广西师范大学教育学部服务器采购需求表

一、技术参数要求（投标人必须全部满足技术参数要求，否则投标无效）
	货物名称
	品牌型号
	数量
	技术参数要求

	服务器
  
	华为服务器型号：2288H V5超聚变 2U机架式
[image: image1]
	1台
	1、处理器：配置2颗至强第二代金牌 6230 20核心40线程 2.10GHz 三级缓存 27.5MB

2、内存：配置4条32G DDR4 2666 RDIMM ECC 24个DDR4内存插槽，最高2666MT/s；

3、硬盘：配置2块480G企业级SATA固态加3块企业级8TB SATA 7.2K机械硬盘，可配置12/16/20个3 .5英寸SAS/SATA硬盘

4、RAID：配置1块SR430-8I 1G独立阵列卡 支持Raid0/1/5/10/50

5、显卡：配置1块RTX3090,24GB显存，位宽384-bit，显存速率 19.5Gbps、带宽 936GB/s，输出接口：1×HDMI2.1 + 3×DP1.4a，最高支持 8K‑60fps 输出、四屏输出

6、PCIe扩展：最多10个PCIe3.0扩展槽位，包括1个RAID卡专用的PCIe扩展卡和1个灵活LOM插卡

7、网卡：板载网卡：2个10GE接口与2个GE接口，灵活插卡：可选配2*GE或4*GE或2*10GE或2*25GE或 1/2个56G  FDR IB接口

8、电源：配置2个热插拔电源900W 。                             9、服务器尺寸(高x宽x深)：86 .1mm×447 mm×748 mm                                                           10、服务器必须配有机架式安装导轨及PDU电源线(国标C13-C14，最小线径必须大于等于 3*1.5mm2);

11、为了方便日常的管理维护，物理服务器必须配备就基于HTML5的远程管理模块，具有远程KVM功能，可进行远程开关机，安装操作系统，远程虚拟介质(CD/DVD/软驱/USB存储固态盘)和虚拟介质重定向等操作。

12、操作系统：支持Microsoft Windows Sever、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Citrix XenServer， VMware ESXi等，详询https://www.xfusion.com




二、商务及验收要求：

（一）、供应商资格要求：
1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

    2、本项目不接受联合体投标；

    3、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。
（二）、验收要求：

1、服务器要求整机为原厂生产（显卡为未拆封英伟达原厂彩包装，现场安装拆封，其他配件均为华为原厂生产），并提供华为原厂供货配置清单，否则不予验收，竞标人竞标时须作出响应。
（三）、其他要求：

1、合同签订期：自成交通知书发出之日起5个工作日内；

2、交付使用时间：自甲方发出交货通知之日起10个日历天内交付并安装验收完毕；

3、交货地点：广西师范大学；

4、交货方式：现场交货；  

5、付款方式：服务器安装完毕经甲方验收合格后15 个工作日内支付100%货款。
6、竞标报价：本项目竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，竞标人的报价应包含设备包装、运输、保险、装卸、安装、调试、技术服务、税金（含关税）一切费用的总和。

三、售后服务要求：

1、如在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后一般故60分钟以内响应，3小时以内到位，乙方须在投标文件中提供自其常驻服务机构至甲方地址的主流地图软件(如高德/百度)正常交通模式下的驾车时长截图，作为履约能力参考，否则每超过1小时罚款100元；如服务器发生大故障（更换配件除外），乙方维修时间不能超过24小时，否则每超过一天罚款500元。
2、设备投入使用之日起，提供“产品三包”保修期不少于36个月；并从服务器安装完毕经检测合格投入使用之日起，提供免费保修、维护保养服务36个月。

3、在免费保修期内，在用户指定的任何时间上门为用户提供定期维保服务（检测、清洁），以用户设备管理人员签署“满意”为准。在质保期内，免费更换所有的零部件。
4、免费保修期满后：按优惠价格提供终身有偿维修、保养服务。
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