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	名称
	参考品牌
	规格参数
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	1
	党员活动室内LED显示屏
	








洲明、创维、海峡彩亮（或同档次品牌以上）










	一、屏幕（7.26㎡）
▲1、点间距:≤1.538mm；室内全彩屏-1R1G1B-SMD；
2、模组尺寸：320mm*160mm；模组分辨率：208*104；
▲3、LED 显示屏保护接地端子应有标记。进行标记耐久性试验后，标记应牢固、清晰可辨；LED 显示屏在熔断器和开关电源处应有警告标志。进行标记耐久性实验后，标记应稳固、清晰易辨；LED 显示屏具备辐射发射试验、传导发射试验、静电放电试验、浪涌试验、电快速瞬变脉冲群试验、传导抗扰度试验、工频磁场试验、电压暂降和短时中断试验、辐射抗扰度试验；（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
4、刷新率:≥3840Hz；
5、LED显示屏的可视角度，水平视角应≥160°，垂直视角应≥140°；
6、发光点中心距偏差≤2%；
7、抗震等级:依据 GB/T 17742-2020<中国地震烈度表>，抗震等级＞9级；冲击试验:GB 4943.1-2022 信息技术设备安全 第1部分 通用要求；支持通过配套软件0-100%无级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件/任意调节）；
▲8、LED显示屏工作电源满足波纹及噪音≤210mVp-p；电流增益调节级别：8位，电流增益调节范围1%—199%；动态节能：带有智能节电能功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能，节能60%以上；（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
9、亮度:≥500cd/m²；
10、模组平整度:≤0.1mm ；
▲11、抗拉力测试:以10mm/min 速度拉伸试样，测试样品发生破坏时的力值，破坏力实测≥4601N；抗压力测试:以10mm/ min 速度抗压试样，测试样品发生破坏时的 力值，破坏力实测≥4409N；模组机械强度:≥25MP；LED 显示屏样品处于自由状态下:检测面跌落、角跌落.倾跌与翻到、自由跌落、弹跳跌落，检测结果为合格；支持表面硬度测试，具备划痕性能技术，表面硬度≥4H；辐照强度:0.76W/m2.nm@340nm，温度60℃.冷凝温度:50℃、24循环，288H，试验后，样品外观无异常，符合5级；LED 显示屏采用数字化网络传输技术或标准化 HDCP 传输技术，支持 Tyte-C 接口、光纤接口或者 HDCP 协议的接口实现5G 大带载带宽传输；LED 全彩显示面板符合 CESI/TS006-2020的8K 超高清显示（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）；
12、最大功耗:≤460W/m²，平均功耗≤150W/m²；
13、平均使用寿命：≥100000小时；
▲14、支持 PPA 碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；支持模组校正、数据存储及回读（需提供带有 CNAS 或 CMA 标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）；
▲15、LED显示屏应具备防电力远程窃密技术和防信号远程窃密技术；在最常规的白场应用场景下，具有白场亮色度补偿技术，能够快速准确地对当前LED显示屏亮色度进行补偿，使显示屏白场亮色度达到目标状态（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
16、对比度：≥5000：1；
▲17、LED显示屏具有显示管理功能，一体化控制平台，模块化统一管理，可针对LED显示模块进行统一管理，设置亮度坐标、色温、灰度等参数；LED显示屏经过循环测试，12个循环，每个循环8小时，测试总时长96小时，每个循环测试包括4小时的紫外线照射，及4小时的水分曝光，测试后样品零部件应该是未破损没有任何变形及无可见的腐蚀或氧化（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
二、处理器（1台）
整屏分辨率:整屏分辨率;2288*1248=2855424;
1、采用1.5U标准机箱。
2、发送卡和视频处理器二合一、减少设备数量和设备间连线，提升稳定性和兼容性。
3、具备分辨率为320×240的LCD显示屏，显示操作菜单及系统信息。
4、总带载390万像素点，最宽7680像素，最高3840像素。
5、具备6路千兆网口输出，单网口最大65万像素点。
▲6、支持5路视频输入接口：1路HDMI1.4、1路HDMI2.0、1路DP1.2、1路VGA、1路DVI。
7、支持最大视频信号输入：3840×2160@60Hz。
8、1路3.5mm音频输入接口，1路3.5mm音频输出接口。
9、具备1路USB-B调试接口；1路LAN百兆网通讯接口，支持调试控制；1路RS232接口，支持中控设备控制。
▲10、支持4画面同时显示，可实现画中画或画外画，大小等均可调节，内置10种快捷窗口模板。
11、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。
12、支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。
13、支持图像调节亮度、对比度、色温、饱和度、锐度、色调、伽马。
14、内置测试图，无需接入输入信号，开启测试模式，白、红、绿、蓝、黑等测试画面。
15、支持创建8个用户场景作为模板保存可直接调用，方便使用，支持一键进入用户场景作为模板保存、调用界面。
16、支持定时场景切换，最多可设置5段时间切换场景。
17、支持快捷连屏，内置八种常用走线方式可选，简单操作即可完成屏体配置。
18、支持数据巡检，大屏更换接收卡后，免调试，工程文件“一键”巡检修复数据；屏幕巡检数据支持存储在SD卡或者设备内置存储器，支持屏幕巡检参数固化保存。19、支持千兆网误码率检测，监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。20、支持网线自由走线，多窗口功能，网线带载点数按带载实际LED点数计算，不在按照传统的矩形范围计算，提高网口利用率。
21、支持可视化调试连屏，积木拼图式连屏操作，直观的显示LED屏形状、位置和拼接效果;支持箱体程序快速添加、各种对齐方式、位置锁定、配置数据一键替换、网口快速选择等便捷功能，快速有效完成。
22、支持设备按键锁，3分钟无操作自动锁定，锁定按键功能，防止误操作。
三．智能安全控电器
1.设备功率：16KW
▲2.高强度防火抗干扰外壳采用航空级高强度金属材质，通过国家级防火认证，兼具抗电磁干扰（EMI）与抗外力冲击性能，可承受≥1000N冲击载荷，显著提升设备耐用性，使用寿命延长至10年以上。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
3.支持显示屏内部空间嵌入或吊顶安装，仅需2颗M4螺丝固定（无需膨胀螺丝），单人10分钟内可完成安装。
4.采用分布式上电技术，启停时无触点吸合噪音，运行噪音≤20dB，较传统设备降低90%。
5.内置双散热风机，配合全金属外壳导热设计，散热效率提升40%，可在-20℃~60℃宽温环境下稳定运行，避免高温老化导致的故障。
6.设备自带≥4.3英寸彩色触控屏实时显示三相电参数（电压/电流/ 功率/用电量）及12类信息查看（高压/低压/漏电/雷击 /过流/高温/烟雾/湿度/粉尘/亮度/自动重合闸/合闸前检测等）。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
▲7.支持身份证识别、Ukey数字密钥、动态二维码/短信密码登录。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
▲8.内置2组10A标准五孔插座，支持独立定时控制（精度±1秒），可设定显示屏与音频设备启停时差（如显示屏提前10分钟开机预热，下班同步关闭音视频等），解决LED显示屏与音频同步控制问题。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
▲9.输出航空插头：输入/输出采用M20航空插头，标准化防呆设计，非专业人员亦可操作，接线效率提升50%。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
▲10.采用 2P 双极保护器，集成1英寸高清液晶显示屏，实时动态显示电压、电流、功率等关键运行参数，设备状态一目了然，支持快速监控与故障诊断，显著提升运维效率。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
11.支持局域网电脑控制（RJ45）、中控iPad控制（485）、无线遥控（2.4GHz）、WLAN移动端软件控制、86盒触控面板控制、4G无线控制可选。
12.遥控器配备实时动态显示设备开关状态、操作指令执行结果。按键支持视觉提示（如按开启时遥控器指示灯亮起、无效指令则无反应），无需频繁往返现场或查看终端设备，操作状态通过指示灯实时可视化反馈。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

	1
	套
	55520
	55520

	合计
	55520















	▲二、商务服务要求表

	交货时间及地点
	1、合同签订日期：中标通知书发出后7日内。 
2、交货（实施）时间：合同签订之日起10个日历日内交货并安装调试完毕。
3、交货地点：广西南宁市采购人指定地点（广西水利电力职业技术学院）。

	质保期
	按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期从验收合格之日起整机不少于3年（技术参数中有特别指明质保期的按参数要求，厂家质保期高于采购要求的按厂家质保），质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期过后提供终身技术支持和维护。

	产品质量与售后服务要求
	1、所投产品必须能实质性响应采购要求（所投产品应完全满足或优于采购参数要求），供货时能按照采购需求的要求提供厂家的供货证明和售后服务承诺书原件，避免假冒伪劣产品。对不能满足参数要求虚假响应，采购人可作废标处理，并依法向供应商追究违约责任。
2、故障响应时间：成交供应商收到采购人的故障维修通知后30分钟内电话服务应答，2小时内到达现场进行维修，4小时内排除故障，如24小时内无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。

	实施和安装要求
	本项目为交钥匙工程，成交后，供应商需应严格按竞标产品的安装规范要求进行安装调试，保证设备正常运行，质量合格。
（1）根据采购要求的工期提供项目实施方案及进度安排计划表；
（2）供应商必须服从采购单位现场负责人的指挥，按指定地点进行设备安装、调试，确保设备安装符合国家现行技术规范标准；
（3）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责；
（4）项目实施过程中产生的垃圾废料由供应商负责清理至校外。

	付款方式
	 项目全部货物服务交付并安装调试至正常运行，经采购人最终验收合格后，中标人开具增值税专用发票给采购人，采购人在收到发票后10个工作日内一次性支付100%合同货款。

	验收要求
	1、验收标准：按合同要求及国家标准进行验收。验收时，采购人将严格按照合同要求及国家标准进行验收，对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查（如有）。如交付产品不能满足采购要求和合同约定质量标准的视为验收不合格，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 
2、供应商完成设备安装与调试后，需对拟交付的合同成果及其组件进行自检并提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收，所有费用由成交供应商负责。
3、货物（设备）验收合格，项目约定产品或服务方可正式交接，双方对相关货物清单、随机附件及验收结论意见书等书面材料进行清点签字后，作为项目的最终验收。
4、验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交人承担。

	其他要求
	1、供应商必须实质性响应本项目标注“▲”的技术参数要求，不允许负偏离，对技术参数要求中非标注“▲”的技术参数负偏离项数不超过2项，否则视为无效响应。投标时，供应商所投产品须满足或优于技术参数配置要求【需提供《商务、技术响应、偏离情况说明表》（格式自拟）、《竞标报价表》和投标产品的《技术参数配置清单》（格式见附件）及检测报告复印件等相关佐证材料，以上材料加盖供应商公章】， 否则视为无效响应。
2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，本项目采购的产品如属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的产品的，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则响应文件作无效竞标处理。
3、供应商在参与竞标报价前需仔细阅读项目采购的技术及商务要求，评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的成交供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，并保留依法追究违约责任的权利，供应商的违约行为列入不良记录记入政府采购诚信档案。采购单位有权将在线询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。
4、中标公示期内若有其他供应商质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的样品一套至采购人处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。

















附件
竞  标  报  价  表

项目名称：                                                                                    单位：元
	项号
	货物名称
	品牌
	单位
	数量
①
	单价
②
	竞标报价
③=①×②

	1
	
	
	套
	1
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币      （￥：   ）


注: 1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两数位。
2、供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
3、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                    
供应商（盖公章）：      
日 期：   年   月   日





货物技术参数配置清单
项目名称： 
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	技术参数及性能配置

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、技术参数及性能配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。	

法定代表人或者委托代理人（签字）：
供应商（盖公章）：      
日  期：    年   月   日


