资源库建设设备项目购置清单（LED）
	序号
	名称
	参考品牌
	规格参数
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	1
	全彩LED显示屏
	








利亚德、青松、海信（等同档次产品）










	一、全彩LED显示屏
1、点间距≤2.5mm；根据实际弧形安装需求，需采用柔性软膜组
2、▲为保证产品稳定性，要求采用TOP型SMD封装的灯珠，1R1G1B；灯珠结构支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；支持PCB平面结构，molding封装、切割、出光方式为五面发光；（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件）
3、LED显示模组亮度均匀性≥99%（校正后）；
4、LED显示模组的基色主波长的测量误差∆入D≤2nm；
5、▲视角：垂直≥178度，水平≥178度（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件）
6、色温（K）：9300K，20—20000可调，调节步长100K，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±200K；色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±100K；
7、▲电流增益调节级别≥10位，电流增益调节范围1%-199%（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件）
8、视觉舒适度(VICO指数)测试值在O≤VICO＜1,视觉舒适度等级为1级，视觉健康舒适度等级为S级；
9、色度均匀性：±0.001(Cx,Cy之内)；
10、对比度≥20000:1；（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件）
11、▲模组间隙≤0.01mm，拼接模组间隙≤0.01mm，像素中心距相对偏差等级Jx≤0.5%，垂直相对错位等级Cc≤0.5%，水平相对错位等级Cs≤0.5%；（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件）
12、刷新率≥3840Hz；
13、色域覆盖率：显示符合广电级显示效果，高色域重合度，色域重合度≥99.3%；色域覆盖率：NTSC 色域覆盖率≥125%；
14、▲PCB 采用 FR-4 四层板同等级或更高材料，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1 盎司，TG≥150，PCB 板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化，防霉等级≤1 级。采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，模组与HUB板采用排线连接，无级联，可直接插拔和热插拔（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件）
15、显示屏塑料面罩底壳应能通过550℃灼热丝试验要求，满足HB等级要求；
16、显示屏经蓝光危害检测结果为无危害；
17、▲噪声测试屏前、屏后、屏左、屏右1m处，噪声声压≤3dB；（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件）
18、符合LED显示单元节能认证技术规范,具有智能节电和黑屏节电功能，节能模式节电60%以上；
19、▲平均修复时间≤1分钟，平均无故障工作时间≥120000小时，支持7*24小时不间断工作；（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件）
20、▲LED显示屏所使用的各种材料和元器件，都应满足《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》,铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚(十溴二苯醚除外)的含量不应超过0.1%,镉的含量不应超过0.01%；（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件）
21、按LED显示屏图像质量主观评价方法进行，运动图像清晰度、灰度表现力2（伪轮廓现象）主观感受满足图像质量好，十分满意，评价优级，评分5分；
22、采用 印制板测试方法，GB/T 1408.1 ，IPC-TM-650 2.5.7D、IPC-TM-650 2.5.7.1、IPC-TM-6502.5.6B、IPC-TM-650 2.5.6.2AASTM D149 在工业用电频率时实心电绝缘材料的介电击穿电压与介电强度的试验方法，印刷板在经过湿热箱处理120h后进行测试，绝缘部分未被击穿；
23、▲采用 MC 多通道校正技术，消除屏体在不同灰阶下的麻点和色块问题，保证全灰阶显示均匀一致；（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件）
24、支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；
25、▲摩擦起电电压|V|≤100V;静电电压衰减期 (±1000-±100V）≤2S;（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件）
26、具备20条以上可调节的γ校正曲线；
27、▲采用 MWFRFT 多层多参数智慧调节技术处理技术，打破传统单层 WFRFT 结构模式扩展为多层 MWFRFT 结构，提升大屏低灰刷新不足引起的闪烁问题；（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件）
28、模组采用4P接插头，免工具维护，具有防呆设置，避免线路接错的问题。采用集成hub接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新
29、▲支持HDR信号显示，支持HDR高动态光照渲染技米。支持高动态范围(HDR，Higi-Dynamic Range)检测项目峰值亮度1000-1500、黑色亮度≤0.05cd/m2、EOTF 曲线拟合度0.7-1.3、色域覆盖率≥90（相对DCILP3色空间）、色域重合度≥60%.达到HDR3.0标准。（投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的专业检测报告复印件）
30、支持模组级的 LED 灯防撞灯保护装置；
二、集体接收设备
（一）接收卡
1.灵活带载，单卡支持24组数据输出模式
2.无需转接板，单卡自带HUB75E接口，更加稳定 
3.单卡带载像素512*384
4.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
▲5.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用
6.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果
▲7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面通过软件调节，可以解决箱体或灯板之间，因拼接导致的亮暗线问题
8.支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数
9.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间
10.支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡
11.接收卡电源接口与灯板电源接口一致(与灯板电源一致),无需单独配线，安装方便
RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma""、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性                                                                            （二）电源：
1.显示屏开关电源 工作温度 -40℃-+70℃ （参照降额曲线）
2.低温启动特性  -40℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 40A，
3.储存温度  -40℃-85℃
4.工作湿度 20%RH-90%RH 
5.储存湿度 10%RH-95%RH 
6.散热方式  自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热
三、其他设备：
备用模组、屏体内外线、钢结构、不锈钢包边、电源跳线等。
四、视频控制器
1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。
2、输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP）。
▲3、视频输出支持不少于6路千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载可达390万像素，最宽支持10240,最高8192。
4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
6、可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；
▲7、图层能力：最大可支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；
▲9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等；
▲10、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观;
11、支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心；
12、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能；
13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能；
14、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；
15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作；
16、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。
五、配电箱
1.配电柜功率20KW；
2.高集成度：集保护、控制、监视、通信等多种功能于一体，元器件布局整齐，走线规范，便于使用和维护；
3.电气间隙相与相之间：≥5.5mm，带电部件与裸露导电部件之间：≥为确保项目整体兼容性和稳定性，
4、产品尺寸（宽*高*深）：300*400*150mm
六、播控终端
（一）终端核心配置
▲1.CPU：≥10核、≥16线程、主频≥2.5GHz、动态加速频率≥4.7GHz、L3缓存≥20MB
2.内存：16GB DDR5内存或以上，内存频率≥5600MT/s ，最大支持128GB。
3.硬盘：≥1TB M.2 NVMe SSD硬盘，支持拓展≥2个 M.2固态硬盘，支持拓展≥2个机械硬盘。
4.支持拓展9.5mm标准光驱配备。
5.前置面板接口：USB3.2接口≥7个（至少包括USB-C接口≥1个，其中≥3个USB接口速率≥10Gbps，≥4个USB接口速率≥5Gbps；前置面板≥2个USB口支持关机充电，支持关机充电接口包括USB-C接口）；≥2个麦克风接口，其中至少包括1个3.5mm四段式耳麦接口，1个3.5mm三段式麦克风接口。
6.后置面板接口：≥4个USB-A接口，支持键盘开机；≥1个HDMI、≥1个DP、≥1个VGA接口；≥3个后置音频接口；1个RJ45接口。
7.内置拓展接口：1个PCIE x16 5.0 16 Lanes、1个PCIE x4 4.0 4 Lanes、1个PCIE x1 PCIE 4.0 1 Lanes；4个SATA3.0接口、3个M.2接口。
8.集成标准声卡，可拓展内置扬声器。
▲9.机箱采用免工具维护设计，无需借助工具可实现内存条、固态硬盘、机械硬盘、独立显卡、电源的拆装维护。
10.具备集显
11.机箱体积：≥17L，机箱配备非后加或非原配件顶置提手。
▲12.为方便后期维护，采用可插拔式电源，电源与主板不通过软质线材连接。
▲13.具备机箱防尘滤网，防止灰尘吸入机箱，防尘滤网可以在不拆开机箱的情况下便捷拆卸清洗。
14.机箱后面板具有一键还原按钮，提供非基于操作系统的一键备份还原的功能。
15.安全管控：BIOS支持单独管控关闭USB接口。支持关闭以太网接口。
16.电源功率≥330W，电源转换效率≥92%
（二）终端智能软件
（1）操作辅助工具
1.根据输入的文字生成文本，并通过类人类对话的形式表达，还支持根据上下文进行多轮连续对话。
2.支持进入百宝箱后默认展示3条提示词，一键问询AI问题。
▲3.支持在线对PDF的文件进行转换格式，转换为XLSX、DOCX、PPT;转换后文件内容的排布与源PDF保持基本一致；支持对转换后的文件进行编辑，包括(编辑文本、编辑表格、编辑图片);转换后支持下载文件至电脑本地。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章)
4.支持对图片进行在线转换格式，图片原始格式为bmp、jpg、jpeg、png、tif、webp、heic;转换为jpg、png;转换后支持下载图片到电脑本地。
5.支持对图片进行在线文字识别；识别后支持对文字进行复制。
▲6.支持提取视频的声音并转换成文字，自动识别出语气词，用户可选择删除，支持手动删除文字从而达到剪辑的目的。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章)
▲7.助手栏展示了用户添加的应用、网站和组件，点击后即可通过发送端软件打开。支持在发送端软件内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本、快传、设备；支持在发送端软件内切换、关闭标签；能对窗口进行最小化、最大化、关闭。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章)
（2）基础工具
1.支持自定义框选屏幕的内容；截取的内容支持画笔标注，支持选择画笔粗细和画笔颜色；支持识别出截取的文字内容，并能对文字进行复制；支持保存截图到电脑本地；支持保存截图到剪切板，并能粘贴到目标位置；支持快捷键唤起截图功能。
2.支持对全屏/区域的屏幕内容、电脑的声音、麦克风声音、摄像头内容进行录制；支持切换录制的分辨率；支持录制过程中进行画笔标注与擦除；支持中途暂停录制和继续录制；支持录制结束后进行文字快剪、视频编辑。
3.支持把发送端设备的屏幕同步到班班通设备；传屏成功后支持在班班通设备反向触控发送端设备；支持通过连接码的方式与班班通设备建立传屏关系；支持自动发现附近的班班通设备，一键连接班班通设备；支持独占模式，该模式下其他设备无法传屏至班班通设备。
4.学校管理员可通过手机微信扫描接收端软件的二维码，选择学校并输入设备的名称，接收端软件即可完成关联学校；支持学校管理员修改已关联的设备名称。普通老师加入该学校后可在发送端软件中看到该设备并可远程创建接收夹。
▲5.助手栏展示最近使用的前3条课件，点击课件支持在发送端软件内打开和编辑。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章)
（3）终端管理工具
1.支持查看当前学校的电脑列表，包括电脑在线状态、归属用户、操作系统、IP地址、上线时间与最后在线时间；支持对设备进行分组管理；支持通过设备名称与归属用户进行搜索。
2.支持查看单个电脑的硬件信息与系统信息。
3.支持对单个电脑或批量设备下发关机与重启指令、移动分组、移除设备。
4.支持展示电脑实时的数据信息，包括CPU、内存、系统盘、总存储、实时网速数据信息，离线的设备展示最后的数据信息。
5.能查看当前设备的硬件信息和和系统信息。可查看的硬件信息包CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡。可查看的系统信息包括操作系统、系统激活状态、连接ID、SN号、MAC地址、内外网IP。
（三）文件协同功能
1.发送端软件发送文件至接收端软件。
2.支持一次发送多个文件；可发送图片、视频、文档等类型的文件。
3.可以从不同的文件夹拖动或选择文件至发送区；能查看待发送的文件列表，并可移除选择错误的文件。
▲4.支持拖动文件至发送区进行文件发送。
▲5.支持一次发送文件给多个接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后可进行自动下载。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章)
6.在接收端设备上能够创建自己独立的文件接收夹。可个性化定义文件的名称与图标颜色；接收到新文件时有提示新文件
▲7.支接收端设备可查看当前已接收的文件列表，包括文件名称、接收时间、接收状态信息；可直接打开已下载的文件，能手动下载未下载或下载失败的文件；支持查看单个文件下载进度与总进度。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章)
▲8.支持接收端设备在线状态下可自动接收发送端设备发送的文件。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章)
9.支持自动清理超过14天的文件。
四、显示器配置
1.显示器采用≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，IPS屏；屏占比≥92%；屏幕亮度≥300cd/m2。
▲2.显示屏幕色域覆盖率≥90%（DCI-P3 CIE1976），≥99%（sRGB CIE1976）。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章)
3.对比度≥1000:1，屏幕刷新率≥100Hz，灰阶响应时间≤7ms。
▲4.显示屏分别提供标准模式、炫彩模式、护眼模式、阅读模式选项。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章)
5.蓝光危害级别为RG0(Exempt,豁免级)，蓝光加权辐射亮度比BR≤0.0010W·cd-1·sr-1)。
▲6.具备硬件低蓝光，获得TUV硬件低蓝光认证；具备无频闪，获得TUV无频闪认证。
▲7.具备自动重置功能，长按特定实体按键3s可自动重置显示参数。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构的检测报告复印件，并加盖供应商公章)
8.具备信号自动识别功能，可根据接入的HDMI/VGA接口自动识别信号输入，无需手动调节输入通道。
9.支持VGA≥1，HDMI≥1。
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	▲二、商务服务要求表

	交货时间及地点
	1、合同签订日期：中标通知书发出后10日内。 
2、交货（实施）时间：合同签订之日起10个日历日内交货并安装调试完毕。
3、交货地点：广西南宁市采购人指定地点（广西水利电力职业技术学院）。

	质保期
	按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期从验收合格之日起整机不少于3年（技术参数中有特别指明质保期的按参数要求，厂家质保期高于采购要求的按厂家质保），质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期过后提供终身技术支持和维护。

	产品质量与售后服务要求
	1、所投产品必须能实质性响应采购要求（所投产品应完全满足或优于采购参数要求），供货时能按照采购需求的要求提供厂家的供货证明和售后服务承诺书原件，避免假冒伪劣产品。对不能满足参数要求虚假响应，采购人可作废标处理，并依法向供应商追究违约责任。
2、故障响应时间：成交供应商收到采购人的故障维修通知后30分钟内电话服务应答，2小时内到达现场进行维修，4小时内排除故障，如24小时内无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。

	实施和安装要求
	本项目为交钥匙工程，成交后，供应商需应严格按竞标产品的安装规范要求进行安装调试，保证设备正常运行，质量合格。
（1）根据采购要求的工期提供项目实施方案及进度安排计划表；
（2）供应商必须服从采购单位现场负责人的指挥，按指定地点进行设备安装、调试，确保设备安装符合国家现行技术规范标准；
（3）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责；
（4）项目实施过程中产生的垃圾废料由供应商负责清理至校外。

	付款方式
	 项目全部货物服务交付并安装调试至正常运行，经采购人最终验收合格后，中标人开具增值税专用发票给采购人，采购人在收到发票后10个工作日内一次性支付100%合同货款。

	验收要求
	1、验收标准：按合同要求及国家标准进行验收。验收时，采购人将严格按照合同要求及国家标准进行验收，对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查（如有）。如交付产品不能满足采购要求和合同约定质量标准的视为验收不合格，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 
2、供应商完成设备安装与调试后，需对拟交付的合同成果及其组件进行自检并提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收，所有费用由成交供应商负责。
3、货物（设备）验收合格，项目约定产品或服务方可正式交接，双方对相关货物清单、随机附件及验收结论意见书等书面材料进行清点签字后，作为项目的最终验收。
4、验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交人承担。

	其他要求
	1、供应商必须实质性响应本项目标注“▲”的技术参数要求，不允许负偏离，对技术参数要求中非标注“▲”的技术参数负偏离项数不超过3项，否则视为无效响应。投标时，供应商所投产品须满足或优于技术参数配置要求【需提供《商务、技术响应、偏离情况说明表》（格式自拟）、《竞标报价表》和投标产品的《技术参数配置清单》（格式见附件）及检测报告复印件等相关佐证材料，以上材料加盖供应商公章】， 否则视为无效响应。
2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，本项目采购的产品如属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的产品的，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则响应文件作无效竞标处理。
3、供应商在参与竞标报价前需仔细阅读项目采购的技术及商务要求，评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的成交供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，并保留依法追究违约责任的权利，供应商的违约行为列入不良记录记入政府采购诚信档案。采购单位有权将在线询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。
[bookmark: _GoBack]4、中标公示期内若有其他供应商质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的样品一套至采购人处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。

















附件
竞  标  报  价  表

项目名称：                                                                                    单位：元
	项号
	货物名称
	品牌
	单位
	数量
①
	单价
②
	竞标报价
③=①×②

	1
	
	
	套
	1
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币      （￥：   ）


注: 1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两数位。
2、供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
3、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                    
供应商（盖公章）：      
日 期：   年   月   日





货物技术参数配置清单
项目名称： 
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	技术参数及性能配置

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、技术参数及性能配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。	

法定代表人或者委托代理人（签字）：
供应商（盖公章）：      
日  期：    年   月   日


