[bookmark: OLE_LINK1]广西幼儿师范高等专科学校儿童艺术学院产品艺术设计
实训室项目（重）竞价文件

一、报价要求:
▲1、竞标人在竞价时参考响应文件格式上传响应文件，其中报价表必须明确写明品牌、型号、技术参数、数量、单位、单价及金额，各分项报价不得高于分项单价控制价，否则视为无效报价。
2、竞标人必须认真审核采购文件所有要求，若发现竞标人存在未实质性响应采购文件行为，将视为无效竞价处理;如明知不满足采购文件对于品牌、型号、单位资质等要求而进行恶意竞争的，或因竞标人虚假竞标导致竞标无效造成的工期延误及损失，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报有关部门处理，并在税务采购网平台列为失信供应商记录备案。
3、采购需求中带“▲”的条款，必须完全满足，否则按无效报价处理。
▲4、供应商在响应文件中提供的材料是“生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页” 其中之一的，需要额外提供一份生产厂家出具的承诺函。该承诺函需明确：生产厂家为本项目提供的证明材料内容真实、准确，无任何虚假、误导性陈述或隐瞒重要信息的情形（承诺函格式自拟）。未按要求提供的，响应文件无效。
二、采购货物技术要求及商务要求：
[bookmark: OLE_LINK2]广西幼儿师范高等专科学校儿童艺术学院产品艺术设计实训室项目需求一览表
	序号
	名称
	品牌型号
	主要技术参数及性能（配置）要求
	数量
	单位
	分项单价控制价（元）
	分项控制价（元））

	1
	珐琅炉摆放台
	力信德高
	1.尺寸约：1000mm（长）× 600mm（宽）×800mm（高）
2.实木材质

	1
	个
	133.90
	133.90

	2
	瓷砖面洗水台
	力信德高
	1. 材质：整体瓷砖面； 
2. 尺寸（长*宽*高）：2600*600*950mm； 
3. 功能：3个龙头水槽，用于工坊的各类清洗作业。
      
	1
	台
	612.49
	612.49

	3
	多功能操作台
	力信德高
	1.尺寸：约1300mm（长）× 600mm（宽）×1180mm（高）；
 2.材质：实木；
3.前端设有集成式收纳格，便于工具摆放与取用

	6
	台
	3272.13
	19632.78

	4
	搁物架
	力信德高
	1.外形尺寸（长*宽*高）:约1200*400*1820mm；
2.层数：5层；
3.加固钢木置物架，承重强；
4.严选碳钢框架；
5.选用E1级环保颗粒板材；
6.加固横梁承重更强；
7.背部挡板，防止掉落；
8.侧面挡板，高度可调。

	3
	套
	240
	720.00

	5
	多功能展示架
	力信德高
	1.外形尺寸约：2000mm（长）× 300mm（宽）× 1700mm（高）
2.主体结构：采用实木可折叠框架，配备万向轮，移动灵活，停放稳定，便于空间重组与搬运。
3.层板配置：设5层多角度可调层板，可根据展示需求灵活调节倾角与高度，适用于首饰、漆器等不同尺寸作品的立体展示与收纳。
4.功能应用：集漆器作品展示、教学成果陈列与区域划分为一体；屏风式折叠设计兼具视觉美化与空间分隔功能，提升整体环境协调性与专业感。

	3
	套
	2022.00
	6066.00

	6
	横款收纳柜
	力信德高
	依据现场订制
整体尺寸：约1170*300*560mm
小盒尺寸：约380*300*100mm
大盒尺寸：约380*300*220mm
1、环保松木，承重力大，经久耐用；
2、加厚环保PP塑料盒，结实耐摔；
3、表面环保清漆，防水防涂美观实用；
4、国标五金配件，不易生锈；
5、层次清晰，归类收纳更方便；
6、抽拉设计，轻松拿取；

	2
	套
	480.00
	960.00

	7
	铣床摆放工作台
	力信德高
	1.尺寸：约1500mm（长）× 800mm（宽）×780mm（高）；
 2.材质：实木；桌面厚度100mm
3.表面过桐油处理

	1
	台
	1416.27
	1416.27

	8
	大型绘图桌
	力信德高
	1.桌面尺寸≥2.2*1.2m
2.钢木复合材质，木质桌面
3.配10把椅子，圆凳或折叠椅可选
	2
	套
	806.90
	1613.80

	9
	实物展示架
	力信德高
	实木多层板材质，规格≥3000（长）*30（宽）*1800（高）mm,具体尺寸根据现场定制。陈列经典毛绒玩具样品。
	1
	组
	3132.00
	3132.00

	10
	专业打版桌
	力信德高
DG-dbz008
	1、专业打版桌
规格：≥2*1.2米
材质：面塑多层板材质
PVC包边，加厚加固脚架，台面平整。
2、配操作凳10张
凳面采用厚度为2.5CM的裁剪台板
20*20mm方管焊接而成
每个点都经过仔细打磨
整体粉末烤漆
规格约为 28*38*48cm
	2
	套
	957.26
	1914.52

	11
	面料存储架
	力信德高
	实木多层板材质，规格≥3000（长）*30（宽）*1800（高）mm,具体尺寸根据现场定制。具体尺寸根据现场定制。可分类存放毛绒布、棉布等。
	1
	套
	2218.00
	2218.00

	12
	双人单面防静电工作台
	优标
	1.尺寸约：长1800mm*宽750mm*高800mm+865mm，可进行实验操作、焊接、测试等。
2.桌面：共厚30mm  23mm颗粒板+5mm密度板+2mm防静电胶皮，电阻10^6-10^9Ω。
3.桌架约:40mm*40mm*1.5mm(实厚1.35mm)平均静载300KG。   
4.配5个国标5孔插座，1个LED灯40W，1个漏保，1个电源指示灯，2米出线2.5平方国标主线。
5.零件盒架+15个零件盒。
	13
	张
	2488.20
	32346.60

	13
	互动教学终端
	希沃FH98EA
	一、整体设计
1.整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
2.外部无任何可见内部功能模块连接线，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。
3.整机屏幕采用 ≥98 英寸液晶显示器。整机全通道支持 4K 显示，包括安卓通道、PC 通道、HDMI 通道。
4.前置输入接口 3 路 USB 接口（包含 1 路 Type-C、2 路 USB）。前置 USB 接口支持 Android 系统、Windows 系统读取外接移动存储设备。侧置输入接口具备 2 路 HDMI、1 路 RS232（RJ45 形态）、1 路 USB 接口。侧置输出接口具备 1 路音频输出、1 路触控 USB 输出，1 路 HDMI 输出接口，支持最大 4K@60Hz 分辨率输出。
▲5.整机嵌入式系统版本≥Android 16，CPU≥8 核，主频≥2.2GHz，内存≥4GB，存储空间≥64GB。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
6.整机 CPU 芯片，WIFI 与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。
7.整机从待机状态下（待机功耗≤0.5W），可 12s 内开机进入到系统主页，并达到可触控状态。
8.整机设备支持非外部插拔式运行内存扩展技术，实时可用运行内存可达 6GB，提高运行速度。
9.从内部 Android 通道切换到内部 PC 通道后，触摸框在 1s 内达到可触控状态。
10.从内部 PC 通道切换到外部通道后，触摸框在 3s 内达到可触控状态。
11.三合一电源按键，同一电源物理按键完成 Android 系统和 Windows 系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。
12.整机具备≥6 前置按键，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。
13.整机为适配教学场景的便捷使用，设备按键采用简洁化设计，前置接口与按键在设备同一侧。
14.支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。
15.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。
16.整机前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转，可拆卸更换不同宽度的挡板宽度对设备进行防撞防护。
17.整机支持 5 个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。

二、音频设计
▲1.整机设备内置 2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，12W 高音扬声器 2 个，上朝向 30W 中低音扬声器 2 个，最大功率≥84W。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
▲2.整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
3.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改。中低频段可选择调节范围 125Hz～1kHz，高频段可选择调节范围 2kHz～16kHz，分贝可选择调节范围 - 12dB～12dB。
4.整机内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
5.整机内置麦克风声源定位算法，声源定位精度≤5 度，可以识别回答问题的学生方位。
6.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。
7.整机扬声器在 100% 音量下，可做到 1 米处声压级≥92dB，10 米处声压级≥82dB。
8.内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。
9.支持标准、听力、观影和 AI 空间感知音效模式，AI 空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
▲10.整机听力模式下具备 AI 人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
11.整机影院模式下具备 AI 环绕声功能，支持三挡强弱调节。
12.整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。
13.整机具备熄屏扩声功能，在关闭显示部分的情况下可播放音频及本地扩音，轻触显示部分可点亮屏幕。
三、显示设计
1.整机采⽤ LED 液晶 A 规屏，显示比例 16:9，显示分辨率 3840x2160，可视⻆度≥178°。整机设备屏幕亮度：≥350cd/㎡。整机色域覆盖率（NTSC）≥90%。灰阶等级≥256 级。
2.整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°，满足 GB40070 关于亮度可视角≥120° 要求。
▲3.整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，在屏幕中心亮度≥350cd/㎡下，增加屏幕两侧亮度，使得整机水平方向法线 60 度视角下，实际屏幕的观看有效亮度≥110cd/㎡。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
4.整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机白场画面下亮度均匀性≥85%。
5.整机屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°。
6.在屏幕中心亮度≥350cd/㎡、整机水平方向法线 60 度视角下，屏幕观看有效亮度≥110cd/㎡。
▲7.屏幕采用≤4mm 防眩光钢化玻璃保护，表面硬度≥9H，莫氏硬度≥7 级。（供货前须国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
8.整机背光系统支持 DC 调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。
9.整机屏幕蓝光占比（有害蓝光 415～455nm 能量综合）/（整体蓝光 400～500nm 能量综合）＜50%。
10.支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。
11.整机系统支持手势上滑调出智能画质调节，开启 AIPQ 功能后，播放视频即可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影，让整个画面显示效果更佳。
12.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）满足 GB/Z 39942-2021 蓝光危害 RG0 级别。
13.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
14.纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。

四、OPS 电脑性能要求
1.采用≥Intel 12 代 i5 酷睿系列 CPU，内存≥8GB，固态硬盘≥256GB。
2.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
3.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
4.PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。
5.具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。
6.具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备≥3 个 USB3.0 接口，≥3 个 USB2.0 接口。
7.具有≥1 个 RJ45 接口。
8.支持≥1 个 3.5mm MIC in 音频接口。
9.具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。
五、无线设计
1.整机无需外接无线网卡，在 Windows 系统下可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射和 BT 蓝牙连接功能。
2.整机无线模块（Wi-Fi 和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。
3.Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。
▲4.整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，固件版本号 HCI13.0/LMP13.0。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
5.整机 PC 端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
▲6.整机支持发出频率为 18kHz-22kHz 超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
7.整机配套教学应用 APP 可通过 wifi 直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。
8.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择特定应用窗口，从而实现过滤其他应用窗口，如邮件应用窗口。
▲9.整机内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在 Android 和 Windows 系统下，可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
10.整机内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在 Android 下支持无线设备同时连接数量≥32 个，在 Windows 系统下支持无线设备同时连接≥8 个。
11.整机无需外接无线网卡，在 Windows 系统下接入无线网络，切换到嵌入式 Android 系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。
▲12.Wi-Fi 及 AP 热点支持频段 2.4GHz/5GHz 。Wi-Fi 制式支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本 Wi-Fi6。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
13.整机 PC 通道及安卓通道各具备一颗 WiFi6 无线芯片，PC 和安卓通道均可通过大屏发送 WiFi6 热点以及连接 WiFi6 的路由器。
六、摄像头设计
1.整机内置摄像头（非外扩），PC 通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。
2.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000 万像素数的照片。
▲3.整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥135 度且水平视场角≥120 度，支持输出 4:3、16:9 比例的图片和视频；支持清晰度为 3840x2160（4K）分辨率的视频输出，支持画面畸变矫正功能。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
4.整机支持距离摄像头位置≥10 米距离的 AI 识别人脸。
5.整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。
6.整机上边框内置非独立的广角高清摄像头，在距离整机 1.7 米情况下，且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于 4 米，可以实现人脸识别。
7.具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。
8.整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课。
▲9.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于 60 人。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
10.整机支持通过人脸识别进行登录账号。
11.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。
12.整机内置智能体 AI 图像生成功能 ，支持通过语音与大屏开展职业主题对话交互。大屏可同步生成对应职业形象，并将其转化为对话智能体实现双向对话交流。
13.整机内置投票统计小工具，通过内置多摄像头捕捉每个同学的投票动作，如举手，双手交叉并进行 AI 识别，统计投票情况及占比，并以柱状图图表形式呈现。
14.整机内置手势答题小工具，支持老师在课中发起互动选择题，学生通过手势给出对应答案，通过摄像头进行捕捉和 AI 识别，最终收集回作答情况，形成课中的互动学情。
15.整机具备班级视力检测功能，学生站在距离屏幕前 5m 处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，并建立学生视力档案，对学生视力情况进行管理。
七、触摸系统设计
▲1.整机采用红外触控技术，Windows 系统和 Android 系统均支持≥50 点触控及书写划线。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
2.支持 Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS 和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。
3.触摸分辨率 32768×32768。整机书写触控延迟≤25ms。触摸响应≤4ms。触摸最小识别物≤3mm。
4.整机触控书写功能集成预测算法，支持多档预测速度可调节，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于 20mm。
5.整机屏幕触摸有效识别高度不超过 1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过 1.5mm 时，触摸屏识别为点击操作。
▲6.整机支持提笔书写，在 Windows 系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
7.整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。
▲8.整机支持单笔双色，支持同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
9.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。
10.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。
11.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。
12.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置 USB 接口的移动存储设备数据，连接整机前置 USB 接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。
13.整机具备前置 Type-C 接口，通过 Type-C 接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头 Type-C 线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控 USB 线。
14.支持智能 U 盘锁功能，U 盘锁开启后整机触摸及按键被锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入 USB key 可解锁。
八、整机主要功能设计
1.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复 Android 系统及 Windows 操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。
2.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原 PC 系统，单独还原整机系统。
3.整机具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护功能。
4.整机用户菜单下即可进行触摸信号、显示信号、网络信号等进行状态监测和异常判断。系统异常崩溃弹窗提醒用户并自动上报异常日志。
5.整机显示异常时屏幕会提示对应故障码，辅助问题诊断。
6.整机支持通过机器序列号定向进行软件 OTA 升级。
7.在整机全信号源通道下，支持十指长按屏幕 5 秒的方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。
8.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI 信号接入时，能自动识别并切换到对应的 HDMI 信号源通道，且断开后能回到上一通道。
9.在 HDMI、Android 以及 Windows 信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。
10.支持半屏模式，将 Windows 显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作 Windows 系统；点击非 Windows 显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式。
11.支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机。
12.支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过 HDMI 传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。
13.整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能。支持云端在线系统固件升级。
14.支持将自定义图片、动画设置为开机画面。
15.采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，屏幕支持防眩光功能。
16.整机在 0℃- 40℃环境下可正常工作，在 - 20℃- 60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。
17.支持通过 Type-C 接口 U 盘进行文件传输，兼容 Type-C 接口手机充电。
18.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。
19.触摸屏在照度 100k lx（勒克司）环境下仍能正常工作。
九、安卓系统功能设计
1.嵌入式 Android 操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状和颜色进行更换。
2.在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度。
3.嵌入式 Android 操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。
▲4.无 PC 模块状态下，嵌入式 Android 系统内置白板软件支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整）， 白板书写内容可以 PDF 、IWB 和 SVG 格式导出。支持 10 种以上平面图形工具。支持 8 种以上立体图形工具。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
5.无 PC 状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。
6.无 PC 状态下，嵌入式 Android 操作系统下可使用白板书写、WPS 软件和网页浏览。
7.在嵌入式 Android 操作系统下，能对多媒体 USB 所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。
十、互动教学软件
▲1.互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统，在系统里面教师可以单选，多选，判断，观点，抢答，抽选，提问箱，文件下发，批注下发。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
2.资料下发：支持教师下载教师空间的文档格式的资料给全员和小组端，支持的文件包以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。
▲3.课堂报告：互动反馈系统支持一键生成课堂互动报告，包含签到人数，考勤情况，互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果，提问记录，同时还可以课堂报告进行备注。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交具备国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
▲4.统计考勤：互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
5.批注分发：教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注，并且支持批注内容一键保存，自动上传到教师空间，同时发送到全员学生端。
▲6.授课小工具：教师播放课件时，提供授课小工具，包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和批注分享功能等。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
▲7.无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
8.教师云盘：支持教师上传文档格式的资料，支持的文件包含以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。
9.多端投屏：可支持至少6个学生端投屏画面同时在大屏上显示，同时显示来自Android、iOS、Windows、MacOS 等不同系统的投屏画面，并且根据连接数量自动排布。支持将六分屏画面内其中一个画面一键全屏显示，以及一键将全屏画面切换回六分屏，方便灵活讲解。
10.课堂动态：支持在课堂中记录课堂动态，包括老师下发的文件，老师课堂中的板书，课堂互动结果记录，课堂提问多种类型的记录。
11.同步课件：当教师在全屏播放课件的时候，学生端也会同时播放课件，老师翻页学生端也会一起翻页，保证课堂课件同步展示。
▲12.加入课堂：学生端小程序支持微信扫码加入课堂，方便快捷开启课堂互动。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
13.课堂互动：支持在小程序接收课堂答题互动，支持单选，多选，判断，抢答，观点多种类型的答题互动。
14.同步课件：当教师在全屏播放课件的时候，学生端也会同时播放课件，老师翻页学生端也会一起翻页，保证课堂课件同步展示
十一、侧边栏设计
1.整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度 / 音量调节、教室物联入口。
2.整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。
3.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。
4.整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示 / 隐藏。
5.侧边栏内置文件管理，可便捷打开存放在桌面上的文件、文件夹；支持打开桌面文件夹目录，以便查看更多文件。
6.侧边栏内置应用管理，可查看全部应用列表，并可点击其中应用进行快捷打开。
7.教学桌面支持增加网页快捷打开方式，数量≥8 个，并支持自定义网址命名。
8.整机侧边栏小工具支持自定义显示和隐藏，可通过拖拽进行顺序自定义；可自定义侧边栏物联模块、进程管理、桌面文件模块的显示和隐藏。
9.整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。
10.整机全通道侧边栏支持将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以返回全屏状态。
11.整机全通道侧边栏支持自行选择所需截取屏幕范围，点击截屏即可成功截取屏幕，并自动保存。
12.整机全通道侧边栏支持放大选中区域内容，并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。
13.整机全通道侧边栏支持倒计时、正计时功能；倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始进入倒计时；正计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间。
14.整机全通道侧边栏支持打开日历，查看日期。
15.整机全通道侧边栏支持聚光灯，支持聚光灯高亮区域大小调节、区域移动。
16.整机全通道侧边栏支持冻屏，将屏幕画面进行缩放。
17.整机安卓和外接通道 (2 路 HDMI) 下侧边栏支持设置倒数日。
18.整机安卓和外接通道 (2 路 HDMI) 下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。
19.整机安卓和外接通道 (2 路 HDMI) 下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。
20.整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并随机抽选 1 人，支持在大屏幕上手动框选特定教室区域作为抽选范围进行抽选。
21.整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并自动进行人数统计。
十二、其他要求
▲1.采购人有权在货物到货验收阶段，对交付设备进行全功能、全参数核验。交付产品须与响应文件承诺、采购文件技术需求保持一致。若到货设备实质性不满足采购要求，采购人有权按合同约定追究违约责任，并将相关情况报送政府采购监管部门、政采云平台。
▲2.为确保所供应货物为全新且含质保产品，在签订合同后正式供货时，成交供应商须提供该品牌制造商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件，且均须加盖生产厂家公章，否则不予验收。
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	14
	智慧交互终端（学生端）
	扬程   YC-T46W27

	1、高清显示
显示尺寸:27英寸（16:9）
分辩率：1920X1080pixel
亮度: 250cd/m2
对比度:4500：1
可视角度:178/178度
宽度要求：≤68CM
2、智能触控
10点电容触摸；4mm钢化玻璃；毫秒级响应时间，可识别多种触摸手势，享受轻快触控体验。
3、查询系统
客户提供强大的信息展示、人机交互、信息收集，活动参与等互动内容。
4、远程管理
内置智能信息发布系统，可远程管理开关机等。
自带系统
5、Windows系统:≥I5 8+128 ssd
6、内置有线和无线WIFI四、无线设计
①.整机无需外接无线网卡，在Android和Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射和BT蓝牙连接功能。
②.Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。
③.整机支持NFC读卡模块，可配合应用实现刷卡解锁，刷卡登录账号功能
④.整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。
⑤.整机支持通过扬声器发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，实现智能手机与整机配对，投屏设备实现一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码；
⑥.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上；投屏时可以选择过滤特定应用窗口，如邮件应用等窗口。
⑦.整机PC支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
⑧.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。
⑨.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个；
⑩.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下接入无线网络可直接实现无线上网共享功能，不需手动重复设置。
⑪Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本Wi-Fi6。
▲7、3D互动教学系统配套客户端软件：
（1）该系统是一款运行在安卓、Windows设备上的教育管理应用，旨在为教师和学生提供便捷的3D模型可见进行管理和查看或编辑等功能。
（2）技术架构
▲①客户端:
1）安卓端以APK方式进行安装，windows端通过.exe方式进行安装，确保用户能够方便地在安卓和微软设备上获取和安装应用。
2）可实现3D模型的加载和渲染，增强用户的交互体验。提供跨平台的用户界面，实现3D模型的加载和渲染、终端设备同屏显示、多模块管理（供货前提供产品功能截图并加盖供应商公章）。
▲②服务端:
1）后端服务负责处理客户端请求、文件管理和数据存储等功能。课程软件基于b/s架构开发，客户端需方便快捷安装于终端设备上，并支持android和x86系统多平台使用（响应文件提供产品功能截图并加盖供应商公章）。
2）管理后台:管理后台提供直观的用户界面，方便教师进行文件上传和管理。
3）数据库:确保数据的持久性和安全性；软件需满足内网部署。
③使用场景
教师可以在管理后台上传模型文件，并对文件进行分类管理。
学生在安卓设备上可以加载并查看这些文件，便于在课堂上与教师进行互动和学习。
④功能特点
文件上传与分类管理，实时文件查看，3D模型加载与渲染，便捷的用户界面，跨平台支持
⑤该系统通过现代化的技术栈，提供了一个高效的教育管理解决方案，旨在提升教师的管理效率和学生的学习体验。
▲8、为保证交付货物为全新正品且享有原厂质保，成交供应商应于正式供货时提交品牌制造商针对本项目出具的供货证明原件、售后服务承诺函原件，两份文件均须加盖生产厂家公章，相关资料不齐的，采购人不予验收。
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	智慧交互终端（教师端）
	希沃FH98EA
	一、整体设计
1.整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。
2.外部无任何可见内部功能模块连接线，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起。
3.整机屏幕采用 ≥98 英寸液晶显示器。整机全通道支持 4K 显示，包括安卓通道、PC 通道、HDMI 通道。
4.前置输入接口 3 路 USB 接口（包含 1 路 Type-C、2 路 USB）。前置 USB 接口支持 Android 系统、Windows 系统读取外接移动存储设备。侧置输入接口具备 2 路 HDMI、1 路 RS232（RJ45 形态）、1 路 USB 接口。侧置输出接口具备 1 路音频输出、1 路触控 USB 输出，1 路 HDMI 输出接口，支持最大 4K@60Hz 分辨率输出。
▲5.整机嵌入式系统版本≥Android 16，CPU≥8 核，主频≥2.2GHz，内存≥4GB，存储空间≥64GB。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
6.整机 CPU 芯片，WIFI 与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。
7.整机从待机状态下（待机功耗≤0.5W），可 12s 内开机进入到系统主页，并达到可触控状态。
8.整机设备支持非外部插拔式运行内存扩展技术，实时可用运行内存可达 6GB，提高运行速度。
9.从内部 Android 通道切换到内部 PC 通道后，触摸框在 1s 内达到可触控状态。
10.从内部 PC 通道切换到外部通道后，触摸框在 3s 内达到可触控状态。
11.三合一电源按键，同一电源物理按键完成 Android 系统和 Windows 系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏 / 唤醒，长按按键实现关机。
12.整机具备≥6 前置按键，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。
13.整机为适配教学场景的便捷使用，设备按键采用简洁化设计，前置接口与按键在设备同一侧。
14.支持经典护眼模式，可通过前置面板物理功能按键一键启用经典护眼模式。
15.设备支持通过前置面板物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与人声同时录制。
16.整机前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转，可拆卸更换不同宽度的挡板宽度对设备进行防撞防护。
17.整机支持 5 个自定义前置按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。

二、音频设计
▲1.整机设备内置 2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，12W 高音扬声器 2 个，上朝向 30W 中低音扬声器 2 个，最大功率≥84W。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
▲2.整机全部扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
3.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改。中低频段可选择调节范围 125Hz～1kHz，高频段可选择调节范围 2kHz～16kHz，分贝可选择调节范围 - 12dB～12dB。
4.整机内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。
5.整机内置麦克风声源定位算法，声源定位精度≤5 度，可以识别回答问题的学生方位。
6.整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。
7.整机扬声器在 100% 音量下，可做到 1 米处声压级≥92dB，10 米处声压级≥82dB。
8.内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。
9.支持标准、听力、观影和 AI 空间感知音效模式，AI 空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。
▲10.整机听力模式下具备 AI 人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
11.整机影院模式下具备 AI 环绕声功能，支持三挡强弱调节。
12.整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。
13.整机具备熄屏扩声功能，在关闭显示部分的情况下可播放音频及本地扩音，轻触显示部分可点亮屏幕。
三、显示设计
1.整机采⽤ LED 液晶 A 规屏，显示比例 16:9，显示分辨率 3840x2160，可视⻆度≥178°。整机设备屏幕亮度：≥350cd/㎡。整机色域覆盖率（NTSC）≥90%。灰阶等级≥256 级。
2.整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°，满足 GB40070 关于亮度可视角≥120° 要求。
▲3.整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，在屏幕中心亮度≥350cd/㎡下，增加屏幕两侧亮度，使得整机水平方向法线 60 度视角下，实际屏幕的观看有效亮度≥110cd/㎡。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
4.整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机白场画面下亮度均匀性≥85%。
5.整机屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°。
6.在屏幕中心亮度≥350cd/㎡、整机水平方向法线 60 度视角下，屏幕观看有效亮度≥110cd/㎡。
▲7.屏幕采用≤4mm 防眩光钢化玻璃保护，表面硬度≥9H，莫氏硬度≥7 级。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
8.整机背光系统支持 DC 调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。
9.整机屏幕蓝光占比（有害蓝光 415～455nm 能量综合）/（整体蓝光 400～500nm 能量综合）＜50%。
10.支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。支持自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间调节设置。
11.整机系统支持手势上滑调出智能画质调节，开启 AIPQ 功能后，播放视频即可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光 / 阴影，让整个画面显示效果更佳。
12.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）满足 GB/Z 39942-2021 蓝光危害 RG0 级别。
13.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
14.纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。

四、OPS 电脑性能要求
1.采用≥Intel 12 代 i5 酷睿系列 CPU，内存≥8GB，固态硬盘≥256GB。
2.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。
3.采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。
4.PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。
5.具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。
6.具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备≥3 个 USB3.0 接口，≥3 个 USB2.0 接口。
7.具有≥1 个 RJ45 接口。
8.支持≥1 个 3.5mm MIC in 音频接口。
9.具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。
五、无线设计
1.整机无需外接无线网卡，在 Windows 系统下可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射和 BT 蓝牙连接功能。
2.整机无线模块（Wi-Fi 和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。
3.Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥12m。
▲4.整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，固件版本号 HCI13.0/LMP13.0。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
5.整机 PC 端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。
▲6.整机支持发出频率为 18kHz-22kHz 超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
7.整机配套教学应用 APP 可通过 wifi 直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。
8.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择特定应用窗口，从而实现过滤其他应用窗口，如邮件应用窗口。
▲9.整机内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在 Android 和 Windows 系统下，可实现 Wi-Fi 无线上网连接、AP 无线热点发射。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
10.整机内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在 Android 下支持无线设备同时连接数量≥32 个，在 Windows 系统下支持无线设备同时连接≥8 个。
11.整机无需外接无线网卡，在 Windows 系统下接入无线网络，切换到嵌入式 Android 系统下可直接实现无线上网功能，不需手动重复设置。
▲12.Wi-Fi 及 AP 热点支持频段 2.4GHz/5GHz 。Wi-Fi 制式支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持版本 Wi-Fi6。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
13.整机 PC 通道及安卓通道各具备一颗 WiFi6 无线芯片，PC 和安卓通道均可通过大屏发送 WiFi6 热点以及连接 WiFi6 的路由器。
六、摄像头设计
1.整机内置摄像头（非外扩），PC 通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。
2.整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000 万像素数的照片。
▲3.整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥135 度且水平视场角≥120 度，支持输出 4:3、16:9 比例的图片和视频；支持清晰度为 3840x2160（4K）分辨率的视频输出，支持画面畸变矫正功能。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
4.整机支持距离摄像头位置≥10 米距离的 AI 识别人脸。
5.整机上边框内置非独立式广角高清摄像头，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。
6.整机上边框内置非独立的广角高清摄像头，在距离整机 1.7 米情况下，且拍摄范围可以覆盖摄像头垂直法线左右距离大于等于 4 米，可以实现人脸识别。
7.具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。
8.整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课。
▲9.整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于 60 人。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
10.整机支持通过人脸识别进行登录账号。
11.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。
12.整机内置智能体 AI 图像生成功能 ，支持通过语音与大屏开展职业主题对话交互。大屏可同步生成对应职业形象，并将其转化为对话智能体实现双向对话交流。
13.整机内置投票统计小工具，通过内置多摄像头捕捉每个同学的投票动作，如举手，双手交叉并进行 AI 识别，统计投票情况及占比，并以柱状图图表形式呈现。
14.整机内置手势答题小工具，支持老师在课中发起互动选择题，学生通过手势给出对应答案，通过摄像头进行捕捉和 AI 识别，最终收集回作答情况，形成课中的互动学情。
15.整机具备班级视力检测功能，学生站在距离屏幕前 5m 处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，并建立学生视力档案，对学生视力情况进行管理。
七、触摸系统设计
▲1.整机采用红外触控技术，Windows 系统和 Android 系统均支持≥50 点触控及书写划线。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
2.支持 Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows11、Linux、Mac Os、UOS 和麒麟系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸驱动。
3.触摸分辨率 32768×32768。整机书写触控延迟≤25ms。触摸响应≤4ms。触摸最小识别物≤3mm。
4.整机触控书写功能集成预测算法，支持多档预测速度可调节，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于 20mm。
5.整机屏幕触摸有效识别高度不超过 1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过 1.5mm 时，触摸屏识别为点击操作。
▲6.整机支持提笔书写，在 Windows 系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
7.整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。
▲8.整机支持单笔双色，支持同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
9.整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。
10.支持智能板擦功能，系统可根据触控物体的形状自动识别出实物板擦，可擦除电子白板中的内容，无需依赖外部电子设备。
11.触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写。
12.外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置 USB 接口的移动存储设备数据，连接整机前置 USB 接口的翻页笔和无线键鼠外接设备可直接使用于外接电脑。
13.整机具备前置 Type-C 接口，通过 Type-C 接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头 Type-C 线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控 USB 线。
14.支持智能 U 盘锁功能，U 盘锁开启后整机触摸及按键被锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入 USB key 可解锁。
八、整机主要功能设计
1.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复 Android 系统及 Windows 操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。
2.整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原 PC 系统，单独还原整机系统。
3.整机具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护功能。
4.整机用户菜单下即可进行触摸信号、显示信号、网络信号等进行状态监测和异常判断。系统异常崩溃弹窗提醒用户并自动上报异常日志。
5.整机显示异常时屏幕会提示对应故障码，辅助问题诊断。
6.整机支持通过机器序列号定向进行软件 OTA 升级。
7.在整机全信号源通道下，支持十指长按屏幕 5 秒的方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。
8.支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI 信号接入时，能自动识别并切换到对应的 HDMI 信号源通道，且断开后能回到上一通道。
9.在 HDMI、Android 以及 Windows 信号源模式下，整机屏幕支持手势下移实现半屏显示，半屏显示时可通过点击上方屏幕返回全屏。
10.支持半屏模式，将 Windows 显示画面上半部分下拉到屏幕下半部分显示，此时依然可以正常触控操作 Windows 系统；点击非 Windows 显示画面区域（屏幕上半部分），即可退出该模式。
11.支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机。
12.支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过 HDMI 传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。
13.整机内置专业硬件自检维护工具（非第三方工具），支持对整机内部的板卡及部件模块进行故障检测、系统还原功能。支持云端在线系统固件升级。
14.支持将自定义图片、动画设置为开机画面。
15.采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面。玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，屏幕支持防眩光功能。
16.整机在 0℃- 40℃环境下可正常工作，在 - 20℃- 60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。
17.支持通过 Type-C 接口 U 盘进行文件传输，兼容 Type-C 接口手机充电。
18.整机具备供电保护模块，能够检测内置电脑是否插好在位，在内置电脑未在位的情况下，内置电脑无法上电工作。
19.触摸屏在照度 100k lx（勒克司）环境下仍能正常工作。
九、安卓系统功能设计
1.嵌入式 Android 操作系统下，白板支持对已经书写的笔迹和形状和颜色进行更换。
2.在嵌入式系统下使用白板软件时，整机可自行调节屏幕亮度。
3.嵌入式 Android 操作系统下，互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。
▲4.无 PC 模块状态下，嵌入式 Android 系统内置白板软件支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整）， 白板书写内容可以 PDF 、IWB 和 SVG 格式导出。支持 10 种以上平面图形工具。支持 8 种以上立体图形工具。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
5.无 PC 状态下，嵌入式系统内置互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。
6.无 PC 状态下，嵌入式 Android 操作系统下可使用白板书写、WPS 软件和网页浏览。
7.在嵌入式 Android 操作系统下，能对多媒体 USB 所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。
十、互动教学软件
▲1.互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统，在系统里面教师可以单选，多选，判断，观点，抢答，抽选，提问箱，文件下发，批注下发。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
2.资料下发：支持教师下载教师空间的文档格式的资料给全员和小组端，支持的文件包以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。
▲3.课堂报告：互动反馈系统支持一键生成课堂互动报告，包含签到人数，考勤情况，互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果，提问记录，同时还可以课堂报告进行备注。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
▲4.统计考勤：互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
5.批注分发：教师端批注功能支持在课中任意时刻对教师端内容进行批注，并且支持批注内容一键保存，自动上传到教师空间，同时发送到全员学生端。
▲6.授课小工具：教师播放课件时，提供授课小工具，包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和批注分享功能等。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
▲7.无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
8.教师云盘：支持教师上传文档格式的资料，支持的文件包含以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。
9.多端投屏：可支持至少6个学生端投屏画面同时在大屏上显示，同时显示来自Android、iOS、Windows、MacOS 等不同系统的投屏画面，并且根据连接数量自动排布。支持将六分屏画面内其中一个画面一键全屏显示，以及一键将全屏画面切换回六分屏，方便灵活讲解。
10.课堂动态：支持在课堂中记录课堂动态，包括老师下发的文件，老师课堂中的板书，课堂互动结果记录，课堂提问多种类型的记录。
11.同步课件：当教师在全屏播放课件的时候，学生端也会同时播放课件，老师翻页学生端也会一起翻页，保证课堂课件同步展示。
▲12.加入课堂：学生端小程序支持微信扫码加入课堂，方便快捷开启课堂互动。（供货前须提供国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告或生产厂商官网可下载的 PDF、HTM 格式资料或生产厂商发布、载有详细技术参数的产品宣传彩页。以上资料复印件须清晰体现本条对应功能，且加盖生产厂家公章。成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验。）
13.课堂互动：支持在小程序接收课堂答题互动，支持单选，多选，判断，抢答，观点多种类型的答题互动。
14.同步课件：当教师在全屏播放课件的时候，学生端也会同时播放课件，老师翻页学生端也会一起翻页，保证课堂课件同步展示
十一、侧边栏设计
1.整机内置全通道侧边栏快捷菜单，小工具、应用软件、快捷设置、亮度 / 音量调节、教室物联入口。
2.整机全通道侧边栏支持展示学校名称、设备班级、场地信息。
3.整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。
4.整机全通道侧边栏快捷菜单小工具支持自定义，支持设置对应小工具的显示 / 隐藏。
5.侧边栏内置文件管理，可便捷打开存放在桌面上的文件、文件夹；支持打开桌面文件夹目录，以便查看更多文件。
6.侧边栏内置应用管理，可查看全部应用列表，并可点击其中应用进行快捷打开。
7.教学桌面支持增加网页快捷打开方式，数量≥8 个，并支持自定义网址命名。
8.整机侧边栏小工具支持自定义显示和隐藏，可通过拖拽进行顺序自定义；可自定义侧边栏物联模块、进程管理、桌面文件模块的显示和隐藏。
9.整机全通道侧边栏支持使用批注小工具进行批注讲解，可切换书写笔颜色、截屏保存批注内容、清屏，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。
10.整机全通道侧边栏支持将设备屏幕降低为半屏幕状态，点击上半屏幕可以返回全屏状态。
11.整机全通道侧边栏支持自行选择所需截取屏幕范围，点击截屏即可成功截取屏幕，并自动保存。
12.整机全通道侧边栏支持放大选中区域内容，并可支持对未选中区域关灯处理，实现聚光灯效果。
13.整机全通道侧边栏支持倒计时、正计时功能；倒计时，输入某特定时间值，可精确到秒，点击开始进入倒计时；正计时，点击开始计时便自动开始，并实时显示时间。
14.整机全通道侧边栏支持打开日历，查看日期。
15.整机全通道侧边栏支持聚光灯，支持聚光灯高亮区域大小调节、区域移动。
16.整机全通道侧边栏支持冻屏，将屏幕画面进行缩放。
17.整机安卓和外接通道 (2 路 HDMI) 下侧边栏支持设置倒数日。
18.整机安卓和外接通道 (2 路 HDMI) 下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。
19.整机安卓和外接通道 (2 路 HDMI) 下侧边栏支持节拍器，支持设置节拍、轻重、节拍播放速度。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。
20.整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并随机抽选 1 人，支持在大屏幕上手动框选特定教室区域作为抽选范围进行抽选。
21.整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并自动进行人数统计。
十二、其他要求
▲1.采购人有权在货物到货验收阶段，对交付设备进行全功能、全参数核验。交付产品须与响应文件承诺、采购文件技术需求保持一致。若到货设备实质性不满足采购要求，采购人有权按合同约定追究违约责任，并将相关情况报送政府采购监管部门、政采云平台。
▲2.为确保所供应货物为全新且含质保产品，在签订合同后正式供货时，成交供应商须提供该品牌制造商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件，且均须加盖生产厂家公章，否则不予验收。
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	1.规格（<长*宽*高>mm）:6000*2000*760。
▲2.基材：选用E0级三聚氰胺板（刨花板）基材，板材符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准并检验合格，供应商须在响应文件中提供具备国家认可资质的第三方检测机构出具的“刨花板”检测合格报告，成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验；板材采用国标三聚氰胺贴面，甲醛释放量(气候箱法)≤0.050mg/m³，达到E0级标准；全部板材均经过脱脂、除虫、干燥处理，含水率≤9%；板面光亮平整，无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，防水、防刮。
▲3.封边：采用国标同色PVC封边条，背胶处理均匀，表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；甲醛含量≤0.05mg/L。封边厚度≥1.0mm，采用无缝封边工艺，色泽均匀一致；具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保障板材封边稳定性，延长产品整体使用寿命。
4.配套会议桌桌椅6张：
①面料：采用西皮面料，表面光泽均匀，具备透气特性，材质柔韧耐拉扯，温感适配四季使用；
②靠背、座垫：采用高密度泡棉及高回弹海棉填充，填充材料回弹稳定，承压后不易形变，耐久承压性能优异。
③扶手：曲木实木扶手。
④脚架：曲木实木脚架，承载力≥140KG。
▲5、为保证交付货物为全新正品且享有原厂质保，成交供应商应于正式供货时提交品牌制造商针对本项目出具的供货证明原件、售后服务承诺函原件，两份文件均须加盖生产厂家公章，相关资料不齐的，采购人不予验收。
	1
	套
	14300.00
	14300.00

	17
	3D实景交互操作台
	力信德高
DG-czt015
	1、规格（<长*宽*高>mm）：1400W*400D*750H
▲2、基材：选用E0级三聚氰胺板（刨花板）基材，板材符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准并检验合格，供应商须在供货前提供出具的“刨花板”检测合格报告，成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验；板材采用国标三聚氰胺贴面，甲醛释放量(气候箱法)≤0.050mg/m³，达到E0级标准；全部板材均经过脱脂、除虫、干燥处理，含水率≤9%；板面光亮平整，无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，防水、防刮。
▲3、封边：采用国标同色PVC封边条，背胶处理均匀，表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；甲醛含量≤0.05mg/L。封边厚度≥1.0mm，采用无缝封边工艺，色泽均匀一致；具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保障板材封边稳定性，延长产品整体使用寿命。
4、五金配件：采用五金连接件，经防锈、防腐工艺处理，具备抗锈蚀、抗腐蚀特性，装配后结构紧密稳固。
5、连接件：采用国标三合一连接件，金属配件表面不得存在锈蚀、毛刺、锐边、露底现象，涂层无起泡、泛黄、色斑、灼伤、裂纹、划痕、磕碰损伤；塑料配件表面平整光洁，无裂纹、刮痕、颗粒、凸起、凹陷瑕疵，整体色泽均匀统一。
6、胶水：采用符合国家标准的热熔胶，粘接及封边结构稳定，可适应高低温环境温差；胶体内有害物质含量符合国家现行相关标准限值要求。
▲7、为保证交付货物为全新正品且享有原厂质保，成交供应商应于正式供货时提交品牌制造商针对本项目出具的供货证明原件、售后服务承诺函原件，两份文件均须加盖生产厂家公章，相关资料不齐的，采购人不予验收。
	13
	套
	2263.00
	29419.00

	18
	3D实景交互操作台
	力信德高

	1、规格（<长*宽*高>mm）：2900W*400D*2500H
▲2、基材：选用E0级三聚氰胺板（刨花板）基材，板材符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准并检验合格，供应商须在响应文件中提供的“刨花板”检测合格报告，成交供应商须在正式货物送达现场前，提交国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告原件，供采购人核验；板材采用国标三聚氰胺贴面，甲醛释放量(气候箱法)≤0.050mg/m³，达到E0级标准；全部板材均经过脱脂、除虫、干燥处理，含水率≤9%；板面光亮平整，无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，防水、防刮。
▲3、封边：采用国标同色PVC封边条，背胶处理均匀，表面无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；甲醛含量≤0.05mg/L。封边厚度≥1.0mm，采用无缝封边工艺，色泽均匀一致；具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保障板材封边稳定性，延长产品整体使用寿命。
4、五金配件：采用五金连接件，经防锈、防腐工艺处理，具备抗锈蚀、抗腐蚀特性，装配后结构紧密稳固。
5、连接件：采用国标三合一连接件，金属配件表面不得存在锈蚀、毛刺、锐边、露底现象，涂层无起泡、泛黄、色斑、灼伤、裂纹、划痕、磕碰损伤；塑料配件表面平整光洁，无裂纹、刮痕、颗粒、凸起、凹陷瑕疵，整体色泽均匀统一。
6、胶水：采用符合国家标准的热熔胶，粘接及封边结构稳定，可适应高低温环境温差；胶体内有害物质含量符合国家现行相关标准限值要求。
▲7、为保证交付货物为全新正品且享有原厂质保，成交供应商应于正式供货时提交品牌制造商针对本项目出具的供货证明原件、售后服务承诺函原件，两份文件均须加盖生产厂家公章，相关资料不齐的，采购人不予验收。
	27
	套
	3380.00
	[bookmark: _GoBack]91260.00

	金额合计人民币肆拾叁万陆仟贰佰柒拾壹元叁角陆分(¥436271.36)
	
	
	
	





	▲二、商务要求

	合同签订期
	自发布中标公告后25日内。

	交付时间
	自接到采购人交货通知后5个工作日内安装调试完毕并验收合格。

	服务期与质量保证期限
	质保期：自验收合格日起2年。整机原厂免费质保期（全保，包含人工费、零配件更换、软件升级、更换模块等各项费用）2年，部分产品质保期按厂家承诺时间执行。质保期后免费提供软件升级、更换模块服务，如需更换零配件按厂家出厂价提供。（“项目要求及技术需求”中如有特殊要求的，按其要求执行）。

	交货地点
	广西幼儿师范高等专科学校东盟校区

	报价要求
	竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
货物的价格；
货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用；
必要的保险费用和各项税费；
安装、送货上门的费用；
开展培训（含教材费、场地租用费）的费用；
到现场验收和验收检测的费用；
供应商应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用。

	履约保证金
	签订合同前中标人向采购人支付合同价额5%的履约保证金（若供应商提供符合格式要求的《中小企业声明函》，履约保证金金额按成交金额的2%收取）。
履约保证金缴纳账号：
名称: 广西幼儿师范高等专科学校
统一社会信用代码：12450000498506569G   
开户行：招商银行股份有限公司南宁民族大道支行
银行账号：771902121410201
地址: 南宁市青秀区民族大道77号

	付款方式
	中标人交货安装完毕，项目验收合格后采购人在15日内支付至100%的结算款给中标人（结算金款以实际供货数量*中标单价）；每次采购人支付款项前中标人须开具等额合法有效税务发票给采购人，否则采购人有权顺延支付款项。货物在质保期内无质量问题，质保期满后，中标人向采购人提出申请，采购人于15个工作日内无息退还履约保证金。

	售后服务要求
	1、如在使用过程中发生质量或故障问题，10分钟内响应，接通知后1小时内到达现场处理，一般故障不超过4小时修复，重大故障处理时限不超过24小时；
2、提供7×24小时热线电话服务,并提供多个故障申告途径及绿色通道，做到全方位响应，并指定专人负责上门受理调试及日常维护等工作；
3、在质量保证期内，在正常的操作下，出现的任何故障及损失，中标人无偿维修。三个月内如有严重质量问题整机包换，如涉及失效零件更换，该零件应由中标人免费提供。国内可提供部件更换，原厂专业维修；
4、保修期外负责仪器的终身维修；
5、中标人提供供货、安装、调试及培训服务，产生的一切费用由中标人承担；
6、免费送货上门，免费由厂家专职工程师现场安装、调试和技术指导；
7、在采购人指定地点免费现场培训2～3名相关人员至掌握仪器设备操作及日常维护；
8、采购人配合中标人在用户处的调试，所需工具、器材、耗材等由中标人自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；
9、中标人承诺提供所有设备完整技术资料。技术资料包括技术规格和指标、各部件型号和参数清单，操作使用说明手册，注意事项，设备维护和故障处理手册；
10、中标人承诺每年免费现场巡检1次并出具巡检报告。

	产品要求
	竞标产品必须为全新原装、未拆封、未激活的产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。需求清单中要求提供的检测报告、功能截图等证明材料在供货前中需提供查验，后果由供应商承担。所涉及软件.本项目的软件系统如为独立软件，如硬件发生故障或者无法使用，成交供应商负责把软件迁移至其他硬件，采购人不再额外支付费用。

	知识产权要求
	投标人须保证采购人对投标人所提供的硬件和软件系统等享有合法的使用权。投标人须保证采购人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

		验收标准及要求
	成交供应商应提供货物的有效检验文件及产品销售资质，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准，采购人可对货物进行复检与性能测试，产生的费用全部由成交供应商承担；成交供应商要考虑到设备兼容性问题，并出具承诺无缝兼容的承诺书并加盖公章。应按采购方要求，对所采购产品进行系统调试，直至与采购方原系统完全匹配，成交供应商应派出专业的人员协助此项工作。采购人对货物及所配系统验收合格后，签署验收合格证书，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。本项目包含设备采购及配套系统调试。所有设备的配置服务必须完全兼容采购人目前正在使用的所有网络通讯设备。

	▲其他要求
	1、本项目不接受进口产品(即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)参与投标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。
2、本项目包括所有设备的安装和调试，安装过程中涉及到的材料、人工等费用均由成交供应商承担，项目完成时要保证系统设备的正常运行。竞标人确认报价已包含完成本项目所需的人力物力成本、管理费、旧设备设施及线路拆除、其他费用、利润、税金等完成本项目的所有费用。采购人不再支付任何费用，请合理报价。
3、采购需求中带“▲”的条款，必须完全满足，否则按无效报价处理。所有报价人必须上传响应文件加盖报价人公章和需求文件中要求提供的所有资料文件。一旦发现与需求参数、功能不符，采购人拒绝成交结果，不予签订合同。并依法向政采云平台及政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚。
4、请供应商在报价前仔细评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预中标供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。采购单位有权将询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。





响应文件


项目名称：

项目编号：

供应商：
法定代表人或其委托代理人：

日期：         年     月     日
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标有“▲”号的材料均为必须提供的材料，并加盖公章,如未提供,按报价无效处理。

 （一）供应商资格证明文件
▲1、提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）；（必须提供，否则按响应无效处理）
▲2、依法缴纳税收的相关材料（2026年1月至2026年6月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）（必须提供，否则按响应无效处理）
▲3、依法缴纳社会保障资金的相关材料[2026年1月至2026年6月内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按响应无效处理）
▲4、供应商财务状况报告[2025年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告，供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）]；（必须提供，否则按响应无效处理）
▲5、法定代表人身份证复印件（加盖单位公章）；（必须提供，否则按响应无效处理）
▲6、法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

法定代表人授权委托书（格式）
XXXXX学校：
兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的 （项目名称、项目编号）自治区政府电子卖场在线询价 采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。 

授权单位（盖章）：                   
法定代表人（签字或盖章）：           
签发日期：        年      月      日
附：被授权人身份证（正反两面复印件）


▲4、信用声明函
信用声明函（格式）
广西幼儿师范高等专科学校：
我方愿意参加贵方组织的_     (项目名称)     _     __（项目编号：       ）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标货物和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1、经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2、我公司参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
3、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。


                               法定代表人或委托代理人签字：             
竞标人（盖章）：                                    
                                               年    月    日

说明：由采购人在竞标截止时间后，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)网站对磋商供应商进行信用查询，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本次采购活动。











（二）商务技术类文件
▲1、技术响应表

采购项目编号:                 
采购项目名称:                 

	序号
	采购文件要求
	响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：应对照采购文件“采购货物技术要求”，逐条说明所提供货物和服务已对采购文件的“采购货物技术要求”做出了实质性的响应，并申明与“采购货物技术要求”条文的响应和偏离。若完全响应无偏离，则在“响应/偏离”栏中填写“完全响应无偏离”即可

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:           
供应商名称（签章）：                              
日期：     年     月    日










▲2、商务响应表
采购项目编号：                 
采购项目名称：                 

	项目
	采购文件要求
	是否响应
	报价人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	



说明：应对照照政府采购电子卖场在线询价采购文件“商务要求”逐条说明已对采购文件的要求做出了实质性的响应，并申明与商务要求的响应和偏离。若完全响应无偏离，则在“是否响应”栏中填写“完全响应无偏离”即可。

▲3、质量保证措施和售后服务承诺
质量保证措施和售后服务承诺格式自拟。
▲4、项目实施方案
格式自拟。方案内容应包含但不限于对项目的理解，设计、配送、实施、安装方案，项目实施进度，项目执行保障措施等。



（三）供应商认为需要提供的有关资料。









（四）报价表。
▲报  价  表
项目名称:                 
项目编号:                     

	序号
	货物
名称
	品牌、型号规格、生产厂家
	数量①
	单位
	技术参数及性能配置要求（材质工艺要求说明）
	单价②
	单项合价
（元）
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （￥                       元）

	交付使用时间：

	交付使用地点：


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。
2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。
3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。
5、各分项报价不得高于分项单价控制价。

法定代表人或委托代理人（签字）:              
供应商名称（盖章）：       
报价时间：     年     月    日
（五）中小企业声明函

中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 
日期：


中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜40000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。


