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一、采购需求一览表 
	序号
	设备名称
	计量单位
	采购数量
	采购控制单价（万元）
	性能参数

	1
	站外信息显示终端设备
	台
	17
	0.5
	本项目具体参数要求详见附件1

	2
	显示器
	台
	2
	0.15
	本项目具体参数要求详见附件2


采购需求说明：技术参数要求、服务要求、商务要求均为实质性要求，必须完全响应，否则报价无效；供应商应对采购需求进行逐条响应，未按要求上传响应文件、响应内容与公告的需求不一致、响应内容有漏项的，报价无效。
二、商务要求：
1、报价要求：
（1）本项目设备采购总预算为88000.00元，报价不得超过总预算，也不得超过单项控制价，否则报价无效；
（2）报价已包含设备运输、安装、配套的耗材配件、税金等全部费用，采购人不再支付其他费用。
2、交付使用时间：公告结束后25日内签订合同，签订合同后10个工作日内全部完成供货。成交供应商应免费提供专人上门进行配送、安装、培训及调试服务。
3、成交供应商在双方签订合同前2个工作日内应向采购人缴纳合同金额的2%作为履约保证金，待履行完本项目的质保义务后无息返还。
4、质保期：≥1年（具体质保期详见附件采购参数），原厂质保，提供完整的上门服务，并安排专门的维保对接人。
5、交货地点：采购人指定地点。
6、验收时，成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过、质量合格的产品，同时随设备配有说明书、操作手册、合格证，以上要求如有不符将视为验收不合格。其他未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。
7、验收不合格的项目，采购人依照合同约定扣除履约保证金，履约保证金不足以抵扣或情况严重的，采购人有权解除合同并追究其违约责任。成交供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人将及时报告本级财政部门处理。
8、付款方式：设备验收合格双方签订验收报告后5个工作日内，成交供应商向采购人开具合同款的发票，采购人收到发票后一次性支付全部货款。
9、成交供应商在中标后以各种理由无法给采购单位供货或故意拖延供货时间的，采购人有权解除合同并追究违约责任，采购人将报告本级财政部门处理。
10、本次竞价的成交供应商，应在接到采购单位电话通知后2个工作日内，应将加盖公司公章的最终报价表交至采购单位。
11、	填写附件4-6，否则报价无效。
附件1：站外终端显示设备采购参数 
附件2：显示器采购参数 
附件3：报价表；
附件4：技术参数响应表
附件5：商务要求响应表
附件1：
站外信息显示终端设备采购参数
一、总体要求
该项目采购主要为了解决住院医师规范化培训结业考核、住培临床技能竞赛等比赛或考试时出现的问题，要求基于院内目前已有的业务流程、工作方式以及已有信息系统，提供兼容适配满足要求的显示屏终端的设备。
二、具体要求
（1）硬件要求：
提供17台站外信息显示终端设备，具体技术要求如下：
1、▲该显示终端必须配套技能中心osce考试系统使用，用于住院医师规范化培训结业考核、住培临床技能竞赛及日常培训等。
2、▲必须支持与现有技能考试系统对接，适配考试系统，配合候考系统，呈现数据同步，精确显示考试基本信息。
3、▲显示排布的OSCE考试，能准确显示学员准考证信息；包含考试基本信息、考试内容、考试地点、考试时间、准考证号等内容等。
4、▲对接现有的OSCE考试系统，所产生的对接费用由供货方承担。
5、▲采用≥21.5 英寸电容式触摸屏，支持 10 点及以上触控，分辨率≥1920*1080，显示比例 16:9，屏幕亮度≥500cd/㎡。
6、▲基于Android 7.1 系统或其以上为基础的原生态版本或定制版本，CPU≥4 核，系统内存≥4G，存储容量≥16GB。
7、整机最大厚度≤ 30mm。
8、为确保日常使用安全，整机无外置天线。
9、与墙面紧密贴合，保障师生操作时的安全性。
10、▲整机结构设计做到防水防尘，适合半户外的场景使用，防护等级做到了 IP65 或以上。（提供此项相关证明文件，包括但不限于检测报告、官网介绍说明截图等证明文件，并加盖厂家公章）。
11、摄像头：不低于 200W 像素高清宽动态，支持人脸识别。
12、麦克风：高灵敏度的全向麦克风，支持半米内的拾音。
13、喇叭：2.0 声道的喇叭，支持视频播放留言播放。
14、刷卡器：具有内置 IC 卡刷卡器，支持 14443 协议。学生可佩带相应的终端设备刷卡签到、登录个人界面等。
15、挂架采用防盗设计，整机必须使用专用工具才能从墙体拆除。
16、具备 RJ45 接口，支持 Ethernet；具备 Wi-Fi 模块，支持 Wi-Fi802.11a/b/g/n 双频协议；整机具备至少 2 路USB2.0 接口。
17、创新网络布线槽设计：机身背后设计有网线走线槽，电源线插槽，使安装更合理，避免各种接口的应用冲突。
18、整机支持外接门禁及串口接口。
19、▲提供所有设备汇聚网络所需的交换机，要求采用可网管交换机，支持snmp，支持远程登录，支持防环检测和自动收敛功能，支持SSH/TELNET，支持vlan划分，支持ACCESS和TRUNK口类型。
（2）业务要求
项目建设主要能提升以下5个目标：
1、提升效率：通过清晰指引和时间提示，确保考试流程顺畅，减少延误。
2、增强公平性：确保每位考生获得相同的信息，避免因信息不对称影响表现。
3、优化体验：通过明确的信息展示，减轻考生焦虑，提升考试体验。
4、减少错误：通过准确的信息展示，降低考生出错的可能性。
5、支持管理：为考官提供辅助工具，便于监控考试进度和管理考生流动。
功能要求：
1、考生指引：显示考站编号、考试科目或技能名称，帮助考生快速找到正确考站。
2、时间管理：显示当前考站的剩余时间，提醒考生合理分配时间。
3、考试流程提示：提供当前考站的简要说明或要求，帮助考生了解任务。
4、错误减少：通过清晰的信息展示，减少考生误入错误考站或误解任务的情况。
5、显示考试基本信息、考试内容、考试地点、考试时间、准考证号等内容等。
（3）管理要求
该项目主要具备信息展示功能、状态监控功能、调度指引功能、紧急通知功能等。
（4）施工要求
1.施工周期：从合同签订后开始施工，在30个工作日内完成施工。
2.本项目整体是“交钥匙工程”，供应商免费提供建设所需的所有施工的建材、物料、耗材、器械，并安排技术人员和施工队完成所有施工建设、装修修复和美化工作，实现全流程包工包料完成。
3.做到文明施工，不破坏管道和线路，不影响医疗工作的正常开展，减少噪音的产生。
4.施工时间由使用科室安排，不得影响医疗区域的患者和家属的休息和诊疗。
5.施工队有基建施工的相关资质，施工途中安排安全员做好监督，保障用电、用水、用火、用气和消防安全。
6.遵循综合布线的规范要求，从设备到弱电井之间进行布线，弱电井侧将所有网线做配线架，对所有线路进行的八芯连通性测试，必须100%完全通过测试。
7.网线要求全部采用六类线，所有线路在两端均打清楚标签，不能出现重复标签，职工完成后提供点位图备查。
8.所有施工采用暗线的方式
三、商务与服务要求
建设期：与公司签订合同后，须在在30日内交付并完成安装、培训、验收。
维保期：维保期至少1年，维保期内免费上门维修、更换零部件。出维保期后，以优惠价格提供终生维修和备件更换。
系统对接：对接现有的OSCE考试系统时，如有产生对接费，均由供货方承担。
[bookmark: _GoBack]四、技术要求
该系统必须配套技能中心osce考试系统使用，用于住院医师规范化培训结业考核、住培临床技能竞赛及日常培训等，适配考试系统，配合候考系统，呈现数据同步，精确显示考试基本信息。



附件2：
显示器设备采购参数
一、技术要求：
1. 屏幕尺寸：不小于 23 寸；
2. 屏幕比例：16：9 ；
3. 分辨率：不小于 2560*1440；
4. 曲率：平面；
5. 接口：VGA+HDMI，如缺接口则提供转接器；
二、商务要求：
1、提供主流品牌的全新货品，禁止提供杂牌、水货、套货、换货、二手、组装屏、囤积品或非本区域销售的产品。
2、提供品牌原厂质保服务，质保至少 3 年，整机和耗材全范围维保。有原厂技术团队的上门安装和实施服务、更换、维护、维修和换新服务。故障备件更换不收零件费，不收服务费。如出现严重故障无法维修则整机更换，确保使用科室的业务连续性。
3、供货商有服务维保团队可上门，如出现故障在接到报告 3 小时内上门处理故障，呼叫上门仅需电话确认产品序列号，无需注册维保平台报修，无需软件/APP/公众号注册报修，无需复杂的拍照上传过程，无论故障类型不得收上门费。


附件3：
报价表
采购项目名称：                 
	序号
	 名称
	品牌型号
	数量①
	单价（元）②	
	单项合计（元）③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                   （¥      ）

	      分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）


注：1.本项目报价（及最终报价）为完成采购人指定内容的全部费用，包含但不限于实施和完成本项目全部工作所需的安装费、运输、通讯、保险、税费、利润等项目有关一切费用。
2. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按报价无效处理。


供应商（公章）：                        
法定代表人或其委托代理人（签字）：                   

[bookmark: _Toc356165644][bookmark: _Toc356979893]年    月    日

附件4：
技术参数要求（性能参数）响应表
采购项目名称：                 
按性能参数要求填写

	项号
	文件需求
	供应商的承诺或说明
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






说明：1、请各供应商按照项目的性能参数要求逐项填写，并作出偏离说明。响应内容不得直接复制采购需求，响应内容应当写明投标产品的具体参数或承诺的具体数值。
2、投标人应根据自身的承诺，对照性能参数要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。



供应商（公章）：                               
法定代表人或其委托代理人（签字）：             
年    月    日








附件5：
商务要求响应表
采购项目名称：                 
按商务要求填写
	项号
	文件需求
	供应商的承诺或说明
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	






说明：1、请各供应商按照项目的商务要求逐项填写，并作出偏离说明。响应内容不得直接复制采购需求，响应内容应当写明投标产品的具体参数或承诺的具体数值。
2、投标人应根据自身的承诺，对照商务要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。


供应商（公章）：                               
法定代表人或其委托代理人（签字）：             
年    月    日



