	
	研究生院-多媒体教室设备在线询价采购项目采购文件

说明：
1.投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。
2.本章中带★号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

	序号
	采购品目
	参考品牌
	参数配置
	单位
	数量
	参考单价
（元）
	合计金额
（元）
	是否进口产品
	参考图片
	备注
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	激 光
投影机
	索诺克、海信、映立视等品牌
	★1、成像芯片技术采用0.47英寸SST架构芯片DLP显示芯片技术，标准亮度≥6000流明（根据ISO21118标准），物理标准分辨率3840x2160（4K）或以上，不接受兼容分辨率，激光固态光源，标准寿命≥30000小时；投标时提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的参数检测报告，且检测报告可通过国家认监委网站查询；
2、动态对比度：≥6000000：1；
3、色温支持标准模式9000K，暖色模式6500K，冷色温12000K三种模式；
4、机身端口配置不少于：HDMI输入×2，USB3.0接口x1，RS232输入控制×1，3.5mm音频输出x1，RJ45输入x1； 
★5、投影机内置智能操作系统，系统版本安卓11或以上，系统运行内存≥4G,机身存储空间≥32G，不接受外置扩展内存方式响应招标参数，；
★6、投影机镜头配置要求：必须支持无需拆机更换镜头，内置原厂电动聚焦、电动变焦镜头，镜头投射比范围必须覆盖0.85-2.0，电动物理变焦比≥2.4倍，2.2米内投120寸16:9画面, 投标时提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测报告，且检测报告可通过国家认监委网站查询；
★7、投影机必须内置至少两种技术的无线传屏功能，例如NFC传屏，蓝牙传屏、无线网络传屏，投标时提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测报告，且检测报告可通过国家认监委网站查询；
8、投影机必须支持自动光感调节画面功能，开启功能后投影机可根据环境光的强弱进行自动调节画面亮度，投标时提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测报告，且检测报告可通过国家认监委网站查询；
9、投影机内置画面融合功能，无需借助其他设备即可将多台投影机画面融合成一副画面；
10、支持PJ LINK网络远程管理功能，可远程运维定时开关机等功能；
11、支持多种方式几何校正调整：支持20*20点几何校正、四点几何校正、八点几何校正；
★12、投影机菜单内置MEMC运动补偿及HDR10，HLG动态补偿功能，投标时提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测报告，且检测报告可通过国家认监委网站查询；
13、投影机必须支持左右、上下格式的偏振3D画面显示功能，投标时提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测报告，且检测报告可通过国家认监委网站查询；
14、支持无线热点功能，打开后投影机可与移动设备共享无线热点网络，投标时提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测报告，且检测报告可通过国家认监委网站查询；
★15、扬声器：功率≥18W,支持DTS Virtual X音效及Dts和Dolby解码，支持AI音质、标准、影院、音乐、体育、新闻六种或以上声音输出模式，投标时提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测报告，且检测报告可通过国家认监委网站查询；
16、投影机必须支持画面分屏功能及图像分割功能；
★17、投影机必须支持定时自动清洁功能，无需人工干预，投标时提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测报告，且检测报告可通过国家认监委网站查询；
18、支持HDMI-CEC功能，可设置投影机与外设开关机以及遥控器的联动功能，投标时提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的功能检测报告，且检测报告可通过国家认监委网站查询；
19、投影内置AI时钟、艺术画廊、画册、动态内容四种画面屏保展示功能，且可设置屏保时间、轮播时间、轮播方式；支持环境光低于5勒克斯时自动关闭屏保功能；
20、USB接口支持无线话筒接收输入，可直接实现麦克风扩声；
21、支持信号唤醒功能，当投影机通电待机时，检测到有信号输入时将自动开机；
22、投影机内置蓝牙连接功能，可与手机连接播放音乐，可与功放连接推送声音；
23、功耗（标准）： ≥400W，投标时提供国家强制性产品3C认证证书复印件佐证），最低待机功耗： ≤0.5W
24、散热系统：采用铜管液体冷凝散热技术，可保障7x24小时不间断工作；
25、整机重量≥14.5kg；
★26、整机原厂保修3年（含光源），中标签订合同供货时须提供原厂含有供货产品序列号的售后服务承诺函原件。
27、中标签订合同后供货时须提供含有产品序列号的原厂售后服务承诺函。
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	合计金额：壹拾陆万捌仟元整
	168000
	　
	
	



	★二、商务条款

	报价要求
	1、成交人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 
2、询价报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不仅限于： 
（1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费等； 
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 
（3）运输、装卸、垃圾清理搬运、售后服务费、保险费和各项税金；

	交货时间及地点
	（1）交付时间：自合同签订之日起7 日内交付。
（2）交货地点：广西南宁市青秀区五合大道13号广西中医药大学研究生学院。

	包装和运输
	成交人提供的全部货物均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。以确保货物安全无损地运抵采购人指定地点。

	售后服务要求
	质保期为3年，验收合格之日起至质保期届满且经采购人方确认无任何质量问题时止。在质保期内，成交人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。质保期届满后，成交人对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

	履约验收要求
	货物经安装调试完成且符合技术要求后（货物的安装调试成本包含在项目预算总金额内），采购人进行最终验收。验收时成交人必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，采购人签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，成交人应当在3日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

	付款方式
	本合同项下的全部货物安装调试完毕并经最终验收合格后15个工作日内，采购人向成交人支付全部合同价款。

	其他要求
	1、标注“★”号的条款为本次采购的实质性的商务、技术或服务要求，投标人必须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为响应无效。
2、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），不接受联合体参与竞标。如有此类产品参与竞标的做无效标处理。
3、响应品牌型号参数具体说明一栏需针对采购需求中技术参数要求逐条说明具体响应内容，响应情况具体说明需针对商务条款中具体内容逐条说明响应内容，若无法响应或不逐条响应则作报价无效处理。
4、报价响应表每页必须盖公章。
5、所供产品的材质、款式、结构、造型符合采购需求的规定及采购合同约定的要求。
★6、为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的三年售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。
★7、本项目为网上询价，对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响采购人使用的，采购人可作为询价无效处理，并按规定对询价单位追究响应责任，采购人有权追究其法律责任，并将依法向政采云平台举报，上报政府采购监管部门。
★8、违约责任:如提供的实物未满足技术参数要求，则视为无效报价，采购人有权追究其法律责任，并将依法向政采云平台举报，上报政府采购监管部门。
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