广西金融职业技术学院网络宽带采购反向竞价文件

一、预算控制价：75万元整
二、采购需求
“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。
	项号
	服务名称
	数量
	单位
	服务内容及要求

	1
	互联网专线
	1
	条
	一、网络接入服务
▲1.提供西校区≥2Gbps 互联网出口带宽接入服务，接入方式为光纤接入，要求提供接入设备；互联网带宽裸机测试，上下行速率稳定在 ≥2Gbps；提供东校≥1Gbps互联网出口带宽接入服务，接入方式为光纤接入，要求提供接入设备；互联网带宽裸机测试，上下行速率稳定在 ≥1Gbps。
▲2.互联网线路提供不低于96个公网IPv4地址。
▲3.提供1条带宽为1000Mbps的点对点数据专线，专线接入地址为西校区至东校区，线路采用双路由设计，专线速率上、下行对称，与互联网物理隔离，保证数据传输的安全和稳定。 
▲4.为了不影响采购人的日常工作开展，保障业务连续性，本项目涉及的互联网出口线路建设不能造成采购人的业务异常或中断，需保证所提供的公网IPv4地址包含原有地址池（IPv4地址：117.141.153.134-13、111.59.245.194-197、111.59.245.201-206）。
5.电路汇聚层至骨干层均为自愈网状保护，具有故障自动倒换功能，倒换时间不大于50ms，能保证各电路不会因光缆的意外阻断和部分设备的故障而中断。自愈保护是指在网络发生故障（例如光纤断）时，无需人为干预，网络自动地在极短的时间内，使业务自动从故障中恢复。保护恢复方式支持环网保护、链路保护、线性保护、链路聚合保护方式。
6.线路汇聚层和骨干层具有自愈环保护功能，具备不超过50ms保护倒换能力，保证专线不会因光缆的意外阻断或部分设备故障而中断。
7.要求全网的传输设备均具备网管能力，全程提供端到端的网管监控功能，实行7*24小时不间断监控，可有效地检测并定位网络故障。
8.提供各种主流物理光、电接口，如RJ45/LC/FC等供采购人使用。
9.根据采购人需求提供校园网络评估及现场支撑服务。
10.电路接入端接口类型：可提供RJ45、G.703、V.35 等接口类型。
11.电路可用率：单条电路端到端全年可用率≥99.9%。
12.电路误码率：单条电路端到端比特误码率≤1×10-6。
13.电路丢包率：单条电路端到端丢包率≤0.8%。
14.电路速率：电路各个节点最大时延≤20ms。
15.电路速率：单条电路端到端时延抖动≤15ms。
二、云网集成服务要求
（一）提供校园网上网管理系统服务：
▲1.对现有校园网络上网管理系统进行改造，实现全校教学、办公、生活区网络统一接入认证和计费，为后续运营商手机套餐融合资费宽带或学校校园网自行收费模式打造可平滑过渡、灵活选择的网络认证环境。
2.系统基于标准Radius协议开发，且可以自定义Radius私有属性。
▲3.支持虚拟机部署，支持单点登录系统对接,不低于30000用户开户授权。
4.支持信创操作系统和数据库。
5.为方便移动终端使用，要求厂商具有支持I0S、Android、Windows的移动终端客户端供用户选用，客户端需具备 Wi-Fi 接入连接、认证上网、故障报修、蓝牙开门锁、自助服务等功能，认证 APP 客户端需符合教育移动互联网应用程序备案管理。
6.支持哑终端MAC批量管理，哑终端绑定授权人，配置哑终端无感知认证，可查看哑终端在线状态；老师账号可自助导入本人管理的哑终端设备：可在管理页面上由教工上网账号导入哑终端EXCEL文件，教工只能查看自己管理的设备，超级管理员可以管理所有设备。
7.支持多运营商账号开通配置，支持账号域名后缀自定义，可勾选多个上网套餐提供用户自选开通，支持运营商报错信息自定义翻译，支持接入设备按厂家自定义Radius私有属性：可在管理页面上添加RADIUS私有属性功能，支持华为、中兴、华三、RouterOS、motorola、优科、锐捷、傲天、juniper、REDBaCK、爱立信、Aruba、思科、meru、信锐、汉明、环创、迪普、Panabit、阿尔卡特、极进网络、CASA等厂家标准属性及私有属性下发
[bookmark: _GoBack]支持根据VLAN、用户IP、设备IP、设备端口、用户MAC等定义白名单、黑名单、无线区域，支持黑白名单功能，白名单上网不计费，黑名单不允许认证，白名单上网终端数不计入帐号正常的终端控制数
8.支持流量套餐充值赠送流量，时长套餐充值赠送时长，包天、包月、包年套餐充值赠送天数；支持无感··知认证，并可自定无感知上网的时间，超过指定时间需重新认证；
9.支持微信支付，支付宝支付，网银支付，和包支付，移动统一支付，一卡通缴费，卡充值等各种自助缴费方式；支持账号统计，网点统计，套餐统计，日统计，月统计，运营商对帐等各种丰富的报表功能。
10.支持LADP支持多级组织结构对接，父级和子级结构可配置独立的LADP对接配置，支持Portal认证支持LADP对接开户，可根据OU标识配置开户指定上网套餐，网点，校验密码不一致时是否覆盖本地密码为LDAP端密码
11.支持组织结构分级管理、定义各个网点开户数、短信发送量、登录界面logo等网点信息；支持实现交换机或无线AC与接入服务管理系统配合实现两次Portal认证出外网，两次认证需在同一认证页面一次通过
12.支持账号开户，账号缴费/续费自动分配运营商PPPoE账号;支持同一账号指定手机和PC同时登录数量；支持根据账号配置共享控制;支持自定义时段，时段可分为免费时段，准入时段，时段带宽等，并可根据IP地址段，VLAN等定义时段生效区域。
13.支持账号自注册，可设置以手机号码/身份证后6位/学号/运营商账号作为主键账号，支持审核开户，缴费开户，上传电脑/手机端注册指引，可勾选多个上网套餐提供用户自选，注册字段自定义配置，短信/邮件发送开户通知;支持访客自注册配置，包括访客账号有效时长，访客二维码有效时间，开户量限制，录入字段自定义配置;支持固定账号、短信认证、微信认证、微信+手机捆绑认证等多种认证方式。
14.支持强制下线、禁止认证、网管停用进行共享控制；支持实时通过微信公众号向用户推送上、下线，强制下线等消息。
15.支持区域自定义，不同套餐的账号在不同区域可自定义不同的上网权限，如学生在宿舍区域可以打游戏，在教学区域不允许；支持在线用户，上网清单，认证日志等显示账号上网的区域。
16.支持IP地址池，每个地址池支持多个地址段，并可自定义IP类型；支持账号开户时系统自动分配所在地址池的空闲IP,认证时RADIUS下发对应的IP。
17.5G双域转网功能：支持针对5G 接入终端以及接入用户进行在线状态查询、流量使用情况查询，支持针对5G接入终端远程管理，包括远程重启、掉线告警（通过短信或者企业微信通知）；
（二）提供AI模型服务平台服务:
▲1.模型服务平台需具备多模型平滑调度、智库问答、全能解析、数据分析、智能体广场、知识库、数据库、统一计量计费等功能，汇聚主流AI模型，可提供端到端数据加密，模型数量下不小于300个。
▲2.知识库数据格式支持ppt、pptx、et、wps、ofd、html 、HTM、json、JSONl、epub/mobi格式。
3.知识库支持公开下载链接、对象存储、自定义模式添加数据。
4.智能体支持授权自动采集智能体对话数据构建智能体评测数据集，支持忠实度和上下文相关性测评。
（三）提供双系统云平台接入服务：
▲1.提供基于云网资源及先进桌面虚拟化技术的办公服务，含2套一体化平板服务，硬终端参数：10.95寸平板，内存6GB+128GB；软终端性能参数：CPU4核、内存8GB、系统盘80G、数据盘100G。
2.支持主流操作系统，包括Win10、Win11。
▲3.云化服务终端提供AI秘书功能，AI秘书需接入DeepSeek大模型和通义开源大模型，支持大模型灵活切换，面向多场景提供交互式会话能力，提供基于DeepSeek的深度思考模式，深度思考内容可查看可折叠，输出更优的多维度分析和逻辑推理能力，打造智慧化办公体验。
4. 支持一键切换安卓及windows双系统需求，满足复杂应用场景办公需求。
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	一、签订合同日期：自成交通知书发出之日起20日内。
▲二、提交服务成果时间及服务期：自签订合同之日起3个日历日内交付使用；服务期为交付使用后一年。
▲三、提交服务成果地点：采购人指定地点
▲四、交货方式：现场交货。
▲五、应标真实性要求：
1、招标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款或指标，要求必须满足或优于，中标人需在中标结果公示起2个日历日内按照条款要求提供相关证明材料。若不按时提供全部材料，则视为虚假应标，投标无效。采购人有权追究该投标人相关法律责任。
▲2、参加供应商须为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备法人资格的供应商或其分支机构。
▲3、要求中标人对所选用网络技术基于分组交换、面向连接等特性提供科普中国(或中国科技网，或中国科普博览，或同等级别) 网站截图证明材料，并加盖供应商公章(中标后提供有效证书复印件无法提供则视为虚假应标，采购人有权进行废标外理并追究该投标人相关法律责任)。
▲4、为保障履约能力与售后服务质量，供应商需具备GB/T23793-2017供应商综合实力评价认证AAA证书、ISO 37301:2021合规管理体系认证证书、学校现有上网管理厂家出具的接入授权函和原厂售后服务服务承诺函，中标人需提供相关证书复印件并加盖公章，供采购人核验。
▲六、售后服务要求：
▲1、质量保证期 1年（自提交服务成果并验收合格之日起计）。
2、供应商在租赁期限内，应严格遵守《中华人民共和国电信条例》，维护双方权益，应按信息产业部颁布的《电信服务规范》相关要求，保证采购人租用线路畅通及安全使用；
3、供应商提供7×24小时热线电话服务,并指定专人负责上门受理调试日常维护及平时协助采购人维护检测等工作；
4、保证网络的畅通，负责运营商到采购单位主干光缆所有设备的免费运行维护，如光收发器设备等，如果主干网络出现问题，必须在接到报告后2个小时内到达现场，负责排除故障，直到网络恢复正常，如设备故障在8小时内无法解决的应免费提供同类型设备，确保网络正常运行；
5、采购单位网络需要扩展或升级时，负责免费提供相应解决方案；因供应商施工、网络割接等原因影响宽带网络运行的，应当提前一天通知采购单位，并且尽快消除故障、恢复通信线路；
6、供应商应具备足够的专业维护力量,本地专业维护人员人数≥2人；提供365×24小时的售后服务响应。
七、其他要求：
▲1、响应总报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：
（1）服务的价格；
（2）必要的保险费用和各项税费；
（3）到学校进行现场验收的费用；
（4）其他：售后服务所产生的费用。
▲2、付款方式：本项目无预付款，成交供应商所提交的服务成果经采购人验收合格后，按年支付合同款。
▲3、成交单位所提供服务必须与采购文件实质要求的技术参数相符。项目施工完成后，采购单位与成交单位进行测试验收，不满足采购文件实质性要求的，采购单位有权终止合同，由此造成的一切损失由成交单位负责。
4、本项目预算是人民币柒拾伍万元（￥750000.00）整，报价不能超过本预算价格。



