广西金融职业技术学院会计学院“现代学徒”基地项目
在线询价文件
1、 项目名称：广西金融职业技术学院会计学院“现代学徒”基地项目
2、 项目预算金额：64.45万元
3、 采购需求中带“▲”的条款为实质性响应要求。
4、 采购项目技术规格、参数及要求
	项号
	服务项目名称
	单位
	货物（服务）内容及具体要求、技术参数
	数量
	单价
（万元）
	合计
（万元）
	备注
	推荐品牌

	1. 
	4人办公桌
	套
	屏风卡位2400*1200*1250mm：
▲1、基材：桌面采用25厘厚优质颗粒板，颗粒板需通过QB/T 4371-2012（或提供同等及以上效力的其他标准）《家具抗菌性能的评价》抑菌率-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抗菌性能合格达到90%以上。供货时提供第三方权威机构出具的抗菌性能检测报告复印件。 
2、封边胶：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕染色线、刀线、油脂、污点、黑斑黏胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹应清晰、均匀、无漏印；背胶处理应均匀；边缘应光滑平直，无缺损塑料封边条理化性能：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性。。
3、采用优质胶粘剂，胶粘剂应符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》，水基型胶粘剂VOC含量限量室内装饰装修-聚乙酸乙烯酯类≤50g/L、水基型胶粘剂中有害物质限量值、游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤0.3g/kg；总挥发性有机物≤30g/L。▲4、五金配件：采用优质品牌五金配件（供货时需提供品牌标识，无品牌标识不予签收）。
5、屏风上隔采用半透明玻璃。带三抽屉活动柜，抽屉轨道为三节轨道，抽屉颜色与桌面相同。
6、配套弓形靠背椅子。
	1
	0.55
	0.55 
	
	志远浩云、国鹏、红杉

	2. 
	制冷系统
	台
	1.系列名称:天花机
2.空调类型:中央空调
3.冷暖类型:单冷型
4.变频/定频:定频
5.空调匹数:3P
6.能效比:3.35
7.制冷剂:R32
8.制冷量:≥7200W
9.制冷功率:≤2200W
10.循环风量:≥1280m3/h
11.电源性能:220V/50Hz
12.室内机尺寸:840×200×840mm±10
13.室外机尺寸:895×700×340mm±10
14.包括天花机的的安装调试。
	2
	1.2
	2.40 
	
	美的、格力、奥克斯

	3. 
	彩色激光多功能一体打印机
	台
	1.功能：打印/复印/扫描；   
2.最大处理幅面：A4 ； 
3.耗材类型： 鼓粉一体 ；   
4.标准容量：黑色：1300页，彩色：1200页；
5.高容量：黑色：3200页，彩色：2500页；    
6.双面功能：自动    
7.网络功能：支持无线/有线网络打印    
8.移动打印：WIFI（IEEE802.11b/g/n），Wi-Fi Direct    
9.黑白打印速度：25ppm    
10.彩色打印速度：25ppm    
11.打印分辨率：600×600dpi    
12.首页打印时间 ：黑白10.9秒    
13.打印语言：HP PCL6，PostScript，HP PCL5，PDF，URF，PWG-Raster，PCLM，JPEG    
14.月打印负荷：大致4万页    
15.复印速度：25cpm    
16.复印分辨率：600×600dpi    
17.连续复印：1-999页    
18.缩放范围：25-400%    
19.扫描控制器：标准配置    
20.扫描类型：平板+馈纸式    
21.扫描元件：CIS    
22.扫描速度：黑白：19ppm，彩色：8ppm    
23.光学分辨率：300dpi    
24.最大分辨率：1200dpi    
25.扫描尺寸平板：216×297mm（最大）
26.ADF：216×356mm（最大），210×148mm（最小）    
27.扫描格式： JPEG，PDF，TIFF，PDF/A    
28.传真控制器：标准配置    
29.传真类型： 彩色    
30.调制解调器速度： 33.6kbps    
31.传真分辨率： 300×300dpi    
32.传真内存： 最多500页    
33.拨号功能：速拨号：200个    
34.显示屏： ≥4英寸全彩触控屏(480x272) ；   
35.处理器：1.2GHz ；   
36.内存：512MB；    
37.接口类型：USB2.0，10Base-T/100Base-TX/1000Base-T（RJ-45网络接口）；    
38.电源电压： AC 220-240V，50/60Hz；    
39.耗电量：打印：416W，就绪：7.6W，睡眠：0.95W，关机：0.05W；   
40.产品重量：净重：17.1kg，毛重：20.60kg；    
41.环境参数：工作温度：15°C-30°C，工作湿度：30%-70% 相对湿度。   
	1
	0.5
	0.50 
	
	联想、惠普、爱普生

	4. 
	大资料柜
	个
	1.规格：800mm*400mm*2000mm；
2.采用木质材质，表面光滑不变形；
3.抗压耐磨，整体结构稳固；
4.零甲醛喷涂，绿色环保，不褪色不脱落。
5.质保三年。
	2
	0.3
	0.60 
	
	志远浩云、国鹏、红杉

	5. 
	小资料柜
	个
	1.规格：800mm*400mm*1000mm；
2.采用木质材质，表面光滑不变形；
3.抗压耐磨，整体结构稳固；
4.零甲醛喷涂，绿色环保，不褪色不脱落。
	1
	0.2
	0.20 
	
	志远浩云、国鹏、红杉

	6. 
	6人位课桌
	张
	▲1、尺寸：2700*1200*1000mm：
2、基材：采用25厘厚优质颗粒板，颗粒板需通过QB/T 4371-2012（或提供同等及以上效力的其他标准）《家具抗菌性能的评价》抑菌率-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抗菌性能合格达到90%以上。供货时提供第三方权威机构出具的抗菌性能检测报告复印件。  
3、封边胶：塑料封边条：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕染色线、刀线、油脂、污点、黑斑黏胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹应清晰、均匀、无漏印；背胶处理应均匀；边缘应光滑平直，无缺损塑料封边条理化性能：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性。
4、采用优质胶粘剂，胶粘剂应符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》，水基型胶粘剂VOC含量限量室内装饰装修-聚乙酸乙烯酯类≤50g/L、水基型胶粘剂中有害物质限量值、游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤0.3g/kg；总挥发性有机物≤30g/L。▲5、五金配件：采用优质品牌五金配件（供货时需提供品牌标识，无品牌标识不予签收）。
6、屏风上隔采用半透明玻璃。带三抽屉活动柜，抽屉轨道为三节轨道，抽屉颜色与桌面相同。
7、配套弓形靠背椅子。
	6
	0.5
	3.00 
	
	志远浩云、国鹏、红杉

	7. 
	4人位课桌
	张
	▲1、尺寸：1800*1200*1000mm：
2、基材：采用25厘厚优质颗粒板，颗粒板需通过QB/T 4371-2012（或提供同等及以上效力的其他标准）《家具抗菌性能的评价》抑菌率-金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)、抗菌性能合格达到90%以上。供货时提供第三方权威机构出具的抗菌性能检测报告复印件。  
3、封边胶：塑料封边条：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕染色线、刀线、油脂、污点、黑斑黏胶和杂质，无明显气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹应清晰、均匀、无漏印；背胶处理应均匀；边缘应光滑平直，无缺损塑料封边条理化性能：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性。
4、采用优质胶粘剂，胶粘剂应符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》，水基型胶粘剂VOC含量限量室内装饰装修-聚乙酸乙烯酯类≤50g/L、水基型胶粘剂中有害物质限量值、游离甲醛≤1.0g/kg；苯≤≤0.20g/kg；甲苯+二甲苯≤0.3g/kg；总挥发性有机物≤30g/L。▲5、五金配件：采用优质品牌五金配件（供货时需提供品牌标识，无品牌标识不予签收）。
6、屏风上隔采用半透明玻璃。带三抽屉活动柜，抽屉轨道为三节轨道，抽屉颜色与桌面相同。
7、配套弓形靠背椅子。
	2
	0.4
	0.80 
	
	志远浩云、国鹏、红杉

	8. 
	6人位会议桌
	张
	工作台尺寸：2000*1100*750CM
1、采用优质环保高密度颗粒板，甲醛释放量达到国家标准。
2、采用优质支架，表面经过酸洗磷化喷漆等处理，使用牢固，防锈防腐蚀，不掉漆，不变形。
3、优质连接件，容易安装，加固加牢，经久耐用，不易松动。
4、贴心圆角包边设计，防碰撞，机器封边，不易脱落不割手，安全耐用。
5.配套全钢结构椅子，加厚乳胶座垫，透气网格靠背支撑。
	1
	0.5
	0.50 
	
	志远浩云、国鹏、红杉

	9. 
	教师操作台
	套
	1.产品名称：教师多媒体讲台
2.产品风格：现代简约
3.主要材质: 加厚环保板材 ，板厚25mm
4.颜色分类: 浅胡桃色或柚木色
5.桌面尺寸: 桌面长宽高98*68*86cm（±20mm），支持现场定制尺寸
6.配置：金属拉手、滑轨、抽屉、推拉键盘托、屏幕旋转托等；
7.配套全钢结构椅子，加厚乳胶座垫，透气网格靠背支撑。
	1
	0.25 
	0.25 
	
	志远浩云、国鹏、红杉

	10. 
	网络配套
	项
	1、48口千兆交换机：2台。技术参数要求：
(1)单台配置要求：提供≥48个千兆电口，≥4个千兆SFP端口；
(2)交换容量≥256Gbps，转发性能≥96Mpps，支持所有端口线速转发；
(3)支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN；
(4)动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合、802.1p、802.1Q、电缆诊断；
(5)支持STP(802.1D)/ RSTP(802.1w)/ MSTP(802.1s)；
(6)支持Diff-Serv QoS、支持SP/WRR/SP+WRR；
(7)支持IGMP V1/V2/V3 Snooping；
(8)支持多种DoS攻击检测功能，ARP防攻击、TCP攻击防御、端口安全功能；
(9)支持6KV业务端口防雷能力；
(10)支持中文WEB管理、支持SNMP协议管理。
2、网络机柜：1个。参数如下：
(1)规格（W×D×H）约：600 mm×600 mm×1610 mm（±20mm）,32U 
(2)外观：机柜表面光洁，色泽均匀、无流积、无起泡，无裂纹金属件无毛刺锈蚀，涂覆标志符合国标的要求。
(3)颜色：黑色
(4)材料：采用高强度的钢冷轧板，主体方孔条约为2.0mm，其他安装梁约为1.5mm，侧板约为1.2mm
(5)结构：19英寸，标准立柱，成型材结构，落地式机柜的结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果。侧后为可拆钢板门 
(6)前门：采用高强度钢化玻璃结构：让机柜内设备运行情况能及时清楚掌握，玻璃门(门边条带各种透气孔)。机柜前门配典雅锁。
(7)后门：采用带锁无网孔钢质后门。机柜具有防尘性，后门配典雅锁，前后门可互换。
(8)散热：采用顶部低噪声轴流风机主动散热方式，风机不少于二个，电源为220伏。
(9)层板：每台机柜提供1个固定层板,每块层板可承重不少于200KG；
(10)电源：每台机配置一个八位万能输出电源插排。
	1
	[bookmark: _GoBack]0.6
	0.60 
	
	华为、H3C、锐捷

	11. 
	实训终端
	套
	▲1.CPU：不低于英特尔酷睿i9 13900系列；
2.内存：16GB；
3.硬盘：≥SSD 512GB；
4.屏幕尺寸：16英寸；
5.屏幕刷新率：165Hz
6.显卡：独立显卡；
7.无线网卡：WiFi6E，支持802.11ax无线协议；
8.外壳材质：A面金属；
9.蓝牙：支持蓝牙5.3模块；
10.操作系统：预装正版Windows 11.质保三年。
	44
	1.00 
	44.00 
	
	联想、戴尔、华硕

	12. 
	办公终端
	
	1.▲ CPU：满足同等参数或以上，即英特尔酷睿i9 14900系列；
2.硬盘容量：≧512GB固态硬盘。
3.内存容量：≧16GB DDR5预留可扩容插槽。
4.显卡：独立显卡，显存容量不低于6GB。
5.光驱：选配（默认无光驱）。
6.网卡：10/100/1000M自适应，RJ45接口。
7.正版操作系统： Windows 11 64位操作系统及以上。
8.鼠标、键盘：光电鼠标、标准键盘。
9.电源：≧260W 能效85%；110V/220V。
10.机箱预留装双硬盘的空间。
11.显示器:不低于23.8寸，具有低蓝光护眼功能。
12.质保：三年。
	5
	1.20
	6.00 
	
	联想、戴尔、华硕

	13. 
	专业音箱
	套
	1.频率响应：≥45Hz-18kHz(±3dB)；
2.灵敏度：≥90dB(±3dB) /(1W@1m)；
3.标称阻抗：≥8Ω；
4.额定功率：250W(Nominal额定) .1000W(Peak峰值) ；
5.覆盖角度：90°(H 水平) x 70°(V 垂直)；
6.最大声压：≤120 Magnet(磁钢)140mm. VC(音圈直径) Φ50mm ；
7.高音：1x1寸. VC(音圈直径) Φ34mm ；
8.箱体尺寸：约345*340*600/610（含胶脚）(mm)(长深高）；
9.重量：≤16.5kg。
	1
	0.2
	0.2
	
	佳比、JSL、YAMAHA

	14. 
	调音台
	台
	1.6路单声+2立体声（10路）2编组和2路混合输出；AUX辅助输出，2轨信号输入；2路独立录音输出和耳机监听输出口，可调超重低音输出；
2.带中频扫描，可调频率 ；     
3.麦克风通道内置动态降噪系统；
4.≥ 100种DSP效果，逼真声场；
5.≥7段立体声图示均衡器；
6.平衡式麦克风XLR输入和平衡式线路TRS输入，3段通道均衡，台湾产100mm双滑轨推子，手感润滑而经久耐用； 
7.独立PFL开关，可监听通道输入、录音输入信号以及混响、主混音和编组输出信号；
8.48V 幻象电源，为输入端口提供极化电压和方便连接电容式话筒； 
9.分频点扫描式超重低音输出，兼容演艺、会议、的士高娱乐等许多场合；耳机监听接口；
10.USB声卡播放功能，可用USB 线连接电脑播放音乐，并可控制电脑音量、选择歌曲、播放和暂停功能；
11.TF 读卡器和文件下载功能，可连接电脑，读取、编辑和下载TF卡文件；
12.USB和TF 双介质储存器接口；
13. 内置高清格式解码多媒体播放器，可以播放MP3、SBC、ACC、WAV、FLAC、APE、WMA、AC C、F1A格式歌曲；
14.内置蓝牙妆收播放功能；
15.带开关控制DJ灯USB接口；
16..智能反馈抑制功能；
17.2.8英寸超大蓝光LCD （液晶）显示；
18.内置WAV 格式数字录音功能，可现场录音；
19.精准对数式双10位LED 电平显示； 
20.可拆卸铝合金侧板，方便安装到机柜。
	1
	0.55
	0.55
	
	佳比、JSL、YAMAHA

	15. 
	数字功放
	台
	1.输出功率:（8Ω）2x600W；                                        
2.输出功率:（4Ω）2x850W；
3.输出功率8Ω桥接 1800W；
4.频率响应 20Hz-20kHz ±0.3dB；  
5.输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.4V ；
6.信噪比（A计权） 108dB； 
7.最低负载阻抗 (单个通道)>4Ω  ；   
8.输入阻抗 (平衡):20kΩ   (不平衡):10KΩ ；    
9.正常功耗 220x2.0；  
10.阻尼系数 >500@1KHz ； 
11.总谐波失真 <0.01；     
12.转换速率 >30V/uS；     
13.机身高度 2U；    
14.电源要求 AC 220V±10%  50-60Hz ；     
15.机身尺寸 470x430x90mm ；
16.重量≤23kg。
	1
	0.4
	0.4
	
	佳比、JSL、YAMAHA

	16. 
	电源时序器
	台
	1.内置RS-485接口并支持多设备级联控制，通过PC上位机或中控设备对设备进行设置管理；
2.内置1 2 8 6 4智能显示窗，可以实时显示当前电压,日期,时间,通道开关状态等参数；
3.8路开关通道输出，每路启动延时和停止延时时间可以自由设置；
4.内置时钟芯片，实时显示当前日期及时间；
5.欠压，过压检测保护及报警；
6.使用电压：~220V 50Hz；
7.电源输出：8路可控，一路直接输出；
8.启动延时：启动即开，1到2 4 0秒，从不开启；
9.停止延时：停止即关，1到2 4 0秒，从不关闭；
10.最大电流：20A@220V 50Hz；
11.显示内容：时间，每路状态，电压；
12.显示方式：1 2 8 6 4点阵显示屏, LED；
13.单路电流：20A。
	1
	0.25
	0.25
	
	佳比、JSL、YAMAHA

	17. 
	无线手持话筒
	套
	1.独特内置式天线设计，无需外接天线，节省空间，简便操作；
2.UHF高频段传输，频段完全避开最新手机工作频率，极强抗干扰能力及远距离接收；
3.DLL锁相环多信道频率合成技术，自动频率跟踪补偿技术，保证产品长时间使用；
4.双频段纯铜芯天线，双通道独立接收互不干扰；
5.应用电源路径管理技术，保证音频、射频电源稳定、纯净无干扰；
6.选用高集成度工业级芯片及微电脑MCU控制，全电子式按键操作方式简明清晰；
7.内置精准电子音量调节芯片，精确控制音量调节；
8.32位数字ID导频，杜绝串频、断频现象；
9.红外式自动对频，操作简单；
10.多达200个信道可供选择，方便多套设备同时使用；
11.提供隔离的平衡输出音频接口，以及混合输出非平衡音频接口，全面适应各种连接需求；
12.专业定制高保真演唱会级咪芯，反应灵敏，声音纯净，动态范围大，采用音频压缩扩展技术，有效减少噪音及啸叫，配合精调零损耗音频传输电路，实现完美声音；
13.UHF高频段传输，频段完全避开最新手机工作频率，极强抗干扰能力；
14.DLL锁相环多信道频率合成技术，配合接收机实现自动频率跟踪补偿，满足长时间使用；
15.高清LCD显示屏，工作状态实时更新；
16.手持发射机内置高性能MEMS姿态传感器芯片，AI控制智能静音、话筒跌落保护功能； 
17.手持发射机及接收机均采用微电脑CPU控制。装配LCD显示屏幕，采用电子式按键控制面板操作。
	1
	0.35
	0.35
	
	佳比、JSL、YAMAHA

	18. 
	专业会议麦克风
	套
	1.锌合金底座，频率响应宽广，音质清晰透明，噪音低,
2.话筒ON/OFF超长寿命、高抗静噪轻触开关,
3.话筒开启时，音头红色工作指示灯发亮，鹅颈与底座可分开式,
4.适用于大型会议、公众传播、户外演讲等场合。
5.指向特性：心形单指向型（驻极体电容式）
6.频率响应(Hz): 40Hz-16KHz
7.灵敏感度：-42dB/±3dB（1KHz）
8.低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE
9.输出阻抗：200Ω
10.最大承受音压：135dB SPL 1KHz At1% T.H.D
11.信噪比：66dB.1KHz at 1Pa
12.动态范围:111dB.1KHz AT MAX SPL
13.咪线配置：5米双芯屏蔽线
14.电源供应：幻象48V
	1
	0.25
	0.25
	
	佳比、JSL、YAMAHA

	19. 
	音响线材
	批
	卡农线、4芯纯铜音响接头、莲花线等一批。
	1
	0.05
	0.05
	
	秋叶原‌、‌胜为‌、‌山泽

	20. 
	智慧黑板
	套
	一、主要参数
1.外观结构：整机采用三平面一体化拼接设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；全金属背板，边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起；前置接口边缘无棱角、无毛刺。整机尺寸宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤110mm。
"2.液晶屏参数：液晶屏显示尺寸≥86英寸；LCD背光源：DLED；显示比例：16:9；水平、垂直可视角度≥178°；图像分辨率≥3840×2160；灰阶等级≥256级，液晶屏达到A级标准；整机支持1.07B(10bit)色深，显示色彩过渡自然。
3.显示性能：对比度≥5000:1；色域覆盖率（NTSC）≥95%；色域覆盖率（sRGB）≥130%；整机待机状态下节能≥99.8%；"
4.▲全贴合触控显示：采用全贴合工艺，无可见金属网丝，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影。
5.▲操作系统：整机自带安卓系统，安卓版本≥Android14 ，与可插拔式电脑系统形成双系统；RAM≥4G，ROM≥32G；整机适配国产化芯片， 4核CPU，2核GPU,共6核。（供货时需提供具有 CNAS 、CMA 标识的检测机构出具的检测报告复印件）
6.▲采用电容触控方案，支持手指和导电物体书写，Windows、安卓和统信等信创系统全通道支持≥55点触控，光标移动速度≥150帧/秒，触控报点率≥150Hz，触摸分辨率：32768×32768。（供货时需提供具有 CNAS 、CMA 标识的检测机构出具的检测报告复印件）
7.响应时间: 首点响应时间≤4ms，连续响应时间≤2ms，书写延迟≤10ms。
8.▲前置按键: 为方便教学，前置物理按键≤1个，支持调取中控菜单，支持锁定/解锁屏幕、支持整机开机/关机、支持电脑开机/关机、
9.▲前置接口：为方便教师使用，具备至少前置三路USB3.0，一路Type-C，一路HDMI输入，具有中/英文丝印标识，USB 接口、HDMI接口和Type-C接口支持在Windows、Android 和信创系统下被读取，即插即用。（供货时需提供具有 CNAS 、CMA 标识的检测机构出具的检测报告复印件）
9.智能唤醒：通电待机状态下，可通过HDMI插拔、HDMI信号源智能唤醒整机，整机支持有线网络待机唤醒。
10.▲内置扬声器：整机内置2.2声道音响，发声单元≥4个，内置两腔四驱大音响，总音腔体积≥2L，高频扬声器2*18W，全频扬声器2*18W，总额定功率≥72W。 
11.前置声波衍射发声设计：整机底部左右对称设计两组阵列孔，孔径≤1.6mm，孔径可以调整声波传输路径，扩大发声范围，营造均衡、立体的临场音效。"
12.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥91dB，10米处声压级≥85dB，响度差距≤6dB。
13.▲内置麦克风：内置≥8路麦克风阵列，支持≥14m拾音，支持抗混响、噪声抑制、自动增益控制、远程回声消除等功能，拾音角度≥180°，方便对课堂音频进行采集；内置防啸叫电路，麦克风与喇叭单元啸叫距离≤20cm，有效抑制自激啸叫声。
14.▲内置摄像头：内置≥3200万像素摄像头，支持拍摄≥6528*4896分辨率照片，对角线视场角≥141°，支持3D降噪，便于教室拍照、师生画面采集。（供货时需提供具有 CNAS 、CMA 标识的检测机构出具的检测报告复印件）
15.WiFi和蓝牙: 内置WiFi6模块，支持2.4G/5G双频，支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax协议，能实现上网有效工作距离≥300米；整机蓝牙支持Bluetooth 5.4 标准，支持至少两种模式选择：连手机、连音响。
16.环境色温感知：摄像头支持环境色温监测，能感知周围环境色温，匹配最佳色温显示效果。
17.硬件低蓝光背光技术：整机采用硬件低蓝光背光技术，采用低蓝光护眼LED灯珠，从源头减少有害蓝光波段能量。蓝光占比(有害蓝光415~455nm能量综合)/(整体蓝光400~500能量综合)≤30%，低蓝光保护显示不偏色，不泛黄。
18.蓝光防护符合IEC/TR 62778标准，等级为RG0级。"
19.低蓝光护眼模式：整机支持开启/关闭低蓝光护眼模式，开启低蓝光护眼模式后，视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）LB ≤0.1W·m-2·sr-1，整机会降低蓝光辐射，呵护师生视力。
20.直流无频闪调光：整机采用直流无频闪DC调光技术，消除闪烁在人眼观看显示器时带来的疲劳感。
21.符合闪烁和蓝光防护标准要求：无可察觉的闪烁，符合GB/T 18910.61标准，闪烁等级≤-65dB（60Hz）；"
22.息屏功能: 整机具备息屏功能，可通过前置按键或者手势调取菜单关闭背光，整机仍可正常运行；在息屏状态下，可正常播放音频。整机处于息屏状态时，可通过遥控器、物理按键、五指长按等不少于3种方式唤醒屏幕。
23.侧边栏功能：侧边栏支持选择返回、主页、任务视窗、电脑、批注、截图、半屏显示、信号源、录屏、相机、触控锁、日历、计时器、计算器、投票器、倒计日、聚光灯、放大镜、文件快传、Wifi、热点、摄像头、麦克风、蓝牙、分屏，同时支持快速调节音量和显示亮度。
24.▲侧边栏显示控制：为了提升显示画面完整性，侧边栏支持开启/隐藏功能，侧边栏隐藏后可根据需要，通过设置或连续敲击屏幕后恢复显示。"
25.▲多窗协作：支持多窗协作，支持白板、文件管理器、视频展台、办公软件等应用在屏幕上进行两个应用的分屏显示，可调节分屏的画面比例，可左右更换分屏窗口，可退出分屏显示。
26.▲半屏下降:整机可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，可自定义调整下降高度，并可进行触控，方便用户操作；点击屏幕黑色部分即可恢复全屏显示。
27.▲安卓白板支持毛笔、钢笔、铅笔、荧光笔四种书写方式；支持手势识别板擦，手动选择橡皮擦、圈擦、滑动清屏。支持两人以上在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上进行课堂答题演示。
28.白板书写内容可导出格式PDF的文档和HMF的白板文件；支持扫描二维码分享和邮件分享白板内容，已保存的白板文件支持再次进行内容编辑，内容包括书写笔迹、图片、图形、表格。
29.智能表格绘制：安卓下支持智能图表绘制，通过识别矩形图形后手绘增加表格行列，表格中书写区域可根据书写内容自适应大小，表格内容与表格边界可同时选中并一起拖动；形成表格对象后可以直接点击按钮添加行或者列，智能图表支持删减表格中的行或者列。
30.▲支持手写体转标准体，使用白板中的画笔功能在大屏上进行书写时，书写之后的笔记在停笔后自动识别成标准的字体，支持中文、英文、数字、标点符号的识别，使板书更加整洁；支持划线删除标准体，使用二折及以上的折线段或波浪线在标准体文字上贯穿，可直接将被贯穿文字删除，其余文字位置保持不变。
31.▲动态批注：启动批注后，批注背景可以正常移动，方便在讲解连续几页的内容或观看视频时可以保留批注内容。
32.智能管家：提供六个功能入口：清理加速、故障检测、检测报告、网络检测、常见问题、高级设置。支持内存与缓存垃圾计算并进行优化，支持应用白名单。用户可发起故障检测，检测过程中显示触控框、摄像头、音频输出、麦克风、OPS、光感模块、主板、电源板、NFC、Wifi硬件、网络连接等检测结果正常或不正常，并生成检测报告，支持扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修；支持当前网络、网络速度、网络等级的检测。
33.▲地震预警功能：整机支持地震预警功能，当预警震级达到震级阈值，且地震对用户所在区域的影响（预估烈度）达到烈度阈值，发出提示警报，提醒师生尽快安全有序撤离，确保师生人身安全。（供货时需提供具有 CNAS 、CMA 标识的检测机构出具的检测报告复印件）
34.整机具备高色准，支持色域可选，分别包含自动、标准模式和扩展模式，可做到高色准△E≤1，画面色彩呈现更加丰富准确。
35.整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254.1-2021 Class B等级要求，符合教室教学场景下多种电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施。
36.书写副板：书写副板为两侧分体结构粉书写板，板书笔记易擦拭，擦拭性符合国标GB28231-2011 第4.4条的要求；易于清洁维护；书写副板表面无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷，可吸附磁片；副板与整机的缝隙≤0.5mm，段差≤0.5mm。
37.微瓷处理工艺：书写面材质表面采用微瓷处理工艺，表面黑色，铅笔硬度不低于9H。
38.书写副板光泽度：光泽度≤6﹪，符合国标GB28231-2011 第4.2条的要求：没有明显眩光，色调柔和、时尚美观，学生在任何角度都能正常观看，可有效保护师生视力健康。
39.耐光特性：书写副板具有耐光特性，耐光性符合国标GB28231-2011第4.7条的要求；长时间暴晒后无明显变色。
40.书写副板要求符合建筑采光设计标准和 GB 7793-2010中小学校教室采光和照明卫生标准，各区域的反射比检测结果全部符合 0.15～0.20 的技术要求。
二、OPS电脑配置：
1、处理器：8核十二线程或以上配置
2、主频≥2.0GHz；
3、内存≥8G ；硬盘≥256G
4、独立非扩展的接口：USB3.0≥4个，USB2.0≥2个，DP Out≥1个，HDMI Out≥1个，Line In/Mic In≥1个，Line out≥1个
5、内置电脑具备WiFi6和蓝牙5.2功能集成 10/100/1000M 以太网卡
6、操作系统：WIN10系统
7、0PS模块与整机连接采用万兆级数据级联，传输速率≥10Gbps
8、可插拔电脑模块，无需工具即可快速拆卸模块。
三、质保三年。
	1
	3.00 
	3.00 
	
	海信、鸿合、希沃

	▲（二）商务要求表

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起 15 个日历日。

	项目完成时间及服务地点
	1.项目完成时间：2026年   月   日 
2.服务地点：南宁市大学西路 168 号广西金融职业技术学院

	付款方式
	1.付款方式： 
合同价款分 2 次支付： 
（1）全部货物到学校场地后7个工作日内，经甲方签收后，甲方向乙方支付合同总价款的70%；
（2）安装验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款尾款。
2.票据要求：每次付款前成交供应商必须按照合同要求提供真实、有效、 合法的正式发票，并经采购人检查票据合格。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，还须向采购人支付发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。如乙方未提供符合要求的发票前，甲方有权暂停付款且不视为违约。 
3.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

	履约保证金
	1、本合同签订后，乙方应向甲方支付合同总价2%的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。
2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔贷款中扣除，剩余履约保证金（如有）自货物验收合格后由甲方无息返还给乙方。

	质量保证与权利保证
	1、乙方应保证所供货物是全新且未使用过得，并完全符合政府采购规定的质量性规格型号和价格、服务要求。乙方应保证其在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。
2、货物质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家/行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。
3、乙方保证其对货物及服务项下所有内容拥有完整、独立、有效的所有权，且完全有能力授予甲方永久、免费、全球范围内使用货物附属软件（如有）。
4、乙方保证其交付的所有货物、软件、服务等，不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权益，如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

	交付验收
	（1）验收按国家有关规定、规范进行，验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合招标文件规定之情形者，用户单位应做出详尽的现场记录，或由用户单位与中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失的有效证据，由此产生的有关费用由中标人承担。
（2）如验收时中标货物达不到规定要求，对采购人造成一定的影响，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

	转包或分包
	本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方违约责任。

	包装
	1、乙方提供的全部货物均应按照国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装，该包装应适于远程运输和反复拆卸，并具有防潮、防震、防锈、防霉等作用，以确保货物安全无损地运抵甲方指定地点。由于包装不善所造成的损失均由乙方承担。
2、乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料，包括相应的每套设备和仪器的中文技术文件，例如：商品目录、图纸、使用说明、质量检验说，明、操作手册、维护手册或服务指南等，该类文件应包装好随货发运

	交付
	货物类
1、交付期：合同签订后60个工作日内
2、交货方式：现场交货
3、收货信息：
收货人：韦老师
手机号码：15077109751
收货地址：广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学西路168号
4、乙方应提前以书面形式通知甲方货物准备妥待运日期及装箱清单，甲方应为接收货物做好前期准备，如甲方不具备接收货物的条件，应在约定的交货日期/日前以书面形式通知对方，并重新确定交货日期。
5、交货前，乙方应对货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验结果应随货物交予甲方。
服务类
1、服务提供日期
2、服务方式:
3、服务地点：

	安装与验收
	货物类
1、到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及在线询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收，如发生所供货物与合同约定不符，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。乙方应在接到甲方要求后30日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。
2、安装调试：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直至符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。
3、最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方进行最终验收。验收时乙方必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在30日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。
4、对技术很复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。
5、货物毁损、灭失的风险，自货物最终验收合格之日起由甲方承担。
服务类
1、验收标准：
2、验收方式：

	保修与售后服务
	1、质保期为三年，验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。
2、技术支持
（1）远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供24小时技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。
（2）现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在8小时内派遣相关人员赶赴现场，8小时内排除故障；发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后2小时内到达现场抢修，并于到达现场8小时内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经3次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。
（3）技术升级支持：乙方应提供货物所配置软件的终身免费维护和升级服务，保证货物正常运行，且不影响甲方其它运行环境。
3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4、质保期届满后，乙方应对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

	保密条款
	乙方应对履行合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应付保密义务。未经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金0.5万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

	违约责任
	（一）一般违约责任
1、任何一方未履行本合同项下的任何一条款项均被视为违约。违约方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的经济损失。
2、如甲方无正当理由未按合同规定向乙方支付合同价款的，每延迟一天，甲方应向乙方支付相当于延迟付款额5‰的违约金。
3、因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款1%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
（二）其它违约责任
货物类：
1、本合同项下货物在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方有权向乙方索赔并选择下列一项或多项补救措施：
（1）由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处，如果乙方不能及时消除缺陷，甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由乙方承担。
（2）由乙方在接到甲方通知后7日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等，乙方应承担一切费用和风险并承担给甲方造成的全部损失。
（3）根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受的损失数额，乙方必须降低货物的价格。
（4）退货，乙方应退还甲方支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。
2、甲方无正当理由拒收货物时，应向乙方偿付拒收货款总值1%的违约金。
3、乙方逾期交付货物时，每逾期一日，应按逾期交货总额5‰向甲方支付违约金。逾期超过约定日期30个工作日内不能交货的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总额1%的违约金。
4、乙方未在约定时间安装调试的，参照前款约定承担违约责任。
5、乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定以及反向竞价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总值1%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应负责赔偿。
6、乙方未能按照约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付100元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的，乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。
服务类

	不可抗力
	1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、本条所述的“不可抗力”系指哪些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。
3、不可抗力事件发生后，受不可抗力事件影响的一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。同时应立即尽一切合理努力采取措施，消除影响，减少损失。
4、如不可抗力事件持续60日以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

	法律适用与争议解决
	1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。
2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

	合同生效及其他
	1、本合同经甲、乙双方加盖单位公章后生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2、本次采购过程中形成的在线询价文件、响应文件、补充协议、附件等与本合同具有同等法律效力。各项文件之间约定不一致的，以签署时间在后者的为准。
3、本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《民法典》有关条文执行。
4、本合同的核心内容必须与成交结果一致。甲乙双方不得以任何方式签订合同以外的补充协议，擅自修改合同条款，否则将追究其相关责任。
5、本合同必须在规定时间内备案、公告。

	异常低价响应审查
	1、评审小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：
（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 65% 的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%； 
（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；
（3）响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价＜采购项目最高限价×65%；
（4）评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2、评审小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应电话联系相关供应商在合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
3、评审小组依据经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。过程中要求相关供应商提供相关材料的，不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。
4、异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。




