
广西自然资源职业技术学院招生就业处空调设备采购需求

说明：
1、本采购需求成交注▲号的内容为实质性要求和条件，竞价人须满足或响应，若无法完全满足，视为无效竞价。
▲2、竞价时必须上传响应文件，响应文件内容包含报价清单（注明所投品牌型号）、竞标报价表、营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等资格证明材料复印件、售后服务承诺书（包括但不限于质保期、故障响应时间、售后服务等内容，格式自拟）、报价联系人及联系方式、邮箱、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件(如有委托，需提供)、正品承诺函复印件、项目现场勘探回执单、货物技术参数配置清单等，如所提供的响应文件内容不全或者不符的，视为无效竞价；本项目仅接受意向品牌的产品参与报价，意向品牌以外的产品报价无效。
▲3、因现场环境施工的复杂性，涉及到线路的改造，墙体的打孔，窗户的改装，高空作业，和施工时间等额外安装费用因素，需竞价单位到现场勘探，如后期产生额外安装费则学校不予另外支付。
4、竞价人必须认真审核采购文件所有要求，若发现竞价人存在未实质性响应采购文件行为，将视为无效竞价处理；如明知不满足竞价文件对于品牌、型号、单位资质等要求而进行恶意竞争的，或因竞价人虚假竞价导致竞价无效造成的工期延误及损失，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报有关部门处理，并在税务采购网平台列为失信供应商记录备案。
5、竞价人竞价时提供的证明材料应真实，如出现虚假应标情况，竞价人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来确定赔偿金额。
6、本次货物采购最高限价为人民币48790元。货物分项最高限价详见表格。
项目地点：南宁空港扶绥经济区空港大道东29号
采购项目控制价：肆万捌仟柒佰玖拾元整（48790.00元）。



一、技术参数配置要求
	序号
	产品名称
	参考品牌
	规格及性能参数
	数量
	单位
	最高单价（元）
	合价
（元）

	1
	分体落地式冷暖空调（柜式）1
	格力、美的、松下
	▲1.基本参数
▲1.1空调匹数 3匹 
▲1.2能效等级 1级能效 
▲1.3冷暖方式 冷暖电辅 
▲1.4空调技术 变频 
▲1.5冷媒 R32 
▲1.6APF能效：≥4.42
▲1.7额定制冷量(W) ≥7210(1100-8610) 
▲1.8制冷功率(W) ≥2090(300-3450) 
▲1.9额定制热量(W) ≥9710(1100-11050) 
▲1.10制热功率(W) ≥3120(260-4270) 
▲1.11电辅热(W)  ≥1800 
▲1.12循环风量(m3/h) ≥1210 
▲1.13室内机噪音dB(A) ≤22-44
▲1.14保修等要求：整机全国联保10年
▲1.15参考品牌：参考格力、美的、松下品牌
（备注：需提供与标“▲”技术参数要求及功能符合的“检测报告或功能截图”作为合同确认的标准依据。）
	2
	台
	6395
	12790

	2
	分体落地式冷暖空调（柜式）2
	[bookmark: _GoBack]格力、美的、松下
	▲1.基本参数
▲1.1空调匹数 3匹 
▲1.2能效等级 1级能效 
▲1.3冷暖方式 冷暖电辅 
▲1.4空调技术 变频 
▲1.5冷媒 R32 
▲1.6APF能效：≥4.39
▲1.7额定制冷量(W) ≥7210(900-9150)
▲1.8制冷功率(W)≥ 1970(300-3050) 
▲1.9额定制热量(W) ≥9660(900-12140) 
▲1.10制热功率(W)≥ 2950(260-3950)
▲1.11电辅热(W)  ≥2400
▲1.12循环风量(m3/h)≥ 1300 
▲1.13室内机噪音dB(A) ≤22-42-47 
▲1.14保修等要求：整机保修6年
▲1.15参考品牌：参考格力、美的、松下品牌
（备注：需提供与标“▲”技术参数要求及功能符合的“检测报告或功能截图”作为合同确认的标准依据。）
	6
	台
	5450
	32700

	3
	分体壁挂式冷暖空调
	格力、美的、松下
	▲1.基本参数
▲1.1空调匹数1.5匹 
▲1.2能效等级 1级能效 
▲1.3冷暖方式 冷暖电辅 
▲1.4空调技术 变频 
▲1.5冷媒 R32 
▲1.6APF能效：≥5.27
▲1.7额定制冷量(W) ≥ 3500 (150–5210)  
▲1.8制冷功率(W) ≥810 (75–1880) 
▲1.9额定制热量(W)≥ 5000 (150–6770) 
▲1.10制热功率(W)  ≥1245
▲1.11电辅热(W) ≥ 1000 
▲1.12循环风量(m3/h) ≥640–680 
▲1.13室内机噪音dB(A) ≤18-42
▲1.14保修等要求：整机全国联保10年
▲1.15参考品牌：参考格力、美的、松下品牌
（备注：需提供与标“▲”技术参数要求及功能符合的“检测报告或功能截图”作为合同确认的标准依据。）
	1
	台
	3300
	3300

	合计（元）
	48790




二、商务服务要求表
	合同签订期
	自成交公告发出之日起 10 个日历日内。

	交货时间及地点
	1、交货期：合同签订后接到采购人通知之日起5个工作日内到货并安装调试完毕交付使用。
2、交货地点：广西崇左市采购人指定地点（广西自然资源职业技术学院）。

	质保期
	按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期从验收合格之日起整机不少于3年（技术参数中有特别指明质保期的按参数要求，厂家质保期高于采购要求的按厂家质保），质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期过后提供终身技术支持和维护。

	产品质量与售后服务要求
	▲1.竞价时必须上传响应文件，响应文件内容包含报价清单（注明所投品牌型号）、竞标报价表、营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等资格证明材料复印件、售后服务承诺书（包括但不限于质保期、故障响应时间、售后服务等内容，格式自拟）、报价联系人及联系方式、邮箱、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件(如有委托，需提供)、正品承诺函复印件、项目现场勘探回执单、货物技术参数配置清单等，如所提供的响应文件内容不全或者不符的，视为无效竞价；本项目仅接受意向品牌的产品参与报价，意向品牌以外的产品报价无效。
[bookmark: OLE_LINK2]▲2.为保障产品性能符合竞价文件要求，防止虚假应标，竞标时必须提供与标“▲”技术参数要求及功能符合的“检测报告或功能截图”作为合同确认的标准依据，如出现所提供产品不符技术参数要求或无法提供所有“检测报告或功能截图”，均视为虚假应标处理，采购人有权拒签合同，并取消其成交资格；如出现以上虚假应标行为，采购人有权依法追求法律责任，并将依法向政采云平台举报，上报政府采购监管部门，予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效。
3、本项目成交供应商必须按采购需求中意向的品牌进行供货，不接受意向品牌外的产品，供应商不得以任何理由更改设备的品牌、型号、配置，配置必须是原厂出厂配置，不接受出厂后加装。 
4、故障响应时间：成交供应商收到采购人的故障维修通知后10分钟内电话服务应答，2小时内到达现场进行维修，4小时内排除故障，如24小时内无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施(必须响应)。

	履约责任
	1、不按本商务要求规定签订合同的，取消成交单位中标（竞得）资格。
2、因成交单位原因提前终止或解决合同的，除具有法定或约定免责理由外，采购单位没收成交单位履约保证金，同时按成交价款的20%赔偿采购单位损失（另行向采购单位缴纳）。
3、发生以下情形之一的，成交单位每次向采购单位缴纳500元作为违约金。
3.1成交单位达不到本需求文件约定的；
3.2成交单位未达到或违反本商务文件约定的。
3.3成交单位须按本需求文件约定安排技术人员进场调试安装实施。技术人员须连续开展作业，直至完成项目。未经采购单位同意不得停止。停止施工一天（半天按一天计），成交单位向采购单位缴纳1000元作为违约金。
3.4成交单位须按本需求文件要求和合同约定时间完成工作。每逾期一天，成交单位向采购单位缴纳1000元作为违约金。逾期天数达到10天（含10天）的，采购单位有权单方解除本合同，并有权拒绝支付合同款项。

	付款方式
	项目全部内容实施完成并安装调试至正常运行，经采购人最终验收合格后，中标人开具等额完税增值税专用发票给采购人，采购人在收到发票后20个工作日内一次性支付合同总价100%的货款。

	验收要求
	1、中标人所提供的货物应免费送货到采购人指定地点，并按采购人指定的安装地点完成设备的安装与调试。
2、中标人完成设备安装与调试后，供应商需对拟交付的合同成果及其组件进行自检并提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收。
3、货物（设备）验收合格，项目约定产品或服务方可正式交接，双方对相关货物清单、随机附件及验收结论意见书等书面材料进行清点签字后，作为项目的最终验收。
4、验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交人承担。
▲5、为保证原厂正品，供货时必须提供原厂针对本项目授权、供货证明及售后服务承诺函原件，否则采购单位有权拒绝验收并终止合同。

	其他要求
	1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）采购、利润、运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费。
▲2、为保障学院机房设备的统一管理，须提供设备迁移服务：将分散于各机柜设备及线路迁移至新建机柜，必须确保迁移后设备正常运行。设备迁移完毕，且学院各项业务能够正常使用后，方可视为服务完成。
▲3、本项目成交供应商应遵守国家有关安全文明措施的有关规定。如果由于本项目成交供应商未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他责任,本单位不承担任何责任。
4、供应商在参与竞标报价前需仔细阅读项目采购的技术及商务要求，评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预中标供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。采购单位有权将在线询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。








附件
竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：               
供应商名称：                                                                                            单位：元
	项号
	标的物名称
	单位
	数量
①
	品牌
	规格
型号
	制造商
	单价
②
	竞标报价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）


注: 1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
2、以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效响应处理。
3、供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
4、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。


法定代表人或者委托代理人（签字）：                    
供应商（盖公章）：      
日 期：   年   月   日

货物技术参数配置清单

项目名称：                   项目编号：                   供应商：                  
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	品牌
	
规格型号
	制造商
	参数性能、指标及配置

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	


备注：
以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。	



法定代表人或者委托代理人（签字）：
供应商（盖公章）：      
日  期：    年   月   日


