
[bookmark: OLE_LINK3]广西自然资源职业技术学院人工智能基础实训室建设（一期）项目（实训室终端）需求

说明：
1、本采购需求成交注▲号的内容为实质性要求和条件，竞价人须满足或响应，若无法完全满足，视为无效竞价。
[bookmark: _GoBack]▲2、竞价时必须上传响应文件，响应文件内容包含报价清单（注明所投品牌型号）、货物技术参数配置清单、商务条款偏离表（注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）、技术需求偏离表（注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）和“采购需求”中的“技术参数要求”要求提供的相关检测报告、承诺函复印件等，如所提供的响应文件内容不全或者不符的，视为无效竞价。
3、竞价人必须认真审核采购文件所有要求，若发现竞价人存在未实质性响应采购文件行为，将视为无效竞价处理；如明知不满足竞价文件对于品牌、型号、单位资质等要求而进行恶意竞争的，或因竞价人虚假竞价导致竞价无效造成的工期延误及损失，将根据《政采云平台电子卖场权益维护及纠纷处理规则》的规定报有关部门处理，并在税务采购网平台列为失信供应商记录备案。
4、竞价人竞价时提供的证明材料应真实，如出现虚假应标情况，竞价人除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来确定赔偿金额。
5、本次货物采购最高限价为人民币285600元。货物分项最高限价详见表格。


一、技术参数配置要求
	序号
	产品名称
	参考品牌/型号
	规格及性能参数
	数量
	单位
	单价（元）
	合价
（元）

	[bookmark: OLE_LINK1]1
	实训室终端
	浪潮、联想、中科可控或同档次的其他品牌型号
	一、硬件要求：
1、处理器：国产海光C86-3G（3350）芯片（主频≥3.0GHz、≥8核处理器16线程，三级缓存≥16MB）；
▲2、主板：国产自主可控芯片主板,主板具有原厂商统一品牌标志，支持中文BIOS，支持智能USB端口管理：BIOS层USB智能屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露（提供包括但不仅限于彩页或官网、功能截图或独立第三方证明材料），主板自带蜂鸣器，借助蜂鸣器长短声音的组合，实现故障报警检测功能；
3、内存：≥2*16GBDDR43200MHz或以上内存，内存插槽≥4个，最高支持128GB拓展；
▲4、硬盘：≥512GM.2SSD固态硬盘，具备硬盘减震专利（供货时需提供证明材料）；
▲5、显卡:≥4G国产独立显卡，位宽128bits，算力≥2.6TFLOPS；
6、声卡：集成高清声卡；
7、网卡：10/100/1000M千兆自适应有线网卡；
8、扩展槽：1*PCIe4.0x16+1*PCIex16+1*PCIex8+1*PCIex1；
▲9、接口：USB接口≥11个，其中前置≥2个USB3.2Gen1+2个USB2.0，后置≥6个USB3.2Gen1，USB3.2接口数据传输速率≥5Gbps。前置1个音频输入+1个音频输出，后置音频接口3个；
10、视频接口：≥2个数字视频输出端口；
11、键盘鼠标：标准抗菌鼠标+防泼溅抗菌商务键盘；
12、电源：≥200W功率节能电源，产品整体通过GB28380-2012标准，供货时提供试验报告；
▲13、机箱：免工具维护机箱，前置可拆卸防尘网,支持Kensington锁具，机器运行状态下噪声声压级≤6.0dBA，通过GB/T17626.5-2019认证（供货时需提供证明材料）；
14、操作系统：预装正版国产桌面操作系统，支持Windows专业版操作系统；
▲15、显示器：≥27英寸商用液晶显示器，分辨率≥1920x1080、刷新率≥100Hz、亮度≥300nits、对比度≥3000:1，VGA+HDMI视频输入接口带原厂数字信号线缆、VESA标准安装孔；
二、软件部分：
（一）配套可视化安全平台入口：
1）基础功能：支持浏览器通用功能，包括浏览器地址栏、标签栏、插件栏、状态栏、收藏夹管理、下载管理、数据清理、快捷键、鼠标手势、开发者工具等功能；浏览器内核支持（Windows）：Windows平台支持IE和Chromium双内核，支持IE多版本渲染模式，支持双内核智能切换，兼容策略从管控后台下发并实时生效；浏览器内核支持（信创/Linux）：浏览器内核基于Chromium内核技术路线；浏览器内核支持（macOS）：浏览器内核基于Chromium内核技术路线；
2）CA/BrowserForum组织成员：要求厂商为CA/BrowserForum组织管理成员之一；
3）商用密码产品认证：产品具备国家密码管理局颁发的商用密码产品型号证书或商用密码产品认证证书；(供货时需提供相关证明截图)
▲4）根证书库：要求厂商拥有自有根证书库，同时支持RSA和SM2证书的入库；（投标时需提供官网根证书入库截图）
▲5）软件通过省级以上质检部门或者其认可的第三方检测机构出具的检测报告；（投标时需提供测试报告电子扫描件）
6）密码模块：浏览器双内核同时支持SM2/SM3/SM4国密算法和RSA等通过国际算法，以及SSL单双向安全协议，与Web服务器之间建立安全通道，保证Web网页访问的安全性;支持基于国密https站点和国际算法https站点的智能探测，自动切换通信协议；
▲7）下载器：IE核优先使用内建下载管理例外情况，针对部分IE业务系统，支持使用内置下载器下载，支持针对业务系统设置对应下载器；（投标时需提供产品界面截图或证明材料）
▲8）性能加速器：支持加速浏览器运行，包括：内存优化、清理缓存、加速打开、加速启动等；多窗口/多标签模式切换：支持切换浏览器显示模式为多窗口模式、多标签模式；翻译引擎管理：支持使用内置的英译中翻译引擎。支持切换其他翻译引擎；（投标时需提供产品界面截图或证明材料）
9）兼容性检测和修复工具：内置浏览器兼容性问题检测和修复工具，可通过工具化、自动化的手段针对目标web页面基于Chrome内核的兼容性指标进行多维度全量检测、自动评估与报告输出，包括问题的原因解析、修复处理等方面。
▲三、服务要求：
1.质量保证：产品认证通过3C认证、节能认证，响应文件提供证书复印件并加盖投标人公章。
2.供货时提供80W小时MTBF证书，测试认证机构通过CMA或CNAS认证。
3.保修服务：提供原厂三年硬件故障免费保修服务。
四、其他
▲1.本项目实训终端设备必须与学校现有桌面云系统相兼容，实现与新旧终端统一布署管理。
	51
	套
	5600
	285600

	合计（元）
	285600




二、商务服务要求表
	合同签订期
	自成交公告发出之日起 10 个日历日内。

	交货时间及地点
	1、交货期：合同签订后接到采购人通知之日起10个工作日内到货并安装调试完毕交付使用。
2、交货地点：广西崇左市采购人指定地点（广西自然资源职业技术学院）。

	质保期
	按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期从验收合格之日起整机不少于3年（技术参数中有特别指明质保期的按参数要求，厂家质保期高于采购要求的按厂家质保），质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期过后提供终身技术支持和维护。

	产品质量与售后服务要求
	▲1.竞价时必须上传响应文件，响应文件内容包含报价清单（注明所投品牌型号）、商务条款偏离表（注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）、技术需求偏离表（注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”）和“采购需求”中的“技术参数要求”要求提供的相关材料复印件等，如所提供的响应文件内容不全或者不符的，视为无效竞价；本项目仅接受意向品牌的产品参与报价，意向品牌以外的产品报价无效。
[bookmark: OLE_LINK2]▲2.为保障产品性能符合竞价文件要求，防止虚假应标，竞标时必须提供与标“▲”技术参数要求及功能符合的“检测报告或功能截图”作为合同确认的标准依据，如出现所提供产品不符技术参数要求或无法提供所有“检测报告或功能截图”，均视为虚假应标处理，采购人有权拒签合同，并取消其成交资格；如出现以上虚假应标行为，采购人有权依法追求法律责任，并将依法向政采云平台举报，上报政府采购监管部门，予以禁止报价、扣除诚信分等处罚，政采云全平台各区划联动生效。
▲3、本项目成交供应商必须按响应文件承诺的品牌进行供货，供应商不得以任何理由更改设备的品牌、型号、配置，配置必须是原厂出厂配置，不接受出厂后加装。 
4、故障响应时间：成交供应商收到采购人的故障维修通知后30分钟内电话服务应答，2小时内到达现场进行维修，4小时内排除故障，如24小时内无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施(必须响应)。
▲5、本项目供货、现场安装调试全过程派驻实施人员须为供应商自有在职员工，需具备国家CISP注册信息安全专业人员并在项目实施前提供该人员连续 3个月及以上社保缴纳证明，严禁外聘、挂靠人员进场实施。

	[bookmark: OLE_LINK4]履约责任
	1、不按本商务要求规定缴纳履约保证金的，取消成交单位中标（竞得）资格。
2、不按本商务要求规定签订合同的，取消成交单位中标（竞得）资格。
3、因成交单位原因提前终止或解决合同的，除具有法定或约定免责理由外，采购单位没收成交单位履约保证金，同时按成交价款的20%赔偿采购单位损失（另行向采购单位缴纳）。
4、发生以下情形之一的，成交单位每次向采购单位缴纳500元作为违约金。
4.1成交单位达不到本需求文件约定的；
4.2成交单位未达到或违反本商务文件约定的。
4.3成交单位须按本需求文件约定安排技术人员进场调试安装实施。技术人员须连续开展作业，直至完成项目。未经采购单位同意不得停止。停止施工一天（半天按一天计），成交单位向采购单位缴纳1000元作为违约金。
4.4成交单位须按本需求文件要求和合同约定时间完成工作。每逾期一天，成交单位向采购单位缴纳1000元作为违约金。逾期天数达到10天（含10天）的，采购单位有权单方解除本合同，并有权拒绝支付合同款项。

	付款方式
	项目全部内容实施完成并安装调试至正常运行，经采购人最终验收合格后，中标人开具等额完税增值税专用发票给采购人，采购人在收到发票后20个工作日内一次性支付合同总价100%的货款。

	验收要求
	1、中标人所提供的货物应免费送货到采购人指定地点，并按采购人指定的安装地点完成设备的安装与调试。
▲2、中标人签订合同后，供货时须配合采购人进行检测测试，提供本次采购完整产品一套进行预安装，采购人对响应文件和所提供产品参数的真实性和实际效果进行逐条检验和功能验证，通过检测后方可进行验收。在检测测试过程中如发现有不符合参数或功能要求的，采购人将拒绝接收货物并退货，采购人有权按照违约进行处罚，中标人负责赔偿采购人一切损失。
3、中标人完成设备安装与调试后，供应商需对拟交付的合同成果及其组件进行自检并提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收。
4、验收：按照《项目要求及技术需求》的各项指标和国家有关质量标准进行最终验收。由采购人、成交供应商对中标货物，严格按照采购文件上的品牌、型号、技术参数等要求进行逐条验收，以确认供应商提供的货物是否达到响应文件中所承诺的技术功能，如违反相关要求，追究相关责任。如发生所供货物不相符，采购人有权退货或要求成交供应商进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，所造成的损失由成交供应商承担。
5、货物（设备）验收合格，项目约定产品或服务方可正式交接，双方对相关货物清单、随机附件及验收结论意见书等书面材料进行清点签字后，作为项目的最终验收。
6、验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交人承担。
▲7、为保证原厂正品，供货时必须提供原厂针对本项目授权、供货证明及售后服务承诺函原件，否则采购单位有权拒绝验收并终止合同。

	其他要求
	[bookmark: OLE_LINK5]1、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）采购、利润、运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费。
▲2、本项目成交供应商应遵守国家有关安全文明措施的有关规定。如果由于本项目成交供应商未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他责任,本单位不承担任何责任。
3、供应商在参与竞标报价前需仔细阅读项目采购的技术及商务要求，评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的预中标供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，处罚内容包括停止推送报价信息、禁止报价等，并记入政府采购诚信档案。采购单位有权将在线询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。








附件
竞  标  报  价  表

项目名称：                项目编号：               
供应商名称：                                                                                            单位：元
	项号
	标的物名称
	单位
	数量
①
	品牌
	规格
型号
	制造商
	原产地
	单价
②
	竞标报价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）


注: 1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
2、以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效响应处理。
3、供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
4、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。


法定代表人或者委托代理人（签字）：                    
供应商（盖公章）：      
日 期：   年   月   日

货物技术参数配置清单

项目名称：                   项目编号：                   供应商：                  
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	品牌
	
规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	


备注：
以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。	



法定代表人或者委托代理人（签字）：
供应商（盖公章）：      
日  期：    年   月   日


