
附表

体育健康学院实验实训中心教学设备购置需求表

	货物

编号
	货物名称
	参考品牌、型号、参考厂家


	规格、技术参数、性能及要求 


	数量
	计量

单位
	单价

(元)
	金额

(元)
	备 注

(家具类必须附上标有尺寸的参考图)

	1
	激光投影机
	光峰AL-LU310

爱普CB-L530U

松下PT-LMZ460C
	1、★光源：采用ALPD单色激光荧光粉色轮成像技术，纯激光光源；显示技术：3LCD投影技术，显示面板大小≥0.64″；

2、标准分辨率：≥192x1200（ISO21118标准）；

3、★白色亮度：≥4500ANSI流明，色彩亮度：≥4500ANSI流明；

6、对比度：≥35000：1（ISO21118标准）；

7、亮度均匀性：≥85%；

8、★变焦特性：支持手动镜头变焦，变焦比例≥1.6倍（为避免演讲者受到投影机光线干扰也不会将其身影投射到屏幕上。

9、色域：色域覆盖面积大于REC.709标准；

10、输入接口：机器内置接口：两路VGA输入端口、两路HDMI接口、两路USB接口（USB-A*1；USB-B*1）、一路RJ45网络接口、一路RS-232接口（一路VGA 输出端口），1路Video，12、

11、噪音：正常模式≤34dB，节能模式≤30dB；

12、光源寿命：≥25000小时（供货时须提供厂家盖章的光源寿命证明文件）；

13、★整机功率：低功耗设计≤300W，待机功率＜0.5W；节能省电

14、内置扬声器：≥10W；

15、★功能：自动感光，智能投影，四角校正，曲面矫正，水平梯形矫正，八点矫正，自动垂直梯形校正功能±30

16、具备WiFi功能，支持IOS、安卓、MAC、widows系统下无线传输(选配件)；

17、重量：≥8kg；

18、★所投设备提供国家权威产品质量检测机构出具的检测报告，测试结果中亮度、对比度、色域面积比值（符合或超过REC 709标准）、接口等主要数据完全满足或优于招标要求；

19.提供厂商整机三年质保服务（含光源）。
	1 
	台
	¥17,500 
	¥17,500 
	

	2
	电动幕布
	光影视AL-120

孚卡G-EL120

经科S1
	1.产品规格：120寸  电动遥控银幕16:10， 材料：高清白塑

2.幕布材料的特点  ：防霉、防潮、可清洗；

3.幕布的技术性：增益达到1.2； 120℃的广视角；

4.幕布采用超静音同步双电机

5.含带无线双用遥控。

6、质保期：1年
	3 
	幅
	¥1,700 
	¥5,100 
	

	3
	鹅颈麦克风
	湖山DS-108F

得胜MS-189

舒尔MX418
	1、抗RF射频干扰能力强，减少手机等信号影响；

2、音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳，品质卓越；

3、咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，避免连接器接触噪声；

4、适于各种会议室、演讲扩声之用。

技术参数：

换能方式：电容式；

频率响应：  70Hz-12KHz

灵敏度：-29dB±3 dB（@1KHz，0 dB=1v/Pa）

指向性： 心形单指向

最大声压级：≥ 114 dB (THD 1%@1KHz)

供电:  两节五号（AA）电池或幻像48V

底座尺寸：145×116×43mm，咪管长度：400mm

5、质保期：1年
	3 
	支
	¥300 
	¥900 
	

	4
	无线麦克风(一拖二)
	麦尔顿PRO-280

得胜X7

舒尔BLX288
	1.智能感应自动充电一体机，一拖二无线麦克风系统

2.数字导频技术，一键自动搜频，接收机手持电量监控

3.独有的数字加密技术,不再有场外被监听或窃听的困扰

4.节能无线智能感应充电一体设计，内置智能音效处理，智能音频噪音处理，节能无线充电模块，80米远距离接收

5.采用 UHF PLL电路,配合音码及杂音锁定静音控制,不但接收距离远,而且消除断音及接收不稳的缺失防止点歌机、计算机及DVD光驱等辐射噪叠的干扰

6.具有世界首创的R自动频道追锁按键,只要一按,就能立即使发射器自动精确锁定接收机的工作频道,绝不产生错误及故障

7.内建双频道接收模块,具有坚固、耐热及隔离谐波辐射干的专业质量;预设之150组互不干揠频率,并锁定不受干扰的工作频道

8.频率范围: 610-670MHz

9.调制方式: 宽带FM

10.可调范围: 60MHz

11.信道数目: 200

12.信道间隔: 300KHz

13.频率稳定度:±0.005%

14.动态范围:100dB

15.最大频偏：±45KHZ

16.音频响应: 80Hz-18KHz(±3dB)

17.综合信噪比:>106dB输出电流：电流0-50mA，分强弱二档，连续可调。

稳定度：当负载变化±50%时，输出电流变化≤5%。

18.定时时间（治疗时间）：分10、15、20、25、30、40、50、60min八档，允差±10%。

19.连续使用时间4小时。

20.使用电源：电压a.c.220v±2v、频率50Hz±1 Hz、消耗功率20W。

21.使用环境：温度5℃-40℃，相对湿度：≤80%。

外形尺寸：260mm×200mm×90mm

22.重量：2Kg

23.质保期：1年
	3 
	套
	¥2,450 
	¥7,350 
	

	5
	高保真教学音箱
	iDste/AU-323

JBL/CBT50LA

先科/SA-501
	1、阻抗：4欧。

2、灵敏度：87dB。

3、频率响应：70-22KHz。

4、峰值功率：60W。

5、指向性：水平指向：110度；垂直指向：90度。

6、体积：340*258*147.5mm。

7、高音单元：3寸进口丝膜球顶高音单元*2。

8、低音单元：5.25寸中低音HiFi喇叭单元*2。

9、外壳材料：ABS工程塑料。

10、质保期：1年
	3 
	对
	¥1,500 
	¥4,500 
	

	6
	智能融合终端
	iDste/NC-01HP

控智/KZ-CP3

锐捷RG-SCC1000
	LINUX操作系统。（响应时提供CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求，原件备查）

2.集成千兆交换机功能，具备4个RJ45网口。

3.具备3路RS232通信端口，具备1路RS485通信端口，具备1路干接点接口，具备1路12V/2A输出接口，具备2路GPIO接口。

▲4.板载集成HDMI4*4全交叉无缝矩阵,具备4路HDMI输入接口，具备4路HDMI输出接口。输入和输出接口均支持2K高清分辨率。（响应时提供CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求，原件备查）

▲5.集成2*60W(4Ω)数字功放，具备2路3.5mm音频线性输入接口，1路3.5mm无线麦克风音频输入接口，具备2路3.5mm音频线性输出。具备1路48V幻象供电有线麦克风输入接口，支持配置幻象供电开启或关闭。使用状态下整机底噪≤1mVrms，失真度（THD）<0.1%，信噪比（SNR）>81dB，频率响应（70~16kHz）±1dB,（20~20kHz）±4dB。（响应时提供CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求，原件备查）

▲6.有线麦克风通道具备DSP处理能力，支持远距离拾音、AFC自动反馈控制、AGC音量增益自动控制、6段EQ调制、0~11.35dB增益调制。（响应时提供CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求，原件备查）

▲7.具备1路USB通信接口,具备一进四出USBKVM切换能力。（响应时提供CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求，原件备查）

8.国标市电输入，支持本机能耗检测；支持通过IP网络、串口或Modbus协议绑定同品牌智能配电模块实现6路强电管理。

9.具备网络中控功能，支持电教设备的本地或远程控制。集成物联网关功能，支持能耗数据上报。支持MQTT协议，支持扩展最大30路2.4G无线物联模块，配合系统平台及小程序可远程对终端设备及物联模块进行手动、定时、集控管理。

10.具备音频硬解码能力，具备平台推送的音频广播播放功能，可播放平台定时/手动广播任务，配合系统平台支持0-100级广播级别选择，支持作为标准化考场广播备份使用。

▲11.通过授权可支持高清视频广播播放功能，支持H.264、AAC等主流媒体格式，智能终端在待机状态下接收系统平台预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启显示设备，实现无人值守智能化视频广播功能，视频广播支持0-100级广播优先级选择。（提供产品或功能截图，加盖原厂公章证明）

▲12.为保证我校教室多媒体设备管理系统兼容性与统一性，设备需兼容我校已有的智能融合系统平台统一管理(现有的智能融合系统平台品牌:iDste，平台型号R8.8。对接平台所产生的接口等费用由投标人承担。)，实现学校在用教室多媒体设备及物联、麦克风、充电桩管控、校园广播功能，无需开发及增加其他设备。（投标人须在响应时提供产品兼容性证明文件，并加盖投标人公章)。签订合同后3日内需到采购人指定地点与采购人已部署的智能融合系统平台进行联调，如联调不能满足以上招标参数或使用要求，以合同违约处理，保留追究投标人的法律责任。

▲13.支持通过控制面板或远程控制暂停广播输出和调节广播音量，强制广播模式（例如消防应急广播）下禁止控制面板操作广播暂停和调节音量。（响应时提供CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求，原件备查）

14.支持web配置界面，支持本地系统参数、网络参数、串口参数、面板参数、音视频矩阵参数、IO接口参数、显示设备参数等配置。支持开关机场景及自定义场景配置。

15.通过配套触控面板可完成一键开关机设备、音量调节。支持IC卡刷卡或插卡、扫码、IP对讲等功能，支持离线状态下启用面板开机功能,支持同品牌无线麦克风接入及扩声。支持设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话等。

16.支持通过RS232串口控制协议，实现对第三方设备的接入控制，包括：智能交互平板、投影机、录播主机、音频处理器等设备。

17.支持通过RS485串口控制协议，实现对RS485从设备的控制。

18.质保期：5年
	3 
	台
	¥6,300 
	¥18,900 
	

	7
	触控面板
	iDste/CP-03

控智/KZ-LED7

锐捷/RG-Touch100


	1、具备二维码扫码摄像头，支持通过云平台系统二维码反扫功能及二维码扫码开机；集成IC卡读卡器，支持刷卡开机。

▲2、通过触控屏能够实时显示功能，触控即可实现设备开关、信号切换、录制、启停、IP电话拨号及挂断等操作，授课老师经过简单培训即可自行操作终端的所有教学功能。（响应时提供符合要求的功能截图或图片扫描件）

▲3、内置扬声器、拾音器，集成音频编解码功能，通过配套主机及系统平台实现远程IP对讲、语音监听等功能。

▲4、具备物联网关功能，可接入同品牌无线麦克风，可接入30路同品牌无线物联终端，可接入2路同品牌无线电子时钟，通过配套主机及系统平台实现对接入的物联终端的智能管理。

▲5、支持设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话、二维码扫码开机等。（响应时提供符合要求的功能截图或图片扫描件）

6、支持麦克风未归位语音提醒，支持关机倒计时语音提示，支持外接传感器数据实时显示。（中标后3日内需到采购人指定地点进行联调，如联调不能满足以上招标参数或使用要求，以合同违约处理，保留追究投标人的法律责任。）

▲7、为保证兼容性，要求支持接入学校现有智能融合系统平台（现有智能融合系统平台品牌为：iDste）进行远程多媒体设备管控及IP对讲。

外壳采用工程塑料一次成型，具备7英寸高分辨率工业触摸屏，支持触摸屏控制界面定制。支持触摸操作，画面切换，声音调整、设备控制等功能。支持广播信号本地暂停收听及音量调节。

质保期：5年
	3 
	台
	¥2,200 
	¥6,600 
	

	8
	六口智能时序电源分配单元
	太川/PDU-006

突破/PDU-6A

公牛/GNE-1080
	Modbus+能耗检测+6路强电控制+幕布控制+防火阻燃材料+状态查询+RJ45网口g

质保期：5年
	3 
	台
	¥550 
	¥1,650 
	

	9
	多媒体电脑
	联想/慧天M5

戴尔/OptiPlex 7010

惠普/Elite Tower 600
	1、产品类型：商用分体台式电脑。

2、CPU: 全新十三代Intel酷睿I5-13400 十核处理器，主频≥2.5GHZ。缓存≥20M

3、主板: Intel B760系列或以上芯片组，主板具备USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露功能，主板自带安全机制，能在系统死机状态下自动重启系统确保机器正常运行，可在BIOS中设置开关

4、内存: 搭载16G DDR4内存，高负载软件轻松运行。  

5、硬盘：配备512G M.2 PCIE SS

6、显卡： 集成显卡

7、声卡：集成HD Audio，支持5.1声道 提供前2后3共5个音频接口

8、网卡：集成千兆网卡                                                               

9. 电源：≥200W节能电源

10、接口：配置≥10个USB接口（其中9个USB 3.2，后置一个Type-C接口）、至少1个HDMI接口，1个DP接口。    

11、机箱：标准≥15L立式机箱，定制电源开关设计。

12、显示器：≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920*1080，视频输出接口≥2个（其中至少1个非转接VGA接口），100HZ刷新率，对比度3000:1，与主机同品牌。

13、出厂预安装Windows正版操作系统。

14、质保期：3年
	3 
	台
	¥6,000 
	¥18,000 
	

	10
	路由器
	普联（TP-LINK)/TL-XDR1500

华为AX2 Pro

小米AX3000
	1、WAN接入口：百兆网口。

2、LAN输出口：百兆网口。

3、无线速率：1500M。

4、无线协议：Wi-Fi 6。

5、质保期：1年
	3 
	套
	¥120 
	¥360 
	

	11
	投影吊架
	国产

定制
	定制加厚冷轧钢吊装支架

质保期：1年
	3 
	个
	¥180 
	¥540 
	

	12
	2米HDMI线
	优越者

绿联

天诚
	1、2米HDMI带双层铝箔屏蔽，最大程度减少信号交叉,确保无错传输。

2、分辨率支持1920*1080以上，双倍连接带宽。

3、采用PVC内绝缘、抗磨损、柔韧性强。

4、双磁环，高抗干扰。

5、支持独有全新的3D图像。

质保期：1年
	3 
	根
	¥30 
	¥90 
	

	13
	3米HDMI线
	优越者

绿联

天诚
	1、3米HDMI带双层铝箔屏蔽，最大程度减少信号交叉,确保无错传输。

2、分辨率支持1920*1080以上，双倍连接带宽。

3、采用PVC内绝缘、抗磨损、柔韧性强。

4、双磁环，高抗干扰。

5、支持独有全新的3D图像。

6、质保期：1年
	3 
	根
	¥35 
	¥105 
	

	14
	15米HDMI线
	优越者

绿联

天诚
	1、15米HDMI带双层铝箔屏蔽，最大程度减少信号交叉,确保无错传输。

2、分辨率支持1920*1080以上，双倍连接带宽。

3、采用PVC内绝缘、抗磨损、柔韧性强。

4、双磁环，高抗干扰。

5、支持独有全新的3D图像。

6、质保期：1年
	3 
	根
	¥150 
	¥450 
	

	15
	电源线
	优越者

绿联

天诚
	RVV3*1.5纯铜电源线

质保期：1年
	100 
	米
	¥8 
	¥800 
	

	16
	网络跳线
	优越者

绿联

天诚
	2米六类非屏蔽网络跳线

质保期：1年
	3 
	根
	¥10 
	¥30 
	

	17
	音频线
	秋叶原

绿联

天诚
	3.5公对公音频线1米

质保期：1年
	3 
	条
	¥15 
	¥45 
	

	18
	音频线
	秋叶原

绿联

天诚
	3.5转双莲花1.5米

质保期：1年
	3 
	条
	¥15 
	¥45 
	

	19
	音箱线
	秋叶原

绿联

天诚
	RVVP2*2.5带屏蔽纯铜线

质保期：1年
	60 
	米
	¥14 
	¥840 
	

	20
	控制线
	秋叶原

绿联

天诚
	4芯S232控制线

质保期：1年
	45 
	米
	¥2 
	¥90 
	

	21
	系统集成服务
	国产

定制
	1、包含项目所需的运输、新旧设备的搬运、拆除，PVC线槽、线缆、线槽、钉子、胶塞、胶布等辅材。
2、包含场地综合布线、设备安装、设备调试、试运行、清洁等。
	3 
	间
	¥1,500 
	¥4,500 
	

	22
	体成分仪


	inbodyBody310

2.南京科进KBD500

3.上禾科DBA-210


	健康秤形状：长方形

尺寸118x65cm

型号Body270、280、310、320、330

测量功能：数据存储,记忆历史,多用户,自动识别,语音播报

称重范围10-300千克

类型：智能体脂秤,双手接触式,双足接触式,八点接触式,电子体脂秤,多功能体脂秤,Wi-Fi连接

健康秤不锈钢金属粘接点8个

健康秤体重指示：液晶数字显示

保修期：1年
	1
	台
	¥7,800
	¥7,800
	

	23


	身高坐高计
	1.冀孚昇

SZG-200/120型，60-2m 

2.苏宏8053型 

3.澄康宇SZG-200/150型
	支持单机使用 

型号SZG-200/120型

健康秤面板材质

健康秤不锈钢金属粘接点机械

智能类型：不支持智能

保修期：1年
	2
	台
	¥184
	¥368
	

	24
	皮脂厚度计
	1.体星PZJ-01 

2.霍比ZFC14

3.恒奥德HAD-PZ 
	砝码校正款

保修期：1年
	10
	台
	¥226
	¥2,260
	

	25
	指尖血氧仪手指夹式医用饱和度监测仪
	1.可孚80 

2.鱼跃306   

3.力派ZM-10
	【指尖血氧仪】无创无痛/3S速测/夜光大屏

保修期：1年
	10
	台
	¥52
	¥520
	

	26
	肺活量测试仪
	1.万庆WQ-999 

2.科卡VC-1   

3.康都2850
	配100个吹嘴

保修期：1年
	20
	台
	¥86
	¥1,720
	

	合计：
	¥101063
	


