
附表

美术与设计学院省部级协同创新平台建设需求表

	货物

编号
	货物名称
	参考品牌、型号、参考厂家


	规格、技术参数、性能及要求 


	数量
	计量

单位
	单价

(元)
	金额

(元)
	备 注

(家具类必须附上标有尺寸的参考图)

	1
	3D 打印机
	Bambu Lab H2D、创想三维、普伟或同档次的其他品牌型号
	技术:熔融沉积型
打印尺寸（长*宽*高）：
单喷嘴模式：325mm*320mm*325mm

双喷嘴交集：300mm*320mm*320mm

双喷嘴并集：350mm*320mm*320mm

框架与外壳：铝材、钢材、塑胶和玻璃
激光防护视窗：激光版标配，非激光版可通过激光升级套装升级装配
激光气流辅助气泵：激光版标配，非激光版可通过激光升级套装升级装配（外置）
外形尺寸：492mm*514mm*626mm

净重：31 kg

热端：全金属
挤出机齿轮：硬化钢
喷嘴：硬化钢
喷嘴最高温度：350 ℃
默认自带喷嘴直径：0.4 mm

支持喷嘴直径：0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm

耗材直径：1.75 mm

挤出电机：拓竹高精度永磁同步伺服电机
支持打印板类型：纹理PEI 打印板、光面PEI 打印板
热床支持最高温度：120 ℃
工具头最大移动速度：1000 mm/s

工具头最大移动加速度：20,000 mm/s²

热端最大流速（普通热端）:40 mm³/s（测试参数：单层外墙的 250 mm 圆形模型；拓竹 ABS；280 ℃ 打印温度）
热端最大流速（高流量热端）:65 mm³/s（测试参数：单层外墙的 250 mm 圆形模型；拓竹 ABS；280 ℃ 打印温度）
切片与软件:Bambu Studio, Bambu Suite, Bambu Handy

支持其他可导出标准 G 代码的第三方切片软件，如 SuperSlicer，PrusaSlicer和 Cura，但部分智能功能可能不支持。
	2
	台
	13980
	27960
	

	2
	台式计算机
	华硕D701MER、戴尔、惠普或同档次的其他品牌型号
	1.液晶显示器：23.8英寸，IPS屏幕，120HZ刷新率；具有调整蓝光功能

2.CPU：第十四代Intel 酷睿 i5-14400 处理器；

3.主板芯片组：Intel B760；

4.硬盘：机械硬盘：容量1TB，固态硬盘：容量512GB SSD M.2；

5.内存：容量16 GB DDR5 5600MHz，留可扩容插槽；

6.显卡：标配VGA+HDMI+DP,支持多联屏幕

7.光驱：选配（默认无光驱）；

8.网卡：10/100/1000M自适应，RJ45接口；

9.正版操作系统：预装Windows 11 64位操作系统；支持安装通过安全可靠测评的操作系统；原厂选配专业网络管理软件，实现机房和电脑管理功能。

10.鼠标、键盘：光电鼠标、标准键盘；

11.电源：300W 能效90%；110V/220V；

12.机箱预留装双固态和双机械硬盘空间，共支持4个硬盘空间；

13.免费质保：原厂五年（免费质保超过五年，原厂五年质保（400可查实际质保时间）；

14.是否节能产品：是。
	2
	台
	5750
	11500
	

	3
	无人机
	大疆Air 3s畅飞套装、影石、极飞或同档次的其他品牌型号
	飞行器
起飞重量：724 克
尺寸：折叠（不带桨）：长 214.19 毫米，宽 100.63 毫米，高 89.17 毫米
展开（不带桨）：长 266.11 毫米，宽 325.47 毫米，高 106.00 毫米
最大上升速度：10 米/秒
最大下降速度：10 米/秒
最大水平飞行速度：
等效海平面，等效无风环境：21 米/秒
等效海平面，6 米/秒等效顺风环境，无人机飞行方向与风向一致：
27 米/秒
最大起飞海拔高度：6000 米
最长飞行时间：45 分钟
最长悬停时间：41 分钟
最大续航里程：32 公里
最大抗风速度：12 米/秒
最大可倾斜角度：36°

工作环境温度：-10℃ 至 40℃
卫星导航系统：GPS + Galileo + BeiDou

悬停精度：
垂直：
±0.1 米（视觉定位正常工作时）
±0.5 米（卫星定位正常工作时）
水平：
±0.3 米（视觉定位正常工作时）
±0.5 米（卫星定位正常工作时）
机载内存：42GB

相机
影像传感器：
广角相机：1 英寸 CMOS，有效像素 5000 万
中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万
镜头：
广角相机
视角：84°
等效焦距：24 mm

光圈：f/1.8

对焦点：0.5 米至无穷远
中长焦相机
视角：35°
等效焦距：70 mm

光圈：f/2.8

对焦点：3 米至无穷远
ISO 范围：
视频
普通：
100 至 12800（普通色彩）
100 至 3200（D-Log M）
100 至 3200（HLG）
慢动作：
100 至 6400（普通色彩）
100 至 3200（D-Log M）
100 至 3200（HLG）
照片
100 至 6400（1200 万像素）
100 至 3200（4800 万像素和 5000 万像素）
快门速度：
广角相机
1200 万拍照：1/8000 秒至 2 秒（2.5 秒到 8 秒快门为模拟长曝光）
5000 万拍照：1/8000 秒至 2 秒
中长焦相机
1200 万拍照：1/16000 秒至 2 秒（2.5 秒到 8 秒快门为模拟长曝光）
4800 万拍照：1/8000 秒至 2 秒
最大照片尺寸：
广角相机：8192×6144

中长焦相机：8064×6048

图片格式
JPEG/DNG（RAW）
其他：畅飞三电套装(带屏遥控器)
	1
	套
	12850
	12850
	

	4
	平板电脑
	HUAWEI MatePad Pro 13.2、联想、小米或同档次的其他品牌型号
	13.2 英寸，12GB+512GB 柔光版，鸿蒙操作系统，wifi 版
屏幕类型:OLED

电池容量:10100mAh

后置摄像头像素:5000W

前置摄像头像素:1600W

功能：GPS导航 AI语音 重力感应 陀螺仪 分屏功能 霍尔传感器 指南针 多点触控
	1
	台
	5099
	5099
	

	5
	全画幅摄影机
	索尼fx3a、佳能、尼康或同档次的其他品牌型号
	成像设备(类型）：全画幅CMOS影像传感器

总像素数：约1290万像素

有效像素数：约1020万（视频），约1210万（静态影像）

慢动作和快动作功能：NTSC：1至240帧(24/30/60/120)；PAL：1至200帧(25/50/100)

镜头卡口：E卡口

存储卡：Cfexpress Type A/SD存储卡(X2)

液晶屏：3.0型236约万像素（支持触摸操作）

电池类型：NP-FZ100

其他：机身配备5轴防抖系统，可实现5.5档补偿效果、ISO范围为80-102400，可扩展至40-409600。具备759个相位检测自动对焦点，支持实时追踪与眼部对焦，连拍速度为10张/秒。动态范围超过15级，并采用S-Cinetone™的影院级色彩科学。创新的散热系统可实现无间断的4K/60p录制。支持通过Monitor & Control应用和Creators' App进行无线监控与控制
	1
	台
	25050
	25050
	

	6
	镜头转接环
	唯卓仕、佳能、尼康或同档次的其他品牌型号
	佳能EF单反镜头转索尼E卡口镜头转接环，自动对焦；

适用范围:适用于佳能EF单反镜头

适用机型:适用于索尼E卡口微单相机
	1
	个
	600
	600
	

	7
	领夹麦克风
	大疆Mic3、飞利浦、纽曼或同档次的其他品牌型号
	1拖2充电盒套装

品形态：一拖二

发射器TX形状：方块型

接收器RX充电功能：边充边用

供电方式：内置电池

喇叭单元：单喇叭

传输方式：有线/无线

连接主体：笔记本 手机 相机/摄像机

接收器RX屏幕：显示屏

适用场景：Vlog 单反录音 摄像机专用

是否带充电仓：带充电仓

指向特征：全指向/无指向

APP调参：支持APP调参

内录功能：支持内录

接收器RX接口：Type-C Lightning 3.5mm TRS接口

连接方式：直插式 蓝牙
	1
	套
	2500
	2500
	

	8
	内存卡
	索尼内存卡480g、闪迪、金士顿或同档次的其他品牌型号
	容量：480GB

类型：CFexpress存储卡

速度：VGP400

读取速度：1800MB/s
	1
	张
	3700
	3700
	

	9
	激光打印机
	惠普（HP）323sdnw、佳能、兄弟或同档次的其他品牌型号
	a4黑白激光打印复印扫描多功能一体机双面打印 （三合一+自动双面打印+连续复/描）

双面打印：自动双面

黑白随机印量：1001页~1500页

打印速度：30页/分钟

输稿器：支持输稿器
	1
	台
	1700
	1700
	

	10
	投影仪
	康佳（KONKA）H8Pro、极米、坚果或同档次的其他品牌型号
	投影仪办公会议专用投影机高清会议室办公室开会用投影教室教学培训商用投影仪可连接电脑，电动幕布+投影支架

亮度：600lm

智能避障：支持智能避障

幕布自适应：支持幕布自适应

长焦/超短焦：长焦

显示比例：16:9

镜头材质：玻璃+树脂

投射比：1.5：1

梯形校正：四向校正

对比度1000：1以下

最大兼容分辨率：4096*2160dpi
	1
	台
	1950
	1950
	

	11
	视频展台
	希沃SC08、鸿合、文香或同档次的其他品牌型号
	扫描元件：CCD

接口类型：WiFi、USB2.0

光学分辨率：1300万

其他：可固定在三脚架上，可放置在讲台、课桌上。

摄像头臂上下可在0-90°任意位置弯折悬停、前后可180°旋转、主机和支架可分离机构设计，能俯拍作业，水平拍摄，手持拍摄。

主机具备显示屏幕，可实时预览拍摄的范围和画面。

支持5G wifi无线传输。

支持最多四台无线展台画面实时显示，可对比显示画面。

支持3840*2160@20Hz超高清实时视频流传输

支持通过双击大屏画面任意位置，即时改变对焦位置，可对立体物体的局部进行精确对焦。

采用type C充电接口，充电额定电压5VDC，充电额定电流2A，自带的可充电电池，充满电可是产品工作至少4小时。

支持二维码扫描快速加入网络、绑定无线网络。

展台机身上有四个按键，实现开关机、模式切换、画面旋转、启动功能，可实现一键启动展台画面、画面旋转、拍照、录像等功能；展台软件支持扫一扫、移动、批注、橡皮、撤销、拍照、延时拍照、英文批注、画面调节（旋转、缩放、亮度、情景模式、画面锁定）及对比教学功能。

为保证兼容性及稳定性，视频展台需与交互智能平板为同一品牌厂家
	3
	台
	2000
	6000
	

	合计：
	98909
	


附件一
报 价 表
项目名称：                                       
项目编号：                                       
金额单位：人民币（元）
	序号
	采购标的
	品牌
	型号规格
	生产厂家
	数量

	单位
	偏离说明
	质保期
	单价
②
	单项合价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价：人民币              （￥                 ）

	交货期：


                                                                                                    供应商名称（公章）：
                                                               法定代表人或被授权人（签字）：      
                                                                                                    日期：       年    月    日
附件二
技术响应情况表
询价单编号:                        
采购项目名称:                      
	                     序号
	采购标的
（货物名称）
	文件要求
	响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：
1. 说明：应对照询价文件“规格、技术参数、性能及要求”中的技术要求逐条实质性响应，并做出偏离说明。
2.“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。。
3.有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供响应产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4.如技术要求偏离表中的响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
                                                                                                    供应商名称（公章）：
                                                               法定代表人或被授权人（签字）：      
                                                                                                    日期：       年    月    日
附件三：
商务响应情况表
询价单编号:                             
采购项目名称:                               
	商务条款要求
	文件要求
	响应/偏离
	供应商的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	....
	
	
	


注：
1. 说明：应对照询价文件的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照询价文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。
                                                                                        供应商名称（公章）： 

法定代表人或被授权人（签字）：                   。                                                                                
                  日期：       年    月    日 
