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物理与电信工程学院机器视觉实训机房建设项目需求表

	货物

编号
	货物名称
	参考品牌、型号、参考厂家


	规格、技术参数、性能及要求 


	数量
	计量

单位
	单价

(元)
	金额

(元)
	备 注



	1
	台式电脑
	希沃、鑫城、视隆/D35te G1e-112X00


	一、主机性能
1.CPU≥intel i5-14450HX，≥10核、≥16线程、主频≥2.4GHz、睿频频率≥4.8GHz、缓存≥20MB
2.内存：16GB DDR4内存或以上，内存频率≥3200MT/s；
3.★硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，机械硬盘：容量1TB；，支持拓展≥1个 M.2固态硬盘，支持拓展≥1个机械硬盘；
4.支持拓展9.5mm标准光驱；
5.前置面板接口：USB接口≥7个（至少包括USB-C 接口≥1个，其中包括USB-C在内的USB 3.2 Gen1速率接口≥3个）；≥2个麦克风接口，其中至少包括1个3.5mm四段式耳麦接口并支持支持自动切换OMTP和CTIA标准，1个3.5mm三段式麦克风接口；
6.★关机状态下，支持≥1个前置USB端口对外供电；
后置面板接口：≥4个USB-A接口，后置USB接口支持键盘开机；≥1个HDMI 1.4b、≥1个DP 1.4、≥1个VGA接口；≥3个后置音频接口；1个RJ45接口；
7.内置拓展接口：1个PCIE x16 5.0 16 Lanes、1个PCIE x4 4.0 4 Lanes、1个PCIE x1 PCIE 4.0 1 Lanes；3个SATA3.0接口、3个M.2接口；
8.集成标准声卡，可拓展内置扬声器；
9.★机箱内设无需任何工具即可实现内存条、固态硬盘、机械硬盘、独立显卡、电源的拆卸和安装；
10.机箱体积：≥17L，机箱配备非后加或非原配件顶置提手；
11.电源：电源功率≥330W，电源转换效率≥92%；
12.★采用电源与主板直插式设计，电源与主板不通过软质线材连接，电源本体直接连接主板供电；
13.★具备机箱防尘滤网，防尘滤网可以在不拆开机箱的情况下拆卸；
14.配置23.8 英寸显示器。
二、云桌面管理

1.★便携部署：为便于云桌面设备的快速部署和维护，支持无操作系统裸机部署模式，通过U盘、PXE方式将终端部署成云桌面终端；支持带操作系统的物理机部署模式，将Windows、统信UOS、银河麒麟等操作系统的物理机批量部署成云桌面终端。

2.镜像同传：为简化管理员的维护，支持任意终端作为发送端将自身镜像同传给其他设备，同传时可在同传界面直观显示传输信息；支持镜像同传给局域网内其他终端设备，支持辨别其他终端的设备型号、IP地址、剩余磁盘容量、网卡速率等信息，支持同传过程中查看进度、传输速度等信息；支持手拉手和P2P同传方式；支持增量同传和断点续传。

3.★同传速度：千兆环境（千兆网线、千兆网卡、千兆交换机）下的同传峰值速度不低于261MB/S（2088Mb/S），平均速度不低于150MB/S（1200Mb/S）；百兆环境（百兆网线、百兆网卡、百兆交换机）下的同传峰值速度不低于40MB/S（320Mb/S），平均速度不低于20MB/S（160Mb/S）。

4.★同传模式：支持任意终端作为发送端在云桌面系统和操作系统界面下均可直接发起镜像同传，接收端在云桌面系统和操作系统界面下直接接收镜像，无需重启或者进入特定运行模式接收镜像。

5.镜像下发：支持静默下发镜像，实现用户无感知下发镜像；支持终端显示下发进度，用户可以实时了解下发进度；支持镜像下发完成后终端停留在当前系统不打断用户的当前操作；支持镜像下发完成后终端自动重启，进入新镜像；支持镜像下发完成后终端自动关机。

6.★多镜像：为便于不同场景、环境下的使用，支持单个终端部署多个系统镜像，多个系统镜像共享整个磁盘空间，系统运行互不影响；在云桌面系统、Windows、统信UOS、银河麒麟等操作系统下都可实现直接切换到目标系统镜像；支持镜像灵活快速复制，修改复制后的新镜像满足镜像差异化需求。

7.★局域网网盘——共享空间：为便于分享文件，集成局域网内网盘功能，可直接访问局域网网盘管理端；并根据不同的年级、班级或者需求，创建多个共享空间，每个共享空间可独立设置单文件大小限制、空间总大小限制、文件保护类型和设置用户操作权限，用户操作权限包括：上传、下载、删除、重命名、移动、回收站、新建文件夹。

8.★局域网网盘——个人空间：支持局域网网盘的个人空间，为便于使用访问入口集成在资源管理器中；网盘管理端支持用户创建、编辑、禁用、设置密码、重置密码和删除操作，并支持管理端设置用户的文件大小限制、总空间限制，每个用户拥有自己独立的个人空间，在终端打开个人空间，输入用户名、密码登录后可以访问个人空间的资源；为方便用户个人使用，支持用户自主注册个人账号。

9.★局域网网盘——统计&设置：支持局域网网盘监控统计，可统计PV、UV、总文件数、文件总大小以及对应的周环比和日环比指标；支持统计下载量TOP10的文件和活跃TOP10的IP；支持修改网盘存储目录，修改后可迁移或删除之前文件；支持网盘容量显示；支持设置回收站保留天数。

10.★还原设置：支持批量下发还原策略，不同盘符可单独设置还原策略，支持不还原/每次还原/每周还原/每月还原；支持镜像还原白名单设置，白名单的镜像将不受还原策略影响；还原策略的下发实时响应，不需要重启终端、不需要下发镜像。

11.★多方式登录：终端设备配置管理平台后，提供用户统一登录认证功能，支持通过账号登录、手机扫码登录、本地管理密码登录。

12.★云桌面管理平台：同时支持C/S架构B/S架构协同管理；支持通过公网访问管理终端，也可以通过浏览器、客户端访问管理后台进行管理，满足管理员不同网络下的远程管理需求。

13.★云桌面管理平台：支持远程访问管理平台域名即可管理；支持基于广域网统一纳管多分支机构云桌面的能力，支持三层网络、多校区等复杂网络环境安装；支持远程管理终端设备，通过管理平台进行开机、关机、重启、恢复出厂设置、还原、删除、配置更改、切换镜像、USB管控、硬件信息查看、桌面运行状态查看等。

14.★手机扫码配置：支持手机扫码配置管理平台绑定，支持手机扫码查看设备SN、软件版本、BIOS版本；支持连续扫码多台设备并配置关联学校、分组、编号、设备名称等信息；支持手机扫码多台终端设备后，统一设置IP地址等网络信息，支持动态获取或静态IP，支持静态IP与座位编号关联递增。

三、机房教学系统
1.登录方式多样性：支持账号/密码和手机微信扫码两种登录方式。
2.设备管理：可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。
3.人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。
4.★下发课堂活动：在开启授课时支持教师发起不低于4种课堂活动，支持学生拖动答案进行作答，系统将自动判断是否正确。

5.★课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己的排名、耗时以及答题情况。
6.教学白板课件同步：支持同步教学白板软件的课件内容，支持按照大小、更新时间进行排序，支持按照按照文件类型进行筛选。
7.授课班级状态：当作业空间存在多个班级的时候，支持显示当前正在授课班级。
8.作业回收进度查看：回收作业过程中，支持自动统计已提交和未提交的学生名单。
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	多媒体教学功放系统成套设备
	湖山、创思特、海天/MT100A
	一、专业音响：
1、 10英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元，2*3寸纸盆高音单元，120 ° x 120°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应；使声音的音场更为开阔、结像清晰，可以真实再现音乐现场的效果， 分频器具有高频保护电路；精确设计的分频器优化了频率响应，提升了中频人声表现力，箱体采用12 mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振， 箱体表面 采用环保水性漆，防滑、耐磨 ，采用钢质防护网，内衬专业声学透声网 ，可配专业吊挂支架ZJ-2，方便音箱多角度旋转，主要用于全音域扩声、语言扩声、中小型会议系统、小型报告厅扩声系统。
2、额定/峰值功率：100W/400W ，额定阻抗：8Ω
3、特性灵敏度：95dB/W/m
4、输出声压级：115dB/W/m(Continues) 121 dB/W/m(Peak)
5、额定频率范围:60~ 20000Hz
6、扬声器单元：LF:1*10 英寸 HF:2*3寸纸盆   
7、箱体材料：12mm中密度纤维板
8、输入接口：NL4MP×1  
9、吊挂点：多点M8螺丝吊装孔位
10、支撑座：音箱底部Φ35mm支撑座
11、箱体尺寸(mm)：492(H)×296(W)×290(D)
12、净重kg：12.0
二、功放系统：
1、合并式功率放大器采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统，有二路有线话筒输入，一路无线话筒输入，一路USB型2.4G无线话筒输入，三组线路输入，一路定压广播信号输入，一组线路输出，一组录音输出，A+B组功率输出，话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音2段均衡，具有环保麦克风插口带+48V幻像电源，带有RS232接口，可实现电脑联机或中控控制，带有定压广播信号优先播放功能，具有高保真、高清晰、性能稳定可靠等特点，可广泛应用于学校、厂矿、厅堂、中小型会议室等语音扩声场合。
2、额定功率：2×110W/8Ω 2×165W/4Ω 
3、输出功率：2×220W 
4、峰值功率：2×300W
5、频率响应：20Hz-20KHz±1dB
6、输入灵敏度：话筒15mv±2mv线路300mv±30mv
7、失真度：≤0.5%
8、话筒高低音：提衰10dB±2dB
9、幻像电源：+48V
10、额定电源电压：交流220V/50Hz
11、中控接口：RS232
12、整机尺寸：480×380×103（mm）
13、最大功率消耗： 500W
14、净重：9.0KG
三、无线话筒：
1、手持具有人手感应，离开人手3秒后自动静音，5分钟后自动进入待机，15分钟后自动关机并切断电源，自动搜索无干扰信道功能，安装更便捷，UHF频段，锁相环（PLL）频率合成，超外差二次变频设计，具备极高的接收灵敏度，麦克风采用独特的升压设计，电池电量下降不影响手咪整体性能，具备可调发射功率和可调静噪门限，具备红外自动对频功能，可使麦克风快速同步到接收机的工作信道。
2、规格参数：
整机系统
频率范围：740-790MHz
调制方式：宽带FM
可调范围：50MHz
信道数目：200
信道间隔：250KHz
频率稳定度：±10ppm
动态范围：100dB
最大频偏：±45KHz
音频响应：40Hz-18KHz(±3dB)
综合信噪比：>105dB
综合失真：≤0.5%
工作温度：-10℃-+40℃ 
发射器
天线程式：腰包发射器采用1/4波长鞭状天线，手持麦克风内置螺旋天线
输出功率：高功率30mW，低功率3mW
杂散抑制：-60dB
供电方式：两节AA电池
使用时间：30mW时大于10个小时，3mW时大于15小时
接收机  
接收机方式：二次变频超外差
中频频率：第一中频：110MHz,第二中频：10.7MHz
无线接口：BNC/50Ω
灵敏度：-95~-67dBm
灵敏度调节范围：12-32dBμV
杂散抑制：≥75dB
最大输出电平：+10dBV
四、有线鹅颈话筒：
1、自主开模，外观新颖，不与市面其它产品雷同； 
2、抗RF射频干扰能力强，减少手机等信号影响；
3、音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳，品质卓越；
4、咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，牢固可靠；
5、适于各种会议室、演讲扩声之用。
6、换能方式: ECM电容式
7、指 向 性: 心形单指向
8、频率响应: 65Hz-20KHz
9、灵 敏 度: -44dB±3dB
10、输出阻抗: 2KΩ±15%
11、工作电压: 两节五号（AA）电池或幻像48V五、有线鹅颈话筒：
1、自主开模，外观新颖，不与市面其它产品雷同； 
2、抗RF射频干扰能力强，减少手机等信号影响；
3、音质清晰自然，灵敏度高，拾音距离佳，品质卓越；
4、咪杆与底座采用旋转式卡侬连接，牢固可靠；
5、适于各种会议室、演讲扩声之用。
6、换能方式: ECM电容式
7、指 向 性: 心形单指向
8、频率响应: 65Hz-20KHz
9、灵 敏 度: -44dB±3dB
10、输出阻抗: 2KΩ±15%
11、工作电压: 两节五号（AA）电池或幻像48V
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	智慧黑板
	希沃、鑫城、视隆/FH86EC
	整机结构设计
1.整机采用一体设计，无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。主屏支持普通粉笔直接书写。两侧副屏可支持以下媒介（普通粉笔、液体粉笔、成膜笔）进行板书书写。副屏支持磁吸附功能，可以满足带有磁吸的板擦等教具进行吸附在副屏上。
2.整机屏幕采用≥86英寸整机采⽤超⾼清LED液晶屏，显示分辨率≥3840*2160，可视⻆度≥178°，屏幕亮度：≥350cd/㎡。
3.整机屏幕覆盖≥3mm防眩光钢化玻璃保护，表⾯硬度≥石墨硬度9H，透光率≥91%。
4.整机接口包括≥2路HDMI输入、≥4路USB接口输入。≥1路音频输出、≥1路触控USB输出、≥1路RJ45接口。
5.整机前置 USB 接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用转轴式翻转，可拆卸更换不同宽度的挡板对设备进行防撞防护。
★6.整机具备前置物理按键，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置等功能，按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。

整机系统性能
★1.整机采用≥12核国产化嵌入式芯片，CPU≥8核，整机嵌入式系统版本≥Android 15，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，DDR最大速率≥2666MT/S，存储空间≥32GB。★2.整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。 
3.整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。
4.整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测，同时支持统一身份认证，打开教学白板软件教学应用工具时无需再次输入账号密码。
★5.整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。支持公网传输、局域网传输，无需借助第三方网页、第三方应用。6.整机无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。
7.整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。
★8.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。在Android下支持无线设备同时连接数量≥32个，在Windows系统下支持无线设备同时连接≥8个。★9.整机设备内置2.2声道扬声器，前朝向发声，12W高音扬声器≥2个，30W中低音扬声器≥2个，最大功率≥84W， 且整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。10.整机内置非独立外扩展的≥4阵列麦克风，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，不占用整机设备端口。可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。  
★11.整机支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，整机影院模式下具备AI环绕声功能，支持三挡强弱调节，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。12.整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节，通过AI算法提取视频/音频中的语言进行效果增强，在不增加音量的情况下提升语言清晰度，扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。
★13.整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。14.整机色域覆盖率（NTSC）≥72%。灰阶等级≥256级。
15.整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500nm能量综合）＜50%。
16.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。
★17.整机采用电容触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。18.整机触控书写触控延迟≤25ms，集成预测算法，支持多档预测速度可调节，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。触摸响应≤4ms。触摸最小识别物≤3mm。
19.整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。
★20.整机支持提笔书写、手笔分离功能，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。21.整机支持单笔双色，支持同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。
★22.整机自带AI书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果。

整机教学辅助应用
★1.整机内置交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。★2.整机白板软件支持智能图表绘制，可将手绘表格转化为智能表格，形成表格对象后表格中书写区域可根据书写内容自适应调整大小，支持将表格外书写内容一键拖动到表格中。★3.整机侧边栏内置智能语音转文字工具，将整机内置麦克风拾取的语音进行文字转译，以悬浮字幕形式将转译文字显示在屏幕上。4.★整机内置AI智能体（非第三方应用），根据教学和学习需求可快速创建，支持个性化设定角色信息包括角色性格、技能与头像信息，支持语音和文字两种方式与智能体进行对话交互，创建的智能体可上传到本校资源进行共享使用。5.★整机内置AI智能体（非第三方应用），支持用户通过当前设备与历史学家智能体进行对话交流。智能体包涵历史文物、文化遗址、博物馆展览文博知识。用户可通过语音方式向智能体提问，智能体能够根据用户的问题提供准确、详细的回答，支持多轮对话，可根据用户的兴趣偏好，推荐相关的文博展览、文物故事内容。6.整机内置微课制作工具，支持对全屏/区域的屏幕内容、整机声音、麦克风声音、摄像头内容进行录制，支持切换录制分辨率，支持录制过程中进行画笔标注与擦除；支持中途暂停录制和继续录制。
7.整机内置文字快剪功能，支持微课录制结束后提取视频中的文字，按照提取出的文字，对视频进行快速视频剪辑。
★8.整机具备班级视力检测功能，学⽣站在距离屏幕前5m处，可通过⼿势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接⽣成视⼒检测结果，并建⽴学⽣视⼒档案，对学⽣视⼒情况进⾏管理。

四、整机电脑模块
1.搭载Intel酷睿系列 i5或以上CPU，配置16GB DDR4或以上内存，配置512GB或以上SSD固态硬盘。
2.采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。
3.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 
4.具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。
5.具有标准PC防盗锁孔。
五、互动教学软件
★1.互动反馈系统：具备公网互动反馈功能，将所有学生端和教师端连接一起构建成互动反馈系统，在系统里面教师可以单选，多选，判断，观点，抢答，抽选，提问箱，文件下发，批注下发。2.资料下发：支持教师下载教师空间的文档格式的资料给全员和小组端，支持的文件包以下格式：音视频格式，文档格式，图片格式。
★3.课堂报告：互动反馈系统支持一键生成课堂互动报告，包含签到人数，考勤情况，互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果，提问记录，同时还可以课堂报告进行备注。★4.统计考勤：互动反馈系统支持无感考勤功能，学生连接成功后名字可显示在签到列表上，签到列表实时统计已签到人数，并查看未到的人员。★5.授课小工具：教师播放课件时，提供授课小工具，包括画笔、橡皮擦、板中板、放大镜和批注分享功能等。★6.无线传屏：教师端工具栏支持无线传屏，点击开启无线传屏则打开传屏码，老师自带笔记本在互动教学软件输入传屏码即可进行无线传屏。★7.加入课堂：学生端小程序支持微信扫码加入课堂，方便快捷开启课堂互动。六、其他要求
1.为确保功能的真实性和有效性，在签订合同后正式供货时，业主有权要求供应商提供与标书技术要求及功能符合的设备一套，与标书文件进行所有性能的核对，作为项目验收的依据，如出现所提供设备不符合招标要求，即视为虚假应标处理并依法追究责任。
2.为确保所供应货物为全新且含质保产品，在签订合同后正式供货时，中标单位须提供制造商针对此项目的供货证明原件、售后服务承诺函原件，且均须加盖生产厂家公章。
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	4
	企业级路由器
	新华三、普联、腾达/MSR3610-X1-DP
	一、★单台配置要求

1.  提供≥≥4个千兆电口(2Combo),≥2个SFP光口；

2.  接口模块插槽数≥4个，USB2.0接口≥1个，支持3G Modem扩展；支持双电源；

二、技术参数要求

 ★转发能力≥9Mpps，内存不小于2G，FLASH≥512M；

 ★支持内置固态或移动硬盘；

 ★支持虚拟化特性，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备，极大的降低了用户网络的运维成本，提升链路带宽利用率以及设备的使用率；

 支持记录终端用户访问互联网的日志，包括：用户名、源/目的IP地址、时间、访问的域名、URL等；

 ★支持openflow功能；

★ 支持基于域的防火墙，支持划分安全域，用于管理防火墙设备上安全需求相同的多个接口；

★内置AC功能，支持无线控制器功能，对下挂瘦AP设备进行注册、配置管理、版本管理、流量转发等统一控制；

★支持IPS入侵防御功能，对已知网络攻击进行安全防御，提高网络安全性；

18. 支持多样化的VPN技术，包括：IPsec、L2TP、GRE、ADVPN、MPLS VPN，以及多种VPN技术的叠加使用；

20. 支持静态路由、动态路由协议：RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS，RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+；

22. 支持L3VPN：跨域MPLS VPN（Option1/2/3）、嵌套MPLS VPN、分层PE（HoPE）、CE双归属、MCE、多角色主机等；

23. 支持TD-SCDMA、CDMA2000/EVDO、WCDMA/HSPA+等；

27. 支持DHCP, FTP,HTTP,ICMP,UDP public, UDP private, TCP public, TCP private, SNMP等协议测试；

30. 支持SNMP V1/V2c/V3，MIB，SYSLOG，RMON；
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	5
	24口交换机
	新华三、普联、腾达/S5120V3-28P-SI
	一、★单台配置要求

配置≥24个10/100/1000 Base-TX以太网端口，≥4个SFP千兆以太网端口。

二、技术参数要求

★交换容量≥336Gbps，转发性能≥96Mpps,；

支持802.3x流控及半双工背压流控；

★支持MAC地址表：16K，路由表容量：1K（支持OSPF）；

★支持横向虚拟化技术，支持跨设备分布式链路聚合功能，可以通过虚拟化技术将多台物理设备虚拟成一台逻辑设备； 

支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由；

支持通过标准以太网端口进行堆叠，支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预，支持远程堆叠；

支持黑洞MAC地址，支持设置端口MAC地址学习最大个数；

支持基于端口的VLAN，支持QinQ，支持Voice VLAN，支持协议VLAN，支持MAC VLAN，最大VLAN数：4094；

支持GE端口聚合，支持静态聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合，支持最多8个端口聚合，支持最多128个聚合组；支持LACP；

支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN，支持流镜像，同时支持N：M的端口镜像（M大于1）；

支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF V1/V2/V3；

支持RRPP（快速环网保护协议），支持Smartlink，支持RSTP功能，支持MSTP功能，支持PVST功能；

支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持SP/WRR/SP+WRR队列调度；支持基于端口的限速；支持基于流的重定向；

整机提供ACl条目数不小于512条；

支持IPv6 ACL；支持双向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；

支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；

支持DHCP client，支持DHCP Snooping，支持DHCP Snooping trust，支持DHCP Snooping option 82，支持DHC Server；
支持用户分级管理和口令保护，支持SSH 2.0，支持端口隔离，支持802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs，支持EAD；

支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持智能网管系统；

支持端口定时down功能，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源。
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