
数字经济专业群实践基地硬件配套采购需求表

	货物

编号
	货物名称
	参考品牌、型号、参考厂家


	规格、技术参数、性能及要求


	数量
	计量

单位
	单价

(元)
	金额

(元)
	备 注



	1
	台式数字沙盘（触摸大屏）
	1、海信98WR32F；

2、希沃FG98EB； 

3、MAXHUB  GF98GH
	1.98 寸红外线触摸屏；
2.外观尺寸（长*宽*高）： 255cm*130cm*80cm
3.实现数智化商业应用场景

▲4.整机可对开机锁、触控锁、主题切换锁、设置菜单锁、USB存储锁、安装/卸载应用锁、一键还原锁、恢复出厂锁等至少8个功能进行权限设置。（投标文件中提供加盖公章的承诺函，承诺：合同签订后、货物供货 / 进场验收前，提供具备 CMA 资质认定的第三方检测机构出具的对应产品检测报告复印件，采购人核验无误后方可组织验收。）
	1
	台
	87865
	87865
	

	2
	非标嵌入式授课讲台
	国产定制
	1、本讲台为现场尺寸非标定制，根据教室空间、设备布局及装修风格量身制作，整体采用钢制钣金一体化结构，工艺精细、结构稳固、安全耐用。集成设备收纳、线路隐藏、中控操作、外设接入等多功能，适配教师主机、显示器、实物展台、中控系统、音频设备等嵌入式安装，布局规整、布线隐蔽，完全满足现代化智慧教室教学授课、多媒体演示、课堂管控使用需求。

2、讲台尺寸：1100*780*1000mm(长宽高)。

3、工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤

4、预设 HDMI、USB、网线走线孔、散热通风口；

5、集成 21.5 英寸 1920x1080 分辨率高清内嵌式显示器，表面平整。

6、提供具备有效 CMA 资质第三方机构出具的产品环保安全检测报告，报告带 CMA 标识，完整覆盖本项目全部环保、安全检测参数及对应国家标准。
	1
	台
	5000
	5000
	

	3
	非标弧形定制桌和椅
	国产定制
	一、非标弧形定制桌：按现场柜体/墙体尺寸定制，整体弧度流畅均匀、对称统一，无生硬折角；桌面平整度高，无缝拼接、美观一体

1、800*600*750、采用E1级三聚氰胺刨花板，其中板材的含水率控制在 6%至 12%之 间；2h 吸水厚度膨胀率≤12.0%；板材的静曲强度≥10.5MPa；表面胶合强度≥0.8MPa。板材的甲醛释放量须优于国家强制性标准 GB18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》E1 级的要求，要求板材的甲醛释放量≤0.124mg/㎥

2、加厚同色PVC封边条，全自动热熔封边机封边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。采用优质的中纤板, 双贴面三聚氰胺板，板材厚度不小于15mm。桌子整体结构采用连接板固定，为方便布线，桌子后方预留有走线槽，要求桌子设计大方、得体。

3、采用优质胶粘剂，该产品通过中国环境标志产品认证，符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。

4、五金件：优质铝合金拉手、铰链等。连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。采用优质三合一连接件，三合一连接件符合QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》中的技术要求，三合一连接件的金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷；塑料部位表面光洁平滑，没有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致。优质五金门铰，耐用不易生锈。符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。

5、为保障产品环保安全性,投标时必须提供国家级的检验报告。

二、非标弧形定制椅
1、面料：采用网布，外观色泽均匀，自然，手感柔软，阻燃、防水、防污、防火、防腐性强。

2、海绵：采用优质高弹海绵，密度高，表面带有保护面，防氧化、 抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不易变形。

3、脚架：采用优质钢制脚，表面经防锈、防潮、防腐酸洗、磷化、除锈、静电机器手自动喷涂和高温固化处理。

4、仿生曲线靠背，人体工学设计，贴合人体生理曲线。椅子符合QB/T  2280-2016 《办公家具办公椅》标准。
	52
	对
	650
	33800
	数字经济专业群实践基地：实训区用的定制桌椅

	4
	多媒体影视音效系统
	1、佳比
佳比JB-MAX12

佳比SC-1030B

佳比CH300

佳比FL-8400

佳比DMD0808

2、华升智能HSL-5605

华升智能HSL-Q12

华升智能HSL-100

华升智能HSL-5600

华升智能HSL-320

华升智能HSL-505

3、at 

at LQ-X500

at LQ-X12

at LF-800

at LQ-X510

at PL-950

at LP-5520
	一、音箱参数要求：（8 只）

1、额定功率：160W AES，640W peak；

2、频率响应：55Hz-19KHz；

3、灵敏度：95dB(1W@1m)；

4、标称抗阻：8Ω；

5、低音单元：1×6.5"(165mm)/1.5"voice coil；

6、中音单元：1×4"(100mm)/1"voice coil；

7、高音单元：1×1"(25mm)/1"voice coil；

二、调音台参数要求：（1 台）

1、八路话筒输入，4路（2组）立体声输入； 

2、单声道输入具备对应DIRECT OUTPUT直接输出接口； 

3、每路输入通道具备单独的输入信号GAIN增益调节控制旋钮；

4、单声道输入具备单独的PAD衰减开关，以及NOISE GATE噪声门开关以禁止通道的无用信号(底噪)通过；

5、每路输入通道具备单独的+48V幻象电源开关；

6、每路输入通道具备单独的高中低3段EQ均衡器；

7、每路输入通道具备单独的AUX1、AUX2/FX发送旋钮；

8、每路输入通道具备单独的PAN声像定位调节控制旋钮，可调节此路声源在空间的分布图像；

9、每路输入通道具备单独的RGB通道开关指示；

10、60mm推子，高分析，寿命长，手感平滑；

11、每路输入/FX各单独一个推子控制；左右主输出，两个推子独立控制；两编组输出，两个推子独立控制；

12、每路输入通道具备单独的ST/G1-G2总线分配开关，可将信号输出到对应总线；

13、每路输入通道具备单独的PFL监听开关，方便监听此通道信号；

14、具备1组2TR立体声输入，1组REC OUT录音输出，2路AUX1/AUX2发送接口，1路PHONES耳机监听输出，1组RETURN返回接收接口，2路MAIN OUTPUT主输出，2路G1/G2编组输出；

15、话筒输入可选择卡龙或6.35接口，立体声输入可选择RCA或6.35接口；

16、带恒流源的分布式 A 类麦克风放大器；

17、支持高品质USB音乐播放器，包含常用的录音、蓝牙功能，可播放无损格式音乐；

18、USB与一路立体声；

19、投标文件中提供加盖公章的承诺函，承诺：合同签订后、货物供货 / 进场验收前，提供清晰的CMA认可国家级权威质量监督检测机构出具的检测报告复印件，USB可独立调节；MP3与一路立体声切换，MP3可独立调节；

三、电源时序器参数要求：（1 台）

1、8路可控、1路直通电源时序器，实时监控电源电压的LED显示窗口；

2、可选的旁路单通道，并带有USB灯光接口；

3、内含微控制器，从1路到8路顺序开机和从8路到1路逆序关机，

4、1路单独不可控交流直通输出(前面板)，可接常开电源设备，避免误操作；

四、功率放大器参数要求：（4 台）

1、立体声功率：8Ω(350W*2), 4Ω(550W*2)；

2、桥接功率：8Ω(900W)；

3、频率响应：20Hz-20KHz(-0.25dB)；

4、输入灵敏度：0.775V/1.2V；

5、总谐波失真THD(1KHZ，正常工作条件)：≤0.02%；

6、输入阻抗：20KΩ；

7、信号信噪比(A计权)：≥108dB；

8、信道分离度：〉70dB；

五、UHF一拖四真分集无线话筒参数要求：（1套）

1、全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰；

2、高清COG显示，中文菜单一目了然，操作简单；

3、四通道的接收设计，可连接四支无线会议话筒； 

4、内置20组预设频率模组，PLL锁相环回路设计，纯自动选讯接收方式；

5、一键修改四通道频率组，四通道同时修改频率组，同时亦支持手动修改每个通道的频率，方便调试安装；

6、带灯环飞梭旋钮设计，配合LCD液晶显示屏，显示音量.模组.频率和AF/RF讯号强度以及设置操作；

7、使用电子音量控制，每个通道音量增益通过前置飞梭旋钮可调0dB至20dB；

六、8*8数字音频矩阵处理器参数要求：（1台）

1、8路独立模拟音频平衡输入，8路独立模拟音频平衡输出，支持各类麦克风信号输入和音乐信号输入，每路输入设置可以软件调整；

2、带AEC自适应声学回声消除功能，6级尾长效果调节，适用于各种大小场合的互动录播远程会议.教学应用场合，还原更清晰的语音交流；

3、带ANC自适应主动噪声消除功能，4级强度调节，满足不同场景的本地录播需求，提高录音和扩音的信噪比，录制更清晰的语音信号；

4、每路麦克风输入带8级灵敏度调节0-35dB增益，可以匹配不同灵敏度的各类麦克风；

5、内置白噪声.粉红噪声.正弦波三种不同测试信号音源，可以作为各类系统检测音源；

6、每路输入带48V幻相电源开关，可以驱动各类电容麦克风单元；

7、每路输入带主动反馈抑制功能，两档调节；

8、带AUTOMIX共享增益型自动混音器，每通道独立调节，有10级优先档位，可调节斜率和响应时间，实现麦克风之间.麦克风和音乐信号，音乐信号之间的自动切换，开启后还可以降低噪声，提高信噪比，减少啸叫现象；                                                                                                                                       9、内置强大的矩阵混音功能，全开放架构，自由设置，每路混音还可以独立调节混音量，匹配增益更方便，直观查看和调试信号路由情况；

10、输出每通道512 Tap FIR，直接调节扬声器相位参数；

11、输入15段PEQ，输出10段PEQ可调，带高低架和全通滤波器，输入输出都带48阶高低通分频器，调试好的参数可以独立通道保存和复制到其他通道，方便可全方位调节音响系统；（投标时需提供软件界面功能截图）                                                                                                                                                     12、带视像跟踪控制功能，RS232/485接口，支持摄像头控制PELCO-D/PELCO-P/VISCA等协议；

13、标配USB（TYPE-B）口，一口三功能：支持免驱自动连接软件调试；内置U盘功能；

14、支持60个预设记忆位置，支持存档加锁，隐藏设置参数；（投标时需提供软件界面功能截图）

15、立体声USB声卡功能，支持播放和录音；

16、支持手机APP TCON软件网络控制；

17、支持4寸触控屏线控控制；

18、支持8路GPIO；

19、同一软件平台统一管理，可通过USB/RS232/RS485/TCPIP多个接口连接控制设备，TCPIP控制口还可以实现局域网远程.多台设备控制，多台设备同步参数，联调参数等强大功能；

20、支持中控指令，软件自带中控协议，可通过RS232/RS485/TCPIP实现中控控制功能。

▲（投标文件中提供加盖公章的承诺函，承诺：合同签订后、货物供货 / 进场验收前，提供具有CMA 标识的检测机构出具的检测报告复印件）
七、1、红外数据自动同步功能(SYNC)：2个独立的红外对频按键，一键自动对频，省去所有复杂操作；

3、支持UHF530-670MHz频段载波；

4、标配4条BNC天线，并可配备外置延长的抗干扰天线，可绕开金属机柜对无线信号的屏蔽，有效工作距离60米(可视距离)；

5、配合天线分配系统可实现会场无线信号全覆盖；

6、金属外壳1U的标准机柜设计，安装方便。
	1
	套
	70000
	70000
	

	5
	桌面云一体机
	1、宏碁MR262

2、锐捷RG-CPM2100

3、联想SR359F V2
	一、硬件要求：                                                                                                                                                 1、CPU：两颗二十核心/四十线程处理器或以上，主频不低于2.1GHZ；

2、主板：服务器C600系列芯片组或以上；

3、内存单元：≥320GB ECC DDR4。最大支持16条扩展插槽，768GB内存扩展。   

4、硬盘单元：≥1.92TB高速固态硬盘，≥4TB 7200转速机械硬盘。支持RAID0/1/5/10，最大支持8个3.5+2个2.5寸硬盘扩展，(非外挂存储)可支持SSD硬盘。要求所有数据存储在SATA盘上，系统支持数据分层功能，可自动将高频率使用的数据保存在高速缓存上面，保证全部虚机同时开机的磁盘I/O占用不得超过3%；

5、控制器：标配SATA RAID 控制器，支持RAID 0/1/5/10；

6、显卡控制器：集成；

7、网络接口：集成双千兆网卡，独立管理网口，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等； 

8、电源：≥550W 80PULS铂金标电源；

9、冷却系统：支持冗余热插拔系统风扇；

二、同服务器品牌集中管理软件

支持 Windows 、Linux、BSD等 操作系统；虚拟机支持32 vCPU；虚拟机的快照和恢复功能；集成管理控制台，提供WEB Console，动态迁移等高端功能，对称式集群，支持8路高性能服务器，具备高可用性(HA)功能，三年的电话、邮件、在线 5*8 技术支持、软件更新服务。

详细指标要求：

1、 支持物理机CPU数量的最大值 ≥ 8个CPU。

2、 支持物理机内存大小的最大值 ≥ 2TB。

3、 支持虚拟机CPU数量的最大值 ≥ 32个vCPU。

4、 支持虚拟机内存大小的最大值 ≥ 512GB。

5、多台物理机可以组成资源池集群，一个资源池内的物理机数量可达 ≥ 20台。

6、 支持资源池物理机间的分布式管理功能，不需额外的集中式管理服务器。

7、 无需安装任何管理控制软件，使用浏览器既可管理整个集群。

8、 管理控制台自身具备HA功能。

基本要求：

 1）在同一物理服务器上可以同时运行异构操作系统平台的虚拟机；支持 32bit 和 64bit 操作系统的 虚拟机。

 2）虚拟机可以实现物理机的功能，如具有自己的资源（CPU、内存、网络、存储），可以指定单独的MAC 地址和 IP 地址等。

3）虚拟机之间完全隔离，其中一个虚拟机发生故障不会影响到同一个物理机上的其它虚拟机，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。

4）虚拟机具有动态资源分配 功能，可以实现虚拟机的资源(包括 CPU、内存、网络、存储)再分配，保障业务系统的服务水平。

5）能够提供性能监控功能，对资源中 CPU、网络、磁盘使用率等指标的实时数据统计。

6）支持集中式的管理控制台软件，可以实现远程系统监控和管理功能。

7）虚拟化软件可以在线进行版本升级，不同版本之间可以相互兼容。

兼容性要求：

1、 支持主流的x86和AMD服务器作为物理机，含IBM、HP、DELL、联想、浪潮、曙光等。

2、 兼容现有市场上主要的存储阵列产品，如FCSAN、NAS和iSCSI产品, 包括EMC、IBM、HP、HDS、NetApp、Sun、Dell等。

3、 兼容现有市场上主要的网卡和HBA卡产品。

4、 可在一台物理机上同时支持Redhat Linux、CentOS Linux、 Suse Linux、Windows XP、Vista、7、2003、2008、2008 R2、等多种操作系统的虚拟机。

管理性功能： 

1）、提供集中式的 WEB  管理控制台软件，可以远程完成物理机和虚拟机的日常管理工作，包括CPU 内存管理、存储管理、网络管理、日志收集、性能分析、故障诊断、在线维护等工作。同时支持命令行管理功能。

2）提供安全的远程监控和管理模式。

高可用性功能： 

1）、实现多台物理服务器的之间的相互热备，当其中有物理机故障时，其上的所有虚拟机可以自动在其他物理机上重新启动，满足高可用性要求。

2）、支持网卡 Bonding，具有网络容错功能。 负载均衡功能：支持资源池内负载均衡功能。在资源池中分配虚拟机平衡负载，提高业务的服务能力；当业务负载下降时，可以关闭部分物理机，节省电力，节能减排。

学生终端管理系统，功能如下：

1）控制台支持基于角色的权限控制；

2）控制台不需要安装任 何客户端程序，直接通过浏览器以 WEB 形式访问，如在手机，IPAD 上均能实现对虚拟化平台的管理；

3）连接服务器支持 Linux 环境下安装；

4）支持虚拟机批量操作，例如批量创建、批量 关联、批量修改； 

5）支持桌面池创建时可以指定起始 IP，为虚拟机批量修改 IP 地址；

6）支持扩充桌面池数量；

7）支持在虚拟化的管理控制台上配置虚拟机的 IP 和 DNS 等信息；

8）支持 VLAN 隔离；

9）支持虚拟机的 NAT 网口配置； 

10）支持在管理平台上直接远程登录到瘦终端，查看瘦终端的信息；

11）支持虚拟桌面在服务器开机的时候自动启动； 

12）支持配置多个连接服务器的 IP，避免当一台连接服务器性能不足时，能够自动连接到其他连接服务器上；

13）管理控制台高可用性,登陆到每一台虚拟化服务器均可对其他虚拟化服务器进行管理和控制。控制台可以大于 2 个，以保证高可用性；

14）所有学生终端有集中管理平台，统一开关机，升级和远程控制； 

15）能够对学生终端的 USB 权限控制。针对不同类型的 USB设备能够精确的识别并控制读写权限；

 ▲16）云桌面服务器支持分布式部署，集中管理。无须二次登陆即可在同一管理平台实现对分布式服务器的管理。

▲17）私有云盘功能，支持PC、IOS、Android设备，可同时登录32个终端。                                                                                               ▲18）平台与不间断电源联动，进行供电检测和安全下电，平台自动检测到监听设备电源断电时，主动执行安全下电操作，避免因异常关机而导致数据丢失。（投标时提供功能界面照片)

▲三、可靠性要求：

1、品牌厂商3年服务：3年免费上门保修，免人力＋部件，终身400或800呼叫中心热线7*24小时免费技术支持服务。

2、为保证平台系统稳定和统一售后管理要求与云终端为同一品牌。  
	1
	套
	76835
	76835
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	VDI授权与配件
	1、宏碁VDI V10.0

2、锐捷RG-CDC-VDI-Lic

3、联想Eclass
	同云终端品牌虚拟化软件要求：                                                                                                                                         一、用户使用体验：

1、虚拟桌面必须支持高清视频屏幕广播，广播视频流畅无卡顿。

2、用户虚拟桌面颜色至少32位，保证图像显示质量。

3、虚拟桌面内播放视频不限制播放器和视频网站类型，如QQ影音、迅雷看看、优酷、CNTV等

4、用户在虚拟桌面内可以禁用网络，桌面仍可用，不会断开。

5、用户启动虚拟桌面的过程中，能够看到与传统PC开机一样的启动画面，从而提供与传统PC一致的开机体验

6、 虚拟桌面支持单独发布 Windows 系统，Linux 系统，桌面池模板支持 Windows 系统，Linux 系统；

▲7、支持联动休眠功能，在虚拟桌面用户断开CLIENT连接20分钟（可配置等待时间）后，虚拟机可自动休眠，并释放所占用的硬件资源。当用户重新登录时，自动恢复虚机休眠状态；（投标时提供功能界面照片）
8、能与全国计算机等级考试NCRE等教学专业化考试系统做无缝对接，批量生成考试机主机系统后，系统可自动修改考试主机用户名，自动链接考试服务器上的考试文件夹，满足考试环境要求。避免管理员在考前逐台修改考试机，提高考试主机部署的效率。支持如高考阅卷系统、国家普通话测试系统、会计电算化考试系统等；

9、大小屏互动，虚拟桌面必须支持同一用户、同一时间在学生终端和移动终端上面登陆使用，在学生终端和移动终端上面的操作实时同步。

二、云桌面部署：

1、支持和域结合的单点登录，不需要再次输入用户名和密码，支持瘦终端开机直接登录到windows桌面。

2、桌面连接服务器要求支持固定桌面池，浮动桌面池的功能。

3、支持虚拟机批量操作，例如批量创建、批量关联、批量修改。

4、支持桌面池创建时可以指定起始IP，为虚拟机批量修改IP地址。

5、支持在虚拟化的管理控制台上配置虚拟机的IP和DNS等信息；

 6、支持VLAN隔离。

7、支持虚拟桌面在服务器开机的时候自动启动。

8、支持配置多个连接服务器的IP，避免当一台连接服务器性能不足时，能够自动连接到其他连接服务器上。

9、必须支持在共享存储或无存储两种架构下，多台服务器可以组成HA群集环境，以保障整个平台的高可用性，支撑持续的用户服务（无存储架构下，要求不同服务器之间，数据支持同步备份，满足迁移需求）。

10、可以采用分级存储方式，利用内存，SSD进行磁盘缓存，提升虚拟机的IO性能。

三、云桌面管理：

1、控制台不需要安装任何客户端程序，直接通过浏览器以WEB形式访问，如在手机，IPAD上均能实现对虚拟化平台的管理。

2、云桌面服务器支持分布式部署，集中管理。无须二次登陆即可在同一管理平台实现对分布式服务器的管理。

3、用户登陆到虚拟桌面后，支持会话连 接断开后的自动重连功能和会话保持功能。

4、用户登陆虚拟桌面后播放视频，在不关闭视频的情况下，用户退出和登陆虚拟桌面不影响视频的播放；

四、

5、支持桌面漫游功能，可以在任意一台学生终端上访问其他用户的虚拟桌面。

6、用户在云桌面内关闭操作系统，学生终端也联动关机；用户在云桌面内注销，学生终端的账号也联动注销。

7、教师机可以下发学生机退出教学桌面的密码防止学生在教学过程中随意退出教学桌面。

8、教师机录屏管理功能：按照不同的应用程序类型进行检索和屏幕回放，针对不同的学习课程，可选择黑白或彩色的录制方式，录像可以提供下载，备份和导入功能。

四、学生终端管理：

▲1、能够识别不少于18类USB设备，并针对不同类型的USB设备能够精确的识别并控制使用权限，而且管理员可以自定义USB设备类型并控制使用权限。（投标时提供功能界面照片)

▲2、终端管理平台必须支持可控制用户是否能退出虚拟桌面，同时可以统一下发退出虚拟桌面的密码。（投标时提供功能界面照片)

▲3、能够控制学生终端统一重启，关机，版本升级，并且通过远程登陆到学生终端进行配置和查看运行状态。必须支持批量修改学生终端连接服务器地址； （投标时提供功能界面照片)

五、电子课表 

a. 必须支持按照课程配置对应的虚拟机组；

b. 必须支持教师选择对应的课程，从而启动对应的虚拟机组；

六、售后服务：需要在省内提供技术工程师上门服务、小版本升级和专业的售后服务专线支持等，不接受其他第三方提供的服务。 


	52
	套
	363
	18876
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	嵌入式智能显示终端
	1、TCL 98G60L

2、海信E7Q

3、创维A7H Pro 
	非标定制嵌入式电视，按现场柜体 / 墙体尺寸定制，98 英寸，金属窄边框，嵌入式专用挂架，无缝内嵌。

1、尺寸：98 英寸

2、分辨率：4K（3840×2160）

3、屏幕比例：16:9

4、面板：LED 液晶 

5、处理器：四核 A73

6、内存 / 存储：3GB + 64GB

7、音响：2×15W，Conchs Sound
	1
	台
	11253
	11253
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	嵌入式信息发布终端
	国产定制
	1、非标定制嵌入式，按现场柜体 / 墙体尺寸定制。总面积 10.7㎡，像素点间距≤1.53mm，像素密度：422500   点/m²

2、刷新频率≥3840HZ

3、显示单元亮度≥700cd/㎡，亮度调节0~100%无极可调

4、亮度均匀性≥98%

5、盲点率为0，无常亮点

6、死点/失控率为0，无连续失控点

7、屏体色温：800K~11000K可调，对比度≥9000:1

8、灯芯的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在5%以内

9、显示屏具备低亮高灰功能，亮度调节至500cd/㎡，灰度等级为16bit；刷新率不低于3200Hz

10、灰度等级：16bit，且支持在不同亮度情况下8~16bit任意设置，红绿蓝各16bit

11、发光点中心距偏差≤1.5%

12、LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不 超过45K,绝缘材料温升不超过

70K

13、峰值功率≤502W/m²，平均功率≤180W/m²

14、电源插头或电源引入段与外壳裸露金属部件之间，能承受2KV交流电压，历时1min的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象

15、通过盐雾试验，试验结束后，样品表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象，符合10级要求

16、LED显示屏具备防蓝光护眼模式，并通过光生物安全监测，属无害类

17、平均使用寿命≥100000hrs

18、平均失效间隔时间≥100000hrs

19、支持γ校正曲线≥20条

20、LED显示屏的发光模块面色一致，并且是哑光的，反光有效系数在5%以内。显示屏的杂点<1/100000

21、采用完全静音设计，屏体无风 扇自然散热

22、具备拼缝微调节机构，支持上下左右前后微调，提高拼接精度

23、故障平均修复时间 MTTR不超过10分钟

24、屏幕具备单独调教伽马设计

25、LED显示屏具有防静电、抗震 动、防电磁干扰、抗雷击等功 能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有 实时监控温度、故障报警功能

26、LED显示屏通过高温试验：将样品放置60℃环境试验箱，通电工作8H后恢复常温1h，试验前、中、后样品工作无异常。

▲27、为保证供应商所竞标产品的售后与保障，投标文件中提供加盖公章的承诺函，承诺：合同签订后、货物供货 / 进场验收前必须提供产品3C认证及国家认可的第三方检测机构的检测报告提供封面具备CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件
	2
	套
	77880
	155760
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	24口千兆交换机
	1、迈普IS230-28TF-AC、

2、锐捷RG-NBS3200-24GT4XS

3、H3C S5560S-28S-EI 
	1、产品类型 千兆以太网交换机

2、传输速率 10/100/1000Mbps

3、交换方式 存储-转发

4、背板带宽 336Gbps

5、包转发率 51Mpps

6、端口数量 24个

7、端口描述 24个10/100/1000Mbps自适应以太网端口

8、100Base-TX：5类双绞线

9、传输模式 全双工/半双工自适应 

10、网络标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab 

▲11、为提升以太网链路的管理和维护能力，设备应支持EFM OAM功能、CFM OAM功能，提供链路连通性检测、链路故障监控、故障通知、远端环回等功能（投标时提供产品官网功能介绍截图和链接证明）
	4
	台
	1050
	4200
	

	10
	机柜
	1、顺通ST-B-G6024

2、图腾机柜G26622

3、金利Y6642
	1.机柜容量：22U

2.材料及工艺：前门玻璃,后门钣金,材料采用SPCC 优质冷轧钢

3.规格：600*1000*1100mm
	1
	台
	1500
	1500
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	无线 AC
	1、迈普IGW500-200-P

2、锐捷，RG-NBC

3、WA6530-LI
	1.整机提供12个千兆电口，6个千兆口可以切换为WAN口，1个USB口，整机提供8个POE口，可为监控摄像机、无线AP等设备供电；

2、集成路由器、VPN、AC无线控制器、行为管理、防火墙、认证等功能于一身，多台设备集成到一台设备，运维工作量大大降低，实现故障快速定位，简化管理难度，一台设备可以打造一套解决方案，降低投资成本。

3.网络出口带宽支持≥1000M；

4.支持网关和旁挂二种模式，网关/旁挂模式部署最大可管理AP数目64/128

5.支持网关和旁挂二种模式，网关/旁挂模式部署最大带机量200/400

6.AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑

7.支持AP自动发现可接入的AC，支持AP可以自动从AC更新软件版本，AP可以自动从AC下载配置，AP可以定时重启

8.支持基于AP的带宽限速，支持基于WLAN的带宽限速，支持每终端的Qos控制（实现终端带宽限速），支持802.11e/WMM

9.支持本地web认证，支持与AAS、深澜、城市热点等认证平台对接；

10.支持IPSEC VPN

11.整机提供应用/URL 识别与控制，支持ACL 访问控制，支持内容过滤，如关键字、邮件、文件类型等，支持应用审计

▲12.安全功能上支持应用/URL 识别与控制，支持ACL 访问控制，支持针对内容过滤，如关键字、邮件、文件类型等，支持应用审计、入侵防御检测（单包攻击、FlOOD攻击、URPF攻击等常规攻击手段检测）、IPv4/IPV6攻击黑名单；支持接口流量过滤，WAN口默认禁ping。（投标时提供产品官网功能介绍截图和链接证明或提供产品功能界面截图）
	2
	个
	2000
	4000
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	无线 AP
	1、迈普IAP300-821-PE（V5）

2、锐捷，RG-RAP2261(G)

3、AP1500C-U
	1、wifi6放装吸顶式AP,支持802.11 ax协议，整机吞吐1.8Gbps，2个10/100/1000M GE接口，支持PoE供电，只能被IGW500系列网关管理。

2、支持桥模式，支持静态IP地址或DHCP获取，支持802.1Q的VLAN，支持VLAN透传，能同时透传tag和untag报文，支持IPv6基本协议。

3、支持SSID隐藏，支持二层漫游，支持AP定时重启。

支持SSID≥8个，支持每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性，弱信号下线和禁止接入。

4、支持基于终端数或流量的智能负载均衡，支持基于SSID的用户数限制

支持基于射频卡的用户数限制。

5、支持多种安全功能，支持用户二层隔离（同AP同SSID），支持基于AP、SSID、终端QoS带宽控制策略，支持基于全局和SSID的黑名单，支持AP逃生。

6、支持云平台管理和WEB本地管理
	8
	个
	570
	4560
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	云终端
	1、宏碁TC400

2、锐捷RG-Rain100 V2

3、联想V300-G2
	▲1、CPU：A9四核处理器，主频≥1.6GHz 

▲2、运行内存：≥4GB。

▲3、存储：≥32GB 。

▲4、显示器：同云终端品牌≥21.5英寸宽屏LED背光液晶材质显示器,亮度≥250流明, 显示器具有低蓝光护眼功能；带蓝光过滤器，用户可以通过设置调整蓝光照射的比例，调整蓝光比列数值至少有：50%、60%模式（投标时提供满足要求的蓝光调节比列功能截图）；必须配套显示器背挂架，施工时将终端背挂于显示器。

▲5、I/O 接口：1*HDMI，1*VGA，4*USB接口，1xMicIN,1xHPOUT、RJ45 自适应网卡。

▲6、指示灯：≥3个运行状态指示灯，灯的闪烁和亮灭状态用以显示用户与虚拟桌面的连通情况，网络情况和用户使用反馈。(投标时提供接口界面照片)

▲7、快速恢复接口：TF卡接口≥1个，提供主机系统恢复功能，当主机系统故障可通过TF卡内数据恢复系统。(投标时提供接口界面照片) 

8、必须支持用户和学生终端一对一绑定，绑定后用户只能在所绑定的学生终端上登陆，管理员可以在管理平台上解除绑定，加强云桌面的安全性。（投标时提供功能界面照片)

9、学生终端需要支持网络唤醒和加电自启动功能，方便管理员使用。 

10、学生终端支持安装本地应用，可以将在线视频等消耗服务器资源较多的应用转移到学生终端上使用。

▲11、学生终端支持屏幕广播功能，在学生终端界面可以直接配置广播频道。（投标时提供功能界面照片)                                                                           13、同云终端品牌虚拟化软件要求：                                                                                                                                      一、用户使用体验：

1、虚拟桌面必须支持高清视频屏幕广播，广播视频流畅无卡顿。

2、用户虚拟桌面颜色至少32位，保证图像显示质量。

3、虚拟桌面内播放视频不限制播放器和视频网站类型，如QQ影音、迅雷看看、优酷、CNTV等

4、用户在虚拟桌面内可以禁用网络，桌面仍可用，不会断开。

5、用户启动虚拟桌面的过程中，能够看到与传统PC开机一样的启动画面，从而提供与传统PC一致的开机体验

6、 虚拟桌面支持单独发布 Windows 系统，Linux 系统，桌面池模板支持 Windows 系统，Linux 系统；

7、支持联动休眠功能，在虚拟桌面用户断开CLIENT连接20分钟（可配置等待时间）后，虚拟机可自动休眠，并释放所占用的硬件资源。当用户重新登录时，自动恢复虚机休眠状态；（投标时提供功能界面照片)

8、能与全国计算机等级考试NCRE等教学专业化考试系统做无缝对接，批量生成考试机主机系统后，系统可自动修改考试主机用户名，自动链接考试服务器上的考试文件夹，满足考试环境要求。避免管理员在考前逐台修改考试机，提高考试主机部署的效率。支持如高考阅卷系统、国家普通话测试系统、会计电算化考试系统等；

9、大小屏互动，虚拟桌面必须支持同一用户、同一时间在学生终端和移动终端上面登陆使用，在学生终端和移动终端上面的操作实时同步。

二、云桌面部署：

1、支持和域结合的单点登录，不需要再次输入用户名和密码，支持瘦终端开机直接登录到windows桌面。

2、桌面连接服务器要求支持固定桌面池，浮动桌面池的功能。

3、支持虚拟机批量操作，例如批量创建、批量关联、批量修改。

4、支持桌面池创建时可以指定起始IP，为虚拟机批量修改IP地址。

5、支持在虚拟化的管理控制台上配置虚拟机的IP和DNS等信息；

 6、支持VLAN隔离。

7、支持虚拟桌面在服务器开机的时候自动启动。

8、支持配置多个连接服务器的IP，避免当一台连接服务器性能不足时，能够自动连接到其他连接服务器上。

▲9、必须支持在共享存储或无存储两种架构下，多台服务器可以组成HA群集环境，以保障整个平台的高可用性，支撑持续的用户服务（无存储架构下，要求不同服务器之间，数据支持同步备份，满足迁移需求）。（投标时提供功能界面照片) 

10、可以采用分级存储方式，利用内存，SSD进行磁盘缓存，提升虚拟机的IO性能。

三、云桌面管理：

1、控制台不需要安装任何客户端程序，直接通过浏览器以WEB形式访问，如在手机，IPAD上均能实现对虚拟化平台的管理。

2、云桌面服务器支持分布式部署，集中管理。无须二次登陆即可在同一管理平台实现对分布式服务器的管理。

3、用户登陆到虚拟桌面后，支持会话连 接断开后的自动重连功能和会话保持功能。

4、用户登陆虚拟桌面后播放视频，在不关闭视频的情况下，用户退出和登陆虚拟桌面不影响视频的播放；

5、支持桌面漫游功能，可以在任意一台学生终端上访问其他用户的虚拟桌面。

▲6、用户在云桌面内关闭操作系统，学生终端也联动关机；用户在云桌面内注销，学生终端的账号也联动注销。（投标时提供功能界面照片)

7、教师机可以下发学生机退出教学桌面的密码防止学生在教学过程中随意退出教学桌面；。

8、教师机录屏管理功能：按照不同的应用程序类型进行检索和屏幕回放，针对不同的学习课程，可选择黑白或彩色的录制方式，录像可以提供下载，备份和导入功能。

四、学生终端管理：

▲1、能够识别不少于18类USB设备，并针对不同类型的USB设备能够精确的识别并控制使用权限，而且管理员可以自定义USB设备类型并控制使用权限。 （投标时提供功能界面照片)

▲2、终端管理平台必须支持可控制用户是否能退出虚拟桌面，同时可以统一下发退出虚拟桌面的密码。（投标时提供功能界面照片)

3、能够控制学生终端统一重启，关机，版本升级，并且通过远程登陆到学生终端进行配置和查看运行状态。必须支持批量修改学生终端连接服务器地址； 

五、电子课表 

a. 必须支持按照课程配置对应的虚拟机组；

b. 必须支持教师选择对应的课程，从而启动对应的虚拟机组；

六、售后服务：需要在省内提供技术工程师上门服务、小版本升级和专业的售后服务专线支持等，不接受其他第三方提供的服务。 

▲14、其他要求：

1、投标文件中提供加盖公章的承诺函，承诺：合同签订后、货物供货 / 进场验收前，必须提供品牌厂商技术参数确认函；

2、投标文件中提供加盖公章的承诺函，承诺：合同签订后、货物供货 / 进场验收前，采购人有权要求提供样品1套演示以核对参数；

3、为保障货物来源正规可靠，投标文件中提供加盖公章的承诺函，承诺：合同签订后、货物供货 / 进场验收前，需提供品牌厂商针对本项目出具的售后服务承诺函复印件加盖供应商公章； 
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	教师主控终端
	1、宏碁TD660F1

2、惠普（HP）ProTower 288 G9

3、联想启天M660
	▲一、硬件配置：                                                                                                                        1、CPU ：Intel I5处理器，八核十二线程。

2、内存：16G DDR4，支持2*DDR4插槽，最大可支持32G内存容量。

3、硬盘：256G M.2 NVMe SSD+1T机械硬盘，最大可支持个M.2 NVMe SSD+1个2.5 HDD插槽。

4、显卡：集成显卡。

5、网卡：≥1*集成千兆自适应网口。

6、音频接口：≥2*音频插孔。

7、USB接口：≥6*USB。

8、显示接口：≥1*HDMI。

9、电源：≥1*60W同品牌电源适配器。

10、机身：23寸一体机，旋转升降支架。

11、安装方式：支持壁挂和底座安装，并出厂标配相关套件。    

二、支持对接同品牌文件资源管理系统：

 （一）基本功能

1) 为保证项目的整体性、兼容性，降低后期维护及二次开发的成本，以下要求的所有软件功能模块不得使用多个开发商的产品拼凑而成，必须为同一开发商所提供，使用同一套数据库结构，统一的账号、文件、消息架构及UI界面。

2) 支持Windows客户端、iOS客户端、Android客户端、Mac客户端、web浏览器、移动轻web浏览器等方式访问。除管理、统计、设置及定制功能外，其余功能均要求在移动端APP中实现。

3）为满足不同岗位的业务需求，Windows系统文档同步须同时提供以下3种方式：

a) 同步盘：客户端选择本地任意目录同云端自动保持一致，提供列表展示所有同步目录及文档同步状态；

b) 虚拟盘：在本地文件系统挂接一块虚拟磁盘，列出云端所有目录及文件列表，双击打开时才自动从云端下载，修改后可保存回云端。为保持与本地文件高度一致的用户体验，所有功能在系统右键菜单中提供，而不以扩展面板的方式提供。

c) 客户端：定制界面呈现系统所有功能模块，并显示同步盘、虚拟盘无法直观列出的目录及文件状态、详细信息，可提供更强大的安全及操控能力。

▲4) 关注：可针对文件/文件夹设置关注，所关注的文件发生任何增、改变动时，关注者将收到消息提醒，以异动形式出现在个人异动列表当中，提供关注列表管理。 （投标时提供功能界面照片)

▲5) 具备独占式编辑锁，防止多人在线编辑上传云端，导致文件丢失、冲突。文档第一使用者对文件自动上锁直到编辑更新完成。期间，如其他平台用户需对此文件进行编辑，可向第一使用者申请授权。如第一使用中不释放权限，其他平台用户可选择待对方编辑完成后自动锁定该文件。 （投标时提供功能界面照片)                                                                           

6) 显示当前所有被锁定编辑的文件列表，以不同颜色区分其他用户的锁定，提供一键解锁、申请解锁功能。

7) 以树状多级目录架构显示单位的公用文档存储区，所有目录权限由单位指派的学校管理员统一管理，授权。

8) 支持基于目录设置自动归档策略，定期归档源目录下的子目录文件。可设置执行时间、归档位置。归档后会自动匹配源目录原有架构，在归档位置下创建同名的一级子目录，在源目录下重新生成名称、权限、属性相同的一级子目录。支持按创建时间、固定文字、目录名称等元素自动重命名归档目录。支持归档时保留授权，自动将部门、职位等授权自动转化为个人授权，让原本就有权限的用户不会因升学等原因变更部门而导致无法查看文件。

9) 在建立单位部门时，系统自动建立部门存储区，可以指定部门管理员管理部门文档及用户。管理员可以随时审阅管辖存储区域内的所有文档操作历史记录。

10) 以显示、预览、下载、移动、上传、修改、删除、无权、外链、授权、受限制等10级权限控制账号对公共文档的访问，可以单项授权，也可以组合授权。

11) 文件授权时可自定义配置是否允许打印。

12) 按条件授权：可通过文件名称关键字或文件类型进行授权，限制用户仅能查看及操作符合条件的文件。

13) 可根据用户实际需求自定义设置权限的有效期。

14) 可对下载的文件添加水印，支持自定义水印策略及应用范围。

15) 支持自定义操作审核规则及审核员，限制受控人员或者指定文件夹里上传文件时，需要经过审批才能上传成功。

16) 支持自定义操作审核规则及审核员，限制受控人员或者指定文件夹里下载文件时，需要经过审批才能下载成功。

17) 支持用户以访客身份登录系统，可让用户在公共场合访问或将帐号外借他人时能正常操作部分文件，但无法查看受保护的重要文件及功能模块。支持按根目录配置访客权限，限制访客对目录中文件最多可进行哪些操作。允许用户自行配置访客密码。

18) Web端可导出指定目录的所有文件架构。

19) 对文件名、文件内容、文件备注进行关键词查询，支持word、excel、txt、pdf等文件格式、支持按创建者/最后修改人对文件进行检索。

20) 支持基于目录配置数据自动化处理能力，定时或按条件触发文件自动移动、删除。

21) 支持目录/文件的权限申请，用户可以申请变更当前的访问权限。在线选择审批人时，系统会列出所有具备授权资格的用户，并标识在线用户。授权可以设置有效期，提供授权记录列表，可以随时取消授权。

22) 支持对文件发起催办，附言提醒相关人员尽快查阅及处理对应文件，随时随地获取他人的状态回执，支持留言。

23) 支持生成目录外链，外链可以设置有效期、限定访问次数，允许上传文件，限制仅能看到自己上传的文件，当他人上传同名文件时，系统自动加上数字后缀。

24) 支持生成文件/目录的Windows桌面快捷，在打开快捷时必须使用密码登录系统。

25) 支持配置设备绑定策略，限制用户仅能使用指定移动设备访问云盘。

26) 支持在生成文件/目录引用，作为系统自定义的文件类型，可以通过邮件、IM、OA或任意业务系统流转，但用户打开此对象时必须通过系统的权限验证，保护信息安全。

27) 权限地图：查看指定目录/部门/账号下所有子目录的共享设置。并可以调整相应目录/文件的共享设置。

28) 权限复制：可以复制其他文件/目录的授权设定。选择其他已授权的文件/目录时，可列出所有当前用户有全权的且有权限设置的文件/目录。

29) 清除权限：清除指定目录及其所有子目录/子文件的权限设置。

30) 类型限制：定义文件类型黑名单，限制此类文件上传。

31) 容量限制：设置部门、账号最大存储容量，单个文件大小限制。

32) 带宽限制：设置服务器端用户上传、下载文档的速度限制。

（二）高级功能

邮件聚合模块

33) 将QQ、163等多个POP3邮箱接收到的附件及正文抓取自动传到云端个人空间后删除邮件，节省邮箱空间。

34) 按联系人命名的分类集中保存抓取的附件。支持按照时间、文件类型等组合条件查找邮件中附件。

35) 当新邮件到达时，将接收到消息提醒。可以点击标题查看邮件的详细内容。支持一键快速回复邮件。支持将云端文件发邮件，支持多个附件，多个接收人。

文件工作流模块

36) 支持可视化UI定义、显示流程图及各节点状态， 将文件按预定流程在各业务节点间流转，完成协作。

37) 图形化自定义多个节点组成的流程，可以任意增删节点。流程中均可以添加多个附件，设置节点是否允许修改文件。

38) 支持按照职位指派节点负责人，支持节点中设定多个负责人，在流转时指定节点负责人，支持节点联合审批。

39) 在各流转节点向负责人、申请人发送消息提醒。支持在流转过程中编辑文件，并保留所有历史版本。

40) 支持在流转过程中提交处理结果留言。节点操作支持通过、不通过及打回重新提交。

41) 根据我发起、待处理、已处理等状态分类列出流程。支持条件查询流程。指定流转结束后文件的归档位置，可二次授权他人查阅。

计划管理功能

42) 可设置文件/文件夹的归档计划，可设定计划的内容、执行人、提醒方式，可通过每天、每周、每月、每年方式，设置时间进行，每个用户需拥有自己的“我创建”“我负责”“我执行”可以按需查看完成的文件计划。区分显示“已完成”“未完成”的计划。

43) 可按用户列出归档计划，包含文件/文件夹。

44) 可按账户、部门、职位进行统计。

45) 可按时间进行统计。

即时通讯功能

46) 可创建一对一单人对话。

47) 可创建多人对话群，可直接拖拽学校、部门、个人参与对话。

48) 可在对话框中发送表情、图片、截图、可发送文档文件及文档云中的文件。

49) 文件、图片及对话记录均永久保存，并实现在各客户端间漫游。

50) 提供树状组织机构列表，可按多层级部门显示所有用户，以及在线/离线状态。

51) 对话信息支持查看已读列表，并列出阅读时间。

52) 工作间含常用文件列表，工作间管理员可拖拽文件至文件列表。

53) 可创建对话桌面快捷方式，在系统登录的情况下快速打开对话框，未登录时先弹出登录窗口，输入账号密码后可快速打开对话框。

54) 系统具备开放性接口，并能保证未来业主方有定制要求，可提供定制开发服务，能够满足个性化开发的需求；

 ▲三、配套同云终端管理软件要求：

1.虚拟终端管理系统支持 Legacy 与 UEFI 两种方式启动系统，同时兼容新老机型部署。

2.终端登录界面需显示终端的状态、编号、授权情况、版本号、IP地址、管理地址和频道号以及支持在终端的登录界面启动管理端。

3.在终端管理功能中支持设置管理频道、默认启动的桌面、还原属性的设置、终端编号、计算机名，并且支持临时桌面切换和终端的批量升级检测功能。

4.云终端列表管理中支持批量终端唤醒、重启、关机、删除等操作；支持终端在线和离线的数量统计，同时需提供快速筛选功能，能快速筛选出在线、离线和运维的终端；支持模糊搜索以节省查询时间。

5.终端管理中的维护部署功能支持批量更改设置终端密码、终端的分辨率、一键添加或删除数据盘、并支持挂载多硬盘、删除桌面等。

6.启动管理端的终端桌面为保护状态，不接受直接删除的操作。

7.模板的管理支持模板的导入、导出、克隆、编辑、扩容等功能；可以对模板属性进行配置保护系统类型和还原方式等。

8.终端授权管理中可以查看终端的授权状态、编号、IP地址等信息，支持授权情况的统计信息显示。

9.支持广告拦截模块，自动拦截弹窗广告。  

10.支持硬件虚拟化功能，开启后对硬件识别码的软件实现统一注册。

11.支持远程管理，生成管理端后，局域网内通过其他设备的浏览器进行访问管理。

12.支持日志记录功能，管理员所有操作都会生成日志进行保存，确保在出现问题后进行溯源。

13.支持静默更新功能，可在用户正在使用时进行下发系统或软件等，无需等待闲时单独下发。

14.需支持网络修复功能，对于网络硬件配置、网络连接配置、DHCP服务、DNS服务、HOSTS文件、LSP协议、IE代理、环境变量等方面进行全面检测，并对于非硬件问题进行自我修复。 

15.云桌面系统支持资产统计功能，可统计设备IP、MAC地址、CPU信息、内存信息、磁盘信息等。

16.支持远程协助功能，通过管理平台远程至学生桌面进行协助操作，无需三方软件。

17.支持个性化开机设置，通过上传用户的定制图片，实现设备开机的LOGO替换。

18.支持用户本机的自我检测，检测项包含但不限于计算机名称、操作系统版本、IP地址、内存、硬盘、外设等软硬件的全面检测，对于异常项会进行告警，便于管理员及时排障。

19.支持流量监测功能，对于系统内的进行流量进行详细监测，协助管理员进行网络诊断以及故障排查。

20.支持中止下发功能，在镜像下发开始后发现存在错误或缺少软件时可以中止下发进行重新部署环境。

21.其他要求：采购人在签合同前，如对供应商提供投标参数及配置持有异议，有权要求中标公司提供实物样机并到权威部门进行检测及验证。                                                                                  ▲四、配套终端安全管理软件要求：

1.具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能 

2.中心支持级联部署及管理，可实时查看下级系统中心终端威胁及在线情况。管理员可以从主系统中心分割授权客户机数量给下级系统中心，限制下级系统中心对客户机的注册数量，上级可登陆下级中心直接进行管理，同时可实现下级管理中心能够通过主系统中心升级病毒库以及补丁升级数据（投标时提供满足要求的功能截图）  

3.中心支持虚拟分级管理，可以实现全区或全市终端都部署在一台服务器上，且不影响同一台服务器上的其他终端 

4.系统支持跨平台统一管理，系统中心可集中管控Windows、Linux、虚拟化、国产化等平台中的客户端。

5.中心支持数据恢复和备份，迁移，支持国产化环境高可用(HA)部署，当主中心计算机无法正常使用时，备用中心将自动顶替宕机的主中心正常使用 

6.产品必需支持终端对身份鉴别，包括密码复杂性、长度最小值、密码最短使用期限、密码最长使用期限、强制密码历史、账户锁定阈值、账户锁定时间等安全项进行检查；

7.产品需支持入侵防范，包括禁用共享、启用系统防火墙等安全项进行检查                                                                                                                                                                   

▲五、产品可靠性要求： 

1. 为降低噪声危害，要求产品通过低噪音试验，试验结果声功率级≤1.36Bel，声压级≤3.38dB；

2. 为降低电磁危害，要求产品通过电磁兼容试验，电磁兼容结果B级，低于国家标准8dB或以上；

3. 合同签订前提供上述证书复印件并加盖投标人公章； 

六、供货证明及售后要求：

1. 为保证供应商所竞标产品的售后与保障，投标文件中提供加盖公章的承诺函，承诺：合同签订后、货物供货 / 进场验收前，必须提供品牌厂商技术参数确认函核对技术参数。 

2.≥3年整机保修（含键盘、鼠标），终身400呼叫中心热线7*24小时免费技术支持服务,可以通过机器序列号与原厂服务中心确认配置，投标文件中提供加盖公章的承诺函，承诺：合同签订后、货物供货 / 进场验收前，提供品牌厂商售后服务承诺书。
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	15
	信息集成系统
	国产定制
	实训区与实战区软硬件的集成、数据互联互通：包含BIP、众包产教平台两套系统与实训区、实战区的连接与集成。配套需要的辅材、人工、数据的安全管理与存放
	1
	项目
	183600
	183600
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	实训室内综合布线
	国产定制
	1.千兆超六类 8 芯双绞商用工程网络电缆；RJ45 千兆网络六类网线水晶头；

2.外置波纹线管，整理网线、电源线；定制压制 1.0 不锈钢槽；

3.漏电空开为 2P 带漏保小型漏电保护断路器；

4.含地砖拆除
	1
	项目
	170777
	170777
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	非标交流洽谈桌椅
	国产定制
	本套定制会议交流桌椅按现场柜体/墙体尺寸定制，桌面耐磨防潮、结构稳固，配套人体工学交流椅

1、5200*1600*750mm、采用E1级三聚氰胺刨花板，其中板材的含水率控制在 6%至 12%之 间；2h 吸水厚度膨胀率≤12.0%；板材的静曲强度≥10.5MPa；表面胶合强度≥0.8MPa。板材的甲醛释放量须优于国家强制性标准 GB18580《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》E1 级的要求，要求板材的甲醛释放量≤0.124mg/㎥

2、加厚同色PVC封边条，全自动热熔封边机封边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合。采用优质的中纤板, 双贴面三聚氰胺板，板材厚度不小于15mm。桌子整体结构采用连接板固定，为方便布线，桌子后方预留有走线槽，要求桌子设计大方、得体。

3、采用优质胶粘剂，该产品通过中国环境标志产品认证，符合国家强制性标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的要求。

4、五金件：优质铝合金拉手、铰链等。连接处均紧密拼接，金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷。采用优质三合一连接件，三合一连接件符合QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》中的技术要求，三合一连接件的金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底，光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烤焦、裂纹、划痕、磕碰等缺陷；塑料部位表面光洁平滑，没有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致。优质五金门铰，耐用不易生锈。符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》中的技术要求。

5、为保障产品环保安全性,投标时必须提供国家级的检验报告
	1
	张
	6800
	6800
	数字经济专业群实践基地：实战区用的定制桌椅

	18
	非标办公桌椅


	国产定制
	非标定制，按现场柜体/墙体尺寸定制，桌子尺寸1200mm*600mm*1050mm               

1、框架由优质铝合金经过完整精密制作工序完成，边梁采用多边型连接，铝合金卡槽尺寸不低于20*8*1.0mm，底部采用多边型铝合金台脚。            

2、桌面基材：采用25mm厚的E1级中纤板面贴饰面人造板制作，防火、耐磨、防污、表面硬高。经过防潮、防虫、防腐的化学处理，颜色可选。               

3、封边材：采用PVC封边带活橡胶封边带。

4、配置：每位均配有木制键盘架、活动主机架。屏风上隔采用三面半透明玻璃，安装走线槽及三个标准插座孔。屏风下隔为双面浮雕三聚氰氨板；

5、带三抽屉活动柜，抽屉轨道为三节轨道，抽屉颜色与桌面相同.

6、配套转动高弹透气网布椅


	16
	张
	850
	13600
	数字经济专业群实践基地：实战区用的定制桌椅

	19
	管理交换机
	1、锐捷RG-NBS5200-24GT4XS

2、华为 S5735-L24T4S-A
3、H3C 新华三

S5130S-L24T4S-M
	万兆交换机，24 个 10/100/1000Base-T自适应电口，4 个万兆 SFP+光口；交换容量：432Gbps/4.32Tbps，包转发率： 156Mpps/168Mpps，支持全端口线速转发；支持 aNAC 统一管理、统一查看状态、VLAN 等配置管理；支持终端识别、终端准入、安全防护及安全画像可视；支持胖瘦一体化
	2
	台
	6500
	13000
	

	合计：
	950486
	


