2027年互联网光纤宽带租赁方案需求
	一、技术要求

	序号
	采购内容
	技术参数
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	小计
（元）

	1. 
	2027年互联网光纤宽带租赁服务
	★1、提供1条带宽为1000Mbps的互联网专线，接入方式为光纤接入，提供互联网专线的前端接入设备，互联网带宽裸机测试，上下行速率对称，且稳定在1000Mbps；
★2、提供不少于5个固定互联网IPv4地址，要求所提供IPv4地址范围应包含现有备案IP地址段（包含但不限于113.16.175.2-6），不对现有业务系统产生影响；
3、提供1条100Mbps点对点电路，电路速率上、下行对称，要求保证采购人的点对点电路为专用电路，并于其他网络物理隔离，组网技术要求采用基于IPRAN的动态寻址技术，实现承载网络内自动的路由优化，汇聚层、核心层全网采用双路由的备份保护，保证整个城域网的安全、可靠、快速；
4、线路汇聚层和骨干层具有自愈环保护功能，具备不超过50ms保护倒换能力，保证专线不会因光缆的意外阻断或部分设备故障而中断；
5、要求全网的传输设备均具备网管能力，全程提供端到端的网管监控功能，实行7*24小时不间断监控，可有效地检测并定位网络故障；
6、要求提供各种主流物理光、电接口，如RJ45/LC/FC等供采购人使用，并提供相应跳线，如是光纤接口类型，提供相对应的光模块。
	项
	1
	208000
	208000

	合计金额：（大写）人民币贰拾万零捌仟元整
	（小写）¥208000

	二、商务要求

	★一．投标文件资格审查：须提供营业执照扫描件。
二.合同签订期：自成交通知书发出之日起14个工作日内；
★三.提交服务成果时间：合同签订之日起15个日历日内交付使用；
四.提交服务成果地点：广西交通运输学校；
★五.服务期：自合同签订之日起12个月；
六．售后服务要求：
★1.质量保证期：质量保证期与服务期一致，为 12 个月，自全部服务验收合格之日起计算。
2.免费送货上门，免费安装调试；
3.质保期内成交人必须免费提供维修服务：必须提供电话支持服务，保修期内设备出现故障，要求60分钟内做出响应，2个小时内赶往现场，8小时内解决问题（自然灾害等不可抗拒原因除外）；
4.在租用期内，成交人应严格遵守《中华人民共和国电信条例》，维护双方权益，按工信部颁布的《电信服务标准》的电路质量要求，保证采购人租用系统畅通及安全使用。为保证采购人网络的连续稳定运行；
5.因成交人施工、网络割接等原因影响宽带网络运行的，应当提前一天通知采购人，并且尽快消除故障、恢复通信线路；
6.当用户网络需要扩展或升级时，负责免费提供相应解决方案；
七.其他要求:
★1.付款方式：合同签订后，2027年1月31日前预付2027年1-6月网络服务费；2027年6月30日前预付2027年7-12月网络服务费。
★2.项目实施和售后服务质量保障措施：
（1）供应商须为依法设立的法人或其分支机构，具备提供本项目所需互联网专线服务的相应电信业务经营许可，或取得基础电信业务经营者针对本项目的有效授权（提供证书/授权文件复印件加盖公章）；
（2）供应商须为本项目指定一名项目技术负责人和一名售后负责人（两职不得由同一人担任），提供投标截止时间前近半年任意一个月由供应商为其缴纳社保的证明材料或供应商与拟投入人员签订的劳动（劳务）合同复印件（复印件加盖公章）；
（3）上述人员须具备履行本项目所需的基本专业技术能力，提供人员相关专业技术职称或职业资格证书。
★3.因成交人原因未按期交付服务成果，成交人应按合同总金额每日万分之五向采购人支付违约金；逾期超过 100 日历天，采购人有权单方解除政府采购合同，并追究其全部损失责任，同时按政府采购相关规定上报监管部门处理。
4.本项目技术方案、供货产品须符合国家现行技术质量标准、规范、规程及本项目采购需求。 
本招标文件标注 “★” 的条款为实质性要求，不允许负偏离，投标人须全部满足。投标文件不满足任意★条款的，按投标无效处理。 投标人存在提供虚假材料谋取中标、成交等违法情形的，采购人将收集相关证据，移交同级政府采购监管部门依法调查处理；中标供应商履约不符合合同约定的，采购人有权按采购合同约定追究其违约责任。


注：所有价格均用人民币表示，单位为元。
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