附件

设备配置表

	设备名称
	技术参数及要求
	数量
	单位

	一.华为擎云L540X笔记本电脑
	1.CPU：麒麟9000C处理器，8核心；

2.显卡：集成显卡；

3.内存：8G LPDDR5 6400MT/S 高速运行内存；

4.硬盘：512G UFS高速存储硬盘;

5.屏幕：14英寸IPS镜面屏，2160X1440分辨率，400尼特亮度（典型值），屏占比88%，178度的宽广视角，对比度1500:1通过低蓝光无频闪认证；

6.接口/按键：指纹电源键，3.5 mm耳机、麦克风二合一接口x1；USB-C接口x1；USB 3.2 Gen1接口x2；RJ45接口x1；HDMI接口x1；电源适配器支持快充65W；

7.摄像头：1080P高清前置摄像头；

8.蓝牙/WLAN：蓝牙4.2，IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax，160MHz 频宽，2.4 GHz 和 5 GHz，2 x 2 MIMO；

9.音频配置：扬声器x2，麦克风x2；

10.机身材质：尺寸（长×宽×高）：机身尺寸：312.6mm × 226.8mm × 15.4mm，重量1.36KG，厚度15.4mm，锂聚合物大电池容量70Wh，支持连续播放本地视频不低于14小时；

11.操作系统：支持银河麒麟桌面操作系统、统信桌面操作系统。
	2
	台

	二.笔记本电脑软件系统（1）
	（一）操作系统：银河麒麟桌面操作系统 V10 SP1
	1.内核：Linux 5.10.0 LTS（SP1 基线，长期安全维护）。 

2.C 库：glibc 2.32                                   3.系统管理：systemd 249                                                                                                                         4.桌面环境：UKUI 3.0 自研国产图形桌面。                 

5.软件包格式：deb（兼容 Debian 包

管理）。                        

6.安装模式:图形化可视化安装、全盘

自动分区、自定义手动分区。                                                             7.虚拟化:支持 KVM、海光平台专属

硬件虚拟化加速。         

8.一年升级、两年故障处理服务。 
	1
	套

	
	（二）流式软件：金山WPS office 2023for Linux专业版办公软件V12.8


	WPS Office  for Linux 专业版是一

款兼容、开放、高效、安全并极具中文本土化优势的办公软件。可以实现办公软件最常用的文字、表格、演示等多种功能。其强大的图文混排功能、优化的计算引擎和强大的数据处理功能、专业的动画效果设置、PDF格式输出功能等，高度完全符合现代中文办公的要求；一年升级。
	1
	套

	
	（三）版式软件：数科OFD文档处理软件V3.0
	1.系统是依据国家开放版式文档格式规范（OFD）和其他相关规范而开发的用于阅读和操作标准OFD/PDF版式文件的产品，完全符合国家相关标准，是国内首家通过OFD标准符合性测试和实现信创环境迁移的OFD版式技术产品，具有跨平台、高效率、定制性强、安全性高等特点，广受各界用户认可和好评。数科公司拥有所投产品完全自主知识产权。

2.系统具备主页管理、文件管理、页面管理、注释管理、视图管理、编辑管理、语义管理、签章管理、插件管理、打印管理等多项基本功能，支持OFD/PDF版式文件的创建、扫描识别、阅览、保存、另存、导出、导览、打印、页面处理、图文批注、修订、电子签章/数字签名、手写签批、加密封装、文档掩膜等功能。

3.系统采用跨平台技术开发，支持全部的软硬件环境，支持按需定制开发，可以插件方式与业务系统进行集成对接，完全满足各单位日常政务办公的版式需求。                                  一年升级服务。
	1
	套

	
	（四）杀毒软件：天融信终端威胁防御系统V1
	1.防病毒软件客户端；

2.客户端支持飞腾、盘古、麒麟、兆芯、海光、龙芯等处理器与银河麒麟、统信等操作系统的各种路线，并根据采购人需求提供所需路线组合的配套版本；

3.符合公安部相关防病毒标准和规范要求，提供一年保修和升级服务。
	1
	套

	
	（五）保密安全套件1：北信源终端安全登录系统V1.0
	客户端可在安可通用计算机、服务器上安装，具备“三合一”中的违规外联监控和介质管控、主机审计（含打印刻录本地日志记录）、身份鉴别和接入控制等功能，各项功能采取模块化设计，可根据不同应用场景和保M要求配置使用。
	1
	点

	
	（六）保密安全套件2：北信源安全套件管理系统（单机版）v1.0-多功能导入装置
	多功能导入装置作为“保密套件”软件系统产品的重要组成部分，实现敏感信息的安全数据交互和低密级数据向高密级数据的安全导入。
	1
	个

	
	（七）保密安全套件3：北信源64G红盘
	SM专用64G红盘在涉密场景下，各个主机间进行信息交互的介质载体，配合保密套件软件实现与主机的数据交换。
	1
	个

	三.笔记本电脑软件系统（2）
	（一）操作系统：银河麒麟桌面操作系统 V10 SP1
	与【二.笔记本电脑软件系统（1）】的第（一）至第（四）项的参数一致。
	1
	套

	
	（二）流式软件：金山WPS office 2023for Linux专业版办公软件V12.8
	
	1
	套

	
	（三）版式软件：数科OFD文档处理软件V3.0
	
	1
	套

	
	（四）杀毒软件：天融信终端威胁防御系统V1
	
	1
	套

	四.光电通MC2510CDN型号专用彩色复合机


	1.涵盖功能：彩色双面复印、打印、扫描、标配100页输稿器。

2.操作面板：7.0英寸液晶触控屏

3.复印/打印速度：26页/分钟（黑彩同速），扫描60页/分钟。

4.预热时间：20秒

5.首页复印时间：黑色4.7秒，彩色6.7秒。
6.内存：5GB、320GB

7.供纸容量：标配两层550页供纸盒+100页旁送。

8.纸张尺寸：最大A3，最小A5

9.分辨率：600*600dpi，9600（相当于）*600dpi。
10.连续复印量：最大9999份

11.缩放范围：25%-400%

12.打印端口：USB、网络

13.打印机语言：PCL6、PS3

14.支持操作系统：windows、国产麒麟/统信。
	1
	台

	五.光电通MC2650CDN型号专用彩色复合机
	1.涵盖功能：彩色双面复印、打印、扫描、标配100页输稿器

2.操作面板：7.0英寸液晶触控屏

3.复印/打印速度：26页/分钟（黑彩同速），扫描31页/分钟。

4.预热时间：28秒

5.首页复印时间：黑色8秒，彩色11.5秒。
6.内存：2GB，eMMC：16GB

7.供纸容量：标配一层250页供纸盒+一层500页供纸盒+100页旁送。

8.纸张尺寸：最大A3，最小A6。
9.分辨率：600*600dpi，9600（相当于）*600dpi

10.连续复印量：最大999份

11.缩放范围：25%-400%

12.打印端口：USB、网络

13.打印机语言：PCL6、PS3

14.支持操作系统：windows、麒麟/统信。
	1
	台

	六.博思得C168/300S标签打印机
	1.分辨率：300dpi。
2.打印方式：热敏和热转印。
3.打印速度：4ips。
4.最大打印宽度：106 mm。
最大打印长度：2000mm

5.条形码类型Code 39，Code 93，Code 128/subset A，B，C，Codabar，Interleave 2 of 5，UPC A/E 2 and 5 add-on，EAN-13/8/128，UCC-128等一维条形码;

MaxiCode，PDF417，Data matrix，QR Code 等二维条形码。

6.字体/字符集内置五种西文字体，多种语言字体可选。

7.通信接口RS-232串口，USB2.0接口。
8.存储：8MB FLASH ROM，16 MB SDRAM。
介质宽度最大114mm，最小25mm

介质厚度0.08-0.20mm。（0.003-0.008″），包括底纸厚度。

最大外径最大4″（102mm）。
卷芯直径最小1″（25.4mm）。
碳带长度300M。
碳带宽度110mm。
碳带外径最大3″（76.2mm）。
卷芯内径1″（25.4mm）。
产品尺寸236 mm *291 mm *199 mm

产品重量2.8kg。
7.电源电压输入：AC 100-240V，50-60Hz。
输出：DC 24V，2.5A。
8.环境参数工作温度：0-40℃，工作湿度：5-85%RH（非凝结）。

9.存储温度：-40-60℃，存储湿度：5-85%RH（非凝结）。 

10.支持操作系统：windows、麒麟/统信；适配固定资产管理系统。
	1
	台


相关要求：

1、供应商须具备华为、光电通等的经销许可证；

2、交付产品与列明参数配置不符，供应商应承担法律责任；

3、售后和质保方面，须提供产品售后和质保服务；
4、供应商应当在南宁市区设有售后驻点及维修人员。
