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	一、技术要求

	序号
	采购名称
	采购内容（参数）
	数量
	单位
	单价
（元）
	小计（元）

	1
	人事档案信创一体化管理平台
	一、人事档案管理系统1套，参数参考如下：
1、信息采集：
（1）基本信息：新建客户基本信息
（2）目录信息：录入目录信息，将样卷中的标准目录命名引入字典项，实现快速录入，可针对档案目录、档案脊背、姓名签进行打印，档案扫描件打印。
（3）档案扫描：纸质档案扫描，设置扫描仪，并将扫描后的数字档案上传至系统。
（4）图像处理：处理数字档案，实现纠偏，切边，抠取照片等功能
（5）整卷浏览：浏览数字档案。
（6）优化处理：处理数字档案，实现优化、纠偏，切边，扣取照片等功能。
2、数据处理：
（1）标准数据导入导出：可根据新的GB/T 33870的标准进行数据导入和导出
3、查询统计：
（1）业务统计：库存统计，操作日志，系统日志
4、档案查借阅：
（1）纸质档案查阅管理：纸质档案查阅登记，查阅审批单上传，查阅记录查询统计
（2）纸质档案借阅管理：纸质档案借阅登记，借阅审批单上传，借阅归还管理，借阅记录查询统计
（3）数字档案查阅申请：查档用户选择查阅档案，填写查阅表单并提交查档申请
（4）数字档案查阅记录：展示查档用户的所有申请记录
（5）数字档案查阅审批：业务部门领导查阅申请表单并审批是否允许查阅档案
（6）数字档案查阅授权：数字档案查阅授权、档案浏览，进度管理、流程图展示等
5、档案日常管理：
（1）档案接收：对接收的档案进行登记操作。
（2）档案审核：按照纸质档案审核评分标表和数字档案评分标准对纸质档案和数字档案进行评分，评分合格后，转入待入库列表
（3）档案入库：针对审核通过的档案进行批量办理档案入库
（4）档案转递：对在库的干部档案进行转递移交处理，可批量转递，并自动生成档案转递单，可进行转递单打印，在收到接收单位转回的转递回执单之后，可将转递回执单登记上传
（5）台账管理：对接收、审核、转递、归档等状态的档案进行按时间段统计展示
6、档案材料管理：
（1）材料接收：对零散材料进行线下接收并进行登记，可针对材料接收记录进行查询
（2）材料审核：针对接收的材料进行审核，审核要点主要从真实、全面、规范三方面进行审核
（3）材料归档：通过审核的材料进入待归档材料库，待归档材料库可进行批量归档，归档后，档案材料相关信息直接进入到对应的干部档案目录中，形成新的目录
（4）材料转递：登记材料转递情况并做回执记录
（5）台账管理：对接收、审核、转递、归档等状态的材料进行按时间段统计展示
7、系统安全：图像文件加密技术、特定计算机绑定技术、UMSP文件加密传输技术、分区域授权、电子文件阅读服务、数字水印技术。
▲8、提供的系统能与上级党委组织部的《干部人事档案管理信息系统》进行数据交互，数据无缝对接，且无需开发新的数据接口。
二、信创工作站 1台，参数需求如下：
1、CPU：Hygon 3390*2
2、内存：DDR4 3200 16GB*2
3、硬盘：480GB固态硬盘*2 + 4TB机械硬盘*2
4、RAID卡：支持raid 0/1/10
5、显示器：23.8英寸 
6、其他：600W单电源，2GB显卡，千兆网卡，DVD刻录光驱，键鼠
7、操作系统：银河麒麟桌面操作系统
三、数据库系统  1套，参数参考如下：
具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。产品部署在服务器，以后台服务形式运行，数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具或命令行工具可实现对数据对象（表、视图、约束、索引、触发器、存储过程等）的配置管理。开发人员可通过标准化数据库访问接口，开发基于数据库的应用系统和软件产品。
四、办公软件 1套，参数参考如下：
包括字表处理、电子表格、演示文稿，支持主流的流版转换，显示效果、API、操作均与国内外主流Oficce兼容。
五、扫描仪 1台，参数参考如下：
▲扫描类型：零边距平板扫描；带档案采集驱动软件，与干部档案管理信息系统完全兼容。
1、扫描技术 单面彩色光电耦合器件（CCD*2）
2、零边距规格 距离扫描仪正面端边界不可扫描距离 < 2mm
3、光学分辨率 600 dpi
4、光源 LED
5、扫描模式黑白、灰阶（16 位输入/8 位输出）、
彩色（48 位输入/24 位输出）三种扫描模式
扫描区域 最大： 297×432mm （A3 幅面）
7、内存容量 64MB SDRAM
8、扫描速度
2 秒/张 (A3,黑白模式,200dpi)
2 秒/张 (A3,灰度模式,200dpi)
2 秒/张 (A3,彩色模式,200dpi)
9、日扫描量 建议 5000 张
10、输出文件格式 支持 jpg、多页 tiff、多页 pdf 格式
11、影像特性
TWAIN 驱动带有智能化处理的完美页面扫描功能，
自动纠偏、自动裁剪，可同时得到扫描稿件的黑白、
灰度、彩色三种影像输出
12、控制面板 9 个自定义编程快捷功能按键
13、接口方式 高速 USB2.0 接口
14、驱动接口 TWAIN Driver
15、支持系统 Win2K/XP/ Vista/Win7/Win10/国产操作系统
16、随机配件 随机提供 USB2.0 接口线
17、随机软件 Capture Tool
18、可选软件 Winmage Scan Pro
19、耗材零件 无
20、可选附件 无
21、工作环境 温度为：摄氏 10°到 35°，相对湿度为：10－85％
22、电源规格 输入：100－240V，50/60HZ 输出：24V，2.0A 功率 <38 瓦
23、外观尺寸 645 x 428 x 135 mm (WxDxH)
24、整机重量 7. 6 Kg
	1
	套
	218000
	218000

	2
	移动硬盘
	1、存储容量‌：‌2TB
2、‌硬盘尺寸‌：‌2.5英寸‌ 机械硬盘（HDD）
3、‌接口类型‌：‌USB 3.0
4、转速：不低于‌5400 RPM‌
	1
	块
	1200
	1200

	3
	监控设备
	1、200万摄像头2个，参数参考如下：
高清画质‌：最高分辨率 2560×1920@20fps，支持H.265/H.264 视频压缩，画面清晰流畅；支持越界侦测和区域入侵侦测；采用高效阵列红外灯，红外照射距离在20-30米范围，支持日夜自动切换。120dB 宽动态、背光补偿、强光抑制、3D 数字降噪，符合 IP66 防尘防水设计。
2、硬盘录像机1台，参数参考如下：
视频接入‌：支持 ‌4路‌ 网络摄像机接入，最大接入带宽为 ‌40Mbps‌ 或‌60Mbps‌。；支持‌：高清视频的预览、存储与回放。兼容主流分辨率如 1080P、720P 等 ；‌编码格式‌：支持 ‌H.265 / Smart H.265‌ 和 H.264 / Smart H.264 编码，能有效节省存储空间和网络带宽 。‌‌
3、2T监控硬盘1块，参数参考如下：
3.5英寸，接口：SATA，硬盘转速7200转，传输速率：6Gb/s，
	1
	套
	4000
	4000

	4
	系统集成费用
	1、硬件设备相关费用：包括电脑设备、网络设备、存储设备等核心及配套硬件安装、调试及集成服务费。
2、第三方软件费用：涉及操作系统、数据库等必需商业软件的许可证购买、授权费及基础配置集成费。
3、应用软件集成费用：对系统进行部署、测试等费用。
	1
	项
	2000
	2000

	5
	电脑
	1、CPU：飞腾腾锐D2000国产ARM架构处理器
2、内存：16GB 
3、硬盘：512GB SSD 硬盘+1T机械硬盘
4、显示器：23.8英寸 
5、显卡：独立显卡 2GB
6、光驱：配置DVD-RW光驱
7、电源：200W
8、键鼠：1套键盘及鼠标
9、其他：千兆网卡
10、操作系统：银河麒麟/统信UOS
11、办公软件1套： 包括字表处理、电子表格、演示文稿，支持主流的流版转换，显示效果、API、操作均与国内外主流Oficce兼容
12、版式办公软件1套 ： 用于处理 OFD 格式文件的版式办公软件。主要功能包括：阅读、编辑、 保存、打印
13、防病毒软件1套：能全方位提升系统自身安全特性，确保主机的安全。
	2
	台
	9480
	18960

	以上设备费用合计
	244160元



