室内显示设备购置清单
	序号
	名称
	参考品牌
	规格参数
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	1
	室内LED显示屏
	








蓝普、创维、海峡彩亮（或同档次品牌以上）










	一、屏幕（7.9㎡）
[bookmark: _GoBack]▲1、屏体尺寸宽度≥3.93米，高度≥2.01米；
▲2、点间距:≤1.538mm；室内全彩屏-1R1G1B-SMD；
3、模组尺寸：320mm*160mm；模组分辨率：208*104；
4、LED 显示屏保护接地端子应有标记。
▲5、刷新率:≥3840Hz；（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
6、LED显示屏的可视角度，水平视角应≥160°，垂直视角应≥140°；
7、发光点中心距偏差≤2%；
8、抗振动性能:振动频率：5Hz-55Hz-5Hz，振动幅度：0.19mm，振动(正弦)扫频速率：5min/次；冲击试验:GB 4943.1-2022 信息技术设备安全 第1部分 通用要求；支持通过配套软件0-100%无级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件/任意调节）；
▲9、亮度:≥500cd/m²；（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
10、模组平整度:≤0.1mm ；
11、抗拉力测试：符合SJ/T11141:标准，LED显示屏灯珠抗拉机械强度≥lkg，下压受力≥200KN，抗拉拉力≥14Fm (kN)
12、最大功耗:≤460W/m²，平均功耗≤150W/m²；
13、平均使用寿命：≥100000小时；
14、对比度：≥5000：1。
二、主控设备（1台）
整屏分辨率：2496*1248=3115008                
▲支持设备间和网口间冗余备份多台控制器及控制器间任意网口指定备份其他区域控制范围内容，（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）。
3、 接收设备（1项）
1.集成8个HUB75，无需再配转接板；
2.单卡最大带载128×1024像素，最多支持16组并行数据；
3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。
四、LED全彩电源（1项）
5V40A200w
五、黑色铝型材+钢结构
1、采用专用支架，拼接效果好，安装简单，美观轻巧；
2、为保障显示屏的整体平整度及避免钢结构日久变形；
3、为保障显示屏的整体平整度及避免钢结构日久变形，LED屏幕的安装需专业技术人员现场指导安装。
六、播控软件（1套）
显示屏专用播放软件
7、 安装调试
含屏体内部布线
8、 综合布线（1项）
主电缆线；预留4平方电缆线2组，网线8条，音频线2组
九、备品备件（1项）
套餐含单元板2张电源及接收卡各1
十、智能安全供电器
1.设备功率：16KW
▲2.高强度防火抗干扰外壳采用航空级高强度金属材质，通过国家级防火认证，兼具抗电磁干扰（EMI）与抗外力冲击性能，可承受≥1000N冲击载荷，显著提升设备耐用性，使用寿命延长至10年以上。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
3.支持显示屏内部空间嵌入或吊顶安装，仅需2颗M4螺丝固定（无需膨胀螺丝），单人10分钟内可完成安装。
4.采用分布式上电技术，启停时无触点吸合噪音，运行噪音≤20dB，较传统设备降低90%。
5.内置双散热风机，配合全金属外壳导热设计，散热效率提升40%，可在-20℃~60℃宽温环境下稳定运行，避免高温老化导致的故障。
6.设备自带≥4.3英寸彩色触控屏实时显示三相电参数（电压/电流/ 功率/用电量）及12类信息查看（高压/低压/漏电/雷击 /过流/高温/烟雾/湿度/粉尘/亮度/自动重合闸/合闸前检测等）。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
▲7.支持身份证识别、Ukey数字密钥、动态二维码/短信密码登录。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
▲8.内置2组10A标准五孔插座，支持独立定时控制（精度±1秒），可设定显示屏与音频设备启停时差（如显示屏提前10分钟开机预热，下班同步关闭音视频等），解决LED显示屏与音频同步控制问题。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
▲9.输出航空插头：输入/输出采用M20航空插头，标准化防呆设计，非专业人员亦可操作，接线效率提升50%。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
▲10.采用 2P 双极保护器，集成1英寸高清液晶显示屏，实时动态显示电压、电流、功率等关键运行参数，设备状态一目了然，支持快速监控与故障诊断，显著提升运维效率。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
11.支持局域网电脑控制（RJ45）、中控iPad控制（485）、无线遥控（2.4GHz）、WLAN移动端软件控制、86盒触控面板控制、4G无线控制可选。
12.遥控器配备实时动态显示设备开关状态、操作指令执行结果。按键支持视觉提示（如按开启时遥控器指示灯亮起、无效指令则无反应），无需频繁往返现场或查看终端设备，操作状态通过指示灯实时可视化反馈。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

	1
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	 59200
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	合计
	 59200




	▲二、商务服务要求表

	交货时间及地点
	1、合同签订日期：中标通知书发出后7日内。 
2、交货（实施）时间：合同签订之日起10个日历日内交货并安装调试完毕。
3、交货地点：广西南宁市采购人指定地点（广西水利电力职业技术学院）。

	质保期
	按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期从验收合格之日起整机不少于3年（技术参数中有特别指明质保期的按参数要求，厂家质保期高于采购要求的按厂家质保），质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期过后提供终身技术支持和维护。

	产品质量与售后服务要求
	1、所投产品必须能实质性响应采购要求（所投产品应完全满足或优于采购参数要求），供货时能按照采购需求的要求提供厂家的供货证明和售后服务承诺书原件，避免假冒伪劣产品。对不能满足参数要求虚假响应，采购人可作废标处理，并依法向供应商追究违约责任。
2、故障响应时间：成交供应商收到采购人的故障维修通知后30分钟内电话服务应答，2小时内到达现场进行维修，4小时内排除故障，如24小时内无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。

	实施和安装要求
	本项目为交钥匙工程，成交后，供应商需应严格按竞标产品的安装规范要求进行安装调试，保证设备正常运行，质量合格。
（1）根据采购要求的工期提供项目实施方案及进度安排计划表；
（2）供应商必须服从采购单位现场负责人的指挥，按指定地点进行设备安装、调试，确保设备安装符合国家现行技术规范标准；
（3）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责；
（4）项目实施过程中产生的垃圾废料由供应商负责清理至校外。

	付款方式
	 项目全部货物服务交付并安装调试至正常运行，经采购人最终验收合格后，中标人开具增值税专用发票给采购人，采购人在收到发票后10个工作日内一次性支付100%合同货款。

	验收要求
	1、验收标准：按合同要求及国家标准进行验收。验收时，采购人将严格按照合同要求及国家标准进行验收，对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查（如有）。如交付产品不能满足采购要求和合同约定质量标准的视为验收不合格，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 
2、供应商完成设备安装与调试后，需对拟交付的合同成果及其组件进行自检并提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收，所有费用由成交供应商负责。
3、货物（设备）验收合格，项目约定产品或服务方可正式交接，双方对相关货物清单、随机附件及验收结论意见书等书面材料进行清点签字后，作为项目的最终验收。
4、验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交人承担。

	其他要求
	1、供应商必须实质性响应本项目标注“▲”的技术参数要求，不允许负偏离，对技术参数要求中非标注“▲”的技术参数负偏离项数不超过2项，否则视为无效响应。投标时，供应商所投产品须满足或优于技术参数配置要求【需提供《商务、技术响应、偏离情况说明表》（格式自拟）、《竞标报价表》和投标产品的《技术参数配置清单》（格式见附件）及检测报告复印件等相关佐证材料，以上材料加盖供应商公章】， 否则视为无效响应。
2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，本项目采购的产品如属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的产品的，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则响应文件作无效竞标处理。
3、供应商在参与竞标报价前需仔细阅读项目采购的技术及商务要求，评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的成交供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，并保留依法追究违约责任的权利，供应商的违约行为列入不良记录记入政府采购诚信档案。采购单位有权将在线询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。
4、中标公示期内若有其他供应商质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的样品一套至采购人处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。










附件
竞  标  报  价  表

项目名称：                                                                                    单位：元
	项号
	货物名称
	品牌
	单位
	数量
①
	单价
②
	竞标报价
③=①×②

	1
	
	
	套
	1
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币      （￥：   ）


注: 1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两数位。
2、供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
3、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                    
供应商（盖公章）：      
日 期：   年   月   日





货物技术参数配置清单
项目名称： 
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	技术参数及性能配置

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、技术参数及性能配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。	

法定代表人或者委托代理人（签字）：
供应商（盖公章）：      
日  期：    年   月   日


