图书馆专用设备采购（LED）购置清单
	序号
	名称
	推荐品牌及型号
	规格参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	室内LED显示屏系统
	






雷曼 、
维合丰、  统创（或同档次品牌以上）











	一、屏体部分（≥6.76 ㎡）
[bookmark: _GoBack]1.屏体尺寸宽度≥3.52米，高度≥1.92米，屏体分辨率宽≥1892点，高≥1032点。
2.点间距：≤1.86mm，像素密度：288906点/㎡
3.▲因屏幕安装在公共场所，模组应具有防坠落安全绳设计，安全绳的材料选择机构耐久性等需通过GB 24543-2009标准的安全绳设计，在突发情况下提供可靠的安全保护防止掉落；
4.▲亮度：显示单元亮度≥500nits，亮度调节0～100%无极可调，白平衡亮度≥1000cd/㎡；（6500K校正后）；
5.可视角度：水平角度≥160°、垂直角度≥160°；
6.亮度均匀性：≥98%；
7.色度均匀性：±0.002Cx,Cy之内；
8.对比度：≥15000:1；
9.换帧频率：50/60Hz；
10.▲刷新率：支持740Hz-3840Hz调节，直接通过配套控制软件调节刷新率设置；
11.▲白场色坐标：白场色坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定范围；
12.▲亮度鉴别等级：符合SJ/T 11141-2017标准C级，BJ≥20；
13.灰度等级：红，绿，蓝各256级；支持EPWM灰阶控制技术，支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度10-22bits任意灰度设置：100%亮度22bit灰度；提升低灰视觉效果；
14.功耗（W/㎡）：峰值≤420W/㎡，平均≤145W/㎡；
15.休眠模式功耗(W/m²）：显示屏黑屏不点亮时，功耗≤50W/m²；
16.平均使用寿命：≥120000小时；
17.MTBF平均失效间隔时间：≥120000小时；
18.基板要求：符合GB4588.3-2002环氧玻璃布层压板，机械性能、电性能、耐高湿性能以及耐焊接性能符合要求，使用温度130℃；
19.▲防护等级：≥IP65；
20.噪音测试：显示屏工作时应保持低噪状态。屏体球面半径1米处，整屏噪声≤5db；1.5米处，整屏噪声≤4db；
21.用户级模组维护：模组支持带电维护，热插拔不超过10秒，更换模组；支待自动校正。模组工作电压＜4.5V。模组底壳采用高强度塑胶大件，防护性能大大提高；模组采用磁吸固定方式，模组磁吸固定点≥8个；
22.智能节电：具备自动关机节能功能，支持自动检测屏幕前是否有人，当有人时屏幕正常点亮；当无人时，一段时间后（可设置)屏幕自动调暗或黑屏，智能(黑屏)节电功能开启智能节电功能比没有开启节能80%以上；
23.▲低亮高灰：具备低亮高灰功能，亮度调节至500cd/m²灰度等级为16bit；刷新率不低于3200Hz；亮度调节至300cd/m²灰度等级为15bit:刷新率不低于3100Hz；亮度在200cd/m²时，灰度等级在14bit以上，刷新率不低于3000Hz；亮度在100cd/m²时，灰度等级在14bit以上，刷新率不低于2800Hz；
24.▲色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K；
25.摩尔纹抑制：支持抑制摩尔纹功能。减轻摩尔纹视觉主观效果80%；
26.电源要求：供电开关电源采用宽动态电源，电压具有高适应性，在一定范围内不同等级的电压都能应用。电源采用无风扇设计，带主动PFC功能的高效率电源，功率因数＞0.99,带同步镇流功能，转换效率≥0.92；
27.▲抗风安全性能：LED显示屏满足抗风荷载试验各项参数正常使用的安全要求，抗拉力≥15kN；
28.图像增强：采用先进的γ校正技术，可通过调整γ曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果；
29.图像处理：具有视频降噪、增强、运动补偿、色彩变换、色坐标变换、钝化、消除鬼影拖尾等图像处理功能；具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像调整功能；LED图像无失真现象；LED图像显示画面无重影、毛毛虫及鬼影现象，无几何失真和非线性失真；
30.沙尘试验：通过GB/T2423.37-2006 4.2沙尘试验，粒子尺寸＜75μm的滑石粉，尘降量600g/（㎡·d)，自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入；
（以上3-30条标▲参数投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。）
31.▲LED显示屏通过CCC中国强制性产品认证（投标时需提供CCC认证证书复印件）；
32.LED显示屏制造商具有中国质量认证中心颁发的中国节能产品认证证书，（投标时需提供中国节能产品认证证书复印件）；
二、接收卡（11张）
1、单卡最大带载分辨率 512×512@60Hz，最多支持32组并行数据
2、无需转接板，单卡自带HUB75接口，更加稳定
3、支持亮度校正，对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致。
4、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用
5、配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果
6、Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可
7、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。
8、检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患
9、支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。
10、支持回读接收卡的固件程序并保存到本地。
三、开关电源（22台）
1.宽电压输入：100V-240V；
2.恒压输出：5V；
3.▲为确保项目整体兼容性和稳定性，开关电源与LED显示屏必须为同一品牌。
四、LED备用模组（3张）
同批次备用模组
五、LED系统播放软件（1套）
1.用于管理视频处理器的控制软件，提供良好的操作界面，便于用户在控制平台上进行实时控制。
2.操作系统兼容性强支持跨平台使用，兼容Windows 7及以上版本和macOS 12.0及以上版本，且在不同系统上界面保持一致。
3.可视化图层控制，支持将多个视频源作为图层进行堆叠管理。每个图层都可以独立调整大小、裁剪、移动或隐藏，用户可以精确控制屏幕上显示的内容和位置。
4.预设管理与调用允许用户将不同的画面布局保存为预设场景。在活动进行中，可以通过一键点击预设之间实现快速切换，且支持设置切换特效。
5.输入与输出设置：用户可以集中管理信号源的解析度、EDID、色彩调整，以及配置输出画面的拼接布局和输出分辨率。
6.支持同时连接和管理多台视频处理器，适用于需要多台设备同步运行的复杂LED显示系统，确保画面同步。
六、视频控制器（1台）
1.▲支持6路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，1 路AUDIO。
2.支持4 个千兆网口输出，最大带载可达260 万像素，最大宽度3840 像素，最大高度1920像素。
3 .支持 HDR 高动态范围显示，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰。
4.支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便快速调用。
5.无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。
6 .支持监视，可以设置为预监编辑画面或预监显示屏画面。
7 .支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
 8 .液晶面板可实时显示型号、IP地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB 连线或网线状态，屏体亮度。
9.支持全屏缩放、点对点显示和自定义缩放三种缩放模式。以画面左上角的参考点，设置输入截取
10 .发送卡和视频处理器二合一 ，连线更加少 ，稳定性兼容性大大提升。
11 .▲符合 GB 4943.1-2022 音视频、信息技术和通信技术设备安全标准对设备进行跌落试验的要求，跌落高度 750mm±10mm，试验三次，试验后外观、功能应正常。
12.▲通过耐压试验，电源输入端对外壳施加1500V，测试1 分钟，试验后无击穿、飞弧或 超漏现象。
13.标▲参数投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章，为确保项目整体兼容性和稳定性，视频处理器与LED显示屏必须为同一品牌，并提供CCC认证证书。
七、配电箱（1台）
1.配电功率≥10KW；
2.▲配电箱壳体外表面喷涂无眩目反光的覆盖层，表面无起泡、裂紋或流痕等缺陷;面板能在不小于90度的角度内灵活启闭；母线无毛刺、锤痕，接触面平整，主辅电路接线正确，导线截面、颜色、标志及相序符合要求:标志、符号及铭牌应正确、清晰、齐全且易于辨认，安装的位置正确;室内电柜防护外壳防护等级IP30;户外电柜防护外壳防护等級IP65；机械碰撞等级IK10;灰色钣金箱体，外壳板材厚度2mm;布线合理规格、操作性能和功能安全可靠；
3.空气开关、断路器、刀闸、接线端子、保护设备(避雷器、热继电器、时间继电器、熔断器等)、测量设备(电压表、电流表、频率表、功率表等)所有硬件设备符合相关国家标准；
4.额定工作电压AC380V+5%(三相五线)；
5.额定频率50Hz；
6.绝缘电阻测量：A+B+C+N-地≧5МΩ、A+B+C-N≧5МΩ、A-B≧5МΩ、B-C≧5МΩ、C-A≧5МΩ；
7.保护措施和保护电路连续性检查：骨架对地≤0.1Ω、仪表门对地≤0.1Ω、电路安装板对地≤0.1Ω、功能单元对地≤0.1Ω
8.额定绝缘电压：660V；
9.爬电距离相与相之间≥12.5mm；
10.▲电气间隙相与相之间：≥5.5mm
11.带电部件与裸露导电部件之间：≥5.5mm
12.试验电压：1.89KV
13.▲支持温感、烟感接入，当超过预设阈值时，启动应急机制，自动切断电源保护配电柜及接入设备，实现PLC功能；
14.支持GSM、GPRS、3G、4G、5G等RTU物联网终端远程控制，实现手机、PAD等移动智能云端控制；
15.选定“启用定时计划”后,经过用户预先设定，即可以对显示屏进行定时自动开关控制，无需人工值守；
16.具有过流、短路等保护功能;符合成套设备的防护等级要求;符合短路耐受强度验证要求;符合绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火验证要求；
17.支持分布式自动逐级上电功能；
18.▲以上2-17项带▲项投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。
八、显示控制终端（1台）
▲1、主板：≥Intel 700系列芯片组，接口≥6个USB接口，其中≥3个USB 3.2接口，且为方便教学以及办公使用需前置≥2个USB 3.2接口及1个USB3.2 Type-C，≥1个HDMI，≥1个DP接口
2、CPU：Intel酷睿十三代I5-13400或以上， ≥10核处理器 主频2.5GHZ 
▲3、内存： 16G DDR5  5600内存,双内存插槽设计，支持设备后续升级
4、硬盘：搭载512G M.2 PCIE SSD+1TB机械硬盘
▲5、显卡：Nvidia Quadro P1000-4G 专业显卡或以上性能
▲6、网卡：集成10/100/1000M以太网卡,标配原厂无线网卡
7、键盘、鼠标：防水抗菌键盘、抗菌鼠标。
8、电源：≥180W节能电源，能效可达85%
▲9、机箱：为满足客户灵活的使用场景，要求机箱必须为可立可卧式，机箱大小为≤8.2L，纤细机箱设计，提高办公舒适性，顶置电源开关键，方便使用。
10、显示器 ：配备23.8寸显示器，分辨率为1920×1080，视频双接口，具有低蓝光护眼功能，。
九、系统集成（1项）
（一）显示屏结构施工
1.室内挂墙安装方式，采用钢材料结构框架，四周不锈钢材料包边。
2.镀锌钢管，型号包括：40*80*2.0、40*40*2.0、20*40*2.0、30*40*2.0、40*40*3.0、20*40*3.0、30*40*3.0、40*40*5.0、20*40*5.0、30*40*5.0符合中国ROHS GB/T26572-2011电子电气产品中限用物质的限量要求。
3.▲结构检测结果：铅（Pb）含量不超5mg/kg，镉（Cd）含量不超5mg/kg，汞（Hg）含量不超5mg/kg，六价铬（Cr VI）非金属含量不超10mg/kg、金属呈阴性，多溴联苯、多溴二苯醚单类均不超5mg/kg，均未超限；投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。
4.▲中性盐雾测试，满足GB/T 2423.17-2008测试标准，测试后样品外观无明显腐蚀；投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章。
(二)、集成安装
1、由于显示控制端离屏体有一段距离，安装需保证两端连接布线美观。
2、安装所需的所有线材、辅材等包干。
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	▲二、商务服务要求表

	交货时间及地点
	1、合同签订日期：中标通知书发出后7日内。 
2、交货（实施）时间：合同签订之日起10个日历日内完成采购，具体调试安装时间由采购方另行通知。
3、交货地点：广西南宁市采购人指定地点（广西水利电力职业技术学院）。

	质保期
	按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期从验收合格之日起整机不少于3年（技术参数中有特别指明质保期的按参数要求，厂家质保期高于采购要求的按厂家质保），质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期过后提供终身技术支持和维护。

	产品质量与售后服务要求
	1、所投产品必须能实质性响应采购要求（所投产品应完全满足或优于采购参数要求），供货时能按照采购需求的要求提供厂家的生产厂家针对此项目的原厂授权函原件，供货证明原件，售后服务承诺函原件，且均须加盖生产厂家公章，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，采购人可作废标处理，并依法向供应商追究违约责任。
2、故障响应时间：成交供应商收到采购人的故障维修通知后30分钟内电话服务应答，2小时内到达现场进行维修，4小时内排除故障，如24小时内无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施。

	实施和安装要求
	本项目为交钥匙工程，成交后，供应商需应严格按竞标产品的安装规范要求进行安装调试，保证设备正常运行，质量合格。
（1）根据采购要求的工期提供项目实施方案及进度安排计划表；
（2）供应商必须服从采购单位现场负责人的指挥，按指定地点进行设备安装、调试，确保设备安装符合国家现行技术规范标准；
（3）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责；
（4）项目实施过程中产生的垃圾废料由供应商负责清理至校外。

	付款方式
	 项目安装调试且经采购人最终验收合格后，中标人开具增值税专用发票给采购人，采购人在收到发票后10个工作日内支付100%合同货款。

	验收要求
	1、验收标准：按合同要求及国家标准进行验收。验收时，采购人将严格按照合同要求及国家标准进行验收，对照采购文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查（如有）。如交付产品不能满足采购要求和合同约定质量标准的视为验收不合格，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 
2、供应商完成设备安装与调试后，需对拟交付的合同成果及其组件进行自检并提出书面验收申请，经采购人同意后共同组织验收，签写相应验收意见并签名确认。如对验收存在异议的，可聘请第三方按合同约定组织验收，所有费用由成交供应商负责。
3、货物（设备）验收合格，项目约定产品或服务方可正式交接，双方对相关货物清单、随机附件及验收结论意见书等书面材料进行清点签字后，作为项目的最终验收。
4、验收费用：验收所产生的劳务费、检验费及相关发生的全部费用均由成交人承担。

	其他要求
	1、供应商必须实质性响应本项目标注“▲”的技术参数要求，不允许负偏离，对技术参数要求中非标注“▲”的技术参数负偏离项数不超过3项，否则视为无效响应。投标时，供应商所投产品须满足或优于技术参数配置要求【需提供《商务、技术响应、偏离情况说明表》（格式自拟）、《竞标报价表》和投标产品的《技术参数配置清单》（格式见附件）及检测报告复印件等相关佐证材料，以上材料加盖供应商公章】， 否则视为无效响应。
2、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，本项目采购的产品如属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的产品的，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章，否则响应文件作无效竞标处理。
3、供应商在参与竞标报价前需仔细阅读项目采购的技术及商务要求，评估自身履约能力，谢绝恶意低价、不按要求报价、中标后无故放弃、不按合同履行等违约行为。对出现此类行为的成交供应商，将根据在线竞价违约处理规则，依法依规提请政采云平台进行处罚，并保留依法追究违约责任的权利，供应商的违约行为列入不良记录记入政府采购诚信档案。采购单位有权将在线询价单中的商务要求列入合同条款，否则有权拒签合同。
4、中标公示期内若有其他供应商质疑情况下，中标单位必须提供与标书技术要求及功能符合的样品一套至采购人处进行整体性能与标书文件核对，协助质疑答复。如出现所提供样品不符招标要求或无法提供样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。







附件

竞  标  报  价  表

项目名称：                                                                                    单位：元
	项号
	货物名称
	品牌
	单位
	数量
①
	单价
②
	竞标报价
③=①×②

	1
	
	
	套
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币      （￥：   ）


注: 1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两数位。
2、供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
3、报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：                    
供应商（盖公章）：      
日 期：   年   月   日






货物技术参数配置清单
项目名称： 
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	技术参数及性能配置

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、技术参数及性能配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。	

法定代表人或者委托代理人（签字）：
供应商（盖公章）：      
日  期：    年   月   日


