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项目需求
	★ 一、项目要求及技术需求

	项
号
	采购
标的
	数量
	单位
	推荐品牌
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	P5全彩显示屏
	50.69
	㎡
	联建光电、强力巨彩、洲明
	1.显示屏显示尺寸：宽度≥10.56m，高度≥4.8m；点间距≤5mm，像素点组成：SMD 1R1G1B三合一表贴，像素密度：40000 dots/㎡。
2.封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光；刷新率兼容720Hz～7680Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项；反光率：≤1%；白平衡亮度：0-6800cd/㎡可调，亮度调节：0～100%亮度可调，256级手动/自动/软件调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能，亮度均匀性＞99%；对比度≥11000:1；灰度等级≥16bit，依据LED灯发光曲线参数，一级一级的灰度进行亮度、色度修正。分段多套校正数据，实现显示自动匹配灰阶校正数据。
防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，防护等级达到IP65。
为不影响屏体周边人员的健康，要求投标人所投LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音小于1.4dB；所投LED显示屏观看舒适度需符合：人眼视觉舒适度（VICO）1级，基本无疲劳感。
3.驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统。
4.维护方式：前后双向维护。
5.整屏平整度≤0.05mm，模组平整度≤0.03mm。
6.色温800K—20000K可调；可自定义色温值，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节，色温调节范围（不同电平灰场）与目标色温误差≤100K；色域空间≥120%NTSC，LED显示屏ColorSpace覆盖率≥170%YUV（PAL）。
7.水平视角≥172°，垂直视角≥172°。
8.峰值功耗≤500W/m²，平均功耗≤160W/m²。
9.供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作。
10.根据GB4943.1-2022标准，进行过载试验，测试结束后，电阻变化量不超过20%。根据GB/T34662-2017标准，将LED显示屏安全性、电磁兼容性、显示亮度、像素中心距、外壳防护等级、基色主波长、白场色坐标作为考核项，LED显示屏对使用、维护或有关人员无危害，符合重要质量特性，无致命缺陷。根据GB4943.1-2022标准以及GB/T34662-2017标准进行温度试验，通过测量模组可触及表面的温度，以及金属零部件温度，热能量源分级符合TS1级。LED显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈，并形成数据，保存周期为100天，并可在控制软件端提取数据，保证用户实时了解现场屏体及使用环境情况。 
    防信号远程窃密技术：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，从99KHz~1.2GHz，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用；干扰信号强度10KHz~230MHz：小于90dBuV；干扰信号强度235MHz~1.2GHz：小于97dBuV；传导抑制＞36dB；可以单机使用、可以组网使用；防电力远程窃密技术：采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备；覆盖范围：1.1KHz~1.5GHz；输入/输出电源滤波设计抑制信号强度，具有很好的电磁兼容性；产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启时节能55%以上。
11.LED显示屏保护地端子应有标记。进行标记耐久性试验后，标记牢固、清晰可辨。LED显示屏在熔断器和开关电源处应有警告标识。

	2
	简易箱体
	50.69
	㎡
	联建光电、强力巨彩、洲明
	1.压铸铁箱，采用CNC加工，尺寸容差小于0.2mm。
2.与显示屏配套。
3.防护等级： IP65 ；板材厚度1.0mm。
4.标准常规箱体框规格（长*宽*厚） 960mm*960mm*90mm（不含模组）。

	3
	接收卡
	60
	张
	同尔、卡莱特、小鸟
	1.集成HUB75，无需再配转接板。
2.单卡最大带载192×1024像素，最多支持24组并行数据。
3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。
4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。
5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力。
6.支持低亮高灰。
7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。
8.支持箱体标定和快速标序。
9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示。
10.支持数据偏移，支持误码侦测。
11.支持环路备份，支持固件备份。

	4
	视频处理器
	1
	台
	同尔、卡莱特、小鸟
	1.信号接口包括2路DVI，1路HDMI，1路SDI；最大带载390万像素。
2.6路千兆网口输出，支持单机或双机冗余备份。
3.独立音频输入和音频输出，支持HDMI音频解析。
4.设备支持3.5 寸液晶面板，可实时显示型号、IP地址、窗口及信号源的分辨率以及状态信息、输出网口的状态、屏幕大小及帧频信息、网线连接状态、屏体亮度等。
5.支持有限转完全功能，可将输入的有限动态范围画面调整至全范围输出，可有效避免有限动态范围画面在LED显示屏上显示黑色时出现暗亮问题。
6.根据显示屏分辨率对输入图像进行任意缩放，包括裁剪后缩放、画中画缩放、点对点模式、全屏缩放、自定义缩放等，画面缩放后，大屏显示依然清晰。
7.支持在没有外部视频源接入的情况下，自生成13种测试模式，包括纯色、渐变色、竖条横条、左右斜条，检查 LED显示屏的基本显示是否正常。
8.视频源位深支持8bit输入，格式支持RGB444、YCbCr444、YCbCr422等格式，帧率可支持23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60/120/144Hz等。
9.最大支持16种预置模式无缝切换，每个预置模式包含视频源的图层、缩放大小、裁剪、色调、饱和度、亮度补偿、对比度、色域、亮度、色温，并且可以通过前面板的旋钮直接加载画面，更加简便。
10.最大支持三画面输出。
11.系统支持千兆RJ45网口可进行任意组合的横向、竖向拼接，完美实现异型构造，网口间拼接至完整画面的时间≤2ms。
12.通过多功能卡可对每个网口的亮度进行0～100%范围内的任意单独控制调节，还可应用于远程管理、自动控制、定时开断 LED 屏幕电源。
13.支持亮度调节，在低亮度状态下仍能清晰呈现画面层次；针对小间距 LED 显示屏，当亮度处于10% 以下时，灰度损失程度微小到人眼难以觉察，可在低亮度环境中展现更广泛的灰阶范围。
14.借助软件、控制器与接收卡的协同配合，能够快速校准并修复显示屏模块及箱体之间的缝隙，高效解决拼接处的间隙问题。
15.设备直接通过USB2.0级联，级联数据下发，发送速率最高可达60Mb/s，最大支持64台同时调节亮度、色温、设备之间同步性，符合大型高标准活动现场低延时要求。

	5
	可视化播控器
	1
	台
	卡莱特、同尔、小鸟
	1.支持不少于2路HDMI 1.4输入、1路HDMI2.0输出、1路USB-C视频输出，同时具备USB2.0、USB3.0、USB-C接口，用于连接鼠标、键盘、U盘、摄像头等外设。
2.支持6路千兆网口输出，最大点对点带载390 万像素，最宽支持7680像素，最高支持4320像素。
3.采用无风扇设计，无噪声，不吸尘，无易损机械部件。
4.设备基于Android13系统，支持安装第三方APP应用，支持双4K视频同时解码播放，一路信号源同时显示多路信号源，支持画中画、画外画。
5.设备的CPU为8nm LP制程，采用ARM big.LITTLE  架构，结合四核高性能Cortex-A76（最高主频 2.4GHz）和四核高能效Cortex-A55（最高主频  1.8GHz）。
6.支持通过TypeC接口使用以下功能：USB直连电脑，电脑通过USB直连调试设备；外接USB或TypeC设备，如U盘、鼠标、键盘、屏幕等。
7.可适配红外触摸框，电子白板书写流畅（选配红外边框、触摸液晶屏），可批注和截屏HDMI输入画面。
8.多支持终端无线投屏、镜像反控、无线快照，支持USB-A和USB-C接口投屏器。
9.支持亮度传感器，自动调节显示屏亮度。
10.可用红外/蓝牙遥控器、鼠标、键盘进行文件浏览、文档编辑。
11.支持不低于六种节目发布方式：U盘：支持NTFS、FAT32和exFAT格式的U盘，通过直接放入视频、图片、素材，或通过客户端软件导入节目后插入设备的USB口来发布播放节目。手机APP：支持Android端、IOS端等移动端软件发布节目到设备。电脑端软件：支持Windows运行客户端软件发布节目到设备。云平台web端：支持设备上云到云平台，通过浏览器访问云平台web端发布节目到设备。局域网web端：支持通过浏览器访问局域网内设备的IP，登录局域网WEB控制端，通过局域网WEB控制端发布节目到设备。产品系列内的软件：支持通过系统内置软件进行节目编辑并发布节目到设备内。
12.支持不低于五种连接控制方式：局域网连接控制：支持通过LAN接口、Wi-Fi连接进行局域网连接，并对设备进行控制和管理。互联网连接控制：支持通过LAN接口、Wi-Fi连接进行互联网连接云平台，并通过云平台浏览器web端来对设备进行控制和管理。RS232连接控制：支持通过RS232连接进行中控控制。USB线连接控制：支持电脑通过USB线连接设备，并对设备进行控制和管理。中控控制：支持通过RS232连接、局域网连接的方式进行中控控制，且LAN接口、Wi-Fi连接支持对IP 地址、子网掩码、网关等参数进行手动设置，无缝对接市场主流中控平台。
13.支持在设备系统内通过U盘安装、浏览器下载、应用市场安装等方式安装第三方apk。
14.支持通过客户端软件或云平台设置节目排程，播放器按照节目排程预设的时间定时播放节目。节目排程分类如下：轮播：多个轮播节目在时间重叠时，系统会按优先级顺序轮流循环播放。插播：当与轮播时间重叠时，插播会立即中断轮播并抢占播放权。多个插播重叠时，仅播放优先级最高的一个（不轮替）。
15.支持通过客户端软件或云平台设置指令排程，通过指令排程设置定时亮度、音量调节，播放器到了排程的设置时间就会按照指令排程的设置自动调节亮度、音量。
16.支持多台设备画面完全同步，支持通过互联网同步：当每个设备联网时，在WEB控制界面启用NTP功能，设置NTP服务器地址，所有设备同步至同一网络时间，然后每个设备发布一样的同步节目，同步节目会根据设备时间调节播放进度，从而做到多台设备的节目画面完全同步。局域网同步：指定一台设备作为主播放器，在其WEB控制中开启NTP服务并勾选“NTP服务器”选项，其他设备作为从播放器，输入主播放器的IP 地址作为NTP服务器（不勾选“NTP服务器”选项）， 所有从播放器设备时间跟随主播放器设备时间同步，然后每个设备发布一样的同步节目，同步节目会根据设备时间调节播放进度，从而做到多台设备的节目画面完全同步。
17.支持Android端、IOS端等移动端软件一键调节音量、开关大屏显示、亮度、色温、切换节目等功能。 支持任意系统手机通过浏览器访问局域网web或云平台web，一键调节音量、开关大屏显示、亮度、色温、切换节目等功能。支持通过Wi-Fi/LAN/4G/5G等方式一键调节音量、开关大屏显示、亮度、色温、切换节目等功能。
18.支持iOS、Android、Windows等系统投屏。支持2K、4K等分辨率投屏，最高支持4K分辨率投屏。支持通过transcreen软件、发射器、AirPlay协议、DLNA协议、Miracast协议和Cast+协议等方式进行投屏，支持最多16个设备同时进行16分屏投屏。

	6
	全彩电源
	285
	台
	中电、创联、铂强
	1.输出：直流电压 5V。
2.额定电流 40A。
3.电流范围 0～40A。
4.额定功率 200W。
5.纹波与噪声 150mVp-p。
6.电压调节范围 4.5～5.5V。
7.电压精度 ±2.0%。
8.线性调整率 ±0.5%。
9.负载调整率 ±2%。
10.启动、上升时间：2000ms，50ms/230VAC  负载100%。
11.保持时间（Typ）：20ms/230VAC  负载100%。
12.输入：电压范围 176～264VAC。
13.频率范围 47～63Hz。
14.功率因数（Typ）：PF≥0.5。
15.效率（Typ） ≥88%。
16.电流： 2.0A/230VAC。
17.浪涌电流（Typ） 60A/230VAC。
18.泄漏电流 <1mA/230VAC。
19.保护：过负载110%～150% rated。

	7
	显示屏钢结构
	62.4
	㎡
	定制
	1.钢结构内框，铝塑板包边。
2.基础钢结构通用要求：（1）显示屏支撑钢结构全部采用国标型材，严禁使用非标、翻新、薄料钢材；（2）钢结构整体必须做完整防锈防腐处理。
3.分级焊工资质强制要求（投标须附全套资质复印件并加盖公章，人证合一）。
（1）核心受力部位（主立柱、主梁、悬挑节点、预埋件连接焊缝）的施焊焊工，需同时具备以下条件：①应急管理局核发且在有效期内的熔化焊接与热切割特种作业操作证；②建筑焊工证；③人社部门核发的焊工三级（高级工）及以上职业技能等级证书。
（2）次要受力构件（次梁、横向连接杆、辅助支撑框架）的施焊焊工，须具备应急管理局核发的焊工特种作业证和人社部门核发的焊工四级（中级工）及以上证书。
（3）非受力装饰支架、铝塑板配套小框架的施焊焊工，仅需持有有效期内的熔化焊接与热切割特种作业操作证。
（4）所有进场焊工需提供近3个月投标单位社保缴纳凭证，严禁临时外包无资质散工；采购人可现场核验证书原件，资质不符立即停工整改。
4.焊接施工强制标准
（1）施工应严格执行《钢结构焊接规范》GB 50661和《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205；所有受力焊缝满焊，无气孔、夹渣、裂纹、虚焊，焊脚尺寸匹配结构受力计算要求。
（2）焊口打磨平整，整体三层防腐工艺：环氧富锌底漆 + 云铁中间漆 + 户外耐候面漆，防腐涂层总厚度≥120μm。
（3）高空焊接作业人员必须持有高空作业特种作业操作证；动火作业时需配备防火毯、干粉灭火器；校园内动火施工需提前向校方安保报备。
5.结构深化与验收资料要求：成交供应商中标后须出具完整的钢结构受力计算书、节点深化施工图，经采购人确认后方可下料加工；施工完工后移交钢材材质单、焊工资质台账、焊接自检记录、防腐施工记录、整体尺寸实测记录表等全套资料，资料不全不予分项验收。

	8
	木工包边装饰
	62.4
	㎡
	定制
	1.屏体采用铝塑板封边，用铝塑板把屏体四周封好，用于防水、防尘，装饰柱子。
2.厚度：4mm。

	9
	平板
	1
	台
	华为、联想、小米
	1.处理器：核心数≥8核。
2.系统内存：≥12GB。
3.固态存储：≥256GB。
4.操作系统：Android 11及以上或Harmony 2.0及以上。
5.屏幕尺寸：≥11.5英寸。
6.屏幕分辨率：≥2.8K。

	10
	配电箱
	1
	台
	鹏安、拓桥、南田
	1.当温度、湿度、烟雾等异常时，可以给PC发送信息通知。
2.软件实时监控温度、湿度、烟雾、电流、电压、电能、通道开关显示情况等。
3.支持分布式级上电/断电功能。
4.支持高温断电，高湿断电，烟雾断电。
5.支持电脑、IPAD控制。
6.自动安检功能，自动识别操作人员的电工证，人证合一后箱门自动开启，通过云端大数据平台、近场通信、物联网边缘计算等众多技术自动识别现场操作人员的电工证，对现场电箱操作人员的运维资格进行全方位管控。
7.通过云端大数据平台的风险审核和防范机制，实现一个证件在限定时间内只能在同一个项目和地点操作配电柜的权限，堵住转借证件的异常事件漏洞。如果某个证件发生多次违规操作，云端平台将自动录入黑名单禁止操作，并将相关证件信息上传至政府监管平台；通过云端大数据运算平台可按照配电柜的安装位置、操作人员的证件信息、操作记录等众多条件来查询和追溯单台或多台电箱的运维情况，能输出多种数据图表，为异常情况下界定事件责任、提高管理水平提供辅助决策；电脑不开机情况下，能够独立存储网络、遥控、RS485、按钮控制配电柜合分闸操作离线记录，设备上线后自动上传电脑；电脑不开机情况下，能够独立存储所有告警记录，设备上线后自动上传电脑；电脑不开机情况下，能够支持每天4次、100天自动巡检离线记录，设备上线后自动上传电脑；运行参数监测，自动生成运行趋势图。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件并加盖投标人公章）
8.告警事件记录与分析。
9.PC端管理软件支持SQL数据库，防数据篡改，支持10万+记录。
10.支持接入多个温湿度传感器。
11.支持接入多个组态屏，方便多屏分布式管理。
12.独立空调控制回路，支持温度或定时两种控制模式。

	11
	上电自启动器
	3
	套
	定制
	1.工作电源：12V±20%，50Hz。
2.外形尺寸：85mm×50mm×35mm。
3.重量：150g。
4.来电启动延时时间：10秒。
5.控制输出方式：常开触点、脉冲输出。
6.功耗：100mW。

	12
	排气扇
	2
	个
	定制
	1.换气风量：750m³/h。
2.换气功率：36W。
3.开孔尺寸：300×300mm。
4.换气噪声：45dB(A）。
5.转速：1250r/min。
6.适用面积：30-37㎡。

	13
	百叶窗
	5
	个
	定制
	1.包含三台空调主机内嵌至显示屏框架。
2.材质：采用铝合金材质。通风性能：确保百叶窗的通风性能良好，以保证空调外机的正常通风散热。
3.防雨性能：阻雨率95%。
4.定制调节功能：叶片角度可根据建筑朝向定制调节，兼顾空调外机散热效率与建筑立面美观度。

	14
	P5户外工程款显示屏
	13.52
	㎡
	联建光电、强力巨彩、洲明
	1. 需与第一项为同一品牌
2.屏体技术参数：
（1）显示屏显示尺寸：宽度≥10.56m，高度≥1.28m；点间距≤5mm，像素点组成：SMD 1R1G1B三合一表贴，像素密度：40000Dots/㎡。
（2）封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光；刷新率兼容720Hz～7680Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项；反光率：≤1%；白平衡亮度：0～6800cd/㎡可调，亮度调节：0～100%亮度可调，256级手动/自动/软件调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能，亮度均匀性＞99%；对比度≥11000:1；灰度等级≥16bit，依据LED灯发光曲线参数，一级一级的灰度进行亮度、色度修正。分段多套校正数据，实现显示自动匹配灰阶校正数据；防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，防护等级达到IP65；为不影响屏体周边人员的健康，要求投标人所投LED显示屏在正常工作中，显示屏1m范围内，前后左右4个位置噪音小于1.4dB；所投LED显示屏观看舒适度需符合：人眼视觉舒适度（VICO）1级，基本无疲劳感。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件并加盖投标人公章）。
（3）驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统。
（4）维护方式：前后双向维护。
（5）整屏平整度≤0.05mm，模组平整度≤0.03mm。
（6）色温800K—20000K可调；可自定义色温值，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节，色温调节范围（不同电平灰场）与目标色温误差≤100K；色域空间≥120%NTSC，LED显示屏ColorSpace覆盖率≥170%YUV（PAL）。
（7）水平视角≥172°，垂直视角≥172°。
（8）峰值功耗≤500W/m²；平均功耗≤160W/m²。
（9）供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作。
（10）根据GB 4943.1-2022标准，进行过载试验，测试结束后，电阻变化量不超过20%。根据GB/T34662-2017标准对LED显示屏安全性、电磁兼容性、显示亮度、像素中心距、外壳防护等级、基色主波长、白场色坐标作为考核项，LED显示屏对使用、维护或有关人员无危害，符合重要质量特性，无致命缺陷。根据GB 4943.1-2022标准以及GB/T34662-2017标准进行温度试验，通过测量模组可触及表面的温度，以及金属零部件温度，热能量源分级符合TS1级；LED显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈，并形成数据保存周期为100天，并可在控制软件端提取数据，保证用户实时了解现场屏体及使用环境情况。防信号远程窃密技术：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，从99KHz~1.2GHz，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用；干扰信号强度10KHz~230MHz：小于90dBuV；干扰信号强度235MHz～1.2GHz：小于97dBuV；传导抑制＞36dB；可以单机使用、可以组网使用；防电力远程窃密技术：采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备；覆盖范围：1.1KHz~1.5GHz；输入/输出电源滤波设计抑制信号强度，具有很好的电磁兼容性；产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启时节能55%以上。（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件并加盖投标人公章）。
（11）为了所投LED显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合VW-1/UL94V-0；（投标时须提供国家认可的第三方检测机构出具的与显示屏同一品牌的排线检测报告复印件并加盖投标人公章）。
（12）为保证所提供产品来源正规，需承诺供货时提供加盖制造商公章的授权、质保承诺书。

	15
	框架结构
	14.34
	㎡
	定制
	1.钢结构内框，尺寸：11.2m×1.28m，铝塑板边框；
2.钢材为国标型材，整体三层户外防腐处理；
3. 焊接、焊工资质、施工规范、验收资料全部按照本文件第7项「显示屏钢结构」条款要求执行。

	16
	开关电源
	72
	台
	中电、创联、铂强
	1.输出：直流电压 5V。
2.额定电流 40A。
3.电流范围 0～40A。
4.额定功率 200W。
5.纹波与噪声 150mVp-p。
6.电压调节范围 4.5～5.5V。
7.电压精度 ±2.0%。
8.线性调整率 ±0.5%。
9.负载调整率 ±2%。
10.启动、上升时间：2000ms，50ms/230VAC  负载100%。
11.保持时间（Typ）：20ms/230VAC  负载100%。
12.输入：电压范围 176～264VAC。
13.频率范围 47～63Hz。
14.功率因数（Typ）：PF≥0.5。
15.效率（Typ） ≥88%。
16.电流： 2.0A/230VAC。
17.浪涌电流（Typ）：＜60A/230VAC。
18.泄漏电流：＜1mA/230VAC。
19.保护：过负载 110%～150% rated。

	17
	接收卡
	12
	张
	卡莱特、同尔、小鸟
	1.支持同异步双模播放盒、异步发送卡、同步发送卡以及二合一视频处理器。
2.支持所有常规芯片的模组，支持主流 PWM 芯片模组。
3.支持静态至 1/128 扫的任何扫描方式，支持抽点、空点设置。
4.通信方式：千兆网口。
5.带载范围：最大带载26万点（512*512）。
6.接收卡可任意排序，纳秒级同步。
7.支持 256～65536 级。
8.智能设置：简单几步完成智能设置，通过屏体走线设置可以配合任意走线方式的显示屏单元板。
9.接收卡集成屏幕测试功能，测试显示屏亮度均匀度和显示屏模组平整度。
10.2个5V 电源接口，2个千兆网口，12组 HUB75E接口。
11.输入电压：4.0V～5.5V。
12.工作功率：5 瓦。

	18
	异步播放盒
	1
	台
	卡莱特、同尔、小鸟
	1.支持2路千兆网口输出，整机最大带载为130万像素，最宽带载4096像素，最高带载2560像素，支持同步输入显示或者异步播放显示，支持设置同异步优先级，支持同步输入画面缩放显示。
2.设备自带32G内存，用户可用25G存储容量，支持通过USB接口进行播放素材的传输。
3.支持1路HDMI 1.4信号输入，支持画面裁剪/缩放。
4.支持简体中文、繁体中文、英语、阿拉伯语、法语、葡萄牙语等多种语言切换。
5.设备支持图片、视频、TXT、RTF、Word、Excel、PPT、中国天气、全球天气、环境信息、多风格时钟、正计时、倒计时、网页、流媒体、新闻、特效字、摄像头节目、数据库节目、modbus节目等多种类型节目播放。
6.为了方便客户使用，可通过U盘进行自定义开机动画与背景图片配置；也可自定义型号，设备进行恢复出厂设置也不会导致型号重置，可清空型号数据重置型号。
7.通过设置继电器排程，定时控制继电器的断开和闭合，来定时控制屏幕的供电；支持通过自动继电器控制，休眠时屏幕断电，唤醒时屏幕上电。
8.可通过多种途径进行节目发布：U盘发布、局域网发布；可通过APP、客户端软件、web平台等多种平台进行节目发布。
9.可实现局域网内个人设备保护，防止信息泄露。用户可在客户端软件、web平台、APP内进行密码修改，通过局域网访问设备时需要输入密码才能够进入。
10.支持通过串口（RS232/RS485）及网络（TCP/UDP）协议接入中控设备。
11.设备网络通讯方式可支持USB线、LAN、Wi-Fi通讯等。
12. 单行文本、多行文本，支持静态和动态显示，单个高清视频窗口或最多标清视频窗口、多个图文、滚动字幕、滚动图片、LOGO、日期时间星期、天气预报。实现自由分屏功能，不同区域显示不同内容，窗口任意叠加，支持完全透明、不透明等效果。

	19
	铝塑板封背面
	14.34
	㎡
	定制
	1.采用铝塑板封背面。
2.厚度：4mm。
3.屏体背面用铝塑板封好用于防水、防尘。

	★ 二、商务要求

	报价要求
	1.供应商报价时必须全部响应本文件的“项目要求及技术需求”，无负偏离，否则报价无效。
2.项目为总价包干，竞标报价包含货物、服务、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、垃圾清理搬运、保洁等各种费用，以及安装、调试等费用。本文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目；或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏，需承担的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、验收检测费、合理利润、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
3.供应商在报价时必须按附件格式提供响应文件（加盖单位公章）扫描件，否则报价无效。如果不能按时按要求提供，则视为供应商响应无效。
4.供应商应仅就推荐品牌进行报价，否则响应无效。

	质保期及免费维护期限
	质保期为3年（分项货物有要求按分项要求，具体以报价文件承诺为准）。若产品生产厂家免费质保期超过此年限的，在合同履行过程中按厂家规定执行，自通过验收合格之日起至质保期届满且经采购人确认无任何质量问题时止。质保期内，提供免费上门维修服务，免收维修费和配件费，保障正常运行并提供终身技术支持。

	交货时间
及地点
	1.货物安装时间：合同签订之日起15个工作日内，供应商须按采购人的要求全部供货调试完毕。如果出现不能按时供货，则视为成交供应商违约，采购人有权终止合同，并追究成交供应商的违约责任，所造成的损失由成交供应商承担。
2.交货地点：广西南宁市采购人指定地点。

	安装与验收
	1.免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常使用货物；其余按报价人承诺进行。
2.验收：按照《项目要求及技术需求》、响应文件的各项指标和国家有关质量标准进行最终验收。
（1）成交供应商承诺所供 LED 显示屏及配套所有组件、配件均为原厂全新原装正品，不得提供二手、翻新、返修、拆机、库存积压老化货品。
    （2）到货开箱须查验原厂未拆封包装、设备铭牌、机身序列号、出厂合格证；采购人有权记录序列号，必要时向生产厂家进行真伪核验，供应商须无条件配合。开箱发现二次封箱、拆装痕迹、使用磨损痕迹，或原厂核验非原厂全新货品，直接判定验收不合格，采购人有权拒收、退货，由此产生的一切费用、损失由成交供应商承担，并视为供应商违约，采购人有权终止合同并追究相应责任。
（3）如所供货物与要求不相符，采购人有权退货或要求成交供应商进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，则视为成交供应商违约，采购人有权终止合同，并追究成交供应商的违约责任，所造成的损失由成交供应商承担。

	售后服务
要求
	    1.质保期内，成交供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
2.专业维修工程师提供服务，一旦发生故障，2小时内响应，24小时内解决故障，否则须在两个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。
3.保期届满后，成交供应商对货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

	付款方式
	合同签订后，成交供应商交货且安装调试完成并经采购人验收合格无异议后五个工作日内开具发票给采购人，采购人自收到成交供应商发票之日起二十个工作日内，由采购人一次性付清成交供应商的全部货款（无预付款）。

	合同签订
	本项目不采用政采云的合同模板格式。成交供应商应当在成交结果确定之日起五个工作日内，以附件2的合同格式，按照确定的采购标的、规格型号、成交金额、成交数量、技术和服务等事项，与采购人签订采购合同。成交供应商不按要求或超期不与采购人签订合同的，采购人有权取消其成交资格，并按规定追究其责任。

	其他说明
	政采云系统排名第一的成交候选人为成交供应商，排名第一的成交候选人报价无效、放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以按顺序由排在后面的成交候选人递补，也可以决定重新采购。

	其他技术及服务要求
	LED显示屏配套钢结构施工，须充分考虑抗风安全要求：钢结构支架下方舞台部位，增设4根钢筋混凝土立柱；立柱需穿透舞台板面，向下嵌入原生地表深度不小于 500mm；立柱内置钢筋应与显示屏钢结构主体可靠焊接，确保整体结构抗风稳定、安全牢固。本项目钢结构全部由成交供应商负责设计（出具设计图）、施工（出具详细施工方案），对整体抗风、结构安全负全部责任，施工完成须满足现场抗风使用安全要求。



附件1：响应文件格式



响 应 文 件 (封面)



项目编号： 2026071107202 
项目名称：民大附属中学户外P5全彩屏采购项目 附属中学户外P5全彩屏采购项目

供应商名称：                         （盖公章）




年    月    日


[bookmark: _Hlk153548962]竞 标 声 明

致：广西民族大学
我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址：                。
我方愿意参加贵方组织的民大附属中学户外P5全彩屏采购项目附属中学户外P5全彩屏采购项目（2026071107202  ）的竞标。为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1． 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2． 在此，我方宣布同意如下：
(1)  询价文件是合同的组成部分，将按询价文件的约定履行合同责任和义务。
(2)  已详细审查全部询价文件，包括补遗文件（如有），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
(3)  同意提供按照贵方可能要求的与竞标有关的一切数据或者资料。
(4)  响应询价文件规定的竞标有效期。
3． [bookmark: _Hlk160114349]我方在此声明：我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
4． 与本次询价有关的一切正式往来信函请寄：                                
电话/传真：                          电子函件：                             
开户银行：                          账号/行号：                        
5． [bookmark: _Hlk153551647]以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。

法定代表人或委托代理人（被授权人）（签字）：           
供应商名称（盖公章）：                                 
                                                         年    月    日


[bookmark: _Hlk133242334]报 价 表

项目名称：民大附属中学户外P5全彩屏采购项目
项目编号：2026071107202          
金额单位：人民币（元）
	[bookmark: _Hlk148625951]序号
	[bookmark: _Hlk137742862]采购标的
	品牌
	型号规格
	生产厂家
	数量
①
	单位
	技术参数及性能配置、服务要求
	质保期
	单价
②
	单项合价
③=①×②

	1
	P5全彩显示屏
	
	
	
	50.69
	㎡
	
	
	
	

	2
	简易箱体
	
	
	
	50.69
	㎡
	
	
	
	

	3
	接收卡
	
	
	
	60
	张
	
	
	
	

	4
	视频处理器
	
	
	
	1
	台
	
	
	
	

	5
	可视化播控器
	
	
	
	1
	台
	
	
	
	

	6
	全彩电源
	
	
	
	285
	台
	
	
	
	

	7
	显示屏钢结构
	
	
	
	62.4
	㎡
	
	
	
	

	8
	木工包边装饰
	
	
	
	62.4
	㎡
	
	
	
	

	9
	平   板
	
	
	
	1
	台
	
	
	
	

	10
	配电箱
	
	
	
	1
	台
	
	
	
	

	11
	上电自启动器
	
	
	
	3
	套
	
	
	
	

	12
	排气扇
	
	
	
	2
	个
	
	
	
	

	13
	百叶窗
	
	
	
	5
	个
	
	
	
	

	14
	P5户外工程款显示屏
	
	
	
	13.52
	㎡
	
	
	
	

	15
	框架结构
	
	
	
	14.34
	㎡
	
	
	
	

	16
	开关电源
	
	
	
	72
	台
	
	
	
	

	17
	接收卡
	
	
	
	12
	张
	
	
	
	

	18
	异步播放盒
	
	
	
	1
	台
	
	
	
	

	19
	铝塑板封背面
	
	
	
	14.34
	㎡
	
	
	
	

	总报价：人民币              （￥                 ）

	交货期：


注： 
1． 报价表中的“采购标的”“数量”“单位”“技术参数及性能配置、服务要求”“质保期”“单价”“单项合价”列必须填写；“技术参数及性能配置、服务要求”如果篇幅过大，可用附件说明。货物类标的“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写，定制产品可写“定制”。
2． 本项目为总价包干，竞标报价包含货物、服务、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、垃圾清理搬运、保洁等各种费用，以及安装、调试等本文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的费用，或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、验收检测费、合理利润、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
3． [bookmark: _Hlk137742832]本报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效处理。



法定代表人或者委托代理人（签字）：                    
供应商名称（盖公章）：
联系电话：      
日期：   年   月   日



技 术 响 应 表
[bookmark: _Hlk137737138]
项目名称：民大附属中学户外P5全彩屏采购项目
项目编号： 2026071107202     

	项号
	货物/服务项目
	[bookmark: _Hlk135048614]询价文件要求
	供应商具体响应内容
	是否响应
询价文件要求

	1
	P5全彩显示屏
	
	
	

	2
	简易箱体
	
	
	

	3
	接收卡
	
	
	

	4
	视频处理器
	
	
	

	5
	可视化播控器
	
	
	

	6
	全彩电源
	
	
	

	7
	显示屏钢结构
	
	
	

	8
	木工包边装饰
	
	
	

	9
	平   板
	
	
	

	10
	配电箱
	
	
	

	11
	上电自启动器
	
	
	

	12
	排气扇
	
	
	

	13
	百叶窗
	
	
	

	14
	P5户外工程款显示屏
	
	
	

	15
	框架结构
	
	
	

	16
	开关电源
	
	
	

	17
	接收卡
	
	
	

	18
	异步播放盒
	
	
	

	19
	铝塑板封背面
	
	
	

	……
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk137740486]注：应对照询价文件逐条说明所提供货物和服务已对询价文件的项目要求及技术需求做出了实质性的响应，并声明与项目要求及技术需求条文的响应和偏离。如果“询价文件要求”栏及“具体响应内容”栏仅注明“符合”“满足”或简单“完全响应”等概括，将导致响应文件被拒绝。
特别提醒：第7项【显示屏钢结构】、第15项【框架结构】两行，供应商必须逐条应答新增焊工资质、焊接标准、防腐、施工资料全部条款；仅简单填写“满足/符合”视为负偏离，报价直接无效。填表要求：需列明拟投入各级焊工人数、证书等级、执行国标规范名称、承诺提供全套施工图纸及受力计算书。



法定代表人或者委托代理人（签字）：                    
供应商名称（盖公章）：      
日期：   年   月   日



商 务 响 应 表

[bookmark: _Hlk137738656][bookmark: _Hlk137742952]项目名称：民大附属中学户外P5全彩屏采购项目
项目编号： 202607110720    

	商务条款
	询价文件要求
	供应商的承诺或说明
	是否响应
询价文件要求

	报价要求
	1. 供应商报价时必须全部响应本文件的“项目要求及技术需求”，无负偏离，否则报价无效。
2. 本项目为总价包干，竞标报价包含货物、服务、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位、垃圾清理搬运、保洁等各种费用，以及安装、调试等本文件所列设备材料、功能配置需进行补充完善才能完成本项目的费用，或实际采购中产品材料、功能配置有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、验收检测费、合理利润、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。
3. 供应商在报价时必须按附件格式提供响应文件（加盖单位公章）扫描件，否则报价无效。如果不能按时按要求提供，则视为供应商响应无效。
4. 供应商应仅就推荐品牌进行报价，否则响应无效。
	
	

	质保期及免费维护期限
	质保期为3年（分项货物有要求按分项要求，具体以报价文件承诺为准）。若产品生产厂家免费质保期超过此年限，在合同履行过程中按厂家规定执行，自通过验收合格之日起至质保期届满且经采购人确认无任何质量问题时止。质保期内，提供免费上门维修服务，免收维修费和配件费，保障正常运行并提供终身技术支持。
	
	

	交货时间 及地点
	1. 供货安装时间：合同签订之日起15个工作日内，供应商须按采购人的要求全部供货调试完毕。如果出现不能按时供货的情况，则视为成交供应商违约，采购人有权终止合同，并追究成交供应商的违约责任，所造成的损失由成交供应商承担。
2. 交货地点：广西南宁市采购人指定地点。
	
	

	安装与验收
	1. 免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常使用货物；其余按报价人承诺进行。
2. 验收：按照《项目要求及技术需求》、响应文件的各项指标和国家有关质量标准进行最终验收。如所供货物与要求不相符，采购人有权退货或要求成交供应商进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，则视为成交供应商违约，采购人有权终止合同，并追究成交供应商的违约责任，所造成的损失由成交供应商承担。
	
	

	售后服务 要求
	1. 供应商提供的产品必须是未使用过的原厂原装全新产品。
2. 在质保期内，成交供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理并承担一切费用。
3.有专业维修工程师提供服务，一旦发生故障，2小时内响应，24小时内解决故障，否则须在两个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。
4.质保期届满后，成交供应商对货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。
	
	

	付款方式
	合同签订后，成交供应商交货且安装调试完成并经采购人验收合格无异议后五个工作日内开具发票给采购人，采购人自收到成交供应商发票之日起二十个工作日内，由采购人一次性付清成交供应商的全部货款（无预付款）。
	
	

	合同签订
	本项目不采用政采云的合同模板格式。成交供应商应当在成交结果确定之日起五个工作日内，以附件2的合同格式，按照确定的采购标的、规格型号、成交金额、成交数量、技术和服务等事项，与采购人签订采购合同。成交供应商不按要求或超期不与采购人签订合同的，采购人有权取消其成交资格，并按规定追究其责任。
	
	

	其他说明
	政采云系统排名第一的成交候选人为成交供应商，排名第一的成交候选人报价无效、放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以按顺序由排在后面的成交候选人递补，也可以决定重新采购。
	
	

	其他技术及服务要求
	无
	
	

	钢结构专项施工管理要求
	1. 钢结构施工不得转包分包；2. 钢结构单独分项验收，资料不全不予竣工；3. 钢结构3年质保，开裂锈蚀免费维修；4. 校园动火施工规范管理，落实安全防护。本项目全部钢结构、框架结构焊接安装工程，必须由成交供应商自有持证施工队伍实施，严禁转包、分包钢结构焊接、高空施工工序；一经查实，采购人有权终止合同，扣除全部履约保证金，并追究乙方全部损失。钢结构为独立分项验收内容：焊缝质量、防腐工艺、焊工资质台账、全套施工资料任一不达标，整体项目不予竣工验收，暂缓支付全部合同款项。质保约定：钢结构、框架结构质保期与屏体统一为3年；质保期内出现焊缝开裂、锈蚀、防腐层脱落、结构变形等质量问题，成交供应商48小时内到场免费重新焊接、重做防腐、更换损坏型材，产生的所有费用由乙方承担。校园施工约束：焊接动火作业需提前报备学校安保、后勤部门，划定安全警戒区，每日施工垃圾当日清理，消除校园师生安全隐患。投标时供应商必须提供：所有拟进场焊工全套特种作业证、技能等级证复印件并加盖公章；焊工近3个月社保缴纳证明；承诺中标后提供钢结构受力计算书、深化施工图的书面承诺；未提供上述材料，视为技术响应不完整，报价无效。
	
	


[bookmark: _Hlk137740243]注：应对照询价文件逐条对应商务条款要求进行承诺，并申明与商务条款要求各条文的响应和偏离。“询价文件要求”栏及“供应商的承诺或说明”栏仅注明“符合”“满足”或简单“完全响应”概括，或未按要求对应各栏内容填写的将导致响应文件被拒绝。


法定代表人或者委托代理人（签字）：                    
供应商名称（盖公章）：      
日期：   年   月   日



营 业 执 照
（有效的营业执照正本或副本扫描件，如营业执照不是三证合一或五证合一的还需提供有效的组织机构代码证副本、税务登记证扫描件，加盖单位公章）


法定代表人身份证
（法定代表人有效身份证正反面扫描件）


授 权 委 托 书

致：广西民族大学
我（姓名）系（供应商名称）的（法定代表人/负责人/自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加民大附属中学户外P5全彩屏采购项目附属中学户外P5全彩屏采购项目（20260711072025090403）的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或盖章）：                    
委托代理人身份证号码：                              


                                     供应商名称（盖公章）：                      
                                         年    月    日


注：1. 本授权委托书如有委托时必须提供。
2. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
3. 供应商为其他组织或者自然人时，本询价文件规定的法定代表人指负责人或者自然人；本询价文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人；本询价文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
4. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。


委托代理人身份证
（委托代理人有效身份证正反面扫描件）


附件2：合同格式



[bookmark: _Hlk181778233]




广西民族大学货物采购合同





项目名称：民大附属中学户外P5全彩屏采购项目附属中学户外P5全彩屏采购项目
合同编号： 20260711072025090403                   
甲    方： 广西民族大学                 
乙    方：                              
签订时间：                              





二〇二四年六月版


合同使用指引
一、本合同为广西民族大学货物采购合同范本。 
二、甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。如有特殊约定可增加补充条款或附件，但所补充内容不得与已有条款内容相冲突。 
三、本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按采购文件规定或者响应文件承诺的要求填写，如采购文件规定或者响应文件承诺中没有明确，按甲乙双方商定意见填写。 对于无需填写的条款，应根据文本提示在该条款处注明“/”字样。
四、甲乙双方信息应全部填写完整，并按规定进行签章。 
五、本合同书应按规定格式无边距双面彩色打印，大小为 A4 幅面。合同附件应与合同书装订在一起，其规格大小应与合同书一致。 
六、本合同书经甲乙双方法定代表人或委托代理人签署、加盖单位公章后，送壹份至国有资产管理处采购监督管理科存档备案。
七、原则上本合同书不得少于一式伍份，可根据实际需求增加份数。
八、甲乙双方应保管好合同书原件。 
九、如有疑问请与国有资产管理处采购监督管理科联系，联系方式：3265219。


广西民族大学货物采购合同


采购人（甲方）： 广西民族大学               
供应商（乙方）：                            
项目名称：民大附属中学户外P5全彩屏采购项目  合同编号：  20260711072025090403    
签订地点：                                  签订时间：                     

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1． 供货一览表
	序号
	产品名称
	商标
品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	P5全彩显示屏
	
	
	
	50.69
	㎡
	
	

	2
	简易箱体
	
	
	
	50.69
	㎡
	
	

	3
	接收卡
	
	
	
	60
	张
	
	

	4
	视频处理器
	
	
	
	1
	台
	
	

	5
	可视化播控器
	
	
	
	1
	台
	
	

	6
	全彩电源
	
	
	
	285
	台
	
	

	7
	显示屏钢结构
	
	
	
	62.4
	㎡
	
	

	8
	木工包边装饰
	
	
	
	62.4
	㎡
	
	

	9
	平板
	
	
	
	1
	台
	
	

	10
	配电箱
	
	
	
	1
	台
	
	

	11
	上电自启动器
	
	
	
	3
	套
	
	

	12
	排气扇
	
	
	
	2
	个
	
	

	13
	百叶窗
	
	
	
	5
	个
	
	

	14
	P5户外工程款显示屏
	
	
	
	13.52
	㎡
	
	

	15
	框架结构
	
	
	
	14.34
	㎡
	
	

	16
	开关电源
	
	
	
	72
	台
	
	

	17
	接收卡
	
	
	
	12
	张
	
	

	18
	异步播放盒
	
	
	
	1
	台
	
	

	19
	铝塑板封背面
	
	
	
	14.34
	㎡
	
	

	详细内容见《报价明细表》

	人民币合计金额（大写）                          （小写）¥                 


2.本项目实际供货数量不能大于采购数量，若实际供货数量小于采购数量，则按实际数量乘以成交单价进行结算，若实际供货数量大于采购数量，则按采购数量乘以成交单价进行结算。
3.若本项目工程部分金额大于15万元（含）且超过合同总价的30%（含），则需甲方审计部门对本项目工程部分进行结算。本项目工程部分为合同标的的     /     项，实际供货数量以验收时实地测量或图纸测算为准。属于隐蔽工程的，在隐蔽前乙方须通知甲方立项部门、审计部门进行现场签证（有图纸的除外），否则不予结算。
4.合同合计金额包括标的货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），标的货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务（含应有的技术资料、图纸的提供）、培训、质保期保障服务和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。除本合同明确约定的费用外，甲方无需支付任何额外费用和承担任何额外义务。
第二条　质量要求
1． 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与采购文件规定及响应文件承诺相一致。
2． 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到采购文件规定或者响应文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1． 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
2． 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利，无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
3． 乙方应按采购文件规定或者响应文件承诺的时间，向甲方提供使用该货物的有关技术资料。
4． 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同、任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
第四条　包装和运输
1． 乙方提供的货物均应按采购文件规定或者响应文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2． 货物的运输方式：             。
3． 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。
第五条　交付和验收
1． 交付时间：按乙方响应文件承诺的交付使用时间；交付地点：甲方指定地点。
2． 乙方提供不符合采购文件规定、响应文件承诺和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。经双方确认后，乙方应于    个工作日内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为乙方逾期交货。
3． 乙方交货前应对产品进行全面检查，整理验收文件并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验结果应随货物交甲方。
4． 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经双方清点无误并获得甲方签收，视为交付。货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5． 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。
6． 甲方应当按照采购文件中验收方案确定的验收时间进行验收。采购文件没有确定验收时间的，甲方应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收，验收时乙方必须在现场。甲方逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。
7． 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
8． 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    个工作日内及时予以解决。
9． 订制货物提供方法及要求：                     。
第六条　安装和培训
1． 乙方应按照甲方的要求，在      年      月      日前安装、调试完毕，并自行承担安装调试相关费用。如因特殊情况逾期，应在甲方同意的约定时间内完成安装、调试，否则视为逾期交货。甲方应提供必要的安装条件（如场地、电源、水源等）。
2． 乙方响应文件承诺负责为甲方有关人员提供培训。培训时间、地点：                   。
第七条　付款方式
1． 当采购数量与实际使用数量不一致时，具体结算方式按合同条款第一条1.1执行。
2． 付款方式：合同签订且甲方收到乙方缴纳的合同履约保证金后，货物验收合格并交付正常使用后五个工作日内，乙方开具等额发票给甲方，甲方自收到乙方发票之日起十个工作日内一次性付清乙方除履约保证金外的其余全部货款（无预付款）。
第八条　履约保证金
1.履约保证金金额：在合同签订后五个工作日内，乙方按本合同合计金额2%比例向甲方提交履约保证金（大写：            元整，小写：    ）。
2.履约保证金递交方式：电汇、转账等非现金形式提交。乙方应将递交履约保证金的电汇、转账等凭证打印一份递交给甲方。
3.履约保证金退付方式、时间及条件：甲方在项目验收合格无异议后，五个工作日内办理履约保证金退还手续，以转账的方式一次性无息退还履约保证金。下列情况履约保证金不能退还或另行处理，所产生的后果由乙方负责：
（1）在项目验收合格无异议后五个工作日内，乙方未提交退还履约保证金的申请，经甲方通知乙方（合同指定联系人：          ，联系电话：          ）后五个工作日内，乙方仍未提出退还申请的；乙方变更单位名称、联系方式等不及时告知甲方并提供相关变更材料，导致甲方无法通知乙方的，视为乙方自动放弃领回履约保证金的权利，甲方有权对履约保证金进行另行处置。
（2）其他因乙方原因导致履约保证金无法按时退回的情形。
[bookmark: _Hlk169652595]4.履约保证金不退还条件：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则已交付给甲方的履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
5.履约保证金提交账户：本合同签字盖章表中甲方的银行账号。
第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。
第十条  质量标准、保证及售后服务
1． 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
2． 采用中华人民共和国法定计量单位。
3． 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
4． 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
5． 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
6． 质量保证期（保修期）为     个月，在质量保证期内出现质量问题，乙方须在五个工作日内修理好或更换，并承担全部费用，更换后质量保证期重新开始计算。修理不好或不能更换的，予以退货，乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
7． 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间     小时内到达甲方现场处理。
8． 质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。因甲方人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，乙方维修时只收部件成本费。
第十一条　违约责任
1． 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%的违约金并赔偿甲方经济损失。                                       
2． 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
3． 甲方无故延期接收货物，乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款额的5%。超过十日，对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰的滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额的5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。
4． 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。
5． 乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。
6． 甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付相当于违约内容涉及货款额的5%；违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的，按实际损失赔偿。
7. 乙方无故延期交付履约保证金的，每天应向甲方支付未交付履约保证金3‰的违约金。
第十二条  不可抗力事件处理
1． 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2． 不可抗力事件发生后，发生方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3． 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条  合同争议解决
1． 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2． 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3． 诉讼期间，本合同继续履行。
第十四条　合同的变更、中止、终止与转让
1． 除合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的情形及本合同另有约定外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2． 采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
3． 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
4． 甲方不得以换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
5． 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
6． 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十五条　组成合同的文件
本合同书与下列文件一起构成合同文件，互相补充和解释，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）本合同及其变更、补充协议
（2）本合同附件
（3）响应文件
（4）采购文件
（5）有关技术文件、图纸
（6）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
第十六条　通知
1． 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同签字盖章表中所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
2． 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后三个工作日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
3． 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，通过传真或快递送达本合同中规定的对方地址并办理签收手续。
4． 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中较迟者为生效日期。
第十七条　合同生效及其他
1． 本合同自双方法定代表人或其委托代理人签章并加盖单位公章或合同章后生效（委托代理人签章的需后附授权委托书，格式自拟）。
2． 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须另行签订书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。
3． 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十八条　合同份数
本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。
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甲方（采购人）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	开户名称
	广西民族大学
	开户名称
	

	开户银行
	工行广西南宁市西乡塘支行
	开户银行
	

	银行账号
	2102 1113 0924 9010 118
	银行账号
	





合 同 附 件
	1. 供应商承诺具体事项：

	2. 售后服务具体事项：

	3. 保修期责任：

	4. 其他具体事项：

	甲方（章）


                 年   月   日 
	乙方（章）


                 年   月   日


   注：售后服务事项填不下时可另加附页
1
24

