里三至侯面三级公路边坡塌方整治工程（K1+890-K1+910、K10+400-K10+500、K11+380-K11+500）共包括3处塌方，3处塌方路段总长度为240米，主要工程量为：混凝土挡土墙587.5m3/125m，清理土方9675m3，清理石方1243m3。
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