云之龙咨询集团有限公司智慧安防综合管理平台采购项目（GXZC2026-C3-000591-YZLZ）更正公告二

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GXZC2026-C3-000591-YZLZ
原公告的采购项目名称：智慧安防综合管理平台采购项目
首次公告日期：2026年4月7日

二、更正信息

更正事项：√采购公告 √采购文件 □采购结果     

更正内容：

	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	第一章竞争性磋商公告

项目概况
	项目延期，具体响应文件提交截止时间、开启时间另行通知
	智慧安防综合管理平台采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性磋商文件，并于2026年8月18日9时30分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

	2
	第一章竞争性磋商公告

四、响应文件提交 截止时间
	项目延期，具体响应文件提交截止时间、开启时间另行通知
	四、响应文件提交

截止时间：2026年8月18日9时30分（北京时间）

	3
	第一章竞争性磋商公告
五、开启时间
	项目延期，具体响应文件提交截止时间、开启时间另行通知
	五、开启

1.时间：2026年8月18日9时30分后（北京时间）

	4
	第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号12.1.1

资格证明文件
	2.供应商依法缴纳税收的相关材料（2025年9月至2026年3月内连续三个月的依法缴纳税收的凭据或其他有效证明材料复印件；依法免税或零申报的，必须提供税务主管部门出具的相应文件证明其依法免税或零申报。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
	2.供应商依法缴纳税收的相关材料（2026年2月至2026年7月内连续三个月的依法缴纳税收的凭据或其他有效证明材料复印件；依法免税或零申报的，必须提供税务主管部门出具的相应文件证明其依法免税或零申报。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

	5
	第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号12.1.1

资格证明文件
	3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年9月至2026年3月内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（或专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供社保主管部门相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
	3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2026年2月至2026年7月内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（或专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供社保主管部门相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

	6
	第三章采购需求 “采购项目技术规格、参数及要求”四、业务应用软件

序号10 标的的名称“定位手环”
	1.主机尺寸≤50mm×45mm×

16.5mm；
	1.符合人体工学佩戴要求，尺寸合理，便于长期佩戴。

	7
	第三章采购需求 “采购项目技术规格、参数及要求”四、业务应用软件

序号10 标的的名称“定位手环”
	2.防护等级：不低于IP68（水下1m 30 min不进水；防尘6级）；
	2.防护等级：不低于IP66

	8
	第三章采购需求 “采购项目技术规格、参数及要求”四、业务应用软件

序号10 标的的名称“定位手环”
	▲3.防拆方式：钢片内嵌+剪断检测；支持物理防拆与电子防拆报警的双防拆机制，需要特定工具才能进行拆解。当防拆腕带被打开或者被强行拆除时，可以向应用平台发起报警；
	3.防拆方式：支持物理防拆与电子防拆报警的双防拆机制，需要特定工具才能进行拆解。当防拆腕带被打开或者被强行拆除时，可以向应用平台发起报警；

	9
	第三章采购需求 “采购项目技术规格、参数及要求”四、业务应用软件

序号10 标的的名称“定位手环”
	█5.续航：院外GPS常开、每30s上报：≥48h；1h上报一次：≥7天；关闭GPS、仅NB心跳：≥30天；
	5.续航：院外GPS常开、每30s上报：≥48h；1h上报一次：≥7天；关闭GPS、仅NB心跳：≥30天；

	10
	第三章采购需求 “采购项目技术规格、参数及要求”四、业务应用软件

序号10 标的的名称“定位手环”
	7.定位模式至少包含：GPS、北斗、GLONASS、Wi-Fi、LBS；自动择优切换；
	7.支持GPS、北斗卫星定位，同时兼容其他主流定位方式，支持蓝牙定位，可自动择优切换，保障定位精度与连续性；

	11
	第三章采购需求 “采购项目技术规格、参数及要求”四、业务应用软件

序号10 标的的名称“定位手环”
	█8.电子围栏：≥10级多边形围栏，可分别设置“院区/医院/城区”三级；越界报警延迟≤5s；
	8.电子围栏：≥10级多边形围栏，可分别设置“院区/医院/城区”三级；越界报警延迟≤5s；

	12
	第三章采购需求 “采购项目技术规格、参数及要求”四、业务应用软件

序号10 标的的名称“定位手环”
	▲9.通信制式：eSIM NB-IoT（Band3/5/8/28）R13及以上；支持节电模式eDRX/PSM，支持全网通，含3年平台+流量；
	9.通信制式：支持eSIM NB-IoT或4G全网通；支持节电模式eDRX/PSM或低功耗模式，支持全网通，含3年平台+流量；

	13
	第三章采购需求 “采购项目技术规格、参数及要求”四、业务应用软件

序号10 标的的名称“定位手环”
	▲10.支持与人员定位可视化软件互联互通，接入平台统一管理。
	10.支持与人员定位可视化软件互联互通，接入平台统一管理。

	14
	第三章采购需求 “采购项目技术规格、参数及要求”四、业务应用软件

序号10 标的的名称“定位手环”
	█11.支持对接百度、高德、天地图、ArcGIS等地图平台，支持平台可查看手环运行情况、实时定位、位置坐标，并可以在地图上对所属手环进行实时跟踪、电子栅栏及设备指令等一系列的操作。
	11.支持对接百度、高德等主流地图平台，支持平台可查看手环运行情况、实时定位、位置坐标，并可以在地图上对所属手环进行实时跟踪、电子栅栏及设备指令等一系列的操作。

	15
	第四章 评审程序、评审方法和评审标准

二、评审标准 技术分
	技术参数分（满分37.2分）

根据竞争性磋商文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各供应商响应文件对磋商文件中标的参数要求、指标（技术需求偏离表）的响应程度进行评审，

①进入详细评审的供应商的标记有“█”号的重要参数基本分17.5分，每有一项不满足的在基本分基础下扣0.5分。

②进入详细评审的供应商的未标注任何符号的技术参数，基本分19.7分，每有一项不满足的在基本分基础下扣0.1分。
	技术参数分（满分36.3分）

根据竞争性磋商文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各供应商响应文件对磋商文件中标的参数要求、指标（技术需求偏离表）的响应程度进行评审，

①进入详细评审的供应商的标记有“█”号的重要参数基本分16分，每有一项不满足的在基本分基础下扣0.5分。

②进入详细评审的供应商的未标注任何符号的技术参数，基本分20.3分，每有一项不满足的在基本分基础下扣0.1分。

	16
	第四章 评审程序、评审方法和评审标准

二、评审标准 技术分
	项目实施方案分（满分6分）

一档（2分）：提供了项目实施方案，有进度安排、设备安装、调试、验收方法、保障措施内容。

二档（4分）：实施方案详细，有明确的技术路线，项目实施进度安排合理，且有相关保障措施，对各项关键工作安排合理，对本项目的进度安排、设备安装、调试、验收方法、保障措施详细，人员分工与职责明确，具有可行性。

三档（6分）：实施方案详细，方案能表明对本项目的熟悉程度，有明确的技术路线，项目实施进度安排合理，且相关保障措施详细到位，对各项关键工作安排合理，对本项目的进度安排、设备安装、调试、验收方法、保障措施详细，人员有明确的分工与职责，具有可行性，对项目实施有保障，提供材料表等硬件配置，能满足或高于采购需求。
	项目实施方案分（满分6.9分）

一档（1.7分）：提供了项目实施方案，有进度安排、设备安装、调试、验收方法、保障措施内容。

二档（3.8分）：实施方案详细，有明确的技术路线，项目实施进度安排合理，且有相关保障措施，对各项关键工作安排合理，对本项目的进度安排、设备安装、调试、验收方法、保障措施详细，人员分工与职责明确，具有可行性。

三档（6.9分）：实施方案详细，方案能表明对本项目的熟悉程度，有明确的技术路线，项目实施进度安排合理，且相关保障措施详细到位，对各项关键工作安排合理，对本项目的进度安排、设备安装、调试、验收方法、保障措施详细，人员有明确的分工与职责，具有可行性，对项目实施有保障，提供材料表等硬件配置，能满足或高于采购需求。


更正日期：2026年8月11日
三、其他补充事宜

说明：按采购人要求更正
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区江滨医院　　　　　　　　　　　　

地    址：广西南宁市青秀区河堤路85号　　　　　　　　　　　　

联系方式：李伟斯；0771-2080018

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司　　

地　址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼　　

联系方式：0771-2611898、2618118、2618199　

3.项目联系方式

项目联系人：黎翠莹、岑昌桦

电　话：　0771-2611898、2618118、2618199
5

