桂林市防洪排涝工程管理处2026年度泵站防洪堤割草服务采购需求

一、采购项目概况。

1.采购项目名称：桂林市防洪排涝工程管理处2026年度泵站防洪堤割草服务采购。

2.采购项目实施地点：桂林市。

3.服务期限：2026年12月31日前完成。

二、服务内容及要求。

（一）作业内容：

1.割草方式：严格按照招标人要求，采用人工与机械相结合的方式进行割草，严禁使用任何化学药剂（包括但不限于割草剂、灭草剂等），避免对河流、周边生态环境及堤防土体造成破坏，确保作业过程安全、环保。

2.机械与人工配置：中标人需配备足够数量的合格作业机械和专业作业人员，作业人员需具备相应安全操作技能，熟悉泵站、堤防割草作业规程，避免机械倾覆、人员安全等事故发生。

3.割草频次：2026年三、四季度每个季度全覆盖割草一次，共二次。

（二）作业要求：

1.作业后无残留草堆、枯枝、白色垃圾，杂草全部外运处置，禁止就地焚烧；
2.作业不得损坏栏杆、水位标尺、监测设备、电缆、标识牌等设施设备；

3.割草质量标准：割草后，堤防杂草高度不高于10厘米，泵站杂草高度不高于15厘米；无连片杂草残留，堤坡平顺，无明显杂草根茎、断茎残留，土壤表层无松动，不影响堤防巡查、排涝及隐患排查，符合《堤防工程施工规范》及桂林市防指相关管理要求。

（三）需割草的泵站、堤防面积统计。

	堤防（泵站）名称
	割草面积（㎡）

	小东江龙隐桥-漓江桥段左右岸
	17150

	小东江栖霞桥-福隆桥段
	5600

	伏波山-象山段
	5270

	宁远河左岸
	4325

	宁远河右岸宁远桥-雉山桥段
	1000

	安新洲防洪堤
	8000

	城北防洪堤
	17246

	虞山泵站
	3024

	赵家闸
	1378

	篦子园及所巡堤防
	2150

	南溪泵站、瓦窑泵站
	3000

	科学试验壅水坝
	1800

	合计
	69943


三、报价：报价为包干总价，包含人工、机械、燃油、杂草清运处置、保险、税费等全部费用，甲方无需额外支付任何费用。

四、控制价：本项目最高控制金额为70000.00元，超过控制价范围为无效报价。


