	一、服务内容及范围

	序号
	标的名称
	数量及单位
	单价（元）

	1
	北流市大伦镇玉塘小学滑坡治理工程勘查设计
	1项
	190000.00

	2
	北流市大坡外镇新安小学滑坡治理工程勘查设计
	1项
	200000.00

	3
	[bookmark: OLE_LINK1]北流市隆盛镇秧道村马车组滑坡治理工程勘查设计
	1项
	270000.00

	预算金额：人民币陆拾陆万元整（¥660000.00元）

	二、服务内容及技术需求

	项目名称
	服务内容及技术需求

	北流市大伦镇玉塘小学、北流市大坡外镇新安小学、北流市隆盛镇秧道村马车组滑坡治理工程勘查设计服务
	[bookmark: OLE_LINK2]1、勘查内容及要求 
（1）在充分收集利用已有资料的基础上，对北流市大伦镇玉塘小学滑坡治理工程、北流市大坡外镇新安小学滑坡治理工程、北流市隆盛镇秧道村马车组滑坡治理工程3个治理工程进行勘查；
（2）查明勘查区内的地形地貌、地质构造、岩土工程地质和水文地质特征等地质环境条件；
（3）在调查测绘的基础上，采用无人机技术对滑坡山体进行辅助勘查，建立三维立体模型；查明项目及周边进行调查，查明滑坡的范围；
（4）在综合分析评价的基础上，为这些项目的治理工程施工图设计提供所需的工程地质资料和岩土参数等基础地质资料。对后续治理工程措施和工程施工等提出工程地质方面的要求和建议。 
1.1 技术依据：
参照国务院《地质灾害防治条例》（第394号令）、《地质灾害防治工程勘查规范》（DB50/143-2003）、《地质灾害防治工程设计规范》 （DB50/5029-2004）、《滑坡防治工程勘查规范》 （GB/T32864-2016）、《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年版）等相关技术规范、技术标准进行勘查。
2、设计内容及要求：
①根据3个治理工程项目勘查结果对滑坡的稳定性及计算参数进行复核计算；
②针对滑坡体特征及其危害对象，详细设计滑坡防治方案及施工图纸。通过合理的综合防治措施进行整治，提高边坡的稳定性，达到消除滑坡地质灾害隐患；
③滑坡防治方案设计应遵循以下原则：贯彻以防为主，防治结合，因害设防，突出重点，综合治理，注重实效的原则；因地制宜地进行综合分析确定治理方案，同时要重视山体山貌、植物保护及通道风景保护等因素；治理工程的治理方案必须遵守稳固可控、技术可行、经济合理、施工方便、经济有效的原则；
④统计施工工程量，编制工程造价预算。 
2.1 技术依据：
[bookmark: _GoBack]按国务院《地质灾害防治条例》（第394号令）和有关规范、规定，如《滑坡防治设计规范》（GB/T38509-2020）、《滑坡防治工程勘查规范》（GB/T32864-2016）、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013）、《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T0219-2006）以及《广西地质灾害防治工程预算标准（试行）》等相关技术规范、技术标准进行编写。
3、成果内容及要求：
（1）可行性研究报告成果内容及要求
①北流市大伦镇玉塘小学滑坡治理工程勘查、施工图设计报告
②北流市大坡外镇新安小学滑坡治理工程勘查、施工图设计报告
③北流市隆盛镇秧道村马车组滑坡治理工程勘查、施工图设计报告
4、其他：
(1)技术要求：供应商须按照相关技术规范进行编写。
(2)成果要求：提交合格的成果文件（包括3个工程的勘查、施工图设计报告（含文本、附图）及评审意见书）必须符合国家相关技术规范要求并通过评审。
(3)成果文件数量：必须提供正式成果报告（包括3个工程的勘查、施工图设计报告、预算书等）纸质版各 6份，共18 份；电子版每个工程1份（U 盘或光盘），共 3 份。




