关于2027年度扫描仪框架协议联合征集采购项目
采购需求及服务要求征求意见的公告

相关政府采购供应商:
根据《广西壮族自治区政府采购中心关于建立全区政府采购框架协议采购联合征集共享工作机制的通知》（桂政采发[2026]1号）的有关要求，我中心作为“2027年度扫描仪框架协议联合征集采购项目”的征集人。为有序开展该项工作，现对本项目采购需求及服务要求等内容开展公开征求意见，具体如下：
一、项目名称：2027年度扫描仪框架协议联合征集采购项目
二、征集内容
根据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第 110 号） 要求，针对本次征集标的，征集人制定了相应的采购需求标准，划分为不同技术规格标准的配置包并确定相应的最高限制单价。
每个响应人可参与响应多个配置包，但响应人参与响应的产品和配置包必须一一对应， 即：每个配置包只可用一款产品参与响应，且同一款产品仅可参与响应某一个配置包，不可用同一款产品响应多个配置包。响应人用多款产品响应同一配置包，或用同一款产品响应多个配置包的，其对相应配置包的响应都将被拒绝。
（一） 征集标的：本次征集标的为扫描仪，包括产品的供应、运输、安装、调试及售后服务、运维服务等。
（二） 征集方式：封闭式框架协议采购，采用价格优先法确定入围供应商及其入围产品。
（三） 协议期限：1 年，从发布入围结果公告之日起算。入围供应商应在入围公告发布之日起 30 日内，按公告要求分别与各征集人签订框架协议。框架协议到期后，如下一期框架协议采购入围尚未完成，可顺延至下一期框架协议生效之日。
（四）采购人范围：本项目由百色市政府集中采购中心作为征集人，最终的采购人为广西壮族自治区各级财政预算单位。
（五）履约时间：在签订采购合同时根据采购人实际需求确定，入围供应商应按采购合同规定的时间和期限提供产品及服务。
（六）履约地点：供应商应按照采购合同的要求免费送货至全区范围内采购人指定地点。
三、响应人应具备的资格要求
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人。
[bookmark: bookmark15]（二）单位负责人或法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一配置包的响应。
（三）本项目的特定资格要求：具有本项目实施能力的扫描仪制造商。
不符合上述资格要求的响应人， 其响应将被拒绝。
4、 采购需求
   （一）征集品目
本项目征集的是扫描仪，产品清单：
	序  号
	
配置名称
	是否为核心产品
	配置类型
	单位
	权重
	最高限制
单价 （元/台）
	
产地

	1
	扫描仪配置 1
	否
	主配置
	台
	1
	2000
	国产

	2
	扫描仪配置 2
	否
	主配置
	台
	1
	3400
	国产

	3
	扫描仪配置 3
	否
	主配置
	台
	1
	3950
	国产

	4
	扫描仪配置 4
	否
	主配置
	台
	1
	4750
	国产

	5
	扫描仪配置 5
	否
	主配置
	台
	1
	5700
	国产

	6
	扫描仪配置 6
	否
	主配置
	台
	1
	15000
	国产

	7
	扫描仪配置 7
	否
	主配置
	台
	1
	2850
	国产

	8
	扫描仪配置 8
	否
	主配置
	台
	1
	3250
	国产

	9
	扫描仪配置 9
	否
	主配置
	台
	1
	3750
	国产

	10
	扫描仪配置 10
	否
	主配置
	台
	1
	4200
	国产

	11
	扫描仪配置 11
	否
	主配置
	台
	1
	4850
	国产

	12
	扫描仪配置 12
	否
	主配置
	台
	1
	1700
	国产

	13
	扫描仪配置 13
	否
	主配置
	台
	1
	2500
	国产

	14
	扫描仪配置 14
	否
	主配置
	台
	1
	2450
	国产

	15
	扫描仪配置 15
	否
	主配置
	台
	1
	3900
	国产


注：
1.每个响应人可参与响应多个配置包，但响应人参与响应的产品和配置包必须一一对应，即：每个配置包只可用一款产品参与响应，且同一款产品仅可参与响应某一个配置包，不可用同一款产品响应多个配置包。响应人用多款产品响应同一配置包，或用同一款产品响应多个配置包的，其对相应配置包的响应都将被拒绝。
2.响应人须通过电子卖场产品填报系统，按照规定的内容和格式要求填写相应产品的指标项和指标参数，一次性完成产品填报。
（二）产品清单及指标要求
本次框架协议征集产品的指标项和指标参数要求以本部分要求为准，响应人应确保参与响应产品的指标项满足要求，并通过电子卖场产品填报系统填报产品指标信息。响应人必须详细填报所响应产品的所有技术指标，任何含糊不清的填报信息对评审产生的不利后果由响应人自行承担。如响应人不满足下列标“★”的指标要求，其响应将可能被拒绝。
“证明材料要求”项填“是”的，响应人须按照对应指标要求提供相应证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标项按不满足处理。

1、扫描仪配置1
供应商报价要求：价格
是否存在量价关系：否
扫描仪配置 1 指标参数表
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	★
	扫描仪类型
	ADF （自动送纸器）
	否

	2
	★
	最大原稿尺寸
	A4
	否

	3
	★
	光学分辨率 （dpi）
	≥600dpi
	否

	4
	★
	ADF 扫描速度 （PPM）
	≥20
	否

	5
	★
	平板扫描速度 （秒/张）
	不涉及
	否

	6
	★
	扫描模式
	彩色
	否

	7
	★
	输出格式 （bit）
	24
	否

	8
	★
	是否支持双面扫描
	是
	否

	9
	★
	光源
	LED
	否

	10
	★
	扫描元件
	CCD/CIS
	否

	11
	★
	是否支持手动送纸
	是
	
否

	12
	★
	接口类型
	USB2.0/USB3.2/USB3.0/USB3.1
	
否

	13
	★
	支持的操作系统
	Windows/统信/麒麟/其他 Linux 操作系统
	
否

	14
	△
	是否支持双流输出
	是
	否

	15
	△
	是否支持三流输出
	是
	否

	16
	△
	是否支持重张检测
	是
	否

	17
	△
	是否支持 （根据文字方 向） 自动旋转
	是
	否

	18
	△
	是否支持边缘修复
	是
	否

	19
	△
	是否支持条码识别
	是
	否

	20
	△
	是否支持二维码识别
	是
	否

	21
	△
	是否支持 OCR 识别
	是
	否

	22
	△
	是否具有节能认证证书
	是
	是 （如有）

	
23
	△
	是否具有环境标志产品认证证书
	是
	是 （如有）
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△
	是否承诺符合《商品包 装政府采购需求标准 （试行） 》、 《快递包装政府采购需求标准
（试行） 》 （财办库 〔2020〕 123 号）
	


是
	是（加 盖制造 商公章的承诺 函）

	25
	★
	是否为进口产品
	否
	否

	26
	★
	保修期限 （年）
	≥1
	否



2、扫描仪配置2
供应商报价要求： 价格
是否存在量价关系： 否
扫描仪配置 2 指标参数表
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材
料要求

	1
	★
	扫描仪类型
	ADF （自动送纸器）
	否

	2
	★
	最大原稿尺寸
	A4
	否

	3
	★
	光学分辨率 （dpi）
	≥600dpi
	否

	4
	★
	ADF 扫描速度 （PPM）
	≥30
	否

	5
	★
	平板扫描速度 （秒/张）
	不涉及
	否

	6
	★
	扫描模式
	彩色
	否

	7
	★
	输出格式 （bit）
	24
	否

	8
	★
	是否支持双面扫描
	是
	否

	9
	★
	光源
	LED
	否

	10
	★
	扫描元件
	CCD/CIS
	否

	11
	★
	是否支持手动送纸
	是
	否

	12
	★
	接口类型
	USB2.0/USB3.2/USB3.0/USB3.1
	否

	13
	★
	支持的操作系统
	Windows/统信/麒麟/其他 Linux 操作系统
	否

	14
	△
	是否支持双流输出
	是
	否

	15
	△
	是否支持三流输出
	是
	否

	16
	△
	是否支持重张检测
	是
	否

	17
	△
	是否支持 （根据文字方 向） 自动旋转
	是
	
否

	18
	△
	是否支持边缘修复
	是
	否

	19
	△
	是否支持条码识别
	是
	否

	20
	△
	是否支持二维码识别
	是
	否

	21
	△
	是否支持 OCR 识别
	是
	否

	22
	△
	是否具有节能认证证书
	是
	是 （如有）

	
23
	△
	是否具有环境标志产品 认证证书
	是
	是 （如有）
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△
	是否承诺符合《商品包 装政府采购需求标准 （试行） 》、 《快递包 装政府采购需求标准
（试行） 》 （财办库 〔2020〕 123 号）
	


是
	是 （加 盖制造 商公章 的承诺函）

	25
	★
	是否为进口产品
	否
	否

	26
	★
	保修期限 （年）
	≥1
	否


3、扫描仪配置3
供应商报价要求： 价格
是否存在量价关系： 否
扫描仪配置 3 指标参数表
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料
要求

	1
	★
	扫描仪类型
	ADF （自动送纸器）
	否

	2
	★
	最大原稿尺寸
	A4
	否

	3
	★
	光学分辨率 （dpi）
	≥600dpi
	否

	4
	★
	ADF 扫描速度 （PPM）
	≥40
	否

	5
	★
	平板扫描速度 （秒/张）
	不涉及
	否

	6
	★
	扫描模式
	彩色
	否

	7
	★
	输出格式 （bit）
	24
	否

	8
	★
	是否支持双面扫描
	是
	否

	9
	★
	光源
	LED
	否

	10
	★
	扫描元件
	CCD/CIS
	否

	11
	★
	是否支持手动送纸
	是
	否

	12
	★
	接口类型
	USB2.0/USB3.2/USB3.0/USB3.1
	否

	13
	★
	支持的操作系统
	Windows/统信/麒麟/其他 Linux 操作系统
	否

	14
	△
	是否支持双流输出
	是
	否

	15
	△
	是否支持三流输出
	是
	否

	16
	△
	[bookmark: _GoBack]是否支持重张检测
	是
	否

	17
	△
	是否支持 （根据文字方 向） 自动旋转
	是
	否

	18
	△
	是否支持边缘修复
	是
	否

	19
	△
	是否支持条码识别
	是
	否

	20
	△
	是否支持二维码识别
	是
	否

	21
	△
	是否支持 OCR 识别
	是
	否

	22
	△
	是否具有节能认证证书
	是
	是 （如 有）

	
23
	△
	是否具有环境标志产品 认证证书
	是
	是 （如 有）
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△
	是否承诺符合《商品包 装政府采购需求标准 （试行） 》、 《快递包 装政府采购需求标准 （试行） 》 （财办库
〔2020〕 123 号）
	


是
	是 （加 盖制造 商公章 的承诺 函）

	25
	★
	是否为进口产品
	否
	否

	26
	★
	保修期限 （年）
	≥1
	否



4、扫描仪配置4
供应商报价要求： 价格
是否存在量价关系： 否
扫描仪配置 4 指标参数表
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	★
	扫描仪类型
	ADF （自动送纸器）
	否

	2
	★
	最大原稿尺寸
	A4
	否

	3
	★
	光学分辨率 （dpi）
	≥600dpi
	否

	4
	★
	ADF 扫描速度 （PPM）
	≥50
	否

	5
	★
	平板扫描速度 （秒/张）
	不涉及
	否

	6
	★
	扫描模式
	彩色
	否

	7
	★
	输出格式 （bit）
	24
	否

	8
	★
	是否支持双面扫描
	是
	否

	9
	★
	光源
	LED
	否

	10
	★
	扫描元件
	CCD/CIS
	否

	11
	★
	是否支持手动送纸
	是
	否

	12
	★
	接口类型
	USB2.0/USB3.2/USB3.0/USB3.1
	否

	13
	★
	支持的操作系统
	Windows/统信/麒麟/其他 Linux 操作系统
	否

	14
	△
	是否支持双流输出
	是
	否

	15
	△
	是否支持三流输出
	是
	否

	16
	△
	是否支持重张检测
	是
	否

	17
	△
	是否支持 （根据文字方 向） 自动旋转
	是
	否

	18
	△
	是否支持边缘修复
	是
	
否

	19
	△
	是否支持条码识别
	是
	否

	20
	△
	是否支持二维码识别
	是
	否

	21
	△
	是否支持 OCR 识别
	是
	否

	22
	△
	是否具有节能认证证书
	是
	是 （如 有）

	
23
	△
	是否具有环境标志产品 认证证书
	是
	是 （如 有）
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△
	是否承诺符合《商品包 装政府采购需求标准
（试行） 》、 《快递包 装政府采购需求标准
（试行） 》 （财办库 〔2020〕 123 号）
	


是
	是 （加 盖制造 商公章 的承诺 函）

	25
	★
	是否为进口产品
	否
	否

	26
	★
	保修期限 （年）
	≥1
	否



5、扫描仪配置5
供应商报价要求： 价格
是否存在量价关系： 否
扫描仪配置 5 指标参数表
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	★
	扫描仪类型
	ADF （自动送纸器）
	否

	2
	★
	最大原稿尺寸
	A4
	否

	3
	★
	光学分辨率 （dpi）
	≥600dpi
	否

	4
	★
	ADF 扫描速度 （PPM）
	≥60
	否

	5
	★
	平板扫描速度 （秒/张）
	不涉及
	否

	6
	★
	扫描模式
	彩色
	否

	7
	★
	输出格式 （bit）
	24
	否

	8
	★
	是否支持双面扫描
	是
	否

	9
	★
	光源
	LED
	否

	10
	★
	扫描元件
	CCD/CIS
	否

	11
	★
	是否支持手动送纸
	是
	否

	12
	★
	接口类型
	USB2.0/USB3.2/USB3.0/USB3.1
	否

	13
	★
	支持的操作系统
	Windows/统信/麒麟/其他 Linux 操作系统
	否

	14
	△
	是否支持双流输出
	是
	否

	15
	△
	是否支持三流输出
	是
	否

	16
	△
	是否支持重张检测
	是
	否

	17
	△
	是否支持 （根据文字方 向） 自动旋转
	是
	否

	18
	△
	是否支持边缘修复
	是
	否

	19
	△
	是否支持条码识别
	是
	否

	20
	△
	是否支持二维码识别
	是
	否

	21
	△
	是否支持 OCR 识别
	是
	否

	22
	△
	是否具有节能认证证书
	是
	是 （如 有）

	
23
	△
	是否具有环境标志产品 认证证书
	是
	是 （如 有）
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△
	是否承诺符合《商品包 装政府采购需求标准
（试行） 》、 《快递包 装政府采购需求标准
（试行） 》 （财办库 〔2020〕 123 号）
	


是
	是 （加 盖制造 商公章 的承诺 函）

	25
	★
	是否为进口产品
	否
	否

	26
	★
	保修期限 （年）
	≥1
	否



6、扫描仪配置6
供应商报价要求： 价格
是否存在量价关系： 否
扫描仪配置 6 指标参数表
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	★
	扫描仪类型
	ADF （自动送纸器）
	否

	2
	★
	最大原稿尺寸
	A3
	否

	3
	★
	光学分辨率 （dpi）
	≥600dpi
	否

	4
	★
	ADF 扫描速度 （PPM）
	≥80
	否

	5
	★
	平板扫描速度 （秒/张）
	不涉及
	否

	6
	★
	扫描模式
	彩色
	否

	7
	★
	输出格式 （bit）
	24
	否

	8
	★
	是否支持双面扫描
	是
	否

	9
	★
	光源
	LED
	否

	10
	★
	扫描元件
	CCD/CIS
	否

	11
	★
	是否支持手动送纸
	是
	否

	12
	★
	接口类型
	USB2.0/USB3.2/USB3.0/USB3.1
	否

	13
	★
	支持的操作系统
	Windows/统信/麒麟/其他 Linux 操作系统
	否

	14
	△
	是否支持双流输出
	是
	否

	15
	△
	是否支持三流输出
	是
	否

	16
	△
	是否支持重张检测
	是
	否

	17
	△
	是否支持 （根据文字方 向） 自动旋转
	是
	否

	18
	△
	是否支持边缘修复
	是
	否

	19
	△
	是否支持条码识别
	是
	否

	20
	△
	是否支持二维码识别
	是
	否

	21
	△
	是否支持 OCR 识别
	是
	否

	22
	△
	是否具有节能认证证书
	是
	是 （如 有）

	
23
	△
	是否具有环境标志产品 认证证书
	是
	是 （如 有）

	


24
	


△
	是否承诺符合《商品包 装政府采购需求标准
（试行） 》、 《快递包 装政府采购需求标准
（试行） 》 （财办库 〔2020〕 123 号）
	


是
	是 （加 盖制造 商公章 的承诺 函）

	25
	★
	是否为进口产品
	否
	否

	26
	★
	保修期限 （年）
	≥1
	否



7、扫描仪配置7
供应商报价要求： 价格
是否存在量价关系： 否
扫描仪配置 7 指标参数表
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	★
	扫描仪类型
	ADF+平板
	否

	2
	★
	最大原稿尺寸
	A4
	否

	3
	★
	光学分辨率 （dpi）
	≥1200dpi
	否

	4
	★
	ADF 扫描速度 （PPM）
	≥10
	否

	5
	★
	平板扫描速度 （秒/张）
	≤6
	否

	6
	★
	扫描模式
	彩色
	否

	7
	★
	输出格式 （bit）
	24
	否

	8
	★
	是否支持双面扫描
	是
	否

	9
	★
	光源
	LED
	否

	10
	★
	扫描元件
	CCD/CIS
	否

	11
	★
	是否支持手动送纸
	是
	否

	12
	★
	接口类型
	USB2.0/USB3.2/USB3.0/USB3.1
	否

	13
	★
	支持的操作系统
	Windows/统信/麒麟/其他 Linux 操作系统
	否

	14
	△
	是否支持双流输出
	是
	否

	15
	△
	是否支持三流输出
	是
	否

	16
	△
	是否支持重张检测
	是
	否

	17
	△
	是否支持 （根据文字方 向） 自动旋转
	是
	否

	18
	△
	是否支持边缘修复
	是
	否

	19
	△
	是否支持条码识别
	是
	否

	20
	△
	是否支持二维码识别
	是
	否

	21
	△
	是否支持 OCR 识别
	是
	否

	22
	△
	是否具有节能认证证书
	是
	是 （如 有）

	23
	△
	是否具有环境标志产品 认证证书
	是
	是 （如 有）

	24
	△
	是否承诺符合《商品包 装政府采购需求标准
（试行） 》、 《快递包 装政府采购需求标准
（试行） 》 （财办库 〔2020〕 123 号）
	


是
	是 （加 盖制造 商公章 的承诺 函）

	25
	★
	是否为进口产品
	否
	否

	26
	★
	保修期限 （年）
	≥1
	否



8、扫描仪配置8
供应商报价要求： 价格
是否存在量价关系： 否
扫描仪配置 8 指标参数表
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	★
	扫描仪类型
	ADF+平板
	否

	2
	★
	最大原稿尺寸
	A4
	否

	3
	★
	光学分辨率 （dpi）
	≥1200dpi
	否

	4
	★
	ADF 扫描速度 （PPM）
	≥15
	否

	5
	★
	平板扫描速度 （秒/张）
	≤6
	否

	6
	★
	扫描模式
	彩色
	否

	7
	★
	输出格式 （bit）
	24
	否

	8
	★
	是否支持双面扫描
	是
	否

	9
	★
	光源
	LED
	否

	10
	★
	扫描元件
	CCD/CIS
	否

	11
	★
	是否支持手动送纸
	是
	否

	12
	★
	接口类型
	USB2.0/USB3.2/USB3.0/USB3.1
	否

	13
	★
	支持的操作系统
	Windows/统信/麒麟/其他 Linux 操作系统
	否

	14
	△
	是否支持双流输出
	是
	否

	15
	△
	是否支持三流输出
	是
	否

	16
	△
	是否支持重张检测
	是
	否

	17
	△
	是否支持 （根据文字方 向） 自动旋转
	是
	否

	18
	△
	是否支持边缘修复
	是
	否

	19
	△
	是否支持条码识别
	是
	否

	20
	△
	是否支持二维码识别
	是
	否

	21
	△
	是否支持 OCR 识别
	是
	否

	22
	△
	是否具有节能认证证书
	是
	是 （如 有）

	
23
	△
	是否具有环境标志产品 认证证书
	是
	是 （如 有）

	


24
	


△
	是否承诺符合《商品包 装政府采购需求标准
（试行） 》、 《快递包 装政府采购需求标准
（试行） 》 （财办库 〔2020〕 123 号）
	


是
	是 （加 盖制造 商公章 的承诺 函）

	25
	★
	是否为进口产品
	否
	否

	26
	★
	保修期限 （年）
	≥1
	否



9、扫描仪配置9
供应商报价要求： 价格
是否存在量价关系： 否
扫描仪配置 9 指标参数表
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	★
	扫描仪类型
	ADF+平板
	否

	2
	★
	最大原稿尺寸
	A4
	否

	3
	★
	光学分辨率 （dpi）
	≥1200dpi
	否

	4
	★
	ADF 扫描速度 （PPM）
	≥20
	否

	5
	★
	平板扫描速度 （秒/张）
	≤6
	否

	6
	★
	扫描模式
	彩色
	否

	7
	★
	输出格式 （bit）
	24
	否

	8
	★
	是否支持双面扫描
	是
	否

	9
	★
	光源
	LED
	否

	10
	★
	扫描元件
	CCD/CIS
	否

	11
	★
	是否支持手动送纸
	是
	否

	12
	★
	接口类型
	USB2.0/USB3.2/USB3.0/USB3.1
	否

	13
	★
	支持的操作系统
	Windows/统信/麒麟/其他 Linux 操作系统
	否

	14
	△
	是否支持双流输出
	是
	否

	15
	△
	是否支持三流输出
	是
	否

	16
	△
	是否支持重张检测
	是
	否

	17
	△
	是否支持 （根据文字方 向） 自动旋转
	是
	否

	18
	△
	是否支持边缘修复
	是
	否

	19
	△
	是否支持条码识别
	是
	否

	20
	△
	是否支持二维码识别
	是
	否

	21
	△
	是否支持 OCR 识别
	是
	否

	22
	△
	是否具有节能认证证书
	是
	是 （如 有）

	
23
	△
	是否具有环境标志产品 认证证书
	是
	是 （如 有）

	


24
	


△
	是否承诺符合《商品包 装政府采购需求标准
（试行） 》、 《快递包 装政府采购需求标准
（试行） 》 （财办库 〔2020〕 123 号）
	


是
	是 （加 盖制造 商公章 的承诺 函）

	25
	★
	是否为进口产品
	否
	否

	26
	★
	保修期限 （年）
	≥1
	否



10、扫描仪配置10
供应商报价要求： 价格
是否存在量价关系： 否
扫描仪配置 10 指标参数表
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	★
	扫描仪类型
	ADF+平板
	否

	2
	★
	最大原稿尺寸
	A4
	否

	3
	★
	光学分辨率 （dpi）
	≥1200dpi
	否

	4
	★
	ADF 扫描速度 （PPM）
	≥30
	否

	5
	★
	平板扫描速度 （秒/张）
	≤6
	否

	6
	★
	扫描模式
	彩色
	否

	7
	★
	输出格式 （bit）
	24
	否

	8
	★
	是否支持双面扫描
	是
	否

	9
	★
	光源
	LED
	否

	10
	★
	扫描元件
	CCD/CIS
	否

	11
	★
	是否支持手动送纸
	是
	否

	12
	★
	接口类型
	USB2.0/USB3.2/USB3.0/USB3.1
	否

	13
	★
	支持的操作系统
	Windows/统信/麒麟/其他 Linux 操作系统
	否

	14
	△
	是否支持双流输出
	是
	否

	15
	△
	是否支持三流输出
	是
	否

	16
	△
	是否支持重张检测
	是
	否

	17
	△
	是否支持 （根据文字方 向） 自动旋转
	是
	否

	18
	△
	是否支持边缘修复
	是
	否

	19
	△
	是否支持条码识别
	是
	否

	20
	△
	是否支持二维码识别
	是
	否

	21
	△
	是否支持 OCR 识别
	是
	否

	22
	△
	是否具有节能认证证书
	是
	是 （如 有）

	
23
	△
	是否具有环境标志产品 认证证书
	是
	是 （如 有）

	


24
	


△
	是否承诺符合《商品包 装政府采购需求标准
（试行） 》、 《快递包 装政府采购需求标准
（试行） 》 （财办库 〔2020〕 123 号）
	


是
	是 （加 盖制造 商公章 的承诺 函）

	25
	★
	是否为进口产品
	否
	否

	26
	★
	保修期限 （年）
	≥1
	否



11、扫描仪配置11
供应商报价要求： 价格
是否存在量价关系： 否
扫描仪配置 11 指标参数表
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	★
	扫描仪类型
	ADF+平板
	否

	2
	★
	最大原稿尺寸
	A4
	否

	3
	★
	光学分辨率 （dpi）
	≥1200dpi
	否

	4
	★
	ADF 扫描速度 （PPM）
	≥40
	否

	5
	★
	平板扫描速度 （秒/张）
	≤6
	否

	6
	★
	扫描模式
	彩色
	否

	7
	★
	输出格式 （bit）
	24
	否

	8
	★
	是否支持双面扫描
	是
	否

	9
	★
	光源
	LED
	否

	10
	★
	扫描元件
	CCD/CIS
	否

	11
	★
	是否支持手动送纸
	是
	否

	12
	★
	接口类型
	USB2.0/USB3.2/USB3.0/USB3.1
	否

	13
	★
	支持的操作系统
	Windows/统信/麒麟/其他 Linux 操作系统
	否

	14
	△
	是否支持双流输出
	是
	否

	15
	△
	是否支持三流输出
	是
	否

	16
	△
	是否支持重张检测
	是
	否

	17
	△
	是否支持 （根据文字方 向） 自动旋转
	是
	否

	18
	△
	是否支持边缘修复
	是
	否

	19
	△
	是否支持条码识别
	是
	否

	20
	△
	是否支持二维码识别
	是
	否

	21
	△
	是否支持 OCR 识别
	是
	否

	22
	△
	是否具有节能认证证书
	是
	是 （如 有）

	23
	△
	是否具有环境标志产品
认证证书
	是
	是 （如
有）

	


24
	


△
	是否承诺符合《商品包 装政府采购需求标准
（试行） 》、 《快递包 装政府采购需求标准
（试行） 》 （财办库 〔2020〕 123 号）
	


是
	是 （加 盖制造 商公章 的承诺 函）

	25
	★
	是否为进口产品
	否
	否

	26
	★
	保修期限 （年）
	≥1
	否



12、扫描仪配置12
供应商报价要求： 价格
是否存在量价关系： 否
扫描仪配置 12 指标参数表
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	★
	扫描仪类型
	便携
	否

	2
	★
	最大原稿尺寸
	A4
	否

	3
	★
	光学分辨率 （dpi）
	≥600dpi
	否

	4
	★
	ADF 扫描速度 （PPM）
	不涉及
	否

	5
	★
	平板扫描速度 （秒/张）
	≤3
	否

	6
	★
	扫描模式
	彩色
	否

	7
	★
	输出格式 （bit）
	24
	否

	8
	★
	是否支持双面扫描
	不涉及
	否

	9
	★
	光源
	LED
	否

	10
	★
	扫描元件
	CCD/CIS
	否

	11
	★
	是否支持手动送纸
	不涉及
	
否

	12
	★
	接口类型
	USB2.0/USB3.2/USB3.0/USB3.1
	否

	13
	★
	支持的操作系统
	Windows/统信/麒麟/其他 Linux 操作系统
	否

	14
	△
	是否支持双流输出
	是
	否

	15
	△
	是否支持三流输出
	是
	否

	16
	△
	是否支持重张检测
	是
	否

	17
	△
	是否支持 （根据文字方 向） 自动旋转
	是
	否

	18
	△
	是否支持边缘修复
	是
	否

	19
	△
	是否支持条码识别
	是
	否

	20
	△
	是否支持二维码识别
	是
	否

	21
	△
	是否支持 OCR 识别
	是
	否

	22
	△
	是否具有节能认证证书
	是
	是 （如 有）

	
23
	△
	是否具有环境标志产品 认证证书
	是
	是 （如 有）

	


24
	


△
	是否承诺符合《商品包 装政府采购需求标准
（试行） 》、 《快递包 装政府采购需求标准
（试行） 》 （财办库 〔2020〕 123 号）
	


是
	是 （加 盖制造 商公章 的承诺 函）

	25
	★
	是否为进口产品
	否
	否

	26
	★
	保修期限 （年）
	≥1
	否



13、扫描仪配置13
供应商报价要求： 价格
是否存在量价关系： 否
扫描仪配置 13 指标参数表
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	★
	扫描仪类型
	高拍仪
	否

	2
	★
	最大原稿尺寸
	A3
	否

	3
	★
	光学分辨率 （dpi）
	不涉及
	否

	4
	★
	ADF 扫描速度 （PPM）
	不涉及
	否

	5
	★
	平板扫描速度 （秒/张）
	不涉及
	否

	6
	★
	扫描模式
	彩色
	否

	7
	★
	输出格式 （bit）
	24
	否

	8
	★
	是否支持双面扫描
	不涉及
	否

	9
	★
	光源
	LED
	否

	10
	★
	扫描元件
	CCD/CIS/CMOS
	否

	11
	★
	是否支持手动送纸
	不涉及
	否

	12
	★
	接口类型
	USB2.0/USB3.2/USB3.0/USB3.1
	否

	13
	★
	支持的操作系统
	Windows/统信/麒麟/其他 Linux 操作系统
	否

	14
	△
	是否支持双流输出
	是
	否

	15
	△
	是否支持三流输出
	是
	否

	16
	△
	是否支持重张检测
	是
	否

	17
	△
	是否支持 （根据文字方 向） 自动旋转
	是
	否

	18
	△
	是否支持边缘修复
	是
	否

	19
	△
	是否支持条码识别
	是
	否

	20
	△
	是否支持二维码识别
	是
	否

	21
	△
	是否支持 OCR 识别
	是
	否

	22
	△
	是否具有节能认证证书
	是
	是 （如 有）

	
23
	△
	是否具有环境标志产品 认证证书
	是
	是 （如 有）

	


24
	


△
	是否承诺符合《商品包 装政府采购需求标准
（试行） 》、 《快递包 装政府采购需求标准
（试行） 》 （财办库 〔2020〕 123 号）
	


是
	是 （加 盖制造 商公章 的承诺 函）

	25
	★
	是否为进口产品
	否
	否

	26
	★
	保修期限 （年）
	≥1
	否



14、扫描仪配置14
供应商报价要求： 价格
是否存在量价关系： 否
扫描仪配置 14 指标参数表
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材 料要求

	1
	★
	扫描仪类型
	平板
	否

	2
	★
	最大原稿尺寸
	A4
	否

	3
	★
	光学分辨率 （dpi）
	≥1200dpi
	否

	4
	★
	ADF 扫描速度 （PPM）
	不涉及
	否

	5
	★
	平板扫描速度 （秒/张）
	≤3
	否

	6
	★
	扫描模式
	彩色
	否

	7
	★
	输出格式 （bit）
	24
	否

	8
	★
	是否支持双面扫描
	不涉及
	
否

	9
	★
	光源
	LED
	否

	10
	★
	扫描元件
	CCD/CIS
	否

	11
	★
	是否支持手动送纸
	是
	否

	12
	★
	接口类型
	USB2.0/USB3.2/USB3.0/USB3.1
	否

	13
	★
	支持的操作系统
	Windows/统信/麒麟/其他 Linux 操作系统
	否

	14
	△
	是否支持双流输出
	是
	否

	15
	△
	是否支持三流输出
	是
	否

	16
	△
	是否支持重张检测
	是
	否

	17
	△
	是否支持 （根据文字方 向） 自动旋转
	是
	否

	18
	△
	是否支持边缘修复
	是
	否

	19
	△
	是否支持条码识别
	是
	否

	20
	△
	是否支持二维码识别
	是
	否

	21
	△
	是否支持 OCR 识别
	是
	否

	22
	△
	是否具有节能认证证书
	是
	是 （如 有）

	23
	△
	是否具有环境标志产品
认证证书
	是
	是 （如
有）

	


24
	


△
	是否承诺符合《商品包 装政府采购需求标准
（试行） 》、 《快递包 装政府采购需求标准
（试行） 》 （财办库 〔2020〕 123 号）
	


是
	是 （加 盖制造 商公章 的承诺 函）

	25
	★
	是否为进口产品
	否
	否

	26
	★
	保修期限 （年）
	≥1
	否



15、扫描仪配置15
供应商报价要求： 价格
是否存在量价关系： 否
扫描仪配置 15 指标参数表
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	★
	扫描仪类型
	平板
	否

	2
	★
	最大原稿尺寸
	A3
	否

	3
	★
	光学分辨率 （dpi）
	≥1200dpi
	否

	4
	★
	ADF 扫描速度 （PPM）
	不涉及
	否

	5
	★
	平板扫描速度 （秒/张）
	≤7
	否

	6
	★
	扫描模式
	彩色
	否

	7
	★
	输出格式 （bit）
	24
	否

	8
	★
	是否支持双面扫描
	不涉及
	否

	9
	★
	光源
	LED
	否

	10
	★
	扫描元件
	CCD/CIS
	否

	11
	★
	是否支持手动送纸
	是
	否

	12
	★
	接口类型
	USB2.0/USB3.2/USB3.0/USB3.1
	否

	13
	★
	支持的操作系统
	Windows/统信/麒麟/其他 Linux 操作系统
	否

	14
	△
	是否支持双流输出
	是
	否

	15
	△
	是否支持三流输出
	是
	否

	16
	△
	是否支持重张检测
	是
	否

	17
	△
	是否支持 （根据文字方 向） 自动旋转
	是
	否

	18
	△
	是否支持边缘修复
	是
	否

	19
	△
	是否支持条码识别
	是
	否

	20
	△
	是否支持二维码识别
	是
	否

	21
	△
	是否支持 OCR 识别
	是
	否

	22
	△
	是否具有节能认证证书
	是
	是 （如 有）

	
23
	△
	是否具有环境标志产品 认证证书
	是
	是 （如 有）

	


24
	


△
	是否承诺符合《商品包 装政府采购需求标准
（试行） 》、 《快递包 装政府采购需求标准
（试行） 》 （财办库 〔2020〕 123 号）
	


是
	是 （加 盖制造 商公章 的承诺 函）

	25
	★
	是否为进口产品
	否
	否

	26
	★
	保修期限 （年）
	≥1
	否



五、服务要求
[bookmark: bookmark18]响应人应确保满足相关要求，任何含糊不清的填报信息对评审产生的不利后果由响应人自行承担。如响应人不满足下列标“★”的指标要求，其响应将可能被拒绝。
“证明材料要求”项填“是”的，响应人须提供按照服务要求标准提供相应材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与服务要求标准要求不一致的，该项按不满足处理。
配置 1 至配置 15 （对参加响应的配置按照如下要求， 对未响应配置不做要求） ：
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	★
	服务要求
	1.及时维护产品库存信息，保证不因库存信息 维护不及时而影响采购人下单采购。
2.及时维护产品价格信息，保证不因价格信息 维护不及时而影响采购人采购及利益。
3.征集人上架产品时，提出具体产品的售后服 务要求的， 保证严格按要求执行售后服务； 征集人 没有提出售后服务要求的，保证按照行业通行做法 严格执行售后服务。
4.工作日 9： 00——18： 00 期间， 保证及时接 听服务电话。
5.保证入围后为采购人提供的产品为全新原 装未开封未使用过的正品。
6.采购人下单后一个工作日内处理采购人订   单。无合法合理理由， 不拒绝接受订单。因库存维护不及时、价格维护不及时有效而影响接受订单的， 以及一个工作日内未及时处理订单的， 自愿接 受征集人按本征集文件相关规定进行处理。
7.积极配合采购人，按国家法律法规规定和本 征集文件相关条款完成采购合同签订、供货安装及 售后服务等工作。履约过程中出现问题的，按本征集文件规定的相关条款解决。由我方指定的代理商履约的，将积极推动代理商履约， 并按征集人相关规定承担连带责任。
9.响应产品售后服务标准与该产品出厂市场  标准服务一致， 同时还应包括： ≥1 年整机质保，5*8 小时技术支持服务； 2 小时电话响应， 故障报  修后第 2 个工作日现场服务；2 个工作日解决问题， 否则在 3 个工作日内提供备机， 5 个工作日内 （除采购人特殊要求外） 免费送货到采购人指定地点。
	
















是，提供加盖响应人公章的服务承诺函



为了保障政府采购各方当事人合法权益，现对以上内容开展意见征求工作。相关政府采购供应商若认为以上采购需求和服务要求仍需补充完善或存在唯一性、排他性等问题，请于2026年 10月30日18时00分前以书面形式（意见函须加盖公章）向百色市政府集中采购中心反映，以便百色市政府集中采购中心完善招标文件。如供应商需提交意见函，请携带企业营业执照副本复印件（加盖公章，一份）、经办人身份证原件及复印件（加盖公章，一份）提交意见函原件，意见函应注明联系人和联系方式。对政府采购供应商逾期送达、匿名送达以及其他不符合上述条件的意见函件我中心不予受理。
联系人：蒙祥宗      联系电话：18677684766



百色市政府集中采购中心
2026年10月23日  

