附件3：
	南宁市兴宁区市政园林环卫工作站2026-2029年度绿地养护项目养护统计表    * 实际砍伐位置视现场具体情况作出调整

	序号
	地 点
	养护等级
	乔木（株）
	单植灌木（株）
	片植灌木（㎡）
	草皮面积（㎡）
	乔木砍伐（株）
	灌木移除
	备注

	1
	朝阳路
	一级养护 
	84
	52
	1474.36
	
	2
	
	11个小叶榄仁，2白玉兰需要截顶

	2
	民生路（当阳路口）
	一级养护
	9
	
	
	
	
	
	

	3
	长堽路（旧路）
	三级养护
	6
	
	62.3
	
	1
	
	

	4
	长堽路一里
	三级养护
	38
	3
	176.75
	
	5
	
	

	5
	长堽路二里
	二级养护
	72
	
	
	
	
	
	

	6
	长堽路三里一巷
	三级养护
	33
	10
	300
	
	8
	
	

	7
	长堽路三里
	三级养护
	45
	
	1612.44
	
	1
	
	5人面子截顶

	8
	长堽路五里
	三级养护
	27
	
	
	
	1
	105㎡
	

	9
	长堽路四里
	三级养护
	10
	
	
	
	1
	
	

	10
	燕子岭上西街
	三级养护
	9
	
	
	
	
	
	

	11
	燕子岭路
	三级养护
	54
	
	
	
	12
	
	

	12
	燕子岭北五里
	三级养护
	21
	
	
	253.53
	
	
	11小叶榄仁需要截顶

	13
	人民北二里
	三级养护
	15
	
	
	
	2
	
	

	14
	人民北二里（金山广场段）
	一级养护
	11
	
	
	
	3
	
	

	15
	望州路北一里
	三级养护
	19
	
	
	
	
	
	

	16
	望州路南一里
	三级养护
	8
	
	
	
	
	
	

	17
	望州南二里
	三级养护
	11
	
	
	
	
	
	

	18
	望州北四里
	三级养护
	15
	
	
	
	
	
	

	19
	明秀路北五里
	三级养护
	119
	
	
	
	
	
	

	20
	泸田路
	二级养护
	211
	
	
	212
	
	
	

	21
	解放路半边（双号）
	一级养护
	15
	
	
	
	
	
	

	22
	南京路
	一级养护
	15
	
	
	
	2
	
	

	23
	杭州路
	一级养护
	50
	
	
	
	
	
	

	24
	上海路
	一级养护
	41
	
	
	
	
	
	

	25
	北宁街
	一级养护
	17
	
	
	
	
	
	

	26
	华强路（双号）
	一级养护
	31
	
	
	
	
	
	

	27
	民主路北二里
	二级养护
	16
	
	
	
	
	
	

	28
	民主路北三里
	二级养护
	10
	
	
	
	
	
	

	29
	高峰路
	二级养护
	13
	
	
	
	
	
	

	30
	唐山路（中华路-铁唐巷）
	一级养护
	6
	
	
	
	
	
	

	31
	旧邕宾路
	四级养护 修剪除杂
	
	
	
	3000
	50
	
	2小叶榕需要截顶

	32
	兴悦路
	二级养护
	91
	
	
	131.04
	
	
	

	33
	泸塘路
	二级养护
	129
	278
	75.523
	
	
	
	

	34
	那井那黄村道路
	四级养护
	188
	
	
	
	
	
	

	35
	东沟岭休闲广场
	二级养护
	103
	
	784.31
	
	60
	
	

	36
	民主路北四里绿地
	三级养护
	32
	
	1052
	
	22
	
	

	37
	燕子岭上岭路周边（含市场）
	三级养护
	65
	
	
	
	
	
	

	38
	燕子岭上十一巷
	三级养护
	20
	5
	
	
	
	
	

	39
	十三中广场（法治广场）
	二级养护
	66
	
	76
	
	33
	10（株）
	

	40
	中华社区（原中华路农贸市场）
	三级养护
	11
	
	
	
	7
	
	

	41
	澳华社区前绿地（1550平方米）
	三级养护
	37
	
	706
	
	39
	
	

	42
	长旺建材市场前绿地
	三级养护
	32
	
	
	600
	13
	
	

	43
	区民主党派办公区前绿地（4000平方米）
	三级养护
	125
	
	808
	3071
	58
	
	

	44
	五塘人行道后排绿地
	四级养护
	3878
	596
	1909.71
	50000
	
	
	

	45
	龙星行
	三级养护
	3
	300
	258.09
	
	4
	
	

	46
	松柏路西侧
	四级养护
	1665
	604
	1308.98
	139
	
	
	

	47
	南宁市第一看守所门口
	四级养护
	3
	30
	575
	
	
	
	

	48
	南宁市羁押中心支护绿化工程
	四级养护
	
	
	
	81154.23
	
	
	

	49
	（五塘河）昆仑大道扩建工程人行道外乔木移植
	四级养护
	642
	
	
	
	
	
	

	50
	五塘镇中心幼儿园门前绿地
	四级养护
	25
	212
	
	511
	
	
	

	51
	昆仑大道（嘉和城中至东门段南侧）后排绿化
	三级养护
	133
	2586
	2681.59
	
	
	
	

	52
	金桥水厂绿地
	二级养护
	171
	2
	881.6
	239.2
	
	
	

	53
	碧桂园雍景台口袋公园
	三级养护
	100
	87
	1565.35
	1199.51
	
	
	

	54
	虎邱挡土墙（明秀东路）
	三级养护
	
	35
	29
	
	
	
	

	55
	望州路（公交站至中国电信广西
分公司）人行道沿线挡土墙绿化
	四级养护
	
	
	50
	
	
	
	

	56
	昆仑大道（兴林汽修厂）人行道
沿线挡土墙护坡绿化
	四级养护
	
	
	45
	
	
	
	

	57
	昆仑大道（三塘交管站大门两侧）
人行道围墙绿化
	四级养护
	
	
	6
	
	
	
	

	58
	昆仑大道（江北公路局集资房
）人行道围墙绿化
	四级养护
	
	
	43
	
	
	
	

	59
	昆仑大道（广西路建集团工程机械
设备租赁公司）人行道围墙绿化
	四级养护
	
	
	60
	
	
	
	

	60
	昆仑大道（下丹桥幼儿院旁）人行道
沿线挡土墙绿化
	四级养护
	
	
	10
	
	
	
	

	61
	昆仑大道（昆岭路口）人行道
沿线挡土墙绿化
	三级养护
	
	
	30
	
	
	
	

	62
	三塘南路路恒大雅苑挡土墙
护坡绿化2
	三级养护
	
	
	28
	
	
	
	

	63
	兴东路厢竹小区东面挡土墙绿化1
	三级养护
	
	
	53
	
	
	
	

	64
	兴东路厢竹小区东面挡土墙绿化2
	三级养护
	
	
	56
	
	
	
	

	65
	兴东路广西花鸟市场左右两侧
挡土墙绿化1
	三级养护
	
	
	19
	
	
	
	

	66
	兴东路广西花鸟市场左右两侧
挡土墙绿化2
	三级养护
	
	
	6
	
	
	
	

	67
	兴东路武警基地出口道路两侧
挡土墙绿化
	四级养护
	
	
	9
	
	
	
	

	68
	昆仑大道（同仁村路口）人行道挡墙
绿化
	三级养护
	
	
	20
	
	
	
	

	69
	兴望路（广西广聚投资有限公司）
人行道挡墙绿化
	三级养护
	
	
	10
	
	
	
	

	70
	兴望路（东沟岭市场旁）
人行道挡墙绿化
	三级养护
	
	
	15
	
	
	
	

	71
	兴望路（兴桂宿舍）人行道挡墙绿化
	三级养护
	
	
	27
	
	
	
	

	72
	长堽路（四医院路口）
人行道挡墙绿化
	三级养护
	
	
	11
	
	
	
	

	73
	望州南路（细官塘15号-1号）
人行道挡墙绿化
	三级养护
	
	
	5
	
	
	
	

	74
	兴桂小学南门人行道挡墙绿化
	三级养护
	
	
	22
	
	
	
	

	75
	兴东路（部队围墙）人行道挡墙绿化
	三级养护
	
	
	115
	
	
	
	

	76
	兴东路畅春湖出口道路两侧
挡土墙绿化1
	三级养护
	
	
	16
	
	
	
	

	77
	燕子岭东一里挡墙绿化
	二级养护
	
	518
	128
	
	
	
	

	78
	玉蟾路-建兴路（规划三路）
	三级养护
	91
	
	167
	
	
	
	

	79
	南宁市兴宁区松柏路（龙光玖誉府小区大门）后排绿地
	四级养护
	105
	108
	202.63
	1458.03
	
	
	

	80
	昆仑大道（嘉和城西门至东门南侧、平云大道路口）后排绿地
	一级养护
	450
	360
	2449.05
	1217
	
	
	

	81
	兴东兴和路口
	四级养护
	5
	2
	
	
	
	
	

	82
	安北下周边砍伐
	
	
	
	
	
	10
	
	

	83
	变压器厂周边砍伐
	
	
	
	
	
	15
	
	

	84
	朝阳路民生路口
（新朝阳商业广场门口）
	一级养护
	1
	
	
	
	
	
	

	85
	厢竹大道55号南宁市疾病预防控制中心前绿地
	一级养护
	1
	
	
	
	
	
	

	86
	朝阳济南路口绿化工程管理中心门前
	一级养护
	1
	
	
	
	
	
	

	87
	虎邱一里92号前
	一级养护
	1
	
	
	
	
	
	

	88
	虎邱一里92号前
	一级养护
	1
	
	
	
	
	
	

	89
	虎邱东路45号
	一级养护
	1
	
	
	
	
	
	

	90
	虎邱二里4号
	一级养护
	1
	
	
	
	
	
	

	91
	虎邱路107号
	一级养护
	1
	
	
	
	
	
	

	92
	望州路北一里
（虎邱小学对面）
	一级养护
	1
	
	
	
	
	
	

	93
	解放路54号
	一级养护
	1
	
	
	
	
	
	

	94
	共和路悦荟广场影城旁（格兰云天）
	一级养护
	1
	
	
	
	
	
	

	95
	北宁街根德公司广场
	一级养护
	1
	
	
	
	
	
	

	96
	朝阳路38号南宁饭店旁（根德公司）
	一级养护
	1
	
	
	
	
	
	

	97
	新朝阳商业广场东面（朝阳路38号南宁饭店旁）
	一级养护
	1
	
	
	
	
	
	

	98
	金牛桥路6号
	一级养护
	1
	
	
	
	
	
	

	99
	园湖路市直机关保育院
	一级养护
	1
	
	
	
	
	
	

	100
	园湖路市直机关保育院
	一级养护
	1
	
	
	
	
	
	

	101
	民族大道37号（三街两巷停车场入口旁边）
	一级养护
	1
	
	
	
	
	
	

	102
	昆仑大道29号（降桥坡修车场内）
	一级养护
	1
	
	
	
	
	
	

	103
	昆仑大道29号（降桥坡修车场内）
	一级养护
	1
	
	
	
	
	
	

	104
	邕宾路广西烈士陵园公蟇旁
	一级养护
	1
	
	
	
	
	
	

	105
	邕宾路融创九熙府对面
	一级养护
	1
	
	
	
	
	
	

	106
	邕宾路融创九熙府对面
	一级养护
	1
	
	
	
	
	
	

	107
	兴东街道办街
	
	
	
	
	
	20
	
	

	108
	朝阳街道办街
	
	
	
	
	
	20
	
	

	109
	民生街道办街
	
	
	
	
	
	20
	
	

	110
	泸田路
	
	
	
	
	
	
	
	80棵小叶榄仁需要截顶

	111
	北宁路
	
	
	
	
	
	
	
	17棵芒果需要截顶

	
	总计
	
	9224
	5788
	19939.683
	143185.54
	409
	
	


























附件4：

南宁市兴宁区市政园林环卫工作站绿化养护市场化管理考核办法
 
一、考核形式
由南宁市兴宁区市政园林环卫工作站行使对养护单位的绿化养护管理工作和养护质量检查、考核的职能，检查考核结果与养护经费挂钩。
二、考核内容
（一）南宁市兴宁区市政园林环卫工作站与养护单位合同约定的绿化养护管理工作。具体内容包括日常巡查管理；绿化日常养护工作；园林配套附属设施维护、修理、清洗及保洁等工作。
（二）安全生产、绿地保护工作。
（三）内业管理工作。主要包括养护工作的相关台账资料等。
（四）南宁市兴宁区市政园林环卫工作站临时安排的其它绿化养护工作。主要包括：专项突击工作、重大活动保障、应急抢险、社会投诉、网上信访、媒体曝光、市长热线投诉等。
（五）养护单位投入的人员、车辆及园林机械设备、设施等。
（六）合同约定的其他工作内容。
三、考核标准和依据
（一）南宁市兴宁区市政园林环卫工作站与养护单位签订的绿化养护管理合同；
（二）招标文件中的技术规范、标准、要求；
（三）养护单位在其投标时的各种资料及承诺；
（四）《广西壮族自治区地方标准—城市绿化养护规范及验收标准》；
（五）兴宁区综合行政执法局及其他相关单位等涉及城市管理工作的相关文件和精神。
（六）南宁市兴宁区市政园林环卫工作站道路绿化养护市场化管理日常工作考核细则(2023-2026)
（七）南宁市兴宁区市政园林环卫工作站道路绿化养护安全管理办法（2023-2026）
(八)《南宁市城市绿化条例》
(九) 《广西壮族自治区古树名木保护条例》
(十)《古树名木保护条例》(中华人民共和国国务院令第800号)
(十一)《城市古树名木养护和复壮工程技术规范》(GB/T51168-2016)
(十二)广西壮族自治区地方标准《古树名木保护技术规范》(DB45/T2310-2021)
(十三)广西壮族自治区地方标准《古树名木养护管理技术规程》(DB45/T2308-2021)
四、考核办法及等级评定
  考核采取“日常工作考核+内业管理工作考核”相结合的方式，由兴宁区市政园林环卫工作站负责，按月考核中标单位日常检查、专项检查及内业管理工作，采取分类评分综合考评办法。
   考核分项表
	    序号
	   考核项目
	 各项目标准分
	  分项比例

	     一
	  日常养护工作
	      80
	     80%

	     二
	  内业管理工作
	      20
	     20%

	三
	    综合分
	      100
	     100%



（一）日常工作考核
日常工作考核由兴宁区市政园林环卫工作站负责，不定期考核养护单位日常养护工作，每月不少于四次。对发现不达标的情况记入《南宁市兴宁区市政园林环卫工作站道路绿化养护市场化管理日常工作考核记录表》（2026-2029）（附件2），要求其整改并视情形按《南宁市兴宁区市政园林环卫工作站道路绿化养护市场化管理日常工作考核细则(2026-2029)》（附件1）进行扣分。考核结果由双方签字确认。考评总分为100分，当月考评得分取抽检结果的平均值，以此作为承包方绩效养护费的拨付依据。
养护单位若对扣分有异议，可向南宁市兴宁区市政园林环卫工作站提出复议，复议原则上需养护单位自行提交复议证据材料。复议或申诉有效期为2个工作日，逾期可视为自动放弃复议权。
（二）内业管理工作考核
内业管理工作主要内容有：
（1）每月20日前上交下月养护工作计划（分路段制定）。
（2）每月5日前上交上月的工作报表。
（3）其他要求上报的资料数据，以通知为准。	
（4）上述资料上交时间如遇节假日则提前顺推至正常工作日上交。
（三）每月进行综合考核评定
综合考核评定等级评定表 
	序号
	评分项目
	优秀
	合格
	不合格

	1
	日常养护工作
	≥73.5分
	≥56.25分
	＜56.25分

	2
	内业管理工作
	≥16.5分
	≥13.75分
	＜13.75分

	3
	综合分
	≥95分
	≥80分
	＜80分


上表中，三项评分项目中有一项或一项以上为不合格，则综合评定等级认定为不合格。
五、养护经费计算
（一）日常工作考核等级为优秀，或者等级为合格且综合分大于等于90分，不扣减月养护经费；
（二）日常工作考核等级为合格，且综合分小于90分，核减经费额=（90﹣实际综合分）×1%×月养护经费。
（三）日常工作考核等级为不合格，核减经费额=（90﹣实际综合分）×4%×月养护经费；
养护单位如果合同期内有连续2次考核为不合格等次，南宁市兴宁区市政园林环卫工作站则有权中止合同。
6、 以下情况扣除当月的部分合同款
（1） 社会投诉（如市民来电反映等）、网上信访、市长热线投诉、创城小程序、数字化城管平台等各类投诉案件，每次每件扣除当月合同款的100元。
（2） 受到上级点名通报批评或领导点名批示整改的，自治区及以上的每次每件扣除当月合同款的 1000 元；市委、市政府级的，每次每件扣除当月合同款的500 元；城区级的，每次每件扣除当月合同款的 200元。
养护单位若对扣款有异议，可向南宁市兴宁区市政园林环卫工作站提出复议，复议原则上需养护单位自行提交复议证据材料。复议或申诉有效期为2个工作日，逾期可视为自动放弃复议权。
七、考核原则
（一）考核小组成员必须实事求是、公开、公正、认真、负责。
（二）养护单位应配合、支持考核工作，不能以任何理由妨碍考核工作。
八、本办法由南宁市兴宁区市政园林环卫工作站负责解释。

 附件：
A.南宁市兴宁区市政园林环卫工作站道路绿化养护市场化管理日常工作考核细则 
B.南宁市兴宁区市政园林环卫工作站道路绿化养护安全管理办法
  C.南宁市兴宁区市政园林环卫工作站道路绿化养护市场化管理日常工作考核记录表
                                   
                     南宁市兴宁区市政园林环卫工作站
                                2026年7月                                                               









附件4-A：
南宁市兴宁区市政园林环卫工作站道路绿化养护市场化管理日常工作考核细则 
	项目
	条款
	内 容
	单位
	扣分标准

	(一）人力、物力投入和管理
	扣则1
	一线养护人员未按投标文件的要求及时到位或人员数量弄虚作假 
	每人次
	扣0.1分

	
	扣则2
	管理人员未按投标文件的要求及时到位
	每人次
	扣0.1-0.5分

	
	扣则3
	绿地保洁岗位人员缺岗
	每人次（件）
	扣0.1分

	
	扣则4
	无正当理由，不能按照养护工作计划施工，人力、物力投入量与计划量严重脱离。
	每件次
	扣0.1-0.5分

	
	扣则5
	未按合同约定或与兴宁区市政园林环卫工作站约定，投入使用园林机械及车辆、设备等
	每件次
	园林机械
	扣0.1分

	
	
	
	
	生产、管理用车
	扣0.5分

	
	扣则6
	服务及时性差，未按合同约定或与兴宁区市政园林环卫工作站约定（详见该《细则》后说明第二点“ 一般扣分情况整改期限规定”）。
	每件次
	扣0.1分

	
	扣则7
	未按投标响应条件合理设置管理办公点。
	每件次
	扣0.5分

	(二）安全生产
	扣则8
	工作人员违反兴宁区市政园林环卫工作站安全生产作业规程，不按要求穿着安全防护服、安全帽、防护眼镜、口罩、绝缘鞋、绝缘手套、安全绳等安全防护用品，以及打草时不设置安全挡板（或安全网）等。
	每人次
	扣2-5分

	
	扣则9
	未按兴宁区市政园林环卫工作站安全生产作业规程进行安全围合或不按兴宁区市政园林环卫工作站安全生产作业规程要求正确摆放反光安全锥、警示牌等安全物资的
	每次
	扣5-10分

	
	扣则10
	绿化作业车辆违反作业规范，如安全标识不齐、违规占道作业、路面作业安全措施不规范、以及沿途漏洒绿化垃圾泥沙、把泥土冲出路面等不文明施工行为的
	每车次
	扣2-5分

	(三)绿化管理
	扣则11
	对违法破坏、违法占用绿化，未能及时发现、上报或采取措施制止的，或未按要求恢复的
	每宗案件
	1株乔木（孤植灌木）或5㎡以内绿地
	扣0.1-0.5分

	
	
	
	
	2-10株乔木（孤植灌木）或5-50㎡绿地
	扣0.2-1分

	
	
	
	
	10株以上乔木（孤植灌木）或50㎡以上绿地
	扣1-5分

	
	扣则12
	社会投诉、网上信访、市长热线投诉、数字化城管平台案件出现整改不及时、造成不良影响、或假结案的
	每宗案件
	不及时
	扣2-5分

	
	
	
	
	假结案
	扣5-10分

	
	扣则13
	出现媒体曝光，以及被有关部门督办等情况，经核实确属养护不到位造成的
	每次
	扣2-5分

	
	
	
	
	假结案
	扣5-10分

	(五)养护管理
	扣则14
	未按要求进行松土（绿地内未做树盘、未做边线）造成土壤板结的
	每处
	扣0.2-2分

	
	扣则15
	未按要求更换基质土
	每处
	扣0.2-2分

	
	扣则16
	未按要求除杂，杂草明显的

	100㎡以内或10m以内种植绿带
	一级
	扣0.5-1分

	
	
	
	
	二级
	扣0.2-0.5分

	
	
	
	
	三级
	扣0.1-0.2分

	
	
	
	100-1000㎡或10-50m种植绿带
	一级
	扣1-1.5分

	
	
	
	
	二级
	扣0.5-0.8分

	
	
	
	
	三级
	扣0.2-0.5分

	
	
	
	1000㎡以上或50m以上种植绿带
	一级
	扣1-5分

	
	
	
	
	二级
	扣1-3分

	
	
	
	
	三级
	扣0.5-2分

	
	扣则17
	植物未按要求适时修剪的（未及时修剪遮挡交通设施、路灯、存在安全隐患、影响居民生活等情况的枝条），或因修剪不当而造成景观损失或安全隐患的（若出现恶劣后果的，按扣分标准上限翻倍扣罚）
	每处
	扣0.2-2分

	
	扣则18
	行道树未按规范和相关要求修剪低垂枝、萌蘖枝、病虫枝、伤残枝、內膛枝、干枯枝等枝条
	每处
	10株以内
	扣0.2-0.5分

	
	
	
	
	10-100株
	扣0.5-1分

	
	
	
	
	100株以上
	扣1-2分

	
	扣则19
	草坪根据生长情况进行打草，控制在合理高度，如未按要求打草或草坪色块交界处未按要求进行切边
	每处
	100㎡以内
	扣0.1-0.5分

	
	
	
	
	100-1000㎡
	扣0.5-1分

	
	
	
	
	1000㎡以上
	扣1-2分

	
	扣则20
	未按兴宁区市政园林环卫工作站招标文件淋水要求次数进行淋水
	每次
	扣0.2-0.5分

	
	扣则21
	植物出现干旱缺水迹象明显
（其中出现明显的萎蔫枯黄按扣分标准上限扣除；出现死亡的现象按扣分标准上限翻倍扣罚）
	每宗案件
	10株乔木（孤植灌木）以下或50㎡以内绿地
	扣0.2-0.5分

	
	
	
	
	10-100株乔木（孤植灌木）或50-500㎡绿地
	扣0.5-1分

	
	
	
	
	100株乔木（孤植灌木）以上或500㎡以上绿地
	扣1-2分

	
	扣则22
	未按要求进行植物清洁工作造成植物积尘的（临时突击工作扣则参照专项工作扣则）

	每处（以绿化带长度来计量）

	1km以内
	扣0.5-1分

	
	
	
	
	1-5km
	扣1-2分

	
	
	
	
	5km以上
	扣1-3分

	
	扣则23
	植物明显的生长不良，有缺肥症状，未及时施肥的；或因施肥不当、浇灌工作不及时造成肥害现象的
	每宗案件
	10株乔木（孤植灌木）以下或50㎡以内绿地
	扣0.2-1分

	
	
	
	
	10-100株乔木（孤植灌木）或50-500㎡绿地
	扣1-2分

	
	
	
	
	100株乔木（孤植灌木）以上或500㎡以上绿地
	扣2-5分

	
	扣则24
	未能严格按照兴宁区市政园林环卫工作站要求及指导施肥，施肥数量与施肥计划不符
	每次
	扣0.5-2分

	
	扣则25
	未按要求清洁、保洁、清理垃圾的；绿地、种植绿带、花池、硬铺地面、水面等存在生活垃圾、杂物或落叶过多；分车带泥土过多；园林植物、地面、园林设施有明显污渍、积尘、乱张贴，绿地内有鼠迹等
	每处
	一级
	扣0.5分

	
	
	
	
	二级
	扣0.2分

	
	
	
	
	三级
	 扣0.1分

	
	扣则26
	绿地内焚烧树叶杂物等
	每次
	扣2分

	
	扣则27
	绿地内工具使用或存放点管理不规范，影响景观的
	每处
	一级
	扣0.1分

	
	
	
	
	二级
	  扣0.05分

	
	
	
	
	三级
	扣0.02分

	
	扣则28
	绿地积水，未按要求及时处理的
	每处
	扣0.5-2分

	
	扣则29
	植物干枝黄叶、钉挂物、遮挡物，未按要求及时处理的
	每处
	扣0.01-2分

	
	

扣则30
	园林植物受病虫害及有害生物侵害明显，打药不及时、不彻底或造成药害的，或违反农药管理规定的，使用高毒高残留农药的
	每处
	5株乔木（孤植灌木）以下或100㎡以内
	扣0.1-1分

	
	
	
	
	5-10株乔木（孤植灌木）或100-1000㎡
	扣0.2-2分

	
	
	
	
	10株乔木（孤植灌木）以上或1000㎡以上
	扣0.5-5分

	
	扣则31
	防寒防冻工作不及时，或方法不正确，造成植物受到冷害或冻害的
	每处
	5株乔木（孤植灌木）以下或100㎡以内
	扣0.1-1分

	
	
	
	
	5-10株乔木（孤植灌木）或100-1000㎡
	扣0.2-2分

	
	
	
	
	10株乔木（孤植灌木）以上或1000㎡以上
	扣0.3-3分

	
	扣则32
	倒树或断枝未及时处理、歪斜树木未及时扶正和加固的，重要位置、影响交通及存在安全隐患的按扣分标准最高上限扣罚
	每株
	断枝或歪斜树木
	扣0.1-0.5分

	
	
	
	
	倒树
	扣0.5-2分

	
	扣则33
	未定期巡查危树或未按要求及时处理危树
	每株
	未巡查
	扣0.2-0.5分

	
	
	
	
	未处理
	扣0.5-1分

	
	扣则34
	乔灌木缺株、死树和树桩未及时处理
	每株
	行道树
	扣1-2分

	
	
	
	
	一般乔灌木
	扣0.2-0.5

	
	扣则35
	植物缺损，造成黄土裸露现象
	每处
	1-3㎡
	扣0.1-0.3分

	
	
	
	
	3㎡以上
	扣0.3-2分

	
	扣则36
	补植苗木规格、数量、种植规范等不符合要求的
	每株或每10㎡
	一级
	扣0.2-1分

	
	
	
	
	二级、三级
	扣0.1-0.5分

	(六）
设施维护
	扣则37
	园林设施、园林小品以及各项绿化配套设施损坏后未及时修复，包括园路、铺装、台阶、花池、景观灯具、喷泉、护栏、垃圾桶、护树架、花架、文明指示牌、座椅等破损的
	每处
	一级
	扣0.2-1分

	
	
	
	
	二级、三级
	扣0.1-0.5分

	
	扣则38
	未经批准安装、铺设园林设施，影响景观或存在安全隐患的
	每处
	扣0.5-1分

	（七)专项工作考核
	扣则39
	未按要求完成兴宁区市政园林环卫工作站下达的各种专项、临时性的养护任务的
	每处
	情节较轻，影响较少
	扣0.5-2分

	
	
	
	
	情节较重，影响较大
	扣5-10分

	
	
	
	
	特别恶劣
	扣20分

	(八)内业管理
	扣则40
	相关资料数据不准确，内容不完整或不符合实际。
	每处错误或缺项
	扣0.1分

	
	扣则41
	未按时上报相关资料
	每次
	扣0.2-0.5分

	
	扣则42
	紧急性资料未严格按照要求上报
	每次
	扣0.5-1分

	(九)其他
	扣则43
	其他未列举但涉及到安全或对园林景观有不良影响的
	
	由兴宁区市政园林环卫工作站视具体内容及扣分标准现场认定


 
说明：1. 检查人员对扣分项给予限期整改，整改期限内同一地点同一事项不再重复扣分。整改期限后仍出现问题的，可再次扣罚，并可加倍扣罚；
      2.一般扣分情况整改期限规定：
（1）违反安全操作规程、有安全隐患的情况立即整改；
（2）黄土裸露整改时限为1-7天；
（3）倒伏树木的整改时限为1天，但影响交通及安全，须立即整改；
（4）非自然倾斜树木、死株的整改时限为1-5天；
（5）卫生整改需当天完成；
（6）园林设施卫生整改时限为1-3天；
（7）杂草整改时限为1-5天；
（8）病虫害防治的整改时限为1-3天；
（9）园林设施破损整改时限为1-5天；
（10）水电设施损坏整改时限为2个小时至1天；
（11）管理用房整改时限为15天。
以上情况检查人员可视具体时间、具体路段及工作量适当调整。


附件4-B：
 南宁市兴宁区市政园林环卫工作站
道路绿化养护安全管理办法

一、总则
为加强本单位安全生产工作，保证绿化养护生产作业的安全，根据国家有关安全生产的法律、法规，结合本单位的实际情况制订本规程。
二、道路绿化养护作业安全规范 
（一）道路绿化养护人员必须进行岗前安全培训，具备必要的安全生产作业知识，熟悉有关的安全生产作业规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能方可上岗。
（二）道路绿化养护人员须注意交通安全。工作期间及上下班途中须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》。
（三）道路绿化作业尽量避开上下班高峰期，并积极配合交警部门做好交通疏导工作。
（四）涉及安全作业的现场（占道作业、乔木修剪、移植、种植等）需配备现场安全员，指导作业工人开展绿化作业安全生产工作。现场安全员首先应当在安全生产方面以身作则，熟悉了解并模范遵守各项规章制度。现场安全员岗位职责：
1.负责经常对本班组工人进行安全教育，以及对现场工人进行班前安全生产注意事项交底。
2.督促现场工人在生产作业时遵守安全操作规程和各项安全生产制度，纠正现场违章作业现象，发现存在事故隐患时，及时制止，及时消除事故隐患。
3.负责指导现场工人正确使用劳动防护用品。
4.负责检查和维护现场安全设施，确保其有效运行。
5.负责观察绿化养护作业现场周围车流量及工人是否存在意识不集中情况，发现紧急情况提醒工人采取紧急避险措施。
（五）道路绿化养护人员进行绿化养护工作时必须做好安全防护措施。按要求穿戴有效反光安全袖套、手套、安全帽、安全防护服等。道路绿化养护人员在分车带工作时，应有3人以上集体作业，必须按要求设置警示牌、反光安全锥、警示带等，作业人员必须在围合的安全范围内作业。
（六）道路绿化养护人员严禁酒后作业，工间休息、吃饭时间注意安全。
（七）反光安全锥、警示牌的放置规范
1.反光安全锥外形应完好无缺、反光条老旧或残缺影响正常使用的，应及时更换；警示牌应正确标有“绿化施工请绕道慢行”等字样，牌和字均不能残缺以免影响正常使用。
2.反光安全锥应对作业区形成合围状态，用警示带拉好，形成明确的安全作业区，同时兼顾车辆、行人交通安全，尽量减少对交通的影响。
3.警示牌应迎着来车的方向放置，且警示牌应距作业区至少30米，并确保稳固、明显。
（八）在分车带内作业安全规范
1.时速80公里/小时以上的高速路段：10人以上集体作业，分车带两侧各设置10个以上安全锥，按车道行驶平行方向放置，警示牌应放置于距作业区100米处，迎车来方向放置。  
 2.时速60—80公里/小时的路段：8人以上集体作业，分车带两侧各设置8个以上安全锥，按车道行驶平行方向放置，警示牌应放置于距作业区80米处，迎车来方向放置。
3.时速40—60公里/小时路段：6人以上集体作业，分车带两侧各设置6个以上安全锥，按车道行驶平行方向放置，警示牌应放置于距作业区60米处，迎车来方向放置。
4.时速30—40公里/小时路段：4人以上集体作业，分车带两侧各设置4个以上安全锥，按车道行驶平行方向放置，警示牌应放置于距作业区40米处，迎车来方向放置。
5.时速30公里/小时以内路段：3人以上集体作业，分车带两侧各设置3个以上安全锥，按车道行驶平行方向放置，警示牌应放置于距作业区30米处，迎车来方向放置。安全锥每隔10至30米设置一个，愈近工作地点放置应愈密，两头的安全锥应摆成斜线或用安全警示带拉成斜线进行围合。
（九）在分车带端头或车辆出入口作业安全规范
1.应在分车带口两侧醒目处放置标有“绿化施工请绕道慢行”等字样的警示牌。
2.反光安全锥筒放置的距离应视具体路段而定，在第3、4车道作业的，作业范围占道0.5～1个车道，在第1、2车道作业的，作业范围占道0.3～0.5个车道。
3.大雨天气或能见度在500米以下的雾天，路面状况不好，应避免在车道或车道旁工作。
4.同一条路不允许中、侧分车带同时作业，尽量减少占用车道，避免引起交通堵塞。
5.绿化检查车、货车、水车等各种作业车辆在占道停车时，须根据路况在距车辆5—20米处设置安全锥。
（十）园林机械使用安全规范：
1.使用锄、铲、斧等工具前要先检查其安全性，作业前须设定安全作业范围，避免交叉作业。
2.使用打草机、绿篱修剪机、油锯等机械前须检查好器械的安全性能，作业前对草地及色块进行检查，清理石块、铁线等杂物，戴好防护眼镜、安全帽等防护用具。在分车带内或人流较大的绿地进行打草作业时，应按要求设置安全防护设施。
（十一）农药的管理、使用安全规范
1.加强农药安全管理。农药要贴好明显的标签或警示标志，搬运或使用过程中要轻拿轻放，泄露的药物应及时清理。
2.完善农药登记制度，用完后的空药瓶应按要求放置于指定地点，剩余农药应及时放回仓库或安全处理。
3.配药时应严格按说明书进行配比，用药量准确，不发生药害。
4.喷施农药过程中要注意观察风向和周围环境，尽量避开行人、居民、车辆、物品，确定安全后方能进行。施药过程应响警示音乐，夜间作业有警示灯箱的必须打开。
5.拖胶施药前要尽量能做好安全预告或提示，应三个人协作进行，一人劝离施药范围内的群众或提醒群众保护好个人财产，一人操控喷头，一人负责安全观察。
6.开展植保工作时，须戴好胶手套、口罩、眼镜等防护品。农药、农药容器、植保器械等须安全、妥善保管，防止意外发生。
（十二）车辆管理安全规范
1.参与道路绿化养护作业的车辆须到公安机关交通管理部门办理登记，取得车辆号；作业车辆驾驶员须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》，取得公安机关或其他监管机关颁发的有效资格许可证件后方可操作机械、车辆，确保安全驾驶、文明驾驶，严禁酒后驾车、无证驾驶等违法行为。
2.作业车辆启动前，驾驶员应绕车检查车辆一周，检查好车况。
3.车辆正在作业或在禁停路段临时停车时，必须打开故障灯；在安全障碍（安全锥、安全牌、警示带）围合区域内停车时，在确保安全的情况下可以不打开故障灯。如发生交通事故，要按照公安交通管理相关规定报案处理，同时报兴宁区市政园林环卫工作站。
4.道路绿化养护作业水车、喷药车等在作业时，应响警示音乐，夜间作业有警示灯箱的必须打开。
5.道路绿化养护作业货车须遵守国家有关法律法规，不允许人、货混装。
6.使用高空作业车、吊车时，须在施工范围外设置警示标志，起吊重物要有必要的防护措施。吊车使用过程中，要确保吊车的正常负荷，提升吊物时，应确保提绳角度均匀。吊车起吊时绳缆要牢固；统一指挥，信号明确；吊臂下严禁站人。高空作业车严禁在雷雨天气、坡道、超负荷或其他不宜升空作业的条件下作业。
7.水车淋水工、植保工在车上作业时必须做好穿戴安全防护服，安全帽等安全措施。如工作需要登上水车水箱，必须系好安全绳。
（十三）高大乔木整形、修剪及在供电线路区域勾枝作业规范：
1.高大乔木整形、修剪勾枝作业时，必须戴好安全帽，做好相关安全措施；在供电线路区工作时必须穿戴相应电压等级（10kV、35kV两类）绝缘鞋、绝缘手套，高处作业须按要求系好安全绳。
2.高大乔木整形、修剪及在供电线路区域勾枝作业前须拟定工作方案，确保安全。
3.高大乔木整形、修剪及在供电线路区域勾枝作业时，须设一名现场安全员，现场安全员须佩戴明显的标识，操作员作业时必须听从现场安全员的指挥。
4.下树、打枝前必须做好险情分析，拟定安全工作方案后方能进行。须设一名现场安全员，现场安全员须佩戴明显的标识。施工区域须用安全锥或警示带围合，阻止群众进入作业区。树上树下互相配合，防止砸伤行人和过往车辆。
5.在供电线路区域勾枝应事先与电力部门联系、申请，积极配合电力部门断电，确认安全后方能操作。
6.高大乔木整形、修剪及勾枝作业时须思想集中，不许谈笑打闹，不许有高血压或心脏病者上树作业。整形、修剪、勾枝等高处作业时，要做好相关安全措施，要由现场安全员指挥。如梯子必须稳固，单面梯将上部横档与树身捆住，人字梯中腰栓绳，角度开张适当；有五级以上大风的不可上树，修剪工具要坚固耐用。
（十四）养护生产仓库管理安全规范
1．警示牌及责任牌：养护生产仓库必须在明显位置设置警示牌及管理责任牌，警示牌标注“仓库重地，严禁烟火”，责任牌注明公司名称、管理责任人，值班人员或实际使用人真实姓名及移动电话。
2．生产物资堆放：养护生产仓库内各类生产物资要按类堆放，做到安全、整齐、有序，同时做好“四害”四害消杀工作。
3．消防器材配置及检查、更换：养护生产仓库必须依照建筑面积确保最少15㎡/个灭火器的实际配备，仓库夜间无人值守的必须配备悬挂式感应灭火器，并由公司安全员每三个月对灭火器进行一次有效性检查，二年更换一次手提干粉灭火器，三年更换一次感应式灭火器。 
4．仓库存油：养护生产仓库内原则上不允许存放汽油、柴油等易燃易爆油品，如因特殊时期抢险作业需要临时少量存油的，油品必须在单独空间存放，同时在油品存放点配备感应式干粉型灭火器和手提水基型灭火器。


 
 


















附件4-C：
兴宁区市政园林环卫工作站道路绿化养护市场化管理日常工作考核记录表


检查部门：                    项目编号：                      养护单位：                             检查时间：
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