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第1章 [bookmark: _Toc74323456][bookmark: _Toc15907][bookmark: _Toc20289]竞争性磋商公告

广西建设工程机电设备招标中心有限公司关于应急救援学院专业能力提升综合项目（重2）竞争性磋商公告

[bookmark: _Hlk37430271]项目概况
应急救援学院专业能力提升综合项目（重2）的潜在供应商应在“广西政府采购云”平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)获取（下载）竞争性磋商文件，并于2026年9月4日9时30分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc71365905][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc44229878][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359089]一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-C3-002736-JGJD
项目名称：应急救援学院专业能力提升综合项目（重2）
采购方式：竞争性磋商
预算金额：1453958.00元（其中A分标：986096.00元；B分标：392862.00元；C分标：75000.00元）
最高限价：1453958.00元（其中A分标：986096.00元；B分标：392862.00元；C分标：75000.00元）
采购需求：
标项一 
标项名称：应急救援学院专业能力提升综合项目
数量：1
预算金额（元）：986096.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：A分标为应急救援学院专业能力提升综合项目，购置工业级无人机、机器狗、智能救援头盔及AI决策系统服务，构建实战化竞赛环境，支撑3-4个国赛赛项的服务。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。
最高限价（如有）：986096.00元
合同履行期限：服务周期为一年，自合同签订之日起3个月内完成交付并通过验收，正常投入使用。
本标项（否）接受联合体投标。
标项二 
标项名称：省级学生技能比赛的承办项目
数量：1
预算金额（元）：392862.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：B分标为省级学生技能比赛的承办项目，购置2026年消防灭火系统安装与调试技能大赛和第五届广西大学生应急救援技术大赛竞赛承办服务。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。
最高限价（如有）：392862.00元
合同履行期限：服务期限6个月，具体以竞赛下发通知文件起至完成竞赛承办服务为止，签订合同后至项目验收完成（详见合同）。
本标项（否）接受联合体投标。
标项三 
标项名称：面向东盟职业教育资源培育项目
数量：1
预算金额（元）：75000.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：C分标为面向东盟职业教育资源培育项目，购置内容规范、图文标准、理实一体的《建筑防火设计》中英双语教材开发服务。如需进一步了解详细内容，详见采购文件。
最高限价（如有）：75000.00元
合同履行期限：服务期限为1年，签订合同后至项目验收完成（详见合同）。
本标项（否）接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc44229879][bookmark: _Toc71365906][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393799]二、申请人的资格条件：
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc44229880][bookmark: _Toc28359091]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
☑专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）
□非专门面向中小企业采购的项目
3. 本项目的特定资格要求：无
4.本项目的特定条件：无。
[bookmark: _Toc71365907]三、获取竞争性磋商文件
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc44229881][bookmark: _Toc35393801]时间：2026年8月24日至2026年8月31日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
获取地点（网址）：“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)
获取方式：网上下载，供应商登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。
售价（元）：0元。
[bookmark: _Toc71365908]四、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc44229882][bookmark: _Toc28359093]截止时间：2026年9月4日9时30分（北京时间）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
[bookmark: _Toc71365909]五、响应文件开启
1.时间：2026年9月4日9时30分（北京时间）
2.地点：“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)
[bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc71365910][bookmark: _Toc44229883][bookmark: _Toc35393634]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc44229884][bookmark: _Toc71365911][bookmark: _Toc35393804]七、其他补充事宜
1.磋商保证金人民币：A分标：9000.00元；B分标：3000.00元；C分标：700.00元。
2.网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西政府采购网）、广西招标网（http://www.guangxibid.com.cn/）。
[bookmark: _Hlk37429674][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc44229885][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393636]3.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
6.在线竞标的有关说明：
（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。
（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，广西政府采购云平台将予以拒收。
（4）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密。
（5）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。
7.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]1.采购单位名称：广西安全工程职业技术学院
联系地址：广西壮族自治区南宁市武鸣区城厢镇上河路9号
联系人：梁老师；联系电话：0771-6409255
2.采购代理机构名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司
地址：南宁市青秀区枫林路18号广西国控集团（枫林路办公区）裙楼三层
联系人：陈有弟、郭晋卿、庞雄庆       联系电话：0771-2869912
3.项目联系方式
联系人：陈有弟、郭晋卿、庞雄庆       联系电话：0771-2869912


广西建设工程机电设备招标中心有限公司
2026年8月24日

第2章 [bookmark: _Toc763][bookmark: _Toc74323457][bookmark: _Toc15723]
供应商须知

供应商须知前附表
	条款号
	内    容

	1
	采购项目名称：应急救援学院专业能力提升综合项目（重2）
项目编号：GXZC2026-C3-002736-JGJD
政府采购计划编号：广西政采[2026]11822号

	2
	1.供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告之“申请人的资格要求”。
2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	3
	踏勘：否

	4
	是否接受联合体竞标:详见竞争性磋商公告

	5
	☑不允许分包
□允许分包
分包内容：/。
分包金额或者比例：   /   。

	6
	资格证明文件
1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.供应商依法缴纳税收的相关材料（竞标截止日期前半年内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[竞标截止日期前半年内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.供应商财务状况报告[2024或2025年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.本项目落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件：中小企业声明函(或监狱企业、残疾人福利企业声明函)。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；
注：1、以上标明“必须提供”的材料必须加盖供应商电子签章，必须提供的材料在第五章“响应文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。
2、分公司参加竞标的，应当取得总公司授权，否则响应文件按无效响应处理。（注：分公司参加竞标的，总公司人员及业绩均予以认可）

	7
	报价文件
1. 竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
2.中小企业声明函(或监狱企业、残疾人福利企业声明函)。（如有，请提供）
3.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：以上标明“必须提供”的材料必须加盖供应商电子签章，必须提供的材料在第五章“响应文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。

	8
	商务技术文件
1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.磋商保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.技术服务方案（格式自拟）； 
7.服务需求、技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.项目实施人员一览表（格式自拟）； 
9.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；
10.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：以上标明“必须提供”的材料必须加盖供应商电子签章，必须提供的材料在第五章“响应文件格式”中有要求法定代表人或委托代理人签字的，必须由法定代表人或委托代理人签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。

	10
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起90日。

	11
	本项目不收取磋商保证金。
☑本项目收取磋商保证金，具体规定如下：
磋商保证金人民币：A分标：9000.00元；B分标：3000.00元；C分标：700.00元。
磋商保证金的交纳方式：竞标人应于竞标截止时间前将磋商保证金从竞标人账户以银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金形式交至以下账户。（竞标人转账时，须在银行转账底单上备注项目标识如“项目名称或项目编号磋商保证金”，时间以银行确认的到达专用账户时间为准。）。
相关要求：
1、磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在竞标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，竞标人应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则竞标无效。
2、磋商保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则竞标无效。保函原件由竞标人于提交响应文件截止时间前1个小时递交到采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向竞标人出具回执，并妥善保管。 
3、磋商保证金指定账户：
开户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司
开户银行：招商银行南宁分行营业部
账    号：7719  0142  3310  201；
备注： 
1、磋商保证金在竞标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。
2、供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。
3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。
4、保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。
5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。
6.广西政府采购云平台暂未支持电子保函功能，故本项目暂不接受电子保函形式的保证金。

	12
	本项目不接受电子备份响应文件

	13
	响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。
响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。

	14
	磋商小组的人数：3人或以上。

	15
	首次响应文件开启时间详见竞争性磋商公告
首次响应文件解密时间：30分钟

	16
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。
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	☑本项目不收取履约保证金。
□本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：按成交金额的     %，成交供应商在合同签订前支付到采购人指定账户。
履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照磋商保证金）。
履约保证金退付方式、时间及条件：由成交供应商向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。
履约保证金指定账户：
开户名称：
银行账户：
开户银行：
行号：
备注：
1符合《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》桂财采〔2022〕30号 文件要求的，按照相关要求执行，成交人在签订合同之前，足额提交履约保证金。未提交履约保证金的，不予签订合同。履约保证金自项目验收合格后，待成交供应商履行完质保义务后无息退还。
3. 履约保证金不足额缴纳的(包含保函额度不足的) ,或者不按规定提交方式提交的,或者保函有效期低于合同履行期限(即合同中规定的当事人履行自己的义务,如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限)的,不予签订合同。
4.采用银行、保险机构出具的保函的,必须为无条件保函,否则不予签订合同。
5.竞标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。
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	签订合同携带的证明材料： 
委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。
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	接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：广西建设工程机电设备招标中心有限公司，联系电话：0771-2869912，通讯地址：南宁市青秀区枫林路18号广西国控集团（枫林路办公区）裙楼三层。
现场提交质疑办理业务时间：每天9时00分到12时00分，15时00分到17时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。
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	1.采购代理费支付方式：
☑本项目代理服务费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
2.采购代理费收取标准：
☑以项目（☑成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他）为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准（□货物类/ ☑服务类/□工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮    %/□收费基准价格上浮   %）收取。
□固定采购代理收费              。
3. 采购代理费收取银行账户
开户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司
开户银行：招商银行南宁分行营业部
银行账号：7719 0142 3310 201
备注信息：（GXZC2026-C3-002736-JGJD）服务费

	21
	解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
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	1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
4.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。



供应商须知正文
一、总 则
1.适用范围
1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指广西安全工程职业技术学院。
2.2“采购代理机构”是指广西建设工程机电设备招标中心有限公司。
2.3“成交供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。
3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。
4.竞标费用
供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。
5.联合体竞标
5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。
5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857072]5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号）第九条第二款及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6.转包与分包             
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]6.1本项目不允许转包。
 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要相应能力的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的能力，如供应商不具备相应的能力必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应能力。
 6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应能力条件且不得再次分包。
7.特别说明
[bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合][bookmark: _Hlk65832145]7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。
7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，或者不同供应商报名的IP地址一致的； 
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。	
7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
[bookmark: _Toc254970534][bookmark: _Toc254970675]
二、磋商文件
8.磋商文件的构成
（1）竞争性磋商公告；
（2）供应商须知； 
（3）采购需求；
（4）评审程序、评审方法和评审标准；
（5）响应文件格式；
（6）合同文本。
9.供应商的询问
供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
10.磋商文件的澄清和修改
提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止时间至少5个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则
供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。
12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。
12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”
12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”
12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”
13.计量单位
磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
14.竞标的风险
供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。
15.竞标报价
15.1竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。
15.2竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。
15.3竞标报价要求
15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，
不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。
[bookmark: _Hlk42592874]15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。
16.竞标有效期
16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。
16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。
17.磋商保证金
17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。
17.2磋商保证金的退还
[bookmark: _Hlk66782243]未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 
17.3供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还： 
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）法律法规规定的其他情形。
18.响应文件编制的要求
18.1供应商应先安装“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和“广西政府采购云”平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在“广西政府采购云”平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。
18.4响应文件成交的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。
18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。
19.电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见“供应商须知前附表”。
20.响应文件的提交
20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至“广西政府采购云”平台。  
20.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，“广西政府采购云”平台将拒收。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回
[bookmark: _Toc254970684][bookmark: _Toc254970543]21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录“广西政府采购云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
[bookmark: _Hlk45702405]22.响应文件的退回
采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。
23.截止时间后的撤回
供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商
24.磋商小组成立
24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。
24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
24.3采购代理机构应当基于“广西政府采购云”平台抽（选）取评审专家。
25.首次响应文件的开启和解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到“广西政府采购云”平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托“广西政府采购云”平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26.评审程序、评审方法和评审标准
26.1本项目的评审方法为综合评分法。
26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。
26.3 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。
26.4磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
27.确定成交供应商及结果公告
27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
[bookmark: _Hlk66782294]27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”第4.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
28.履约保证金
28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。
29.签订合同
29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。
29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。
29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。
29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
30.政府采购合同公告
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31. 询问、质疑和投诉
31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：
（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容
32.1代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”。
32.2代理服务费收费计算标准：
	               费率
金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注：
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：
100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元
（ 150 － 100 ）万元 ×0.8%＝ 0.4万元
合计收费＝ 1.5 ＋ 0.4＝ 1.9 万元
33.需要补充的其他内容
33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
33.3本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
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第三章采购需求
采购项目技术规格、参数及要求
说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求：
（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。
[bookmark: _Hlk54774389]3.服务项目中伴随货物的，采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。竞标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的竞标产品参数性能必须满足实质性要求。
4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
5.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：
A分标：其他未列明行业；
B分标：租赁和商务服务业；
C分标：其他未列明行业



A分标：应急救援学院专业能力提升项目
	服务概述

	通过采购、租赁等方式，引入工业级无人机、机器狗、智能救援头盔及AI决策系统，构建“真场景、真设备、真数据”的实战化竞赛项目环境，使学生在竞赛项目中即可操作行业最前沿装备，实现竞赛内容与行业发展的无缝对接，对标世界职业院校技能大赛相关赛道的技术要求，具备支撑至少3-4个相关赛项的备赛能力，具体赛道以当年大赛通知为准。具体包括：
1.引入先进的消防报警联动系统、BIM数字孪生平台、智能救援装备（无人机、机器狗、智能头盔）等，将前沿技术引入竞赛，使竞赛内容与行业最新发展同步，显著提升学生的专业素养、实践能力和创新意识。
2.依托定制化的化工受限空间实训平台、压缩空气泡沫灭火装置等实体设备，模拟真实灾害场景，强化学生在有限空间救援、危险环境侦察、高效灭火、应急救护等方面的竞赛技能，培养高素质技术技能人才。
3.对标世界职业院校技能大赛标准，配置竞赛专用设备，为师生参加各类技能大赛提供强有力的硬件支持和内容保障，力争在国家级、行业级竞赛中取得优异成绩。
4.通过定制化AI决策侦察系统、三维建模软件、智慧消防软件平台等，推动竞赛项目从传统模式向数字化、智能化、可视化方向转型升级，构建数字化竞赛与教学项目库，提升专业学生的核心竞争力。
5.以基地为依托，与行业头部企业深度合作，开展技术研发、标准制定、社会培训等服务，提升学院在应急救援领域的社会影响力和行业贡献度。

	序号
	采购项目
	数量及单位
	服务内容和要求

	1
	机器人租赁服务
	2个
	1.1功能说明
1. 尺寸长约660mm、宽约538mm。
2. 车体采用坚固耐用的中碳钢材质，并配备了10组弹性挂簧，以实现减震效果，确保在各种地形上都能平稳运行。
3. 软件系统控制模块：可配套软件实现用户管理、任务设置及远程操作机器人投送、摄像及灭火任务。支持远程控制灭火器水平/垂直方向调整，支持远程灭火器启动与关闭控制喷射，支持救援物资投放控制。
4. 视频与图像采集功能参数：支持软件界面对摄像机的上下、左右转动控制，支持远近景调节（光学变焦/数字变焦），支持实时视频监控，支持画面截图与图像保存。
5 环境监测功能参数：支持实时测距显示，支持实时一氧化碳（CO）浓度检测数值显示与超标报警，支持氧气（O₂）浓度检测实时数值显示，支持甲烷（CH₄）浓度检测实时数值显示与预警功能，支持实时温度显示，支持实时湿度显示。
6. 数据与交互功能参数：所有监测参数实时刷新显示。
7. 侦察机器人硬件包含驱动行走模块、弹射模块、摄像模块、灭火模块和图传模块，可实现侦察图像传输与拍摄，CO、CH4和O2气体浓度的检测，前方距离的测量，以及物品的投放。
8 驱动模块：橡胶履带，采用直流有刷电机驱动，可按指令控制小车前进、后退、转弯等。
9. 弹射模块：配备弹簧、蜗轮蜗杆电机和机械结构，蜗轮蜗杆电机旋转带动机械装置压缩弹簧，旋转到一定位置释放弹簧，从而实现弹射功能。
10 灭火模块：采用干粉灭火器灭火，有效喷射时间达12s，有效喷射距离大于1m，线性电机控制灭火器阀门开关和灭火器喷射高度。
11. 图传模块：搭载网口和串口，实现传输图像、视频与指令。
12. 电源模块：主要负责电源管理功能，包括主电池组供电、电压转换以及电量显示，确保设备稳定运行并提供电源状态可视化。
1.2主要器件参数：
1.电源模块
（1）主电池组电压：24V
（2）输入电压：5—40V
（3）输出电压：1.23—30V
2.摄像头
（1）摄像头：200万像素23倍变焦
（2）云台：可控制摄像头水平360°，垂直-20到90°转动。
3.驱动装置
（1）驱动电机：直流有刷电机，额定功率150W*2
（2）履带：宽80mm橡胶履带
（3）运行速度：运行速度0-1.2M/S
（4）控制方式：遥控控制，可按指令控制小车前进、后退、转弯等。
4.图传
（1）串口：搭载网口和串口
（2）尺寸：移动端49*34*15mm、基站端94*64*23mm
5.传感器
（1）温度传感器：温度传感器量程-40到125摄氏度，精度±0.3摄氏度
（2）气体检测传感器：可检测CO气体浓度，测量范围0-1000ppm；可检测CH4气体浓度，测量范围0—100%；可检测O2气体浓度，测量范围0—30%
（3）测距传感器：激光测距探测范围0.2m—8m，准度±6cm，测量频率100hz
6.租赁期限为合同签订日起1年内。

	2
	视觉位移监测设备租赁服务费
	1项
	1.监测距离：0-500m；
2.同时监测点数：任意设定可见即可测；
3.位移分辨率：0.01像素实际值（mm）与镜头焦距、监测距离以及传感器像元大小有关；
4.测量精度：±0.2mm （距离50m）；
5.采集频率：30Hz；
6.标靶波长：850nm/无源；
7.供电方式：市电交流220V /太阳能；
8.主机功耗：5W ；
9.标靶功耗：3W/15W ；
10.防护等级：IP67；
11.工作温度：－40-+85C
12.租赁期限为合同签订日起1年内。

	3
	火灾自动报警与联动控制系统及二次开发服务
	1套
	1.火灾自动报警与联动控制系统操作展示台
（1）展台材质：铝合金板材、喷防锈漆；
（2）外部开槽及内部综合布线自主研发与设计。
展台内部嵌入以下设备及部件：
2.火灾报警控制主机，1台；（安装形式：壁挂式，工作电压：220V，符合国家标准，可与主流消防品牌设备兼容或具备同等功能）。
3.直流24V直流电源，1台；
4.8口以太网交换机，1台；
5.MCGS组态触控屏，1块；
6.摄像头，2台；
（1）有效像素：400万
（2）镜头参数：4mm
（3）分辨率：2560x1440
（4）压缩格式：H.265
（5）视频帧率：25fps
7.PLC控制器，1台：集成以太网接口与RS485通信端口，支持Modbus RTU、USS等协议及多设备组网
8.通信协议卡，1块：
（1）通信接口：RS485 (RTU485)
（2）通信协议：MODBUS-RTU
（3）通信速率：9600bps
9.服务期限为合同签订日起1年内。

	4
	BIM机电建模+数字孪生智慧消防系统平台服务
	1套
	1.支持MODBUS TCP RTU；
2.支持MQTT/COAP/IP/TCP通讯协议；
3.支持BIM数字孪生功能/BIM模型导入功能；
4.支持GST/泰和安/青鸟等数据融合；
5.兼容视频流数据传输与交互；
6.运行电脑配置：CPU i5-12代及以上、显卡：3060及以上、内存：8G及以上。
7.服务期限为合同签订日起1年内。

	5	定制化ai服务
	定制化ai服务
	1项
	一、▲系统总体技术要求
1.系统定位：专为消防应急、有限空间救援场景定制开发的专用 AI 决策侦察系统，采用 “本地化部署 + 云端协同” 双架构，支持断网离线模式下核心功能正常运行，满足灾害现场无公网环境的应急使用需求。
2.▲系统性能：支持≥50 路前端侦察设备同时并发接入，数据端到端处理延迟≤200ms；核心功能模块响应时间≤1s，7×24 小时稳定运行，全年在线率≥99.9%。
3.▲安全合规：符合《网络安全等级保护 2.0》三级标准，具备完善的权限管理、数据加密、操作日志留存、数据备份恢复功能；支持国产化适配，可兼容麒麟、统信等国产化操作系统，达梦、人大金仓等国产化数据库。
4.AI 算力要求：内置应急救援专用算法模型库，支持模型在线迭代、自定义训练，可适配灾害现场场景化需求优化算法；AI 推理算力可扩展，单节点算力≥16TOPS INT8。
5.部署方式：支持指挥中心服务器集群部署、现场便携一体机部署两种模式，可实现指挥中心与救援现场数据双向同步、实时联动。
二、▲核心功能模块技术参数
（一）多源侦察数据实时接入与 AI 融合处理模块
1.▲设备接入兼容性：可无缝对接本次采购的行业级无人机、四足机器狗、智能救援头盔等前端设备，同时兼容气体检测仪、红外热成像仪、环境传感器、单兵执法仪、视频监控平台等各类侦察终端，无协议壁垒。
2.▲数据类型支持：可同步接入视频流数据、激光雷达点云数据、定位坐标数据、环境监测数据、生命体征数据、设备状态数据六大类核心数据，支持 RTSP/RTMP/GB28181 标准视频协议、MQTT 传感器协议、标准 SDK/API 接口接入。
3.AI 数据预处理：内置数据降噪、畸变校正、时空对齐、多源数据融合算法，可对不同设备、不同维度的侦察数据进行统一标准化处理，消除数据偏差，为后续 AI 决策提供精准数据支撑。
4.数据存储管理：支持侦察数据实时本地存储 + 云端异地备份，原始数据留存时长≥180 天，支持按时间、设备、事件类型快速检索调取，支持数据一键导出、溯源。
（二）灾害风险 AI 可视化与分级管控模块
1.▲风险分区地图可视化：支持基于实时侦察数据与二维 / 三维 GIS 地图，自动生成红 / 黄 / 绿三色风险分区地图，其中红色为危险区、黄色为警戒区、绿色为安全区；地图动态更新频率≤1s，支持图层叠加、缩放平移、风险点位标注、历史轨迹回溯功能。
2.▲爆炸下限（LEL）实时计算：内置可燃气体爆炸极限计算模型，可基于现场气体传感器实时数据，自动计算多组分混合气体的爆炸下限 LEL 值，计算精度≤±1% LEL，支持 LEL 值实时曲线展示、阈值超标自动声光报警。
3.▲风险等级智能判定：内置应急救援风险分级模型，可综合环境参数、气体浓度、地形结构、灾害类型等多维度数据，自动完成现场风险等级判定，风险等级划分不低于 5 级，判定结果同步展示在指挥大屏，支持风险等级变化自动预警。
4.风险预警管理：支持风险阈值自定义配置，可针对不同灾害类型、不同场景设置分级预警规则；预警信息可通过弹窗、高亮、声光、短信等多渠道同步推送至指挥中心与现场救援终端。
（三）被困人员 AI 精准识别与管控模块
1.▲多源数据融合识别：内置人体目标识别专用 AI 算法，可融合无人机、机器狗、热成像仪采集的红外热成像数据、可见光视频数据、激光雷达点云数据，自动识别、锁定被困人员目标，人体目标识别准确率≥99%，浓烟 / 黑暗 / 遮挡环境下红外热源识别率≥98%。
2.▲人员状态智能分类：可基于人员姿态、动作、生命体征数据，自动判定被困人员生命状态，以绿色标识意识清醒人员、红色标识昏迷人员，状态分类准确率≥95%，状态更新频率≤1s。
3.▲人员信息全维度展示：可自动标注被困人员精准位置，定位精度≤±10cm；支持鼠标悬停即可查看人员全维度详情，包括但不限于距管道 / 入口直线距离、人员姿态（站立 / 坐 / 躺）、生命体征状态（心率、呼吸、体温）、所在区域风险等级。
4.▲救援优先级智能排序：内置救援优先级评估模型，可综合被困人员生命状态、受伤程度、所处环境风险、救援难度等多维度指标，自动生成被困人员救援优先级排序，排序响应时间≤500ms，支持评估维度、权重自定义配置。
5.目标持续跟踪：支持对锁定的被困人员目标进行持续动态跟踪，位置、状态信息实时同步更新，支持目标丢失自动找回、异常状态自动报警。
（四）应急救援智能预案 AI 自动生成模块
1.▲预案智能生成能力：可综合现场全量侦察数据、风险分区、人员位置、环境参数、装备资源等信息，自动生成完整可落地的应急救援预案，预案生成响应时间≤1s，支持预案一键导出、打印、下发至现场救援终端。
2.▲通风排险专项方案生成：内置有限空间通风计算模型，可基于管道结构、空间尺寸、气体浓度、介质类型，自动生成标准化通风排险方案，明确风机最优布设点位、风管铺设路径、所需设计风量、通风时长，风量计算精度≤±5%，支持方案动态调整。
3.▲现场救援专项方案生成：可基于现场风险等级、被困人员状态、救援环境，智能推荐最优救援实施方式（含正压式消防空气呼吸器 SCBA 进入救援、绳索提拉救援等），自动规划规避高风险区的最优救援路线，同步生成匹配救援场景的配套装备配置清单，清单可自定义编辑。
4.▲救护转运路线智能规划：可基于被困人员位置、风险分区地图、现场洗消点布设，自动规划从被困点位到洗消帐篷的最优救护转运路径，路径遵循 “风险最低、距离最短、通行最顺畅” 原则，支持现场环境变化后路径动态更新。
5.预案管理功能：内置多场景应急救援预案模板库，支持模板自定义编辑、版本管理、历史预案回溯比对，可根据演练 / 实战场景需求定制化开发专项预案模板。
三、▲指挥大屏可视化联动技术参数
1.▲大屏适配能力：支持任意尺寸、任意分辨率指挥大屏适配，支持单屏、多屏拼接、分布式大屏部署，最大支持 32 屏拼接同步显示，画面无撕裂、无卡顿、无延迟。
2.多画面分屏展示：支持≥16 分屏同步展示，可同时呈现风险分区地图、前端设备第一视角画面、实时监测数据、被困人员信息、智能救援预案、设备状态六大类核心内容，支持画面一键切换、全屏放大、拖拽布局。
3.实时联动控制：支持大屏端与前端设备双向联动，可通过大屏远程操控无人机、机器狗、前端传感器，一键调取目标设备画面、下发作业指令，指令响应时间≤300ms。
4.多终端同步展示：支持指挥大屏、后端 PC 端、现场平板 / 手机端、便携指挥箱多终端数据实时同步，所有终端画面、数据保持一致，同步延迟≤200ms。
5.应急展示功能：支持报警信息弹窗高亮、重点目标突出标注、救援流程动态推演、历史事件复盘回放，适配应急指挥、演练汇报全场景使用需求。
四、系统兼容性与接口技术参数
1.开放接口：提供全功能标准化 SDK/API 接口，支持与采购方现有应急指挥平台、GIS 地理信息系统、视频融合平台、数据中台无缝对接，无接口使用限制，免费提供接口开发技术支持。
2.数据格式兼容：支持行业通用数据格式，可兼容 LAS/LAZ 点云数据、JPG/MP4 音视频数据、Excel/CSV 结构化数据、JSON 通用数据格式，支持数据无壁垒导入导出。
3.前端设备兼容：可兼容市面主流品牌的行业无人机、四足机器人、热成像设备、气体检测设备、智能穿戴设备，无需额外开发即可实现数据接入与联动。
扩展能力：支持功能模块、接入设备数量、算力资源灵活扩展，可根据采购方后续业务需求免费新增场景化功能模块。
五、配套服务与质保要求
1.标配服务：包含系统本地化部署、前端设备对接调试、现有系统适配联调全流程实施服务，确保系统与所有前端设备、现有指挥平台无缝联动，功能完整落地。
2.质保服务：整机系统提供≥1 年原厂免费质保，质保期内提供免费系统升级、功能迭代、故障维修、bug 修复服务；提供 7×24 小时技术支持服务，故障响应时间≤2 小时，重大故障现场处置时间≤24 小时。
3.培训服务：提供免费现场操作培训，培训内容涵盖系统操作、功能使用、预案配置、设备对接、日常运维全流程，确保指挥人员、操作人员可独立完成系统全功能操作；同步提供配套操作手册、应急处置流程指南、培训视频课件。
4.定制化服务：可根据采购方应急救援演练流程、实战场景需求，提供免费定制化开发服务，适配采购方专属业务流程，无额外定制费用。
5.售后运维：质保期结束后，提供终身成本价运维服务，持续提供系统升级、技术支持服务，确保系统长期稳定可用。
六、服务期限为合同签订日起1年内。
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	定制化实训平台服务
	1个
	1.结构形式：碳钢焊接实体密闭容器，1:1 还原工业储罐、反应釜的真实内部结构与受限出入口。
2.基础规格：包含卧式储罐模型（直径≥1200mm，长度≥4m）、立式储罐模型（直径≥1500mm，高度≥3m），可定制反应釜、槽车罐型等非标结构。
3.现场还原细节：设置标准人孔、手孔、物料口等受限出入口（最小口径≥400mm），内部设置实体隔板、内置搅拌构件、物料堆积障碍、管线遮挡结构，1:1 还原密闭容器内多遮挡、无自然采光、狭小作业面的真实环境；可实现全遮光处理，模拟黑暗密闭作业环境。
4.实训适配设计：罐体预留不同类型的泄漏点位，适配容器堵漏实训；内置多处标准化救援锚点，适配容器内部救援、人员提拉转运实训；预留标准化通风接口，适配受限空间通风排险实操。
5.适配实训科目：密闭容器进出安全规范、容器内狭小空间搜救、受限空间堵漏、通风排险实操、被困人员转运。
6.服务期限为合同签订日起1年内。
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	PPT美化和视频拍摄服务
	1套
	一、总体服务要求
本项目服务包含参赛竞赛专用 PPT 全案内容优化、逻辑重构、视觉高端美化+参赛项目专属展示宣传视频策划、拍摄、剪辑、包装合成一体化定制服务，需贴合行业赛事评审标准、竞赛调性、展示场景（线上路演 / 线下答辩 / 大屏投屏）定制化输出。
服务团队需配备专职文案策划、平面设计师、影视编导、摄像师、后期剪辑师，全程一对一专属对接，根据采购人参赛赛道、项目亮点、受众评审群体精准定制。
所有成品无版权纠纷，提供商用 / 赛事展示正版授权，免费终身基础修改微调。
二、参赛 PPT 内容优化及美化核心技术参数
（一）内容文案专业优化参数
1.全文逻辑架构重组：梳理项目背景、痛点、解决方案、核心优势、技术创新、商业模式、落地成果、规划展望八大核心模块，重构叙事逻辑，适配 3-8 分钟路演答辩节奏。
2.专业文案精修润色：精简冗余文字、修正语病错别字、专业术语标准化统一，突出项目核心亮点、硬核技术、差异化竞争力，语言精练高端，符合政企 / 科创 / 双创赛事行文规范。
3.数据内容优化：原始数据梳理、数据校核纠错，重点盈利、产能、成效、专利、资质等核心数据可视化提炼放大，强化说服力。
4.重点内容定制强化：根据参赛评分标准，针对性拔高创新点、社会效益、技术壁垒、落地价值板块内容占比与表达层级。
（二）视觉高端美化设计参数
1.版式规范：统一标准化母版、页眉页脚、页码排版，模块化黄金分割版式，每页留白合理，层级分明，杜绝杂乱拥挤；适配 16:9 标准赛事大屏通用比例。
2.色彩体系：结合赛事主题、企业 / 项目 VI 体系定制专属配色，色彩和谐高级、商务简约 / 科创潮流双风格可选，无刺眼撞色、低饱和度护眼设计。
3.图形素材：正版商用扁平化图标、矢量插画、场景配图替换原图，高清无损无水印；专利、设备、场景、流程采用定制化信息图表、流程图、架构图展示。
4.特效动画：定制轻量化分页进场动画、重点内容高亮强调动画、切换转场特效，动画流畅不花哨，适配现场路演播放，无卡顿、无特效冲突。
5.细节处理：字体全局统一（标题 / 正文层级区分）、图文精准对齐、底纹装饰极简高级；图片高清精修、抠图合成、光影优化。
（三）交付文件规格
1.提供可编辑源文件：PPTX 原版、PDF 高清印刷版、图片高清合集；
2.支持手机、电脑、投影仪、LED 大屏全终端完美兼容播放；
3.免费提供 2 轮大范围内容修改、不限次数细节微调校对。
三、参赛项目展示视频拍摄制作技术参数
（一）前期策划脚本定制
1.专属编导一对一调研项目全貌，定制赛事专属解说脚本 + 分镜头脚本，贴合答辩逻辑，突出项目核心优势；
2脚本时长适配：常规路演视频 60s/90s/120s/180s 多版本定制，满足不同赛事限时展示要求。
（二）拍摄硬件及画面技术标准
1.拍摄设备：专业 4K 超高清电影级摄影机、防抖云台、专业补光灯、领夹收音麦克风、外景航拍无人机（按需选配）；
2.画面标准：分辨率不低于 3840×2160（4K），帧率≥25fps，画面防抖、无噪点、无暗角，实景实拍 + 产品 / 系统录屏结合拍摄；
3.场景覆盖：项目场地实景、设备实操、团队展示、成果实景、流程演示全维度取景。
（三）后期剪辑包装合成参数
1.精剪调色：专业一级校色、画面统一色调、降噪美颜、镜头卡点剪辑，节奏紧凑不拖沓；
2.字幕配音：标准普通话专业播音级男声 / 女声配音（可选），同步动态精准双语字幕，重点亮点高亮弹窗字幕；
3.特效包装：定制赛事专属片头片尾、LOGO 演绎、动态数据图表、科技动态粒子特效、转场动画；背景音乐选用正版无版权商用纯音乐，音量分层不压过人声；
4.内容适配：同步融合 PPT 核心精华、项目技术原理、落地案例、荣誉资质动态展示。
（四）成品交付规格
1.输出格式：MP4 通用高清格式、MOV 无损源文件；
2.适配场景：线上报名上传、线下大屏投屏、抖音 / 视频号展播、评审传阅全适配；
3.包含 2 轮全片修改、配音 / 字幕 / 画面免费微调优化。
四、版权与合规技术要求
1.所有设计素材、字体、图片、音乐、配音、特效均提供正版商用授权证书，杜绝网络盗版素材，若产生版权纠纷由服务商全权承担责任；
2.严格保密参赛项目涉密技术、商业数据、核心方案，签订保密协议，禁止外泄、二次商用。
五、交付周期与现场保障
1.合同签订及素材确认后：PPT 优化美化 3 个工作日内初稿交付，展示视频 5 个工作日内初稿交付；
2.赛事彩排 / 答辩当日，提供线上远程技术保障，解决播放兼容、特效卡顿、格式适配等突发问题。
六、服务期限为合同签订日起1年内。
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	安装调试服务
	1项
	1.安装调试服务费用	核心工作内容：设备购买后的整体组装；基础安装部署
	2.全流程调试与系统联调；全设备最终检测，确保运行无故障。
	3.服务天数：安装调试完毕为止，不少于10天。
4.	交付标准：所有设备组装完毕、参数配置正确、系统运行稳定，通过最终验收检查。
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	物联网平台培训服务
	8天
	1.培训对象：学生、教师
2.培训平台：设备配套物联网平台
3.核心培训内容：
4.设备接入物联网平台的操作流程
5.物联网设备的基础使用方法
6.常见故障排查与调试技巧
7.培训阶段规划：
8.基础操作：2 天，平台接入、设备基础交互
9.高级应用：3 天，深度挖掘平台亮点
10.二次开发：3天，根据现场设备情况调整平台模块
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	消防系统培训服务
	8天
	培训分为基础操作、高级应用两个阶段，其中基础操作阶段为期4天，核心内容涵盖消防设备认知、基础安装步骤，帮助学生掌握消防设备的安装流程；高级应用阶段为期4天，重点围绕系统联调、复杂故障排除，确保学生能够独立完成整套消防系统的安装与调试全流程操作。
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	消防AI智能体应用平台租赁服务
	1个
	消防AI智能体是面向消防领域的垂直专业智能体，核心参数配置如下：底层采用支持多模态解析的消防专用增强大模型，上下文窗口长度不低于128k，极致降低随机性、彻底消除AI幻觉；内置全量现行消防法律法规、国家/行业标准规范（含GB 50016、GB 50116、GB 50974等核心规范）作为唯一知识源，所有输出强制引用规范名称、编号及具体条文，无依据内容直接拒答；核心功能覆盖消防法规智能问答与CAD图纸一键审图两大模块，支持.dwg/.dxf格式CAD图纸、PDF图纸、图片等多格式输入，可自动对照规范完成设备选型、联动逻辑、安装参数、合规性等全维度审图，输出结构化问题清单、对应规范依据及整改建议；同时配置文档查验功能，可对消防专项方案、报审资料进行合规性校验，全程保持专业严谨、可追溯的输出风格，为消防设计、审图、报审全流程提供合规性支撑。服务期限为合同签订日起1年内。
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	智能体软件租赁服务
	1项
	根据消防设施规范，定制开发审图功能，服务期限为合同签订日起1年内。
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	智能体培训服务
	6天
	围绕学生备赛需求分阶段开展高规格培训。基础操作阶段（2 天）强化 AI 工具熟练应用与智能体日常操作，夯实参赛基础；高级应用阶段（ 4 天）聚焦智能体定制开发、性能调优与模拟实战。通过高密度实操，确保学生具备独立应对比赛的全流程开发能力。

	14
	地图建模、电子档案制作服务
	1项
	完成项目总平面图与所有楼栋2.5D室内模型构建，并录入设备点位信息。服务期限为合同签订日起1年内。
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	光学瓦斯鉴定器
	3个
	1.测量范围：0—10%允许误差： ±0.05%；±0.1%；±0.2%；±0.3%（对应CH4浓度范围 0—1%；1%—4%；4%—7%；7%—10%）
2.目镜组中的分划板小分划值：0.5%CH4。
3.测微器测量范围：0—1%CH4。测微器中的刻度盘小分划值0.02%CH4。
4.电源电压：DC1.5V（1号普通干电池）。
5.额定工作电流：≦1.15A
6.重量：约1.7kg
7.仪器外形尺寸：220×122×64毫米
8.防护等级：IP54
9.仪器防爆型式：矿用本质安全型
10.质保服务期限为合同签订日起1年内。

	16
	气体采样器
	3个
	1.可进行气样抽取
2.具备清洗气室和抽气推器功能；
3.抽气最大容量不小于50mL。
4.质量保证期限为合同签订日起1年内。

	17
	参赛服装
	12套
	1.每套包含上下服、安全帽、腰带、矿灯、鞋子；
2.上下服均为棉质防静电服装；
3.安全帽规格质量符合GB 2811-2019标准；
4.矿灯为井下使用防爆型矿灯；产品防爆型式：本质安全型
5.鞋子符合消防作训战斗靴标准
6.质保服务期限为合同签订日起1年内。
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	应急救护耗材
	10套
	酒精、棉签、绷带、骨折固定夹板等

	19
	PLC控制器
	
1台
	1.通信接口：1个以太网口（PROFINET, TCP/IP, Modbus等）
2.电源电压：AC220V；
3.网口：RS485通信、网络接口。
4.质保服务期限为合同签订日起1年内。

	20
	AGV智能小车搭载气体灭火系统和细水雾自动喷水灭火系统服务
	



1套
	1.输出功率180W×2
2.最大扭矩12Nm
3.额定电压：DC24V
4.负载重量≤100Kg
5.运行速度：0.5-4KM/h
6.满载运行时间≥4h
7.车体尺寸≥L760mm×W530mm×H1210mm
8.内置预制式气体灭火系统或细水雾自动喷水灭火系统
9.服务期限为合同签订日起1年内。
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	租赁边缘计算服务器
	



1台
	参高性能GPU服务器，含环境部署，租赁半年，合同签订起算，赛后回收（管理服务器：）
1、尺寸：≥2U机架式服务器机箱
2、处理器：≥1颗国产化CPU，≥24核，主频≥2.5GHz
3、内存：配置≥64G内存，≥4个DDR4 DIMM插槽
4、硬盘：≥2块4T及以上热插拔硬盘，支持≥8块硬盘
5、电源：≥2个900W交流电源模块，支持1+1冗余；
6、风扇：≥4个热拔插风扇，支持N+1冗余
7、RAID卡：SAS3408无缓存，支持RAID 0,1,10）
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	智能救援头盔
	



4个
	一、▲整机平台核心技术要求
设备定位：专为消防应急、有限空间救援场景定制的工业级智能救援头盔，集成视频采集、AR 显示、双向通信、定位导航功能于一体，适配救援人员全套防护装备佩戴使用。
1.▲安全合规：符合 GA 44-2015《消防头盔》、GB 811-2022《摩托车、电动自行车乘员头盔》国家强制安全标准，具备防冲击、防穿刺、阻燃、耐高温性能，可抵御救援现场飞溅物、撞击带来的伤害。
2.▲机身规格与佩戴适配：整机含标配电池重量≤1.8kg，采用人体工学重心平衡设计，长时间佩戴无明显下坠感；可兼容正压式消防空气呼吸器（SCBA）面罩、防化护目镜、降噪耳罩等救援防护装备，佩戴无干涉、无遮挡。
3.▲防护等级与环境适应性：整机防护等级≥IP66，可完全抵御粉尘侵入、承受高压水流喷射，工作温度覆盖 - 20℃~55℃，可在积水、高粉尘、浓烟、高低温等有限空间恶劣工况下稳定运行。
材质工艺：盔体采用高强度芳纶 + 碳纤维复合材质，具备轻量化、高强度、阻燃特性；核心模组采用防震密封设计，可抵御破拆作业带来的持续震动冲击。
二、▲第一视角视频采集与回传模块
1.▲核心摄像参数：内置头盔正前方第一视角一体化摄像模组，采用 4K 超高清星光级传感器，有效像素≥800 万，水平视场角≥120°，支持≥10 倍光学变焦、≥100 倍数字变焦，视频编码支持 H.264/H.265，最高支持 4K@30fps、1080P@60fps 视频录制与回传。
2.防抖与环境适配：内置 3 轴机械防抖 + 电子防抖双重防抖机制，破拆作业震动环境下画面无明显抖动、无拖影；具备强光抑制、逆光补偿、电子去雾、星光级夜视功能，最低照度≤0.005Lux，可在有限空间低光、浓烟、强光逆光等极端环境下采集清晰画面。
3.实时回传能力：视频流可实时同步回传至应急救援指挥大屏与 AI 决策系统，端到端传输延迟≤150ms，画面无卡顿、无丢包、无花屏；支持本地存储 + 云端双备份，本地存储容量≥256GB，可连续存储≥48 小时高清视频，支持按时间、事件一键检索调取。
4.辅助拍摄功能：支持一键拍照、紧急录像、视频抓拍，支持离线语音控制拍摄操作，解放救援人员双手，适配破拆作业场景使用需求。
三、▲AR 虚实融合显示核心模组
1.▲显示方案：采用双目衍射光波导 AR 显示模组，非入眼直射式设计，不遮挡救援人员正常视线，人眼透光率≥85%，避免眩晕、视觉疲劳，适配长时间救援作业。
显示性能：单目分辨率≥1920×1080，视场角≥40°，对比度≥1000:1，亮度≥1200nit，阳光下、强光环境下虚拟信息清晰可见，支持亮度自动调节。
2.▲虚实叠加能力：内置空间定位与场景匹配算法，虚拟信息与现实场景叠加定位精度≤±5cm，无漂移、无重影，延迟≤80ms；可实时接收应急救援 AI 决策系统下发的指令数据，精准叠加显示蓝色破拆线、红色危险区边界、绿色安全撤离路径、被困人员精准位置四大核心虚拟标注信息。
3.信息显示拓展：支持同步显示救援人员实时位置、距入口距离、现场环境气体参数、剩余氧气量、被困人员生命体征、指挥中心下发的文字 / 语音指令等辅助信息，显示界面可自定义布局，支持一键切换显示模式。
操控方式：支持离线语音控制、头部姿态控制两种免手动操控方式，救援人员可在双手持破拆工具的状态下，完成 AR 界面切换、信息调取、指令确认等操作，无需手动触摸设备。
四、▲通信与双向交互模块
1.▲通信链路：采用无线自组网 + 4G/5G 双链路冗余备份设计，支持多跳中继，有限空间 / 隧道内无公网环境下，自组网单点传输距离≥800m，最大中继传输距离≥3km；公网环境下全网通覆盖，传输无死角。
2.传输性能：端到端数据传输延迟≤150ms，支持 1080P 高清视频流实时上行、AR 指令数据实时下行，可同时传输视频画面、语音对讲、定位坐标、环境参数多类数据，传输稳定无丢包。
3.双向语音对讲：内置全双工降噪对讲模组，支持降噪深度≥30dB，可屏蔽破拆噪声、环境风噪，实现救援人员与指挥中心、现场队员之间的双向清晰通话；支持群组对讲、一对一私聊、指挥中心广播多种通话模式。
4.应急联动：支持一键紧急报警功能，报警信息可同步推送至指挥大屏与 AI 决策系统，自动联动显示报警人员位置、第一视角画面、生命状态信息，适配应急突发场景。
五、辅助功能与传感器模块
1.定位导航：内置 GPS / 北斗双模定位 + 惯导融合定位模块，在室内 / 有限空间无卫星信号环境下，定位精度≤±30cm，可实时记录救援人员行进轨迹，轨迹同步回传指挥大屏，支持 AI 系统规划路径的 AR 导航指引。
2.环境与生命监测：可拓展接入气体传感器、心率监测模块，实时监测现场有毒有害气体浓度、氧气含量、环境温度，以及救援人员心率、运动状态，数据超标自动声光预警，预警信息同步推送至指挥中心。
音频录制：内置双麦克风，支持现场环境音频同步录制，与视频画面同步存储，可完整留存救援全流程音视频资料。
六、供电与续航要求
1.▲续航能力：标配大容量可充电锂电池，标准工况下（视频回传 + AR 显示 + 对讲全开）连续工作时间≥4 小时，待机时间≥12 小时；支持电池热插拔更换，更换电池无需关机重启，可实现不间断作业。
2.电池性能：电池采用阻燃防爆设计，符合 GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求》，支持 - 20℃低温环境正常放电，配备电池过充、过放、短路、过热多重保护机制。
3.充电适配：支持快充功能，充满电时间≤2 小时，标配车载充电器、座充双充电模式，适配救援现场车载供电、指挥中心充电多场景使用需求。
七、系统兼容性与对接要求
1.▲系统联动：可无缝对接本次采购的应急救援 AI 决策系统、指挥大屏，可实时将第一视角视频画面、救援人员位置、现场采集数据回传至系统与大屏；同时可实时接收 AI 系统下发的风险分区、救援路径、破拆指引、被困人员位置、应急指令等数据，实现双向实时联动。
2.协议兼容：支持 GB28181 标准视频协议、ONVIF 协议、MQTT 传感器数据协议，提供标准化 SDK/API 开放接口，可与采购方现有应急指挥平台、视频融合平台、GIS 地图系统无缝对接，无接口使用限制。
3.系统适配：支持国产化操作系统适配，可兼容麒麟、统信等国产化系统，支持 Windows、Android、iOS 多终端管理平台访问。
4.软件升级：支持设备固件、系统软件远程 OTA 升级，无需返厂即可完成功能迭代与 bug 修复。
八、配套配件与服务要求
1.标配配件：须包含智能救援头盔主机 1 台、AR 显示模组 1 套、标配锂电池≥4 块、专用充电器 2 台、车载充电器 1 台、数据传输线 1 套、备用防护配件 1 套、安全防护运输箱 1 套。
2.质保服务：整机及所有原厂模组提供≥1 年原厂免费质保，电池提供≥6 个月原厂质保；质保期内提供免费维修、更换、固件升级、bug 修复服务，提供 7×24 小时技术支持服务，故障响应时间≤2 小时。
3.培训服务：提供免费现场操作培训，培训内容涵盖设备佩戴、功能操作、AR 指引使用、应急处置、日常运维全流程，确保救援人员、指挥人员可独立完成全功能操作；同步提供配套操作手册、应急处置流程指南、培训视频课件。
4.定制化服务：可根据采购方有限空间救援演练流程、实战场景需求，免费定制 AR 显示界面、标注样式、联动规则，适配采购方专属救援业务流程，无额外定制费用。
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	救援无人机
	


1台
	一、▲飞行平台核心技术要求
1.飞行器类型：须为六旋翼行业级飞行平台，采用碳纤维一体化机身设计，支持快速折叠部署，满足应急救援场景快速转场、快速起降的使用需求。
2.机身规格：折叠状态（含桨叶）尺寸≤430mm×420mm×430mm，对称电机轴距≤900mm；空机重量（含双电池）≤6.5kg，最大起飞重量≥9kg。
3.续航能力：标准负载工况下，最长续航时间≥55 分钟；支持电池热替换功能，可实现不间断连续作业，无需停机重启设备。
4.飞行性能：最大水平飞行速度≥23m/s，最大上升速度≥6m/s，最大下降速度≥4m/s；最大抗风能力≥12m/s（6 级风），最高起飞海拔≥7000m，可适配高海拔、大风等复杂作业环境。
5.环境适应性：工作温度范围覆盖 - 20℃~50℃；飞行平台整机防护等级≥IP55，折叠状态防护等级≥IP54，可在中雨、扬尘、降雪等恶劣灾害环境下稳定作业。
6.▲定位与定高精度：支持 GPS / 北斗 / GLONASS/Galileo 四模卫星定位；RTK 差分定位模式下，悬停精度垂直≤±0.1m、水平≤±0.1m；支持激光打点定位功能，目标坐标输出精度≤10cm，可精准标注灾害点位、被困人员位置。
7.避障系统：配备六向双目视觉 + 红外传感器全向环境感知系统，搭配 360° 环扫毫米波雷达，可识别直径≥5mm 的线状障碍物，有效探测距离≥30m，可实现全向自主避障，适配复杂建筑、有限空间周边等复杂作业场景。
8.飞控冗余设计：飞控系统采用三冗余设计，配备 3 套独立 IMU 传感器，采用双电池冗余供电机制；具备断桨保护、失控返航、低电量自动返航、一键悬停等多重安全机制，保障极端工况下的飞行安全。
9.负载能力：支持三云台同时挂载（下置双云台 + 上置单云台），最大有效载重≥2.7kg；具备标准化快拆接口与开放 E-Port 拓展接口，支持热插拔更换负载，无需重启设备即可完成功能切换，适配应急救援多场景快速切换作业需求。
10.电池性能：标配智能飞行锂电池，单块容量≥5800mAh，能量≥260Wh，循环充放寿命≥400 次；支持 - 20℃低温环境自加热功能，配备智能电池管理系统，可实时监控电池健康状态、剩余电量、循环次数等核心参数。（二）二、核心功能负载技术要求
（一）人员搜救模块：四光一体化光电吊舱
1.整体规格：采用 3 轴增稳云台设计，角度抖动量≤±0.004°；整机防护等级≥IP54，工作温度覆盖 - 20℃~50℃，整机重量≤950g，支持快拆安装，可快速部署。
2.可见光变焦相机：采用 1/1.8 英寸 CMOS 传感器，有效像素≥4000 万；支持≥34 倍光学变焦、≥400 倍数字变焦；视频分辨率最高支持 4K@30fps，具备电子去雾、前景增稳功能，可远距离清晰识别灾害现场细节、被困人员状态。
3.广角相机：采用 1/1.3 英寸 CMOS 传感器，有效像素≥4800 万，等效焦距 24mm，视场角≥82°，可实现灾区全域大范围态势实时回传，满足广域侦察需求。
4.▲红外热成像相机：采用非制冷氧化钒（VOx）微测热辐射计，原生分辨率≥1280×1024@30fps，像元间距≤12μm，噪声等效温差（NETD）≤50mK；支持≥32 倍红外数字变焦，测温范围覆盖 - 20℃~1600℃，可穿透烟雾、黑暗、植被遮挡，精准识别被困人员人体热源，满足浓烟、夜间等极端搜救场景需求。
5.激光测距模块：采用人眼安全 Class 1 激光，测量范围 3m～3000m，测距精度≤±1m（500m 以上量程）；可实时测量被困人员与入口距离、目标海拔、GPS 坐标，所有数据可同步至应急指挥系统。
6.智能功能：支持 AI 智能目标识别、人体 / 高温热源自动捕捉与报警、双光画面联动比对功能；可自动锁定被困人员位置，持续跟踪目标，适配夜间、浓烟等极端搜救场景。
（二）应急喊话模块：机载应急喊话器
1.核心声学性能：最大声压级≥130dB，正前方有效喊话距离≥300m，语音清晰度≥90%，可穿透建筑、植被遮挡，覆盖灾害现场大范围区域，满足应急疏导、逃生指引需求。
2.功能支持：支持实时双向对讲喊话、离线音频循环播放、文字转语音（TTS）功能；内置应急疏散、逃生指引、情绪安抚等多场景标准话术模板；支持云台俯仰控制，可定向对准被困区域精准喊话。
3.适配性：整机防护等级≥IP54，工作温度覆盖 - 20℃~50℃，支持快拆安装，与飞行平台无缝兼容，可与光电吊舱同步联动作业。
（三）场景建模模块：机载激光雷达负载
1.整体规格：采用激光雷达、测绘相机、高精度惯导一体化集成设计；整机防护等级≥IP54，工作温度覆盖 - 20℃~50℃，整机重量≤950g，支持快拆安装。
2.▲激光雷达核心参数：配备 3 组激光发射器，激光测量频率≥240000 点 / 秒，支持 3 次回波；测距范围 0.5m～190m，测距精度≤±2cm；水平视场角 360°，垂直视场角 ±45°，可穿透植被、遮挡物，精准还原灾害现场结构。
3.测绘相机：采用 1 英寸 CMOS 传感器，有效像素≥2000 万，配备机械全局快门，可同步获取实景影像，与点云数据精准匹配。
4.建模能力：搭配高精度惯导与 RTK 定位系统，支持仿地飞行、自主航线规划；15 分钟内可完成≥5 平方公里区域的激光扫描，可生成厘米级数字表面模型（DSM）、三维点云模型，精准还原灾区地形、建筑结构、障碍物分布。
5.数据输出：支持标准点云格式、影像数据输出，可无缝对接应急救援 AI 决策系统，为风险分区、救援路径规划、撤离通道设计提供精准空间数据支撑。
三、图传与地面控制系统技术要求
1.图传系统：采用数字图传 + 4G 增强双链路备份设计，最大图传距离≥20km，端到端延迟≤120ms；支持三路 1080P 高清视频流同时回传，可同步传输飞行状态、环境参数、目标坐标数据，传输过程无卡顿、无丢包，满足应急指挥实时回传需求。
2.地面遥控器：标配工业级遥控器，配备≥7 英寸高亮显示屏，屏幕亮度≥1200nit，阳光下清晰可见；内置双电池，续航时间≥6 小时；支持双控模式（主副操控），具备丰富自定义快捷按键，适配应急救援场景快速操作需求。
3.地面站软件：内置专业飞行控制与任务管理软件，支持自主航线规划、网格搜救航线预设、仿地飞行、任务4、自动化执行；可实时显示飞行状态、负载画面、目标位置、环境参数，支持一键返航、紧急悬停等应急操作。
四、数据对接与系统兼容性要求
所有飞行数据、视频画面、目标坐标、环境参数、建模数据，可通过标准 SDK/API 接口，实时接入应急救援 AI 决策系统与指挥大屏，实现数据同步展示、联动分析，无协议壁垒。
支持被困人员位置、热成像数据、激光雷达建模数据与应急救援预案系统无缝对接，可自动同步目标距离、人员状态、空间结构等核心数据至 AI 决策平台。
支持多终端协同指挥，可同时向指挥中心、现场救援终端同步数据，支持视频流 RTSP/RTMP 标准协议推流，适配指挥大屏多画面展示需求。
五、配套配件与服务要求
1.标配配件：须包含飞行平台 1 台、四光光电吊舱 1 套、应急喊话器 1 套、激光雷达建模负载 1 套、智能飞行电池≥6 块、智能电池充电箱 1 台、地面遥控器 2 台、配套数据线 / 储存卡 / 备用桨叶等易损配件 1 套、安全运输箱 2 套。
2.质保服务：整机及所有原厂负载提供≥1 年原厂质保，电池提供≥6 个月原厂质保；质保期内提供免费维修、更换及固件升级服务；提供 7×24 小时技术支持服务，故障响应时间≤2 小时。
3.培训服务：提供免费现场操作培训，培训内容涵盖飞行操控、负载使用、应急处置、数据处理全流程，确保操作人员可独立完成应急救援全流程作业；同步提供配套操作手册、应急处置预案模板。
4.数据服务：免费提供配套建模数据处理软件，支持三维模型生成、数据导出、格式转换，无年度使用费用与节点限制。
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	机器狗
	















1台
	一、▲整机平台核心技术参数
1.设备类型：工业级四足仿生机器人（机器狗），专为有限空间、管道救援、灾害现场侦察场景设计，采用高强度铝合金 + 工程塑料一体化机身设计。
2.▲机身规格：机身长度≤850mm、宽度≤450mm、高度≤550mm，整机自重≤35kg，最大负载能力≥10kg，可适配管道内狭小空间通行需求，可自主进入内径≥DN600 的圆形管道及同等截面尺寸的异形管道开展作业。
3.▲防护等级：整机防护等级不低于 IP67，可完全抵御粉尘侵入，可承受短时浸泡，工作温度覆盖 - 20℃~55℃，可在管道内积水、泥泞、高粉尘、高低温等恶劣工况下稳定运行。
4.▲运动性能：最大爬坡角度≥35°，可稳定完成管道内坡道攀爬动作；最大越障高度≥200mm，可跨越管道内焊缝、凸起、杂物等障碍物；最大涉水深度≥150mm，可应对管道内积水场景；平地最大行走速度≥2.5m/s，支持原地转向、蟹行、匍匐前进等多种运动模式，可完成管段连续穿越、弯道通行、变径管段适配等动作。
5.▲自主导航与避障：内置六向环境感知模组，搭配 360° 环绕激光雷达与深度视觉传感器，最小障碍物识别精度≤5mm，有效探测距离 0.05m～20m，可实现全向自主避障、自主路径规划、自主导航通行，无需人工远程操控即可自主完成管道内进入、穿行、返航全流程作业。
供电与安全机制：整机采用双电池冗余供电设计，标准负载下续航时间≥2.5 小时，支持电池热替换，可实现不间断连续作业；配备断联自动返航、低电量自动返航、姿态异常保护、紧急急停等多重安全机制，保障极端工况下的设备安全。
二、▲核心功能负载技术参数
所有负载须与机器人本体原厂原装适配，支持无缝联动、即插即用，所有采集数据可实时同步传输。
（一）第一视角视觉侦察模组
1.▲作为机器人第一视角采集单元，采用 4K 超高清可见光相机，有效像素≥800 万，视场角≥120°，支持≥10 倍光学变焦、≥100 倍数字变焦。
2.具备强光抑制、电子去雾、低照度夜视功能，可在管道内低光环境下采集清晰画面，实时回传机器人第一视角高清影像。
（二）管道三维建模专用激光雷达模组
1.▲激光测量频率≥300000 点 / 秒，测距范围 0.1m～30m，测距精度≤±2cm，水平视场角 360°，垂直视场角 ±90°，支持 3 次回波。
2.可精准扫描管道内部结构、焊缝缺陷、内壁形变、障碍物分布，实时生成厘米级管道内壁状态三维模型，建模数据可实时导出并对接应急救援 AI 决策系统。
（三）音视频探测与红外热成像一体化搜救模组
1.音视频探测单元配备辅助高清相机，有效像素≥500 万，支持 360° 云台旋转，可无死角采集管道内部高清画面；支持双向语音对讲，可实时与管道内被困人员通话、开展逃生指引。
2.▲红外热成像单元采用非制冷氧化钒探测器，原生分辨率≥640×512@30fps，像元间距≤12μm，噪声等效温差（NETD）≤50mK，测温范围 - 20℃~150℃。
3.可穿透管道内烟雾、黑暗环境精准识别人体热源，自动锁定被困人员位置，实时测算并标注被困人员与管道入口的直线距离、水平距离，定位精度≤±10cm，所有数据可同步输出。
三、图传与指挥系统联动技术参数
1.▲传输模式：采用数字图传 + 无线自组网双链路备份传输模式，最大无线图传距离≥1.5km（管道内复杂环境），端到端延迟≤150ms。
2.传输能力：支持 1080P 高清视频流、机器人运动状态数据、环境参数、定位数据、建模数据同步实时回传，传输过程无卡顿、无丢包。
3.大屏联动：可无缝对接采购方现有应急救援指挥大屏与 AI 决策系统，可实时同步显示机器人第一视角画面、实时运动状态（含行进速度、机身姿态、剩余电量、所在位置）、管道内环境参数、被困人员位置与距离信息、三维建模动态画面。
4.远程控制：支持指挥中心与现场终端双端双向控制，可远程下达作业指令、调整机器人运动路径、切换负载采集模式。
5.地面控制终端：配备≥10 英寸高亮工业级显示屏，屏幕亮度≥1000nit，阳光下清晰可见；内置双电池续航时间≥4 小时，支持一键返航、紧急急停、模式切换等快捷操作；可实时显示所有回传数据与画面，支持本地存储与云端同步备份，存储容量≥1TB，可完整留存作业全流程视频、数据与建模文件。
四、配套配件与服务要求
1.标配配件：须包含四足机器人主机 1 台、一体化主视觉侦察模组 1 套、管道建模专用激光雷达 1 套、音视频与红外热成像搜救模组 1 套、地面控制终端 1 台、智能锂电池≥4 块、专用电池充电器 2 台、配套数据线 / 储存卡 / 易损备件 1 套、安全防护运输箱 1 套。
2.质保服务：整机及所有原厂负载提供≥1 年原厂质保，电池提供≥6 个月原厂质保；质保期内提供免费维修、更换及固件升级服务，提供 7×24 小时技术支持服务，故障响应时间≤2 小时。
3.培训服务：提供免费现场操作培训，培训内容涵盖设备操控、负载使用、应急处置、数据处理与建模全流程，确保操作人员可独立完成管道救援、侦察建模全流程作业；同步提供配套操作手册、应急处置预案模板。
4.数据服务：免费提供配套三维建模数据处理软件，支持管道模型生成、数据导出、格式转换、缺陷标注功能，无年度使用费用与节点限制，可无缝对接采购方现有应急救援 AI 决策系统。16、含配套支架和电源适配器
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	三维建模及软件
	












1个
	1. ▲交付形式：纯三维数字化模型，不含任何实体设备、硬件、软件系统，仅提供可直接导入Unity、Unreal、3ds Max、Blender等主流三维引擎的源文件及可编辑工程文件。
2. ▲比例与还原要求：1:1等比例还原，核心贴合化工企业真实场景，管道及配套场景与化工企业实际管道、储罐、管廊结构、工况完全匹配，整体还原精度≥99%。
3. ▲格式要求：必须提供通用导入格式（FBX、OBJ、STL），同时提供可编辑源文件（如MAX、Maya、Blender工程文件），材质贴图单独打包交付，确保可二次编辑、场景拓展。
4. 场景适配性：专为化工企业定制，覆盖化工企业核心受限空间场景，可满足化工管道巡检、储罐搜救、管廊侦察等实训演示、教学推演需求，贴合化工企业安全实训规范。
▲化工场景三维数字模型技术参数
聚焦化工企业典型场景，1:1还原真实化工管道、储罐、管廊等受限空间结构及工况，贴合化工企业救援实训需求，细节还原化工生产环境特征。
1. ▲核心场景覆盖：必须包含化工企业3类核心实训场景，可根据采购方实际厂区布局定制调整，场景可单独拆分、组合编辑
- 化工管道场景：覆盖DN600-DN1500化工介质输送管道，包含水平直管段、垂直管段、90°/180°弯头、变径段、爬坡/下坡段、三通分支段，还原化工管道法兰连接、阀门布局、管线走向，贴合化工企业管道实际安装规范。
- 化工储罐场景：包含卧式化工储罐、立式化工储罐、反应釜模拟模型，还原储罐罐体结构、人孔、进料口、出料口、液位计、防护围栏等细节，贴合化工储罐实际尺寸与布局。
- 化工管廊场景：还原化工企业地下/地下综合管廊，包含电缆桥架、管道支架、检修通道、通风口、积水坑，还原管廊内多管道并行、管线交叉等真实结构。
2. ▲化工工况细节还原：
- 管道内壁：还原化工管道内壁焊缝、锈蚀、结垢、轻微变形、杂物堆积等真实工况，可模拟管道轻微泄漏（无危险介质，仅可视化模拟泄漏痕迹）。
- 场景环境：还原化工企业实训所需环境细节，可模拟低照度、浓烟、管内积水等场景，贴合化工灾害现场环境；还原厂区地面、防护设施、警示标识等配套细节。
- 附属设施：还原化工管道、储罐、管廊配套的阀门、压力表、流量计、支架、爬梯等附属构件，尺寸、安装位置与化工企业实际一致。
3. 模型精度要求：
- 单场景模型多边形面数≥100万面，整体场景（含管道、储罐、管廊）面数≥300万面，无破面、无锯齿、无结构缺失，渲染流畅。
- 纹理分辨率≥4K，材质质感贴合化工场景，准确还原金属管道锈蚀、储罐防腐涂层、管廊混凝土/钢结构肌理，光线渲染贴合化工受限空间黑暗、低照度环境，支持光影实时调整。
4. 场景拓展性：支持自定义添加化工场景障碍（管道堵塞、坍塌块、模拟泄漏点）、被困人员模型、救援装备模型，可调整管道长度、管径、储罐尺寸、管廊布局，适配不同难度的化工救援实训场景模拟需求。
5. 服务期限为合同签订日起1年内。
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	物联网智能通信终端
	
2只
	具备广泛的消防报警主机兼容性，可实现报警信息至及时雨智慧消防平台的无缝上传，并支持平台对消防主机的远程双向控制，包括复位、消音及设备启停。质保服务期限为合同签订日起1年内。
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	接口转换板
	1块
	接口转换板提供一路光电隔离的标准的CAN接口，用于实现控制器之间的联网。质保服务期限为合同签订日起1年内。
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	接口及设备调试服务
	1项
	负责火灾自动报警系统主机的接口程序设计、通信协议解析及现场部署调试，服务期限为合同签订日起1年内。
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	智慧消防软件 （SAAS服务）
	1年
	智慧消防软件包括首页展示、消防实时监测与预警、消防安全监管、消防巡检、远程控制、安消联动、机器视觉AI分析、工单处理等子模块，服务期限为合同签订日起1年内。
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	无线路由器
	1台
	Wi-Fi6 5G双频+ 4个全千兆网口，质保服务期限为合同签订日起1年内。
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	音视频边缘网关
	1台
	电源输入：DC 输入电压220V；运算资源： i5 8GB内存 ；协议标准： IEEE 802.3；内置视频流处理服务，质保服务期限为合同签订日起1年内。
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	交换机
	1台
	8口交换机，质保服务期限为合同签订日起1年内。
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	防爆感烟探测器
	1只
	1.工作电压：信号总线 24V（16V～28V）
2.工作电流：监视 ≤0.3mA，报警 ≤1.0mA
3.防爆标志：Ex ib IIC T6 Gb
4.线制：无极性二总线
5.编码方式：电子编码（BMQ-2 编码器）
6.保护面积：6m 以下 60㎡，6–12m 80㎡
7.使用环境：-40℃～+55℃，≤95% RH（不凝露）
8.防护等级：IP65（底座）/IP54（探头）
9.质保服务期限为合同签订日起1年内。
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	防爆感温探测器
	



1只
	1.探测器类别：A2R 型
2.工作电压：信号总线 24V（16V～28V）
3.工作电流：监视 ≤0.3mA，报警 ≤1.0mA
4.防爆标志：Ex ib IIC T6 Gb
5.线制：无极性二总线
6.编码方式：电子编码
7.使用环境：-40℃～+50℃，≤95% RH（不凝露）
8.防护等级：IP65（底座）/IP54（探头）
9.质保服务期限为合同签订日起1年内。
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	防爆编码型声光
	


1只
	1.工作电压：总线 24V（16V～28V）；电源 DC24V（20V～28V）
2.工作电流：总线监视 ≤0.3mA，动作 ≤1.5mA；电源监视 ≤1mA，动作 ≤15mA
3.声压级：75dB～115dB（3m 处，A 计权）
4.闪光频率：1.12Hz～1.68Hz
5.防爆标志：Ex ib IIC T6 Gb
6.线制：四线制（信号二总线 + 电源二总线）
7.编码方式：电子编码
8.质保服务期限为合同签订日起1年内。
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	输入输出模块
	



1只
	1.工作电压：总线 24V（16V～28V）；电源 DC24V（20V～28V）
2.工作电流：总线监视 ≤1mA，动作 ≤3mA；电源监视 ≤5mA，动作 ≤20mA
3.输出触点：无源 DC24V/2A；有源 DC24V/1A
4.控制方式：电平 / 脉冲（脉冲 10s）
5.线制：无极性信号二总线 + 无极性电源二总线
6.使用环境：-10℃～+55℃，≤95% RH（不凝露）
7.防护等级：IP30
8.质保服务期限为合同签订日起1年内。
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	放气灯
	

1只
	1.工作电压：总线 24V（16V～28V）；电源 DC24V（20V～28V）
2.工作电流：总线监视 ≤1mA，动作 ≤2mA；电源监视 ≤2mA，动作 ≤30mA
3.闪光频率：1.3Hz±20%（约 45 次 / 分钟）
4.编码范围：11～20
5.线制：四线制（信号二总线 + 电源二总线）
6.使用环境：-10℃～+50℃，≤95% RH（不凝露）
7.外形尺寸：315.5×113.5×39.4mm（带底壳）
8.质保服务期限为合同签订日起1年内。
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	现场启停按钮
	



1只
	1.工作电压：总线 24V（16V～28V）
2.工作电流：监视 ≤0.8mA，报警 ≤10mA
3.输出触点：DC60V/0.1A（常开）
4.编码范围：21～30
5.线制：无极性二总线
6.使用环境：-10℃～+55℃，≤95% RH（不凝露）
7.防护等级：IP33
8.外形尺寸：112×133×65mm
9.质保服务期限为合同签订日起1年内。
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	总线隔离式安全栅
	
3只
	1.工作电压：总线 24V（16V～28V）；电源 DC24V（20V～28V）
2.工作电流：总线 <2.5mA；电源 <150mA
3.设备容量：最多 32 只本安编码设备
4.本安参数：Um=250V，Uo=28V，Io=115mA，Po=0.8W，Co=0.083μF，Lo=4mH
5.使用环境：-10℃～+55℃，≤95% RH（不凝露）
6.防护等级：IP30
7.外形尺寸：150×97×36mm与防爆设备配接
8.质保服务期限为合同签订日起1年内。
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	电源安全栅
	



4只
	1.工作电压：DC24V（20V～28V）
2.工作电流：<150mA
3.设备容量：最多 2 只
4.本安参数：Um=250V，Uo=28V，Io=115mA，Po=0.8W，Co=0.083μF，Lo=4mH
5.使用环境：-10℃～+55℃，≤95% RH（不凝露）
6.防护等级：IP30
7.外形尺寸：150×97×36mm与防爆设备配接
8.质保服务期限为合同签订日起1年内。
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	气体灭火系统模拟
	
1只
	1.拟功能：模拟气体灭火系统启动流程，验证控制逻辑
2.启动方式：电气手动 / 自动 / 机械应急
3.工作电源：DC24V
4.环境温度：-10℃～+55℃
5.充装压力：启动瓶氮气 6.0±1.0MPa（20℃）
6.质保服务期限为合同签订日起1年内。
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	气体灭火控制盘
	
1只
	1.工作电压：AC220V 50Hz（187V～242V）
2.功耗：监视 ≤30W，最大 ≤260W
3.备用电源：2×DC12V/7Ah 铅酸电池
4.控制容量：2 个防护区
5.喷洒输出：DC24V/3A（脉冲 / 持续可调）
6.显示：128×64 液晶屏（32 汉字）
7.使用环境：0℃～40℃，≤95% RH（不凝露）
8.外形尺寸：420×200×590mm
9.质保服务期限为合同签订日起1年内。
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	安消智能摄像机（烟火识别）
	

1只
	1.传感器：1/2.7" CMOS，最大 2560×1440@25fps
2.镜头：2.8mm，水平视场角 97°
3.最小照度：彩色 0.015Lux（F1.6，AGC ON）
4.功能：烟火识别、语音对讲、报警输入 / 输出
5.电源：DC12V±25%
6.使用环境：-10℃～+40℃，≤95% RH（不凝露）
7.外形尺寸：Φ130×H105mm，裸机 456g
8.质保服务期限为合同签订日起1年内。
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	智慧用电在线监测装置
	
1只
	1.支持1路剩余电流和4路温度检测；
2.三相电压、电流、频率、功率和电能等电参量检测；
3.具有漏电、超温、过欠压、过流等多种保护功能；
4.支持本地485通讯，可选配4G/NB无线上传功能；
5.导轨式安装，LCD液晶显示，声光报警。
6.一般设置在低压柜出线回路和楼层配电箱内包含配件：
7.剩余电流互感器： 1 个
（1）AKH-0.66 L45K,1000mA/0.5mA
8.电流互感器： 3 个
（1）AKH-0.66 K-φ 16,100A/40mA（2米红黑线+端子）
（2）AKH-0.66 K-φ 16,100A/40mA（2米黄黑线+端子）
（3）AKH-0.66 K-φ 16,100A/40mA（2米绿黑线+端子）
9.温度传感器： （4 个）
（1）ARCM-NTC
10.质保服务期限为合同签订日起1年内。
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可视化热成像感温型火灾探测器
	


1只
	1.电梯危险品检测（电瓶车、煤气罐）、危险行为检测（抽烟、打电话）、灭火器检测、呼救识别、区域入侵侦测、越界侦测
2.支持协议：TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, UDP
3.接口协议：ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, EZVIZ, ISUP, SDK, GB28181
4.通用功能：防闪烁，心跳，镜像，密码保护，视频遮盖
5.存储功能：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大支持512 GB），断网本地存储
6.异常侦测：移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，子系统异常，外设故障
7.WEB配置：支持web预览、配置、参数导入/导出
最远补光距离：红外补光最远30米
白色补光最远10米
最大图像尺寸：分辨率256 × 192
传感器类型：氧化钒（VOx）微测辐射热计
像元尺寸：12 μm
响应波段：8~14 μm
热成像镜头焦距：3.2 mm
热成像视场角：视场角：56.2° ×42.2°
伪彩模式：支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2等15种模式
温度异常检测：支持
测温范围：-20 °C~550 °C
测温精度：±2 °C或者读数的±2%（取最大值） （距离设备0.5~2.5 m范围内）
NETD（噪声等效温差）：≤50 mK(@25 °C,F1.0)
感温方式：支持非接触式感温
高温报警：支持
辅助电源接口：支持DC12V输出，功率1W
报警接口：2路报警输入（Alarm in）， 2路报警输出（Alarm out, 最大支持DC 30 V/2 A或AC 125 V/0.5 A）
通讯接口：1个RJ45 10/100M自适应以太网口
音频接口：1路音频输入（Line in）， 1 路音频输出（Line out），1路内置麦克风，1路内置扬声器
烟雾检测：支持
防护等级：IP67
安装高度：室内：高于2.5米
室外：高于3.5米
电源接口类型：3pin工业端子，3.81间距
电源：DC 9V ~ DC 30V，24W MAX；PoE: 802.3at，CLASS 4（产品不带电源适配器，需要自行配置）
工作温度：-20~60°C
工作湿度：＜95% RH
外形尺寸（直径×高）：Φ 130 × H 101 mm
产品执行标准：Q/HKD 054-2024
重量：677g
8.质保服务期限为合同签订日起1年内。
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	全氟己酮气体灭火系统服务
	
1套
	全氟己酮气体灭火系统，含感温及感烟探测，服务期限为合同签订日起1年内。
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	物联网智能采集装置
	
2只
	采集配电柜内烟雾和温度，质保服务期限为合同签订日起1年内。
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	细水雾水泵模拟
	
1只
	模拟水泵，质保服务期限为合同签订日起1年内。
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	电磁阀
	1只
	24V，常闭型，质保服务期限为合同签订日起1年内。
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	水雾喷头及相关管材
	
1项
	水雾喷头、不锈钢管等辅材，质保服务期限为合同签订日起1年内。
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	智能摄像机（离岗监测）（玩手机监测）
	





1只
	1.智能分析功能：支持人员在离岗检测，室内消防通道占用检测，电动自行车进电梯检测功能（三选一）
2.报警屏蔽区域： 可自定义配置4个矩形区域
3.报警探测区域： 可见光2.8mm镜头104°，感温范围水平90°
4.远程消音： 支持远程消音
5.语音播报： 支持语音播报功能，3米处声压约为65dB （电动车报警：禁止电动车进入电梯，请及时离开）
6.报警指示灯： 1个，红色：报警；故障：黄色；绿色：正常；
7.防遮挡报警： 支持镜头正前方（夹角小于30°）50cm内，有较大物体遮挡检测。
8.防移动报警： 支持当设备带电拆卸、被改变探测视场方向、被移动时需要产生报警
9.报警事件OSD： 支持报警事件录像画面叠加显示
10.报警联动： 支持报警事件联动抓图、录像
11.动态温度补偿 支持
12.智能报警： 区域入侵、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、场景变更侦测
13.SVC： 编码 H.264, H.265 支持
14.视频压缩标准： 主码流： H.265/H.264
15.子码流： H.265/H.264/MJPEG
16.H.265编码类型： Main Profile
17.H.264编码类型： Main Profile/High Profile
18.视频压缩码率： 32 Kbps ~ 16 Mbps
19.支持协议： TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,
20.PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
21.接口协议： ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, GB28181
22.通用功能： 一键恢复， 防闪烁， 心跳， 镜像， 密码保护， 视频遮盖， 水印技术， IP 地址过滤
23.存储功能： 支持Micro SD/SDHC/SDXC 卡（128G）断网本地存储及断网续传， NAS(NFS, SMB/CIFS 均支持)
24.异常侦测： 移动侦测， 遮挡报警， 网线断， IP 地址冲突， 非法登录， 存储器满， 存储器错
25.WEB参数配置： 支持web 预览、配置、参数导入/导出
26.报警接口： 1 路报警输入（Alarm in）， 1 路报警输出（Alarm out 最大支持DC24 V, 1 A 或AC24 V, 1 A）
27.通讯接口： 1 个RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口
28.RS-485接口： 1个RS-485
29.含适配器，电源供应： DC12 V ± 25%
30.工作温度和湿度： -10 ℃ ~ 40 ℃, 湿度小于95%（无凝结）
31.功耗：5W MAX
32.重量 裸机：450g 带包装： 650 g
33.产品尺寸：Φ130 × 105 mm
34.最远补光距离： 15m
35.安装高度： 建议壁装2.4～2.8m，吊顶3.3m～6m
36.安装方式： 壁装、吊顶、斜底座安装
37.支架类型： 壁装支架、吊装支架、斜底座支架
▲38.安消智能摄像机（离岗监测）须支持如下功能：
・39. 支持人员在离岗检测功能，当人员离开设定的监控区域，且时间达到设定值时，触发离岗告警，并上传现场抓拍照片，支持报警录像。
・ 40.支持非接触式感温报警功能。
・ 41.支持火点及高温物品点位识别，并在视频画面中标出位置。
.42.质保服务期限为合同签订日起1年内。
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	设备展架
	2套
	高1.8米，宽1.2米，质保服务期限为合同签订日起1年内。
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	压缩空气驱动泡沫灭火装置
	1套
	装置采用泡沫分离技术，实现泡沫灭火剂与水的独立储存，确保泡沫灭火剂长时间不失效，从根本上提升灭火效率。压缩空气泡沫灭火技术通过向混合液中正压注入空气产生泡沫，具有泡沫均匀细腻、析液时间长、稳定性好、灭火效能高、抗复燃能力强的特点。该装置可用1%—6%浓度的A、B类（含抗溶性泡沫灭火剂）泡沫灭火剂。    
一、外形尺寸
1.装置尺寸：960mm x500mm x1160mm；
2.空载质量：≤125 kg；
二、基本参数
1.喷射压力：0.4 MPa
2.气瓶充装压力：30 MPa
3.气瓶容积：6.8 L
4.泡沫液罐容积：≥5 L
5.水罐贮罐容积：≥60 L；
6.枪口喷射流量（升/每分钟）：A类泡沫≥15L/min，B类泡沫≥16L/min；
7.最大喷射距离（米）：A类泡沫≥13m，B类泡沫≥13m；
8.最大喷射时长（秒）：A类泡沫≥255s，B类泡沫≥252s；
9.灭火等级：15A/297B（燃油火）/89B（异丙醇火）；
10.质保服务期限为合同签订日起1年内。

	▲商务要求表

	服务地点及服务期
	1.服务地点：广西壮族自治区内采购人指定地点。
2.服务期：服务周期为一年，自合同签订之日起3个月内完成交付并通过验收，正常投入使用。

	合同签订期
	自成交通知书发出之日起25个工作日内。

	报价要求
	报价应当包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包括但不限于服务的内容、安装调试费、验收费、服务的标准附件、专用工具（含软件工具）的价格、人工费、差旅、住宿、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级费、采购代理服务费、保险费和各项税金及其它所有成本费用的总和及其他所有可能发生的一切费用。合同履行期间采购人不再支付任何费用。

	付款条件
	1.合同签订后15日内，由采购人支付成交供应商合同总金额的50%。
2.供应商向采购人交付成果后并经采购人验收合格后15日内，采购人支付成交供应商合同金额的50%。
3.成交人在收到采购人支付的每笔款项前，应按国家相关规定向采购人开具相应金额的正式发票。

	质保期
	免费送货上门，免费安装调试合格，按国家有关规定实行产品“三包”，除采购需求表规定的质保期，其余设备质保期不少于一年，质保期内处理设备问题不另外收费。厂家承诺超出此期限的，按厂家承诺；(“采购项目技术规格、参数及要求”中有特殊要求的，按其要求执行）

	验收标准
	1、设备符合国家相关标准及制造厂家合格产品的出厂质量标准。
2、验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。
3、验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐全。
4、供应商于响应文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。验收前，采购人现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺对各项参数逐条对应进行核验，核验或检测数据不符合采购人要求及响应文件承诺的指标的，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任并向采购人支付合同金额的30%违约赔偿金。如有异议，将交由国家认可并具有检验检测资质的第三方机构进行检验，若核验结果的各项参数指标不满足采购人要求及响应文件承诺的指标要求，所有产生的费用由成交供应商承担，并承担政府采购虚假竞标的相关法律责任。

	售后服务要求
	1、成交人必须负责项目系统设备送货、建设、安装调试与培训，免费提供设备操作培训，提供全套说明书；免费现场培训 2～3 名相关人员至掌握设备操作及日常维护。
2、设备如出现故障在接到用户通知后在1小时内响应，24小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在接到用户通知后48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案。
3、质保期内所有货物提供免费上门维修服务、免费更换零部件；质保期过后提供免费电话咨询服务，免费维护期满后为有偿维护，维护费收取标准由竞标人或者竞标产品生产厂商根据具体情况提出方案后报业主审核，经双方协商后确认收费标准。
4、售后服务要求严格按照双方约定的合同条款执行。

	知识产权
	1、成交人必须负责项目系统设备送货、建设、安装调试与培训，免费提供设备操作培训，提供全套说明书；免费现场培训 2～3 名相关人员至掌握设备操作及日常维护。
2、设备如出现故障在接到用户通知后在1小时内响应，24小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在接到用户通知后48小时内提供同档次的备用机并提交故障解决处理方案。
3、质保期内所有货物提供免费上门维修服务、免费更换零部件；质保期过后提供免费电话咨询服务，免费维护期满后为有偿维护，维护费收取标准由竞标人或者竞标产品生产厂商根据具体情况提出方案后报业主审核，经双方协商后确认收费标准。





B分标：省级学生技能比赛的承办项目
	[bookmark: OLE_LINK2]服务概述

	省级技能大赛承办综合服务
1.2026 广西大学生消防灭火系统安装与调试技能大赛承办服务，包括赛场布置、设备耗材、裁判劳务、人员食宿交通、宣传物料、安全保障、开闭幕式、成绩评定等。
2.2026第五届广西大学生应急救援技术大赛承办服务，包括赛场搭建、设备租赁、裁判专家、考务组织、餐饮住宿、交通保障、物料制作、奖项颁发、应急安全保障等。

	序号
	采购项
	数量及单位
	服务内容和要求

	1
	人员费用（第五届应急救援技术大赛）
	1人
	主裁劳务费（预计三天，含税）

	
	
	8人
	裁判员、专家劳务费（预计三天，含税）

	
	
	9人
	裁判员往返交通费（承担相关交通费）

	
	
	30人
	工作人员劳务费（按照4天计）

	
	
	30人
	志愿者（提供二课学分和餐票）

	
	
	30件
	志愿者服装（使用系部或团委原有衣服）

	2
	餐饮费（第五届应急救援技术大赛）
	9人
	裁判、专家、技术员餐饮费（提供3天中晚餐订餐与参赛队分开就餐）

	
	
	165人
	领队、指导老师、选手餐饮费（提供3天中晚餐，学校任意食堂窗口，凭票取）

	
	
	60人
	工作人员、志愿者餐饮费（提供4天中晚餐，学校任意食堂窗口，凭票取餐）

	
	
	/
	在赛项现场提供瓶装水（不低于1500瓶）等

	3
	住宿费（第五届应急救援技术大赛）
	9人
	拟安排裁判专家入住武鸣区酒店，11日入住，14号退房，共3晚。

	4
	场地物料布置（第五届应急救援技术大赛）
	61平方米
	南大门口桁架背景【1米+9米+1米】X高（4.5米+1米）

	
	
	50平方米
	教学楼桁架背景【1米+8米+1米】X高（4米+1米）

	
	
	20块
	指引牌、立牌80*60

	
	
	50幅
	道旗画面（旗帜布印制1.2*3.5米）

	
	
	200米
	旗帜布横幅

	
	
	130张
	参赛52、领队8、指导老师444、裁判6、工作人员20吊牌（双面）

	
	
	130套
	工作牌+绳子

	
	
	40份
	赛项指南打印（彩2+黑白21）

	
	
	40本
	铜片纸彩印+胶装

	
	
	136份
	号码牌A1-A14  B1-B36  1-14、 1-36

	
	
	
	1-6（3组）5公分蓝底白字

	
	
	
	1-6（3组）5公分黄底蓝字

	
	
	2个
	抽签箱

	
	
	1块
	发言台围KT板

	
	
	2张
	理论考场（A赛场)(B赛场）

	
	
	110个
	手提袋

	
	
	20本
	奖状

	
	
	50支
	水性笔

	
	
	20本
	笔记本

	5
	服装（第五届应急救援技术大赛）
	50件
	服装：聚酯纤维，短袖，印制赛事LOGO标志，预估数量不少于50件。（裁判员、工作人员等）

	6
	竞赛用车（第五届应急救援技术大赛）
	2台
	租赁2台35座位以上大巴接送参赛队伍，2天早晚各一趟

	7
	人员费用（消防灭火系统调试与安装赛项）
	1人
	主裁劳务费（按3天工作量计算预计10月23日至25日比赛，具体以正式比赛文件通知为准）

	
	
	6人
	裁判员、专家劳务费（按3天工作量计算预计10月23日至25日比赛，具体以正式比赛文件通知为准）

	
	
	7人
	裁判员往返交通费（承担相关交通费）

	
	
	30人
	工作人员劳务费（按照4天计）

	
	
	30人
	志愿者（提供二课学分和餐票）

	
	
	30件
	志愿者服装（使用系部或团委原有衣服）

	8
	餐饮费人员费用（消防灭火系统调试与安装赛项）
	7人
	裁判、专家、技术员餐饮费（提供3天中晚餐与参赛单位分开就餐）

	
	
	150人
	领队、指导老师、选手餐饮费（提供3天中晚餐，定点食堂窗口，凭票取餐）

	
	
	60人
	工作人员、志愿者餐饮费（提供3天中晚餐，定点食堂窗口，凭票取餐）

	
	
	
	提供矿泉水等（活动、赛事现场提供桶装水或瓶装水等)

	9
	住宿费人员费用（消防灭火系统调试与安装赛项）
	7人
	7人南宁市武鸣区酒店（预计12月22日入住26日退房，计4晚）

	10
	场地物料布置人员费用（消防灭火系统调试与安装赛项）
	72平方米
	南大门口桁架背景

	
	
	
	【1米+10米+1米】X高（5米+1米）

	
	
	50平方米
	实训现场桁架背景

	
	
	
	【（1米+8米+1米）X高4米+1米】

	
	
	10个
	指引牌架子（回收）

	
	
	
	指引牌画面

	
	
	50套
	道旗画面（旗帜布印制1.2*3.5米）

	
	
	187套
	参赛选手、领队、指导老师150、裁判长1、裁判6，工作人员30（双面）

	
	
	187套
	工作牌+绳子

	
	
	50本
	赛项指南打印，铜版纸彩色双面大A3+胶装成本

	
	
	100个
	手提纸袋

	
	
	20个
	警戒线

	
	
	10个
	黄黑胶带

	
	
	2个
	抽签箱

	
	
	200米
	横幅90公分宽

	11
	服装人员费用（消防灭火系统调试与安装赛项）
	163件
	服装：聚酯纤维，短袖，印制赛事LOGO标志，预估数量不少于163件。（裁判员、指导教师、领队、参赛选手等）

	12
	竞赛用车人员费用（消防灭火系统调试与安装赛项）
	2台
	租赁2辆35座位以上大巴接送参赛队伍，2天早晚各一趟

	▲商务要求表

	服务地点及服务期
	1.服务地点：广西壮族自治区内采购人指定地点。
2.服务期：服务期限6个月，具体以竞赛下发通知文件起至完成竞赛承办服务为止，签订合同后至项目验收完成（详见合同）。

	合同签订期
	自成交通知书发出之日起25个工作日内。

	报价要求
	报价指包括实施和完成本项目全部服务内容所需的资料与图纸、调查、设计人员工资、成果编印、劳务费及其他附属服务的服务费用、技术服务费、设备、交通、通讯、保险、税费、利润、后续技术指导等一切与相关费用与完成本项目有关的可预见或不可预见的一切成本、费用的总和。

	付款条件
	1.合同签订后10个工作日内，采购人支付合同总金额的50%作为预付款，项目验收合格后十五个工作日内，采购人支付至合同总金额的100%。  
2.成交人在收到采购人支付的每笔款项前，应按国家相关规定向采购人开具相应金额的正式发票。

	验收标准
	1.本项目成果质量按照竞争性磋商文件提出的要求及所签订合同的约定进行，并经采购人有关部门审查通过后（如有），提交成果材料（具体成果文件份数按采购人实际需要提供）给采购人进行验收。
2.验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担，报价时应考虑相关费用。

	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。




C分标：面向东盟职业教育资源培育项目
	[bookmark: OLE_LINK1]项目建设内容

	《建筑防火设计》中英双语教材建设：完成全面对标《建筑防火通用规范》GB55037
-2022等最新国家标准完成中文内容修订，内容涵盖建筑防火基础、总平面布局、安全疏散等7个核心项目，嵌入微课视频等课程教学资源；提供专业英文翻译与双语对照，建立消防专业术语表，确保翻译准确规范；教材体例与出版格式规范化，达到正式出版标准；组织消防工程、建筑设计、专业英语三类专家论证评审；完成出版筹备，对接出版社、申请书号、制作样书。

	序号
	采购项目
	数量及单位
	服务内容和要求

	1
	专家论证评审费
	1项
	1.专家人数：3–5 人；
2.专家资质：副高及以上职称，或具有双语教材编写/审定经验；
3.评审轮次：1–2 轮。

	2
	专业翻译与审校费
	1项
	1.翻译量：以中文原文字数计（不少于100千字）；
2.校审错误率：终稿每千字严重错误（术语、语法、漏译）≤1处；一般错误（标点、格式）≤3处。

	3
	修订排版与图文优化
	1项
	1.中英文字体：中文：思源宋体/黑体或方正书宋；英文：Times New Roman / Arial；需嵌入字体，无缺字风险；
2.图文分辨率：位图 ≥300 DPI，矢量图提供 .ai/.eps 源文件；灰度图 ≥600 DPI；
3.图表双语标注：所有图号、表号、标题均需中英文对照；图中文字需独立图层或可编辑。

	4
	出版筹备与服务费
	1项
	1.书号规范：必须是中国大陆正规ISBN（13位），可查询CIP；
2.三校三审服务：保留每一审次的红稿或修改痕迹PDF，至少三轮；
3.版权页信息包括：著译者、责任编辑、封面设计、版次、印次、开本、印张、字数、定价。

	5
	其他费
	1项
	教材内附微课二维码：二维码链接必须永久有效（建议使用出版社自建短链平台）

	▲商务要求表

	服务地点及服务期
	1.服务地点：广西壮族自治区内采购人指定地点。
2.服务期：服务期限为一年，签订合同后至项目验收完成（详见合同）。

	合同签订期
	自成交通知书发出之日起25个工作日内。

	报价要求
	本项目投标报价为人民币含税全包价，涵盖教材出版全流程所有服务及物料、运输、税费等全部成本，采购人不再支付任何额外费用

	付款条件
	1. 采购人完成教材全部书稿定稿、达到出版送审标准（成书定稿）后10个工作日内，采购人支付总费用的 50%，图书正式出版印刷完成后10 个工作日内，采购人支付剩余 50% 款项。
2. 成交人在收到采购人支付的每笔款项前，应按国家相关规定向采购人开具相应金额的正式发票。

	质保期
	1年

	验收标准
	1.本项目成果质量按照竞争性磋商文件提出的要求及所签订合同的约定进行，并经采购人有关部门审查通过后（如有），提交成果材料（具体成果文件份数按采购人实际需要提供）给采购人进行验收。
2.验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担，报价时应考虑相关费用。

	售后服务要求
	（1）产品的内容质量、编校质量、设计质量、印制质量达到出版行业合格标准。若出现产品本身质量问题，接到采购人处理问题或相关通知后 24 小时内响应并到达现场处理，3 日内免费更换有质量问题的图书。
（2）供应商承担产品质量缺陷责任。产品质量保证期为 1 年（自交货并验收合格之日起计），使用期为永久。在质量保证期内，采购人如果发现产品的质量、规格与合同不符，有漏页、缺页、破页，印刷字迹不清等不符合要求的情况（人为因素除外），供应商负责免费更换，采购人对此无须承担任何费用。

	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。



附件1：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10



说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。



[bookmark: _Toc9193][bookmark: _Toc15828]第四章 评审程序、评审方法和评审标准

（A分标、B分标、C分标）

一、评审程序和评审方法

1.资格审查
1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。
（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。
（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。
1.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。
1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：
（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；
（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；
（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。
1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
2.符合性审查
[bookmark: _Hlk42528882]2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。
2.5商务技术报价评审
在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1）商务技术评审
1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；
2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 
3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；
4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。
5）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；
7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；
8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；
9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；
11）技术要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；
12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；
[bookmark: _Hlk71704147]13）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；
14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
15）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
16）未响应磋商文件实质性要求；
17）法律法规和磋商文件规定的其他无效情形。
（2）报价评审
1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”；
2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；
3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
[bookmark: _Hlk42596405][bookmark: _Hlk42596276]4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。
2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。
2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.磋商程序
3.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。
3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。
3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。
3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。
3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
3.8除本章第3.7条情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
4. 最后报价
4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。
4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。
4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。
4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。
4.6最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。
4.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。 
4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。
4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
5.比较与评价
5.1评审方法：综合评分法。
5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。
5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
5.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
5.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
5.7根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），政府采购评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标审查程序：
①最后报价低于全部通过符合性审查供应商最后报价平均值50%的，即最后报价<全部通过符合性审查供应商最后报价平均值×50%； 
②最后报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最后报价50%的，即最后报价<通过符合性审查的次低报价供应商最后报价×50%； 
③最后报价低于采购项目最高限价50%的，即最后报价<采购项目最高限价×50%； 
④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 
磋商小组启动异常低价投标审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对磋商报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 
采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

二、评审标准
6.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）
	A分标评标标准
	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格分
（满分30分）
	本项目属于专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
1.报价分采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且评标价最低的有效供应商的评标价为评标基准价，其报价分为满分。
2.其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：某有效供应商的报价分=（评标基准价／某有效供应商评标价）×30分。
备注：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
	30分

	2
	技术分（69分）
	评审因素

	2.1
	项目技术方案分
（满分35分）
	根据供应商响应文件中项目技术方案的完整性、合理性及技术先进性进行打分，不提供或达不到一档要求的不得分。
一档（11分）：供应商提供的技术方案较为简单，能提供课程资源建设说明及服务平台功能基本描述，方案基本满足本项目的建设需求。
二档（21分）：在满足一档基础上，课程资源及课程体系、服务平台功能能够覆盖项目需求，包含平台运行保障措施和基础应急预案，较好地满足本项目的建设需求。
三档（35分）：在满足二档的基础上，课程资源及课程体系建设具有针对性，充分考虑高并发场景，提供性能优化方案，提供的应急预案全面且具备实操性，并针对项目痛点提出合理化改进建议。
注：未提供该方案或内容未满足一档要求得0分。
	35分

	2.2
	项目实施方案分
（满分20分）
	根据供应商响应文件中项目实施方案的完整性及合理规范性进行打分，不提供或达不到一档要求的不得分。
一档（7分）：供应商提供的实施方案包含项目整体管理框架、实施计划、组织机构及分工，沟通机制简单。
二档（14分）：在满足一档的基础上，实施方案围绕项目需求，制定细化的任务目标，有明确的进度控制保障措施，有平台测试方案，质量保障方案以及全面的沟通机制。
三档（20分）：在满足二档的基础上，有详细组织分工和职责分工、有风险隐患识别和应对方案，质量保障流程具备可验证性。
注：未提供该方案或内容未满足一档要求得0分。
	20分

	2.3
	项目服务保障方案分（满分14分）
	根据供应商响应文件中对项目服务保障方案的完整性及合理规范性进行打分，不提供或达不到一档要求的不得分。
一档（4分）：供应商提供的服务保障方案有基本的故障解决方案和系统维护方案，能基本保障项目正常运行。
二档（8分）：在满足一档基础上，提供详细的故障排查流程、故障响应机制、故障分级标准以及解决时限，提供技术支持渠道，培训计划、流程明确。
三档（14分）：在满足二档基础上，为本项目提供专职技术服务团队，提供详细的服务人员清单，并承诺提供7*24小时支持服务。针对不同的使用角色提供多样化、差异化培训内容。
注：未提供该方案或内容未满足一档要求得0分。
	14分

	3
	商务分（1分）
	评审因素

	3.1
	业绩证明
（满分1分）
	供应商自2024年1月1日以来具有与本次采购内容同类或类似项目业绩的，每提供1项得1分，满分1分。
【注：响应文件中要附业绩一览表，并列明采购单位信息及单位地址、联系人、电话等，同时提供采购合同或中标（成交）通知书复印件，未按要求提供材料的不予计分】
	1

	总得分＝1＋2+3




B分标评标标准
	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格分
（满分30分）
	本项目属于专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
1.报价分采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且评标价最低的有效供应商的评标价为评标基准价，其报价分为满分。
2.其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：某有效供应商的报价分=（评标基准价／某有效供应商评标价）×30分。
备注：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
	30分

	2
	技术分（69分）
	评审因素

	2.1
	实施方案分
（满分36分）
	根据竞标人提供的实施方案，包括但不限：活动策划方案，工作方案，重要环节操作方案，现场搭建布置方案，团队人员方案，拍摄方案，宣传推广方案等，不提供实施方案不得分。
一档（9分）：方案内容不完整不齐全，定为一档；
二档（18分）：方案内容完整齐全，但有明显错误，与项目特点不符的，定为二档；
三档（27分）：方案内容完整齐全，符合项目特点，无明显错漏，定为三档；
四档（36分）：方案内容完整齐全，符合项目特点，无错漏现象，方案合理可行，定为四档。
	36分

	2.2
	项目管理控制方案分（满分18分）
	根据竞标人提供的项目管理控制方案，包括但不限：现场管控服务流程及质量保证标准，硬件设备，应急方案，说明项目将使用的设备及可实现效果，不提供项目管理控制方案不得分。
一档（6分）：实施方案基本满足采购需求；
二档（12分）：实施方案详细，现场管控服务流程合理，满足采购需求；
三档（18分）：实施方案详细，现场管控服务流程及质量保证标准合理、可行，满足采购需求。


	18分

	2.3
	应急方案分（满分15分）
	由磋商小组根据响应文件提供的应急方案，从总体流程、应急预案等因素描述进行评价，不提供应急方案不得分。
一档（5分）：供应商提供的应急方案，内容表述完整，针对本项目有针对性的优化，能满足本项目采购需求的；
二档（10分）：应急方案能针对各个流程提出预案，且能罗列具有针对性的措施；至少包含人员应急预案、车辆应急预案、食品应急预案等内容的；
三档（15分）：应急方案能针对各个流程列明负责人，并提供响应人员的职责；还至少包括出现紧急事件应急处理预案、仓储应急预案。有针对性的应急处理和应急预案流程图，在保证配送服务业务外有机动人员用于应急事件处理，人员配备充裕的。
注：未提供该方案或内容未满足一档要求得0分。
	15分

	3
	商务分（1分）
	评审因素

	3.1
	业绩证明
（满分1分）
	供应商自2024年1月1日以来具有与本次采购内容同类或类似项目业绩的，每提供1项得1分，满分1分。
【注：响应文件中要附业绩一览表，并列明采购单位信息及单位地址、联系人、电话等，同时提供采购合同或中标（成交）通知书复印件，未按要求提供材料的不予计分】
	1分

	总得分＝1＋2+3






C分标评标标准
	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格分
（满分30分）
	本项目属于专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
1.报价分采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且评标价最低的有效供应商的评标价为评标基准价，其报价分为满分。
2.其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：某有效供应商的报价分=（评标基准价／某有效供应商评标价）×30分。
备注：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
	30分

	2
	技术分（50分）
	评审因素

	2.1
	实施方案
（满分22分）
	一档（5分）：对项目理解合理，技术方案（标准化课程设计与制作）简单，有项目执行组织措施、项目执行保障措施，实施组织方案合理，方案资料简单，基本满足采购文件要求； 
二档（15分）：对项目理解到位可行，技术方案（标准化课程设计与制作）详细，项目执行组织措施、项目执行保障措施详细可行，方案资料齐全、实施组织方案详细可行，能基本满足项目实施要求； 
三档（22分）：对项目理解到位可靠，技术方案（标准化课程设 计与制作）详细有针对性，组织机构健全，有项目组织机构图，详细说明各个阶段工作安排及实施进度，实施人员配备完备，项目执行组织措施、项目执行保障措施详细可行，熟悉项目流程及业务，方案资料齐全、实施组织方案完善，具有针对性。
备注：未提供本项内容的，得 0 分。
	22分

	2.2
	售后服务
（满分16分）
	（1）售后服务方案（16分） 
一档（5分）：供应商所提供的售后服务承诺方案，方案包含有项目培训方案和应急保障方案，对项目异常问题有解决方案，方案具备可行性，响应时间不高于7小时。 
二档（10分）：供应商所提供的售后服务承诺方案，方案包含有项目培训、应急保障方案、保密承诺及廉洁承诺等，且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，方案具备可行性。配备专门的售后团队，有简单的人员安排，响应时间不高于6小时。 
三档（16分）：供应商所提供的售后服务承诺方案，并针对本项目提供专门的售后服务技术支持、服务保障方案及应急预案、保密承诺及廉洁承诺，根据本项目实际情况制定项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，方案合理。配备专门的售后团队，人员安排考虑周全，能保证项目后期进展顺利，响应时间不高于3小时。 
备注：未提供本项内容的，得 0 分。
	16分

	2.3
	项目实施团队成员配置
（满分12分）
	供应商提供项目实施人员一览表，其中：
（1）供应商需提供副高或正高职称的项目负责人1人，响应文件中提供职称证明复印件（需和人员一览表对应），得3分，满分3分；
（2）投标人需提供中级职称或以上职称的编校人员5人，响应文件中提供职称证明复印件（需和人员一览表对应），每份得1分，满分5分；
（2）实施团队人员具有编辑出版图书的经验（提供已出版图书的相关证明材料复印件），按册数计算，每册计2分，满分4分。
	12分

	3
	商务分
	评审因素

	3.1
	商务分
（满分20分）
	供应商自2023年1月1日以来具有与本次采购内容同类或类似项目业绩的，每提供1项得2分，满分10分。
【注：响应文件中要附业绩一览表，并列明采购单位信息及单位地址、联系人、电话等，同时提供采购合同或中标（成交）通知书复印件，未按要求提供材料的不予计分】
	10分

	3.2
	
	供应商具备教材研发能力，出版过与本次采购内容相关的图书，出版1本得2分，满分6分。（至少包含合同签订双方名称、采购内容、合同金额、双方盖章，需提供封面页及图书版号。
	6分

	3.3
	
	供应商出版的图书获得国家级行政主管部门奖项每个得1分，满分4分。未提供证明材料，或提供的证明材料不全，该项不予计分。

	4分

	总得分＝1＋2＋3



7.评审小组按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，总得分相同时，按照最后报价由低到高的顺序排列。总得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。排名第一的成交候选人拒绝签订采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。采购人也可以重新组织采购。
三、评审过程的保密与录像
1.保密。
评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。
2.录音录像。
采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。
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1.资格证明文件封面格式： 

电 子 响 应 文 件

资  格  证  明  文  件




项目名称：

项目编号：
 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：




年    月    日

2.资格证明文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
 




































供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。


        法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：                               
年    月    日


供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。






              法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                   
供应商（电子签章）：                
                                        年    月    日

竞标声明

致：（采购人名称）：
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；
（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        
电话/传真：                         电子邮箱：                                
开户银行：                           账号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                                                
供应商（电子签章）：                                          
                                                         年    月    日

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章或电子签章）： 
日 期：
注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章或电子签章）：
日  期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

二、报价文件格式 
1.报价文件封面格式
                                                    
电 子 响 应 文 件


报  价  文  件





项目名称：

项目编号：
 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：




年    月    日

2.报价文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录
（部分格式后附）。
竞  标  报  价  表 （1）
A分标、C分标竞标报价表

项目名称：                项目编号：                        
供应商名称：                                              
所竞分标：              
单位：元
	序号
	项目内容
	数量及单位①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②
	备注

	1
	 
	
	
	
	

	2
	 
	
	
	
	

	...
	 
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）



注: 
1. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日


竞  标  报  价  表 （2）
B分标竞标报价表

项目名称：                项目编号：                        
供应商名称：                                              
所竞分标：              
单位：元
	序号
	项目内容
	数量及单位①
	服务内容
	单价(元)②
	其他（天数或次数等）③（如有请填写，如无数据请标/）
	单项合价（元）
④＝（①×②）×③
	备注

	1
	 
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]
	

	2
	 
	
	
	
	
	
	

	...
	 
	
	
	
	
	
	

	
	合计金额大写：人民币           （￥           ）



注: 
1. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日



三、商务技术文件格式 
1.商务技术文件封面格式
                                                    
电 子 响 应 文 件


商  务  技  术  文  件





项目名称：

项目编号：
 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：




年    月    日

2.商务技术文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。


无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，或者不同供应商报名的IP地址一致的； 
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：
                               年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                
身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。



附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（电子签章）：               
     年     月     日


注：自然人竞标的无需提供。


 
[bookmark: _Hlk65853643]授权委托书
（如有委托时）

致：广西安全工程职业技术学院：
我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（（法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件


委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                    
委托代理人身份证号码：                              
                                
                         供应商（电子签章）：                      
                                         年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
[bookmark: _Hlk65853109][bookmark: _Hlk65853542]2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。


商务要求偏离表格式
（注：按采购需求具体条款修改）
所竞分标：              

	项目
	磋商文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	服务地点及服务期
	
	
	

	合同签订期
	
	
	

	付款条件
	
	
	

	...
	
	
	


注：
1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日





服务需求、技术需求偏离表

采购项目编号：                 
采购项目名称：                 
所竞分标：              
	[bookmark: _Toc173211900][bookmark: _Toc254970729][bookmark: _Toc173066401][bookmark: _Toc254970588][bookmark: _Toc301781611][bookmark: _Toc383699906][bookmark: _Toc295404981][bookmark: _Toc373333689][bookmark: _Toc297193185]序号
	名称
	磋商文件技术要求
	[bookmark: _Toc173066403][bookmark: _Toc373333691][bookmark: _Toc301781613][bookmark: _Toc297193187][bookmark: _Toc173211902][bookmark: _Toc254970590][bookmark: _Toc383699908][bookmark: _Toc254970731][bookmark: _Toc295404983]竞标响应
	[bookmark: _Toc297193188][bookmark: _Toc301781614][bookmark: _Toc373333692][bookmark: _Toc383699909][bookmark: _Toc254970591][bookmark: _Toc295404984][bookmark: _Toc173066404][bookmark: _Toc254970732][bookmark: _Toc173211903][bookmark: _Toc383699910][bookmark: _Toc373333693][bookmark: _Toc173066405][bookmark: _Toc295404985][bookmark: _Toc297193189][bookmark: _Toc173211904][bookmark: _Toc254970733][bookmark: _Toc254970592][bookmark: _Toc301781615]偏离说明

	[bookmark: _Toc295404986][bookmark: _Toc383699911][bookmark: _Toc373333694][bookmark: _Toc297193190][bookmark: _Toc254970734][bookmark: _Toc254970593][bookmark: _Toc173066406][bookmark: _Toc301781616][bookmark: _Toc173211905]1
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc383699912][bookmark: _Toc295404987][bookmark: _Toc254970594][bookmark: _Toc173211906][bookmark: _Toc173066407][bookmark: _Toc373333695][bookmark: _Toc254970735][bookmark: _Toc297193191][bookmark: _Toc301781617]2
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc383699913][bookmark: _Toc254970595][bookmark: _Toc254970736][bookmark: _Toc373333696][bookmark: _Toc301781618][bookmark: _Toc173066408][bookmark: _Toc295404988][bookmark: _Toc173211907][bookmark: _Toc297193192]3
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc297193193][bookmark: _Toc173066409][bookmark: _Toc254970737][bookmark: _Toc254970596][bookmark: _Toc373333697][bookmark: _Toc301781619][bookmark: _Toc295404989][bookmark: _Toc173211908][bookmark: _Toc383699914]4
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc173211909][bookmark: _Toc383699915][bookmark: _Toc373333698][bookmark: _Toc254970738][bookmark: _Toc297193194][bookmark: _Toc301781620][bookmark: _Toc173066410][bookmark: _Toc254970597][bookmark: _Toc295404990]5
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc373333699][bookmark: _Toc297193195][bookmark: _Toc254970602][bookmark: _Toc254970743][bookmark: _Toc383699916][bookmark: _Toc295404991][bookmark: _Toc173066415][bookmark: _Toc301781621][bookmark: _Toc173211914]…
	
	
	
	



注：
1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：      
日期：   年   月   日

项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表
所竞分标：              
	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位
工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.供应商应当附本表所列证书的复印件并加盖供应商电子签章。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
供应商（电子签章）：                          日 期：         





质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                

签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
































投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            
邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            
邮编：           
联系人：                                                联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
采购文件公告：是/否公告期限：                                                       
采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
                                                                                        
法律依据：                                                                                       
                                                                                         
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 

签字（签章）：                                       公章：

日期：
                                                                                 
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
[bookmark: _Toc74323461][bookmark: _Toc26375][bookmark: _Toc3966]
第六章 合同文本
广西壮族自治区政府采购合同（格式）
合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号                        
供 应 商（乙方）                            项目名称编号                       
签  订  地  点                              签 订 时 间                       
本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1、项目一览表
	序号
	名称
	服务内容
	数  量
	单位
	单  价
（元）
	总  价
（元）

	
	
	详见采购需求
	
	
	
	

	详见报价表

	人民币合计金额（大写）：                              元整（¥           ）              


2、合同合计金额包括但不限于满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购单位将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。如磋商文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。
第三条　权利保证
1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。
2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因本合同履行终止、解除或者无效而解除。
3.乙方以及乙方安排完成合同项目的工作人员，应当确保具备与本合同约定所要求相符合的资质与条件，具备相应的工作经验，乙方须完全符合并遵守本合同所涉及的相关法律、法规、规范性文件的规定，确保可以依法开展合同约定的事项。
第四条　合同履约期限和验收
1、服务期限：                           。
服务地点：                            。
2、乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。
3、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。
4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。
6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。
7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。
第五条  售后服务及培训
1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。
2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。
3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  甲方指定地点  。
第六条　付款方式
（详见采购需求）
第七条　履约保证金
本项目不收取履约保证金。
第八条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。
第九条　违约责任
1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的3‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的10%。                                  
2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
3、甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额5%。
4、其它违约行为按合同金额5%收取违约金并赔偿经济损失。
5.未经甲方书面同意，乙方不得转让本合同项下全部或部分义务。
6.乙方提供本合同所涉及的相关产品或者服务，均须符合国家、行业各项法律、法规以及标准规范，如存在多个标准规范的，以最高要求的标准规范为准。
第十条  不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否解除合同。
第十一条  合同争议解决
1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。守约方为主张权利而产生的律师费、保全费、保函费、鉴定费、公告费、公证费等由违约方承担。
3、诉讼期间，本合同继续履行。
第十二条  合同生效及其它
1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。
2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十三条　合同的变更、终止与转让
1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第十四条　签订本合同依据
1、本合同协议书；
2、采购文件；
3、乙方提供的响应（或应答）文件；
4、成交通知书；
5、补充协议（如有）。
6、上述合同文件互相补充和解释。如涉及乙方义务的合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以最高要求的约定为准。
第十五条　本合同一式伍份，具有同等法律效力，采购代理机构各一份，甲乙双方各贰份（可根据需要另增加）。
本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。
	甲方：（章）



年   月   日
	乙方：（章）       

       

 年   月   日

	单位地址： 
	单位地址： 

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	开户银行： 
	开户银行： 

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

















合 同 附 件
	1、供应商承诺具体事项：

	2、售后服务具体事项：

	3、保修期责任：

	4、其他具体事项：

	甲方（章）



                      年   月   日 
	乙方（章）



                       年   月   日


  注：售后服务事项填不下时可另加附页。

附件I：
政府采购项目合同验收报告（格式）

    根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（采购项目名称）       政府采购项目成交（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：
	序号
	名    称
	货物型号规格、标准及配置
（或服务内容、标准）
	数量
	金额
	与合同约定
是否一致

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	合     计
	
	
	

	合 计 大 写 金 额 ：人民币                             元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	 (应按采购合同、采购文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：



	
	有异议的意见和说明理由：



	验收小组成员签字：

	参与验收其他或监督人员签字：

	成交（或成交）供应商签字或盖章：

联系电话：

                            年  月   日
	采购人的意见（盖章）：

联系电话：

   年  月   日


备注：本报告单一式三份（采购人1份、成交人1份、采购代理机构1份）。


附件Ⅱ：
政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

	供
应
商
申
请
	采购项目编号：

	
	采购项目名称： 

	
	
该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）￥ 元退付到以下账户：

单位名称：
开户银行：
银行账号：


联系人：
联系电话：

                                       供应商签章
                                     年     月    日


	采
购
单
位
意
见
	
退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：




联系人：
联系电话：




                                         单位签章
                                      年     月    日
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