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第1章 [bookmark: _Toc31914]竞争性谈判公告

广西建设工程机电设备招标中心有限公司
智能硬件检测、维修与开发实训室
（项目编号GXZC2026-J1-003209-JGJD）
竞争性谈判公告

[bookmark: _Hlk37430271]项目概况
   智能硬件检测、维修与开发实训室 项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判采购文件，并于2026年10月8日09时00分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc71366047][bookmark: _Toc71365369][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393636]一、项目基本情况
项目名称：智能硬件检测、维修与开发实训室
项目编号：GXZC2026-J1-003209-JGJD
采购计划编号：广西政采[2026]******号
预算金额（人民币）：壹佰伍拾玖万陆仟叁佰叁拾贰元整（¥1596332.00）
采购需求：智能硬件检测、维修与开发实训室设备一批，详见采购需求表。
合同履行期限：详见采购文件。
本项目是否接受联合体：否。
二、申请人的资格条件：
[bookmark: _Hlk51746371]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取竞争性谈判采购文件
时间2026年9月24日至2026年9月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。
方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载竞争性谈判采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的竞争性谈判采购文件编制。
售价：0元。
四、响应文件提交
1.首次响应文件提交截止时间：2026年10月8日09点00分（北京时间）
2.地点：通过广西政府采购云平台在线提交。
本项目为全流程电子化项目，没有现场递交响应文件及现场开标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密响应文件后在首次响应文件提交截止时间前上传至 广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，如在谈判评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。
五、开启
1.首次响应文件开启时间：2026年10月8日09点00分（北京时间）
2.地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.竞标保证金（须足额交纳）：15000元；（交纳注意事项详见供应商须知前附表）。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
3.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
4.网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。
5.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策
6.谈判注意事项：
（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞争性谈判，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA证书办理操作指南）。
（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各供应商抓紧时间办理。
（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在参与电子竞争性谈判过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
7.CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
8.供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。
9.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc28359096]1.采购人信息
名 称： 广西信息职业技术学院
地  址：广西壮族自治区南宁市青秀区东宝路1-1号
联系人：谢老师             联系电话：0771-5872155   
2.采购代理机构信息
名 称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司 
地　址：广西壮族自治区南宁市青秀区枫林路18号广西国控大厦裙楼三层
联系人：谭琦辉、刘雅婷   联系电话：0771-2821389 
3.项目联系方式
联系人：谭琦辉、刘雅婷   联系电话：0771-2821389 


广西建设工程机电设备招标中心有限公司
[bookmark: _Toc26488]                                 2026年9月24日
第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告

	5.1
	是否接受联合体参与: 详见竞争性谈判公告

	5.2
	如接受联合体参与，要求如下：
1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参与竞争性谈判，联合体供应商的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。	
2.以联合体形式参与竞争性谈判的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目竞争性谈判公告“申请人的资格条件”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。
3.联合体参与竞争性谈判的，须提供《联合体参与竞争性谈判协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体响应无效），并将《联合体参与竞争性谈判协议书》放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。	
4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的响应文件作废。		
5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。		
6.联合体参与竞争性谈判的业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（竞争性谈判采购文件另有规定的除外）。			
7.联合体各方均应按照竞争性谈判采购文件的规定提交资格证明文件。

	6.2
	本项目不允许分包。
本项目允许分包：
分包内容：/
分包金额或者比例：/

	7.8
	是否适用支持本国产品：☑是/□否

	12.1.1
	资格证明文件
1.供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.供应商依法缴纳税收的相关材料（截至首次响应文件提交截止之日半年内任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明。从成立之日起到首次响应文件提交截止之日不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（截至首次响应文件提交截止之日半年内任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明。从成立之日起到首次响应文件提交截止之日不足要求月数的只需提供从成立之日起一个月的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.供应商财务状况报告（提供2025年财务状况报告复印件，或者银行出具的资信证明（资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至首次响应文件提交截止之日不超过一年）；供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止之日上一个月的财务状况报告复印件）（除自然人外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.参与竞争性谈判声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位：
①《中小企业声明函》（格式后附）；（除供应商为监狱企业及残疾人福利性单位外，必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
②供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如供应商属于监狱企业的，则必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
③符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）；（如供应商属于残疾人福利性单位的，则必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.竞争性谈判公告中特定资格要求的资格证明材料；（公告如有则必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
9.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。
【注】1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
2.参与竞争性谈判声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	报价文件
1.无串通参与竞争性谈判行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.竞争性谈判报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	
	商务技术文件
1.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.谈判保证金提交凭证；（如要求提交谈判保证金的则必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；
9.供应商认为需要提供的其他有关资料。
【注】1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则做无效响应处理。
2.以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	15.2
	竞争性谈判报价合计金额包括货物价款、配套软件、标准附件、随配附件、备品备件、辅助材料、专用工具、包装、运抵指定交货地点、运输、装卸、完工清场清洁、货到就位、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、售后服务、保险、投标费用、预验收及履约验收及售后服务、人工费、一切税费等全部费用。税费因政策等原因发生变化的，由成交供应商承担。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。（采购需求另有约定的，从其约定）

	16.2
	竞争性谈判有效期：首次响应文件提交截止之日起60天内。 

	17.1
	本项目不收取谈判保证金。
[bookmark: _Toc8224]本项目收取谈判保证金。
谈判保证金（人民币）：详见竞争性谈判公告。
保证金专用银行账号：
开户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司
开户银行：招商银行南宁分行营业部
银行账号：771901423310201
谈判保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金方式，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账；采用支票、汇票、本票或者保函方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效谈判保证金。
相关要求：
1.谈判保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为谈判保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。
2.谈判保证金采用支票、汇票、本票或者保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者保函的复印件作为谈判保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。
3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
【备注】1.首次响应文件提交截止时间后提交的，或者未足额交纳的，或者保函额度不足的，视为无效谈判保证金。
2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人参与竞争性谈判除外）转出的谈判保证金，视为无效谈判保证金。
3.保函有效期短于竞争性谈判有效期的，视为无效谈判保证金。
4.谈判保证金采用保函为有条件保函的，视为无效谈判保证金。

	18.2
	响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

	20.1
	首次响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。
首次响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。

	24.1
	谈判小组的人数：3人。

	25.2
	采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。

	26
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为  0  项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为  3  项。

	
	谈判的顺序：按“广西政府采购云平台”系统的编号顺序。
符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。
参与谈判前，供应商法定代表人或者委托代理人必须向谈判小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）或者护照的其中一项。

	
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同的，按以下原则确定成交候选人的顺序：
☑依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先、节能环保产品累计金额多的优先的顺序排列。
□由谈判小组推荐代表随机抽取。

	28.1
	本项目不收取履约保证金。
本项目收取履约保证金：详见商务条款。
履约保证金递交方式：详见商务条款。
履约保证金退付方式、时间及条件详见商务条款。
【备注】
1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号），采购文件要求成交供应商提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。
2.履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。
3.采用保函的，必须为无条件保函，否则视为无效履约保证金。
4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 
1.委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
2.法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以纸质书面形式。
广西建设工程机电设备招标中心有限公司，
质疑联系人：谭琦辉、刘雅婷；联系电话：0771-2821389
通讯地址：广西壮族自治区南宁市青秀区枫林路18号广西国控大厦裙楼三层
业务时间： 工作日（上午8:00-12:00；下午15:00-18:00）。

	32.1
	1.采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向成交供应商收取。
2.采购代理服务费收取标准：
以项目成交金额为计费额，按本采购文件之供应商须知正文第32.2条规定的收费计算标准（货物类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以收费基准价格下浮20%收取。
3.采购代理服务费专用银行信息：
开户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司
开户银行：招商银行南宁分行营业部
银行账号：7719 0142 3310 201

	33.1
	解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞争性谈判阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体名称制作的印章或供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体名称制作的电子印章。除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞争性谈判专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞争性谈判的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞争性谈判的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
3.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名或者指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章签名的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。
4.本谈判文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
5.自然人参与竞争性谈判的，谈判文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。
6.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。



供应商须知正文
一、总则

1.适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本竞争性谈判采购文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“竞争性谈判”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。
2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效响应处理的条款。
2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；
2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞争性谈判报价。
3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。
4.竞争性谈判费用
竞争性谈判费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞争性谈判结果如何，均应自行承担。
5.联合体参与竞争性谈判
5.1本项目是否接受联合体参与竞争性谈判，详见“供应商须知前附表”。
5.2如接受联合体参与竞争性谈判，具体要求详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857072]5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6.转包与分包             
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]6.1本项目不允许转包。
 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。
 6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
[bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合]7.特别说明
7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。
7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
7.3供应商在参与竞争性谈判活动中提供任何虚假材料,其响应文件按无效响应处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的, 采购人有权单方解除合同，成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通参与竞争性谈判，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者上传提交响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞争性谈判事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出；
（7）供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；
（8）供应商之间约定成交供应商；
（9）供应商之间约定部分供应商放弃参与竞争性谈判或者成交；
（10）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与竞争性谈判；
（11）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。
[bookmark: _Hlk54682620]7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞争性谈判；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
7.7单一产品采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞争性谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，按照前附表第26条规定确定一个参加评审的供应商，其他响应文件作无效处理。
非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理；多家供应商提供的所有产品品牌相同，按前款处理。
7.8.对本国产品的支持政策
7.8.1本国产品标准
“本国产品标准的产品”是指：符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定的本国产品标准的产品。
本国产品标准的产品应当符合以下条件：
在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变；属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途），属性改变不包括以下细微操作：
①为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
②为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
③在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
④简单的上漆、磨光和分装；
⑤其他不属于属性改变的情形；
中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。
①产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：产品在中国境内生产的组件成本/产品总成本≥规定比例；
②产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》（见第七章15.6中的附件）计算；
③中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
特定产品的关键组件和工序在中国境内完成。
①对特定产品，在符合第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求；
②特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求实施前，符合第（一）项和第（二）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
7.8.2本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。本项目是否适用对本国产品的支持政策详见供应商须知前附表。
中华人民共和国缔结或者共同参加的国际条约、协定对政府采购中本国产品政策另有规定的，按照有关条约、协定执行。
7.8.3价格评审优惠既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
价格扣除比例在第四章评审方法及标准中规定。
7.8.4政策执行要求
7.8.4.1产品在中国境内生产的组件成本核算规则：产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。
《中国境内生产的组件成本核算基本规则》
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
1.产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
2.二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
3.产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
4.需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
7.8.4.2证明材料要求：供应商需在竞标文件中对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见竞标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
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二、谈判文件

8.谈判文件的构成
（1）竞争性谈判公告；
（2）供应商须知； 
（3）采购需求；
（4）响应文件格式；
（5）合同文本；
（6）评审程序和评定成交的标准。
9.供应商的询问
供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。
10.谈判文件的澄清和修改
10.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。
10.2采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更首次响应文件提交截止时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。
10.3谈判文件澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当谈判文件与谈判文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
10.4响应文件未按谈判文件的澄清、修改后的内容编制的，其响应文件作无效响应处理。


三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则
供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。
12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。
12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”
12.1.2报价商务技术文件：详见“供应商须知前附表”
13.计量单位
谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
14.竞争性谈判的风险
供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效响应处理，是供应商应当考虑的风险。
15.竞争性谈判报价
15.1竞争性谈判报价应按谈判文件中“竞争性谈判报价表”格式填写。
15.2竞争性谈判报价的内容详见“供应商须知前附表”。
15.3竞争性谈判报价要求
15.3.1供应商的竞争性谈判报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所需竞争性谈判的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所需竞争性谈判的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2竞争性谈判报价（包含首次报价、最后报价）超过所参与竞争性谈判分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效响应处理。
15.3.3竞争性谈判报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。
16.竞争性谈判有效期
16.1竞争性谈判有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
16.2竞争性谈判有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。
16.3供应商的响应文件在竞争性谈判有效期内均保持有效。
17.谈判保证金
17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交谈判保证金。
17.2谈判保证金的退还
未成交供应商的谈判保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的谈判保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 
17.3谈判保证金不计息。
17.4供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还： 
（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的，但在提交最后报价之前退出谈判的情况除外；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）法律法规规定的其他情形。
18.响应文件编制的要求
18.1供应商应按本谈判文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。
[bookmark: _Hlk65832699][bookmark: _Hlk65832569]18.3响应文件须由供应商在规定位置盖公章并签字（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则其响应文件按无效响应处理。
18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。
18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。
19.响应文件的加密、解密
19.1电子响应文件编制完成后，供应商应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。
19.2本项目不接受电子备份响应文件。
20.响应文件的提交
20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。
20.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞争性谈判，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
20.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
20.4电子响应文件提交方式见“竞争性谈判公告”中“四、响应文件提交”。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回
21.1供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
22.首次响应文件的退回
22.1在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版响应文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。
23.截止时间后的撤回
23.1供应商在首次响应文件提交截止时间后书面通知采购人、采购代理机构书面撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其谈判保证金。

四、评审及谈判

24.谈判小组成立
24.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。
24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
25.首次响应文件的开启
25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。
25.2 响应文件解密：采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.2电子交易活动的中止。）
25.3成功解密响应文件的供应商不足3家的，不得谈判。
26.评审程序和评定成交的标准
26.1谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。
26.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.3出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。
27.确定成交供应商及结果公告
27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。
27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。
27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。
27.5成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
除因不可抗力外，成交供应商不与采购人签订合同的，除不予退还其谈判保证金外，若给采购人造成损失，或（并）因此延误采购人教学科研计划的，须依据《中华人民共和国民法典》第五百条、《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》第二十二条、第五十四条规定承担赔偿损失等法律责任，采购人有权将成交供应商的失信行为报财政部门记入诚信档案，以示惩戒。
28.履约保证金
28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。
28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。
29.签订合同
29.1成交供应商在收到成交通知书（书面或电子）后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同（书面或电子）。如成交供应商为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
29.2 签订合同时间：按成交通知书的规定与采购人签订政府采购合同（最长不能超过25日）。
29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，按照本文件之《供应商须知正文》第27.5条的规定执行。
30.政府采购合同公告
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31.询问、质疑和投诉
31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体质疑起算时间如下：
（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（2）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容
32.1代理服务费：代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
32.2代理服务费收费计算标准：
	               费率
金额（人民币）
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注： 
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：
100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元
（ 150 － 100 ）万元 ×1.1%＝ 0.55 万元
合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 （万元）
33.需要补充的其他内容
33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Hlk65857140]33.3本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
[bookmark: _Toc27583]
第三章 采购需求
说明：
1.采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但供应商提供的产品实质上应相当于或优于本《采购需求》中的技术要求。
2.凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在竞争性谈判设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。
3.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商参与竞争性谈判提供的货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件（商务及技术文件）中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则响应文件作无效处理。
4.如供应商参与竞争性谈判提供的产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由供应商自行承担相应法律责任。
5.“实质性要求”是指采购文件中已经指明不满足则竞争性谈判无效的条款，或者不容许负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。未标注“▲”号的非实质性条款要求可允许3项负偏离，4项以上（含4项）负偏离的竞争性谈判无效。
项目所属行业：工业
	序号
	设备名称
	主要技术参数
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	四工位电工电子防静电双层工作台
	1.尺寸：整体1400mm×1550mm×1600mm，第一层工作台面离地高度750mm，第二层离第一层320mm,第三层顶部离二层330mm，二层板宽260mm，三层板宽380mm
2.桌体框架方钢焊接喷塑，桌腿40方钢，钢厚1.0mm
3.桌面板25mm为高密度纤维板，甲醛释放量达E0级及以上，外贴防火板，PVC截面封边，桌面具有耐磨、耐热、耐污、耐火、耐菌、防霉性能，桌面平铺防静电胶皮
4.第三层底部安装有照明灯管，第二层与第一层之间前后两面各安装有2个86型插座
	13
	套
	3750.00 
	48750.00 

	2
	双工位电工电子防静电双层工作台
	1.尺寸：整体1400mm×1550mm×800mm，第一层工作台面离地高度750mm，第二层离第一层320mm,第三层顶部离二层330mm，二层板宽260mm，三层板宽380mm
2.桌体框架方钢焊接喷塑，桌腿40方钢，钢厚1.0mm
3.桌面板25mm为高密度纤维板外，甲醛释放量达E0级及以上，贴防火板，PVC截面封边，桌面具有耐磨、耐热、耐污、耐火、耐菌、防霉性能，桌面平铺防静电胶皮
4.第三层底部安装有照明灯管，第二层与第一层之间前后两面各安装有2个86型插座
	2
	套
	1750.00
	3500.00

	3
	数字示波器
	1.带宽≥100MHz，每通道≥1GSa/s最高实时采样率(双通道同时开启)
2.≥2个模拟通道
3.存储深度：≥64kpts
4.波形捕获率高达：≥8,000 wfms/s
5.时基范围：2ns/div～50s/div
6.触发类型标配：边沿触发、脉宽触发、斜率触发、视频触发
7.交替模式，每通道时基独立可调
8.多种校准信号输出：10Hz、100Hz、1kHz(默认)、10kHz
9.不低于7英寸TFT LCD，WVGA（800×480）
10.水平显示≥16div
11.AUTO定制功能开放/锁定，提高AUTO响应速度
12.外接U盘录制波形数据，支持加载U盘录制数据并回放
13.USB Host、USB Device、Pass/Fail、LAN
	26
	套
	2470.00 
	64220.00 

	4
	函数/任意波形发生器
	1.双通道等性能最大输出频率 20 MHz ，最大输出幅度 20 Vpp
2.采样率≥200MSa/s，垂直分辨率≥16 bit
3.方波最高频率 10MHz ，抖动低
4.丰富的模拟和数字调制功能： AM、FM、PM 、FSK、ASK、PSK 和 PWM
5.支持扫频和脉冲串输出
6.7位硬件频率计功能
7.内置不少于200种任意波形
8.标配 USB Host, USB Device, PowerOutput接口
9. ≥4.3英寸TFT LCD显示屏
	26
	套
	2480.00 
	64480.00 

	5
	直流稳压电源
	1. 额定输出电压:0~32V
2.额定输出电流:0~6A
3.输出功率:192W
4.负载调节率:电压:<0.1%+5mV , 电流:<0.2%+3mA
5.电源调节率: 电压:<0.01%+5mV , 电流:<0.2%+3mA
6.设置分辨率:电压:10mV , 电流:1mA
7.回读分辨率:电压:10mV , 电流:1mA
8.工作基准温度：25°C士5°C
9.设置精确度:电压:≤0.1%+1digit,电流:<0.2%+3mA
10.纹波及噪声(20HZ~20MHz):电压:≤10mVrms , 电流:≤5mArms
11.温度系数:电压:≤300ppm/°C , 电流:≤300ppm/°C
12.显示类型:LED数码管显示
13.电源电压:AC 220V±10%
13.频率:50Hz/60Hz
	26
	套
	4536.00 
	117936.00 

	6
	数字万用表
	1.直流电压：0.1mV～1000V±(0.5%+2)
2.交流电压：0.001V～750V±(0.7%+2)
3.直流电流：0.01μA～10A±(0.8%+3)
4.交流电流：0.01mA～10A±(1.0%+2)
5.电阻：0.12～200M2±(0.8%+2)
6.电容：0.001nF～10000μF±(4%+5)
7.最大显示：3999
	26
	套
	230.00 
	5980.00 
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	放大镜
	1.放大倍率：≥20X
2.镜片直径：标准127mm（5 英寸）±10mm
3.镜片材质：白玻（光学玻璃）：高透、低畸变、倍数精准，长时间观察护眼
4.工作距离（焦距）：约25mm
5.有效视场：直径约12mm
6.输入电源：220V 50Hz（国标三插电源线）
7.适用场景：PCB电路板检修、芯片维修、精密质检
	26
	套
	300.00 
	7800.00 
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	电子显微镜
	1.成像输出分辨率：≥3840*2160
2.图像传感器靶面：不小于1/3英寸
3.像素：≥800万
4.倍率：范围不低于32-202倍
5.视场范围：范围不低于3-20mm
6.信号输出：HDMI+USB
7.拍照：≥6000万像素（差值）
8.功能：提供电脑端专业影像测量软件，支持长度、角度、面积、圆等几何尺寸测量、数据导出
	6
	套
	1030.00 
	6180.00 
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	多功能钻机
	1.产品电压：220V
2.主轴转速：0～2800r/min
3.夹持直径：1.5～13mm
4.产品功率：≥880W
5.主轴行程：≥60mm
6.钻孔能力：钢材钻孔能力≥10mm，实木钻孔能力≥35mm
7.调速档位：不少于6档调速
	2
	套
	1100.00 
	2200.00 
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	焊台
	1.配备可视化数显操作面板
2.按键调节温度，温度范围至少覆盖180-480℃
3.防静电设计，适用于精密电子元器件焊接
4.带自动冷却功能
5.功率≥60W
6.标配一套烙铁头，包含端面宽度不小于 3.5mm 刀头、尖头、马蹄形三种规格烙铁嘴
	26
	套
	675.00 
	17550.00 
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	热风枪
	1.功率：≥580W
2.工作电压：AC 220V
3.温度范围：完整覆盖100～500°C
4风量档位范围：不少于100级
5.风量：≥40L/min(Max)
6.显示类型：LCD液晶显示
	26
	套
	896.00 
	23296.00 
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	焊接工具包
	1. 合金吸锡器：全金属合金活塞、硅胶密封头，吸力持久，防回流，1 个
2.烙铁架：加厚铸铁底座 + 耐高温海绵，黑色，防滑配重，1 个；
3.环保柄十字螺丝批3×75MM：批头S2 合金钢，表面淬火镀硬铬，环保防滑双色绝缘手柄，硬度≥58HRC，1个
4.环保柄一字螺丝批3×75MM：批头S2 合金钢，表面淬火镀硬铬，环保防滑双色绝缘手柄，硬度≥58HRC，1个
5.6寸斜嘴钳：钳身铬钒钢 CR-V 整体锻打，刃口高频淬火，洛氏硬度 60-62HRC，美式省力刃口，双色防滑绝缘手柄，开合顺滑、钳口无间隙，1个
6.外热式电烙铁60W：纯铜加厚发热芯、耐高温云母绝缘、防烫防滑手柄，1个
7.▲所有工具必须为全新原厂正品，提供产品合格证、出厂材质检测说明（S2 / 铬钒钢材质证明）
	26
	套
	300.00 
	7800.00 
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	主板/电池编程器
	1.整机外形：一体化 PCB 主板搭配 ABS 防护外壳，铜基板线路设计，散热稳定
2.显示模块：搭载独立 OLED 液晶显示屏，可实时同步显示电池健康百分比、充放电循环次数、设备工作模式，屏幕参数本地可视化无需外接电脑
3.操作按键：配置实体功能按键，支持批量双工作模式，操作无外接软件依赖
4.供电方式：标准 USB-A 接口独立供电，单机可独立运行，无需搭配编程主机、拓展底座即可完成全部读写操作
5.供电输入：DC 12~24V 宽压输入，输入电流 2~5A，Type-C/DC 双输入接口，可边充边焊
6.储能核心：支持法拉电容储能
7.显示面板：支持中英文双语 LCD 液晶显示屏，实时显示脉冲档位、焊接时长、储能电压、工作模式
8.操作模式：支持双脉冲 / 单脉冲一键切换，覆盖1~40ms 脉冲时长分段可调
9.机身防护：内置过流、短路、超温三重安全保护，连续焊接防过热停机
	26
	套
	900.00 
	23400.00 
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	手机维修实训套件
	1.配套手机维修耗材组件
配套全套手机维修实操耗材，包含精密螺丝刀组、电路板固定夹具、拆机撬棒、真空吸盘、多规格精密镊子、电路板清洗剂、清洁毛刷等全套拆机辅助工具耗材。所有工具采用高硬度合金钢批头、不锈钢镊子，夹具为加厚 ABS 金属复合结构。
2.包含线路板及全部元器件，套件清单包含暗室定时器、拍手声控开关、四路抢答器4060延时定时电路、四位密码锁、红外编码发射器、模拟风扇主机电路、滴水彩灯电路、模拟正反转电路、模拟星三角电路
▲3.须提供完整纸质实训指导书，针对每一类电路配套独立实训章节，内容包含电路原理讲解、元器件识别、规范焊接步骤、电路调试方法、常见故障分析与排查训练，实训内容覆盖下述全部实训能力目标：
（1）暗室定时器电路装调实训
掌握定时类模拟电路规范焊接，理解RC延时控制原理，能用仪器检测电路，排查定时、指示灯等常见故障，养成规范焊接素养
（2）拍手声控开关电路装调实训
熟练焊接声控感应元器件，掌握声电转换触发原理，可调试电路灵敏度，排查误触发、不响应等故障，掌握智能感应电路实操方法
（3）四路抢答器电路装调实训
完成多路数字逻辑电路规范焊接，理解优先锁存工作原理，可逐路调试电路，排查按键、锁存、声光提示等故障，提升多路电路实操能力
（4）4060延时定时电路装调实训
掌握4060定时芯片焊接工艺，理解振荡分频延时原理，可通过参数调节定时时长，排查无振荡、定时异常等电路故障
（5）四位密码锁电路装调实训
熟练焊接矩阵按键与逻辑控制电路，掌握密码比对解锁原理，可检测电路电平，排查识别、解锁、报警异常等常见故障
（6）红外编码发射器电路
掌握光电、高频元器件焊接技巧，理解红外编码载波发射原理，可检测电路工作状态，排查无发射、编码异常等故障
（7）模拟风扇主机电路装调实训
完成风扇主控电路元器件焊接，掌握调速、开关控制原理，可检测供电与控制回路，排查风扇不转、调速失效等故障
（8）滴水彩灯电路装调实训
熟练焊接流水彩灯控制电路，理解循环触发、时序亮灯原理，能调试彩灯闪烁节奏，排查不亮、乱闪、节奏异常等故障
（9）模拟正反转电路装调实训
掌握电机正反转模拟电路焊接，理解换向控制逻辑，可检测回路通断，排查转向切换失灵、无输出、短路等故障
（10）模拟星三角电路装调实训
完成星三角降压启动模拟电路焊接，掌握降压启动、延时切换原理，可调试切换时序，排查启动异常、切换失效等故障
	26
	套
	1600.00 
	41600.00 
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	压屏套装
	1.真空压屏机
▲（1）适配尺寸：最大兼容 ≥12.9 英寸平板 / 手机，支持曲面屏、直屏、折叠屏、iPad 全系、安卓曲面手机
（2）气源要求：外接空压机，标准工作气压 0.4–0.7MPa
2.真空泵
（1）电源：AC220V/50Hz 单相
（2）电机功率：≤0.75kW（0.9HP）
（3）抽气速率：≥20m³/h（50Hz）
（4）极限真空度：≤2mbar（200Pa），贴合无气泡标准真空
（5）转速：≤2800r/min
（6）进气管口径：G1/2 外丝
（7）储油量：0.5L 专用真空泵油
（8）储气缓冲罐：≥8L（稳压，避免真空波动压坏大屏）
（9）标配保护：内置单向止回阀，停机防倒灌油污染屏幕
3.除泡机
▲（1）适用最大屏幕：≤12.9 英寸 iPad、所有曲面手机、折叠屏
（2）供电：AC220V，整机功率 ≥400W（加热 + 气动）
（3）压力调节：0–0.8MPa（0–8KG）自由设定，高压除气泡 / 白边
（4）温控系统：内置加热层，可调 30–60℃，曲面高温软化除泡
（5）时间设定：0–99 分钟数字可调，倒计时自动泄压开盖
4.压缩机
（1）功率：550W 纯铜电机，无油活塞双缸
（2）电压：220V 家用单相
（3）转速：≤1380r/min
（4）额定排气压力：0.7MPa（7Bar），自动启停 0.4–0.7MPa
（5）公称排气量：≤40L/min
（6）储气罐容量：≤8L
（7）气缸规格：≤63.7×10.6mm 双缸，气缸规格满足整机供气稳定需求
（8）噪音：≤60dB 低噪
（9）配套接口：调压阀 + 压力表、快速气动接头
	5
	套
	9000.00 
	45000.00 
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	移动实训录播套装
	1、 实训录显一体机
1.要求设备高度集成化，整体外观小巧便携，主机重量≤2.5kg,厚度≤36mm），支持挂靠在实训推车上，满足实训操作过程中预览、显示切换等操作需求 
▲2.为保证系统性能稳定性与安全性，系统采用纯嵌入式硬件架构和linux系统，高性能低故障的固态硬盘≥256G，主机内含标准硬盘接口，可以按需扩展硬盘空间
3.主机要求内置电池，电池容量≥10000mAH，满状态运行可续航不低于6个小时
4.主机集成触摸屏要求≥14英寸，方便在各种场景下进行操作，具备一键复位功能，确保设备运行的安全性
5.主机要求支持本地音频、网络音频等多种信号接入，同时主机具备多种物理音频接口，支持≥1路line in; ≥1路mic in; ≥1路line out，并支持音频监听、音量调节与音量状态显示
二、录播软件
1.支持嵌入式Linux系统，出厂即内置于实训录显一体机内，满足实训教学过程中的实操演示、实操回看、资源管理等多种应用
▲2.支持老师实训示范教学功能，无缝对接老师实训特写相机、全景相机等机位，实现多角度拍摄效果；支持通过触摸按键实现画面拉近、拉远
3.支持实训摄像机自动、手动聚焦两种模式
▲4.支持单画面、左右画面、画中画等多种布局模式，支持在同一界面显示全景、特写摄像机两个画面
▲5.为便于老师对实训操作进行点评分析，系统应支持学生操作标记功能，老师可以对学生操作正确、错误等进行实时标记，在进行回放点播时，可以通过标记的操作实现快速定位
6.支持老师实训示范教学回看功能，支持按照日期、时间顺序维度列表显示，支持通过内嵌播放器实现快速点播回放，支持全屏播放、进度条拖动快进、音量控制切换等多种播放控制功能
▲7.支持实操回看视频如0.5倍、1倍、1.5倍、2倍的多档播放速度切换功能，针对部分复杂操作，实现慢动作播放，方便学生更加轻松掌握老师操作细节
8.支持全景摄像机、特写摄像机、合成画面视频录制及生成
▲9.支持资源统一管理，能够通过日期选择对应录制视频资源，支持快捷保存到USB存储或者本地硬
▲10.为了确保录制资源的空间的长效应用，支持批量选择删除功能，当存储空间不足时，系统能自动删除最早录制视频文件，确保新的视频文件能够正常录制和存储

三、高清实训摄像机
▲1.采用不低于1/2.8 英寸CMOS, 有效像素≥800万；摄像机自带按键，可直接控制摄像机的变焦、聚焦、亮度等操作
▲2.图像输出支持3840x2160P,1920x1080p,1280x720p等；支持SDI、HDMI、网络、USB等接口实现图像输出，其中HDMI支持最高4K@60信号格式
▲3.镜头焦距≥12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8；数字变焦16X
▲4.最低照度0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
5.快门速度1/30s ~ 1/10000s
6.支持白平衡自动，室内，室外，一键，手动，指定色温
7.支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪
8.信噪比≥ 55dB
9.覆盖范围不低于：水平视场角72.5° ~ 6.9°，垂直视场角44.8° ~ 3.9°
10.支持相机倒装模式
11.支持扩展预置位数量≥255
12.支持POE一线通供电
四、高清实训摄像机系统软件
1.兼任主流系统，支持在Windows 10及以上环境正常运行
2.支持通过网线直连或交换机、路由器等方式进行连接配置
3.支持HTTP、RTSP、PTZ等端口配置
4.支持预置位设置，可设置预置位0-254
5.要求支持50Hz、60Hz刷新率
6.为满足不同场景拍摄效果，支持亮度、饱和度、对比度、锐度、色度等图像效果调节功能
7.要求提供摄像机系统软件著作权证书
五、高清全景摄像机
▲1.采用不低于1/2.8英寸CMOS, 有效像素≥840万
▲2.支持视频编码标准：H.265 / H.264 / MJPEG
3.支持不低于8倍数字变焦
▲4.最低照度0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
5.快门速度覆盖1/30s ~ 1/10000s
6.支持白平衡自动，室内，室外，一键，手动，指定色温
7.支持背光补偿，支持2D&3D 数字降噪
8.支持≥1 路, 3G-SDI；≥1 路, RJ45，10M / 100M 自适应以太网口；支持POE供电模式
9.音频接口≥ 1 路, Line In音频接口
10.USB 接口≥1 路
11.功耗≤12W
六、高清全景摄像机系统软件
1.兼容主流系统，支持在Windows 10及以上环境正常运行
2.要求支持通过网线直连或交换机、路由器等方式进行连接配置
3.支持HTTP、RTSP、PTZ等端口配置
4.支持预置位设置，可设置预置位0-254
5.要求支持50Hz（PAL）、60Hz（NTSC）和拨码优先三种制式
6.为满足不同场景拍摄效果，支持亮度、饱和度、对比度、锐度、色度等图像效果调节功能
7.要求提供摄像机系统软件著作权证书
七、实训推车
1.配置ABS后把手
2.车体底座采用4个3寸高强度防缠绕静音万向医疗轮，两个带刹车
3.底盘采用高强度铝合金结构底座框架支撑，具有高承载能力和稳固性强
4.立柱使用航空铝合金新型复合材料,内部中空设计，可隐藏走线
5.显示器固定架标准Vesa（孔位75*75mm或100*100mm）可以承受≥10KG, 支架俯仰调节≥±30°、左右水平旋转≥90° 
6.配置1.2米活动长摇臂，可悬挂摄像机，并可自由活动至任意位置悬停，升降行程≥500mm 
7.推车自带箱体，标配含有线盘、电源显示面板等配件
8.要求推车箱体支持实时显示电量
9.POE交换机：5口百兆交换机，其中4口支持POE整机输出功率最大57W，单口最大30W 
10.内置UPS ,可满足整套设备不低于6小时的运行
八、指向麦克风
1.指向性：超心型
2.频率响应：覆盖50Hz-16kHz
3.灵敏度：-25dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz) 
4.增益调节：+10dB/0dB/-10dB 
5.输出阻抗：2.2KΩ±30%
九、无线网桥
1.采用不低于Atheros AR9344 同等处理能力
▲2.支持内存不低于64MB DRAM, 8MB Flash 
3.物理接口≥2×10/100M Base-TX (Cat. 5/5E, RJ-45)网口 
4.支持LED指示灯 显示电源、网络连接状态 
5.供电要求 POE, 电源适配器 24V/0.5A 
6.工作协议采用 802.11a/n, TDMA
7.工作频段：5745~5825 MHz（支持频率扩展，扩展范围：4920~6100MHz）
	1
	套
	48000.00 
	48000.00 
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	多媒体教室扩声系统
	一、音箱（一对）
1.10英寸轻量化大功率、长冲程Ferrite低音驱动单元；顺性好，中低频饱满
2.1英寸丝膜高音单元，加装压缩式号角
3.90 °x 60°覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应
4.分频器具有高频保护电路
▲5.箱体采用12 mm优质中密度纤维板，强度高、密度大，可以有效的减少箱体谐振
6.箱体表面采用环保水性漆，防滑、耐磨
7.采用钢质防护网
8.标配有简易安装支架，方便音箱多角度旋转；同时也可以选用三角支架支撑方式使用
▲9.额定/峰值功率：120W /480 W 
10.额定阻抗：≤8 Ω
▲11.特性灵敏度：≤91dB/W/m
▲12.输出声压级：≤112 dB/W/m(Continues)、118 dB/W/12m(Peak)
13.额定频率范围：50 ~ 20000Hz
14.覆盖角度HxV：90ºx60º
15.扬声器单元：LF:1*10 英寸、HF:1* 1.英寸
16.箱体材料：12mm中密度纤维板
17.输入接口：压缩接线柱
18.吊挂点：专用壁架
19.箱体尺寸(mm)：≤545(H) ×342(W)×295(D)
20.重量kg：≤11.0
二、功率放大器
（一）功能描述
1.带两路有线话筒输入接口，两路无线话筒输入接口，三组线路输入接口，三组线路输出接口，两组功率输出接口
2.话筒、线路的音量可独立调节并具有高低音两段均衡
3.本机带有蓝牙和USB播放功能
4.带有一键静音和RS232接口，可实现远程控制
5.功放输出通道中L通道可独立调节输出大小
（二）技术参数
1.带U盘播放（优先播放，格式MP3）和蓝牙播放，带LCD液晶显示屏，四路音源切换按键（带记忆功能），对线路1/线路2/线路3/（蓝牙/U盘）进行切换
2.带2路有线话筒输入（6.35话筒口，+48V幻像电源可切换）、2路无线话筒输入（1路3.5三芯+1路USB，USB可用于2.4G无线话筒供电）、2组立体声线路输入（RCA*4莲花接口）、1路线路平衡输入（凤凰接口）
3.带2组立体声线路输出（RCA*4莲花接口）、1路线路平衡输出（凤凰接口）
4.带1路RS232控制接口、1路一键静音控制接口；
5.话筒和线路音量、高/低音独立可调，带功放L输出通道信号大小调节功能
6.额定功率(RMS)：2×300W  8Ω,2×570W  4Ω 
7.总谐波失真：≤1%
8.线路频率响应：20Hz～20KHz  ±3dB，话筒频率响应：80Hz～16KHz  ±3dB
9.输入灵敏度：300±30mV线路，60±6mV有线话筒，200±20mV无线话筒
10.信噪比：≥82dB                          
11.线路高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，线路低音提衰量（100Hz）：14dB±2dB，话筒高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，话筒低音提衰量（100Hz）14dB±2dB
12.整机高度：≤1U
13.最大功率消耗：1450W
14.额定电源电压：220V/50Hz，电压适应范围：180V-242V
	1
	套
	6350.00 
	6350.00 
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	实训室文化建设
	1.面积≥4平方
2.包括实训室名称牌、实训室门牌号、实训室介绍宣传挂板、一体化教学管理制度挂板、6S管理挂板、区域挂板、室内警告标语、垃圾箱标志、耗材回收标志、清洁区、安全提醒标志等
3.材料包含但不限于亚克力板，PU板，透光软膜，金属边条，辅材等
	1
	套
	2000.00 
	2000.00 
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	综合布线与教室改造
	1.系统集成所需材料要求符合国标标准
2.包含项目组织专业技术场地勘察、专业技术测量及计算，方案设计的整体配合、修改
3.根据甲方要求提供专业的技术方案、专业的技术支持及各版块专业技术服务
4.项目所有货物的仓储、装卸、运输、搬运、上楼、安装、组装以及实施过程中的各项成品、半成品保护
5.项目实施过程当中开孔、开槽、恢复以及所需要的五金、配件、工具、测试仪器、测量器械以及大小型机器机械等
6.含网络跳线、音视频线、线盒、线槽、钉子、胶布等满足本项目弱电需求的线材及辅材
7.实施安装过程要求所有布线均入线盒，大方、美观、整洁，不能裸露在外
8.布线符合国家规范要求，横平竖直
9.货物到达项目的二次运输、二次搬运、安装、调试。
10.拆除原有空调
11.电线、线管材料≥140米
12.室外排烟管路系统：本通风系统为生产线实训室通风工程，主要经排风主管道走房间吊顶接超静音送风机，主风管采用φ200mmPVC风管，每条生产线装1个静音送风机，配控制器，教学管理方便；每条线12个工位，12个排烟口，每工位上有吸风装置，设置1个吸风罩，自由升降，口径150mm，尾部外口径70mm，配有风量开关，可独立控制；静音送风机：流量1500m³/h，转速1300r/min，全压：570Pa，噪音：≤60dB，有多档的风量控制，风机风量可独立控制、调试
	1
	项
	39000.00 
	39000.00 
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	机柜
	1.产品尺寸：约1000*600*600mm 
2.产品容量：不小于18U
3.产品材质：SPCC优质冷轧钢板
4.产品厚度：立柱钢板厚度≥1.5mm，框架钢板厚度≥1.2mm，其他侧板/门板材厚度≥0.8mm
5.产品标准：遵循 19 英寸标准机架安装规范
6.产品承重：静载≥300KG
7.防护等级：达到IP20
8.表面处理：脱脂、磷化、酸洗、静电喷塑处理
	2
	个
	900.00 
	1800.00 
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	电子电路仿真设计开发实验平台
	整体要求：
▲1. 支持自定义仿真精度，可获得不同精度的仿真结果；（提供在线软件功能截图）
2. 支持设置不同的刷新频率，可适应不同的电脑和网络配置；
▲3. 支持以动画的形式实时展示仿真电流的大小和方向；（提供在线软件功能截图）
▲4. 支持元件库拖拉拽搭建电路、运行仿真并查看实验现象；（提供在线软件功能截图）
▲5. 搭建电路时可直接查看元件手册资料，无需额外打开其他页面，方便学习和使用；支持通过鼠标左键或者右键拖动画布，方便学生和老师进行电路搭建；（提供在线软件功能截图）
一、教师端
1. 教学资源管理
1.1教学资源管理支持公共课程库，支持教师浏览公共课程库的各类课程资源，包括基础课程、项目课程、场景实验课程等；
1.2支持引用平台公共课程到个人课程库；支持引用定制课程包，教师可浏览平台提供的定制课程包列表，进入课程包内部后点击添加、确认，即可将整个课程包添加到个人资源，便于批量教学；
▲1.3支持从零开始创建自定义的课程资源，创建课程时，可以设定课程名称、课程难度、课程课时，并可以更换课程的封面；（提供在线软件功能截图）
1.4支持创建课程时上传PPT课件或者视频课件，学生在预习课程时可以在线查看课件和视频，提供多元化的学习资源；
1.5支持创建课程时提供多功能文本编辑框，支持富文本格式编辑实验内容，也可以直接上传文件（如Word、PDF）作为实验内容；
▲1.6支持创建课程时编辑实验电路，教师可以在画布上搭建电路图并编写对应的代码，学生在预习时可以直接查看并跟随练习；（提供在线软件功能截图）
1.7支持在课程详情页关联已创建的作业，学生在学习完课程后可以直接进入关联作业进行练习，实现课程学习与作业练习的联动教学；
1.8支持复制教学资源中心已有的实验课程，在原有课程基础上进行二次编辑和修改，快速创建符合自己教学需求的实验课；
2. 班级与账号管理
2.1支持创建班级，教师可按照年级、专业名称、班号进行设置，系统自动生成规范化的班级名称；
2.2支持创建班级后自动生成班级列表，教师可在班级管理页面查看所有创建的班级、各班级的学生人数、班级成员列表等信息；
▲2.3支持为每个班级生成专属的邀请码，支持分别生成教师邀请码和学生邀请码，教师邀请码用于邀请其他教师注册并加入班级协助管理，学生邀请码用于邀请学生注册加入班级学习；（提供在线软件功能截图）
2.4支持在班级详情页通过输入学生姓名查询并添加已注册的学生到班级，系统会自动匹配学生账号，点击添加即可将学生加入班级；
2.5支持将已有班级的学生移出班级，移出后该学生方可被其他班级添加，便于班级人员调整和转班管理；
2.6支持在班级详情页添加其他教师到班级，便于多位教师共同管理同一班级的教学工作，分担教学任务；
3.作业管理
3.1支持复制已有课程为作业，复制后作业自动关联被复制的课程，无需手动设置关联关系，简化作业创建流程；
3.2支持从零开始创建新作业，教师输入作业名称和作业内容后，自行在画布上搭建电路，自定义作业内容；
3.3支持将我的课程库中的课程或课程包发布至指定班级，发布后班级中的学生即可在课程列表中看到并学习该课程；
3.4支持将作业库中的作业布置至指定班级，布置时可设置作业的截止日期和截止时间，学生需在截止时间前完成并提交；
3.5支持选择性发布作业，教师在布置作业时可选择添加或去除班级中的部分学生，实现分组教学和差异化作业布置；
4. 作业批改与成绩管理
4.1支持教师查看已提交作业学生的基础信息、实验电路图以及学生上传的实验报告；
4.2支持教师可每个学生评定平时分，学生最终得分为作业分数与平时分之和，教师可自行调整分数；
4.3支持查看全班学生的成绩排名，排名页面展示每个学生的学号、姓名、各作业得分、总分以及排名，支持按分数高低排序；
4.4支持按作业维度查看单个作业的学生成绩排名，了解该作业的整体完成情况、学生的得分分布以及未提交学生名单；
4.5支持点击学生姓名查看单个学生所有作业的成绩排名，包括每个作业的得分、提交状态、耗时等详细信息，掌握学生个体学习进展；
5.教学分析
5.1支持热门课程统计分析，可展示课程浏览、学习或引用热度，便于学校掌握课程资源使用情况和教学资源建设成效；
5.2支持分析班级整体学习情况，包括班级课程的学习情况，班级作业的得分耗时情况；
5.3支持作业的深度分析，分析作业耗费时间情况，作业提交时间情况；
5.4支持通过班级维度进行学情分析，可以通过切换班级，查看不同的班级的教学情况；
二、学生端
1. 课程资源
1.1. 支持在课程列表中选择课程进行预习或复习，查看课程视频、课件、实验电路与代码以及关联作业；
1.2. 支持进入实验课的仿真环境，直接运行实验，调整参数，查看实验现象；
2. 电路搭建与仿真调试
2.1. 支持从元器件列表选择并添加或删除元器件；
2.2. 支持点击元件引脚拉出连接线并完成连接；
2.3. 支持运行电路，调整电路中任意元件的参数，通过示波器或者其他仪器仪表查看电路中各部分的波形情况；
3. 作业完成与提交
3.1在电路页面点击运行按钮，学生可按照实验步骤观察实验效果；
3.2支持在作业中上传和删除实验报告；
3.3学生在完成作业内容并提交后，教师即在作业批改页面看到该学生的作业；
3.4已提交的作业支持重新修改并再次提交；
3.5已批改的作业或已过截止时间的作业不再支持提交和修改，确保教学流程规范，保证成绩评定的公平性；
4. 我的项目
4.1支持将已学的课程加入自研项目，进行二次开发和自主学习，学生可以在原有课程基础上进行改进和创新；
4.2支持将课程包内的课程和已完成的作业添加到个人项目中，作为练习素材和参考，便于自主学习和巩固知识；
4.3支持从零开始创建个人项目，创建方式及流程与教师端创建课程类似，包括设置项目名称、编辑电路图等，学生可自行探索和实践。
三、机构管理员端
1.教学资源管理
1.1支持创建平台课程，机构管理员可通过引用平台公共课程进行二次编辑，也可从零开始创建自定义课程，创建的课程会展示在教师端教学资源中心的课程库中，供全机构的教师引用和教学；
1.2仅可删除自己创建的课程，无法删除平台提供的公共课程，确保平台基础资源的完整性和稳定性；
1.3支持创建课程包，机构管理员可通过引用平台课程包或自定义方式创建课程包，便于将多门相关课程打包组织，创建的课程包会展示在教师端教学资源中心的课程包中；
1.4支持对自己创建的课程包内的课程进行删除和增加操作，可灵活组织课程包内的课程结构，添加新课程或移除不需要的课程；
1.5仅可修改课程包内自己创建的课程内容，无法修改平台提供的或其他教师创建的课程内容，实现精细化的权限控制，避免误操作影响他人资源；
2. 机构信息维护
2.1支持更换产品的logo图片，管理员可上传机构自己的logo图片，修改后同步到教师端和学生端的登录页面及平台界面，展现机构品牌形象；
2.2支持修改产品名称，修改后同步更新教师端和学生端显示的平台名称；
2.3支持同步更新浏览器标签页的logo图标，确保机构品牌形象在浏览器标签栏中能一致展示；
2.4支持查看平台授权元件个数，包括当前已使用的元件数量和总授权数量，管理员可掌握机构当前的服务授权情况和剩余使用配额；
3. 班级账号管理
3.1支持管理机构下的所有班级账号，管理员可查看机构内所有班级的列表、班级成员、班级教师等信息，权限覆盖机构内全部班级，不受单个教师管理范围的限制；
3.2支持删除机构下的任意教师账号，管理员可在账号管理页面查看所有教师账号，对离职或不再使用平台的教师账号进行删除，拥有比教师端更高层级的账号管理权限；
3.3支持删除机构下的任意学生账号，管理员可在账号管理页面查看所有学生账号，对离校、转班或不再使用平台的学生账号进行删除，便于管理学生人员流动。
	1
	套
	285000.00
	285000.00
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	电子电路仿真设计开发实验平台仿真资源库
	▲1. 支持仿真元件数量≧100个，至少包含以下内容：（提供在线软件功能截图）
（1）电源类元件≧20个，至少包括：符号端子、直流电压电源、直流电流电源、电池、交流电压源、交流电流源、可调电压源、可调电流源、压控电压源、压控电流源、流控电压源、流控电流源等；
（2）被动元件≧10个，至少包括：电阻器、滑动变阻器、热敏电阻器、光敏电阻器、集成式热敏电阻器、熔断器、热敏电阻器、电容器、电解电容器、可变电容器、电感器、变压器、可变电感器等；
（3）半导体元件≧15个，至少包括：二极管、稳压二极管、光电二极管、三极管（NPN型、PNP型）、MOSFET（N沟道增强型、P沟道增强型、N沟道耗尽型、P沟道耗尽型）、运算放大器、三端稳压器、可控硅、双向可控硅、双向可控硅、双向触发二极管等；
（4）显示输出类元件≧10个，至少包括：灯、LED（共阳、共阴）、RGB LED、蜂鸣器、一位数码管、两位数码管、四位数码管、时钟数码管等；
（5）数字逻辑类元件≧15个，至少包括：与门、或门、非门、异或门、与非门、或非门、同或门、三态输出门、三态输出非门、漏极开路与非门、与门（三输入）、与非门（三输入）、或门（三输入）、或非门（三输入）、D触发器、T触发器、SR触发器、JK触发器等；
（6）芯片类≧25个，包括但不限于：NE555、LM331、LM324、LM358、LM317、LM7805、LM7809、LM7812、LM7815、LM4889、74HC00、74HC02、74HC04、74HC08、74HC10、74HC10、74HC11、74HC32、74HC47、74HC85、74HC86、74HC138、74HC148、74HC153、74HC175、74HC194、74HC283、CD4001、CD4013、CD4017、CD4060、CD4077、CD4511等；
（7）仪器仪表类至少包括：电压表、电压探针、电流表、频率表、示波器、交流电压表、交流电流表、欧姆表、频率表、频率探针、示波器等；
（8）传感器类至少包括：热电偶、光电池、霍尔元件、力应变片、气敏电阻器、湿敏电阻器、磁敏电阻器、干簧管等；
2. 示波器功能需支持实时测量电压波形，仿真波形支持以图片格式下载和保存，支持实时展示对应波形的频率、电压峰峰值（Vp-p）、电压最大值（Vmax）、电压最小值（Vmin）；
3. 仿真资源库的元件需要支持自定义参数，如发光二极管的导通电压、导通电阻、最大电流，当仿真电流超过最大电流时系统应能正确展示对应的过流报警动画；
4. 支持元件库搜索功能，可以进行整个元件库的模糊搜索，查询到相关元件。
	1
	套
	72500.00
	72500.00

	23
	电子电路仿真设计开发实验平台-实训案例资源
	1. 实训案例资源支持部署到云端服务器，通过主流浏览器访问即可使用；
2. 仿真过程中可实时显示仿真时间、理论仿真速度、实际仿真速度和画布刷新率，实际仿真速度可达到真实物理硬件的速度；
▲3. 支持仿真实验课程资源数量≧80节，至少包含以下内容：（提供在线软件功能截图）
（1）电子电路经典基础实验≧10节，至少包括：呼吸灯实验、多谐振荡电路、同相比例运算放大电路、反相比例运算放大电路、基本门电路实验、三人表决器实验、三循环流水灯、文氏电桥震荡电路、NE555方波电路、数码管计数器实验；
（2）基本电路原理实验课程包≧10节，至少包括：基尔霍夫电流定律验证实验、基尔霍夫电压定律验证实验、电阻电路等效变换验证实验、Y型Δ型等效变换电路实验、电压源等效变换实验、电流源等效变换实验、一端口输入电阻验证实验、支路电流法应用实验、网孔电流法应用实验、叠加定理验证实验；
（3）一阶电路和二阶电路的时域分析课程包≧10节，至少包括：RC电路的零输入响应实验、RL电路的零输入响应实验、RC电路的零状态响应实验、RL电路的零状态响应实验、一阶电路的全响应实验、二阶电路的零输入响应实验、二阶电路的零状态响应实验、二阶电路的全响应实验、一阶电路的阶跃响应实验、一阶电路的冲激响应实验；
（4）模拟电路基础实验课程包≧30节，至少包括：二极管的正向伏安特性测量实验、二极管的反向伏安特性测量实验、三极管输入伏安特性测量实验、三极管输出伏安特性测量实验、单管交流放大电路实验、场效应管共源放大电路实验、射级跟随电路实验、两级交流放大电路实验、负反馈放大电路实验、负反馈多级放大器研究实验、直流差动放大电路、同相比例运算放大电路实验、反相比例运算放大电路实验、加法运算电路实验、减法运算电路实验、积分运算电路实验、微分运算电路实验、低通滤波电路实验、二阶低通滤波电路实验、高通滤波电路实验、带通滤波电路实验、矩形波发生电路实验、三角波发生电路实验、锯齿波发生电路实验、电压比较器实验、电压转电流电路实验、电流转电压电路实验、OTL功率放大电路实验、整流滤波与并联稳压电路实验；
（5）数字电路基础实验课程包≧20节，至少包括：二极管开关特性实验、三极管开关特性实验、与门实验、或门实验、非门实验、与非门实验、异或门实验、或非门实验、同或门实验、16-4线编码器实验、138译码器实验、半加器实验、全加器实验、加法器设计与应用实验、数值选择器实验、数值比较器实验、数值比较器应用实验、同步RS触发器验证实验、D触发器验证实验、D触发器应用实验。
	1
	套
	950000.00
	95000.00

	24
	BGA返修台
	1.设备需支持AC220V±10%、50/60Hz供电，整机最大功率为4.5KW，采用三温区分区加热设计
2.可搭载上下热风温区+350×220mm IR红外预热区，采用K型热电偶闭环控温技术，控温精度可达±3℃
3.设备需适配PCB板尺寸范围为20×20mm～350×330mm，适配BGA芯片尺寸范围为10×10mm～40×40mm
	5
	台
	8500.00 
	42500.00 

	25
	BGA封装夹具
	1.需适配FPGA 芯片 BGA 封装外形规格
2.需配置弹性夹持锁紧组件
3.引脚间距：不小于0.8mm
4.主体尺寸：不小于45x35x15mm
5.植球台
（1）适配芯片尺寸2*2mm-61*61mm
（2）芯片厚度0.2mm-6.5mm
（3）锡球直径0.3mm-1.2mm
（4）单颗 BGA 40~90s/片
	5
	套
	780.00 
	3900.00 

	26
	回流焊箱
	1.自定义温控范围：40℃～280℃，设定时长0～480s，升温速率≤3℃/s
2.恒温定时温度：30℃～260℃，恒温定时范围300～9999秒
3.加热方式：红外辐射加热+内置风冷降温
	5
	台
	3800.00 
	19000.00 

	27
	FPGA测试接口板
	1.需支持的FPGA型号：国产主流芯片，包括但不限于EG4X20BGA256
2.测试接口板需适配于数模混合测试
3.适用于FT测试，适配标准封装类型芯片的数字测试板
4.板子最多可配置384路数字通道和64路电源通道
5.单端通道为50Ω阻抗
	1
	台
	5360.00 
	5360.00 

	28
	FPGA应用开发板
	1.采用8位双通道架构，集模拟数据采集+串行数据转换+led状态显示于一体
2.ADC0832采用8bit分辨率，拥有2路模拟输入，支持单端/差分输入模式
3.芯片采用BGA256封装，单Bank支持1.2V~3.3V独立供电
4.采用TAG 调试接口，支持5V供电
5.引出多路通用 GPIO，可配置为输入/输出，支持板子调试
6.FPGA测试开发程序
（1）支持国产主流FPGA开发软件编程开发，对EG4X系类完成程序编译、下载、与仿真
（2）可覆盖 16 路以上核心数字 IO 通路，支持单端输入、输出、高阻三态全工作模式遍历
（3）支持 JTAG 标准配置接口，适配高速量产测试节拍
	4
	块
	3550.00 
	14200.00 

	29
	FPGA芯片下载器
	1.可实现 FPGA、CPLD 器件程序下载、编译调试全流程适配支持包括但不限于EAGLE系列和ELF 系列型号芯片
2.采用SRAM在线配置，掉电失效
3.支持宽参考电压1.2V~3.3V,带静电防护
4.最高可支持6M下载速度
	4
	个
	500.00 
	2000.00 

	30
	FPGA芯片
	1.55nm低功耗工艺，配备1.96万LUT、29个18×18硬件乘法器、1088Kbit片上存储，可覆盖采集控制与小型信号处理需求
2.8 组独立电平IO Bank，共187个通用IO、90对LVDS差分对；内置8通道12位1MSPS SAR型ADC硬核，可简化外围硬件设计
3.集成4路独立PLL，支持倍频、分频与动态相位调整，搭配16路全局低歪斜时钟网络，适配多时钟域系统
4.支持SPI主动配置、从动串行/并行、JTAG等5种加载方式，最高配置速率66MHz
	50
	颗
	50.00 
	2500.00 

	31
	植球配件和钢网
	1.标准封装，1.0mm间距，256个焊盘，开孔与芯片焊盘一一对应
2.采用0.4mm/0.5mm锡球，完美适配1mm球距的BGA256芯片
3.BGA植球台卡槽最小可夹4mm*4mm，最大可夹45mm*45mm；同时具有自动定心，四定位孔定位和螺旋盘转动对其等功能
	4
	套
	2000.00 
	8000.00 
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	无人机装配实训套件
	▲1.机体套装：碳纤维450+脚架，1套
2.减震附件：减震+GPS支架+电源，1套
3.电池：3S锂电池，容量不低于5300MAH，1块
4.充电：A400充电器，1个
5.其他附件：电池扎带魔术贴BB响
6.遥控系统：12 通道及以上工业级航模遥控器 + 配套接收机，通信稳定、抗干扰，满足实训远距离操控
7.动力系统：适配450机架标准螺旋桨，2对
8.工具：cellmeter7测电器、1.5/2.0/2.5/3.0内六角螺丝刀、多合一夹持钳子、5.5mm套筒、迷你棘轮扳手、镊子、框式金属条水平尺各1套
	28
	套
	2000.00 
	56000.00 
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	无人机故障检修实训套件
	1.电机类型要求为无刷电机，定子尺寸≥23mm，kv值≥1000KV
2.电调类型要求为无刷电调，持续工作电流≤30A,支持最大瞬间电流≤40A
3.动力电池类型要求为锂电池，容量≥2200mah
4.遥控器通道数不少于8个；支持宽电压输入,至少支持SBUS、PWM信号输出,传输速率不小于38kbps,遥控系统具备信号发射指示灯，调制模式至少支持GFSK模式,且遥控器至少具备三段开关不少于1个，二段开关不少于1个
5.飞行模式至少支持定点模式、定高模式、任务模式和返航模式
▲6.传感器模块至少包含空速传感器模块、磁罗盘传感器模块、气压高度计模块、磁罗盘与加速度计模块、陀螺传感器模块、陀螺与加速度计传感器模块、CAN总线模块、声音报警模块、七彩指示灯模块、低压差供电模块、飞行数据存储模块、电平转换模块、参数存储模块、主控制器模块、输入输出控制器模块；外设串口至少包含：数传串口、RTK串口、GPS串口、外置罗盘、光流串口、TFMINI串口
7.至少具备磁罗盘异常修正、单参数调节、多传感器融合、超快速二次开发功能,飞控内部要求集成蜂鸣器，免于外接蜂鸣器模块
8.无人机维修实训平台至少要求在检测面板上设置电源安全开关，保障产品使用过程中的安全性；能够还原四旋翼无人机系统构成，要求能够直观展示无人机内部线路的连接方式
▲9.故障设置面板为锁扣抽拉式设计,至少设置动力电源故障开关、分电板故障开关、接收机故障开关、飞控供电故障开关、电机供电故障开关、电机信号故障开关、电机缺项故障开关、电机转向故障开关,开关可同时设置多种不同的无人机故障，故障可通过开关进行恢复复原
▲10.至少支持以下故障检测：
（1）无人机配电系统故障检测实验：通过设置使无人机动力电源供电产生故障
（2）无人机电源管理模块故障检测实验：通过设置使无人机电源系统中电源管理模块产生故障
（3）无人机通讯系统故障检测实验：通过设置使无人机遥控系统与接收机通讯产生故障
（4）无人机电机缺项故障检测实验：通过设置使电机供电输入缺项产生故障
（5）无人机电调信号故障检测实验：通过设置使无人机电调信号通讯产生故障
（6）无人机电调供电故障检测实验：通过设置使电调供电输入产生故障
（7）无人机动力系统综合检测实验：通过设置将无人机动力系统的不同故障进行同时设置使产生系统综合故障
（8）无人机飞控故障检测实验：通过设置使飞控产生故障。
（9）无人机系统综合故障检测实验：通过设置不同位置模块故障使整个系统产生综合故障
11.故障点设置至少能够展现真实故障情况的发生以及检测维修；至少能够实现对无人机系统部件进行功能检测
	1
	套
	18000.00 
	18000.00 

	34
	四旋翼无人机飞控原理教学实训套件
	1.飞控系统主控运算性能不低于STM32F427，配套协处理器性能不低于STM32F100，实现任务分层调度
▲2.实验箱内，集成可升降支架，偏航范围覆盖360°，俯仰、横滚调节范围均不小于±30°
3.传感器配备：
三轴加速度计/陀螺仪/磁力计；气压计；两个三轴加速度计；两个三轴陀螺仪两个磁罗盘(一个内置一个外置)；高灵敏度GPS接收机；超声波传感器；激光测距传感器；电流电压计
4.配置不少于3路状态LED灯，不少于三个功能按键
5.至少1路可调模拟电压输入
6.板载OLED液晶显示屏，实时输出传感器、姿态数据
7.带有一个仿真接口及不少于二个USB接口
8.集成无线数传模块，可以与地面站或测控计算机通讯
9.配套标准的遥控器，可控制四旋翼无人机
10.标配≥4G容量SD卡（用于记录数据和开发）
11.尺寸：约400mm*400mm*160mm
12.供电：AC 220V 50Hz
▲13.实验项目和内容：
陀螺仪实验、加速度计实验、磁力计实验、气压高度实验、超声波实验、激光高度测量实验、GPS实验、电流电压检测实验、电机控制实验、姿态测量实验、姿态解算实验、PID反馈控制实验、基于双闭环PID的无人机姿态控制实验、无人机姿态控制原理实验、模拟飞行实验（投标时至少提供3个实验软件截图）
▲14.交付时需要提供不少于300页的实验指导手册
	4
	套
	34850.00 
	139400.00 
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	无人机通信原理教学实训套件
	一、性能参数
▲1.频率范围：70MHz～6GHz
2.本振精度：≤2 ppm
3.最大输出功率：≤10dBm
4.最大输入功率：≤-15 dBm
5.增益范围：≤0～37.5 dB
6.增益步进：≤1dB
7.最大实时带宽：≤56MHz
8.噪声系数：≤8dB
二、软件
1.无人机通信基础实验：理解无人机数据传输的基本原理和技术，掌握不 同调制解调方法在无人机通信中的应用，学习数据传输的可靠性和效率提升方法，实现无人机与地面站之间的稳定数据通信，包含以下实验：
（1）信号及频谱认知实验
（2）无线信号认知实验
（3）信道实验
（4）AM调制解调实验
（5）FM调制解调实验
（6）QPSK双机收发实验
（7）WIFI接收实验
▲2.无人机图传通信实验：无人机图传通信实验涉及音频、图像和视频的编 解码与传输，实验将帮助学生了解和掌握音频、图像和视频信号的编解码 技术及其在无人机通信中的应用，提升对多媒体通信系统的理解和实际操作能力，包含以下实验：（投标时至少提供2个实验软件截图）
（1）音频编解码实验
（2）图像编解码实验
（3）视频图像传输实验
▲3.无人机网络通信实验：无人机网络通信实验涉及多种通信技术和频段，实验将帮助学生了解和掌握不同频段和通信技术在无人机网络通信中的应用，提升对无线通信系统的理解和实际操作能力，包含以下实验：（投标时至少提供2个实验软件截图）
（1）数字带通传输实验
（2）宽带调频(WBFM)实验
（3）4G通信实验
（4）433M数据收发通信实验
▲4.交付时需要提供不少于250页的实验指导手册
5.设备满足《中华人民共和国无线电管理条例》，实验系统最大输出功率 10dBm、输入限值 - 15dBm，增益 0–37.5dB 可调，学生不可超规范发射
	2
	套
	55000.00 
	110000.00 
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	飞行训练防护网笼
	▲1.采用高强度尼龙无节网，网孔≤100mm×100mm，丝径≥3.0mm，抗冲击、耐老化
2.框架为工业铝型材，整体尺寸约 3m×4m×2.5m（可根据实际需求调整），模块化可拆装
3.含防护门、支撑与固定配件，满足室内无人机安全实训与防撞隔离要求
	1
	套
	5130.00 
	5130.00 
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	无人机动力系统测试平台
	1.设备尺寸≥370*370*455，具备笼式防护设置
2.最大拉力：2.5KGF，螺旋桨最大直径：13 inch
3.典型应用：2216 电机配 9 寸桨，1kg 拉力
4.电压量程：6~28V
5.电压精度：0.1%+0.1% FS
6.电流量程：0~50A
7.电流精度：0.1%+0.1% FS
8.设备电源：DC 20A MAX
9.扭矩量程：1N·M
10.扭矩传感器精度：0.2%+0.2% FS
11.工作环境温度：0~40℃
12.温度分辨率：0.1℃
13.测试电机尺寸：2205-2216 系列
14.设备重量≤12kg
	1
	套
	24500.00 
	24500.00 

	38
	无人机分压板焊接实训套件
	▲1.PCB中心板空板：1个
2.飞控供电端子：1个
3.XT30电源插头：4对（公+母）
4.XT60电源插头：1个
5.5V供电模块：1个
6.F450机架套件：1套
7.热缩管：1套
8.电源线：红黑各1米
9.杜邦线（母-母）：1套
10.扎带：1套
11.魔术贴：1套
	26
	套
	2000.00 
	52000.00 

	39
	无人机电调焊接实训套件
	1.3.5mm香蕉头套装：12对（公+母）
2.电调：4个
（1）工作电流：30A:持续电流30A，峰值40A/10S
（2）电压：支持2-6S供电
（3）重量：单个11.65G
（4）尺寸：可以放进16*14的碳管内
▲3.无刷电机：4个
（1）机身规格：22mm（定子直径）×12mm（定子高度）
（2）电机KV值：980
（3）最大连续电流：20A（持续30秒）
（4）最大连续功率：330W
（5）转子直径：27.5mm
（6）电机长度（不含轴长）：40mm
（7）支持锂电节数：3-4S
（8）建议使用电调：20-40A
4.接线端子、连接配件
	26
	套
	2000.00 
	52000.00 

	40
	无人机飞控板焊接实训套件
	1.协处理器：1个，飞控核心运算单元，完成姿态解算
2.主控：1个，飞控核心运算单元
3.3轴加速度：2个，分别输出机身线性加速度数据
4.3轴磁传感器：1个，采集地磁场数据，提供航向角度基准
5.3轴数字陀螺仪：实时捕捉飞行器滚转、俯仰、偏航三轴角速度
6.气压计：1个，采集大气压强换算相对高度
7.通信接口元件：1个，用于固件烧录、电脑上位机连接、实时调试数据回传、供电调试；
▲8.交付时提供飞控板原理图和BOM表。
	5
	套
	2500.00 
	12500.00 

	　
	合计
	　
	　
	　
	　
	1596332.00 




	商务要求

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起25日内。

	▲交货时间及地点
	交货时间：合同签订后30日内全部完成设备的供货并安装调试完毕。
地点：采购人指定地点。

	▲货物安装及验收
	1.安装工程师对本响应文件中承诺的性能指标须逐项演示给用户，所有验收指标要求一次完成。
2.安装、调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解设备的操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真给予正确完整的和回答。
3.要求竞标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。成交供应商应提供货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为货物验收标准；本项目验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。
4.成交供应商提供的产品不满足响应文件承诺、验收不合格的，采购人有权解除合同并追究该供应商的法律责任。
5.采购人对产品验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，验收费用由成交人支付，同时追究成交人法律责任并要求成交人赔偿相关损失，并将竞标人弄虚作假的情况报政府采购监督管理部门，由政府采购监督管理部门按照《中华人民共和国政府采购法》及相关规定对其进行处罚。

	▲质量保证要求
	1.供应商应明确承诺：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，货物验收合格后，自安装验收合格之日起质保期不少于1年（分项有更高要求的按分项要求的质保）。质保期内非人为损坏上门维修、免费更换所有故障零配件，并免费提供硬件的安全性改版升级和技术支持，确保设备正常运行。
2.质保期所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备运行要求。
3.质保期内，成交供应商负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。
3.质保期内每年提供 1 次设备检查保养服务(使用专业检测设备)，每次保养及维修均需提供双方签字确认的保养服务工单或维修工单。
4.质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按供应商实际承诺执行。

	▲售后服务要求
	1.免费提供仪器操作及维护，培训课程有基础理论、使用操作、日常维护、应用方法等内容组成。
2.维修过程中所需零配件成交人在接到通知后最长不超过 3天必须送达采购单位。
3.竞标货物的售后服务必须由成交人直接负责，售后工作由成交人和设备原生产商直接协调。保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务，提供软件终身免费升级。
4.提供 7×24 小时电话或电子邮件服务，成交人接到采购单位的通知后立即响应，在 1 小时内做出明确响应和安排，在 6 小时内做出故障诊断报告，如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在 12 小时内到达现场，8 小时内解决问题，以保证设备正常运行，并承担一切相关费用。

	▲履约保证金收取及退付
	1.成交人于合同签订前按成交金额的  5  %(金额：元)成交通知书发出7个工作日内，成交供应商须向采购人提交履约保证金。成交供应商不按时交纳履约保证金，视为成交供应商自行放弃成交资格。（若成交供应商被认定为中小企业的，中小企业缴纳数额为成交金额的2%）。
2.递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。
3、履约保证金退付方式、时间及条件：在质保期内乙方提供的服务符合合同约定，质保期满后无质量问题并按照合同约定完成合同所有服务，乙方向甲方申请办理退付手续，甲方在收到完整且合格的退付申请资料后15个工作日内以银行转账方式原路退还乙方（不计利息）。涉及违约的违约金和损失赔偿从履约保证金中扣减，履约保证金不足以支付违约金、赔偿损失的，乙方仍应承担相应的违约赔偿责任。
[bookmark: _Hlk19106598]4、履约保证金指定账户：
开户名称：广西信息职业技术学院
开户银行：农业银行南宁青年国际支行
银行账号：20023301040009198
转账备注（必填项）：xxx项目履约保证金

	▲付款方式
	（1）签订合同后十个工作日内，甲方支付乙方合同总金额的30%（金额：元）做为预付款。
（2）提交服务成果验收合格后，在10个工作日内，支付剩余总金额的70%（金额：元）。
（3）乙方在申请款项时，应按国家相关规定向甲方开具相应金额的正式发票，乙方逾期提供发票的，甲方有权延期付款且不视为违约。

	▲其他要求

	1.要求供货产品是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。提供设备使用培训、操作技能训练等；提供相关设备说明书、管理和配置指南手册、使用手册和故障定位/排除指南手册等。
2.本项目实行总价包干制，报价合计金额包括货物价款、配套软件、标准附件、随配附件、备品备件、辅助材料、专用工具、包装、运抵指定交货地点、运输、装卸、完工清场清洁、货到就位、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、售后服务、保险、投标费用、预验收及履约验收及售后服务、人工费、一切税费等全部费用。税费因政策等原因发生变化的，由成交供应商承担。合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。
3.成交供应商承担货物交付验收前的运输、安装等作业工人人身、设备安全责任。验收前，如果设备丢失、因供应商自身原因及第三方原因导致损坏，成交供应商应自行负责并承担不能交付货物的责任。
4.本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞争性谈判，如有此类产品参与竞争性谈判的按无效响应处理。
5.本项目的核心产品为：手机维修实训套件、电子电路仿真设计开发实验平台、四旋翼无人机飞控原理教学实训套件




附件1：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	★A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值
及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。
附件2：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：
上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
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[bookmark: _Toc3333][bookmark: _Hlk68601507]第四章  评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认谈判文件
由谈判小组确认谈判文件。
2.资格审查
2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前
（3）查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。
（4）信用信息使用规则：信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。
2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：
（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；
（2）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（3）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；
（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。
2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。
3.符合性审查
3.1由谈判小组对资格审查的合格的供应商的响应文件进行竞争性谈判报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。
3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖供应商公章。
3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。
3.5商务技术报价评审
在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效响应处理：
（1）商务技术评审
1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；
2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 
3）提交的谈判保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交谈判保证金；
4）响应文件中的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效。
5）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
6）未对竞争性谈判有效期作出响应或者响应文件承诺的竞争性谈判有效期不满足谈判文件要求；
7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；
8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；
9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
10）属于“供应商须知正文”第7.4条的情形的；
11）技术要求中标“▲”的条款发生负偏离或允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
12）虚假响应，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；
[bookmark: _Hlk71704147]13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）响应方案或明确不允许提供备选（替代）响应方案时，供应商提供了备选（替代）响应方案的；
14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
15）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
16）未响应谈判文件实质性要求；
17）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。
（2）报价评审
1）响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞争性谈判报价表”的；
2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；
3）供应商未就所参与竞争性谈判分标进行报价或者存在漏项报价的；供应商未就所参与竞争性谈判分标的单项内容作唯一报价的；供应商未就所参与竞争性谈判分标的全部内容作完整唯一总价报价的；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
4）竞争性谈判报价（包含首次报价、最后报价）超过所参与竞争性谈判分标规定的采购预算金额或者最高限价的；
5）竞争性谈判报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理；
6）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的最后报价超过所参与竞争性谈判分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；
7）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。
3.7竞争性谈判方式采购的货物、服务项目，竞争性谈判过程中提交响应文件或者经评审实质性响应文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据竞争性谈判文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认。
3.8通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。
4.谈判程序
4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”第26条确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以电子谈判记录形式同时通知所有参加谈判的供应商。
4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以电子回函的形式重新提交响应文件，并由其法定代表人或者委托代理人签字或者加盖供应商公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内以电子回函的形式重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效响应处理。
4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
5.最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内以电子文件形式提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，除本章第3.7条外，否则必须重新采购。
5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内以电子文件形式提交最后报价。
5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。
5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效响应处理。
5.6谈判小组收齐某一分标最后报价后或达到规定时间后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。
5.7响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 
5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效响应处理时，谈判小组应当告知有关供应商。
5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
5.11政府采购异常低价审查
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：
1)最后报价低于全部通过符合性审查供应商投标最后报价平均值50%的，即最后报价＜全部通过符合性审查供应商最后报价平均值×50%；
2）最后报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最后报价50%的，即最后报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标最后报价×50%；
3）最后报价低于采购项目最高限价45%的，即最后报价＜采购项目最高限价×45%；
4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对最后报价价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，最后报价应当将其作为无效响应处理。
6.最后报价政府采购政策性扣除
6.1评标价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
6.2政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》的规定，调整对小微企业的价格评审优惠幅度，供应商属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对竞争性谈判报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1 - 扣除比例）。
6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。
6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.5除上述情况外，评审价＝最后报价。


二、评定成交的标准
7.成交候选人推荐原则
谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐）,并编写评审报告。



[bookmark: _Toc27214]第五章 响应文件格式


[bookmark: _Toc71365382][bookmark: _Toc71366060]一、资格证明文件格式
1.资格证明文件封面格式： 
                                                  

响  应  文  件

资  格  证  明  文  件


项目名称：
项目编号： 
所竞分标（如有）：
供应商名称：


年    月    日

2.资格证明文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
 

















3.供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。


        法定代表人或者委托代理人签字：                    
供应商（公章 ）：                               
日期：     年  月  日

供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。






              法定代表人或者委托代理人签字：                   
供应商（公章）：                
        日期：     年  月  日

参与竞争性谈判声明

致：（采购人名称）：
我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞争性谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其参与竞争性谈判的产品和服务，我方就本次参与竞争性谈判有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
（4）响应谈判文件规定的竞争性谈判有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编码：    
电话/传真：                         电子函件：                 
开户银行：                           账号/行号：           
8.我方若参与竞争性谈判成功，将采取      （汽车、火车、飞机等）方式运输货物。
9.我方若参与竞争性谈判成功，除非发生不可抗力，承诺与采购人及时签订《合同书》。如果放弃，自愿按照本文件之《供应商须知正文》第27.5条的要求承担法律责任和失信惩戒。
10.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
    注：如为联合体参与竞争性谈判，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则响应文件按无效响应处理。

法定代表人（签字）：                                                          
供应商（公章）：                                          
                      日期：      年  月  日
联合体参与竞争性谈判协议书

      （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞争性谈判。现就联合体参与竞争性谈判事宜订立如下协议。
1. 	   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞争性谈判活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞争性谈判项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 	份，联合体成员和采购人各执壹份。
注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附联合体协议签订授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（公章）：                
法定代表人或者其委托代理人（签字）：                

联合体成员名称（公章）：               
法定代表人或者其委托代理人（签字）：               

联合体成员名称（公章）：                 
法定代表人或者其委托代理人（签字）：              
……
日期：     年  月  日 
其他文书、文件格式
[bookmark: _Toc71366061][bookmark: _Toc71365383]中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：                    
日 期：     年  月  日

注：
享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（公章）：                    
日  期：     年  月  日



注：
请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。



二、报价商务技术文件格式 
1.报价商务技术文件封面格式
                                                   


响  应  文  件

报价商务技术文件


项目名称：
项目编号： 
所竞分标（如有）：
供应商名称：

年    月    日

2.报价商务技术文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。


无串通参与竞争性谈判行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通参与竞争性谈判的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者上传提交响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理参与竞争性谈判事宜；
3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者参与竞争性谈判的报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞争性谈判报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞争性谈判；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（公章 ）：                  
                              日期：     年  月  日
竞争性谈判报价表

项目名称：                项目编号：                分标（如有）：            
供应商名称：                                    
货币单位：人民币元
	序号
	货物名称
	品牌
	型号（与铭牌一致）
	生产厂家
	产地
	数  量①
	单位
	单  价
②
	竞争性谈判报价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币大写）                              元整（小写）¥          

	交货时间：合同签订后    日内全部完成设备的供货并安装调试完毕。



注: 
1.竞争性谈判报价表中“货物名称、数量、单位、品牌、型号、生产厂家、产地”必须如实填写完整，定制产品在型号栏中填写“定制”。填写有缺漏的，其响应文件按无效响应处理。
2.所填写的型号与货物铭牌一致。
3.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
4.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。
5.谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。
6.如为联合体参与竞争性谈判,“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）
7.如为联合体参与竞争性谈判,盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。
8.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

法定代表人或者委托代理人（签字）：                                       
供应商（公章）：                           
日期：     年  月  日

法定代表人身份证明

供应商名称：                                                        
地    址：                                                          
姓    名：                        性      别：                      
年    龄：                        职      务：                      
身份证号码：                                                        
系    （供应商名称）   的法定代表人。
特此证明。



附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（公章）：               
日期：     年     月     日

注：
自然人参与竞争性谈判的无需提供，联合体参与竞争性谈判的只需牵头人出具。


授权委托书
（非联合体参与竞争性谈判格式）
（如有委托时）

致：（采购人名称）：
我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞争性谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                     法定代表人（签字）：                                       
委托代理人身份证号码：                                                 
                                
                         供应商（公章）：                                       
                         日期：     年  月  日

注：
1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织参与竞争性谈判时“我方”是指“我单位”，自然人参与竞争性谈判时“我方”是指“本人”。


授权委托书
（联合体参与竞争性谈判格式）
（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体参与竞争性谈判协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
    附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件
牵头人法定代表人（签字）：
牵头人（公章）：             
日期：     年  月  日

被授权人（签字）：                   
日期：     年  月  日

注：
1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
3.法人、其他组织参与竞争性谈判时“我方”是指“我单位”，自然人参与竞争性谈判时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式
（注：按采购需求具体条款修改）

采购项目编号：                 
采购项目名称：                 
分标号：                       
	项目
	谈判文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：
1.说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。



法定代表人或者委托代理人（签字）：                    
供应商（公章）：                                   
日期：     年  月  日


货物配置清单
项目名称：                  
项目编号：                  
所竞分标（如有）：                 
	序号
	货物名称
	品牌
	型号
	生产厂家
	产地
	数量
	单位
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
以上货物配置清单中“货物名称、数量、单位、品牌、型号、生产厂家、产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，定制产品在型号栏中填写“定制”。填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量、单位、品牌等必须与“竞争性谈判报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。	



             法定代表人或者委托代理人（签字）：              
供应商（公章）：                               
日期：     年  月  日






技术要求偏离表
采购项目名称：                 
采购项目编号：                 
分标号：                       
	序号
	货物名称
	技术要求
	竞争性谈判响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：
1.说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据其参与竞争性谈判设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.供应商认为其竞争性谈判响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在响应文件中提供参与竞争性谈判产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4.如技术偏离表中的竞争性谈判响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。


      法定代表人或者委托代理人（签字）：                  
供应商（公章）：                               
日期：     年  月  日


如供应商提供的产品属于本国产品，按以下格式提供关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

单位名称（公章）：                   
日  期：     年    月    日

注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                

签字（签章）：                                    公章：                  
日期：     年  月  日

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            
邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            
邮编：           
联系人：                                                联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
采购文件公告：是/否公告期限：                                                       
采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
                                                                                        
法律依据：                                                                                       
                                                                                         
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 

签字（签章）：                                       公章：            

日期：         年  月  日                                                         

说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
[bookmark: _Toc27857]第六章 合同文本

一般货物类
项目名称：
合同编号：GXZC2026-J1-000***-****
采购人（甲方）： 广西信息职业技术学院                      
供应商（乙方）：   
项目编号：GXZC2026-J1-000***-****
签订地点：                         
本合同为中小企业预留合同：（是□/否□）

[bookmark: _Hlk55381736]
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条　合同标的
1.供货一览表
	序号
	标的名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	产地
	数  量
	单位
	单  价
（元/人民币）
	单项合计（元/人民币）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币大写）                             （小写）¥          .**


2.合同合计金额包括货物价款、配套软件、标准附件、随配附件、备品备件、辅助材料、专用工具、包装、运抵指定交货地点、运输、装卸、完工清场清洁、货到就位、安装、调试、检验、技术培训、技术资料、售后服务、保险、投标费用、预验收及履约验收及售后服务、人工费、一切税费等全部费用，甲方不再支付合同合计金额以外的其他费用。
第二条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与采购文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到采购文件规定或者响应文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。
2.乙方应按采购文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装、运输和签收
1.乙方提供的货物均应包装完整，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输：         。
3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：甲方不接受损耗。
4.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
5. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
6.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或者货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
7.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达，甲方清点货物后签收，货物签收不作为最终验收合格的依据。
第五条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训：根据甲方要求开展。
3.培训时间、地点：甲方指定。
第六条　调试、交付和验收
1.交货时间：合同签订后    日内全部完成设备的供货并安装调试完毕。
交货地点：甲方指定地点。
2.乙方提供不符合采购文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方提供不符合招标文件要求或提供虚假承诺、虚假检测报告等虚假材料的，甲方有权拒绝验收并认定乙方违约，甲方有权单方面解除合同，乙方承担所有责任和费用，甲方保留进一步追究责任的权利。
4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在5个工作日内补齐，否则视为逾期交货。
5.乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
6.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
7.乙方应当在到货并安装、调试完毕后，达到验收条件时以书面形式提请甲方进行验收，甲方应在收到乙方书面验收请求后7个工作日内组织开展履约验收（预验收）。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执壹份。甲方使用单位预验收及甲方履约验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。
8.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收费用由乙方承担。
9.预验收未通过或者履约验收未通过的，应限期整改或进行退换货处理，整改完成后重新组织履约验收。整改后仍不能通过验收的，依法追究相关责任。
10.在验收过程中发现乙方有违约情形，可暂缓资金结算，待乙方违约情形整改后，方可办理资金结算事宜。
11.甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。
12.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收过程所产生的一切费用均由乙方承担。
13.货物在验收合同交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.本合同的验收条款与采购需求商务条款中的货物验收条款互为补充。
第七条　付款方式
（1）签订合同后十个工作日内，甲方支付乙方合同总金额的30%（金额：元）做为预付款。
（2）提交服务成果验收合格后，在10个工作日内，支付剩余总金额的70%（金额：元）。
（3）乙方在申请款项时，应按国家相关规定向甲方开具相应金额的正式发票，乙方逾期提供发票的，甲方有权延期付款且不视为违约。
第八条　履约保证金
1.成交人于合同签订前按成交金额的  5  %(金额：元)成交通知书发出7个工作日内，成交供应商须向采购人提交履约保证金。成交供应商不按时交纳履约保证金，视为成交供应商自行放弃成交资格。（若成交供应商被认定为中小企业的，中小企业缴纳数额为成交金额的2%）。
2.递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。
3、履约保证金退付方式、时间及条件：在质保期内乙方提供的服务符合合同约定，质保期满后无质量问题并按照合同约定完成合同所有服务，乙方向甲方申请办理退付手续，甲方在收到完整且合格的退付申请资料后15个工作日内以银行转账方式原路退还乙方（不计利息）。涉及违约的违约金和损失赔偿从履约保证金中扣减，履约保证金不足以支付违约金、赔偿损失的，乙方仍应承担相应的违约赔偿责任。
4、履约保证金指定账户：
开户名称：广西信息职业技术学院
开户银行：农业银行南宁青年国际支行
银行账号：20023301040009198
转账备注（必填项）：xxx项目履约保证金
第九条  税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。合同执行期间税费发生变化的，由乙方承担。
第十条  质量保证、售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件要求、响应文件承诺和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.乙方应按采购文件规定的设备和软件性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
如果双方不能就上述第（1）、（2）项达成协议，则甲方有权单方选择第（3）项方式。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其他具体约定事项（见合同附件）。
4.乙方除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为甲方提供技术支持，包括质量保证期外的技术指导。
5.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
6.超过质量保证期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。
7.货物质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期不少于*年（质量保证期自货物验收合格之日起计。分项货物或配置有明确要求的按分项要求；生产厂家承诺的质量保证期更长的按生产厂家的承诺；乙方响应文件承诺更优的，以乙方响应文件承诺为准）。
第十一条　违约责任
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处理；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应按合同金额20%向甲方支付违约金并赔偿甲方经济损失。                                       
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任（包括但不限于赔偿甲方因参与诉讼产生的诉讼费、律师费、保函保险费等）。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。
4.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。
5.乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：每逾期一日按照合同金额的万分之五支付违约金，逾期超过30日的，甲方有权单方解除合同并由乙方按照合同金额的20%支付违约金，并赔偿甲方的损失。
6.甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：每逾期一日按照应付未付金额的万分之五支付违约金。
7.乙方未按本合同和响应文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总价的10%向甲方支付违约金。
8.乙方违约导致甲方无法实现合同目的的，甲方对本合同享有单方解除权。
[bookmark: _Hlk123747227]9.因某一方单方面原因导致变更、中止或者终止本合同的，该方应当对另一方因此受到的损失予以赔偿或者补偿。
10.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责维修或赔偿损失，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。
11.甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约货款额的5%，违约货款额的5%不足以赔偿经济损失的，须按实际损失作出赔偿。若双方通过诉讼解决合同纠纷，违约方还应承担守约方在诉讼期间支出的相关费用（包括但不限于诉讼费、律师费、诉讼期间差旅费、鉴定费、执行费、保全费、保全保险费等）。
第十二条  不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十三条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十四条  合同生效及其他
1.合同自双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效（委托代理人签字的须后附授权委托书，格式自拟）。
2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
3.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、补充协议等文件，以及因履行合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收或拒绝接听快递员投递电话等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄文书被退回之日视为送达之日。
第十五条　合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。否则甲方有权解除本合同并由乙方按照合同金额的20%支付违约金，并赔偿甲方损失。
第十六条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.成交通知书
2.采购需求
3.参与竞争性谈判声明函
4.竞争性谈判报价表及货物配置清单
5.商务要求偏离表和技术要求偏离表
6.售后服务承诺
7.其他合同文件
上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第十七条　本合同一式柒份，具有同等法律效力，甲方叁份，乙方叁份，采购代理机构壹份。
（以下无正文）

	甲方（章）           
 广西信息职业技术学院
年   月   日
	乙方（章）              
 年   月   日

	单位地址：广西南宁市邕宁区步云路31号
	单位地址：

	法定代表人（签字）：
	法定代表人（签字）：

	委托代理人（签字）：
	委托代理人（签字）：

	电话：
	电话： 

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：




 广西信息职业技术学院采购项目履约保证金退付意见书

	供应商申请
	项目名称：

	
	合同编号：

	
	
该项目已于   年    月   日按合同要求履约完成。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币                  （小写）￥            .00退付到达以下账户：

单位名称：
开户银行：
银行账号：

联系人：
联系电话：

                                 供应商（签章）：
                                     年     月    日


	使用单位
意见
	（退付意见：是否同意退付履约保证金）

项目负责人意见：

联系人：
联系电话：

                                   单位（签章）：
                                      年     月    日

	国有资产与实验室管理处（招标与采购管理中心）意见
	


                  

单位（签章）：
                                      年     月    日
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