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第一章  竞争性谈判公告

广西国力招标有限公司

竞争性谈判公告

项目概况
PLC综合应用实训室（重）采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年9月5日09点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
  项目编号：GXZC2026-J1-002901-GLZB
  项目名称：PLC综合应用实训室（重）
  预算总金额（元）：1092000.00
采购需求：

标项名称：PLC实训装置
数量：21
预算金额（元）：1092000.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：PLC实训装置21套。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。
最高限价（如有）：1092000.00元
合同履约期限：详见采购需求。
本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目：制造商应为中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件
时间：2026年9月1日至2026年9月4日，每天上午8时30分至11时59分，下午12时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外 ）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：请登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0
四、响应文件提交
截止时间：2026年09月05日 09:30（北京时间）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子评审会议，随时关注评审进度，如在评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

五、开启
开启时间：2026年09月05日 09:30（北京时间）
地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1. 谈判保证金（人民币）： 10000.00元。（必须足额交纳）
（1）谈判保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用银行转账方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前将谈判保证金交至以下账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057455558

银行行号：313611002043

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（电子保函除外）至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）
2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项
（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交竞标响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）；

（4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作竞标响应文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）竞标响应文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有竞标响应文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的竞标响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启竞标响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：广西机电职业技术学院

地    址：广西南宁市大学东路101号

项目联系人：郑老师

项目联系方式：0771-3276119

2.采购代理机构信息
名    称：广西国力招标有限公司
地    址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼
项目联系人：李宁芳、李立英
项目联系方式：0771-4915558
广西国力招标有限公司

2026年9月01日
第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

	序号
	内    容

	
	采购项目名称：PLC综合应用实训室（重） 

采购项目编号：GXZC2026-J1-002901-GLZB

	
	供应商资格：按第一章竞争性谈判公告第二条规定。

	
	竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

	
	成交服务费：本项目的成交服务费按（货物类）标准采用差额定率累进计费方式计取，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。

	
	响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台”实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至 “广西政府采购云平台”。

“电子加密响应文件”的上传、提交：
a.谈判供应商应在响应文件提交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。
b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

	
	响应文件递交截止时间：详见竞争性谈判公告
响应文件递交地址：详见竞争性谈判公告

	
	竞争性谈判响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。

	
	谈判保证金（人民币）：详见竞争性谈判公告

	
	谈判时间：详见竞争性谈判公告
谈判地点：详见竞争性谈判公告

	
	评标方法：最低评标价法（详见第六章）

	
	响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。
电子响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。

	
	响应文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制并加密响应文件。

	
	解释：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、供应商须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的采购文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	
	1.本采购文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本采购文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本采购文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本采购文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本采购文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	
	响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。

	
	电子加密响应文件的解密：

谈判响应文件开启后，本公司将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

	
	演示要求：

1、具体演示时间：本项目采购文件截止时间后，演示时间及地点由采购代理机构另行通知，供应商演示时间不得超过15分钟。
2、演示地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。供应商应确保用于演示的电脑具备摄像头及语音功能，当采购组织机构在平台发起视频演示时，及时进入评审室，选择共享屏幕的方式，按照采购需求要点依次完成演示操作。


谈判供应商须知

一、总　则

（一）适用范围

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指广西国力招标有限公司（以下简称“本公司”）。
3.“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

5．“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款，重要参数要求是指采购需求中带“●”的条款，作为评分内容。

9.“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

10.“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

11. 谈判供应商的基本条件：详见须知前附表。

（三）采购方式

竞争性谈判。

（四）竞标委托

如供应商代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（格式见第四章《竞争性谈判响应格式》）。

（五）竞标费用

供应商均应自行承担所有与本项目竞标有关的全部费用（采购文件有相关的规定除外）。

谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西国力招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。

（六）联合体竞标

本项目明确不接受联合体形式竞标，本采购文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。供应商以联合体形式参加投标的，竞标无效。
（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以违法分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.供应商在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

5.如果本招标文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

6. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

（九）询问、质疑和投诉
1.供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

5.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法根据成交候选人推荐原则另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

①质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                      0771-4915558

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处    0771-5331544

通讯地址：广西南宁市桃源路69号
（十）竞争性谈判文件的澄清和修改：
1.供应商应认真阅读谈判文件，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3.提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

4.谈判供应商接到电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），或在网上查询，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。谈判供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由谈判供应商负责。
二、竞争性谈判响应文件的编制

（一）竞争性谈判响应文件编制基本要求

1.谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

2.响应文件须由谈判供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

3. 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

4.谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与本公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

7.如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

8.竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应由资格文件和商务技术文件两个部分组成（扫描件或其他电子文件）。（以下文件要求必须提供的文件如未提供，谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）
8.1资格文件

（1）有效的主体资格证明文件；

谈判供应商有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）；[必须提供] 

（2）响应文件递交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》 复印件；（必须提供，新成立单位按实际提供）
（3）响应文件递交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；（必须提供，新成立单位按实际提供）
（4）财务状况报告：供应商提交任意一个周期（按年度或按季度或按月度）的财务状况报告，须至少涵盖资产负债表、利润表、现金流量表。[格式自拟，必须提供] 

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供，可提供承诺函]
（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[格式自拟，必须提供]

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（7）供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
（8) 供应商参加本项目无围标串标行为的承诺；（必须提供，否则作无效投标处理）
（9）供应商享受中小企业扶持政策的材料（格式后附，必须提供，供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）：

①《中小企业声明函》；

②《残疾人福利性单位声明函》 
③ 省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
8.2商务技术文件

（1）报价表；（格式见第四章附件一）[必须提供]
（2）《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（格式后附，如有请提供）。

（3）谈判书及竞标声明书；（格式见第四章附件二）[必须提供]
（4）商务、技术响应、偏离情况说明表；（格式见第四章附件三）[必须提供]
（5）法定代表人身份证正、反面复印件；[必须提供] 

（6）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件（格式见第四章附件四）[委托代理时必须提供]； 
（7）谈判保证金的提交凭证；[必须提供]

（8）本采购项目《采购需求》中要求必须提交的材料：[必须提供]
（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；[如有要求，则必须提供]
（10）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）；[格式自拟，必须提供]
（11）生产、销售许可证（凡国家实行生产或经营许可证制度的、强制标准认证和注册证制度的产品，谈判供应商必须提供生产厂家相关许可证、相关认证或注册证复印件并加盖公章）；

（12）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

（13）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料等情况。

（14）供应商认为需要提供的其他材料。

三、报价要求

1.对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

2.成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

3.谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

4.竞标报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

▲5.异常低价审查：政府采购评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标审查程序：

（1）竞标报价低于全部通过符合性审查供应商竞标报价平均值65%的，即竞标报价<全部通过符合性审查供应商竞标报价平均值×65%；

（2）竞标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商竞标报价65%的，即竞标报价<通过符合性审查的次低报价供应商竞标报价×65%；

（3）竞标报价低于采购项目最高限价65%的，即竞标报价<采购项目最高限价×65%；

（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.谈判小组启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。
四、竞争性谈判响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密
1.竞争性谈判响应文件的上传和提交：见须知前附表。
2.竞争性谈判响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见须知前附表。

五、谈判保证金

1.保证金应用人民币，具体金额详见谈判供应商须知前附表。
2.保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。
3.办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号、分标号（如有），以免耽误竞争性谈判。
4.保证金相关事宜：财务室电话：0771-4915100、4915200
5.未成交谈判供应商的保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。成交供应商的保证金在合同签订后5个工作日内退还（合同签订后送达广西国力招标有限公司），不计利息。
6.对未按本竞争性谈判文件要求交纳保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。（说明：评审时，谈判小组将以本公司财务室编制的《项目保证金到账信息表》作为评审依据）

7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
8.谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的（在提交最后报价之前退出谈判的情况除外）；

2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

 3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

5）法律法规规定的其他情形。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

六、谈判程序及评标方法

（一）在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

（二）竞争性谈判响应文件无效的情形：

1.未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

3.有下列情形的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动。

4. 其他竞标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价表》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。  

5. 被拒绝的响应文件为无效。

谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。

（三）谈判

1.第一轮谈判

1.1谈判准备

本公司将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

1.2 第一轮谈判程序：

①谈判会由本公司主持，主持人宣布谈判会议开始；

②主持人介绍参加谈判会的人员名单； 

③主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

1.3谈判及评审程序

①在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

②由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

③系统对各供应商的商务技术进行汇总；

④谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

⑤当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的谈判程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

1.2竞争性谈判文件变动

第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

2.第二轮谈判
谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。

谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的采购程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

3.最后报价及成交候选供应商推荐

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表盖CA电子签章后提交。

谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

4.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，谈判活动终止。

5.本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。

6.可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本公司可中止电子标活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本公司待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

七、确定成交供应商办法

根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价/评审报价最低的原则确定成交供应商。

八、成交结果公告

1.采购代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

2.谈判供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                     0771-4915558

投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5331544
九、签订合同

1.成交供应商自成交通知书发出之日起15日内与采购人签订合同。

2.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

3.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

4.履约保证金

（1）成交人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。否则，不予签订合同。

（2）签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）履约保证金在成交人按合同约定交货验收合格后，由成交人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

（4）在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由成交人自负。

十、适用法律

15.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十一、其他事项

1.成交服务费

（1）代理服务费参照原国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格(2002)1980号)收费标准下浮20%向成交供应商收取。签订合同前，成交人须向广西国力招标有限公司一次付清成交服务费。

（2）代理服务收费标准

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057400039

银行行号：313611002051

（4）开具代理服务费发票事宜的联系方式：0771-4915100、4915200。

2.解释权

本竞争性谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

3.有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西国力招标有限公司

邮政编码：530000
通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼
电    话：0771—4915558

传    真：0771—4915558、4915100
附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

    根据政府采购项目（采购合同编号：​ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目    分标中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收 □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话： 年 月 日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话： 年 月 日


附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）
	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年      月       日已满，请将履约保证金

                                        （大写）¥          （小写）退付到达以下账户。

单位名称：

开户银行：

账   号：

联系人及电话：

                                     供应商签章：

                           年    月     日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                 采购单位签章

                                        年    月     日

	财

务

部

门

意

见
	此表于     年     月     日收到。

会计审核：

财务负责人审核：

单位负责人签字：

出纳办理转账日期：


注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。
附件3：

节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：GXZC2026-J1-002901-GLZB
二、采购项目类别：  货物类  

三、采购需求一览表

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人必须在竞标文件（商务及技术文件）中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖竞标人电子签章），否则按无效竞标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，若采购货物属于以上品目清单的产品时，竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人必须在竞标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖竞标人公章），否则相应竞标无效。

（3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在竞标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的竞标产品，并在竞标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效竞标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指采购文件中已经指明不满足则竞标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。竞标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的竞标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 竞标人应根据自身实际情况如实响应采购文件，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在竞标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以采购文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.竞标人必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

本项目采购预算109.2万元

	序号
	货物名称
	单位
	数量
	技术参数及性能配置要求
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	1
	PLC实训装置
	套
	21
	一、项目总体建设要求

本项目为PLC综合实训室整体建设项目，为交钥匙总承包工程，包含全套实训设备供货、运输、装卸、现场强弱电综合布线、设备安装固定、线路接线、全网组网调试、系统联调、现场技术培训、售后质保等全部工作内容，所有配套服务费用均包含在投标总报价中，采购人不另行支付任何费用。
本项目依据《电工国家职业技能标准（2018年版）》及电工技能等级培训、鉴定考核要求，结合职业院校相关课程教学大纲建设，建成集实训教学、技能考核、竞赛实训、人才培养为一体的标准化PLC电气控制实训室，可满足院校日常教学、技能培训、职业鉴定及实训考核使用需求。

成交供应商须根据实训室现场实际布局（附件后附）、设备摆放规范及教学使用需求，完成全场强弱电布线、设备安装接线、局域网搭建调试、整套系统联调及教师实操培训，确保所有硬件设备、电气回路、网络系统完好可用，达到常态化教学运行标准。

二、设备总体要求

要求该设备根据《电工国家职业技能标准（2018年版）》及“电工技术等级证”和“电工实操证”等培训、鉴定内容，以电工国家职业资格中级工、高级工、技师、高级技师考核内容为基础，结合各职业院校、技工院校相关课程教学大纲要求而研制，它是集培训、实训、考核鉴定和竞赛为一体的多功能设备。适用于各类职业学校、技工院校、企业职工职业培训及技能鉴定等单位的教学培训、实操考核、技能鉴定使用，也适用于电工类职业技能竞赛。

▲三、实训装置组成及技术参数要求
（一）每套PLC实训装置主要组成清单要求

（1）1套附属挂箱等设备
（2）1个标准控制平台

（3）1个电源模块
（4）1个直流24V电源模块
（5）1个空气开关

（6）1个可编程逻辑控制器(PLC)模块
（7）1个数字量扩展模块

（8）1个模拟量扩展模块
（9）1个工业级触摸屏模块
（10）1个8口以太网交换机
（11）1个变频器

（12）1个三相异步电动机
（13）1套电工实训组件套

（14）1套按钮指示信号组件套
（15）1个步进电机二维丝杆控制单元
（16）1套直流电机小车运动控制单元

（17）1套模拟实验对象 

（18）1套配套实验实训项目教程
PLC实训装置技术参数要求

附属挂箱等设备要求：
各挂箱/模块应支持灵活布局与拆装，端子和I/O点位清晰标识；弱电控制信号与强电动力回路采用相匹配的制式接口，实训连接宜采用φ4mm安全香蕉插座或同等安全接口。配套产品配件包，包含PLC编程线、触摸屏下载线、通讯线、排插、安装导轨、接线端子、走线槽、专用连接线缆、安装耗材及保证整套设备正常使用所需的其他辅材。

▲（1）编程工作站：编程工作站：处理器≥10 核 16 线程，具备高性能 + 高效能混合调度架构，最高睿频≥4.7GHz，三级缓存≥20MB，热设计功耗约 65W；独立显卡≥8GB 显存；整机内存≥32GB，固态硬盘容量≥1TB；显示器尺寸≥29 英寸，分辨率≥2560×1440；配套有线键鼠，预装 Windows10/11 正版操作系统。

（2）千兆外置网卡：

▲ 接口：USB3.0 Type-A，RJ45千兆网口；

▲传输速率：10/100/1000Mbps自适应，支持Auto-MDIX；
以太网标准：IEEE802.3、802.3u、802.3ab；
流量控制：支持802.3x全双工流量控制；
系统兼容：Windows10/11、麒麟、统信UOS、Linux；
供电：USB总线供电，无需外接电源；

机身材质：阻燃ABS外壳，镀金RJ45触点；
工作温度：0℃～60℃。
（3）配套实训置物台：

▲规格1400-1600mm（长）×750mm（宽）×750mm（高），为一桌2位合计，具备储物柜或抽屉 ，桌子底部为可带刹车脚轮，金属框架，桌面采用钢木架构拼接，多层实木桌面厚度为25mm，并需要加铺防静电胶皮，钢板材质为足厚1.5毫米具备防锈功能的镀锌板材。桌子采用380v供电，配有380v交流漏电保护空开1个（控制进电及全桌的380v供电输出），220v漏电保护空开1个（控制全桌的220v电源输出），桌子两侧还有380v交流插座4个，220v交流插座2个，可实现多个桌子的级联供电，解决传统教室插座位置不准确或数量不够的问题。桌子具备下列功能：
实训面板部分采用翻盖式的门式保护罩，保护罩开合角度可任意调节；保护罩闭合0角度时与桌面持平，保证学生与教师讲台无视线阻档；并保护桌面实训元器件避免遭受意外损坏。保护罩往上打开时即可正常实训操作。

安装有220v供电插座1个（带USB接口）、十孔插座1个和380v供电插座1个，内嵌提供0-36v直流稳压可调电源，电源各参数可屏幕显示，并可选择恒压或恒流源模式，具备过载保护和短路保护功能。

每一位均有具备储物柜或抽屉（可设计有导轨和无导轨型，无导轨型可靠性高，不易损坏）。
具有交流降压输出端子。可输出点电工电子实验常需要的6V、10v、14V、36v、17v交流输出电压，桌面铺设防静电台垫，厚度≥5mm。
（4）实训工位配套操作坐具（每套3个）：
规格：≥520mm（宽）×480mm（深）×920mm（高）
坐面多层实木板厚度≥25mm

坐面的四个封边为黑色

坐面采用6颗不锈钢螺丝固定在脚架上，其中两个长边各2颗，两个短边各1颗
脚架25*25*1.2mm，喷塑金属架，椅座坚固耐用

凳脚都装有耐磨脚垫
（5）产品配件包要求：
包含设备安装、调试、实训所需要的配件、配线、耗材等，包括PLC编程线、触摸屏USB下载线、通讯线、排插座、安装耗材等（确保所有设备组件都能正常使用的配套附件）。

▲（6）高速存储 U 盘要求：

接口规格：USB3.2 Gen1 高速接口，向下兼容 USB2.0，连续读取速度≥100MB/s；

存储容量：≥64GB，支持格式化为 FAT32，适配 PLC、触摸屏程序离线下载；

安全设计：自带硬件机械式写保护滑动锁，切换只读 / 读写模式，防病毒、防实训案例误删篡改；

▲2. 标准控制平台要求:
标准控制平台支持立式结构控制屏，由网孔板、安全防护隔板、支撑架及支撑条、4只万向轮、空气开关、开关电源、插座等组成，平台中全部单元模块都安装在标准控制平上。

（1）采用立式结构，由网孔板、安全防护隔板、支撑架、支撑条及4只万向轮组成；本条所列各控制、动力和实训模块均可在平台上安装或挂接。

（2）外形尺寸：高度1800±20mm、长度800±20mm、宽度800±20mm。

（3）网孔板采用冷轧钢板，板厚≥2mm，宽度≥700mm、高度≥1500mm。

（4）底部支撑条厚度≥2mm、长度≥750mm，整体承重能力≥200kg。

（5）配备成套接线端子、走线槽、安装导轨、插座、连接线缆及安装辅材；结构应稳固、便于移动和制动。

▲3.电源模块（含总电源开关、三相电源开关，≥1个）要求：
（1）装置输入电源与现场供电条件匹配，设置独立总电源开关和三相电源开关，回路分区控制。

（2）总电源侧配置4P C16A漏电保护空气开关，额定漏电动作电流30mA，动作电流允许偏差 ±20%；该漏电动作值兼顾人身触电安全防护，设备正常运行工况下无误跳闸；

（3）具备漏电、过载、短路、过压/欠压等安全防护；强弱电物理分区布线，所有开关、接线端子、控制回路均配有清晰永久性标识。

▲4. 直流24V电源模块要求：
（1）采用DIN35标准导轨安装的工业级开关电源，与PLC、触摸屏、继电器及信号单元等供电需求相匹配。

（2）输入电压120/230V AC，输出电压24V DC，额定输出电流≥5A，功率≥120W。

（3）具备过流、过压、短路和过热保护，24V输出通过有明确极性标识的安全端子或香蕉插头连接线对外供电。

▲5.空气开关要求：

（1）三相支路配置3P C10A空气开关，并配3P三相熔断器、1P单相熔断器，支持DIN导轨安装，用作三相动力支路的通断与过载、短路保护。

（2）空气开关应安装于具备防误触措施的区域，并与总电源、熔断器及急停回路形成完整的用电安全保护链路。

▲6. 可编程逻辑控制器(PLC)模块要求：

装置输入AC220V后，由配套电源模块转换为PLC及I/O所需的DC24V；所选CPU具体型号应满足本条全部资源要求。
支持 ProfiNET 工业实时以太网、RS485 Modbus RTU 通用工业通讯，具备 1 路以太网接口，以太网通道可 CPU 本体集成或选配通讯扩展模块；高速计数器通道≥6 路，脉冲输出通道≥4 路；位逻辑（布尔）指令执行速度≤40ns / 条；程序运行工作存储≥250KB，数据运行工作存储区≥750KB，掉电保持存储区≥10KB；整机支持 AC220V 供电；可搭载不少于 2 块信号扩展板；内置符合 IEC 标准的运动控制功能，支持点位定位、速度调节、多轴同步、电子凸轮轨迹控制；支持配套调试工具读取设备参数、启停控制，相关功能可本体集成或选配扩展模块实现；全部 IO 信号端子独立外置引出，便于实训教学接线操作。

（2）CPU本机集成IO资源：数字量输入≥14路 24V DC（源漏型通用），0~10V DC模拟量输入≥2路，24V直流晶体管数字量输出≥10路；单路输出电流≥0.5A，总输出驱动电流≥3A，可直接驱动实训指示灯、小型继电器。

（3）标配原厂工业屏蔽以太网编程电缆1根，用于 PLC 以太网接口与独立采购的工业交换机对接，实现 PLC、触摸屏、电脑多设备同时联网通信。

（4）供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的整机性能检测报告复印件并加盖投标人公章。

（5）须随设备免费配套一体化全集成自动化工程软件，软件融合控制器编程、触摸屏画面组态、离线虚拟仿真三大核心模块，一套软件完成自动化项目全流程开发调试，适配本项目自动化实训硬件。
（6）模块采用独立可移动式结构，支持灵活布局与自由组合。面板集成制式电气接口：该接口设计兼容弱电控制信号连接与强电动力线路接线，可同时满足PLC自动控制实训与通用中高级电工技能考核的双重教学需求，模块上必须对每个IO口和电源端子做明确标识。

（7）PLC 可搭配工业远程监控网关，实现远程程序下载、设备运行数据实时监控、故障报警推送、远程停机管控；远程网关功能仅作为补充，不得替代本机 Profinet、Modbus RTU 基础通讯能力。
7. 数字量扩展模块要求：

配套与PLC兼容的本地总线数字量扩展模块≥1块，该扩展模块独立提供数字量输入≥16点、数字量输出≥16 点，各I/O点完整引出到外置接线端子并清晰标识，便于实训接线。

模拟量扩展模块要求：
配套与PLC兼容的本地总线模拟量扩展模块≥1块，该扩展模块独立提供模拟量输出≥2 路，同时兼容 0~10V DC、0~20mA 两种标准模拟信号，端子完整引出并清晰标识。
工业级触摸屏模块要求：
▲（1）触摸式操作，7 英寸宽屏 TFT 显示屏，≥65536 色，分辨率≥800×480；具备 RS-422/485、以太网 RJ45、USB A 型接口，自带硬件 RTC 时钟；可兼容 MCGS PRO 组态环境完成工程组态，同时兼容市面主流工控组态软件；配套预制工业以太网电缆，提供正版组态软件及合法授权。

（2）模块采用独立可移动式结构，支持灵活布局与自由组合。面板集成制式电气接口：该接口设计兼容弱电控制信号连接与强电动力线路接线，可同时满足自动控制实训与通用中高级电工技能考核的双重教学需求，模块上必须对每个IO口和电源端子做明确标识。
▲（3）触摸屏整机具备国内产品相关合格资质，供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的整机性能检测报告复印件或原厂出厂合格资质文件或产品彩页或技术白皮书。
10.  8口以太网交换机要求：

▲（1）端口：≥8 个 1000Mbps 自适应 RJ45接口，支持全 / 半双工、自动端口切换。

（2）环境与安装：工作温度 0℃~60℃，防护等级≥IP30，支持导轨安装。

（3）性能：具备工业抗干扰能力，无风扇设计，可长期连续运行。

（4）协议：兼容主流工业以太网协议。

（5）配件：每台配≥4根长度≥1m 超五类网线，1根长度≥3m 超五类网线。

▲11. 变频器要求：
（1）输入电压：AC380V，功率≥0.4kW。
（2）数字量输入信号端子：包括正转，反转，启动保持，多段速，点动，停止，复位等功能。
（3）数字量输出：不少于 2 路。

（4）模拟量输入：至少支持 0–10V DC 或 0–20mA 中的两种，可用于外部电位器或 PLC 模拟量调速。

（5）模拟量输出：至少 1 路 0–10V DC 输出，用于频率或速度反馈。
（6）运行电压 3 AC 380～480V/+10%～20%。
（7）输入频率47～63 Hz。
（8）输出频率:V/f控制方式0～550Hz；矢量控制方式0～240Hz。
（9）内置 ProfiNET 工业以太网通讯接口，支持闭环矢量控制，驱动器自带内置定位功能，可通过标准 PROFIdrive 报文实现原点回归、点动、绝对 / 相对定位任务。
（10）保护功能：应具备欠压保护，过压保护，过载保护，接地保护，短路保护，失步保护，电机堵转保护，电机超温保护，变频器超温保护。
▲12. 三相异步电动机要求：
额定功率≥0.18kW；额定电压：380V/660V；额定转速≥1400rpm；防护等级≥IP44。

电工实训组件套要求：
（1）≥1个小型断路器

（2）≥4个交流接触器

（3）≥4个辅助触头

（4）≥8个中间继电器

（5）≥5个熔体

（6）≥5个熔断器座

（7）≥2个时间继电器

（8）≥2个时间继电器座

（9）≥2个热过载继电器

（10）≥2个行程开关（不带锁）

（11）≥2个行程开关（带锁）

（12）≥2个自复平头按钮、

（13）≥1个1位蘑菇头式按钮

（14）≥5个3位按钮盒

（15）≥2个信号指示灯（绿色）

（16）≥2个信号指示灯（黄色）

（17）≥2个信号指示灯（红色）

（18）≥2个二位置锁定旋钮式开关

（19）≥3条线槽

（20）≥3条通用C45铝导轨

（21）≥1套安装螺钉

（22）≥1块数字电流表，可显示电流、电压、视在功率、功率因素等信息

（23）≥1导轨式开关电源，提供24v直流电源输出，功率≥60w

（24）要根据可开展的实训项目匹配相关组件并做成相应模块方便拆卸使用。

▲（25）配套电工教学软件，可完成功能包括多种电工工器具识别，电路图绘图及连接测试，实物模拟接线及通电实验，电路通路短路维修检测，提供相对应的电工考试试题及答案、PPT课件。相关内容须在响应文件中提供软件截图等证明材料。

▲（26）可移动导线出线车（每个实验室配置1台）：用于PLC实训、电工技能实训、电工考证实操中大量使用导线，便于出线使用提高效率：

①　外形尺寸：≥820mm×500mm×860mm（允许误差在±5%）

②　输入电源：AC220V ,50Hz

③　整机容量≤0.2kVA

主要功能要求：

①　本机采用数字智能控制装置，按键操作，性能稳定，精度高，速度快，操作方便。

②　出线规格为0.5mm2～6mm2电线，出线时可以同时出3根电线或2根电线或1根电线，并且可以同时出不同规格电线。

③　具有自动矫直导线功能，本装置可以将整捆电线在出线的时候自动矫直，省去了学生手工矫直的环节，省时省力。

④　学生可以根据需要定量、定尺自动出线，也可以手动出线，节约用线。

主要技术参数：
①处理器：处理器采用国产自主 32 位处理器内核，32 位单发射顺序执行、≥4 级流水，支持 JTAG 断点/单步调试，≥8KB SRAM，主频≥8MHz；采用 32 位 AXI+APB 两级总线，片上集成 FLASH、SPI、UART、I2C、VPWM、ADC、定时器、GPIO 等模块。

②内存存储：≥128KB Flash，≥8KB RAM。

▲③核心板板载硬件调试下载电路，集成调试下载接口，无需外接独立调试器，可直接完成程序烧录、代码下载与在线调试工作。（供应商须在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）提供包含上述内容的视频功能演示，未提供演示或缺项或不完全显示的认定为不响应实质性要求）。
④核心板板载≥1 路 EEPROM，容量≥2Kbit。

⑤核心板配置≥4 路 2*15PIN BTB 连接器，全部 IO 引出。

⑥核心板板载复位按键，支持芯片手动复位。

⑦核心板板载≥1 路功能按键。

⑧核心板板载≥1 路 LED 指示电路。

⑨主板集成≥0.96英寸OLED(分辨率≥128*64)、5 路 GPIO 扩展、硬件复位、4 个功能按键、4 路用户 LED、蜂鸣器、2 路 RS485、2 路 6P、9 路 4P、7 路 3P、USB 转串口、12V 供电、USB 接口、电源开关；投标须提供标注外设接口位置的主板实物图并加盖公章。所提供实物图片须真实反映投标产品实际配置，与最终供货设备保持一致；项目履约验收阶段，如设备实物与投标响应图片及技术参数不符，视为验收不合格，采购人有权不予验收。
▲⑩主板具备防短路过流报警，短路自动断电声光告警，移除短路后恢复工作；（供应商须在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）提供包含上述内容的视频功能演示，未提供演示或缺项或不完全显示的认定为不响应实质性要求）

▲（27）智能电量监测仪表单元（含智能交直流两用电压表、智能交直流两用电流表）

①智能交直流两用电压表：要求无需设置既可测量交流电压，也可以测量直流电压，五位液晶显示，输入阻抗≥10MΩ。量程分别为 10V、100V、500V，测量精度：直流电压 1×10⁻³，交流电压 2×10⁻³。可以设置手动或自动换挡、具有软件调零、软件校准功能、通讯地址设置、滤波级数设置、交直流自动判断、超量程报警等功能。工业塑料外壳、嵌入式安装，交流 220V 直接供电。带有标准双向串行通讯接口：RS485；采用标准 MODBUS－RTU 通讯协议。响应文件中须提供所投设备通电实际测量状态下的实物实拍照片，照片需包含设备整机及液晶屏幕有效测量读数，用于佐证仪表显示分辨能力，既能测量交流电又能测量直流电，五位液晶显示，不得使用效果图、网络截图、设备静态摆拍照片。样机演示、全部功能验证纳入项目履约验收环节，如到货设备不满足本条款全部技术要求，按合同约定承担违约责任，采购人有权拒绝验收。

②　智能交直流两用电流表：要求无需设置既可测量交流电流，也可以测量直流，五位液晶显示，输入阻抗≤100mΩ。量程分别为 0-5A，测量不确定度：直流电流 1×10⁻³，交流电流 2×10⁻³。通过人机界面可以设置换档模式（手动或自动）、具有软件调零、软件校准功能、通讯地址设置、滤波级数设置、测量性质设置（交流、直流、自动判断）、超量程报警等功能。工业塑料外壳、嵌入式安装，交流 220V 直接供电。带有标准双向串行通讯接口：RS485；采用标准 MODBUS‑RTU 通讯协议，配套有上位机软件，能够通过软件设置仪表参数，读取仪表测量结果等功能。

本单元仪表除用于电工技能等级考证实训，开展交直流电量观测、电气故障判别训练外，还支持RS485‑Modbus通讯与PLC联动，可完成电量采集、超限报警等PLC综合测控实训项目。
按钮指示信号组件套要求：
要求单元包括黄色指示灯≥2个、绿色指示灯≥2个、红色指示灯≥2个、绿色按钮≥2个、红色按钮≥2个、转换开关≥2个、急停开关≥1个、电位器≥1个、数码管≥2个、数字电流表≥1块、单元框架≥1个等。所有器件应根据可开展的实训项目合理匹配，采用独立可移动模块结构；端子、触点类型和电源极性标识清晰。

步进电机二维丝杆控制单元要求：
（1）配置步进电机、二维丝杆机构及驱动系统，适配本项目PLC，实现定位、往复、限位控制实训。

（2）由实训台 AC380V 取电，转换 DC24V 供电，动力回路与控制回路电气隔离并标识清晰。

▲（3）驱动器 DC24V 供电，支持 8 细分、多档位电流可选，配备故障报警灯。

（4）兼容 PROFINET 总线接入系统，不具备总线功能时可通过 PLC 脉冲方式完成控制。

（5）丝杆左右两侧装设限位开关，具备行程限位防护。

16. 直流电机小车运动控制单元要求：

直流电机小车运动控制单元是由直流电机控制小车运动，控制单元配有电感式接近开关，机械限位开关等控制小车做直线运动，往复运动等。
   ▲ 17. 模拟实验对象要求：
模拟实验对象的使用主要基于智能触控PLC仿真控制主机装置平台、小型自动化工业生产线及工业远程监控网关平台及智能视觉移动小车创新实训平台（每个实训室分别配一套）。三类实训平台相互独立运行，无需设备间信号对接、数据互通及联动控制，所有实物模拟模块为各平台共用硬件资源，无需单独重复配置。本章节设备覆盖基础PLC仿真模拟、自动化产线实训、智能视觉移动控制创新模拟实训，满足分层递进式机电一体化实训教学与创新拓展需求。
（一）智能触控PLC仿真控制主机装置平台
智能触控PLC仿真控制主机装置平台需满足移动教学向导，可以充当实验室内的互动学习平台系统。
2. 智能触控PLC仿真控制主机装置平台，需采用不小于12英寸TFT触摸屏，分辨率≥1024×600，触控屏两侧为4mm安全导线插孔，集成≥16路光电隔离数字量输入，≥16路继电器数字量输出，集成≥4通道模拟量输入和≥2通道模拟量输出。
3. 实物模拟实验对象模块可通过平台页面导线指引到边侧安全插孔，可清晰观察出仿真模型的外接插孔，通过插孔连接到外部实物模块，可通过次外部实物模块来实现控制系统中的模型，模型可通过动画形式或者指示灯提示模式进行动作反馈。
4. 智能触控PLC仿真控制主机装置平台可以连接到任何一个外部实物模拟对象模块，进行实物控制，同时可通过这个模块来控制系统内的仿真模型。
5. 平台内软件可采集外部实物模拟对象的数据，帮助调试分析设备运行的工艺流程。
6. 平台内模拟对象要求包含但不局限于以下内容：抢答器控制，音乐喷泉控制，装配流水线控制，十字路口交通灯控制，自动送料转车控制，四节传送带控制，四层电梯控制，机械手控制控制，天塔之光控制，多种液体混合装置控制，数码显示、舞台灯光、轧钢机、邮件分拣的模拟控制、装配流水线、Y/△换接起动、自动配料、运料小车的模拟控制、加工中心等多种对象；模拟对象还应有实物模型，要求包含但不局限以下模型：供料模块、翻转模块、搬运模块、加工模块、分拣模块等控制对象，可进行对应场景程序编写的练习。
▲7.功能演示要求：
（1）智能触控PLC仿真控制主机装置平台使用不小于12寸触控显示屏，屏幕两侧或外围为4mm安全导线插孔，可独立仿真使用，也可与外部实物模块连接使用。
（2）系统具备用户账号管理功能，支持账号密码登录，可配置登录时长、空闲注销保护机制。
（3）登录后系统内置不少于12个仿真模型选项，可启动仿真动画运行，配套任务说明、启停控制功能。
（4）系统具备调试、设备状态查看、参数配置、音效控制等管理功能。

（5）装置软件界面所显示的模型应与外部连接的实物模块一致，通过4mm安全导线与实物模块进行连接，使用内部程序对实际设备进行控制，装置页面仿真模型需与实物模块动作同步并实时显示。
（6）系统支持用户登录、注销、密码修改等权限管理功能。
（供应商须在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）提供包含上述1-6项内容的视频功能演示，未提供演示或缺项或不完全显示的认定为不响应实质性要求）
（二）小型自动化工业生产线及工业远程监控网关平台
平台至少由材料传送分拣实训系统和工业远程监控网关模块两部分组成，二者可直接通信对接并成套交付。材料传送分拣实物承担“模拟实验对象”的现场对象功能；工业远程监控网关承担该对象与PLC、变频器、仪表和云端之间的数据桥接功能。
材料传送分拣实训系统用于模拟自动化生产线：由变频器控制输送带调速，配备光纤、光电和金属传感器，由PLC驱动气缸完成上料、分拣、搬运和入库；设备控制端口全部开放，满足教学接线、程序调试和联动实训。
配套工业远程监控网关模块，硬件支持以太网及GPRS/4G联网，具备3路以太网口、RS232、RS485、CAN 2.0B、2DI、2DO、SD卡和USB存储接口；配套PC、Android及iOS客户端，无需固定IP即可开展远程监控。
网关功能包括PLC程序远程下载、数据远程监控、报警推送、历史数据存储与查询、远程停机、开放接口、本地/云端双存储、断网缓存续传、多设备集中统计和运维管理；提供OPC、Web接口及Linux开发环境。网关及配套软件应连接现场PLC、变频器和仪表，并将数据传输至远端服务器，实现数据采集、设备监控、程序升级和故障报警。
系统配置的独立实验模块宜不少于11个（兼顾开设的实验实训项目），采用标准化可移动设计，支持在台架上灵活挂接；面板宜集成φ4mm安全香蕉插座，实现模块供电和PLC I/O互联。
PLC对象控制类实训至少覆盖：自动送料装车、水塔水位、交通灯自/手动、全自动洗衣机、喷泉、传送带、邮件分拣、铁塔之光、四层电梯、数码显示、MODBUS温湿度显示。
变频调速类实训至少覆盖：参数设置、外部端子点动、正反转、多段速、无级调速、外部模拟量调速、瞬时停电启动、PLC通信调速、PLC外部端子正反转、运行时间控制。
电机与人机交互类实训至少覆盖：PLC数字量多段速、星—三角降压启动、触摸屏组态、运动单元往返、接触器连锁与主电路自动顺序启动、自锁、两地控制、双重连锁正反转。
系统配置多个独立硬件模块，用于构建多元化实训场景。各模块均采用标准化可移动设计，支持在实验台架上灵活挂接与位置调整；面板集成φ4mm安全香蕉插座，兼具模块供电及PLC I/O信号互联功能，实现即插即用与自由组合。
（三）智能视觉移动小车创新实训平台
本平台为PLC机电一体化、智能控制、机器视觉高阶创新模拟实训载体，独立开展实训无需与其他平台联动，主要用于满足学生创新应用技术扩展学习，支持学生完成课外创新设计、课程设计、毕业设计及竞赛备赛相关技术训练，依托ARM主控、CAN总线、视觉识别、智能传感等模块，实现智能化移动控制模拟实训，拓展传统PLC基础模拟实训场景。
主要参数要求：
1. 车体：尺寸≤330mm*230mm*230mm，钢制开槽车身，重心可自由安装调整。

▲2.核心控制单元：Cortex‑M4 及以上 MCU，主频≥168MHz，Flash≥1024KB，RAM≥192KB，带 FPU；CAN 收发器速率≥1Mb/s，兼容 3.3V/5V，支持≥110 节点，具备总线保护、显性超时功能；配置≥4 独立按键、≥1 复位键、≥4LED、≥2 拨档电源开关、16Pin 过流保护任务板接口、14Pin 备用扩展、6Pin SWD 调试、4 组 4Pin CAN 接口；在响应文件中提供标注 4 组 4Pin CAN 接口的实物图并加盖公章。所提供实物图片须真实反映投标产品实际配置，与最终供货设备保持一致；项目履约验收阶段，如设备实物与投标响应图片及技术参数不符，视为验收不合格，采购人有权不予验收。
▲3. 智能显示通信单元：Cortex‑M3 及以上 MCU，主频≥72MHz，Flash≥256KB，RAM≥48KB；CAN 收发器≥1Mb/s，兼容 3.3V/5V，≥110 节点，带总线保护；搭载2.4GHz ZigBee无线通信模组，工作频段覆盖2.400GHz～2.4853GHz，支持ZigBee协议组网通信、≥0.96 英寸 OLED，支持自定义协议；配置 6Pin SWD、4Pin CAN、4Pin UART 接口；在响应文件中提供标注4Pin CAN接口的实物图并加盖公章。所提供实物图片须真实反映投标产品实际配置，与最终供货设备保持一致；项目履约验收阶段，如设备实物与投标响应图片及技术参数不符，视为验收不合格，采购人有权不予验收。
4. 电机单元：直流减速电机，12V 下转速≥130r/min；≥2 路电机测速码盘信号接口。

5. 车载供电单元：≥2 组独立锂电池供电，≥2 个充电接口，输出≥12V，容量≥6000mAh。

▲6.智能循迹单元：Cortex‑M3 及以上 MCU，主频≥72MHz，Flash≥64KB，RAM≥20KB；CAN 收发器≥1Mb/s，兼容 3.3V/5V，≥110 节点，总线保护；≥15 路红外对管，分时独立控制、10 位 ADC 同步采样，红外灵敏度自适应；配置 6Pin SWD、4Pin CAN、4Pin UART、10Pin 扩展接口、复位按键、≥2 可调电位器；在响应文件中提供标注4Pin CAN 接口的实物图并加盖公章。所提供实物图片须真实反映投标产品实际配置，与最终供货设备保持一致；项目履约验收阶段，如设备实物与投标响应图片及技术参数不符，视为验收不合格，采购人有权不予验收。
7. 功能任务扩展单元：集成超声波测距、光强传感器、光敏电阻、红外发射、语音识别交互、900M RFID 标签、13.56M RFID 读写、蜂鸣器、≥2 路闪烁 LED；配备 16Pin 排线接口对接核心控制单元。

8. 电机控制单元：Cortex‑M3 及以上 MCU，主频≥72MHz，Flash≥256KB，RAM≥48KB；≥4 组 6Pin 电机驱动码盘接口、6Pin SWD、4Pin CAN、≥1 路独立按键接口。
9. 摄像头模块：像素≥100 万，WiFi 图像传输，支持 JPEG、H.264 压缩格式。
配套实验实训项目教程要求：
实验实训项目包含：
自动送料装车系统
水塔水位自动控制 
交通灯自控与手控
全自动洗衣机 
喷泉模拟 
传送带模 
邮件分拣机 
铁塔之光 
四层电梯控制 
数码显示控制 
温湿度显示控制模块（支持MODBUS协议）
变频器功能参数设置与操作
变频器外部端子点动控制
变频器控制电机正反转
多段速度选择变频调速
变频器无级调速
基于外部模拟量（电压/电流）控制方式的变频调速
瞬时停电启动控制
PLC与变频器通讯调速控制
PLC控制变频器外部端子的电机正反转
PLC控制变频器外部端子的电机运行时间控制
基于PLC数字量控制方式的多段速
电动机星三角降压启动
触摸屏组态实训
运动单元控制往返
三相异步电机接触器连锁控制、主电路自动顺序启动
三相异步电机自锁控制电路
三相异步电机两地控制电路

三相异步电机双重连锁正反转控制电路

▲须提供与以上全部实训项目一一对应的全套实训指导书纸质版+电子版，内容包含实训原理、操作步骤、接线图纸、参数设置、故障排查、实训思考题等内容，格式规范、内容完整，满足日常教学、学生自主实训使用。每套配实训指导书纸质版3本及电子文件。
▲四、综合布线、安装调试及配套服务要求
本项目包含实训室全套配套工程服务，成交供应商须无条件完成所有施工、安装、组网、调试工作，所有费用包含在总报价内。
1. 强弱电综合布线服务
成交供应商需提供讲台、扩音器、视频转播、投影仪等满足实训室所有基础环境建设，结合实训室现场布局、设备摆放位置及教学使用需求，完成全场强弱电线路勘测、设计、敷设施工，满足所有基础设备正常运行。完整布设实训设备所需三相电、单相电供电线路及全套网络线路，配套安装线槽、管线、插座等辅材，强弱电分离布设，布线规范、走线整齐、固定牢固，符合国家电气安全及综合布线规范，彻底解决实训室无专用实训供电、无教学局域网问题，保障所有实训设备、教学电脑稳定安全供电、有线网络通畅。
2. 设备安装与接线调试
成交供应商须完成所有实训设备的进场就位、固定安装、整机接线、回路调试工作。完成单套PLC实训装置内部PLC、触摸屏、变频器、电机、开关按钮、传感器等所有模块的接线匹配与功能调试，确保单工位设备独立运行正常，各项实训功能均可正常开展。
3. 全网局域网搭建调试
成交供应商须完成实训室整体教学局域网搭建与全网联调，实现教师机、全部学生实训电脑、所有PLC实训设备统一组网。调试完成后需满足教师端广播教学、屏幕管控、文件分发、远程设备监控、程序统一下载等全部教学功能，网络运行稳定、无卡顿、无断连。
4. 整体系统联调验收
所有设备、电气回路、网络系统安装调试完成后，成交供应商需开展整机联合调试，排查所有设备故障、线路隐患、网络问题，确保整套实训室系统功能完整、运行稳定，完全满足常态化实训教学、技能考核使用标准，顺利通过项目整体验收。
	工业

	一、商务要求表： 

	▲交货时间及地点
	1.交货日期：自合同签订之日起  20 个日历天。

2.交货地点：广西机电职业技术学院指定地点。

	▲合同签订时间
	成交供应商自成交通知书发出之日起15日内与采购人签订合同。

	▲质保期及售后服务要求
	1.质保期3年。质保期自项目整体竣工验收合格之日起计算，所有设备统一原厂整机质保3年，全程提供原厂溯源凭证、产品序列号及质保文件，质保期内免费维修、更换配件、系统调试升级。
2.供应商负责为采购方人员培训使用系统操作及设备维护维修。培训费用已包含在设备总价款内。培训目标：使操作人员达到（1）能独立进行设备及系统的操作使用；（2）能独立进行设备的日常维护和常见故障的解决。培训地点：设备安装的地点（采购方所在地）。 

3.供应商所提供的设备在质保期前三个月内，若出现非人为的质量问题，供应商负责免费整件更换新设备。 

4.所有设备质保期间出现非人为故障，供应商负责提供免费的上门维修、零部件更换等服务。设备因采购方使用不当造成的损坏，供应商负责成本维修。

5.质保期内，供应商借故推脱或无理由拒绝采购方提出的维修、更换服务请求，采购方可以自行解决，并对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从履约保证金内扣除；造成采购方损失的，还须按造成的实际损失另行赔偿。

6.质保期内，设备经维修或更换后仍无法达到质量标准，采购方有权退货并向供应商索赔。 

7.在质保期内，供应商提供7X24小时的完全免费上门保修服务（免费人工、免费配件），当接到采购方处理问题通知后2小时内进行响应，一般故障处理时间不超过12小时，重大故障处理时限不超过24小时，若24小时内无法维修好的设备，供应商应免费提供不低于故障设备型号档次的备用设备。

8.质保期满后提供终身维修服务。保修期外零配件若损坏，供应商按出厂价提供零配件，不加收任何费用，如需供应商派出技术人员上门服务，采购方仅支付零配件费用，维修响应时间和修复时间与第7款相同。

9.质保期内提供软件系统的免费修改、维护服务，免费提供版本升级、现场维护。

10.质保期后，供应商对产品进行终身服务并定期对产品进行巡检维护跟踪。厂家软件更新后，供应商提供软件终身免费升级。

11.本项目交付范围内凡纳入《强制性产品认证目录》的全部货物，均具备合法有效且规格匹配的3C强制认证。

	▲付款方式
	验收合格之日起10个工作日内一次性支付合同全款，成交供应商须在采购人付款前，按付款金额向采购人提供合法有效的增值税专用发票；否则采购人有权暂缓付款，且不承担延迟付款责任。

	▲履约保证金
	1.履约保证金金额：按成交金额的2%交纳。

2.履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式提交。由成交人在成交通知书发出后10个工作日内按规定的金额直接缴入广西机电职业技术学院账户，账户名称: 广西机电职业技术学院；开户行：建设银行南宁市大学路支行；银行账号：4500 1604 8510 5050 3961。

3.成交人须在签订合同之前按照本条规定的履约保证金金额、递交方式直接转入采购人账户，否则不予签订合同。项目验收合格后一年退付（无息）。由成交人向履约保证金收取单位提供《采购项目合同验收书》、《采购项目履约保证金退付意见书》，保证金收取单位在收到合格材料后，根据成交人相关违约处罚扣款后的实际数额在5个工作日内办理退还手续（不计利息）。若采购内容质保期各不相同的，也可按金额比例分次退付。

4.在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知广西机电职业技术学院，否则由此产生的后果由成交人自负。

	▲其他要求
	本项目包含免费现场实操培训服务，成交供应商须安排专业技术工程师上门开展专项培训，所有培训费用包含在总报价内。

1.培训对象：实训室授课教师、设备管理员、相关教学工作人员、学生等。
2.培训内容：涵盖实训设备结构认知、硬件接线规范、PLC编程软件操作、触摸屏组态设置、变频器参数调试、电机控制实训操作、局域网网络运维、设备日常巡检保养、常见故障判断与简易排查等全套教学及运维内容。

3.集中培训开展不少于 5次，保障整体教学效果，让参训人员熟练掌握设备实操、实训流程落地与基础设备维护相关技能；培训结束后将移交全套课件、签到台账等归档材料，后续工作中若遇到相关设备使用问题，可随时咨询对接。

	▲采购标的验收标准
	1.采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，或者委托第三方机构或部门开展采购项目履约验收工作，验收过程中所产生的费用均由成交人承担，供应商的竞标报价应考虑相关费用。
2.在验收过程中发现成交人有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

3.验收标准
3.1供货产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足招标文件要求及投标文件承诺的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

3.2成交供应商供货全部设备进场验收时，采购人有权核查所有列入3C强制目录产品的实物CCC标识及有效认证证书，若产品不符合认证要求，采购人有权拒收货物、暂缓支付款项，由此产生的工期延误、整改费用全部由成交人承担；
3.3成交供应商所提供的产品必须为原装正品、全新、完好无破损、未开箱状态，且完全符合国家、行业相关质量标准及本项目采购要求。设备到货安装前，采购人有权依据招标文件明确要求、响应承诺对设备参数、质量、配置等内容逐项现场核验；必要时，采购人可要求供应商对设备各项技术指标、功能效果进行现场演示，供应商须无条件配合。若核验发现产品质量、配置、技术指标不符合约定，或供应商无正当理由拒不配合现场演示、设备技术功能无法达到采购及合同约定标准的，视为供应商履约违约。采购人有权根据违约情形轻重，要求供应商限期整改、免费更换货品；存在重大违约、无法整改达标、严重影响项目使用的，采购人有权全额退货、解除对应履约条款。因供应商违约行为给采购人造成全部直接经济损失的，由成交供应商承担全额赔偿责任。同时，采购人有权将供应商违约履约情况报送同级政府采购监督管理部门依规处理。

	二、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容： 

1.未标注“▲”的内容。


附件
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第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、竞争性谈判响应文件格式

竞争性谈判响应文件
         采购项目名称：                          

          采购项目编号：                                 
      分标号（如有）：                         

      谈判供应商名称：                        
                                                     年    月    日

二、附  件

附件一 

报  价  表

采购项目名称:                 

采购项目编号:                 

	序号
	货物名称
	品牌、型号规格、生产厂家
	数量①
	单位
	技术参数及性能配置要求
	单价②
	单项合价

（元）
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （¥                元）


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:              

谈判供应商名称（盖章）：                             

报价时间：       年     月    日

附件二
谈  判  书

广西国力招标有限公司：

依据贵方（采购项目名称/采购项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（资格文件、商务技术文件）。
1. 资格文件；

2. 商务技术文件；

3. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4.响应本项目的竞标有效期；
5.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                                    

开户银行：                           账号/行号：                       

电话/传真：                         电子函件：                         
日期：      年   月    日
法定代表人或委托代理人（被授权人）签字或盖章：                       

谈判供应商名称（盖章）：                                                
竞标声明书
致：广西国力招标有限公司：

                  （供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我                 （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）         购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.我方就本项目演示事宜确认如下（两项内容中必须勾选一项）：

□ 提供线上演示；
□ 不提供线上演示。

8. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字或盖章：             

供应商公章：                 
 年    月    日

附件二 
供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。
供应商名称(电子签章)：
日期：    年  月   日
供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

附件三
供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：
1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；
2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5.不同投标人的投标文件相互混装；
6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
附件四 

商务、技术响应、偏离情况说明表

采购项目名称:                 

采购项目编号:                 

	序号
	竞争性谈判文件要求
	竞争性谈判响应文件具体响应
	偏离说明
	备注

	商务部分（商务要求表）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	技术部分（技术参数及性能配置要求）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：谈判供应商应对照竞争性谈判文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、服务的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。谈判供应商所提供的服务与竞争性谈判文件要求相同的为无偏离，谈判供应商所提供的服务高于竞争性谈判文件要求的为正偏离，低于竞争性谈判文件要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:              

谈判供应商名称（盖章）：                     

日期：      年   月    日

附件五

法定代表人授权委托书

广西国力招标有限公司：

兹授权         同志为我公司参加贵单位组织的（采购项目名称、采购项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 

谈判供应商（盖章）：                   
法定代表人（签字或盖章）：             
签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：                      
职务：                          性别：    
身份证号码：                              

	粘贴委托代理人的有效身份证正面及反面复印件


附件六

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称：广西机电职业技术学院）的（项目名称：PLC综合应用实训室（重））采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（PLC实训装置），属于（工业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（盖电子章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
附件七
《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件
1）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　年　　月　日    
关于符合本国产品标准的声明函说明： 

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
2）关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)的规定，本公司(单位)提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上。

本公司(单位)对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　年　　 月 　日   
注：当采购项目或采购包中含有多种产品，符合有关政策的，供应商还应当提供本承诺函。

第五章  合同文本

广西壮族自治区政府采购合同（格式）
              合同编号：
采购人（甲方）：                                  采 购 计 划 号：                         

供应商（乙方）：                                  采购项目名称和编号：                       

签  订  地  点：                                 签 订 时 间：                       

    根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

    第一条　合同标的

供货一览表

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价

（元）
	金额

（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


    2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

    第二条　质量保证

    1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入品目清单的产品。

    2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

    第三条　权利保证

    乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

    乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

    没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

    乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

    第四条　包装和运输

    1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

    2、货物的运输方式：由乙方负责。

    3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗。

    第五条　交付和验收

    1、交货时间：   按乙方响应文件中所承诺的时间   、地点：   采购人指定地点   。

    2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接收。

    3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

    4、甲方到货并安装、调试完成后十五个工作日内进行最终验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

    5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

    6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

    第六条　安装和培训

    1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

    2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：   由甲方根据情况合理安排  。

    第七条  售后服务、保修期

    1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

    2、货物保修期：      按响应文件的承诺      。

    第八条　付款方式

    1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实

际使用量乘以成交单价进行计算。

    2、资金性质：  财政性资金    。

    3、付款方式：详见《采购需求》。
    第九条　履约保证金

    按本项目履约保证金规定比例缴纳。
    第十条  税费

    本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

    第十一条  质量保证及售后服务

    1、乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

    （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

    （2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

    （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

    2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

    3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

    4、在货物免费保修期内，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

    第十二条  调试和验收

    1、甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完成）后十五个工作日内进行验收。

    2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

    3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

    4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

    5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

    第十三条  货物包装、发运及运输

    1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

    2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

    3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

    4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

    5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

    第十四条　 违约责任

    1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

    2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

    3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

    4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，超过15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

    5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

    6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金。

8、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

    第十五条  不可抗力事件处理

    1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

    2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

    3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

    第十六条  合同争议解决

    1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

    2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

    3、诉讼期间，本合同继续履行。

    第十七条  合同生效及其它

    1、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

    2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

    3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

    第十八条　 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　 签订本合同依据

1、谈判文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、成交通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案，并应当自签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人(负责人)：
	法定代表人(负责人)：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件
	1、供应商承诺具体事项：详见响应文件。

	2、售后服务具体事项：详见响应文件。

	3、保修期责任：详见响应文件。

	4、其他具体事项：详见响应文件。

	甲方（章）

                 年   月   日 
	乙方（章）

                年   月   日


   注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  评定标准

评定标准
一、评审原则
    （一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

    （二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。
二、评标方法

    （1）对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

    （2）谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价最低（价格扣除后）的供应商作为成交供应商。合同按谈判供应商实际提出的最后报价签订。

    （3）本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定条件，认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。成交人为残疾人福利性单位的，随成交结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（4）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，供应商对其提供的产品出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》，该产品视为本国产品。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
注：本国产品价格扣除政策与中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除政策可重复享受。

异常低价审查：具体详见第二章《谈判供应商须知》内容。
三、成交候选人推荐原则

    （一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价（价格扣除后）由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（最后报价相同时，依次按节能环保和自主创新产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序排列确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商，否则应当重新开展采购活动。
    （二）异常低价审查：具体详见第二章《谈判供应商须知》内容。

