[bookmark: _Toc35393813]广西国力招标有限公司关于广西医科大学实验动物中心以旧换新设备采购（第二批）（GXZC2026-G1-002190-GLZB）的更正公告（一）
[bookmark: _Toc35393814][bookmark: _Toc35393645][bookmark: _Toc28359104][bookmark: _Toc28359027]一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：GXZC2026-G1-002190-GLZB
原公告的采购项目名称：广西医科大学实验动物中心以旧换新设备采购（第二批）
首次公告日期：2026年7月23日
[bookmark: _Toc35393646][bookmark: _Toc28359105][bookmark: _Toc28359028][bookmark: _Toc35393815]二、更正信息
更正事项：□采购公告 采购文件 □采购结果     
更正内容：
	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	第一章  公开招标公告
	项目概况
广西医科大学实验动物中心以旧换新设备采购（第二批）招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年8月17日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
	项目概况
广西医科大学实验动物中心以旧换新设备采购（第二批）招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年9月3日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

	2
	第一章  公开招标公告
	四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年8月17日 09:30（北京时间）
投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）
开标时间：2026年8月17日 09:30（北京时间）
开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
	四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年9月3日 09:30（北京时间）
投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目为全流程电子化项目，供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）
开标时间：2026年9月3日 09:30（北京时间）
开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

	3
	第二章  招标项目采购需求 标项二  项号8 “多模式动物活体成像系统”技术参数及性能（配置）要求
	3.配置清单：小动物荧光活体成像仪主机1套；高灵敏度科学级冷CCD1套；高强度LED激发光源和激发滤光片20个；发射光滤光片18个；气体麻醉模块1套；双能X光成像模块1套；AniView图像分析软件1套；高灵敏度细胞标记鉴定模块1套；工作站一台1台。
	3.配置清单：小动物荧光活体成像仪主机1套；高灵敏度科学级冷CCD1套；高强度LED激发光源和激发滤光片20个；发射光滤光片18个；气体麻醉模块1套；双能X光成像模块1套；图像分析软件1套；高灵敏度细胞标记鉴定模块1套；工作站一台1台。

	4
	[bookmark: OLE_LINK73]第二章  招标项目采购需求 标项二  项号2“ 大型多功能清洗机”技术参数及性能（配置）要求
	5.10设备装载量：以标准型小鼠笼盒MI-03（长宽高391*177*131mm）计算，使用大小鼠通用四层清洗车：96个/程序（7000AG）；
	5.10设备装载量：以标准型小鼠笼盒（长宽高391*177*131mm）计算，使用大小鼠通用四层清洗车：96个/程序；


	5
	第二章  招标项目采购需求 标项二 项号3“ 高密度小鼠IVC系统”技术参数及性能（配置）要求
	3.12笼盒盒底叠放高度≤50mm，笼盒盒盖叠放高度≤28mm，盒底叠放后保证笼盒短边或长边配合间隙≥4mm，保证笼盒的灭菌效率，提供实物现场量取；

	3.12笼盒盒底叠放高度≤50mm，笼盒盒盖叠放高度≤28mm，盒底叠放后保证笼盒短边或长边配合间隙≥4mm，保证笼盒的灭菌效率。

	6
	第二章  招标项目采购需求 标项二 项号6“高密度小鼠IVC系统”技术参数及性能（配置）要求
	●4.10设备通过TUV检测（投标时提供详细检测（检验、检查）报告复印件，并加盖投标人电子签章）；
	●4.10设备通过TUV检测或CMA检测或CNAS检测(投标时提供详细检测(检验、检查)报告复印件，并加盖投标人电子签章)。

	7
	第二章  招标项目采购需求 标项二 项号8“多模式动物活体成像系统”技术参数及性能（配置）要求
	▲2.1.1CCD芯片：零缺陷、科研级高灵敏背部薄化、背部感应型冷CCD ，制冷温度≤-100℃；
	▲2.1.1 CCD芯片：零缺陷、科研级高灵敏背部薄化、背部感应型冷CCD ，制冷温度≤-90℃；


更正日期：2026年8月10 日
[bookmark: _Toc35393647][bookmark: _Toc35393816]三、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359106][bookmark: _Toc28359029][bookmark: _Toc35393648][bookmark: _Toc35393817]网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：广西医科大学 
地    址：广西南宁市双拥路22号
项目联系人：吴智辉
项目联系方式：0771-5330800

2.采购代理机构信息
名    称：广西国力招标有限公司
地    址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼
项目联系人：覃阳、隆丽艺、罗铁、李立英
项目联系方式：0771-4915558
[bookmark: _GoBack]


广西国力招标有限公司
2026年8月10 日
