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第一章  竞争性谈判公告

梧州市龙圩区大坡不停车超限检测点项目建设（WZZC2026-J1-990227-FHGJ）
竞争性谈判公告

项目概况

梧州市龙圩区大坡不停车超限检测点项目建设 项目潜在供应商应在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取谈判文件，并于2026年09月11日9:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况                                                                         
项目编号：WZZC2026-J1-990227-FHGJ
项目名称：梧州市龙圩区大坡不停车超限检测点项目建设

采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：1785230
采购需求：

标项名称:梧州市龙圩区大坡不停车超限检测点项目建设

数量：不限

预算金额（元）：1785230
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：梧州市龙圩区大坡不停车超限检测点建设运维服务，包含建设不停车超限检测点称重系统、车牌自动识别、全景及车尾抓拍系统、信息显示发布系统、视频监控系统、防雷与接地子系统、供电及数据传输、路面改造、标识标牌、其他配套设施等。（如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件）

最高限价（如有）：1785230
合同履行期限：签订合同后所有设备安装调试完毕并通过采购人验收确认合格之日起3年系统运维服务。

本项目（否）接受联合体。

备注：本项目不专门面向中小企业预留采购份额。本项目允许下属分公司（分支机构）参与磋商，须提供总公司的有关文件或者制度等能证明总公司授权其独立开展业务或提供总公司出具的授权其参与本项目采购的授权文件。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无；

3.本项目的特定资格要求：分标1：无。

三、获取谈判文件

时间：2026年09月07日至2026年09月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）；

方式：供应商登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年09月11日9：00（北京时间）
地点（网址）：本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线竞标响应（电子投标），供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。
五、开启
时间：2026年09月11日9：00（北京时间）
地点：本项目通过“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”在线解密和开启响应文件。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜 
1.网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://117.141.250.58:10030/web/cgw/index.ptl（梧州市政府采购网）。

 2.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。

 3.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息
名称：梧州市交通运输局
地址：梧州市新兴二路 120 号
项目联系方式：0774-3891569
2.采购代理机构信息
名称：丰汇国际项目管理有限公司 
地址：梧州市长洲区新闻路32号 

项目联系人：温锦洲
项目联系方式：0774-2816191　

第二章   供应商须知及前附表

供应商须知前附表

	序号
	条款号
	内    容

	1
	1.1
	项目名称：梧州市龙圩区大坡不停车超限检测点项目建设

项目编号：WZZC2026-J1-990227-FHGJ
采购需求：梧州市龙圩区大坡不停车超限检测点建设运维服务，包含建设不停车超限检测点称重系统、车牌自动识别、全景及车尾抓拍系统、信息显示发布系统、视频监控系统、防雷与接地子系统、供电及数据传输、路面改造、标识标牌、其他配套设施等。

采购预算（元）：1785230
最高限价（如有）：1785230

	2
	1.2
	采购人：梧州市交通运输局

地址：梧州市新兴二路 120 号
项目联系方式：0774-3891569

	3
	1.3
	采购代理机构：丰汇国际项目管理有限公司

项目联系地址：梧州市长洲区新闻路32号

联系人及电话：温锦洲 0774-2816191

	4
	1.4
	梧州市财政局政府采购监督管理科0774-3866434

	5
	2.1
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1：无；

3.本项目的特定资格要求：分标1：无。

	6
	11.1
	竞标报价方式：供应商必须就《采购内容及要求》中的货物和服务内容可能发生的费用作唯一完整报价。（本项目只允许递交一个方案的报价，不接受任何有选择性的报价。）

	7
	12.1
	竞标有效期：竞标截止日期后60天。

[注：谈判保证金有效期应比竞标有效期延长15日。]

	8
	13.1
	响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。

成交供应商在中标后须提供叁份纸质版响应文件给采购人，作为签订政府采购合同的依据，纸质版响应文件须与在广西政府采购云平台新版客户端生成的电子投标文件一致。

	9
	14.1
	1、谈判保证金递交形式：银行转账或支票、汇票、本票、保函等非转账形式。

2、谈判保证金（人民币）：壹万柒仟元整（￥17000.00）
3、递交方式：供应商从对公账户转账到以下专用账户。

开户名称：丰汇国际项目管理有限公司

开户银行：交通银行西安城南支行

银行账号：611301033010141013028
4、交纳谈判保证金截止时间：①以转帐方式缴纳谈判保证金的必须在竞标截止时间之前到达专用账户。②以其他非转账方式递交谈判保证金的应在竞标截止时间之前提交。

5、办理谈判保证金手续时，请务必注明事由“项目编号＋谈判保证金（如有分标，须列出分标号）”字样，经查实谈判保证金没有在规定时间到账的，其竞标无效

6、采用支票、汇票、本票、保函等非转账形式的，供应商应于提交响应文件截止时间前将单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件送至或邮寄至采购代理机构处。邮寄地址：梧州市长洲区新闻路32号，收件人：温锦洲  电话：0774-2816191。邮寄建议用顺丰，不接受到付邮件。

	10
	15
	响应文件的上传和提交

1、响应文件提交截止时间：2026年09月11日9：00（北京时间）

2响应文件提交地点：本项目通过“广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn)实行在线竞标响应(电子投标)，供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

3、响应文件通过在线解密开启响应文件(本项目不要求供应商到达开标现场，但供应商准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。)

	11
	19.5
	1、谈判时间：2026年09月11日9：00截标后
2、谈判地点：通过“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）在线谈判

3、参加谈判的供应商代表必须在“广西政府采购云平台”上在线等候谈判。

	12
	26
	履约保证金：本项目不设置履约保证金

	13
	27
	签订合同：自成交通知书发出之日起15日内凭成交通知书与采购人签订政府采购合同，延期自误。

注：采购合同必须与本谈判文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。

	14
	28
	相关费用：

1、成交供应商须向丰汇国际项目管理有限公司一次性付清代理服务费：人民币（大写）贰万贰仟肆佰伍拾伍元整（￥22455.00）。

2、上述款项，请现金现存或转账电汇转入下列银行账户。

开户名称：丰汇国际项目管理有限公司梧州分公司 

开户银行：桂林银行股份有限公司梧州分行 

银行账号：660000012832100016

	15
	/
	政府采购合同审核、备案：

经采购人审核同意后的政府采购合同文档应在采购文件规定的签订合同时限内上传至“广西政府采购云平台”进行合同备案，成交供应商收到通知后必须在一个工作日在广西政府采购云平台完成采购合同的CA签章流程。

	16
	31
	本项目适用落实相应的政府采购政策：

①《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

②《财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

③关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；

④财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）；

⑤关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）环境标志产品政府采购品目清单；

⑥关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）节能产品政府采购品目清单；

⑦市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）；

⑧国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）；

	17
	在线电子投标响应（电子投标）说明

1.本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台客服热线：95763。

2.未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事指南-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看 CA 数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。因未注册入库、未办理 数字证书（CA 认证）、CA 证书故障、操作不当等原因造成无法参与或竞标失败等后果由供应商自行承担。
3.CA 证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

4.供应商应当在磋商截止时间前，将生成的“电子响应文件”上传递交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

5.响应文件提交截止时间后，广西政府采购云平台(电子标系统)自动提取所有响应文件，各供应商须在开启程序开始后 30分钟内对上传广西政府采购云平台的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本代理机构开启响应文件:供应商超过时间未解密视为响应无效。

	18
	本项目所属的行业：工业
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	响应文件中所涉及的盖章处均采用CA电子签章。


供 应 商 须 知

一   总  则

1、项目基本情况、适用范围及定义

1.1项目基本情况：见须知前附表。

1.2采购人：见须知前附表。

1.3采购代理机构：见须知前附表。

1.4监督部门：见须知前附表。

1.5适用范围：本竞争性谈判文件仅适用于本次招标中所述项目的货物、服务类政府采购项目。

1.6定义：

1.6.1“采购人”系指本次采购项目的业主方或买方。

1.6.2“采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方丰汇国际项目管理有限公司。

1.6.3“供应商”是指参与本项目采购活动的法人、其他组织。按竞争性谈判公告的要求获取谈判文件的称为“潜在供应商”；提交响应文件并参加谈判的称为“谈判供应商”或供应商；经法定程序确定成交的供应商称为“成交供应商”。

1.6.4“产品”系指供应商按竞争性谈判文件规定向采购人提供的一切货物、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.6.5“服务”系指竞争性谈判文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1.6.6“响应文件”是指供应商根据竞争性谈判文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

1.6.7“公章”系指供应商用自己法定主体行为名称制作的签名印章，不包含其他替代章（如业务专用章、合同专用章、报价专用章等）。

1.6.8“财政部门指定的政府采购信息发布媒体”系指中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）。本项目相关信息除在财政部指定的政府采购信息发布媒体上发布外，还同时在梧州市政府采购网（http://117.141.250.58:10030/web/cgw/index.ptl）上发布。

2、合格的供应商资格要求

2.1供应商应符合供应商须知前附表第5项所规定的要求。

2.2对在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”、在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn/）列入“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信名单”和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）列入“失信被执行人”且处于处罚期限的供应商不得参与本项目政府采购活动。

2.3供应商不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

2.4符合供应商资格的供应商应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

2.5凡两家或以上供应商参加同一项目采购，有如下情形的，一经发现，将视为串标处理：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员（项目经办人）为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、竞标费用

3.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人（采购代理机构）在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4、特别说明

4.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他竞标无效。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

4.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.3供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投入所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4.4供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.5供应商在政府采购活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报政府采购监管部门查处；中标后发现的，供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.6本项目不允许转包、分包。如成交供应商出现转包或分包情形，按相关规定报送监督部门：梧州市财政局政府采购监督管理科（电话：0774-3866434）。

 4.7根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5．询问、质疑和投诉

5.1询问。供应商如发现谈判文件内容有误或对采购活动事项有疑问的，应在谈判截止日期1个工作日前以书面形式向采购人、采购代理机构提出询问、澄清。采购人、采购代理机构自收到之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2质疑。

5.2.1供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2.2提出质疑的供应商应当是参与所有质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对谈判文件提出质疑。对谈判文件提出质疑的，应当在获取谈判文件或者谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应按财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》编制。

5.2.4采购人、采购代理机构只接受纸质材料形式的质疑，不接受电子送达的质疑材料，即不接受以传真、电子邮件、移动通信等即时收悉的特定系统作为送达媒介的质疑材料。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见竞争性谈判公告。

5.2.5采购人、采购代理机构在收到供应商的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.3投诉。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

二   竞争性谈判文件（简称谈判文件）

6、谈判文件的构成

6.1谈判文件包括：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  供应商须知及前附表

第三章  采购内容及要求

第四章  政府采购合同书（格式）

第五章  评审方法

第六章  响应文件（格式）

7、谈判文件的澄清和修改

7.1供应商应认真查阅谈判文件中的内容和服务要求，如发现内容有误的，供应商必须在竞标截止日期2个工作日前要求澄清。任何要求澄清文件的供应商，应以书面形式（内容包括项目名称及编号、澄清内容、要求澄清的单位名称或姓名、地址、联系电话等，并加盖公章，法定代表人(负责人)签字，通知采购代理机构，否则，采购代理机构将不予受理，同时认定其他要求澄清的方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

7.2采购人、采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在谈判文件要求提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在政府采购信息发布媒体发布更正公告。

7.3采购人、采购代理机构可视具体情况，延长谈判截止时间和截标时间的，在谈判文件要求提交响应文件的截止时间两日前，在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.4与本项目谈判文件相关的更改通知、澄清补遗通知等书面文件，为谈判文件的组成部分。该所有通知在政府采购信息媒体发布之日起，视为供应商已收到该通知。供应商未及时关注网站上发布的通知文件造成的损失，由供应商负责。

三   响应文件的编制

8、响应文件编写

8.1供应商应仔细阅读谈判文件，按谈判文件的要求编制响应文件。如果没有按谈判文件要求提交响应文件，没有对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

8.2对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对谈判文件中涉及竞标项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3在竞标报价表中，供应商必须按格式文件完整填写，不能自行修改格式内容。
9、响应文件的文字及计量单位

9.1供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

9.2响应文件使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10、响应文件的构成

10.1响应文件由报价、商务、资格证明、技术文件组成，供应商应按下列说明编写和提供。应递交的有关文件均根据要求CA电子签章，否则竞标无效。
一、报价文件（1～2项必须提供）

1、竞标报价表（按第六章格式提供）

2、竞标报价明细表（按第六章格式提供）
二、商务文件（1～2项必须提供）

1、竞标函（按第六章格式提供）

2、商务条款响应表（按第六章格式提供）

三、资格证明文件（（1～10项必须提供，第11项为分支机构或分公司参加谈判时必须提供））

1、法定代表人（负责人）身份证明书；（见第六章响应文件格式。如是法人或其它组织，应与供应商主体资格证明中的法定代表人相符）

2、法定代表人（负责人）授权委托书；（见第六章响应文件格式；如授权代表参加政府采购活动并签署文件和处理相关事务的，此授权书必须提供。）
3、谈判保证金提交凭证；

4、获取竞争性谈判文件证明文件（广西政采云平台获取采购文件截图）；

5、供应商主体资格证明扫描件或其他电子文件（如是企业、个体工商户，提供在工商部门核发的有效营业执照正本或副本扫描件或其他电子文件；如是事业单位，提供有效的事业单位法人证书；如非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明文件；以上须提供扫描件或其他电子文件。)

6、供应商缴纳税收证明材料（提供自响应文件提交截止前半年内任意一个月或以上税务部门出具的缴纳税费的凭据或无欠税证明；无纳税记录的提供税务部门相应文件证明依法纳税或依法免税；新成立不足一个纳税周期的提供承诺书说明无欠税情况；以上须提供扫描件或其他电子文件。）
7、供应商缴纳社会保障资金证明材料（提供自响应文件提交截止前半年内任意一个月或以上社保部门或收款部门开具的证明或收款收据。如无缴费记录或不需要缴纳的，应提供供应商所在地社保部门出具的相应依法缴纳或依法免缴社保费证明文件；以上须提供扫描件或其他电子文件。）
8、供应商财务状况报告（提供经审计的2025年年度财务报告；或提供自竞标截止前半年内供应商基本户开户银行出具的资信证明；或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；部分其他组织，没有经审计的财务报告，可以提供自竞标截止前半年内银行出具的资信证明；以上须提供扫描件或其他电子文件。）
9、供应商直接控股、管理关系信息表。(必须提供，按第六章格式要求填写)

10、具备政府采购法第二十二条承诺函（见第六章响应文件格式。）

11、供应商如为下属分公司（分支机构）的，须提供相关授权文件；（总公司的有关文件或者制度等能证明总公司授权其独立开展业务或提供总公司出具的授权其参与本项目采购的授权文件，分支机构或分公司参加谈判时必须提供，否则谈判无效。）

四、技术文件（1～3项必须提供）

1、技术要求响应表（按第六章格式提供）

2、货物质量保证和售后服务承诺书（格式自拟）

3、专业驻点人员配置表（附人员身份证正反面扫描件、供应商自截止时间前半年内任意一个月（或以上）为其缴纳的社会保障资金证明材料扫描件）

4、产品配置清单（如有请提供，均不含报价，按第六章格式提供）
10.2供应商必须按谈判文件第六章《响应文件格式》要求自编目录及页码。
11、竞标报价


11.1竞标报价方式：供应商必须就《采购内容及要求》中的货物和服务内容可能发生的费用作唯一完整报价。（本项目只允许递交一个方案的报价，不接受任何有选择性的报价。）

11.2竞标货币：竞标应以人民币报价。

11.3竞标报价应为采购人指定地点的现场交货价，包含但不限于货物及货物运抵指定交付地点的各种费用、随配附件、备品备件、易损件、专用工具、安装调试、技术培训、技术资料、包装、售后服务、保险费、税金、验收检验及其他所有成本费用的总和，如涉及系统对接的由供应商负责完成。对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。

11.4供应商应在响应文件中的竞标报价表上标明，本次竞标拟提供产品的单价金额及竞标总价，经最终谈判后不得更改，供应商对本项目的报价必须是唯一的。

11.5供应商所填报的产品内容如存在有漏项的情况且在评标时被接受，则将被认定为该遗漏项已包含在竞标报价中，成交供应商在供货时应按响应文件及经澄清后的结果要求完整提供产品及服务，采购人对其漏报的项目不追加任何货款。

11.6本项目不接受有任何选择的报价，任何有选择的报价或包含价格调整要求的竞标，将被认为是非响应性竞标而作为无效响应文件处理。

12、竞标的有效期

12.1竞标有效期：响应文件从竞标截止日期后60天内有效。

12.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。供应商可同意或不同意延长竞标有效期，不同意延长竞标有效期的供应商，其谈判保证金将在成交通知书发出后5个工作日内无息退还；同意延长竞标有效期的供应商不能要求对原响应文件（经谈判小组确认有效且没有超出响应文件的范围或改变竞标的实质内容的澄清或说明作为响应文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的竞标有效期内遵循本响应文件，在延长的竞标有效期满之前继续具有约束力。

13、响应文件份数及盖章要求

13.1响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。
13.3响应文件应在签章处CA电子签章，否则其竞标无效。

14、谈判保证金

14.1 谈判保证金的递交：供应商必须按供应商须知前附表第9项的要求递交谈判保证金。
14.2谈判保证金的退还。

14.2.1落标人的谈判保证金，落标人向采购代理机构财务部递交“谈判保证金声明”原件申请退还。采购代理机构财务部收到退还申请，将在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。以支票、汇票、本票、保函等非现金形式的将在成交通知书发出后5个工作日内退还原件，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

14.2.2成交供应商的谈判保证金将在签订合同后5个工作日内不计利息原额退还；

14.2.3如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

14.3 涉及质疑和投诉的供应商，在质疑和投诉调查处理结束前其谈判保证金暂不退还。

14.4 供应商有下列情形之一时，谈判保证金将不予退还：

（1）在截标后或在竞标有效期内撤回其响应文件的；

（2）成交后未按本须知第26条规定缴纳履约保证金的；

（3）成交后无正当理由不与采购人按本须知第27条签订合同的；

（4）成交后与采购人签订对谈判文件和响应文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（5）将成交项目转让给他人或者将成交项目分包给他人的。

15、响应文件的上传、提交、解密

15.1响应文件提交截止时间：本须知前附表第10项规定的截止时间

15.2响应文件提交地点：本项目通过“广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线竞标响应（电子投标），供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。通过在线解密开启响应文件（本项目不要求供应商到达开标现场，但供应商应准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

15.3 电子加密响应文件的解密：在投标时间截止后将向参与投标的供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后在规定时间内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

16、响应文件的修改及撤回

供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

五   竞争性谈判（简称谈判）与评审

17、组建谈判小组

17.1采购人和采购代理机构依法组建竞争性谈判小组（以下简称谈判小组），谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上（含三人）单数组成，其中评审专家人数不少于谈判小组成员总数的2/3。评审专家在政府采购评审专家库内相关专业技术、经济等方面的专家名单中随机抽取。

17.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

17.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

18、评审

18.1本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为谈判文件和响应文件及谈判应答文件等。谈判小组决定竞标的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻找其他的外部证据。

18.2谈判小组对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。

18.3响应文件初审

响应文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。
1、资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定对响应文件的资质证明、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备资格条件。它所涉及到的主要文件和内容为谈判文件所述的资格证明文件内容和签章的合格性、合法性等。如果供应商不具备谈判资格，不满足谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其竞标将被拒绝。

1.1、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、《关于做好政府采购有关信用主体标记码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号）规定，对参加本项目采购活动的供应商信用进行查询。

（1）查询渠道：

①中国政府采购网（http://zwww.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”

②中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/） “失信被执行人”

③信用中国网（http://zwww.creditchina.gov.cn） “重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”

（2）查询截止时点：本项目竞标截止之日当日

（3）查询记录和证据留存方式：在“广西政府采购云平台”在线查询并关联相关查询记录。

（4）信用信息使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动（处罚期限届满的除外）。供应商被列入以上名单之一的，视为资格审查不通过。

2、符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。

18.4澄清有关问题、算术性修正

18.4.1谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

18.4.2由谈判小组组长或采购代理机构发起询标函，供应商必须在规定时间内回复询标函，否则视为放弃澄清。供应商的澄清、说明或者更正应由供应商CA电子签章后提交。

18.4.3响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

① 响应文件中《竞标报价表》与《竞标函》内容不一致的，以《竞标函》为准；

② 响应文件的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；

③ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

④ 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

⑤ 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

⑥ 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的竞标报价，在供应商确认后，调整后的竞标报价对供应商起约束作用。如果供应商拒绝确认，不接受修正后的价格或内容的，则其响应文件将不予评审，其竞标将被拒绝，采购人有权没收其谈判保证金。

19.5谈判

19.5.1谈判时间及地点：本须知前附表第11项规定的时间和地点。

19.5.2谈判小组对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。供应商须在规定的时间和地点进行电子谈判，供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

19.5.3谈判小组向供应商发起谈判（最多三轮），谈判的内容包括技术条件、商务性条件及谈判小组认为需要谈判的内容。
谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

19.5.4在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。但政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）第二十七条第二款“技术复杂或者性质特殊、不能确定详细规格或者具体要求的”规定情形除外。

19.6最后报价

19.6.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

19.6.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在线提交最后报价。

19.6.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

19.6.4谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，供应商的最后报价应CA电子签章后提交。

19.6.5最后报价出现下列情形之一的，谈判小组将启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；

③响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价＜采购项目最高限价×65%；

④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

19.6.6谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述19.6.5第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
19.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

19.8推荐成交候选供应商名单并编写评审报告。谈判小组按谈判文件第五章评审方法推荐成交供应商名单，并向采购人提交书面评审报告。
19.9在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上谈判小组成员的意见为准。

19.10评标会纪律

(1) 评标过程的保密性。谈判小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件评审、比较、成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

(2) 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

20、无效的响应文件

20.1属于下列情况之一者，响应文件无效：

(1) 未按有关要求提交或足额提交谈判保证金的；

(2)响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

(3) 不具备谈判文件规定的资格要求的；

(4) 响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

(5) 属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的； 

(6) 响应文件有效期、保证金有效期、交货时间、质保期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

(7) 竞标内容与采购内容及要求存在重大偏离或保留的（如严重背离采购需求、合同协议要求等）；

(8) 通过对“采购内容及要求”内容的修改以达到满足技术要求的；响应文件商务条款和技术参数偏离表没有按要求表述的或与项目要求表述不一致却没有提供相关依据说明的；

 (9)供应商未就“采购内容及要求”中所有货物内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算总金额的；

(10)未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

(11)未满足谈判文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

(12)没有在竞争性谈判公告规定的时间获取竞争性谈判文件的（有文件规定除外）；

(13)不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的；

（14）供应商响应文件份数不符合竞争性谈判文件规定的要求的。

21、废标

21.1谈判采购项目出现下列情形之一的，将予以废标；

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）第二十七条第二款“技术复杂或者性质特殊、不能确定详细规格或者具体要求的”规定情形除外。

21.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有供应商。

六   确定成交供应商

23．确定成交供应商

23.1采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

23.2若排名第一的成交候选供应商自愿放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。

23.3排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。

七   成交公告

24、结果公告

24.1在采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在政府采购信息发布媒体上公告成交结果。

24.2供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。

24.3采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面形式质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.4质疑供应商必须首先经过质疑程序，对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向采购监督管理部门投诉。

八   签订合同

25、成交通知

25.1在发布成交结果的同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书对采购人和成交供应商具有法律效力。成交通知书发出后，成交供应商放弃成交资格的，应当承担相应的法律责任。

26、履约保证金

26.1 履约保证金收取方式：见供应商须知前附表第12项；

26.2 履约保证金的退还（如有）：成交供应商按合同履约后，按供应商须知前附表第12项的要求办理退还履约保证金手续，采购人或采购代理机构收到退还申请后，将在5个工作日内不计利息原额退还，因采购人或采购代理机构原因导致无法及时退还时，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给成交供应商，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

26.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

26.4在履约保证金到期退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

27、签订合同

27.1成交供应商须凭成交通知书及授权委托书按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。成交供应商不得再与采购人签署订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，对成交供应商所递交的全部谈判保证金将不予退还。

27.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人按谈判文件要求重新确定成交供应商并签订合同，或重新采购。

27.4由于成交供应商放弃成交或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选供应商导致成交金额高于违约人的成交价），所超出违约人的成交价部分由违约人承担赔偿责任。

27.5政府采购合同必须与谈判文件第四章合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。

九   其他事项

28、相关费用

成交供应商须向丰汇国际项目管理有限公司一次性付清代理服务费，具体详见供应商须知前附表14.1项。
29、解释权

29.1本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

30、知识产权

30.1所有供应商的响应文件（包括知识产权在内的任何权利）均归采购人所有，不予退还。

31、需要补充的其他内容

31.1需要补充的其他内容：见须知前附表第16项至19项。

第三章   采购内容及要求

采购内容及要求

说明：

1、采购清单中的品牌型号如注明为参考品牌型号的，则仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代。标明的专有技术、专利产品、特定品牌的字样只起说明作用，任何与其同等的技术均应被认为符合招标文件要求，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、采购清单中已注明为参考品牌型号的货物及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或供应商选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写报价表和技术要求响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在报价表中将其标配参数详细列明，否则报价无效。

4、供应商必须自行为其提供的产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目采购过程中被侵权问题提出异议。

5、拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围内以“★”标注产品的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府强制采购。供应商须提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）认证结果信息发布平台的证书查询结果和产品认证证书复印件并CA电子签章。

6、拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围内非“★”标注的和《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。供应商须提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）认证结果信息发布平台的证书查询结果和产品认证证书复印件并CA电子签章。

7、根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年1 号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并提供由中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。注：网络安全专用产品在中共中央网络安全和信息化委员会办公室网站上发布的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中查询。 目前共15类：路由器、交换机、服务器（机架式）、可编程逻辑控制器（PLC 设备）、数据备份一体机、防火墙（硬件）、WEB 应用防火墙（WAF）、入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS）、安全隔离与信息交换产品（网闸）、反垃圾邮件产品、网络综合审计系统、网络脆弱性扫描产品、安全数据库系统、网站恢复产品（硬件）。

8、主要技术要求及商务要求中的：带“▲”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效响应。

9、主要技术要求里非带“▲”的条款，允许供应商竞标的产品负偏离的条款数为 10  项,负偏离 11   项及以上则竞标无效。

10、本项目的核心产品为：窄条式动态公路车辆自动衡器
11、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。

技术要求：

1、
	序号
	项目名称
	主要技术要求
	数量
	单位

	一
	窄条式动态公路车辆自动衡器
	▲1、动态称重设备允许车辆通过不停车检测区域的速度范围为0.5～100km／h；(须提供市场监督管理部门颁发的窄条式动态汽车衡“计量器具型式批准证书”扫描件并加盖投标人公章)；
▲2、系统测量车货总重量的称重最大允许误差在首次检定和后续检定以及在使用中检验应达到《动态公路车辆自动衡器检定规程》（JJG 907-2006）中准确度等级5级的规定和要求；(须提供市场监督管理部门颁发的窄条式动态汽车衡“计量器具型式批准证书”扫描件并加盖投标人公章)；
3、称重设备具备货运车辆非正常行驶行为判别功能；
4、称重设备平均无故障工作时间不少于30000h；
▲5、最大称量不小于30t；(须提供市场监督管理部门颁发的窄条式动态汽车衡“计量器具型式批准证书”扫描件并加盖投标人公章)；
6、防护等级满足JT／T817的规定和要求。
	2
	车道

	1
	称重显示控制器
	对称重数据进行处理，并将检测数据实时传输给数据处理工控机；
1、最大支持数据采集路数：168路；
2、串口：2个RS232,2个RS422/RS485；
3、网口：≥1个；
4、I/O接口数：不小于10路；
5、信号模式：数字信号；
6、采样速率：6kHz；
7、工作温度：-40℃~80℃；
8、整机采用一体化设计，含采集和处理单元。
	1
	套

	2
	窄条称重传感器
	▲1、传感器类型：电阻应变式数字称重传感器。（关键零部件须包含数字采集模块，须提供国家市场监督管理部门授权承担称重传感器型式评价任务的单位出具的称重传感器“计量器具型式评价报告”并加盖投标人公章，所提供的“计量器具型式评价报告”中检测依据须包含“《中华人民共和国国家计量检定规程-称重传感器》（JJG 669-2003）”且测量参数须包含“电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验、量程稳定性”测量参数并合格，缺失上述测量参数或检测依据不满足要求的证明材料无效；）
2、有效称重区域：合理组合后实现满车道覆盖；
3、材料：合金钢；
4、防护等级：IP68，可在水浸状态中使用；
5、温度范围：-35℃~ +70℃；
6、传感器使用寿命：≥2000万轴次；
7、安装方式：在路面浅表层镶嵌；
8、称重传感器可重复使用；
	24
	条

	3
	灌封材料
	传感器敷设时使用。
	2000
	kg

	4
	线圈车辆检测器
	1、调谐：全自动
2、感应自调范围：20-1000μH 
3、灵敏度：四级可调 
4、频率 四级开关可选 
5、电源：120V AC+/-15%、230V AC+/-15%；
	2
	套

	5
	检测线圈
	1、检测线圈：采用FVN1.5平方高温导线；
2、缠绕匝数：4~6圈；
3、内含环氧树脂、固化剂和石英砂
	4
	套

	6
	室外恒温机柜
	1、机架规格：标准19英寸机架；
2、全封闭结构，柜内外空气循环完全隔离，具备良好的隔热性能； 
3、内置温控单元，具备散热和加热功能；
4、内置机柜环境监控单元，具备空调监控、柜门监测、智能辅助照明、声光报警功能，可扩展对接烟雾、水浸、振动等传感器；
5、机柜内部整合机架式配电箱，可提供AC220、DC24V多路供电。
	1
	套

	7
	机柜防盗笼
	1、尺寸：2.1m×1.2m×1.2m；
2、材质：Q235-B碳钢。
	1
	套

	二、数据处理系统

	1
	数据处理工控机
	1、CPU≥8核；
2、内存≥8GB；
3、存储≥480GB；
4、外部接口：网口≥2路，10Mbps/100Mbps/1000Mbps 自适应；其它接口：USB3.0≥2、HDMI≥1、RS-232≥1、RS-485≥1、I/O≥4；
5、供电：DC 9-36V输入或AC 220V电源适配器；
6、含操作系统。
	1
	套

	2
	高速数据检测软件
	可以接收称重系统、车牌识别系统信息，经过处理后可以控制可变情报板进行显示。可实时显示车辆的车号，轴重，总重，速度，加速度，时间等信息
1. 可以对超限车辆相关数据进行查询；
2. 可以实时观察所有车辆数据和图像；
3. 可记录系统运行日志，清晰罗列系统运行过程，包括设备日志和软件日志；
4. 所有连接设备状态的自检功能，可快速、准确定位系统异常设备；
5. 车辆称重原始数据的保存、加密、存储、查询和复现功能；
	1
	套

	3
	UPS电源
	配置UPS电源，持续供电应不小于1h，输入电压110-300VAC，内置电池，3000VA/2400W。
	1
	套

	4
	工业级以太网交换机
	1、支持≥4个千兆光口，≥24个千兆电口；
2、支持机架式安装；
3、支持WEB管理；
4、电源输入：24-48VDC或100-240VAC；
5、支持IP40防护等级
	1
	台

	5
	千兆光纤收发器
	1、支持≥1个千兆光口，≥2个千兆电口
2、支持Web管理
3、满足工业三级电磁兼容性要求
4、支持IP40防护等级
	2
	台

	6
	千兆光模块
	单模千兆光模块
	4
	个

	7
	稽查一体机
	1、工作环境温度：-10°C 至 40°C​ 

2、防护等级：IP45​ (防尘、防泼溅) 
3、最大起飞重量：约 4.5 公斤​ (含负载) 
4、最大飞行时间：约 28 分钟​ (搭载一体化负载) 
5、最大水平飞行速度 (中国版)：15 米/秒​ 

6、最大飞行高度 (中国版)：120 米​ 
7、相机传感器：4/3 英寸 CMOS，有效像素 2000 万​

8、激光测距仪量程：可达 1200 米​ 
9、视频录制：支持 4K/60fps，Apple ProRes 422 HQ​ 编码 

10、图传系统：采用 O3 Enterprise 图传，支持 1080p/30fps​ 高清实时图传 
11、A3/A4黑白激光复印一体机，自动双面，复印打印扫描，输稿器双纸盒，有线网络，28页/分钟。
	1
	套

	三、车牌识别抓拍系统

	1
	高清车牌识别摄像机
	1、像素：≥900W；
2、采用高品质CMOS图像传感器，高感光度，高信噪比，高宽动态，呈现高清图像；
3、支持视频触发、485触发；
4、支持外接补光灯同步输出控制；
5、支持车牌识别、车型识别功能；
6、通讯接口≥2个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口；1个RS-485接口，1个RS-232接口；
7、工作电压：AC 100 V ~ 240 V ；
8、防护等级≥IP65；
	3
	套

	2
	高清侧前全景抓拍摄像机
	1、像素：≥900W；
2、采用高品质CMOS图像传感器，高感光度，高信噪比，高宽动态，呈现高清图像；
3、支持视频触发、485触发；
4、支持外接补光灯同步输出控制；
5、支持车牌识别、车型识别功能；
6、通讯接口≥2个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口；1个RS-485接口，1个RS-232接口；
7、工作电压：AC 100 V ~ 240 V ；
8、防护等级≥IP65；
	2
	套

	3
	高清车尾识别摄像机
	1、像素：≥900W；
2、采用高品质CMOS图像传感器，高感光度，高信噪比，高宽动态，呈现高清图像；
3、支持视频触发、485触发；
4、支持外接补光灯同步输出控制；
5、支持车牌识别、车型识别功能；
6、通讯接口≥2个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口；1个RS-485接口，1个RS-232接口；
7、工作电压：AC 100 V ~ 240 V ；
8、防护等级≥IP65；
	1
	套

	4
	全景气体闪光灯
	1、回电时间短、适于高速抓拍；
2、光源类型：氙气大灯；
3、触发方式： 电平量触发
4、内置光栅，可有效减少光污染；
5、电源：AC220V±10%；
	2
	套

	5
	车牌LED频闪灯
	1、单车道环境补光灯；
2、光源类型：采用高性能LED；
3、最佳补光范围：16米～25米；
4、触发方式： 电平量触发
5、电源：AC100–240V；
	4
	套

	6
	车牌气体闪光灯
	1、回电时间短、适于高速抓拍；
2、光源类型：氙气大灯；
3、触发方式： 电平量触发
4、内置光栅，可有效减少光污染；
5、电源：AC220V±10%；
	4
	套

	7
	车尾气体闪光灯
	1、回电时间短、适于高速抓拍；
2、光源类型：氙气大灯；
3、触发方式： 电平量触发
4、内置光栅，可有效减少光污染；
5、电源：AC220V±10%；
	2
	套

	8
	车牌/车尾识别简易门架
	1、杆体表面采用热浸镀锌处理：
2、净高6米；
3、含地锚；
4、立柱底部黄黑相间反光膜；
5、双立杆含维修梯子和走廊；
	2
	套

	9
	车牌识别L杆
	1、杆体表面采用热浸镀锌处理；
2、净高 6.5米；
3、含地锚；
4、立柱底部加黄黑相间反光膜。
	2
	套

	10
	球形摄像机（短视频）
	1、像素：≥400W；
2、传感器：1/2.8 英寸 CMOS，最大分辨率：2560×1440；
3、支持23倍光学变倍，16倍数字变倍；
4、支持超低照度，智能补光；
5、支持红外补光；
6、支持 IP66 防护等级；
7、支持SDK、API、GB/T28181协议、第三方管理平台接入；
8、含电源适配器。
	2
	台

	11
	硬盘录像机
	视频接入路数：8 路
网络带宽：输入 80Mbps，输出 80Mbps
最大录像分辨率：支持最高 8MP（800 万像素）
解码能力：最大 24 路 1080P
本地回放：最大 8 路同步回放
视频输出：1 路 HDMI + 1 路 VGA，支持 4K+1080P 异源输出
硬盘接口：2 个 SATA 接口，单盘最大 12TB
外部接口：2 个 RJ45 千兆网口，2 个 USB2.0（前置 1 个、后置 1 个）
报警接口：4 路报警输入、1 路报警输出
电源与功耗：DC12V/40W，功耗 ≤10W（不含硬盘）
	1
	套

	12
	4T硬盘
	4T硬盘
	1
	套

	13
	抱杆机箱
	1、室外抱杆机箱；
2、含空开、防雷、交换机；
	2
	套

	四、视频监控系统

	1
	球形摄像机（安防）
	1、像素：≥400W；
2、传感器：1/2.8 英寸 CMOS，最大分辨率：2560×1440；
3、支持23倍光学变倍，16倍数字变倍；
4、支持超低照度，智能补光；
5、支持红外补光；
6、支持 IP66 防护等级；
7、支持SDK、API、GB/T28181协议、第三方管理平台接入；
8、含电源适配器。
	1
	台

	2
	球机支架
	用于安装球型摄像机。根据现场情况选择安装方式。
	3
	套

	五、防雷接地

	1
	电源避雷器
	1、最大持续电压 385VAC
2、标称放电电流 20KA(8/20μS)
3、最大放电电流 40KA(8/20μS)
4、限制电压 ≤1.8KV
	1
	套

	2
	信号防雷器
	1、标称工作电压：6V
2、限制电压≤15V
3、标称放电电流：5KA
4、响应时间：1ns
	10
	套

	六、信息发布系统

	1
	可变情报板
	P16（1024mmx1024mm箱体）情报板屏2048mmx4096mm尺寸（2行4列箱体排列）可满足 悬臂式信息发布设备显示内容的格式可采用 4 行 9 列 32X32点阵字符；
	2
	套

	2
	“F”型立杆
	1、杆体表面采用热浸镀锌处理；
2、适配情报板安装；
3、净高6米；
4、含地锚；
5、立柱底部加黄黑相间反光膜。
	2
	套

	七、交通标志牌

	1
	检测区前200米标志牌
	4m*3m，蓝底白字，显示如“前方200米公路超限不停车检测点”，符合国标GB5768 相关规定。
	2
	块

	2
	200米标志牌F杆
	2横臂F杆，6m净高
	2
	套

	3
	“违章处罚”标识牌
	120cm*300cm，蓝底白字，显示如“ 您已进入公路超限监控区域”，符合国标GB5768 相关规定。
	2
	块

	4
	禁止变道/解除禁止变道标志牌
	禁止变道、解除禁止变道各1块。直径φ80cm，反光膜为3M的超强级，符合国标要求
	4
	块

	5
	禁止变道/解除禁止变道标志牌立杆
	直径φ114、4mm厚的4米高镀锌钢管
	4
	套

	6
	检测区后300米标志牌
	4m*3m，蓝底白字，显示超限超载车辆请就近卸载及卸载场位置，符合国标GB5768 相关规定。
	2
	块

	7
	300米标志牌F杆
	2横臂F杆，6m净高
	2
	座

	八、线缆材料

	1
	电力电缆
	规格：RVV3×1，铜质
	200
	米

	2
	电力电缆
	型号：RVV3*2.5，铜质
	900
	米

	3
	电力电缆
	型号：YJV3*6，铜质
	500
	米

	4
	电力电缆
	型号：YJV22-3*10，铜质
	1200
	米

	5
	光缆
	型号：单模四芯
	500
	米

	6
	阻水屏蔽网线
	双层护套网线
	600
	米

	7
	触发线
	型号：RVVSP2*0.75
	500
	米

	8
	常规网线
	型号：超五类网线
	50
	米

	9
	接地线
	型号：BVR1*2.5，铜质
	30
	米

	10
	接地线
	型号：BVR1*4，铜质
	100
	米

	11
	接地线
	型号：BVR1*10，铜质
	50
	米

	12
	辅材
	金属软管、缠绕管、线鼻子、扎带、胶带等
	1
	项

	九、土建工程

	1
	路面硬化
	1、沿车行方向，在设备安装位置，开挖30m长，传感器安装板块稍宽、其他板块宽度与实际路宽一致的基坑，深度不低于350mm，采用C40的钢筋混凝土进行浇筑；
2、混凝土面层应拉毛、压痕或刻痕，其平均纹理深度应为1~2MM。抗滑构造深度应符合设计要求。
	2
	车道

	2
	窄条传感器基础制作
	含窄条基础切割、定位、灌胶、养护等
	24
	根

	3
	检测线圈制作
	含线圈基础切割、线圈制作、灌胶、养护等
	4
	个

	4
	数据采集器基础
	含基础开挖、钢筋笼制作、支模、混凝土浇筑等
	1
	套

	5
	车牌/车尾简易门架基础
	含基础开挖、钢筋笼制作、支模、混凝土浇筑等
	2
	套

	6
	车牌L杆基础
	含基础开挖、钢筋笼制作、支模、混凝土浇筑等
	2
	套

	6
	情报板F杆基础
	含基础开挖、钢筋笼制作、支模、混凝土浇筑等
	2
	套

	7
	200米标志牌F杆基础
	含基础开挖、钢筋笼制作、支模、混凝土浇筑等
	2
	套

	8
	300米标志牌F杆基础
	含基础开挖、钢筋笼制作、支模、混凝土浇筑等
	2
	项

	8
	禁止变道/解除禁止变道标志牌立杆基础
	含基础开挖、钢筋笼制作、支模、混凝土浇筑等
	4
	套

	9
	机柜/简易门架接地
	接地网制作。室外机柜、车牌简易门架、车尾简易门架共用1处。采用40*40*2镀锌扁铁（长度根据现场情况定制）、40*2镀锌角铁（长度根据现场情况定制）
	4
	处

	10
	情报板接地
	情报板F杆1处。采用40*40*2镀锌扁铁（长度根据现场情况定制）、40*2镀锌角铁（长度根据现场情况定制）
	2
	处

	11
	光纤熔接
	含光纤熔接
	4
	处

	12
	情报板管线敷设
	室外机柜至可变情报板管线敷设（约150-200米）、含开挖、埋管、回填、线缆敷设等
	2
	项

	13
	供电电力线缆敷设
	含开挖、线缆敷设、回填，含车牌识别站点供电线缆敷设
	1200
	米

	14
	φ60硅芯管
	φ60硅芯管
	900
	米

	15
	φ60镀锌钢管
	φ60镀锌钢管，用于过路线缆保护
	50
	米

	16
	机柜手井
	120cm*120cm*110cm，用于机柜旁进线
	1
	个

	17
	穿线手井
	80cm*80cm*80cm，杆体基础处
	8
	个

	18
	封道设施费
	项目施工封道所需设施
	1
	项

	19
	道路标线恢复及制作
	以称重区域为中心，前后共300米制作车道间白/黄实线，提醒司机按车道行驶、禁止跨道
	2
	车道

	20
	车道边侧隔离波纹板
	车道边侧隔离波纹板，以称重区域为中心对称分布
	40
	米

	21
	石墩
	混凝土石墩共10个，1m*1m*1m
	10
	个

	十、供电、数据传输

	1
	前端站点供电
	联系供电公司办理，提供AC220市电
	3
	项

	2
	前端配电接入
	提供不低10KW的供电安装电表
	3
	套

	3
	配电柜
	含空开、防雷等。
	3
	套

	4
	数据传输建设或租赁（含三租赁费）
	不低于40Mbps的上行带宽的VPN或点对点光纤（含三年租赁费）
	3
	项

	5
	电费
	3年电费约9万度
	1
	项

	十一、计量检定

	1
	配合计量检定费
	含3年3次配合计量检定
	2
	车道

	十二、平台对接

	1
	软件平台对接
	与其它软件平台的对接
系统对接上传的检测数据包括车辆轴数、轴距、单轴重量、总重、车速、车型
图片文件包括车辆车头图片、车辆尾部图片、车辆车身侧面图片、车牌号码图片，并在照片上叠加车辆通行信息(如时间、地点、车速、方向）
设备状态信息包括传感器状态信息、摄像机状态信息
	1
	项


2、维护服务内容

1、对系统使用中发现的缺陷，成交供应商应提供免费的升级服务；

2、故障响应时间：成交供应商接到故障通知后在30分钟内响应，2小时内到达现场处理，产品故障4小时内解决问题。若故障仍无法排除，成交供应商应提供可满足使用要求的替代产品供采购人使用，直至原产品故障排除为止。产品维修或更换后其保修期相应顺延。
3、在服务期内每个季度一次到现场对系统进行维护保养，包括系统诊断，必要的机械设备和电子部件的调整和对有潜在问题和已损坏的部件更换；
4、拟投入产品设备须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合相关标准要求的全新合格产品，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品，并按生产厂家或国家有关规定实行“三包”。
5、成交供应商须免费送货至采购人指定的地点并负责全套设备的安装、调试及项目整体测试、联调和开通；调试过程中须进行详细记录，系统调试结束后，由成交供应商签字提交采购人验收。
6、成交供应商须免费负责售后服务培训，免费提供系统软件升级，并免费派专业技术人员对采购单位技术人员进行操作、保养等技术指导。
▲7、专业驻点人员：成交供应商需配备不少于二名自有专职技术人员为本项目提供技术支持服务，开展 7x8 小时现场技术服务，提供 7x24 小时线上或电话技术支持，及时响应采购人需求。在签订合同后成交供应商向采购人书面报备专职技术人员名单，服务期间不得随意更换专职技术人员，确需更换的应向采购人书面报备。该专职技术人员全面负责项目售后保障相关工作，须及时响应并解答采购人提出的各类问题，排查处置采购人软硬件故障，按要求开展定期回访、设备检修等相关服务。经采购方审核同意拟投入的驻点人员一年内不允许随意更改。如需更换需提前7个工作日向采购人报备。

8、成交供应商每季度按要求修剪遮挡设备树枝、设备内外除尘、线路外观检查、设备紧固调试、现场环境隐患排查、故障部件初步检测等保障项目稳定运行。
9、在服务期间所涉及的调试、测试不能影响原系统的运行，因成交供应商的原因，导致采购人系统出现安全事故，由成交供应商承担造成的所有损失。
10、由于该项目涉及系统数据和在用的信息系统数据对接，成交供应商需现场对接采购人在用的信息系统及辖区路政执法机构在用的路政管理软件及支撑的设备、数据存储方式、运行环境，以确保本次采购的设备与在用信息系统现数据实时对接，保证采购人政府工作对数据安全性的要求。
11、免费开放治超非现场执法管理系统数据接口，方便接入部级、区厅、市县级等信息系统。

12、定期进行防雷接地的检测，测试接地阻力，对不达标的进行整改。

13、施工必须严格地按照采购人审核通过的施工图纸和技术要求进行作业，任何施工过程中的技术更改和施工调整必须提前通知，经审核并报批后方可实行变更。

14、安装调试

设备进场后进行安装调试。系统安装完成后成交供应商应首先将具体系统测试计划、内容和方法，与用户方讨论并通过后，方可按计划进行系统使用测试。

单项测试：系统安装完成后，进行产品自身性能的测试。

整体测试：关联设备安装完成后，进行系统整体联合测试。

测试过程须在用户指派的人员参与下进行。测试的过程和结果须详细记录，经各方签字后作为验收的文件之一。

15、系统试运行

系统试运行通过初步验之后，试运行3个月，试运行期间若整个系统稳定性可靠，材料齐全，经项目竣工验收合格，整个项目由成交供应商正式移交采购人，否则，由成交供应商负责对系统继续进行调试。

二、商务条款

1、报价要求：

本次报价须为人民币报价，包含完成本项工作所需的人工、材料、器材、管理、维护、安装、调试、技术协助、校准、培训、保险、利润、税金、通讯器材、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2、付款方式：

①合同签订后10个工作日内支付合同金额的10%预付款；

②项目初步验收合格并将数据实时对接自治区交通运输厅治超平台后，10个工作日内采购人向成交供应商支付合同金额20%；

③项目竣工验收合格后，2027年12月31前采购人向成交供应商支付合同金额30%；

④项目竣工验收合格后，2028年12月31前采购人向成交供应商支付合同金额37%；

⑤剩余合同金额3%在项目验收合格之日起计三年后，10个工作日内付清（不计利息）。

备注：成交供应商在申请办理款项支付手续前需开具相应金额发票给采购人，采购人收到发票即日起，10个工作日内支付相应款项。

3、验收方式：

1.检查服务范围。

服务内容：根据采购文件检查服务内容是否满足要求。

2.系统验收
2.1执法监测点安装的动态称重设备车货总质量称重精度等关键指标应经第三方计量检定单位和采购单位双方验收合格后方可进行竣工验收。
2.2系统验收要求对各个单项产品的测试和系统测试以及试运行，均达到用户需求要求的性能和产品技术规格中的性能，并实现系统正常运行后进行。
2.3系统测试及试运行期间中如发现功能上不符合用户需求和合同且无法解决时，将被看作性能不合格，用户有权拒收并要求赔偿。成交供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付。
3.成交供应商应提供完备的技术或服务资料，并派遣专业人员进行现场协调。验收合格条件如下：

3.1 服务内容应与采购合同一致，交付服务内容或服务指标达到规定的标准。

3.2 技术资料、成果报告等资料齐全。

3.3 在服务期内所出现的问题得到解决，并保证服务期内工作正常进行。

3.4 在规定时间内完成服务成果验收，并经采购人确认。资料或服务符合要求，才作为最终验收。

4.成交供应商提供的产品或服务未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作。

6.其他验收要求按采购合同协议书执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。

4、交货时间及地点：

1、交货时间：签订合同后所有设备安装调试完毕并通过采购人验收确认合格之日起3年系统运维服务。（签订合同后60日内完成设备安装调试并通过初步验收。）

2、地点：采购人指定地点。

5、履约保证金：无

6、合同签订时间：自成交通知书发出之日起15日内

7、售后服务：

1.开展 7x8 小时现场技术服务，提供 7x24 小时技术支持，建立分级故障响应机制，明确各级故障响应、现场到达及故障处置时限；

2.提供远程技术排查及现场故障处置服务，建立工单管理制度，对所有故障进行登记、跟踪、闭环管理；重大故障处置完成后提交故障分析及优化方案；

3.提供定期预防性巡检服务，开展系统运行状态监测、隐患排查，按期提交巡检报告；

4.协助采购人落实数据备份管理，配合开展备份有效性验证，提供数据恢复技术支撑；

5.提供系统安全补丁部署指导、性能优化、漏洞整改技术支持，配合完成网络安全相关测评工作；

6.提供操作人员、系统管理员技术培训，交付完整运维文档、操作手册；

7.建立稳定项目服务团队，人员变动提前书面报备采购人，采购人同意更换才能允许更换服务团队人员，配备后备技术人员保障服务不中断；

8.协助制定系统故障应急预案，配合采购人定期开展应急演练；

9.严格遵守信息安全保密规定，妥善保护采购人业务数据与内部信息；

10.运维服务到期前 30 日，供应商完成全部技术资料移交、工作交接，配合采购人完成服务商切换，提供过渡期技术支撑，保障系统平稳过渡，不得设置技术壁垒。

8、保修期：自项目整体竣工验收合格之日起算起3年。
第四章   政府采购合同书（格式）

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交供应商协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。）

《广西壮族自治区政府采购合同》文本
合同编号：
采购人（甲方）：                            采购计划号：                        

供应商（乙方）：                            

项目名称：                                  项目编号：                          

签订地点：                                  签订时间：                          

本合同为中小企业预留合同：（是/否）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                          （小写）                 


2.合同合计金额包括包含完成本项工作所需的人工、材料、器材、管理、维护、安装、调试、技术协助、校准、培训、保险、利润、税金、通讯器材、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

第二条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

第五条　交付和验收
1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方如委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。
第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
①合同签订后10个工作日内支付合同金额的10%预付款；

②项目初步验收合格并将数据实时对接自治区交通运输厅治超平台后，10个工作日内甲方向乙方支付合同金额20%；

③项目竣工验收合格后，2027年12月31前甲方向乙方支付合同金额30%；

④项目竣工验收合格后，2028年12月31前甲方向乙方支付合同金额37%；

⑤剩余合同金额3%在项目验收合格之日起计三年后，10个工作日内付清（不计利息）。

备注：乙方在申请办理款项支付手续前需开具相应金额发票给甲方，甲方收到发票即日起，10个工作日内支付相应款项。
第九条　履约保证金：本项目不设履约保证金

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务
1.乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.成交通知书；

2.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

3.采购需求；

4.竞标报价表；

5.其他合同文件。

6.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第二十条　本合同一式三份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人或者委托代理人：
	法定代表人或者委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件

一般货物类

	1. 供应商承诺具体事项：

	2. 售后服务具体事项：

	3. 保修期责任：

	4. 其他具体事项：

	甲方（章）

                 年   月   日 
	乙方（章）

                 年   月   日


   注：售后服务事项填不下时可另加附页

政府采购项目合同验收报告（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：​    ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）       提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	□自行验收         □委托验收

	序号
	名  称
	货物型号规格、标准及配置等

（或服务内容、标准）
	数量
	金额

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	
	
	
	

	验收具体内容
	 （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	 验收结论性意见：

 

	
	有异议的意见和说明理由：

                                                       签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话：         

年   月   日
	采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话：
年  月  日


备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。
第五章   评标方法

评标方法和成交标准

一、评标原则

（一）谈判（评标）小组构成：谈判小组成员由采购人代表和在政府采购专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面专家组成，成员人数为三人以上（含三人）单数组成，其中技术、经济等方面专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以竞争性谈判文件和响应文件为评审依据。

（三）评审方法：谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推选3名成交候选供应商。

二、评定方法

□1、专门面向中小企业采购的采购项目，不享受价格扣除政策。在通过资格性审查和符合性审查、质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的最终报价格参与评审。

☑2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，在通过资格性审查和符合性审查、质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的最终报价基础上，若供应商符合小型、微型企业或残疾人福利性单位条件的，并根据以下内容及第六章要求提供声明 函或证明材料的，其最后报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审。
   2.1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（（财库﹝2020﹞46 号））规定，本项目将对提供小型、微型企业产品或服务的，最后价格给予10％的扣除。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。（具体要求详见《中小企业声明函》（格式见第六章）），《中小企业声明函》需提供原件。
   2.2、供应商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），享受小型、微型企业政策，评标时竞标价格给予10％的扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
   2.3、根据《财政部、司法部关于印发<政府采购关于支持监狱企业发展有关问题>》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购支持中小企业发展的政府采购政策，评审时竞标价格给予10%的扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
    2.4供应商属两种情形以上的，其只能享受竞标价格一次性10％的扣除，不重复享受政策。
    2.5本国产品政策性扣除计算方法。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

供应商在其响应文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
2.6中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=最终报价-中小企业折扣-本国产品折扣。满足采购文件要求且评审报价最低的评审报价为评标基准价，其价格分为满分。
2.7除上述情况外，供应商评审价格=最终报价。扣除后的最终报价将仅作为评审价排序，最终成交价为供应商的最终报价。

三、推荐成交候选供应商

谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序推荐3名成交候选供应商，最终报价相同的，在技术、服务等指标同等条件下，应当依次优先采购节能清单所列的节能产品、环境标志产品，如不属于节能清单的产品和环境标志产品，由谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票确定排序。
第六章   响应文件（格式）

说明：
1、本章所列的响应文件格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改、扩展，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。
2、目录由供应商自拟。

3、供应商资格证明文件按供应商须知要求提供。

4、《授权委托书》填写说明：

1）委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2）委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3）委托书不得转借、转让，不得买卖。

4）代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商名称：               (CA电子签章）

竞标日期：      年    月    日

竞标函（格式）

致：丰汇国际项目管理有限公司

根据贵方（项目名称）项目竞争性谈判文件，项目编号：        ，正式授权下述签字代表（姓名和职务）代表供应商（供应商名称），提交响应文件电子版一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在竞标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

4、本项目竞标有效期为竞标截止日期后60天。

5、如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可对我方的谈判保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮政编码：             
电话、传真或电传：                                               

开户名称：                                                       

开户银行：                                                       

帐    号：                                                       

供应商名称(CA电子签章）：                                                              

竞标日期：    年    月    日                                                

说明：供应商必须按以上格式填写，无CA电子签章的竞标无效。

竞标报价表（格式）
项目名称：                  

项目编号：                  

金额单位：人民币（元）

	序号
	标项名称
	竞标总报价（元）

	1
	梧州市龙圩区大坡不停车超限检测点项目建设
	大写：

小写：

	交货务时间：
	

	交付的地点
	

	保修期
	

	备注
	


供应商名称(CA电子签章）：                                                            

竞标日期：    年    月   日
说明：

1、“竞标报价表”的竞标总报价须与“竞标报价明细表”中的相一致；所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2、当本表为多页构成时，逐页均必须CA电子签章，否则视为无效投标。

竞标报价明细表（格式）

项目名称：                       

项目编号：                       

	序号
	货物名称
	数量

①
	品牌

生产厂家及国别
	型号规格、技术参数、

性能配置
	单价

（元）

②
	单项合价

（元）

③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	竞标报价（人民币大写）：                                     （￥                  元）

	交货务时间：

	交付的地点

	保修期

	备注


供应商名称(CA电子签章）：               

竞标日期：    年    月   日    

说明：
1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2、供应商必须按以上格式填写，无CA电子签章的竞标无效。

商务条款响应表（格式）

（注：按采购需求具体条款修改）

	序号
	竞争性谈判文件要求
	响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


供应商名称(CA电子签章）：                       

竞标日期：    年    月   日               

说明：
应对照表上内容及竞争性谈判文件第三章，逐条说明已对商务条款作出了实际性的响应，并申明与商务条款的响应和偏离。特别对有具体重要要求的指标，供应商必须说有具体内容。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，该响应文件视为无效。

法人代表（负责人）身份证明书（格式）

           在我          （供应商）         任         职务，是我          （供应商）         的法定代表人（或负责人）。

特此证明。

单位名称(并CA电子签章）：           

        年     月     日

法定代表人（负责人）身份证号码：

住    址：

联系电话：

附法定代表人（负责人）身份证正背面扫描件其他电子文件

	


法定代表人（负责人）授权委托书

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（(法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或者盖章）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                        单位名称(并CA电子签章）：                      

                                         年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

技术要求响应表（格式）

	序号
	采购内容
	原技术规范主要条款要求
	响应文件具体响应
	技术偏离情况说明(＋/-/=)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


  供应商名称（并CA电子签章）：                                                        

竞标日期：    年    月   日                                             

说明：
1、供应商必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入响应表。供应商必须根据所投产品和服务的实际情况如实填写，谈判小组如发现有虚假描述的，该响应文件视为无效。

2、供应商根据项目要求添加的设备、材料等也请列出。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

货物质量保证和售后服务承诺书

（格式自拟，内容包括质量保证、质保期、保修时间、保修承诺、培训、售后服务响应时间等）

  供应商名称（并CA电子签章）：                                

      竞标日期：    年    月   日

产品配置清单（格式）

项目编号：                  

项目名称：                  

所竞分标：                 

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。


供应商名称（并CA电子签章）：
日期：   年   月   日
中小企业声明函（如有时）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （谈判文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为       万元，资产总额为       万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （谈判文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              企业名称（并CA电子签章）：

    日 期：

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如有时）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（并CA电子签章）：

日  期：

说明：供应商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的，如实提供声明函。

关于符合本国产品标准的声明函（如有时）
 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

                                 企业名称（并CA电子签章）：

                        日 期：         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”里填“无”。

        供应商名称（并CA电子签章）：                                

                     竞标日期：   年   月   日

供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”里填“无”。

            供应商名称（并CA电子签章）：                                

                            竞标日期：   年  月   日

具备政府采购法第二十二条承诺函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

承诺单位（CA电子签章）：

日　期
拟派本项目专业驻点人员一览表

	序号
	姓名
	职务
	证书名称
	证号
	专业
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


供应商（盖CA电子签章）：
磋商日期

1
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