采购需求
说明：
1.本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第二条规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
2.根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件[加盖投标人电子公章]，否则投标无效。
3.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，投标人在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件中提供由中国网信网（htt://www. cac.gov. cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料（查询方式:网站首页→网信政务→网络产品和服务安全认证和安全检测结果发布），不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。
4.供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

5.招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

6.本项目标注“▲”号的技术参数为实质性条款，必须满足或优于，否则投标无效。

	序号
	标的名称
	数量及单位
	技术参数要求
	单价控制价（元）
	所属行业

	1
	全自动电泳仪
	1台
	用途：用于检测血清蛋白、免疫固定、尿蛋白等临床项目。
1.电泳介质：琼脂糖凝胶。
2.全自动程序化系统多功能、全自动操作的完备系统，能够自动完成各个阶段的电泳检测，包括加样、电泳、孵育、染色、脱色、清洗和烘干。
3.扫描仪内置于电泳仪器设备主机中。 
4.点样方式：机内自动点样，一次点样成功，无需重复点样。
5.试剂规格多，检测项目包括：血清蛋白、免疫固定等。
6.电泳速度：血清蛋白不少于150个/小时。
7.加样量：每标本≤10μl。
▲8.免疫固定电泳：全流程检测时间≤45分钟（电泳到染脱色检测完成）。 
9.分析软件：基于WINDOWS XP及以上操作平台，具有中文分析软件系统，并能与医院信息系统联网。 
10.自动生成质控品图谱：Level Jenings 图谱。
11.仪器配有RS232接口和局域网接口等，可实现LIS网络连接和数据传输。
12.使用年限：≥10年。 
13.配置需求： 
（1）主机及工作系统1套； 
（2）专业版系统操作终端2台（内存≥4GB，硬盘≥500G）； 
（3）具备扫描功能彩色输出终端1台（外置墨盒）； 
（4）一次性加样梳（根据采购人使用量配备）。
	280000
	工业

	2
	配套耗材
	1批
	序号
耗材名称
预估每年使用的人份数

单位
单价控制价
（元/人份）

1
血清蛋白测定试剂盒
7790
人份
13
2
免疫固定测定试剂盒
6874
人份
59.85
供应商的单价报价如超出上表单价控制价或“零元”报价的，其投标文件按无效处理。投标人所投设备还需要使用其他配套耗材的，上述耗材报价含其他类耗材报价。
	512700
	工业

	一、商务条款

	基本要求
	（1）产品及服务应符合本采购文件的技术要求，如没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准，如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
（2）供应商应保证所投产品涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。
（3）保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。
（4）供应商的投标文件应列明详细的产品及相关产品及部件名称、品牌、材质、型号规格、产地和生产厂家及提供完整的技术文件（技术文件应与实物一致），技术文件包括产品的主要性能技术参数、适用范围以及外形图样、安装尺寸、设计图型等。
（5）投标文件应正确反映所投产品的技术水平和科技含量，所投产品如包括必备的随机附件及零配件、易损易耗备品备件和专用工具，供应商应提供其清单。
（6）耗材有效期：自验收合格之日起有效期不得少于9个月。
（7）耗材供货时间要求：合同期限为一年，急用产品在采购人发出订单后 24 小时内送达，一般产品在采购人发出订单后48小时内送达。
（8）耗材合同签订：专用配套试剂/耗材：按批次供货，采购人与供应商或生产厂家指定的代理人另行订立专机专用耗材或试剂购销合同。
（9）配套耗材：根据《医疗器械监督管理条例》等有关法规的规定办理。对照商品和送货凭证，进行品名、规格、型号、生产厂家、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、产品注册证号、数量及出厂质量检验合格报告单等项目进行核对，如是冷链试剂，应按照说明书的运输要求查验其冷链记录及冷链交接单，核对无误后，记录验收结果并签字。
（10）未尽事宜按国家现行有关规范、标准执行。
（11）设备在国内有维修中心及零配件库，中标供应商可提供10年（含）以上的零配件供应。

（12）中标供应商提供的设备如因采购人业务需要而接入采购人信息网络（含信息网、无线网、设备网、物联网等），中标供应商需积极配合并承担相关费用。

（13）中标供应商提供的设备生产日期须为合同签订之日前6个月内（或合同签订日期后）生产的最新日期。

	报价要求
	1.本次报价须为人民币报价，应包含设备及设备调试可正常使用前，发生的运输费、安装调试费、信息接口接入费、税费以及其他所有可能发生的费用。

2.报价特别说明：本项目报价不能超过预算金额或最高限价或单价控制价，否则投标无效。

	售后服务要求
	（1）中标供应商所供货物须按厂家承诺实行“三包”，若发现本次采购的货物本身存在缺陷，供应商须无条件退货或者更换同类产品。
（2）在质保期内，采购人在使用过程中出现损坏的，中标供应商在接到采购人货物故障通知后2小时内响应，并于8小时内到达现场，24小时内排除故障，24小时故障排除不了，提供备用机。质保期外，只收配件成本费，免服务费。
（3）负责送货上门，负责安装调试。
（4）负责为用户的日常使用、维护提供专业的咨询服务。
（5）负责提供技术咨询；质保期内保证供应仪器的维修与配件供应。
（6）质保期内设备发生一般故障时，中标供应商应负责维修、更换零配件：设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，中标供应商应负责更换相同品牌、型号的新设备，设备维修或更换后其质保期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要维修。质保期内发生的故障维修服务及更换配件均包含在投标报价中，采购人不再另外支付费用。对因采购人人员的不正当使用所造成的设备损坏不在中标供应商保修范围，但中标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并保证提供优惠价格的配件和服务。

（7）提供相关设备的维修工程师姓名及电话号码。如国内有 400、800 等电话维修系统提供电话号码。

（8）人员培训：设备安装完毕，由中标供应商工程师对采购人操作人员和维修人员现场进行设备的应用、保养和维护培训，培训主要内容包括设备的基本结构、性能、主要部件的构造，日常使用保养与管理，常见故障的维修，使相关人员掌握常规操作规程和各种功能的使用，并能处理简单故障，由此产生的一切支出，由中标供应商承担。

	质保期
	质保期自验收合格之日起不少于三年。质保期内负责上门维修、更换零部件。质保期满后，终身维护。同时，按“开标一览表（格式）”列出质保期过后的维保方式及收费报价。

	交付时间及地点
	1.交付时间：设备自签订合同之日起30天内交付，并负责安装、调试至验收合格。配套耗材合同期限为一年，急用产品在采购人发出订单后24小时内送达，一般产品在采购人发出订单后48小时内送达。
2.交付地点：柳州市工人医院内采购人指定地点。

	付款方式
	设备付款方式：
1.中标价≥10万元，本项目无预付款。全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用后，采购人在收到中标供应商开具的真实、准确、有效的合同总价款增值税普通发票之后，资料齐全，首次支付本项目60%款项；设备正常使用满6个月付30%；正常使用一年期满后，结清余款10%。（或双方协商）
2.中标价＜10万元，本项目无预付款。全部货物交货、安装、调试完毕，验收合格交付使用后，采购人在收到中标供应商开具的真实、准确、有效的合同总价款增值税普通发票之后，资料齐全，一次性支付货款总金额的100%（不计利息）。 

耗材付款方式：

采购人在收到中标供应商货物及中标供应商出具的真实、合法、有效的正式发票后按照采购人规定的付款流程办理货款结算。本项目若存在专机专用耗材或试剂，供应商提供报价要求的报价（即耗材和试剂的单价），将作为采购人今后采购该耗材或试剂的价格依据。采购人可与供应商或生产厂家指定的代理人另行订立专机专用耗材或试剂的购销合同。试剂耗材须经采购人SPD服务平台集中配送，配送服务费不高于3%。属于政府集中采购中标品种的专机专用耗材或试剂按国家或自治区相关政策文件执行。 

	签订合同日期
	自中标通知书发出之日起25日内。

	包装方式
	按产品出厂时的包装。

	运输方式
	不限。

	验收标准
	1.中标供应商交货前应对设备做出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人设备验收和使用的技术条件和依据。

2.采购人应当在项目实施完毕，并且稳定运行1个月内进行验收。中标供应商交付前须作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据交给采购人。采购人对中标供应商所交系统依照招标文件上的技术规格要求进行现场抽样验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由中标供应商负责。验收合格后由双方签署验收单并加盖双方公章，双方各执一份。验收时中标供应商必须在场，如需第三方参与验收，所发生的费用由中标供应商负责。

3.项目实施完毕，在稳定运行后进行验收时，采购人与中标供应商应共同在场，按照招标技术参数和配置单，设备制造国有关标准或行业标准进行验收工作。设备的各项参数指标及配置达到招标要求，通过临床试用满足采购人技术要求，则双方共同签署设备验收报告，即为设备验收合格。验收工作所发生费用由中标供应商承担。设备有损坏或达不到技术要求的不予验收，相关责任与损失由中标供应商承担。（中标供应商进行验收及签署验收相关文件的人员应具有相应授权。）

4.验收由采购人组织，中标供应商配合进行。对技术复杂的货物，采购人可请国家认定的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.采购人委托第三方组织的验收项目（履约验收费用由中标供应商支付，供应商在报价时自行考虑），其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.技术性能验收标准：

（1）以采购、响应参数为依据，满足使用需求为原则，由采购人组织相关部门组成验收小组对设备技术性能验收，响应参数是否符合采购参数要求以实际验收结果为准。

（2）技术性能资料涵盖招投标技术参数、技术偏离表及配置清单等。

（3）设备技术参数及配置清单必须与采购、投标文件相符合，如出现不一致，以技术偏离表响应内容为准。

（4）验收小组依据采购、投标文件技术偏离表逐条进行验收，对于设备技术参数与采购、投标文件技术偏离表响应不符的，作如下处理：

①设备技术参数与招投标参数比较有漏项的，在评审中未被发现的，以不实质响应招投标要求论处；

②设备实际是负偏离的参数，在投标文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；

③设备实际是无偏离参数，技术偏离表中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假应标论处；

④设备实际是正偏离参数，验收时并没有达到技术偏离表中标明的正偏离范围，以虚假应标论处。

供应商中标后，采购人在设备验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属虚假应标行为，采购人将单方面终止合同拒收货物，追究中标供应商违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，视情形将违约情况上报政府采购监督管理部门。

7.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标供应商承担，验收期限相应顺延。

8.如货物经中标供应商维修仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视作中标供应商不能交付货物而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究中标供应商的其他违约责任。

9.验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署并加盖采购单位公章，采购人和中标供应商双方各执一份。

10.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》 [桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号] 规定执行。

	二、项目的特殊要求及说明

	核心产品
	本项目序号1“全自动电泳仪”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

	进口产品
	本项目已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

	授权
	投标产品为进口产品的，投标人须在投标文件中提供生产企业或中国总经销或区域总代理对本次投标项目产品有效的销售授权证书原件扫描件和售后承诺书原件扫描件，否则投标无效。

	特殊要求
	1.投标人填报投标产品的各项技术参数及技术偏离表时必须真实可靠，如有不实的投标无效。
2.如投标人提供的投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供该设备、配附件（如有）、耗材（如有）有效的备案证明并加盖投标人电子公章，否则投标无效。属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供该设备、配附件（如有）、耗材（如有）具有国家主管部门颁发的有效整机产品注册证明并加盖投标人电子公章，否则投标无效。

	拟采购产品的医疗器械分类类别
	序号
产品名称
医疗器械分类类别
1

全自动电泳仪

一类
2

配套耗材

二类
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