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第一章  竞争性磋商公告

项目概况

广州市妇女儿童医疗中心柳州医院零星修缮项目采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年09月02日09：20（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2026-C2-990550-GXDD
项目名称：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院零星修缮项目
采购方式：竞争性磋商

预算总金额（元）：944706.56

采购需求：

标项名称：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院零星修缮项目
数量：1

预算金额（元）：944706.56
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院零星修缮，如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。

最高限价（如有）：944706.56
合同履约期限：自合同签订生效之日起一年或采购金额达到本项目预算总金额（即944706.56元）之日止，以二者中先发生者为准。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为全流程电子化采购项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目竞标的潜在供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目，工程的施工单位须为符合政策要求的中小企业；监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业；中小企业须符合本项目采购标的所属行业对应的中小企业划分标准。响应文件中必须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或供应商属于监狱企业的证明材料[省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具]，否则响应文件按无效响应处理。
3.本项目的特定资格要求：分标1：供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质，同时具备有效的安全生产许可证。供应商拟投入的项目经理须具备建筑工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。供应商拟投入的专职安全员须具备有效的安全生产考核合格证书（C类），人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》（建质规〔2025〕3号）的规定不少于1人。

三、获取采购文件
 时间：2026年08月14日至2026年08月21日，每天上午00：00至12：00，下午12：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：在获取采购文件截止时间前登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线办理报名：“项目采购”→“获取采购文件”。（注意事项：1.潜在供应商应当在获取采购文件截止时间前通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）注册登记后再获取采购文件，未通过政府采购云平台注册登记获取采购文件的供应商，采购代理机构将拒绝接收其响应文件。2.已获取采购文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。3.如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政府采购云平台客服热线：95763。）

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2026年09月02日09：20（北京时间）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、响应文件开启

开启时间：2026年09月02日09：20（北京时间）
地点：通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线解密开启响应文件。
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台新版客户端”[请自行前往“广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）进行下载，下载路径：办事服务-下载专区]，并按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商可登录广西政府采购云平台查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：①为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。②供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

2.磋商保证金：0元（本项目不收取磋商保证金）。磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险（含电子保函，下同）等，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户名称：广西大德项目管理有限公司，开户银行：柳州银行股份有限公司五星支行，银行账号：70601500000000022053，联行号：313614006011】；采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等形式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险原件[提交地点：柳州市公共资源交易中心（柳州市龙湖路13号柳州市民服务中心北楼4楼）对应开标室，采用电子保函方式交纳磋商保证金的，不需提交]；否则视为无效磋商保证金。

3.供应商有以下情形之一的不得参加政府采购活动：（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体 、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.网上查询地址：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（广西柳州政府采购网）。

5.本项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展；（2）政府采购支持采用本国产品的政策；（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；（4）政府采购促进残疾人就业政策；（5）政府采购支持监狱企业发展。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息
名称：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院
地址：广西柳州市鱼峰区博园大道50号
项目联系人：宾月文、周薇
项目联系方式：0772-2803905

2.采购代理机构信息
名称：广西大德项目管理有限公司
地址：柳州市潭中东路17号华信国际B座910
项目联系人：覃炳、余明华
项目联系方式：0772-2120191

广西大德项目管理有限公司

2026年08月14日
第二章  供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	条款号
	内    容

	1
	3
	供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告

	2
	5.1
	是否接受联合体竞标：详见竞争性磋商公告

	3
	6.2
	☑不允许分包（特殊项目经采购人同意除外）
□允许分包

	4
	12.1.1
	资格证明文件【第1至9项必须提供（注明不需提供的情形除外）且均要由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字（或者电子签名或加盖电子印章）并加盖供应商电子公章，证明文件有附件的须提供相应附件，否则响应文件按竞标无效处理，其他如有请提供】：

供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）复印件；

法定代表人身份证明（按第五章响应文件格式要求填写，自然人竞标的不需提供）；

法定代表人授权委托书（委托代理时，按第五章响应文件格式要求填写，法定代表人参加的不需提供）；
政府采购供应商资格信用承诺函（按第五章响应文件格式要求填写）；

供应商直接控股股东信息表（按第五章响应文件格式要求填写）；

供应商直接管理关系信息表（按第五章响应文件格式要求填写）；
竞标声明（按第五章响应文件格式要求填写）；
中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或供应商属于监狱企业的证明材料[省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具]；

供应商有效的建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质复印件；供应商有效的安全生产许可证复印件；供应商拟投入项目经理有效的建筑工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格证书复印件、有效的安全生产考核合格证书复印件（B类）；供应商拟投入专职安全员有效的安全生产考核合格证书复印件（C类）；

除竞争性磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。

注：

分公司参加竞标的，须取得总公司授权（授权书附在主体资格证明之后），否则竞标无效，并认可以总公司名义获得的获奖证书或证明材料作为评审依据及评审要素得分项。

	5
	12.1.2
	报价商务技术文件【第1至7项必须提供且均要由法定代表人或委托代理人在规定签章处签字（或者电子签名或加盖电子印章）并加盖供应商电子公章，否则响应文件按竞标无效处理；其他如有请提供】：
竞标函（按第五章响应文件格式要求填写）；

竞标报价表（按第五章响应文件格式要求填写）；

无串通竞标行为的承诺函（按第五章响应文件格式要求填写）；

技术需求及商务条款响应表（按第五章响应文件格式要求填写）；

项目管理机构配备情况表（按第五章响应文件格式要求填写）；
建设工程项目管理承诺书（按第五章响应文件格式要求填写）；

施工组织设计；（按第五章响应文件格式要求填写）；

对应采购需求的技术需求、商务条款提供的其他文件资料（如有，格式自拟）；

供应商认为需要提供的其他有关资料（如有，格式自拟）。

	6
	15.2
	竞标报价包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、验收、保险、税费、利润、等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。（采购需求另有约定的，从其约定）

	7
	15.4
	本工程增值税计税方法：(一般计税法； □简易计税法

	8
	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起120日。

	9
	17.1
	磋商保证金金额：应按第一章“竞争性磋商公告”规定交纳（如有），否则竞标无效。

磋商保证金应在竞标有效期内保持有效。
磋商保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险（含电子保函，下同）等非现金形式交提交，禁止采用现钞交纳方式。

磋商保证金交纳截止时间：首次响应文件提交截止时间前。

相关要求：

1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金交纳证明，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。

2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险的复印件作为磋商保证金交纳证明，放置于报价商务技术文件中，否则竞标无效。在首次响应文件提交截止时间前，供应商应当在提交响应文件的同时提交单独密封的支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险原件给采购人或者采购代理机构[提交地点：柳州市公共资源交易中心（柳州市龙湖路13号柳州市民服务中心北楼4楼）对应开标室，采用电子保函方式交纳磋商保证金的，不需提交]。支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险无效的或未能在首次响应文件提交截止时间前提交的，其竞标无效。支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险必须为无条件的，否则其竞标无效。
3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注：

1.磋商保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函、保险额度不足的），视为无效磋商保证金。

2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。

4.保函、保险有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。

5.采用金融机构、担保机构出具保函、保险的，必须为无条件保函、保险，否则视为无效磋商保证金。

6.采用磋商保证保险的，保单确定的受益人（本项目采购人）的权益应与采用银行保函形式同等，否则视为无效磋商保证金。

	10
	18.2
	响应文件份数：按政府采购云平台在线编制要求。

	11
	20.1
	首次响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。

首次响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。

供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件加密并上传至广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）；并在首次响应文件提交截止时间后30分钟内对上传政府采购云平台的响应文件进行解密。供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃，响应文件按无效响应处理。

	12
	24.1
	磋商小组的人数： 3 人。

	13
	24.3
	首次响应文件的开启：由采购代理机构工作人员对在规定时间内按要求上传至政府采购云平台的响应文件点击“开始解密”，如未能在规定时间在解密的响应文件，则响应文件按无效响应处理。

	14
	26.2
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

	
	
	磋商的顺序：由磋商小组随机确定磋商的顺序，并对供应商进行磋商。符合磋商资格的供应商应当在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，并在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）上点击开始最后报价环节。
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	28.1
	☑无履约保证金
□有履约保证金
1.大型企业须缴纳履约保证金金额：合同价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的5%

2.中型企业须缴纳履约保证金金额：合同价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业工程、暂列金额后的2%

3.小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位：免收履约保证金

履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含电子保函，下同）、保险等非现金形式

履约保证金递交时间：合同签订前
履约保证金退付方式、时间及条件：

成交供应商接到成交通知后，必须在合同签订前2日内，成交供应商以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函（含电子保函，下同）等非现金方式向采购人提交履约保证金。履约保证金在合同期满且验收合格，并收到成交供应商申请后5个工作日内退还全部履约保证金（不计利息，如在合同执行过程中违反合同规定或违约，则扣除相应履约保证金后退还剩下履约保证金）。若因成交供应商的原因未在规定时限内缴纳履约保证金的，则视为违约，采购人有权取消其成交资格、拒绝签订合同。若因成交供应商的原因不能签订合同的，不退还履约保证金。在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。若因供应商丢失履约保证金收费收据，导致无法退还或不能及时退还履约保证金的，由供应商自行负责并承担全部责任。

履约保证金指定账户：

开户名称：/

开户银行：/ 

银行账号：/

备注：

1.履约保证金不足额缴纳的（包含保函、保险额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函、保险有效期低于合同履行期限的（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，视为未按规定提交履约保证金。

2.采用金融机构、担保机构出具保函、保险的，必须为无条件保函、保险，否则视为未按规定提交履约保证金。

3.供应商为联合体的，可由联合体任意一方或者联合体各方共同提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	16
	29.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件。

	17
	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西大德项目管理有限公司招标部，联系电话：0772-2120191，通讯地址：柳州市潭中东路17号华信国际B座910。

业务时间：8时00分到12时00分，15时00分到18时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	18
	32.1
	代理服务收费标准：本项目每分标的代理服务费按本须知第32.2款规定的标准采用差额定率累进计费方式下浮20%计算（取整到元），由成交供应商在领取成交通知书时，一次性向采购代理机构支付。
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	33.1
	解释：构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的竞争性磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	20
	33.2
	1.本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本磋商文件所称的“电子签章”、“电子公章”、“电子印章”、“电子签名”，是指经政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本竞争性磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	21
	33.4
	农民工工资保证金：按照《保障农民工工资支付条例》及《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等8部门关于印发广西壮族自治区工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法实施细则的通知》（桂人社规〔2022〕5号）有关规定执行。如开设了农民工工资专用账户的，应按规定比例足额将农民工工资保证金存入账户，也可以使用银行保函。工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保证金没有使用或剩余的金额退还给承包人。


供应商须知正文
一、总则

1.适用范围
1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是广西大德项目管理有限公司。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本竞争性磋商文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。
2.8“实质性要求”是指竞争性磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指响应文件对竞争性磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指响应文件对竞争性磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.13“评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。

3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取竞争性磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

 6.3供应商根据竞争性磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下竞标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2服务类项目不设置核心产品，不执行本须知正文第7.1条的规定。

7.3如果本竞争性磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.4供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.5供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.6在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.7有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.8供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.9关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读竞争性磋商文件的采购需求，如供应商对竞争性磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则

供应商必须按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对竞争性磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2报价商务技术文件：详见须知前附表

13.计量单位

竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按竞争性磋商文件要求格式填写。

15.2竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的标项的单项内容作唯一报价。
15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项（分标）规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将作无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将作无效处理。

15.3.4供应商在提交响应文件截止时间前修改竞标函中的竞标总报价（或费率报价），应同时修改响应文件“已标价工程量清单（如有）”中的相应报价。此修改须符合本须知正文第20条、第21条的有关要求。
15.4本项目的增值税计税方法见“供应商须知前附表”。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还。

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 

（1）采用银行转账支付方式的，均以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到供应商银行账户或由供应商代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。 

（3）采用金融机构、担保机构出具的保函、保险方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函、保险原件退还手续。

17.3磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“政采云投标客户端”[请自行前往“广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）”进行下载，下载路径：办事服务-下载专区]），并按照本项目竞争性磋商文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

18.5响应文件所提供的相关材料清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

18.6响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.7响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名或加盖电子印章）或者加盖电子公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件应在规定的时间内加密并上传至广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。
20.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看“电子响应文件制作与投送教程”）。

21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件
22.响应文件的退回
采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。
23.截止时间后的撤回
供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立及响应文件的开启

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

25.首次响应文件的开启：具体详见“供应商须知前附表”。
26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1本项目的评审方法为综合评分法。
26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。
27.确定成交供应商及结果公告

27.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体 、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与竞争性磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
27.4排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。
28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1成交供应商在收到成交通知书后，应当在签订合同时向采购人出示相关证明材料，具体内容详见 “供应商须知前附表”，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订政府采购合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购和或者放弃成交或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为竞争性磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对竞争性磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改竞争性磋商文件后继续开展采购活动；否则应当修改竞争性磋商文件后重新开展采购活动。
（2）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。
32.其他内容

32.1代理服务收费标准详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
32.2代理服务费收费计算标准：

	               费率

金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7% 

	500～1000万元
	0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100万元×l.5 %＝1.5万元

（200－100）万元×0.8%＝0.8万元

合计收费＝1.5＋0.8＝2.3万元

33.需要补充的其他内容
33.1本竞争性磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2其他事项详见“供应商须知前附表”。
33.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

33.4农民工工资保证金见“供应商须知前附表”。
第三章 采购需求

说明：

1.本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与供应商所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

	一、项目要求及技术需求

	序号
	标的名称
	数量
	单位
	需求参数
	所属
行业

	1
	零星修缮项目
	1
	项
	（一）施工要求：

1.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或施工规范进行施工，做好各项质量检查记录。如因成交供应商未遵守施工规范，引起的一切质量、安全事故，均由成交供应商承担所有责任。

2.遵守国家或地方政府及相关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾清理工作，处理好由施工带来的扰民问题及周围单位的关系，尽量减少对病人及医院业务的影响。

3.施工中未经采购人同意或相关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

4.所有拆除、隐蔽工程等项目均保留相关佐证材料，便于审计验收结算。

5.工程竣工未移交采购人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

（二）供应商的承包范围及要求
1.服务范围：在本项目范围内提供各项零星修缮服务，包括但不限于以下零星修缮内容：（1）院内环境整治改造、场地整理；（2）道路修补、围墙、护栏维护维修等；（3）建筑墙体维修维护，吊顶、墙面、天面及楼层渗水修补、地面（瓷砖）维修维护等；（4）院内电源线路整改及安装；（5）供水管道改造、排水管道改造及维修；（6）水管爆裂、停电、停气等不可预见的临时性、突发性的紧急抢修。具体服务内容以《广州市妇女儿童医疗中心柳州医院零星修缮项目清单》（附件1）为主,结算依据以实际发生工程量为准。

2.服务地点：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院（柳州市博园大道50号）。

3.成交供应商不得将工程分包。

4.成交供应商应积极配合采购人编制施工方案及预算；能够在72小时内响应采购人的维修、改扩建任务，对于后勤抢修任务，能保证随叫随到，并提供24小时内服务；依据相关的施工规范按时完成维修、改扩建任务；听从采购人的管理，做到文明施工、安全生产。

5.成交供应商需派2人长驻医院，行政班（8：30-17：00）要求35分钟内赶到现场；夜间（17：00-8：30）、节假日保证60分钟内赶到现场。

6.服务期限：自合同签订生效之日起一年或采购金额达到本项目预算总金额（即944706.56元）之日止，以二者中先发生者为准。
7.本项目拟选定的供应商数量：1名。

8.合同清单外项目，成交供应商按实际施工内容及时编制结算资料报送采购人，如需委托有资质的第三方审计机构进行审核的，发生的审计费由成交供应商承担。

（四）质保期及售后服务要求：
1.对完成的工程，采购人与成交供应商依据国家施工验收规范合格标准进行共同验收并签字确认。

2.屋面防水和卫生间防水工程、房间和外墙面的防渗漏工程质保期为5年，其余工程质保期为2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。
3.成交供应商实施的工程产生质量问题，应在收到采购人反馈后2-5个自然日内修复完毕。

（五）安全约定

1.供应商严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求，服从采购人相关规定。因供应商原因造成安全事故，将依法追究责任，一切费用由供应商承担。

2.供应商进入现场作业必须遵守广州市妇女儿童医疗中心柳州医院的管理规定，需动火的工程需提前办理动火证，接受广州市妇女儿童医疗中心柳州医院保卫科消防安全培训，具体的管理规定请向广州市妇女儿童医疗中心柳州医院保卫科咨询。

3.供应商在工作过程中若因自身原因引起的一切事故，责任由供应商负责，采购人不承担任何责任。

4.供应商在工作过程中应当注意作业人员的自身安全，规范操作，规范施工，因操作不当造成的一切经济及法律责任由供应商自行承担，采购人不承担责任。

5.供应商应确保现场的安全文明作业，产生的作业垃圾须每日清理干净并运离采购人院区，尽量减少对病人及医院业务的影响。
（六）违约责任

1.如供应商有下列行为之一的，采购人将按照本项目的约定追究其违约责任，并按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和政府采购管理的其他有关规定进行处理。同时采购人有权依法解除合同，并重新招标选择供应商进行零星修缮服务：
（1）无正当理由不能按承诺的施工时间完工两次及以上的；

（2）向采购人提供的施工明显高于市场同类施工价格的，或未按成交报价承诺给予优惠的；

（3）不按要求报送有关采购情况等相关资料两次及以上的；

（4）两次无正当理由不按要求和承诺或者拒绝提供相关的施工和服务的；

（5）提供假冒伪劣产品进行施工，达不到合同规定的质量标准的；

（6）在执行过程中采取价格联盟，损害采购人利益的；

（7）供应商如有违反采购人技术要求施工的行为，产生严重后果的；

（8）工程项目出现向他人（个人或企业）转包或分包情形的；
（9）成交后无正当理由弃标、拒签合同的；

（10）拒绝接受财政部门监督、检查的；

（11）向政府采购监督管理部门、采购代理机构或采购人工作人员行贿或提供其他不正当利益的；

（12）串通订立虚假政府采购合同的；

（13）提供虚假投标材料的；

（14）有其他违反有关法律法规规定的情形的。

2.如因供应商维修质量问题造成采购人损失，供应商应承担相应的赔偿责任。
3.合同期限内，若供应商违约，造成采购人的损失的，供应商应赔偿采购人超出违约金部分的损失；

4.合同一方违约，另一方为主张权利而支付的费用（该包括但不限于诉讼费、律师费、公告费等），由违约方承担。
	建筑业

	二、商务条款

	服务期限
	自合同签订生效之日起一年或采购金额达到本项目预算总金额（即944706.56元）之日止，以二者中先发生者为准。

	服务地点
	广州市妇女儿童医疗中心柳州医院（柳州市博园大道50号）

	签订合同日期
	自成交通知书发出之日起25日内。

	付款方式（工程款结算方式）
	1.项目清单内：按成交的服务项目清单单价×经采购人审核确认的实际发生工程量进行结算。

2.项目清单外：合同中有类似清单项目的，参照该类似项目的合同的服务项目清单单价×经采购人审核确认的实际发生工程量进行结算。无适用或类似项目但有定额可套的，按现行定额及相关计价规定组价[优先参照工程造价信息网站公布的（柳州）当期信息价]×成交费率×经采购人审核确认的实际发生工程量进行结算；无定额可套的，经市场调研后，双方按市场价格协商确定综合单价×成交费率×经采购人审核确认的实际发生工程量进行结算。如双方协商不下，则按采购人指定的第三方造价咨询机构审定的金额×成交费率×经采购人审核确认的实际发生工程量进行结算。服务期内，项目清单外结算金额不超过总结算金额的10%。

3.本工程无预付款；验收合格的工程款每季度结算一次，采购人原则上自收到合法有效发票后10个工作日内日支付。

4.单次修缮预算金额10万元以上（含10万元）项目，采购人可根据需要由院内自行审计或委托第三方服务机构进行工程审计，委托第三方审计产生的服务费用由成交供应商承担。

	报价方式
	1.供应商根据《广州市妇女儿童医疗中心柳州医院零星修缮项目清单》（附件1）中的最高控制单价，充分考虑市场价格变动和自身实际情况进行费率报价。

2.合同的服务项目清单单价=最高控制单价×成交费率。合同的服务项目清单单价为全费用综合单价，即已包含人工费、材料和工程设备费、机械费、管理费、利润、总价措施费、增值税以及一定范围内的风险费用等。

3.对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入响应报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应报价中。

	三、验收标准

	采购标的验收标准
	1.验收方式：现场与书面验收相结合。

2.验收标准：①符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；②符合采购文件要求和响应文件承诺。

3.验收方式和程序：

（1）工程验收以双方约定的改造施工范围和工程量为准。

（2）采购人组织验收小组按照施工要求、服务效果及实际工程量进行现场验收。对完成的工作双方进行共同验收并达到国家施工验收规范合格标准。

（3）隐蔽工程由供应商提前通知采购人到场检查、验收，经验收合格后方进行下一工序的施工。如供应商未通知采购人到场验收，擅自对隐蔽施工，采购人可不予承认。如成交供应商已通知，采购人3天内不按时到场监督，供应商可自检，确认合格后即可对隐蔽工程施工，采购人应予承认。若事后采购人提出复查，复查费用由采购人承担，复查结果不合格，返修费用由供应商承担，工期顺延。

（4）工程竣工前5天内，由成交供应商通知采购人组织验收，并在竣工后3天内验收完毕。工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章。如工程内容尚未完成或质量不合格的，由成交供应商在商定的期限内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止。并按最后验收合格的日期为竣工日期，由此发生的费用由成交供应商承担。经检验后，如验收合格，按合同规定的日期为竣工日期；验收不合格需返修的，按实际逾期天数顺延工期。

4.采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由成交供应商支付。供应商在竞标报价时自行考虑。

	四、现场踏勘

	现场踏勘
	踏勘时间地点：2026年08月24日10时00分
踏勘集合地点：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院8号楼1楼

现场踏勘联系人：采购代理机构工作人员       联系电话:18178260954
注：
1.各潜在供应商需按采购代理机构统一组织安排，到指定地点进行实地勘察（逾期不候），凡因成交供应商勘察有误造成无法按采购人要求实施的，引起的一切后果，均由成交供应商承担全部责任。
2.成交供应商因未指派专业技术人员到场勘察造成无法按采购人要求实施本项目全部服务要求的，引起的一切后果，均由成交供应商承担全部责任。


附件1：

广州市妇女儿童医疗中心柳州医院零星修缮项目清单
项目名称:广州市妇女儿童医疗中心柳州医院零星修缮项目
	序号
	项目编码
	项目名称及项目特征描述
	计量单位
	金额(元)
	需求偏离情况

	
	
	
	
	综合单价
	

	1
	011601001001
	砖砌体拆除
1.拆除方式：人工拆除。
2.拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放。
3.实际拆除工程量以签证为准。
	m³
	118.41
	

	2
	011602001001
	卫生间混凝土地面拆除
1.拆除方式：人工拆除。
2.拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放。
3.实际拆除工程量以签证为准。
	m³
	343.76
	

	3
	011602002001
	混凝土预制梁拆除
1.拆除方式：人工拆除。
2.拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放。
3.实际拆除工程量以签证为准。
	m³
	427.80
	

	4
	011605002001
	立面块料拆除
1.拆除方式：人工拆除。
2.拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放。
3.实际拆除工程量以签证为准。
	㎡
	22.90
	

	5
	011604002001
	立面抹灰层拆除
1.拆除方式：人工拆除。
2.拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放。
3.实际拆除工程量以签证为准。
	㎡
	12.23
	

	6
	011608002001
	墙面铲腻子
1.拆除方式：人工拆除
2.拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放。
3.实际拆除工程量以签证为准。
	㎡
	7.32
	

	7
	011615001001
	水钻打孔
1.钻孔直径：Φ38、Φ50、Φ18-75砖墙。
2.钻孔方式：人工打孔。
3.定位、划线、钻孔、渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放。
	个
	76.65
	

	8
	011615001002
	水钻打孔
1.钻孔直径：Φ38、Φ50、Φ18-75混凝土墙
2.钻孔方式:人工打孔。
3.定位、划线、钻孔、渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放。
	个
	126.99
	

	9
	011615001003
	水钻打孔
1.钻孔直径：Φ110-200砖墙。
2.钻孔方式：人工打孔。
3.定位、划线、钻孔、渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放。
	个
	150.81
	

	10
	011615001004
	水钻打孔
1.钻孔直径：Φ110-200混凝土墙。
2.钻孔方式：人工打孔。
3.定位、划线、钻孔、渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放。
	个
	278.87
	

	11
	011612001001
	塑料排水管拆除
1.拆除方式：人工拆除。
2.泄水，打凿过墙（楼板）洞，拆除管卡、管道，搬运至现场指定集中堆放点，清理现场。
3.实际拆除工程量以签证为准。
4.塑料排水管拆除  公称外径(mm以内)50。
	m
	7.27
	

	12
	011612001002
	塑料排水管拆除
1.拆除方式：人工拆除。
2.泄水，打凿过墙（楼板）洞，拆除管卡、管道，搬运至现场指定集中堆放点，清理现场。
3.实际拆除工程量以签证为准。
4.塑料排水管拆除  公称外径(mm以内)75。
	m
	9.86
	

	13
	011612001003
	塑料排水管拆除
1.拆除方式：人工拆除。
2.泄水，打凿过墙（楼板）洞，拆除管卡、管道，搬运至现场指定集中堆放点，清理现场。
3.实际拆除工程量以签证为准。
4.塑料排水管拆除  公称外径(mm以内)110。
	m
	11.06
	

	14
	011601001002
	红砖墙开门洞
1.拆除方式:人工拆除。
2.拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放。
3.实际拆除工程量以签证为准。
	m³
	151.25
	

	15
	011606003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
1.拆除方式：人工拆除金属龙骨，胶合板、埃特板面层天棚。
2.拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放。
3.实际拆除工程量以签证为准。
	㎡
	6.88
	

	16
	011606003002
	天棚面龙骨及饰面拆除
1.拆除方式：人工拆除金属龙骨、金属面层天棚。
2.拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放。
3.实际拆除工程量以签证为准。
	㎡
	9.17
	

	17
	011606003003
	天棚面龙骨及饰面拆除
1.拆除方式：人工拆除金属龙骨、石膏板面层天棚。
2.拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放。
3.实际拆除工程量以签证为准。
	㎡
	8.40
	

	18
	011606003004
	天棚面龙骨及饰面拆除
1.拆除方式：人工拆除木龙骨，胶合板、埃特板面层天棚。
2.拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放。
3.实际拆除工程量以签证为准。
	㎡
	6.25
	

	19
	011607001001
	屋面架空隔热板拆除
1.拆除方式：人工拆除。
2.拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放。
3.实际拆除工程量以签证为准。
	㎡
	18.37
	

	20
	011609002001
	隔断隔墙拆除
1.拆除方式：人工拆除。
2.拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放。
3.实际拆除工程量以签证为准。
	㎡
	15.28
	

	21
	010903004001
	割缝
1.部位：地面、墙面拆除割缝。
2.实际拆除工程量以签证为准。
	m
	8.55
	

	22
	011612002001
	卫生洁具拆除
1.拆除部位：人工拆除洗脸盘、洗手盘。
2.按序拆除，搬运至现场指定集中堆放点，清理现场。
3.实际拆除工程量以签证为准。
	套
	57.15
	

	23
	011612002002
	卫生洁具拆除
1.拆除部位：人工拆除蹲式大便器。
2.按序拆除，搬运至现场指定集中堆放点，清理现场。
3.实际拆除工程量以签证为准。
	套
	117.36
	

	24
	011614002001
	柜体拆除
1.拆除方式：人工拆除墙柜矮柜高在780mm以下。
2.拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放。
3.实际拆除工程量以签证为准。
	m
	26.07
	

	25
	011614002002
	柜体拆除
1.拆除方式：人工拆除柜子高在780mm以上。
2.拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放。
3.实际拆除工程量以签证为准。
	m
	32.58
	

	26
	011613001001
	灯具拆除
1.拆除方式：人工拆除。
2.拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放。
3.实际拆除工程量以签证为准。
	套
	13.07
	

	27
	011610002001
	铝合金门窗拆除
1.拆除方式：人工拆除。
2.拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放。
3.实际拆除工程量以签证为准。
	㎡
	38.20
	

	28
	011605001001
	原有地胶拆除
1.拆除方式：人工拆除。
2.拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放。
3.实际拆除工程量以签证为准。
	㎡
	3.18
	

	29
	011605001002
	平面块料拆除
1.拆除方式：人工拆除。
2.拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放。
3.实际拆除工程量以签证为准。
4.拆除面层(含结合层及找平层)。
	㎡
	36.55
	

	30
	011610001001
	整樘木门拆除
1.拆除方式：人工拆除。
2.拆除材料全部下地，渣土运至被拆除建筑物外30m以内地点堆放。
3.实际拆除工程量以签证为准。
	樘
	30.55
	

	31
	011611001001
	钢结构拆除
1.拆除方式：人工拆除钢柱、钢梁、钢檩。
2.切割、拆卸金属构件、旧料堆放到指定地点。
3.实际拆除工程量以签证为准。
	t
	505.84
	

	32
	010103002001
	渣土弃置
1.废弃料品种：拆除废渣。
2.自卸汽车运渣土，人工装渣土。
3.运距：1km以内。
	m³
	45.28
	

	33
	桂010103003001
	土（石）方运输增（减）m3·km
1.废弃料品种：拆除废渣。
2.自卸汽车运渣土。
3.运距：每增运1km。
	m³·km
	4.76
	

	34
	01B001
	垃圾消纳费
1.工程量按图示尺寸以体积计算。
2.结算时按柳州市城市建筑垃圾处置许可申请表和签证办理结算。
	m³
	8.41
	

	35
	011705001001
	大型机械设备进出场及安拆
1.履带式挖掘机进出场费 斗容量（1m³以内）。 
	台次
	1651.56
	

	36
	011210002001
	型钢隔断龙骨
1.部位：型钢隔断
2.75×30C镀锌轻钢龙骨，竖603mm横1500mm以内。
3.基层清理，定位，弹线，钻眼、安膨胀螺栓、安装龙骨。
	㎡
	56.05
	

	37
	011207001001
	隔断基层板
1.12mm厚阻燃板做底板。
2.龙骨上钉基层。
	㎡
	47.40
	

	38
	011207001002
	隔断面层板
1.表面贴4mm厚彩色铝塑板。
2.铺钉面层、钉压条、清理等全部操作过程。
	㎡
	144.63
	

	39
	011210002002
	轻钢龙骨埃特板隔墙
1.骨架材料：轻钢龙骨，中距（竖603mm横1500mm以内）。
2.隔板材料：双面8mm埃特板。
3.基层清理，定位，安膨胀螺栓、安装龙骨、铺钉面层、钉压条、清理等。
	㎡
	157.33
	

	40
	011003001001
	隔墙隔音棉
1.隔墙中填隔音棉7mm厚。
	㎡
	23.91
	

	41
	011101005001
	自流平水泥地面
1.厚度：3mm。

2.普通水泥自流平。
3.清理、打磨基层,刷界面剂，调制浆液，面层涂刷，切缝，养护。
	㎡
	26.21
	

	42
	011103003001
	PVC地胶楼地面
1.PVC地胶,3厚,同质透心无方向碎花纹地板，T级耐磨,无甲醛、DCP等有害物质排放。
2.清理基层、弹线、涂刷粘结剂、贴面层、收口、净面。
3.参考品牌：盟多、阿姆斯壮、LG或同等档次及以上品牌。
	㎡
	234.9
	

	43
	011502002001
	地脚线收口
1.地脚线收口（塑木材质）。
2.高120mm。
3.清理基层、安装踢脚线。
	m
	23.71
	

	44
	010802001001
	钢木门
1.门洞尺寸：1000mm*2000m*50mm。
2.材质：木质框架、双面钢板。
3.门框、门扇、门套安装，合页安装，框（套）周边塞缝等。
4.含门套、五金配件、制作、运输、安装等。
	㎡
	528.39
	

	45
	010808007001
	木门套
1.门洞尺寸：1000mm*2000m*50mm。
2.多层板、免漆板、配PVC线条。
3.清理基层、找平、门窗套安装等。
	㎡
	205.92
	

	46
	010101004001
	挖基坑土方
1.人工开挖（5m³以下）。
2.土壤类别：三类土。
3.挖土深度：2m以内。
	m³
	60.07
	

	47
	010103001001
	土方回填
1.原土回填（5m³以下）。
2.人工回填、夯实。
	m³
	31.26
	

	48
	010101004002
	挖一般土方
1.人工开挖。
2.土壤类别：三类土。
3.挖土深度：1.5m以内。
	m³
	47.10
	

	49
	010103001002
	土方回填
1.原土回填。
2.机械回填、夯实。
	m³
	5.79
	

	50
	010401004001
	120mm厚多孔砖墙
1.砖品种、规格、强度等级：多孔页岩砖。
2.墙体厚度：120mm。
3.砂浆种类、强度等级：干混普通砌筑砂浆 DM-G M5。
	m³
	702.63
	

	51
	010401004002
	180mm厚多孔砖墙
1.砖品种、规格、强度等级：多孔页岩砖。
2.墙体厚度：180mm。
3.砂浆种类、强度等级：干混普通砌筑砂浆 DM-G M5。
	m³
	631.10
	

	52
	010401004003
	200mm厚多孔砖墙
1.砖品种、规格、强度等级：多孔页岩砖。
2.墙体厚度：200mm。
3.砂浆种类、强度等级：干混普通砌筑砂浆 DM-G M5。
	m³
	631.10
	

	53
	010401004004
	240mm厚多孔砖墙
1.砖品种、规格、强度等级：多孔页岩砖。
2.墙体厚度：240mm。
3.砂浆种类、强度等级：干混普通砌筑砂浆 DM-G M5。
	m³
	669.85
	

	54
	011201001001
	墙面批灰浆
1.厚30mm。
2.砂浆种类：干混普通抹灰砂浆 DP-G M10。
	㎡
	48.84
	

	55
	010903003001
	轻质砖表面喷涂凝胶水泥浆
1.轻质墙表面喷涂凝胶水泥浆。
2.防水纳米渗透剂。
	㎡
	3.40
	

	56
	010515001001
	现浇构件钢筋 10以内
1.钢筋种类、规格：HRB400 10以内。
	t
	5660.71
	

	57
	010515001002
	现浇构件钢筋 10以上
1.钢筋种类、规格：HRB400 10以上。
	t
	5036.18
	

	58
	桂010515011001
	砖砌体加固钢筋 
	t
	9587.51
	

	59
	010602001001
	钢屋架
1.钢材材料：冷镀锌方通。

2.钢材品种、规格：Q235B。
3.钢构件运输：18km。
	t
	10398.92
	

	60
	010603003001
	钢管柱
1.钢材材料：冷镀锌方通。
2.钢材品种、规格：Q235B。
3.钢构件运输：18km。
	t
	10112.74
	

	61
	010606013001
	零星钢构件
1.零星小型构件。
2.钢材品种、规格：Q235B。
3.钢构件运输：18km。
	t
	10691.28
	

	62
	010516001001
	地脚螺栓
1.M24锚栓
	t
	12685.39
	

	63
	011405001001
	金属面油漆
1.环氧富锌底漆1道、环氧云铁中间漆2道。
2.深灰色丙烯酸聚氨酯磁漆面漆2道。
	㎡
	104.13
	

	64
	010501003001
	独立基础
1.混凝土种类：商品混凝土。
2.混凝土强度等级：C30。
	m³
	493.57
	

	65
	011407001001
	墙面刮腻子2次
1.刮成品腻子粉 内墙面 两遍。
	㎡
	20.20
	

	66
	011407001002
	墙面喷涂乳胶漆
1.乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍。
	㎡
	15.32
	

	67
	011407004001
	乳胶漆补缝
1.乳胶漆补缝。
2.清扫、磨砂纸、刷乳胶漆二遍等。
	m
	9.27
	

	68
	011407001003
	外墙面喷（刷）涂料
1.外墙刷乳胶漆：油性，墙、柱面：二遍。
2.基层清理、满刮腻子两遍、打磨、喷（刷）乳胶漆等全部操作过程。
	㎡
	68.78
	

	69
	011407001004
	外墙面喷（刷）涂料
1.外墙刷乳胶漆：水性，墙、柱面：二遍
2.基层清理、满刮腻子两遍、打磨、喷（刷）乳胶漆等全部操作过程。
	㎡
	66.02
	

	70
	011407001005
	墙面喷（刷）涂料
1.墙面做拉毛漆。
2.清扫、清铲、补墙面、门窗框贴粘合带、遮盖门窗口。
3.调制、刷底油、喷塑、胶辘、压平、刷面油等。
	㎡
	60.33
	

	71
	011407002001
	天棚喷（刷）涂料
1.刷墙固（界面处理剂）。
	㎡
	7.48
	

	72
	桂011201005001
	墙面钉(挂)网
1.墙面护墙防裂网，耐碱网格布，缝宽10mm。
	㎡
	5.59
	

	73
	010807001001
	铝合金包边玻璃门
1.5mm厚白玻璃，铝合金直角边25×25×1.0mm。
	㎡
	132.05
	

	74
	011501014001
	制作洗漱台
1.材料规格：大理石，厚20mm、宽600mm。
2.大理石支架配大理石台面。
	m
	559.81
	

	75
	011501014002
	制作洗漱台
1.材料规格：大理石，厚20mm、宽600mm。
2.不锈钢支架配大理石台面。
	m
	775.33
	

	76
	011502003001
	石材磨边
1.弧边、斜边（厚度20mm）。
	m
	17.08
	

	77
	桂010811002001
	柜子、洗手台打胶
1.硅酮耐候密封胶。
	m
	7.71
	

	78
	011501001001
	洗漱台铝合金柜架
1.按洗漱台长度计。
	m
	327.00
	

	79
	010807001002
	80系列铝合金推拉窗(洞口面积≤2m²)
1.材料规格：80系列铝合金窗，铝合金1.4mm厚。
2.玻璃品种、厚度：6mm钢化玻璃。
3.框、扇、五金安装,框周边塞缝等。
	㎡
	400.02
	

	80
	010807001003
	80系列铝合金推拉窗(洞口面积>2m²)
1.材料规格：80系列铝合金窗，铝合金1.4mm厚。
2.玻璃品种、厚度：6mm钢化玻璃。
3.框、扇、五金安装,框周边塞缝等。
	㎡
	381.61
	

	81
	010807001004
	90系列铝合金推拉窗(洞口面积≤2m²)
1.材料规格：90系列铝合金窗，铝合金1.4mm厚。
2.玻璃品种、厚度：5mm+1.14PVB+5mm钢化夹胶玻璃。
3.框、扇、五金安装，框周边塞缝等。
	㎡
	481.99
	

	82
	010807001005
	90系列铝合金推拉窗(洞口面积>2m²)
1.材料规格：90系列铝合金窗，铝合金1.4mm厚。
2.玻璃品种、厚度：5mm+1.14PVB+5mm钢化夹胶玻璃。
3.框、扇、五金安装,框周边塞缝等。
	㎡
	455.29
	

	83
	011505010001
	镜面玻璃
1.车边镜面玻璃6mm。
	㎡
	167.44
	

	84
	011209002001
	幕墙玻璃更换
1.10mm厚钢化玻璃，包括使用外墙结构胶及施工。
2.定位、放线、玻璃吊装、就位、安装、注密封胶、表面清理。
	㎡
	261.75
	

	85
	010807003001
	金属百叶窗
1.铝合金百叶窗。
2.框、扇、五金安装，框周边塞缝等。
	㎡
	440.82
	

	86
	010807005001
	不锈钢防盗网 Φ19系列
1.制作：型钢切断、弯曲、焊接。
2.安装：现场水平搬运、装卸吊装就位、校正固定。
3.不锈钢管Φ19×0.8,不锈钢方管口38×25×1.2，201材质。
	㎡
	246.22
	

	87
	010807005002
	不锈钢防盗网 Φ25系列
1.制作：型钢切断、弯曲、焊接。
2.安装：现场水平搬运、装卸吊装就位、校正固定。
3.不锈钢管25×0.8,不锈钢方管口38×25×1.2，201材质。
	㎡
	256.03
	

	88
	010807004001
	纱扇
1.材质：纱窗。
2.纱扇、五金安装等。
	㎡
	115.34
	

	89
	010807004002
	金钢网纱窗
1.材质：金钢网纱窗。
2.纱扇、五金安装等。
	㎡
	193.82
	

	90
	010807001006
	窗安钢化玻璃6mm
1.材料规格：6mm钢化玻璃。
2.校正框窗，安装玻璃，装配五金，焊接接件等。
	㎡
	75.04
	

	91
	010807001007
	窗安5mm+1.14PVB+5mm钢化夹胶玻璃
1.材料规格：5mm+1.14PVB+5mm钢化夹胶玻璃。
2.校正框窗，安装玻璃，装配五金，焊接接件等。
	㎡
	162.81
	

	92
	011502001001
	40*75不锈钢方通骨架
1.部位：彩钢板隔墙。
2.规格材质：不锈钢方管。
□75×45×1.2，304材质。
3.定位、弹线、安装龙骨。
	m
	56.69
	

	93
	011210002003
	墙面彩钢夹芯板
1.部位：彩钢板隔墙。
2.材料规格：彩钢夹芯板0.45mm+50mm+0.45mm。

3.场内转运、卸料、放样、下料，切割断料、开门窗洞口，周边塞口，清扫、弹线、安装接口型材、安装墙面板、打胶、紧固、安装收边及泛水板。
	㎡
	174.85
	

	94
	011102003001
	300×300陶瓷楼地面
1.陶瓷地面砖300×300。
2.干混地面砂浆 DS M20。
3.清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。
4.参考品牌：东鹏、冠珠、鹰牌或同等档次及以上品牌。
	㎡
	120.58
	

	95
	011102003002
	600×600抛釉陶瓷楼地面
1.抛釉陶瓷地面砖600×600。
2.干混地面砂浆 DS M20。
3.清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。
4.参考品牌：东鹏、冠珠、鹰牌或同等档次及以上品牌。
	㎡
	155.08
	

	96
	011102003003
	800×800抛釉陶瓷楼地面
1.抛釉陶瓷地面砖800×800。
2.干混地面砂浆 DS M20。
3.清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。
4.参考品牌：东鹏、冠珠、鹰牌或同等档次及以上品牌。
	㎡
	188.23
	

	97
	011102003004
	1000×1000抛釉陶瓷楼地面
1.抛釉陶瓷地面砖 1000×1000。
2.干混地面砂浆 DS M20。
3.清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。
4.参考品牌：东鹏、冠珠、鹰牌或同等档次及以上品牌。
	㎡
	248.38
	

	98
	011102003005
	600×600仿大理石通体陶瓷楼地面
1.仿大理石通体陶瓷地面砖600×600。
2.干混地面砂浆 DS M20。
3.清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。
4.参考品牌：东鹏、冠珠、鹰牌或同等档次及以上品牌。
	㎡
	199.79
	

	99
	011102003006
	800×800仿大理石通体陶瓷楼地面
1.仿大理石通体陶瓷地面砖800×800。
2.干混地面砂浆 DS M20。
3.清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。
4.参考品牌：东鹏、冠珠、鹰牌或同等档次及以上品牌。
	㎡
	246.42
	

	100
	011102003007
	1000×1000仿大理石通体陶瓷楼地面
1.仿大理石通体陶瓷地面砖1000×1000。
2.干混地面砂浆 DS M20。
3.清理基层、试排弹线、锯板修边、铺抹结合层、铺贴饰面、清理净面。
4.参考品牌：东鹏、冠珠、鹰牌或同等档次及以上品牌。
	㎡
	294.83
	

	101
	桂011204007001
	300*450釉面瓷砖墙面
1.釉面瓷砖300×450。
2.干混普通抹灰砂浆 DP-G M10。
3.清理、修补基层表面；调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层；选料、贴面砖、擦缝、清洁表面。4.参考品牌：东鹏、冠珠、鹰牌或同等档次及以上品牌。
	㎡
	140.90
	

	102
	桂011204007002
	300*600釉面瓷砖墙面
1.釉面瓷砖300×600。
2.干混普通抹灰砂浆 DP-G M10。
3.清理、修补基层表面；调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层；选料、贴面砖、擦缝、清洁表面。
4.参考品牌：东鹏、冠珠、鹰牌或同等档次及以上品牌。
	㎡
	158.96
	

	103
	桂011204007003
	400*800釉面瓷砖墙面
1.釉面瓷砖400×800。
2.干混普通抹灰砂浆 DP-G M10。
3.清理、修补基层表面；调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层；选料、贴面砖、擦缝、清洁表面。
4.参考品牌：东鹏、冠珠、鹰牌或同等档次及以上品牌。
	㎡
	173.78
	

	104
	桂011204007004
	600*1200釉面瓷砖墙面
1.釉面瓷砖600×1200。
2.干混普通抹灰砂浆 DP-G M10。
3.清理、修补基层表面；调运砂浆、砂浆打底、铺抹结合层；选料、贴面砖、擦缝、清洁表面。
4.参考品牌：东鹏、冠珠、鹰牌或同等档次及以上品牌。
	㎡
	228.86
	

	105
	010904003001
	楼(地)面砂浆防水(防潮)
1.部位：卫生间。
2.厚度：50mm。
3.防水砂浆、掺防水粉。
	㎡
	57.87
	

	106
	010904002001
	楼(地)面涂膜防水
1.部位：卫生间。
2.厚度：3mm。
3.水泥基渗透结晶防水涂料。
	㎡
	51.45
	

	107
	010404001001
	煤渣回填
1.部位：卫生间。
	m³
	166.03
	

	108
	010501001001
	表面硬化10厘米厚
1.部位：卫生间。
2.混凝土强度等级：商品混凝土 C25。
	m³
	537.31
	

	109
	010904001001
	二次地面防水涂料
1.部位：卫生间。
2.厚度：3mm。
3.水泥基渗透结晶防水涂料。
	㎡
	51.45
	

	110
	011210002004
	彩色面漆板隔墙龙骨
1.部位：彩色面漆板隔墙。
2.规格材质：钢方通厚2.5mm，75*07*40h。
3.定位、弹线、安装龙骨。
	㎡
	56.05
	

	111
	011207001003
	E0级隔墙板
1.部位：彩色面漆板隔墙。
2.免漆生态板17mm。
3.E0级隔墙板。
4.贴或钉面层、钉压条、清理等全部操作过程。
	㎡
	118.40
	

	112
	011207001004
	E1级隔墙板
1.部位：彩色面漆板隔墙。
2.免漆生态板17mm。
3.E1级隔墙板。
4.贴或钉面层、钉压条、清理等全部操作过程。
	㎡
	112.40
	

	113
	011207001005
	墙面装饰板
1.表面贴墙布硬包。
	㎡
	136.32
	

	114
	011207001006
	墙面装饰板
1.表面贴6mm无机预涂板。
2.铺钉面层、钉压条、清理等全部操作过程。
	㎡
	148.90
	

	115
	011210005001
	卫生间倍特板隔断
1.抗倍特板18mm厚。
2.安装成品隔断：定位划线、安装固定卡件、擦净表面等全部操作过程。
	㎡
	245.50
	

	116
	011207001007
	墙面装饰板
1.表面贴9mm竹木纤维吸音护墙板。
2.铺钉面层、钉压条、清理等全部操作过程。
	㎡
	116.01
	

	117
	011502002002
	地脚线
1.PVC材质。
2.高120mm。
3.清理基层、安装踢脚线。
	m
	21.12
	

	118
	011302001001
	吊顶天棚
1. 1.0mm*600mm*600mm铝合金板吊顶,嵌入式。
2.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)。
3.吊件加工、安装,定位、弹线、膨胀螺栓安装。
	㎡
	212.92
	

	119
	010802001002
	铝合金玻璃平开门
1.门洞尺寸：900mm*2000m。
2.70系列铝合金厚2.0mm，钢化玻璃厚度5mm。
3.框、扇、五金安装，框周边塞缝。
	㎡
	510.67
	

	120
	010808004001
	PVC门窗套
1.门洞尺寸：900mm*2000m。
2.PVC门套，厚1.2mm。
3.清理基层、找平、门窗套安装等。
	㎡
	154.42
	

	121
	010808004002
	铝合金门窗套
1.门洞尺寸：1000mm*2000m。
2.铝合金门套，厚1.2mm。
3.铺钉面层、钉压条、清理等全部操作过程。
	㎡
	280.75
	

	122
	011207001008
	包梁包柱基层板
1.12mm厚阻燃板做底板。
2.龙骨上钉基层。
	㎡
	47.40
	

	123
	011207001009
	包梁包柱面层板
1.表面贴4mm厚铝塑板。
2.铺钉面层、钉压条、清理等全部操作过程。
	㎡
	144.63
	

	124
	011207001010
	包梁包柱面层板
1.表面贴5mm彩色无甲醛板。
2.铺钉面层、钉压条、清理等全部操作过程。
	㎡
	101.61
	

	125
	011210001001
	隔墙板
1.50mm硫氧镁隔墙板。
2.剔洞、木砖、木楞制作安装、刷防腐剂、截板、钉面层、钉压条等全部操作过程。
	㎡
	160.38
	

	126
	011502001002
	铝合金包边
1.铝合金包边 30×40mm，厚1.0mm。
2.定位、划线、下料、刷胶、安装线条等。
	m
	30.25
	

	127
	011201001002
	墙面一般抹灰
1.厚度：抹灰3mm厚。
2.修整平面、砂浆运输、喷浆机操作、喷浆、找平等。
	㎡
	16.82
	

	128
	011407001006
	墙面修补喷（刷）涂料
1.材料：灰胶粉。
2.基层清理、补小孔洞、调料、刮腻子、遮盖不应喷处。
3.喷涂、压平、清铲、清洗被喷污的部位等。
	㎡
	40.97
	

	129
	011407005001
	金属构件喷（刷）防锈涂料
1.红丹防锈漆一遍。
2.除锈、清扫、打磨、刷调和漆等。
	㎡
	7.71
	

	130
	011406001001
	抹灰面油漆
1.调和漆底油一遍、调和漆二遍
2.清扫、磨砂纸、找补腻子、刷底油、调和漆等。
	㎡
	17.30
	

	131
	011101001001
	地面修补水泥砂浆
1.厚度：30mm。
2.干混地面砂浆DS M20。
3.清理基层、调运砂浆、抹平、压实。
	㎡
	37.44
	

	132
	011201001003
	墙面一般抹灰
1.厚度：抹灰30mm厚。
2.干混普通抹灰砂浆 DP-G M10。
3.清理基层、修补堵眼、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰，分层抹灰。
	㎡
	53.88
	

	133
	010904002002
	喷涂防水
1.厚度：30mm。
2..堵漏王防水涂料。
	㎡
	39.98
	

	134
	010802001003
	防盗门
1.门洞尺寸：1000mm*2000m。
2.框、扇、五金安装，框周边塞缝等。
	㎡
	713.87
	

	135
	010802001004
	密码门
1.门洞尺寸：1000mm*2000m。
2.五金配件，含密码锁，拉手等五金配件。
3.框、扇、五金安装，框周边塞缝等。
	㎡
	1496.00
	

	136
	010802001005
	拉闸门
1.材质：镀锌钢板，含五金锁、手动装置，钢板厚度1.0mm。
2.拉闸门、支架、导槽、附件安装、试开等全部操作过程。
	㎡
	481.99
	

	137
	010901004001
	玻璃钢连廊屋面
1.玻璃钢品种、规格：6mm+0.76PVB+6mm夹胶玻璃。
2.骨架材料品种、规格：方钢管（含防锈、油漆等）。
3.玻璃钢固定方式：不锈钢爪件固定。
4.参考品牌：福耀、信义、南玻或同等档次及以上品牌。
	㎡
	673.35
	

	138
	010901003001
	阳光板屋面
1.50厚防火彩钢夹心板。
	㎡
	167.61
	

	139
	桂011509001001
	橡胶减速带
	m
	143.50
	

	140
	010902001001
	屋面卷材防水
1.自粘聚合物改性沥青防水卷材聚酯胎基(PY)类2.0mm。
2.清理基层,刷基底处理剂，收头钉压条等全部操作过程。
	㎡
	50.14
	

	141
	010807001008
	窗防晒膜贴膜
	㎡
	38.16
	

	142
	010901003002
	阳光板更换
1.阳光板12mm。
2.场内转运、卸料、放样、下料、切割断料、周边塞口、清扫、弹线、安装支座、安装屋面板、打胶、紧固、安装收边及泛水板。
	㎡
	144.69
	

	143
	011304002001
	更换检查口600mm*600mm
1.对口、号眼、安装木框条、过滤网及风口校正、上螺钉、固定等。
	个
	127.03
	

	144
	01B001
	垃圾清运
1.包含从楼上搬运垃圾、清运出院区。
2.容量6立方四轮渣土运输车。
	车
	490.50
	

	145
	01B001
	普通零星用工
	工日
	208.53
	

	146
	01B002
	技术工种
	工日
	312.78
	

	147
	01B003
	技术工种（含零星材料）
	工日
	434.44
	

	148
	011501002001
	制作文件柜
1.18厚多层实木双面免漆板。
2.铝合金包边玻璃门，5mm白玻璃，铝合金直角边25×25×1.0mm。
3.柜子面积为垂直投影。
	㎡
	989.50
	

	149
	011501002002
	制作橱柜
1.材料规格：花岗岩台面，厚20mm、宽600mm。2.花岗岩框架及台面。
3.橱柜高800mm*宽600mm,含一层隔板。
	m
	1171.99
	

	150
	011501002003
	制作橱柜
1.材料规格：花岗岩台面，厚20mm、宽600mm。
2.石英石框架及花岗岩台面。
3.橱柜高800mm*宽600mm,含一层隔板。
	m
	1611.48
	

	151
	011501002004
	制作橱柜
1.材料规格：石英石台面，厚20mm、宽600mm。
2.花岗岩框架配石英石台面。
3.橱柜高800mm*宽600mm,含一层隔板。
	m
	1256.29
	

	152
	011501020001
	护士站导台
1.部位：护士站。
2.长度：2.22+0.79圆弧+1.23m。
3.柜体白色木饰面实木免漆板。

4.胡桃色18mm密度板做造型。
5.大理石台面厚20mm。
	m
	1179.97
	

	153
	011108001001
	人造大理石
1.18mm厚人造大理石。
	㎡
	423.04
	

	154
	011108003001
	洗手台柜门扇维修
1.门扇脱落、开胶维修。
	扇
	52.15
	

	155
	011108003002
	洗手台柜门扇更换
1.铝合金门扇。
	扇
	128.45
	

	156
	011108003003
	柜子维修
1.柜子变形加固修复。
	㎡
	67.46
	

	157
	011108003004
	洗手台面柜脱落加固
1.安装不锈钢支架、密封胶补胶。
	个
	152.31
	

	158
	011108003005
	洗手盆脱落加固
1.安装不锈钢支架、密封胶补胶。
	个
	152.31
	

	159
	080403006001
	防水针
1.天面打防水针（20针以下）。
2.采用环氧树脂或聚氨酯中档及以上防水品牌。
3.定位清理、钻孔、埋设针头、高压注浆、封孔、试水试验等全部操作过程。
	针
	134.50
	

	160
	080403006002
	防水针
1.天面打防水针（20针以上）。
2.采用环氧树脂或聚氨酯中档及以上防水品牌。
3.定位清理、钻孔、埋设针头、高压注浆、封孔、试水试验等全部操作过程。
	针
	112.10
	

	161
	桂011710001001
	楼地面成品保护
1.保护材料种类、规格：编织布。
	㎡
	2.25
	

	162
	030411004001
	管内穿线 照明线路 铜芯电线 ZR-BV-1.5m㎡
	m
	3.52
	

	163
	030411004002
	管内穿线 照明线路 铜芯电线 ZR-BV-2.5m㎡
	m
	4.57
	

	164
	030411004003
	管内穿线 照明线路 铜芯电线 ZR-BV-4m㎡
	m
	6.42
	

	165
	030411004004
	管内穿线 动力线路 铜芯电线 ZR-BV-6m㎡
	m
	8.92
	

	166
	030411004005
	管内穿线 动力线路 铜芯电线 ZR-BV-10m㎡
	m
	14.34
	

	167
	030411001001
	PVC冷弯配管 明配 Φ16
	m
	15.60
	

	168
	030411001002
	PVC冷弯配管 明配 Φ20
	m
	17.03
	

	169
	030411001003
	PVC冷弯配管 明配 Φ25
	m
	18.12
	

	170
	030411002001
	30×15线槽 PVC
	m
	14.12
	

	171
	030411002002
	59×22线槽 PVC
	m
	17.80
	

	172
	030411002003
	100×40线槽 PVC
	m
	32.18
	

	173
	030404035001
	5孔插座带开关
1.安装方式：明装。
2.规格型号：5孔插座带开关。
	套
	43.75
	

	174
	030404035002
	10孔插座带开关
1.安装方式：明装。
2.规格型号：10孔插座带开关。
	套
	50.40
	

	175
	030404019001
	双控开关
1.安装方式：明装。
2.测位、划线、打眼、装开关和按钮、接线、装盖。
	个
	29.85
	

	176
	030404035003
	地插
1.防水二、三孔地面插座盒。
	套
	210.13
	

	177
	030404017001
	配电箱
1.18-24位空开箱（不含元器件）。
2.尺寸：250mm*210mm。
	台
	379.29
	

	178
	030412006001
	304不锈钢医疗专用灯架
1.医院紫外线清毒灯40W。
2.304不锈钢管Φ19管，壁厚1.2mm，长2500mm。
3.测位、划线、打眼、埋螺栓、灯具安装、接线、接焊包头。
	套
	174.06
	

	179
	030412001001
	LED平板灯
1.规格型号：600*600mm，1*24W。
2.安装方式：吸顶安装。
3.已含光源。
	套
	240.29
	

	180
	030412004001
	LED筒灯9W
1.规格型号：9W。
2.安装方式：吸顶安装。
3.已含光源。
	套
	57.80
	

	181
	030412008001
	中杆灯安装，庭院灯灯杆高度（≤4.5m），光源个数（1火）
1.型号：1*40W，LED光源，H=3.5m，防护等级IP65，太阳能路灯，可接入市电。
2.含基础、垫层、接地极等。
3.灯杆组立、灯架检查、定位、灯具、灯架附件安装、紧固螺栓、接线、试灯、接地、照度测试。
	套
	823.17
	

	182
	030412008002
	中杆灯
1.用旧路灯安装、仅计算安装及辅材费。
	套
	190.15
	

	183
	031004003001
	不锈钢盆
1.材质规格：不锈钢、500mm×400mm。
2.含上、下水五金配件。
	套
	387.86
	

	184
	桂031004020001
	不锈钢快开水龙头DN15
	个
	30.03
	

	185
	031004003002
	陶瓷洗手盆
1.材质规格：陶瓷、500mm×400mm。
2.含下水五金配件。
	套
	294.34
	

	186
	031004004001
	拖把池
1.材质规格：陶瓷、460*390*660mm。
2.成品拖把池安装、与上下水管连接、试水等。
	套
	357.60
	

	187
	031004006001
	陶瓷蹲式大便器、低水箱
1.栽螺栓、切管、大便器与水箱及附件安装、上下水管连接、试水。
2.参考品牌：九牧、箭牌、恒洁或同等档次及以上品牌。
	套
	460.05
	

	188
	031004006002
	脚踩式大便器改水箱
	套
	202.51
	

	189
	031004006003
	坐式大便器
1.陶瓷三孔超漩冲水。
2.栽螺栓、切管、套丝、大便器与水箱及附件安装、上下水管连接、试水。
3.参考品牌：九牧、箭牌、恒洁或同等档次及以上品牌。
	套
	760.92
	

	190
	031004007001
	小便器
1.挂斗式小便器安装 挂斗式 自闭式。
	套
	263.93
	

	191
	桂031004020002
	感应式水龙头 DN15
1.材质规格：全铜、（单冷）感应水龙头。

2.参考品牌：九牧、箭牌、恒洁或同等档次及以上品牌。
	个
	314.06
	

	192
	031001006001
	PVC排水管（粘接连接）公称外径（mm以内）50。
1.连接方式：粘接连接。
2.含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验。
	m
	42.65
	

	193
	031001006002
	PVC排水管（粘接连接）公称外径（mm以内）75。
1.连接方式：粘接连接。
2.含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验。
	m
	60.79
	

	194
	031001006003
	PVC排水管（粘接连接）公称外径（mm以内）110
1.连接方式：粘接连接。
2.含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验。
	m
	74.32
	

	195
	031001007001
	PPR玻璃纤维抗菌给水管φ20
1.连接方式：热熔连接。
2.含管道消毒冲洗、水压试验及管件。
	m
	34.47
	

	196
	031001007002
	PPR玻璃纤维抗菌给水管φ25
1.连接方式：热熔连接。
2.含管道消毒冲洗、水压试验及管件。
	m
	35.64
	

	197
	031001007003
	PPR玻璃纤维抗菌给水管φ32
1.连接方式：热熔连接。
2.含管道消毒冲洗、水压试验及管件。
	m
	42.76
	

	198
	031001007004
	PPR玻璃纤维抗菌给水管φ40
1.连接方式：热熔连接。
2.含管道消毒冲洗、水压试验及管件。
	m
	50.72
	

	199
	030804003001
	低压不锈钢管件
1.DN160镀锌管管件，过弯头。
	个
	558.29
	

	200
	030804003002
	低压不锈钢管件
1.DN110镀锌管管件，三通。
	个
	325.85
	

	201
	030804003003
	低压不锈钢管件
1.DN75镀锌管管件，过弯头。
	个
	187.92
	

	202
	030804003004
	低压不锈钢管件
1.DN50镀锌管管件，过弯头。
	个
	106.97
	

	203
	030404033001
	300*300排气扇36w
1.尺寸规格：300*300mm，36w。
2.安装方式：吸顶安装。
	台
	194.51
	

	204
	030404033002
	450*450排气扇40w
1.尺寸规格：450*450mm，40w。
2.安装方式：吸顶安装。
	台
	205.41
	

	205
	031003001001
	角阀(单冷) DN20
	个
	26.18
	

	206
	031003001002
	角阀(冷热) DN20
	个
	28.93
	

	207
	桂031004020003
	不锈钢快开水龙头 DN20
	个
	38.85
	

	208
	桂031004020004
	感应式水龙头 DN15
1.材质规格：全铜、（冷热）感应水龙头。

2.参考品牌：九牧、箭牌、恒洁或同等档次及以上品牌。
	个
	359.31
	

	209
	030502005001
	双绞线缆
	m
	3.85
	

	210
	030502012001
	信息插座
	个（块）
	39.40
	

	211
	030703011001
	排烟吊臂
铝合金
	个
	981.00
	

	212
	030108001001
	排烟臂风机
	台
	1506.70
	

	213
	040205006001
	标线
1.常温漆标线
	㎡
	14.42
	

	214
	040203007001
	水泥混凝土路面
1.C25混凝土面层120mm厚。
2.清理路基、放样、安装模板、浇筑、捣固、抹光、养护、刻防滑条。
	㎡
	59.15
	

	215
	040901003001
	钢筋网片
1.φ12螺纹钢筋扎网：间隔30cm。
	t
	5528.29
	

	216
	040203003001
	乳化沥青透层
1.无结合料粒料基层：乳化沥青1kg/m2。
	㎡
	3.74
	

	217
	040203006001
	100mm厚细粒式沥青混凝土
1.机械摊铺、运距综合考虑。
2.含拌制、运输、摊铺等。
	㎡
	131.20
	

	218
	040204004001
	安砌侧(平、缘)石
1.混凝土预制块路缘石：断面面积360cm2以内。
2.放样、开槽、运料、调配砂浆、后座混凝土浇捣、安砌、勾缝、养护、清理。
	m
	57.20
	

	219
	040204004002
	安砌侧(平、缘)石
1.混凝土预制块路缘石：断面面积360cm2以上。
2.放样、开槽、运料、调配砂浆、后座混凝土浇捣、安砌、勾缝、养护、清理。
	m
	57.25
	

	220
	040204002001
	人行道块料铺设透水砖
1.彩色生态环保透水砖200×100×60。
2.垫层：30mm厚1：3水泥砂浆。
3.放样、运料、配料拌合、找平、夯实、安砌、灌缝、扫缝。
	㎡
	98.51
	

	221
	040204002002
	人行道块料铺设透水砖
1.素色生态环保透水砖200×100×60。
2.垫层：30mm厚1：3水泥砂浆。
3.放样、运料、配料拌合、找平、夯实、安砌、灌缝、扫缝。
	㎡
	95.56
	

	222
	040204002003
	铺设植草砖
1.彩色植草砖250×250×50。
2.垫层：30mm砂垫层。
3.放样、运料、配料拌合、找平、夯实、安砌、灌缝、扫缝。
	㎡
	87.76
	

	223
	040204002004
	铺设植草砖
1.素色植草砖250×250×50。
2.垫层：30mm砂垫层
3.放样、运料、配料拌合、找平、夯实、安砌、灌缝、扫缝。
	㎡
	84.80
	

	224
	050201004001
	沟盖板、井盖板、井圈
1.圆形复合材料井盖DF700轻型（含井座）。
2.混凝土捣固、抹面、养生、防生网安装、材料场内运输等。
	套
	536.33
	


附件2：
中小企业划型标准规定
工信部联企业〔2011〕300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
第四章  评审程序、评审方法和评审标准
评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2资格审查标准为本竞争性磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合竞争性磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

1.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
2.符合性审查

2.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求。

2.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字或者电子签名或加盖电子印章。
2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

2.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审
1）提供响应文件正、副本数量不足；

2）响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章；

3）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符； 

4）提交的磋商保证金无效的或者未按照竞争性磋商文件的规定提交磋商保证金；

5）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效。

6）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

7）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足竞争性磋商文件要求；

8）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合竞争性磋商文件要求；

9）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

11）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

12）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

13）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

14）竞争性磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

15）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

16）未响应合同条款要求的；

17）未响应竞争性磋商文件实质性要求；
18）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表”报价商务技术文件中规定的“竞标报价表”和“已标价工程量清单（如有）”；

2）未采用人民币报价或者未按照竞争性磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标项（分标）进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标项（分标）的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标项（分标）的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（竞争性磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项（分标）规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过竞争性磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；已标价工程量清单（如有）各项单价竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过发出的招标控制价的综合单价；
5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项（分标）规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过竞争性磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商文件要求实质性不一致的；

7）在单价合同工程中供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行竞标报价的；
8）竞标总报价与已标价工程量清单（如有）汇总表不一致的；
9）安全文明施工费和规费、增值税不按广西区费用定额及造价管理相关文件规定报价的； 

10）供应商已标价工程量清单（如有）与提供的工程量清单数据文件格式不一致；
11）供应商已标价工程量清单（如有）说明文字与竞争性磋商文件规定不一致，进行实质性修改和删减的；
12）设有暂估价、暂列金额的，竞标时未按工程量清单给出的暂估价总价、暂列金额总价计入竞标总报价中的；

13）供应商已标价工程量清单（如有）未按工程量清单给出的安全生产责任保险暂估价填写的；
14）供应商对工程量清单内容进行增减或对竞标范围进行调整的。
2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合竞争性磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.磋商程序
3.1磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。
3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4 供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
3.8对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
4.最后报价
4.1竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。
4.2竞争性磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。如果供应商的最后报价与首次报价不一致的，不能只报竞标总报价，必须同时提供“已标价工程量清单（如有）”，否则做无效响应处理。
4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。
4.6最后报价开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7响应文件最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。 

4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的；
（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项（分标）规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。
4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

4.12异常低价审查
（1）评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价审查程序：
①报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值65%的，即报价＜全部通过符合性审查供应商报价平均值×65%；
②报价低于通过符合性审查的次低报价供应商报价50%的，即报价＜通过符合性审查的次低报价供应商×50%；
③报价低于采购项目最高限价65%的，即报价＜采购项目最高限价×65%；
④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）磋商小组启动异常低价审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
5.比较与评价
5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照竞争性磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。
5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
5.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序）。评审得分、最后报价、技术得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。
5.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评审标准

6.评审依据：磋商小组将以竞争性磋商文件为评审依据，对供应商的响应文件按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

	序号
	评审因素
	评审因素具体内容

	1
	价格分

（满分20分）
	（1）以有效的最低的最后报价为基准价，基准价报价得分为20分。

（2）价格分计算公式：

某供应商价格分=基准价/某供应商最后报价×20分

注：本项目为专门面向中小企业采购项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

	2
	技术分

（满分70分）
	评审因素

	2.1
	项目主要管理人员（满分2分）
	评审因素

	2.1.1
	项目经理情况

（满分2分）
	拟派任项目经理必须与资格审查合格通过的项目经理在名称、专业、资格等级等方面一致。

（1）项目经理注册资格（满分1分）：具备建筑工程专业一级注册建造师资格的得1分。

（2）项目经理职称（满分1分）：拟派任项目经理具备建筑工程相关专业高级及以上职称的得1分，具备建筑工程相关专业中级职称的得0.5 分。

注：响应文件中提供有效的证书原件扫描件并加盖供应商电子公章，否则不予计分。

	2.2
	施工组织设计
（满分68分）
	评审因素

	2.2.1
	主要施工方法

（满分7分）
	一档（7分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，方案能够针对本项目实际情况进行表述，有明显的针对性，拟采用的工艺先进、方法科学详细完整且适用于本项目，表述清晰能指导具体施工并确保安全。

二档（5分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有完整的施工技术方案，但是缺乏针对本项目实际情况的表述，工艺操作规范成熟、方法科学完整，能指导具体施工并确保安全。

三档（3分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有施工技术方案，工艺落后、方法粗略，能指导施工并确保安全。

四档（0分）：各主要分部施工方法不符合项目实际，有施工技术方案，工艺落后，不能指导具体施工并确保安全。

	2.2.2
	拟投入的主要物资及施工机械设备计划（满分9分）
	一档（9分）：投入的施工机械、设备、机具、施工材料有详细的组织计划且计划周密贴合施工实际要求，数量、选型配置计划内容详尽、进场时间安排贴合现场需要与进度计划呼应，满足施工需要。设有常用施工材料储备仓库，并提前准备充足施工材料。

二档（6分）：投入的施工机械、设备、机具、施工材料有详细的组织计划但计划不够贴合施工实际要求，数量、选型配置、进场时间安排与进度计划有偏差，但基本满足现场需要，满足施工需要。设有常用施工材料储备仓库，并提前准备少量施工材料。

三档（3分）：投入的施工机械、设备、机具、施工材料有组织计划但计划粗略，数量、选型配置计划内容有缺项、进场时间安排与进度计划有偏差，基本满足施工需要。

四档（0 分）：施工机械、设备、机具、投入的施工材料无组织计划，数量、选型配置、进场时间安排不切实际，不满足施工需要。

	2.2.3
	劳动力安排计划（满分9分）
	一档（9分）：各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入贴合现场需要与进度计划呼应，完全满足施工需要。

二档（6分）：各主要施工工序有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入满足现场需要与进度计划呼应，满足施工需要。

三档（3分）：各主要施工工序只有劳动力安排计划，无各工种劳动力安排计划，劳动力投入与进度计划有偏差，基本满足施工需要。

四档（0分）：各主要施工工序无劳动力安排计划，劳动力投入不足，不满足施工需要。

	2.2.4
	确保工程质量的技术组织措施

（满分7分）
	一档（7分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备完善符合施工需要，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。管理人员具有相应岗位资格证书，班子人员达5人，且中级职称及以上人员达3人。

二档（5分）：有质量技术管理班子和制度，且人员配备满足施工需要，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。管理人员具有相应岗位资格证书，班子人员达4人，且中级职称及以上人员达2人。

三档（3分）：有质量技术管理班子和制度。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系有缺漏，基本能保证技术质量，达到承诺的质量标准。管理人员具有相应岗位资格证书，班子人员达3人，且中级职称及以上人员达1人。

四档（0分）：有质量技术管理班子和制度。主要工序无质量技术保证措施和手段，自控体系有重大缺漏，不能有效保证技术质量。

	2.2.5
	确保安全生产的技术组织措施

（满分7分）
	一档（7分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备完善符合施工需要，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。

二档（5分）：有安全管理人员和制度，且人员配备满足施工需要，

制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。

三档（3分）：有安全管理人员和制度，各道工序安全技术措施针对性差，满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施差。

四档（0 分）：有安全管理人员和制度，各道工序安全技术措施无针对性，不满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施差。

	2.2.6
	确保工期的技术组织措施（满分7分）


	一档（7分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学周密，符合本项目施工实际要求。承诺的维修时限优于磋商文件的要求并提供了为提前竣工而编制了详细、科学合理的实施方案。

二档（5分）：施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，符合本项目施工实际要求。承诺的维修时限满足或优于磋商文件的要求。

三档（3分）：施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有措施。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制粗略，基本符合本项目施工实际要求。承诺的维修时限满足磋商文件的要求。

四档（0分）：施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有措施。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制差，不符合本项目施工实际要求。

	2.2.7
	确保文明施工的技术组织措施

（满分7分）


	一档（7分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。

二档（5分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。有实现现场文明施工目标的承诺。

三档（3分）：有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。有实现现场文明施工目标的承诺。

四档（0分）：有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。无实现现场文明施工目标的承诺。

	2.2.8
	工程施工的重点和难点及保证措施

（满分9分）
	一档（9分）：针对项目工程的特点，阐述的重点和难点详细、全面，解决重点和难点问题的方法针对性强且合理，完全满足要求。

二档（6分）：针对项目工程的特点，阐述的重点和难点完整，解决重点和难点问题的方法满足要求。

三档（3分）：针对项目工程的特点，阐述的重点和难点详细，有解决重点和难点问题的方法。

四档（0分）：针对项目工程的特点，阐述的重点和难点简单，无解决重点和难点问题的方法。

	2.2.9
	工程施工响应时间
（满分6分）
	一档（6分）：接到采购人维修、改扩建任务后在12小时内响应；对于后勤抢修任务，能随叫随到，能6小时内服务。行政班能在30分钟内赶到现场，夜间、节假日能在45分钟内赶到现场。

二档（3分）：接到采购人维修、改扩建任务后在24小时内响应；对于后勤抢修任务，能随叫随到，能12小时内服务。行政班能在35分钟内赶到现场，夜间、节假日能在60分钟内赶到现场。
三档（0分）：未达到二档要求的得0分。

	3
	商务分

（满分10分）
	评审因素

	3.1
	业绩分
（满分10分）
	供应商自2023年1月1日以来完成过修缮工程相关项目业绩的，每具有一项得2分，满分得10分。（响应文件中提供合同原件扫描件及竣工验收证明材料并加盖供应商电子公章，否则不予计分)
注：合同期包含2023年1月1日及之后的均认可。

	总得分=1+2+3


第五章  响应文件格式

响 应 文 件
采购项目名称：                                
采购项目编号：                                

分标号（如有）：                              
供应商名称：                                  
供应商地址：                                  

联系人：                                      
联系电话：                                      
                                        （供应商名称）

年     月    日
附件
法定代表人身份证明书（格式）

供 应 商：                                                     
地    址：                                                  

姓    名：                       性     别：                
年    龄：                       职     务：                
系        （供应商单位名称）        的法定代表人。

特此证明。
附件：法定代表人有效身份证正反面复印件
供应商名称（加盖电子公章）：                 
年    月    日

注：自然人竞标的无需提供
附件
法定代表人授权委托书（格式）

致：                  （采购人、代理机构名称）：
我                 （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的递交文件、磋商、澄清、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字或者电子签名或加盖电子印章事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附件：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件
法定代表人（签字或者电子签名或加盖电子印章）：                      
委托代理人（签字或者电子签名或加盖电子印章）：                      
委托代理人身份证号码：                                              
供应商名称（加盖电子公章）：                           

         年    月    日
附件
政府采购供应商资格信用承诺函（格式）
致：（采购人名称）、（代理机构名称）：
我方自愿参加                       项目（项目编号：                      ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（六）法律、行政法规规定的其他条件。 
我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。 
特此声明！ 
供应商名称（加盖电子公章）：                                    
法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或加盖电子印章）：      
       年     月     日

附件

供应商直接控股股东信息表（格式）

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（加盖电子公章）：                                            
法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或加盖电子印章）：              
       年     月     日

附件

供应商直接管理关系信息表（格式）
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（加盖电子公章）：                                            
法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或加盖电子印章）：              
       年     月     日

附件
竞标声明（格式）
致：（采购人名称）：

（供应商名称） 系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的  （项目名称）  项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        

电话/传真：                          电子函件：                           
开户银行：                           账号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方电子公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。
供应商名称（加盖电子公章）：                                            
法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或加盖电子印章）：              
       年     月     日
附件

中小企业声明函（工程）（格式）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  广州市妇女儿童医疗中心柳州医院  的  广州市妇女儿童医疗中心柳州医院零星修缮项目  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.  零星修缮项目  ，属于  建筑业  行业；承建企业为  （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于              （中型企业/小型企业/微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（加盖电子公章）：

日    期：
注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3.中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

4.为方便供应商识别企业规模类型，供应商可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest。

5.成交供应商依法享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将在成交结果公告中公告其《中小企业声明函》。

附件
残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖电子公章）：

                日  期：
注：
随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件 

竞标函（格式）
                          （采购人名称）：

1.我方已仔细研究了           [项目名称（标项名称）、项目编号）]          磋商文件的全部内容，愿意以         %   的费率报价，工期（或服务期限）                ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。
2.我方承认竞标函附录（如有）是我方竞标函的组成部分。
3.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件。

（3）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4.在合同协议书正式签署生效之前，本竞标函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.                                                   （其他补充说明）。
供应商名称（加盖电子公章）：                                            
法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或加盖电子印章）：              
       年     月     日

附件

竞标报价表（格式）
	序号
	标的名称
	数量及单位
	费率报价
	备注

	1
	零星修缮项目
	1项
	       %
	


注：

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位电子公章或者由法定代表人（负责人或自然人）或授权委托人签字或者电子签名或加盖电子印章，否则竞标无效处理。

2.供应商根据采购需求中“广州市妇女儿童医疗中心柳州医院零星修缮项目清单”的综合单价，充分考虑市场价格变动和自身实际情况，进行统一费率报价。如供应商的让利系数为10%，则费率报价=90%。
3.合同的服务项目清单单价=最高控制单价×成交费率。合同的服务项目清单单价为全费用综合单价，即已包含人工费、材料和工程设备费、机械费、管理费、利润、总价措施费、增值税以及一定范围内的风险费用等。

供应商名称（加盖电子公章）：                                            
法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或加盖电子印章）：              
       年     月     日
 附件
磋商保证金证明（格式）

供应商应在此按“供应商须知”的相应要求提供磋商保证金证明材料复印件并加盖供应商电子公章。采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等形式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商应当在提交响应文件的同时提交单独密封的支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险原件给采购人或者采购代理机构[提交地点：广西大德项目管理有限公司（柳州市潭中东路17号华信国际B座910），采用电子保函方式交纳磋商保证金的，不需提交]。
（如项目不收取磋商保证金的，不需提供。）
附件

无串通竞标行为的承诺函（格式）

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称（加盖电子公章）：              
                                                               年     月     日
附件
技术需求及商务条款响应表（格式）

	项目
	技术需求及商务条款要求
	供应商的响应
	偏离说明

	需求参数
	
	
	

	服务期限
	
	
	

	服务地点
	
	
	

	签订合同日期
	
	
	

	付款方式（工程款结算方式）
	
	
	

	报价方式
	
	
	

	合同条款
	具体内容详见竞争性磋商文件“第六章 合同”内容
	
	

	…
	
	
	


注：

1.说明：应对照竞争性磋商文件“第三章 采购需求”中的“需求参数”和“商务条款”及“第六章 合同”中的“合同条款”作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照竞争性磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
供应商名称（加盖电子公章）：                                            
法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或加盖电子印章）：              
       年     月     日
附件
项目管理机构配备情况表（格式）
	岗位
	姓名
	身份证号
	职称
	执业或职业资格
	承担完工、在建工程情况

	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	完工/在建
	主要项目名称

	1.项目经理
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.专职安全生产管理人员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.施工员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.质量员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.材料员
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


备注：
1.本表所列岗位的所有管理人员的情况均应如实填写。可按以上格式扩展为多页填写。
2.附以下证明材料：①项目经理：建筑工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格证书复印件、有效的安全生产考核合格证书复印件（B类）；②技术负责人：中级及以上职称证书复印件；③专职安全生产管理人员：安全生产考核合格证书复印件（C类）；④以上项目管理机构人员的身份证复印件。上述复印件须加盖供应商电子公章。

供应商名称（加盖电子公章）：                                        
法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或加盖电子印章）：          
       年     月     日
附件
建设工程项目管理承诺书（格式）
致                        （采购人名称）：
作为参与                  （项目名称）项目的竞标方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向采购人承诺：
1.一旦成交，我方保证按照政府相关部门的规定，在发出成交通知书之日起7个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工工资情况，由劳动保障、住房城乡建设行政主管部门按照《关于进一步完善建筑行业农民工工资保证金制度的通知》（桂劳社发〔2009〕50号）从我方农民工工资保障金中先予划支。
2.一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质【2015】16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质【2015】16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
3.一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
4.一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行《关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手架的通知》（桂建管字〔2003〕40号）的有关规定，不使用竹脚手架。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。
供应商名称（加盖电子公章）：                                          
法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或加盖电子印章）：            
       年     月     日
广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容
（桂建质【2015】16号文附件一）
	类别
	项目名称
	主要内容和要求

	文明
施工
与
环境
保护
	安全警示
标志牌
	在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。

	
	现场围挡
	1. 现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m。
2. 围挡材料可用彩色、定型钢板，砌块等墙体。

	
	七牌二图
	在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。

	
	企业标志
	现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。

	
	场容场貌
	1. 道路畅通。
2. 排水设施齐全畅通。
3. 工地地面硬化处理（办公区、生活区、现场道路、材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等）。

	
	材料堆放
	材料、构件、料具等堆放时，应有名称、品种、规格等标牌。
2. 水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。
3. 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

	
	现场防火
	消防器材配置合理，符合消防要求。

	
	垃圾清运
	1. 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。
2. 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。

	
	宣传栏、环保及不扰民措施
	宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制和排污（污水、废气）措施等。

	临时设施
	现场办公
生活设施
	1. 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。
2. 工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求。

	
	施工现场
临时用电
	配电线路
	1. 按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。
2. 按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。
3. 对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

	
	
	配电箱
开关箱
	1. 按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱，开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”，三类电箱中的各类电器应是合格品。
2. 按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。
3. 对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。

	
	
	接地装置
	施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。

	
	
	现场变配电装置
	总配电房建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。

	类别
	项目名称
	主要内容和要求

	安全施工
	高处作业防护
	楼层、屋面、阳台等临边
	设两道防护栏杆和18cm高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。

	
	
	通道口
	设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。

	
	
	预留洞口
	用硬质材料全封闭，短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。

	
	
	电梯井口
	设置定型化、工具化的防护门，在电梯井内每隔2层（不大于10m）设置一道水平防护。

	
	
	楼梯边
	设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。

	
	
	垂直方向交叉作业
	设置防护隔离棚或其它设施。

	
	
	高处作业
	有悬挂安全带的悬索或其它设施，有操作平台，有上下的梯子或其它形式的通道。

	
	
	基坑、物料平台
	设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。

	
	安全防护用品
	安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。

	其它
	机械设备防护
	中小型机械
	设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。

	
	
	垂直运输设备
	1. 垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。
2. 物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外侧用密目式安全立网全封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。

	
	专家论证审查
	超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。

	
	应急救援预案
	救援器材准备及演练等。

	
	非正常情况施工
	其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。


注：本表所列建设工程安全文明施工费，是依据现行法律法规及标准、规范确定的。如法律法规和标准、规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。

附件
施工组织设计（格式）
1.施工组织设计应以下内容顺序编制，可采用文字并结合图表形式说明施工方法，施工组织设计具体内容如下：
（1）概述

（2）主要施工方法；

（3）拟投入的主要物资计划

（4）拟投入的主要施工机械、设备计划

（5）劳动力安排计划；

（6）确保工程质量的技术组织措施；

（7）确保安全生产的技术组织措施；

（8）确保工期的技术组织措施；

（9）确保文明施工的技术组织措施；

（10）工程施工的重点和难点及保证措施；

（11）工程施工响应时间；

（12）其他（如有）

2.技术标施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。
附表一  劳动力计划表
附表二  计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）
附表三  施工总平面图
附表四  临时用地表
附表一：劳动力计划表
    单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附表二：计划开、竣工日期和施工进度计划（网络图或横道图）
1.供应商应提交施工进度计划，说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的供应商还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。
2.施工进度计划可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。
3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。
附表三：施工总平面图
供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。
附表四：临时用地表
	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称（加盖电子公章）：                                          
法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或加盖电子印章）：           
       年     月     日
 附件

供应商同类项目实施情况一览表（格式）
（附相应证明材料原件扫描件）
	序号
	发包人名称
	工程名称
及建设地点
	结构
类型
	建设
规模
	合同金额
（万元）
	竣工达到
质量标准
	开竣工
日  期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称（加盖电子公章）：                                          
法定代表人或委托代理人（签字或者电子签名或加盖电子印章）：            
       年     月     日
第六章 合同

说明：

1.以下合同仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式的内容。

2.合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与竞争性磋商文件和成交供应商响应文件有实质性偏离。

合同文本（格式）

                                                              合同编号：                   
甲 方（全称）：                                 采购计划文号：                         
乙 方（全称）：                                 项目名称及编号：                        
签订地点：                                      签订时间：         年      月      日  

为明确甲乙双方的责任和权利关系，根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方承诺，甲乙双方签订本合同。
第一条 合同文件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：
（一）合同主要条款；
（二）本项目第三章“采购需求”；
（三）乙方提交的全部响应文件；

（四）成交通知书；
（五）甲、乙双方商定经确认后的补充协议。
第二条 合同标的

（一）服务内容：  详见采购需求  。

（二）施工要求

1.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或施工规范进行施工，做好各项质量检查记录。如因乙方未遵守施工规范，引起的一切质量、安全事故，均由乙方承担所有责任。

2.遵守国家或地方政府及相关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾清理工作，处理好由施工带来的扰民问题及周围单位的关系，尽量减少对病人及医院业务的影响。

3.施工中未经甲方同意或相关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

4.所有拆除、隐蔽工程等项目均保留相关佐证材料，便于审计验收结算。

5.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第三条 服务期限及地点
服务期限：自合同签订生效之日起一年或采购金额达到本项目预算总金额（即944706.56元）之日止，以二者中先发生者为准；地点：广州市妇女儿童医疗中心柳州医院（柳州市博园大道50号） 。
第四条 验收标准

1.验收方式：现场与书面验收相结合。

2.验收标准：①符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；②符合采购文件要求和响应文件承诺。

3.验收方式和程序：

（1）工程验收以双方约定的改造施工范围和工程量为准。

（2）甲方组织验收小组按照施工要求、服务效果及实际工程量进行现场验收。对完成的工作双方进行共同验收并达到国家施工验收规范合格标准。

（3）隐蔽工程由乙方提前通知甲方到场检查、验收，经验收合格后方进行下一工序的施工。如乙方未通知甲方到场验收，擅自对隐蔽施工，甲方可不予承认。如成交乙方已通知，甲方3天内不按时到场监督，乙方可自检，确认合格后即可对隐蔽工程施工，甲方应予承认。若事后甲方提出复查，复查费用由甲方承担，复查结果不合格，返修费用由乙方承担，工期顺延。

（4）工程竣工前5天内，由成交乙方通知甲方组织验收，并在竣工后3天内验收完毕。工程内容及质量符合要求的，双方签字盖章。如工程内容尚未完成或质量不合格的，由成交乙方在商定的期限内补建或返修后再进行验收，直至符合要求为止。并按最后验收合格的日期为竣工日期，由此发生的费用由成交乙方承担。经检验后，如验收合格，按合同规定的日期为竣工日期；验收不合格需返修的，按实际逾期天数顺延工期。

4.甲方有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由成交乙方支付。乙方在竞标报价时自行考虑。
第五条 付款方式

1.项目清单内：按成交的服务项目清单单价×经甲方审核确认的实际发生工程量进行结算。

2.项目清单外：合同中有类似清单项目的，参照该类似项目的合同的服务项目清单单价×经甲方审核确认的实际发生工程量进行结算。无适用或类似项目但有定额可套的，按现行定额及相关计价规定组价（优先参照工程造价信息网站公布的（柳州）当期信息价）×成交费率×经甲方审核确认的实际发生工程量进行结算；无定额可套的，经市场调研后，双方按市场价格协商确定综合单价×成交费率×经甲方审核确认的实际发生工程量进行结算。如双方协商不下，则按甲方指定的第三方造价咨询机构审定的金额×成交费率×经甲方审核确认的实际发生工程量进行结算。服务期内，项目清单外结算金额不超过总结算金额的10%。

3.本工程无预付款；验收合格的工程款每季度结算一次，甲方原则上自收到合法有效发票后10个工作日内日支付。

4.单次修缮预算金额10万元以上（含10万元）项目，甲方可根据需要由院内自行审计或委托第三方服务机构进行工程审计，委托第三方审计产生的服务费用由乙方承担。

第六条 履约保证金
无。

第七条 质量保证
达到国家施工验收规范合格标准，乙方在响应文件中的承诺优于合格标准的按乙方承诺执行。
第八条 权利和义务
（一）做好施工前准备工作，确保乙方能按时进场施工。

（二）保证乙方施工用水、用电、工具存放等条件。

（三）协助乙方维持现场秩序，及时处理各种问题。

（四）在施工过程中，施工若有变更，应提前合理时间通知乙方做好相应的准备，并负责随时检查督促工作进度和质量。
（五）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第九条 违约责任
（一）乙方所提供的服务质量不合格的，应及时调整，调整不及时的按逾期交付处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约合同金额5%违约金赔偿甲方经济损失。

（二）乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

（三）乙方逾期完成的，每天向甲方偿付违约合同额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约合同金额5%，超过10天甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

（四）其它违约行为按违约合同额5%收取违约金并赔偿经济损失。
第十条 免责条款
（一）因不可抗拒的因素，如自然灾害、战争、暴乱、疫情等导致不能履行本合同，双方互不承担责任，造成的所有损失，双方各自承担。
（二）因国家政策原因等导致不能履行本合同，双方互不承担责任，对于乙方的投资，由双方协商妥善解决。

第十一条 合同修订
（一）本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款，补充条款及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等的法律效力。补充条款与本合同规定不一致时，以书面补充条款为准。
（二）竞争性磋商文件第三章“采购需求”、响应文件及附件与本合同具有同等法律效力。
第十二条 适用法律及争议解决
（一）本合同的订立、变更、解除、终止、争议解决适用中华人民共和国法律。
（二）本合同项下发生的争议，由甲、乙双方协商或申请调解，协商或调解解决不成的，可依法向甲方所在地的人民法院提出诉讼。

第十三条  本合同一式七份，甲、乙双方各执三份，采购代理机构执一份，具有同等法律效力。
本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日
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