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第一章、竞争性谈判公告

项目概况

环境学院资源与环境高峰学科建设项目设备采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年8月24日09时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

采购计划编号：广西政采[2026]16320号
项目编号：GXZC2026-J1-002724-GXDC

项目名称：环境学院资源与环境高峰学科建设项目设备采购
采购方式：竞争性谈判

预算总金额(元）：2500000.00
采购需求：

标项一
标项名称：环境学院资源与环境高峰学科建设项目设备采购-A分标
数量：不限
预算金额（元）：1258200.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购内容详见采购文件。
最高限价（元）：1258200.00
合同履约期限：具体详见采购文件。
本标项（否）接受联合体投标。
备注：/

标项二
标项名称：环境学院资源与环境高峰学科建设项目设备采购-B分标
数量：不限
预算金额（元）：1241800.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体采购内容详见采购文件。
最高限价（元）：1241800.00
合同履约期限：具体详见采购文件。
本标项（否）接受联合体投标。
备注：/

二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件
时间：2026年8月18日至2026年8月21日，每天上午00：00时至12：00时，下午12：00时至23：59时（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价（元）：0。

四、响应文件提交

1.截止时间：2026年8月24日09时30分。

2.地点（网址）：通过广西政府采购云平台实行在线竞标。
五、响应文件开启

开启时间：2026年8月24日09时30分（北京时间）
地点：通过广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/实行在线解密开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜
1.本项目共分为A、B两个分标，供应商可参与其中一个或两个分标的投标，但不可兼中，即同一供应商最多只能成为其中一个分标的成交供应商。若同一供应商在两个分标中均排名第一，则按分标顺序（A标优先）确定其成交标段，另一分标由排名次之的供应商递补成交。
2.谈判保证金（人民币）
标项一谈判保证金（人民币）：12582.00元（须足额缴纳）；

标项二谈判保证金（人民币）：12418.00元（须足额缴纳）。
3.谈判保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（开户银行：桂林银行股份有限公司榕湖支行，开户名称：广西达成咨询有限公司第十一分公司，银行账号：660000022460000024）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效谈判保证金。
4.网上查询地址

广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

5.本项目参考落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

6.申请人的资格要求的补充说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

7.供应商竞标注意事项
（1）本项目为全流程电子化项目，没有现场递交响应文件及现场开标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求使用CA认证编制、加密响应文件后在首次响应文件提交截止时间前上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，如在谈判评审过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录“广西政府采购云平台”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。
（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”平台电子开标大厅按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“广西政府采购云平台”平台将予以拒收。
（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云平台”平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：桂林理工大学
地址：桂林市七星区建干路12号
项目联系人：邓理桎、谢仁标、倪兰霞
项目联系方式：0773-5895090
2.采购代理机构信息

名称：广西达成咨询有限公司
地址：桂林市滨江路18号滨江大厦5楼
项目联系人（询问）：梁碧云、毛崇文、李鹏宇、阳泓、方莹、彭冬梅、杨红东、崔婧
项目联系方式（询问）：0773-3569998
广西达成咨询有限公司

2026年8月18日
第二章、供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告。

	5.1
	是否接受联合体竞标：详见竞争性谈判公告。

	5.2
	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：无。

	6.2
	☑不允许分包

□允许分包

分包内容：/。

分包金额或者比例：/。

分包供应商必须具备的资质：/。

	12.1.1
	资格证明文件

1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.供应商依法缴纳税收的相关材料【①截至首次响应文件递交截止之日前半年内任意一个月的依法缴纳税收的凭据、或提供依法缴纳税的承诺函（格式自拟）；②依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报证明资料；③从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件（格式自拟）。】；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料【①截至首次响应文件递交截止之日前半年内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证、或提供依法缴纳社会保险费的承诺函（格式自拟）；②依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金；③从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件（格式自拟）。】；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.供应商财务状况报告【①提供2025年财务状况报告、或提供供应商开户行出具的银行资信证明文件（格式自拟）、或提供财务状况正常的承诺函（格式自拟）、或者中国人民银行征信中心出具的信用报告；②供应商成立不满一年的应提供截标之日当月的前一个月的财务状况报告。】（必须提供，否则作无效响应处理）
注：上述财务状况报告（或财务报告）：①供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；②供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；③供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注。④资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）

5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.参与竞争性谈判声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

7.联合体协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

8.中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函，残疾人福利性单位或监狱企业视同小微企业）；【本项目如为专门面向中小企业（或者小型、微型企业）采购时必须提供，否则响应文件按无效响应处理】
9.竞争性谈判公告中特定资格要求的资格证明材料；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
10.除竞争性谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

注：

以上标明“必须提供”的材料必须加盖供应商公章（或电子签章），否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	报价文件
1.无串通参与竞争性谈判行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.竞争性谈判报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函，残疾人福利性单位或监狱企业视同小微企业）（格式后附）；
4.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如有，请提供）；（项目涉及非本国产品参与时，供应商应根据自身响应情况出具）
5.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

	
	商务技术文件
1.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.谈判保证金提交凭证；（如要求提交谈判保证金的则必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

5.售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.货物配置清单（均不含报价，格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

7.技术偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.项目实施方案（格式自拟）（如有请提供）
9.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料；

10.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：
1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字（或个人CA签章），并加盖供应商公章（或电子签章），否则响应文件按无效响应处理。

2.以上标明“必须提供”的材料必须加盖供应商公章（或电子签章），否则响应文件按无效响应处理。

3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

特别说明：

（1）响应文件（电子响应文件），其中电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若竞争性谈判文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出竞标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）竞争性谈判文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字（或加盖个人CA签章）的视为响应无效。

	12.2
	电子响应文件的制作：

1.电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容。如对竞争性谈判文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按竞争性谈判文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

2.供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。

3.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.谈判前准备 

4.1本项目实行在线谈判，采用电子响应文件。若供应商参与谈判，自行承担谈判一切费用。 

4.2各供应商应在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法谈判或谈判失败等后果由供应商自行承担。 

4.3供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763进行咨询。

	15.2
	竞争性谈判报价包含本次采购范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、售后服务、停车费、保修等其他所有可能发生的全部费用和税费以及合理利润，采购人不再支付任何费用，验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，供应商综合考虑在报价中。（采购需求另有约定的，从其约定）

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 90 日。

	17.1
	□本项目不收取谈判保证金。

☑本项目收取谈判保证金，具体规定如下：

谈判保证金的交纳方式：详见竞争性谈判公告。

谈判保证金的金额：详见竞争性谈判公告。

相关要求：

1.谈判保证金采用银行转账交纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的作为谈判保证金提交凭证，放置于响应文件中，否则响应文件按无效响应处理。

2.谈判保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的作为谈判保证金提交凭证，放置于响应文件中，否则响应文件按无效响应处理。供应商必须于递交竞标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管，否则响应文件按无效响应处理。

3.谈判保证金指定账户：详见竞争性谈判公告或者竞标邀请函。

4.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳谈判保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 

1.首次响应文件提交截止时间后提交的，或者未足额交纳的，或者保函额度不足的，视为无效谈判保证金。

2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的谈判保证金，视为无效谈判保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效谈判保证金。

4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效谈判保证金。

5.谈判保证金采用金融、担保机构出具的保函为有条件保函的，视为无效谈判保证金。

	18.2
	响应文件份数：广西政府采购云平台上传1份  。

	19.2
	本项目不接受电子备份响应文件

	20.1
	首次响应文件提交起止时间：详见竞争性谈判公告。
首次响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。
首次响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。

	24.1
	采购代理机构根据竞标项目的特点组建谈判小组，本采购项目的谈判小组分别由专家2人、采购单位代表1人等有关人员构成，谈判小组成员人数为3人。

专家抽取方式：评审前由招标代理机构从广西壮族自治区政府采购评审专家库系统设立的专家库中通过电脑随机抽取。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告”。

	26
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为0项。

	
	谈判的顺序：

□提交响应文件的先后顺序。通知谈判时，若某供应商不在通知现场时（该供应商排序到最后谈判），按照签到的顺序由其下一位供应商先参与谈判。 

☑随机排序。

谈判时间：响应文件递交截止时间后。

谈判地点：本项目需要谈判供应商代表在截标当天截标后，按谈判小组要求及时登录广西政府采购云平台等候在线谈判。

谈判参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件和供应商广西政府采购云平台CA数字证书参加广西政府采购云平台在线谈判。

响应文件递交截止时间后，由谈判小组在评标室内线上开启响应文件。

	
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：

☑依次按节能、环保产品累计金额高的优先、实质性要求正偏离项数多的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。

□由谈判小组推荐代表随机抽取。

	28.1
	本项目收取履约保证金，具体规定如下：

1.履约保证金金额：按成交金额的5%收取（如成交供应商为中小微企业的，按成交金额的2%收取）。
2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

3.履约保证金递交方式及相关要求
（1）履约保证金采用银行转账交纳方式的，乙方在签订合同前交至甲方指定账户并且到账。

（2）履约保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，乙方在签订合同前，向甲方提交支票、汇票或本票原件。

（3）履约保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，乙方在签订合同前，向甲方提交保函原件。

（4）履约保证金指定账户
开户名称：桂林理工大学；
开户银行：中国银行桂林分行；
银行账号：613257488744。
4.履约保证金退付方式、时间及条件：

（1）履约保证金在成交供应商履行完合同约定的权利义务（包括免费保修服务等）事项后7个工作日内，由成交供应商凭履约保证金的申请表及合同向采购人申请办理履约保证金退还手续，采购人在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）
（2）成交供应商在签订合同后存在违约情形的，履约保证金或保函原件不予退还。保函形式的甲方按相关规定由出具保函的银行、保险机构承担供应商违约赔付责任，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由乙方自负。
5.履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。
备注：1.根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，（二）降低履约保证金。采购文件要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。预算单位（采购人）可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务采用招标方式采购的，履约保证金减免从其规定。
2.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。

3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

4.供应商为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。（采购文件载明不接受联合体竞标或供应商非联合体的，请忽略）。

	29.1
	签订合同携带的证明材料：

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：毛崇文，联系电话：0773-3569998，通讯地址：桂林市滨江路18号滨江大厦5楼。

业务时间：每天上午9时00分到12时00分，下午15时00分到17时30分，双休日和法定节假日不办理业务。

	32.1
	1.采购代理费支付方式：

☑本项目代理服务费按如下规定由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

2.采购代理费收取标准

☑本项目采购代理服务费按照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》收费标准下浮60%向成交供应商收取，领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。
□固定采购代理收费
3.采购代理费收取银行账户

开户名称：广西达成咨询有限公司第十一分公司
开户银行：桂林银行股份有限公司秀峰支行
银行账号：660000022460000016
备注信息：项目编号+采购代理费

	33.1
	解释：构成本竞争性谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的竞争性谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用供应商法定主体名称制作的印章或供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体名称制作的电子印章。除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞争性谈判专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞争性谈判的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞争性谈判的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
3.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名或者指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章签名的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。
4.本谈判文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
5.自然人参与竞争性谈判的，谈判文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。
6.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	监督部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

电话：0771-5331544


供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判采购文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞争性谈判”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件、经过谈判并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效响应处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞争性谈判报价。

2.14技术参数或者配置缺项漏项的，或者商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

2.15“评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。

3.供应商的资格条件：详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

竞争性谈判费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞争性谈判结果如何，均应自行承担。
5.联合体参与竞争性谈判

5.1本项目是否接受联合体参与竞争性谈判，详见“供应商须知前附表”。
5.2如接受联合体参与竞争性谈判，具体要求详见“供应商须知前附表”

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。
7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
7.3供应商在参与竞争性谈判活动中提供虚假承诺、虚假检测报告等任何虚假材料,其响应文件按无效响应处理，并报监管部门查处；签订合同后发现此类情况的,采购人有权单方解除合同，成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任，采购人保留进一步追究责任的权利。
7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通参与竞争性谈判，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞争性谈判事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出；
（7）供应商之间协商报价等响应文件的实质性内容；
（8）供应商之间约定成交供应商；
（9）供应商之间约定部分供应商放弃参与竞争性谈判或者成交；
（10）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与竞争性谈判；
（11）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。
7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞争性谈判；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
7.7单一产品采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞争性谈判的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，按照前附表第26条规定确定一个参加评审的供应商，其他响应文件作无效处理。
非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理；多家供应商提供的所有产品品牌相同，按前款处理。
二、竞争性谈判文件

8.竞争性谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对竞争性谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.竞争性谈判文件的澄清和修改

10.1已获取竞争性谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.2的内容处理。

10.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告（供应商应自行在网站上查阅，供应商未及时查阅造成供应商损失的，采购人不承担责任。澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分）。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。
10.2采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更首次响应文件提交截止时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

10.3谈判文件澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当谈判文件与谈判文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4响应文件未按竞争性谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对竞争性谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2报价文件、商务技术文件：详见须知前附表

12.2响应文件的制作：详见须知前附表

供应商提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖供应商公章（CA签章）/自然人签字或个人CA签章，否则响应无效。

特别说明：

（1）响应文件（电子响应文件），其中电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若采购文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出谈判响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

采购文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字（或加盖个人CA签章）的视为响应无效。
13.计量单位

竞争性谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞争性谈判的风险

供应商没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件作无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞争性谈判报价要求和构成

15.1竞标报价应按竞争性谈判文件中“竞争性谈判报价表”格式填写。

15.2竞标报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的单项内容作唯一报价。

15.3.2竞争性谈判报价（包含首次报价、最后报价）超过所参与竞争性谈判分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效响应处理。
15.3.3竞争性谈判报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。
16.竞争性谈判有效期
16.1竞争性谈判有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
16.2竞争性谈判有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。
16.3供应商的响应文件在竞争性谈判有效期内均保持有效。
17.谈判保证金
17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交谈判保证金。

17.2谈判保证金的退还

17.2.1未成交供应商的谈判保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还。
17.2.2成交供应商的谈判保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的谈判保证金的退还方式。

17.3谈判保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的，但在提交最后报价之前退出谈判的情况除外；

（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）供应商出现本章第7.5、7.6、29.3情形的；

（7）法律法规规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1本项目实行电子竞标，供应商应准备电子谈判响应文件：

18.1.1电子响应文件按广西政府采购云平台要求及本谈判文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。
18.3 电子谈判响应文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子谈判响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容。如对采购文件的某项要求，供应商的电子谈判响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子谈判响应文件如内容不完整、编排混乱导致谈判响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.4供应商法定代表人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。

18.5谈判响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

19.响应文件的加密、解密
19.1电子响应文件编制完成后，供应商应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。
19.2本项目不接受电子备份响应文件。
20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。
20.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞争性谈判，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
20.3未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
20.4电子响应文件提交方式见“竞争性谈判公告”中“四、响应文件提交”。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

22.首次响应文件的退回

22.1供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，“广西政府采购云平台”将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程”）
22.2在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
22.3在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版响应文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。
23.截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其谈判保证金。

四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25. 首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。
25.2 响应文件解密：采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3电子交易活动的中止。）
25.3成功解密响应文件的供应商不足3家的，不得谈判。
26. 评审程序和评定成交的标准

26.1谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2 采购需求负偏离要求及谈判顺序详见“供应商须知前附表”。

26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可终止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。
27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在同采购公告的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。
27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。
27.5成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
除因不可抗力外，成交供应商不与采购人签订合同的，除不予退还其谈判保证金外，若给采购人造成损失，或（并）因此延误采购人教学科研计划的，须依据《中华人民共和国民法典》第五百条、《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》第二十二条、第五十四条规定承担赔偿损失等法律责任，采购人有权将成交供应商的失信行为报财政部门记入诚信档案，以示惩戒。
28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

28.3签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

29.签订合同

29.1成交供应商在收到成交通知书（书面或电子）后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同（书面或电子）。如成交供应商为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
29.2 签订合同时间：按成交通知书的规定与采购人签订政府采购合同（最长不能超过25日）。
29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，按照本文件之《供应商须知正文》第27.5条的规定执行。
30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。具体质疑起算时间如下：
（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（2）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容

32.1代理服务费收费标准详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

32.2采购代理机构的银行账户：详见“供应商须知前附表”。

33. 需要补充的其他内容

33.1本竞争性谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3在线竞标响应（电子投标）说明

33.3.1本项目通过广西政府采购云平台实行在线竞标响应（电子投标），供应商需要先安装“广西政府采购云平台客户端”，并按照本采购文件和政广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制并加密响应文件。供应商未按规定编制并加密的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

33.3.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在谈判截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往广西政府采购云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取采购文件后立即办理。）

33.3.3供应商应当在谈判截止时间前，将生成的“电子谈判响应文件”上传递交至广西政府采购云平台。响应文件递交截止时间前可以撤回电子谈判响应文件。补充或者修改电子谈判响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，谈判响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回谈判响应文件。

33.3.4本项目需要谈判供应商代表在截标当天截标后，按谈判小组要求及时登录广西政府采购云平台等候在线谈判及提交最后报价。

本采购项目为广西政府采购云平台全流程电子化操作，参与谈判的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取广西政府采购云平台CA数字证书），确保谈判过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

33.4本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

33.5本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

33.6对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

33.7本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
34.监督部门

名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

电话：0771-5331544
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	桂林理工大学货物和服务院级验收报告单

	    根据政府采购项目（采购合同编号：HT        ）的约定，我单位对（                 ）采购项目中标（或成交）供应商（                 ）提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

	申购单位
	　
	行政实验室
（科室）
	　

	项目负责人（签名）:
	设备管理人（签名）:

	联系电话：                       
	联系电话：                      

	验收方式：
	☑自行验收         □委托验收

	序号
	名  称
	货物型号规格、标准及配置等
（或服务内容、标准）
	数量
	金  额
（万元）

	　1
	
	
	　
	

	合计
	

	合计大写：

	实际供货日期
	　
	验收日期
	　

	验收具体内容（按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收）
	在安装调试等方面是否符合合同约定和服务规范要求
	　

	
	提供的质量保证证明材料是否齐全
	　

	
	应有的配件及附件是否达到合同约定
	　

	
	其他内容
	(可增附页）

	验收小组
意见
	验收结论性意见：


	
	
	

	
	有异议的意见和说明理由：
	

	
	                                           签字：
	

	验收小组(3人或以上单数均可）
	

	姓 名
	工作单位
	职  称
	专业方向
	本人签名
	

	小组负责人
	　
	　
	　
	　
	　
	

	小组成员
	　
	　
	　
	　
	　
	

	小组成员
	　
	　
	　
	　
	　
	

	小组成员
	　
	　
	　
	　
	　
	

	小组成员
	　
	　
	　
	　
	　
	

	其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：
	

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：
	 学院（部门）领导签字：
	

	联系电话：                           年   月   日
	年   月   日
	


	附件2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	桂林理工大学货物校级验收报告单

	

	申购单位
	　
	合同编号
	　

	项目名称
	　

	合同金额（万元）
	　
	校级验收日期
	　

	验收方式
	☑自行验收         □委托验收

	学院（部门）级
验收审核情况
	　

	
	
	

	抽测情况
	　
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	验收结论
	　
	

	
	
	

	参加验收人员
	

	姓名
	工作单位
	职称
	专业方向
	本人签名
	

	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	

	　
	　
	　
	　
	　
	

	监督人员或其他相关人员签字：
	

	或受邀机构的意见（盖章）：
	

	资产管理处意见
	分管副处长意见：

                                                   年      月    日
	

	
	处长意见：

                                                   年      月    日
	

	
	
	

	
	
	


第三章、采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购标的中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书（加盖供应商公章），否则响应文件按无效响应处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。本项目采购标的不涉及政府强制采购的节能产品。

2.根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（国家互联网信息办公室工业和信息化部公安部财政部国家认证认可监督管理委员会公告2023年第1号)的规定，采购标的中包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求证明材料（加盖供应商公章（或电子签章）），否则响应文件按无效响应处理。

3.本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

4.依据国家市场监督管理总局《关于发布强制性产品认证且录描述与界定表的公告》(2023年第36号)中《强制性产品认证目录描述与界定表》(2023年修订)的界定，本项目采购范围包含强制性产品认证目录内产品的，根据《强制性产品认证管理规定》2009年7月3日国家质量监督检验检疫总局令第117号公布，根据2022年9月29日国家市场监督管理总局令第61号修订第十条：“列入目录产品的生产者或者销售者、进口商(以下统称认证委托人)应当委托经国家认监委指定的认证机构(以下简称认证机构)对其生产、销售或者进口的产品进行认证。”规定，生产厂家应当进行强制性认证，供应商必须在响应文件中提供强制性认证证书（加盖供应商公章（或电子签章）），否则响应文件按无效响应处理。

5.本项目“采购需求”中所有条款均为实质性要求，若有任意一项负偏离，响应文件作无效处理。
6.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的竞标产品参数性能必须满足实质性要求。

7.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

	标项一：采购需求

	一、采购项目需求一览表

	项号
	标的的名称
	数量
	计量
单位
	项目要求及技术需求

	1
	电感耦合等离子体发射光谱仪
	1
	台
	（一）工作环境要求

1.工作温度：10～40℃。
2.相对湿度：20%～80%。
3.工作电源：220V20V，50Hz。
（二）技术参数要求：

1.光学系统和检测器

（1）波长范围：165-895nm，能测试Cs 894.347nm、Cl 894.800nm。

（2）系统类型：高性能二维(交叉)色散中阶梯光栅(棱镜)，具有5万条以上的谱线库，每条谱线至少可以选择30个象素点进行测量。对于常见元素Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn，软件的默认推荐谱线不少于5条。

（3）分辨率：光学分辨率：0.007nm。

（4） CCD固态检测器。

（5）自动实时波长校正，仪器在完全关机的情况下开机，两分钟之内即可进行分析测试投入运行，无需长时间的预热。

2.射频发生器和等离子体

（1）类型：自激式固态发生器射频发生器。

（2）频率：大于35MHz。

（3）功率：大于1490W，1W增量连续可调。（供应商于响应文件中必须提供所竞产品能满足此项要求的相关证明材料复印件，证明材料可以是产品软件截屏、彩页或官网截图等，并加盖供应商电子签章）。
（4）功率稳定性优于0.1%。

（5）射频发生器的功率传输效率大于80%。

（6）工作模式下炬管的位置可调。

（7）等离子体观测方式：矩管垂直放置的双向观测，在一次分析中可以采用轴向、轴向衰减和径向、径向衰减四种观测方式。（供应商于响应文件中必须提供所竞产品能满足此项要求的相关证明材料复印件，证明材料可以是产品软件截屏、彩页或官网截图等，并加盖供应商电子签章）。
（8）仪器气路流量程序调节，所有气路为全自动控制，雾化气由高精密质量流量控制器控制，调节范围0～2 L/min，调节精度0.01L/min，以确保结果的精密度。

（9）等离子体具有实时全彩色摄像系统。操作者在仪器的控制软件中可以实时全彩色看到等离子体的运行图形，并观察炬管、炬管中心管是否变脏需要清洗。（供应商于响应文件中必须提供所竞产品能满足此项要求的相关证明材料复印件，证明材料可以是产品软件截屏、彩页或官网截图等，并加盖供应商电子签章）。
（10）仪器开机点火后总耗气量可设置小于12L/分钟。

3. 进样系统

（1）同心雾化器，旋流雾化室。

（2）炬管为可拆卸式结构。

（3）内置四通道蠕动泵。

（4）具有雾化器压力提示功能，随时监控雾化器是否堵塞。（供应商于响应文件中必须提供所竞产品能满足此项要求的相关证明材料复印件，证明材料可以是产品软件截屏、彩页或官网截图等，并加盖供应商电子签章）。
4.性能

（1）灵敏度：（单位：cps/ppm或cts/ppm）Mn >8×106，Zn >8×104，Ba>3×106。

（2）精密度：1ppm 混合多元素溶液，连续测定10次RSD<1%。

（3）分辨率：在193.696处，光学半峰宽分辨率0.007nm。

5.数据处理

（1）软件环境：中英文操作和数据处理软件。

（2）轴向、侧向观测位置由软件控制自动优化。具有控制蠕动泵进行智能清洗的功能。

（3）具有元素间干扰校正技术、谱线拟合干扰校正技术和实时背景扣除功能等不少于3种干扰校正技术。

（4）不少于50000条谱线的谱库。（供应商于响应文件中必须提供所竞产品能满足此项要求的相关证明材料复印件，证明材料可以是产品软件截屏、彩页或官网截图等，并加盖供应商电子签章）
5.软件具有多元素谱图同时显示功能，至少提供10个元素同时显示的软件。

6.软件具有多元素标准曲线同时显示功能，至少提供10个元素同时显示的软件。

7.仪器控制及管理平台要求：

1）仪器控制系统要求：不低于i5处理器，≥32G内存，≥1TB的硬盘空间，≥23英寸显示装置。

2）管理平台要求：

①支持管理平台同时具有导航管理界面和专业管理界面，随意切换，界面提供常用操作功能，特殊位置有手册说明或功能说明，减少管理老师的误操作的几率，提高管理效率。（供应商在响应文件中须提供所竞产品包括该项功能要求的功能截图佐证，并加盖供应商电子签章）。
②平台可以进行计划任务设置，可以设置固定时间、每天、每周、每月进行定时执行各种任务类型，包括开机、关机、切换模板、还原数据盘。（供应商在响应文件中须提供所竞产品包括该项功能要求的功能截图佐证，并加盖供应商电子签章）。
③为了避免终端保修过期问题，支持保修已经过期和保修即将过期提醒服务。

6.耐HF酸样品装置

（1）材质：陶瓷或PFA。

（2）气路流量范围：0.2-1.0L/min。

（3）样品管接口：内径12-14mm，外径15-16mm。

（4）观测孔：1-3个。

（5）气路接口：1个。

（三）主要配置要求：

1.电感耦合等离子体发射光谱仪主机1套。

2.进样系统（含雾化室，雾化器，炬管和中心管，主机包含）1套。

3.控制软件 1套。

4.原装15L或以上的废液桶 1只。

5.耗材：配套炬管2套，刚玉中心管2根，进样泵管24根，废液泵管24根，观测窗2个，进样毛细管3米，调试溶液1套。

6.配套主机运行的静音无油空气压缩机 1套。

7.配套主机运行的冷却循环水机 1套。

8.仪器控制及管理平台1套。

9.耐HF酸样品装置 1套。

10.根据用户实验室布局配套安装高纯氩气和高纯氮气供气系统（包含半自动切换面板2套、低压报警主机1套、二级减压器18个）1套。

11.仪器安装及正常运行所需的水电条件改造1项，配套仪器运行所需稳压电源1套。

12.配套仪器安装调试和验收所需的其他配件及耗材（如高纯气体和标准溶液等）。

	2
	可见分光光度计
	10
	台
	（一）主要技术参数要求：

1.波长范围：320-1100nm。
2.光谱带宽：2nm。
3.波长准确度：±0.5nm。
4.光度准确性：±0.3%T（0—100%T）。
5.光度重复性：≤0.15%T（0—100%T）。
6.杂散光：≤0.05%T@360nm。
7.基线漂移：±0.001A/h（500nm处）。
8.基线平直度：±0.002A。
9.噪声水平：±0.001A（500nm处）。
10.光度范围：0-200%T、-0.3-3A、0-9999C。
11.显示系统：128*64位大屏幕LCD。
12.光源：长寿命钨灯。
13.检测器：硅光二极管。
14.软件采用最新的XML数据库结构，具有软件内自动存储功能、标准曲线、动力学曲线、光谱扫描等均可实现三维功能，用户可根据自己的需求将三维转换为二维。

（二）主要配置要求：

1.主机1台。
2.10mm玻璃比色皿1盒（4只）。
3. 10mm石英比色皿1盒（2只）。
4.使用手册1份。
5.电源线1根。
6.防尘罩1个。
7.操作软件1套。

	3
	紫外可见分光光度计
	10
	台
	（一）仪器性能要求：

1.仪器采用≥6英寸LED背光炫彩液晶显示器，主机具有建立标准曲线、光谱扫描、动力学扫描、多波长测量、DNA/蛋白质测量及系统设定等多种功能。

2.采用光学系统悬架式设计，整体光路独立固定在约16mm厚的铝制无变形基座上，底板的变形和外界的震动对光学系统不产生任何影响，从而提高仪器的稳定性和可靠性。

3.采用稳压电路设计，使灯源的寿命延长三分之一。

4.仪器采用正弦丝杆结构，选用高精度丝杆。

5.具有双模式操作功能，即可以在计算机上操作控制，也可以在仪器主机上操作控制。标配专业的链接电脑的操作软件，联机操作时，除能实现主机的所有测试功能外，还可以实现数据处理功能，并使数据存储达到无限。

6.标配的软件需具有权限管理，实现管理分级，根据不同的等级设计不同的权限，使实验数据保存完整，方便主管及时调用，保证实验数据的真实性和完整性。

7.标配的软件分析测试样品可实现吸光度、透过率高精度显示，吸光度可精确到0.0001Abs，透过率可精确到100.00%T。

（二）主要技术参数要求：

1.波长范围：190-1100nm。

2.波长准确度：±0.3nm全区域。

3.光谱带宽：1nm。

4.波长重复性：≤0.1nm。

5.杂散光：≤0.03%T。

6.光度范围：0-200%T、-4.0-4.0A、0-9999C。

7.光度准确度：±0.2%T(0-100%T)。

8.光度重复性：≤0.1%T(0-100%T)。

9.基线平直度：±0.001Abs。

10.噪声：±0.0004Abs（500nm，开机预热后）。

11.基线漂移：≤0.0005Abs（500nm，开机预热后）。

12.光源：长寿命钨灯、氘灯。

（三）主要仪器配置要求：

1.主机1台。

2.10mm玻璃比色1盒（4只）。

3.10mm石英比色皿1盒（2只）。

4.使用手册1份。

5.电源线1根。

6.防尘罩1个。

7.软件1套。
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	超低温冰箱
	1
	台
	（一）主要技术参数要求：

1.内部容积：不小于422升，2英寸冻存盒的存放数量：不少于300个。

2.外部尺寸不大于（H×D×W）：1981×978×693 (mm)，单位样品量储存占地最小化。

3.工作温度范围:-50℃∽-86℃，微电脑控制，工作温度设定点可调节。

4.制冷系统: ≥2台559W国际知名品牌工业级高效压缩机层叠制冷；空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过11分钟。

5.制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷 (R290)，节能环保。

6.整机内置9个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、冷凝器进风温度（环境温度）、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度，二级压缩机温度和级间热交换器温度等，确保冰箱顺利运行；工程师可直接导出全部探头温度数据（支持导出最长6个月的数据），有助于故障原因的快速判断。采用优质的PT1000控制探头，温度数据每分钟记录一次。

7.标配四扇泡沫绝热内门，减少冷气丢失；嵌入式磁铁门闩，防止传统插销式门把的结冰情况。

8.具有良好的保温性能：采用创新的超薄保温结构设计，真空绝热板结合环保、水发泡沫绝热材料，显著增强保温性能及腔体存储空间。室温20℃断电时，空载的情况下从-80℃升温到-50℃的时间不低于268分钟。

9.箱体结构：内外冷轧钢壁，高强度、耐刮擦的粉末涂层外壁。

10.标配3块不锈钢搁板, 隔板数量可增加，可调节高度；最大承重达56.8KG。

11.创新四点七层电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果；

12.工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性。

13.外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门在1分钟左右的时间内再次单手轻松开启。

14.符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性。

15.冷凝器过滤网易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能。

16.重型脚轮，方便移动和固定冰箱。

17.用户界面：≥5.6英寸电容式触摸按键屏, 清晰的数字温度显示， 面板上的图标直观显示冰箱运行健康状态、以及超温、门半开或电源故障等警报状态。

18.具有三位数密码保护，安全管理温度设置和报警设置，防止无关人员随意篡改。

19.通过控制面板，可进行运行温度和报警温度设置，温度过高警报测试功能，以及温度校准补偿功能。

20.完善的温度数据和报警信号通信端口：标配RS485,4-20毫安输出端口及Dry Contact远程报警接口。标配2个1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器。

（二）主要配置要求：

主机1台，随机资料1份。

	5
	医用低温保存箱
	2
	台
	（一）主要技术参数要求：

1.温度范围-20℃～-40℃可调节。

2.微电脑控制，LED大数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃。

3.具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警、电池报警。

4.具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警，远程报警接口。

5.多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行。

6.后备电池设计，断电后持续报警并显示箱内实时温度24小时以上。

7.采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g。

8.根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌上要标注制冷剂的详细名称及装入量。
9.采用碳氢节能压缩机，更节能环保。

10.设定-40℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5℃以内。

11.立式单门+双内门结构，优化嵌入式双密封条设计，三层密封，密封保温效果好，环保节能。

12.内藏式蒸发器设计，金属喷粉内胆，防腐蚀，制冷快。

13.箱内大空间，搁架间距上下可调，便于存放不同尺寸的物品。

14.门锁+锁鼻一体式手把门锁设计，即可一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理。

15.具有2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。

16.脚轮+底脚设计，便于移动和锁定。

17.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

18.样式：立式，有效容积：≥298L。

19.外部尺寸：≥770*710*1828mm，内部尺寸：≥541*443*1218mm，内胆材质为电锌板喷粉。

（二）主要配置要求：

主机1台、说明书保修卡1份，钥匙1套、除冰铲1把、搁架3个、配抽屉1套。
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	微量紫外可见分光光度计
	1
	台
	（一）主要技术参数要求：

1.进样方式：采用直接上样及表面张力滞留技术，无需额外采购微量比色皿、比色板等耗材。（供应商于响应文件中必须提供所竞产品能满足此项要求的相关证明材料复印件，证明材料可以是产品软件截屏、彩页或官网截图等，并加盖供应商电子签章）
2.检测下限：

（1）核酸样品：dsDNA≤1ng/uL，RNA≤0.8ng/uL；

（2）蛋白样品：BSA≤0.06mg/mL，IgG≤0.03mg/mL。

3.最大检测浓度：

（1）核酸样品：dsDNA≥27,500ng/µL，RNA ≥22,000 ng/µL；

（2）蛋白样品：BSA ≥820 mg/mL， IgG≥400 mg/mL。

（3）要求浓的样品无需稀释直接检测，可减少稀释过程带来的实验误差。

4.波长范围：190-850nm连续波长全光谱分析；波长准确度：±1nm。

5.吸光度精确度：≤0.002A(1.0mm光程)或≤1%CV。

6.光程调节：基座光程为1.0mm、0.2mm、0.1mm、0.05 mm、0.03mm，可根据样品浓度自动匹配最佳光程，无需人工设置，光程调节器全封闭设计，不暴露于空气中。

7.污染物识别与校正：当样本中存在污染物时，可自动识别常见污染物类型，并在检测结果中扣除相应OD值，确保样本浓度测定的准确性;支持哺乳动物、植物及细菌来源DNA和RNA分析。

8.显示与操作：配备高清彩色触控屏≥10英寸，支持佩戴实验室手套操作，屏幕角度可调。

9.qPCR辅助功能：内置PCR配方辅助计算器，支持选择预设qPCR试剂盒或通过编辑器自定义参数，自动计算推荐的样本准备与稀释方案。

10.信息化接口：支持LIMS数据传输，实现检测数据从仪器端直接上传至LIMS 系统。

11.数据存储容量：内存≥64GB，可支持近500,000次dsDNA 测量数据存储，支持PDF文件导出。

12.支持外接USB-C电源(≥75Wh容量，大约可使用8小时)，方便外出实验场景。

13.本机和PC端同时支持21 CFR Part 11合规要求。

（二）主要配置要求：

1.主机1台。

2.电源线1根。

3.PR-1基座清洁剂1盒。

4.PV-1性能验证溶液1盒。

5.屏幕擦拭布1份。

6.USB WIFI接收器1个。

7.配套仪器安装调试和验收所需的其他配件及耗材。

	7
	电子天平
	8
	台
	（一）主要技术参数要求：

1.最大秤量：220g，可读性：0.1mg。

2.重复性（5%载荷下）：0.08mg、线性误差：0.06mg、灵敏度便偏移（标称加载下）：0.5mg。

3.最小称量值（USP，允差=1% ）：16mg、稳定时间：2S。

4.秤盘直径：Ø 90mm、电磁力补偿（EMFC）称重传感器、外部砝码校正。

5.金属底座与PBT顶部外壳的材质，坚固耐用。

6.LCD混合触摸屏，操作简便、最多可自定义5种外部环境条件，使天平测量可以适应不同环境。

7.机身标配保护罩，可有效避免散落样品的腐蚀和对天平表面的损伤。

8.密码保护功能实现权限管理，可防止意外更改天平设置。

9.通信接口：USB-A接口和RS232接口。

10.支持数据管理软件, 可同时连接最多10台天平实现数据传输管理。

11.可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传输过程自动开始，无需其它辅助软件。

（二）主要配置要求

主机1台，配套校准砝码1套，随机资料1套。

	二、核心产品
	核心产品：为第  1  项号标的“  电感耦合等离子体发射光谱仪”。

	三、商务要求

	（一）报价要求
	1.本项目采购预算金额（元）：1258200.00元，供应商的竞争性谈判报价不得高于采购预算金额，否则响应无效。

2.竞争性谈判报价包含本次采购范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、售后服务、停车费、保修等其他所有可能发生的全部费用和税费以及合理利润，采购人不再支付任何费用，验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，供应商综合考虑在报价中。（采购需求另有约定的，从其约定）

	（二）免费保修期
	1．免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（免费保修期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维修服务。

	（三）售后服务要求
	1．免费送货上门，免费按采购人要求安装调试，免费技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。
2.售后服务要求：①免费保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；②若产品自带软件的，则须提供免费保修期内免费升级服务。③其余按厂家承诺执行。

	（四）合同签订时间
	自成交通知书发出之日起15 日内签订采购合同。（法规规定为25日内签订）

	（五）交货期及地点
	1．交货期：自签订合同之日起30 个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；
2．交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

	（六）付款方式
	付款方式：本项目通过最终验收后，成交供应商开具全额发票（国产设备必须开具增值税专用发票）给采购人，采购人收到发票后10个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。

	（七）规范标准
	1.采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。

3.采购项目需求有其他要求的按其要求。

	（八）包装和运输
	1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。
2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，成交供应商应当执行。

4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由成交供应商自行承担。

	（九）保险
	若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。

	（十）验收标准
	1.质量标准：本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。供应商所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
2.产品到货后，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验（含测试或试运行），核验不合格的，采购人有权不予验收，同时报相关监督管理部门，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。
3.设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。
4.验收时，采购人有权邀请国家认可的第三方检测计量单位到现场进行校准，并出具校准报告，所涉及的相关费用由成交供应商承担（供应商自行将费用综合考虑进入投标报价中），采购人不再另行支付。校准不合格的，采购人不予验收。
5.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合标准的，鉴定费由成交供应商承担。
6.成交供应商未按采购文件要求在供货时提供相关证明材料并加盖厂家公章的，不予验收。
7.供货时成交供应商必须向采购人提供本项目竞标产品生产厂家针对本项目产品出具的售后服务承诺书原件，并要求供应商提供所竞第1项号产品“电感耦合等离子体发射光谱仪”、第2项号产品“可见分光光度计”、第3项号产品“紫外可见分光光度计”、第6项号产品“微量紫外可见分光光度计”的原厂工程师上门安装调试及培训服务，工程师上门安装调试及培训时需提供相关证明材料核验（证明材料包含但不限于：①生产厂家为工程师缴纳的社保证明或所签订的劳动合同、工资发放流水证明、身份证信息等；②生产厂家出具的工作证明、身份证信息等），保证使用人员正常操作设备的各种功能，否则不予验收。

	（十一）知识产权
	供应商保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究成交供应商的法律责任，其不利后果由供应商全部承担。

	（十二）履约保证金
	履约保证金：在合同签订之前，成交供应商按成交金额的5%（如成交供应商为中小微企业的，按成交金额的2%））向采购人交纳履约保证金。履约保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。履约保证金指定账户【开户名称：桂林理工大学，开户银行：中国银行桂林分行，账号：613257488744】。成交供应商须按上述规定的金额、方式将履约保证金转入桂林理工大学账户。否则，不予签订合同。

履约保证金在成交供应商履行完合同约定的权利义务（包括免费保修服务等）事项后7个工作日内，由成交供应商凭履约保证金的申请表及合同向采购人申请办理履约保证金退还手续，采购人在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

	（十三）违约责任
	1.成交供应商所提供的产品名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数等不符合投标（响应）文件承诺或质量不合格的，应在2日内及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题采购人不同意接收的或特殊情况采购人同意接收的，成交供应商应向采购人支付违约货款额 5%违约金并赔偿采购人经济损失。 

2.成交供应商提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由成交供应商负责交涉并承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.采购人无故延期接收货物、成交供应商逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；采购人延期付货款的，每天向成交供应商偿付延期货款额的3‰，但累计不得超过延期货款额的5%。
5.成交供应商未按本合同和投标（响应）文件中规定的服务承诺提供售后服务的，成交供应商应按本合同合计金额 5%向采购人支付违约金。
6.成交供应商提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由成交供应商负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。
7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
8.成交供应商于响应文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。验收前，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺对各项参数逐条对应进行核验，核验或检测数据不符合采购人要求及响应文件承诺的指标的，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任并向采购人支付合同金额的30%违约赔偿金。如有异议，将交由国家认可并具有检验检测资质的第三方机构进行检验，若核验结果的各项参数指标不满足采购人要求及响应文件承诺的指标要求，所有产生的费用由成交供应商承担，并承担政府采购虚假竞标的相关法律责任。

	四、其他要求
	1.本项目货物均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与竞标的作无效响应处理。

2.免费培训：成交供应商负责对采购人指定的技术人员进行技术培训，培训内容包括设备操作、维护、简单维修和其他采购单位要求的内容，经培训应能进行日常运行维护工作：能熟练地排除简单故障、管理设备、分析故障等。

3.免费安装调试：成交供应商负责本项目所有设备的安装、调试工作。

4.操作维修手册：成交供应商必须提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册。


	标项二：采购需求

	一、采购项目需求一览表

	项号
	标的的名称
	数量
	计量

单位
	项目要求及技术需求

	1
	在线气体质谱仪
	1
	台
	（一）技术参数：

1.质量数范围：1-200amu。
2.离子源：电子轰击离子源，含2根灯丝。
3.最大测量通道：200个。
4.仪器最小检测限: 1ppm以下。
5.10%峰高分辨率：优于1amu。
6.扫描时间：1ms-16s/amu。
7.通讯方式：TCP/IP Ethernet。
8.进样压力：0.1-2.5bar。
9.取样管长度：1 米。
10.取样管最大加热温度：350℃。
11.腔体烘烤最大温度：200℃。
12.高真空泵：涡轮分子泵，抽速 67L/S，转速90000转每分钟。
13.前级泵：无油隔膜干泵，抽速 1m3/h。
14.气体响应时间：小于200ms。
15.进样装置：1米长不锈钢取样毛细管，方便弯曲移动，外置加热套，最高加热温度 350℃，温度可调，双级降压。
16.真空系统：涡轮分子泵作为主抽泵，前级泵为无油隔膜干泵，真空系统由触摸屏显示和控制。
17.质谱室：超高真空不锈钢材质，内部抛光处理，外配加热套，最大可烘烤温度为200℃，温度可调。
18.质量分析器：EI电子轰击离子源，配双灯丝，灯丝材质为铱，高精度四极杆质量分析器，可检测 1-200质量数气体。
19.软件：多通道检测气体软件，有未知气体全扫，特定气体离子追踪等模式，可实现气体的定性和定量分析。
20.两个独立显示温控仪，控制取样管和质谱室的加热，可独立使用(响应文件中提供实物照片相关证明文件，否则竞标无效)。
21.液体进样装置，可对液体产物进行定性定量分析，进样方式：液体进样；进样量：0.1～20μL；进样结构体积：≤500μL；死体积极小，无记忆效应；材质：石英/硅烷化去活不锈钢。
22.仪器通过配套的气体进样装置采集其他反应装置产生的气体，并能实时在线定性和定量分析检测。

（二）主要配置：

1.在线气体质谱仪主机1套。

2.网线1根。

3.电源线1根。

4.说明书1套。

5.扳手1个。

6.毛细管1根。

7.配套的气体进样装置1套。

8.配套的液体进样装置1套。

9.专用数据工作站1台。

10.配套仪器安装调试和验收所需的其他配件、耗材以及用电改造。

	2
	在线气相色谱仪
	1
	台
	（一）技术参数

1.网络化气相色谱仪：

（1）先进的载气保护及气路保护功能，实现了气路故障自动保护、自动点火、熄火自动重点、自动执行气路开启，达到了一键启动。

（2）采用了技术先进的10/100M自适应以太网通信接口、并内置IP协议栈，1台电脑（软件）最多可以控制250台色谱仪。

（3）温控区域：8路温控范围：室温以上4℃～450℃，增量：1℃，精度：±0.01℃。

2.氢火焰检测器（FID）：

（1）检测限：Mt≤3×10-12g/s （正十六烷-异辛烷溶液）；

（2）噪音：≤5×10-14A；

（3）漂移：≤1×10-13A/30min；

（4）线性范围：≥106，流量自动显示，包括氢气、空气、尾吹；

（5）具有开机自动点火功能及熄火自动点火，防止意外熄火后氢气泄漏。

3.热导检测器（TCD）：

（1）断气自保护功能，保护热导池；

（2）灵敏度：S≥10000mV•ml/mg（高灵敏）(苯-甲苯溶液)；

（3）噪声：≤10μV；

（4）基线漂移：≤30μV/30min；

（5）线性范围：≥104。

4.毛细管进样器：自动背压控制、精确控制毛细管柱压力。自动压力显示，无机械压力表实现自动断气保护及漏气关机功能。

5.填充柱进样器：自动压力显示，无机械压力表实现自动断气保护及漏气关机功能。

6.转化炉：将CO、CO2转化成CH4，提高检测精度。

7.压力传感器：

（1）准确度：满量程的<±2%；

（2）重现性：<±0.05 KPa；

（3）温度系数：<±0.01 KPa/°C；

（4）量程：0～0.6MPa。

8.网络化色谱工作站：网络化气相色谱工作站可以支持多台色谱仪

（253台）同时工作，实现数据处理以及反控，达到了业界领先的水平自动控制切割、反吹、进样等过程；并实现对色谱主机的操作控制。并可以实现数据实时备份，远程操作。

9.自动气体进样系统：包含所有的加热、保温、控温系统及定量管，阀驱动器。

10.阀箱：可安装1个十通阀和1个六通阀。

11.阀支架：用于安装单阀无需保温。

12.阀加热模块+阀盒：一体式阀加热模块，最高加热温度至330℃。

13.仪器通过自动气体进样系统采集其他反应装置产生的气体，并能实时在线分析检测其含量。

（二）主要配置

1.主机1台。

2.FID检测器2个。

3.毛细管进样器1个。


4.TCD检测器1个。

5.填充柱进样器1个。

6.十通阀（国产）1个。

7.反控色谱工作站1套。

8.镍转化炉1台。 

9.六通阀（国产）1个。

10.毛细管色谱柱PEG20M  1根。

11.填充柱  TDX-01  1根。

12.专用数据工作站1台。

13.配套仪器安装调试和验收所需的其他配件及耗材。

	3
	六联搅拌机
	10
	台
	（一）仪器性能要求

1.内存12组程序，每个程序可运行10段不同转速，每段运行时间

0-99分99秒。

2.微电脑控制，中文界面，按键式大屏幕液晶显示，随意编写或修改程序。

3.独立运行、同步运行功能；自动测量水样温度。

4.自动计算速度梯度G值、GT值，自动加药，搅拌头自动升降。

5.主机和控制器为两个独立部分，电缆连接，便于维修、更换。搅拌、加药和提升分别由三块集成电路板控制，更换维修非常方便。(响应文件中提供“主机和控制器为两个独立部分”的相关证明材料，包含但不限于实物图片或功能截图或彩须等相关证明文件，否则竞标无效。)
6.搅拌头向后翻转，升降时间不超过4秒钟。同垂直升降方式比较，具有升降时间短，噪音小的优点。

（二）技术参数

1.六联，台式。
2.有机玻璃圆形烧杯：1.0L，Φ11cm，H18cm。
3.功 率：120W。
4.转速：10～1000 rpm，无极调速，转速精度为±0.3%。
5.速度梯度(G)：10～1000 秒-1。
6.运行时间：可储存12种程序，每个程序分十段，每段运行：0-99分

99秒。
7.平行误差 NTU：≤0.5。
8.水温测定：0-80℃。
9.电压、频率：交流 220V±5%，50/60 Hz。
10.仪器尺寸：约为108 cm×35 cm×40cm。
11.净重：约30.0Kg。

（三）主要配置

1.主机1台。
2.控制器1台。
3.烧杯取水口用塑料阀门6只(配短管、四氟生料带)。
4.电源线（灰色）1条。
5.连接电缆（白色）1条。 

6.温度传感线（黑色）1只。
7.塑料试管6只。
8.搅拌浆6只。
9.合格证1份。
10.使用说明书1份。
11.有机玻璃烧杯（圆杯1L）6个。

	4
	药品保存箱
	8
	台
	（一）技术参数

1.有效容积：箱内有效容积≥360L；外部尺寸≤600mm×615mm×1980mm；内部尺寸≥525mm×500mm×1435mm。

2.温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃。

3.整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳采用喷涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒。

4.核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长。
5.制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好。

6.温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤3℃，波动度≤2℃，响应文件中须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告证明材料。
7.控温技术：搭配高精度3路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器，环温传感器。

8.温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度。

9.门体结构：门体双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露设计，32℃环温85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见；门体具有自关门设计，防止用户开门后忘记关门。

10.安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警三种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警。

11.数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性。

12.物联通讯：产品标配Wifi接口，可改制485接口，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒。

13.温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测。

14.箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配4个搁架，搁架数量和价目条均可根据用户需求增加。

15.节能降噪：低噪音，噪音低于41分贝,并在响应文件中提供CNAS认可的机构出具的测试报告。
16.柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然。

17.固定移动：配备4个万向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便。

18.冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

19.断电报警：配备大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少48小时。

20.安全保障：门体带暗锁，同时用户可自行配置挂锁，双重安全保障。

21.宽电压带：产品配备宽电压带，适合198～242V电压下使用。

（二）主要配置

1.主机1台。
2.说明书保修卡1份。
3.电源线1根。
4.搁架4个。
5.安全锁及钥匙1套。

	5
	浊度计
	6
	台
	（一）仪器性能

1.流线形外型设计，简洁的操作和较高的性价比。
2.大屏幕LCD数字清晰显示，采用低漂移、高精度电路系统。
3.可靠的定位结构及高精度光路系统，仪器能长时间稳定工作。
4.色度补偿，有效避免试样颜色引起的干扰，能正确反映浊度的概念。
5.高强度长寿命光源，无更换之忧虑，30秒预热时间即可正常工作。

（二）技术参数

1.入射光波长：860nm±30nm。
2.测定原理：90°散射光（检测器处在与平行入射光垂直的位置上）。
3.最小示值（NTU）：0.1。
4.测量范围（NTU）：0～200、0～800。
5.示值误差 ：±6％（±2.5％F.S）。
6.重复性：≤0.5％。
7.零点漂移：±0.5％F.S.

（三）主要配置

主机1台；电源线1根；标准液1瓶；样品瓶2个。

	6
	冷冻干燥机
	1
	台
	（一）技术参数

1.冻干仓一体成型，无粘接，耐压，无泄漏。

2.质量稳定，噪音低。

3.品牌真空泵，噪音低，极限真空度高。

4.冷阱预冻功能。

5.采用热氟除霜方式，安全稳定。

6.压缩机延时启动功能，保护压缩机安全。

7.气流循环导流技术，缩短干燥周期。

8.样品温度监视，可实时显示样品温度。

9.冻干曲线绘制功能，可查看、存储冻干曲线。

10.冻干数据显示存储功能，支持U盘数据导出功能，方便冻干过程分析。

11.特殊样品冷阱低温干燥功能。

12.原装充气阀，可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保存。

13.工业触摸屏（七寸触摸屏）+工业PLC，实时记录并显示冷阱温度曲线、样品温度曲线、真空度曲线等数据。

14.规格：挂瓶托盘型。

15.冻干面积：≥0.12㎡。

16.挂瓶规格：100/250/500/1000mL*2。

17.样品盘（mm）：Φ200*3。

18.控制方式：PLC+触摸屏。

19.样品温度传感器：2支。

20.冷阱尺寸（mm）：Φ220*250。

21.冷阱温度（空载）：-85℃。

22.真空度（空载）：≤1Pa。

23.捕水能力：≥4L。

24.冻干效率：2L/24H。

25.压缩机功率：2*2/3HP。

26.真空泵（BIOVAC）：2L/S。

27.功率（220V/50Hz）：1300 W。

28.整机尺寸（mm）：约W540*D550*H900（包含地脚不含钟罩）。

（二）主要配置

1.主机1台。
2.配套的真空泵1台。
3.说明书1份。
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	旋转蒸发仪
	1
	台
	1.工作条件

（1）使用环境温度：5℃～40℃；

（2）输入电源：AC220V/50HZ。
2.技术参数要求

（1）主要功能：

1）大液晶屏显示，菜单式界面，旋钮式开关操作，旋转直流电机功率：70W，启动平稳。 

2）加热锅：加热器全封闭加热器，功率1.5KW；特氟龙涂层，易清洗，耐腐蚀，耐高温；配有防护罩，保温节能，防溅，防爆防污染。

3）安全性能：定时功能（0-999min），达到预定时间后设备自动停止工作，主机升到最高蒸发瓶自动离开浴锅液面，回到待机状态，超温预警保护；防护等级IP42。

（2）技术指标：

1）旋转转速：液晶屏显示.转速0～310rpm/min，间歇性的左右旋转，间歇时间可调0～60s，可运用于粉末状样品的干燥处理。

2）真空度：设备内部真空可达2mbar(需配高抽率真空泵)，蒸发能力：MaX.27ml/min(H2O) 。

3）内置真空控制器（任意控制实验所需真空度，设定范围：双读数（0～-0.1Mpa）0～1013mbar；精度±1）。
4）升降行程：触摸式+手柄式双按键自动平衡升降（升降行程150mm），下降终点有固定的60mm安全距离，防止碰撞。(响应文件中提供具有“触摸式+手柄式双按键自动平衡升降”功能的相关证明材料，包含但不限于实物图片或功能截图或彩须等相关证明文件，否则竞标无效。)
5）浴锅材质/尺寸：一次性成型特氟龙涂层，易清洗，尺寸：φ26×15cm(约8L)耐腐蚀，耐高温加热锅带安全把手，外壳隔热，防止烫伤，容积适中，升温迅速；配透明防护罩，保温、节能、防爆、防溅、防污染。

6）温度控制：微电脑式PID控制器，数字显示、设定：旋钮式编码器，旋转式输入设定，大液晶屏显示，方便快捷、调节范围：水浴~室温～99℃±0.5℃。
7）冷凝管：立式，双层球磨口蛇形冷凝管，冷凝面积：0.21㎡，有滴液点和防倒流设计。(响应文件中须提供具有“防倒流设计”功能的相关证明材料，包含但不限于实物图片、功能截图或彩页等证明材料，否则竞标无效。)
8） 试料瓶使用范围：25～3000mL。
9）密封部件 ：选用进口PTFE及特殊合成材料，经特殊工艺技术处理模具合成，增强密封性，防腐性和耐磨性。

10）上述升降行程、双保险升降开关、温度过高预警、温度控制精度、双读数真空控制、数显转速/定时功能/左右（正反）转功能。

3.配置要求

（1）主机1台。

（2）料瓶：3L法兰口圆底瓶*1个，29#茄形瓶1L*1个，法兰接口转

29#磨口接口*1个，回收瓶：S35球磨口收集瓶2L*1。

（3）配套的低温冷却循环装置1台。
（4）配套的循环水真空泵1台。
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	水浴恒温振荡器
	2
	台
	（一）技术参数

1.振荡方式：往复式。
2.温度控制范围（℃）：环境温度～99.9。
3.温度分辨精度（℃）：±0.1（恒温状态）。
4.温度均匀度（℃）：±0.5（37℃，100r/min）。
5.回旋频率范围（r/min）：20～180。
6.振荡幅度（mm）：16或24出厂设定：16。
7.定时范围（h）：0～500。
8.最大容量（mL*支）：100×24或250×15或500×11或1000×6。
9.托盘尺寸（mm）：约494×316。
10.定时范围（h）：0～500。
11.数显方式： LCD。
12.盘数量（块）：1。
13.水槽尺寸（mm）：约568*360*250；外型尺寸（mm）：约854*420*

428；包装尺寸（mm）：约982*512*586。
14.净重（kg）：约23；毛重（kg）：约30。
15.功率（W）：2000。
（二）主要配置

主机1台；电源线1根。
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	低速台式大容量离心机
	4
	台
	（一）技术参数

1.最高转速 ：5000rpm（转/分）。
2.最大相对离心力：4328(×g)。
3.定时范围 ：0min～99min。
4.电源：220v 50Hz 420W。
5.外形尺寸：约505mm×450mm×425mm(L×W×H)。
6.重量：约53kg。

（二）主要配置

1.主机1台。
2.转子1套，含所列配套转子各1套（水平式：100mL×4；水平式：

50mL×8（尖底）；水平式：15mL×16（尖底））。
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	CO2加富器
	1
	台
	技术参数：

1. CO2浓度控制范围：环境浓度+100-2000ppm。
2. CO2检测分辨率：±1ppm。
3.CO2控制精度：±3%×设定值。
4.浓度输出数量：1。
5.流量调节范围：0.16-1.6L/min。
6.输出通道：2路。
7.空气输出通道：1路。
8.外形尺寸宽×深×高(mm)：约450×300×450。
9.功率：125W。
10.电源：220V±22V 50Hz.

（二）主要配置

1.主机1台。
2.使用说明书1份。

3.CO2导气管 1根。
4.浮标式氧气吸入器1套。
5.保险管5A  5×20  5只。
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	电池测试系统
	1
	套
	（一）技术参数

1.输入电源：220V±10%/50Hz。
2.电流量程：量程一：0.2 μA～0.1 mA；量程二：0.1 mA～1 mA；量程三：1 mA ～10mA；量程四：10mA～50mA。
3.电压范围：25mV-5V，最低放电电压：-5V。
4.工作模式：恒流充放电、恒压充电、恒功率放电、恒阻放电、静置。
5.通道特点：恒流源与恒压源采用双闭环结构。
6.通道控制模式：独立控制。
7.电压电流采样检测：四线制连接。
8.输入阻抗：≥1GΩ。
9.电压精度：±0.01%FS。
10.电流精度：±0.01%FS。
11.具有循环寿命检测、功率、容量、能量检测。
12. 数据采集:采样频率≥10次/s。
13.支持直流内阻测试，测试结果自动取点计算。
14.支持脉冲充放电功能。
15.每个通道可独立编程控制，并且支持工步数≥ 250 个。
16.每个工步文件 ≥65000 个循环，可嵌套 10层；支持单工步设置记录条件和保护条件。
17.基于 TCP/IP 协议。
18.通道数≥80个。
19.定制化软件操作系统：支持曲线对比，可定制自动报表，支持 

EXCEL、TXT等。
20. 可进行PITT，GITT，dQ/dV测试。
（二）主要配置

1.电池测试系统1台。

2.说明书1份。

	12
	便携式红外气体分析仪
	1
	台
	（一）功能要求：用于测量空气中的CO2与H2O的浓度。

（二）主要技术参数：

1.CO2测量

（1）量程：0～20,000 μmol/mol。
（2）准确度：＜读值的1.5%。
（3） 零点漂移(℃-1)：＜0.15 μmol/mol。
（4）对H2O的敏感度：＜0.1 μmol/mol CO2 /mmol/mol H2O。
（5）检测下限：1.5 μmol/mol。

2. H2O 测量

（1） 量程：0～60 mmol/mol。
（2）准确度：＜读值的1.5%。
（3）零点漂移(℃-1)：＜0.005 mmol/mol。
（4）对 CO2的敏感度：＜0.0001 mmol/mol H2O/μmol/mol CO2。
3. 显示屏

（1）分辨率：400×200 像素。
（2）显示变量：CO2和H2O读值、光路温度和气压。
4. 常规参数

（1）输出频率：2 Hz。
（2） 测量原理：非色散红外。
（3）压强补偿范围：50-110 kPa。
（4）内部光路体积：14.5 mL。
（5）输入电压：12-30 VDC。
（6）工作温度：-20～45 ℃。

（三）配置要求：

1.便携式红外气体分析仪：1个。
2. 配件包及手册：1 套。
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	便携式水质分析仪
	1
	套
	（一）功能与技术参数：

1.主要用途：可用于地表水、饮用水、污水、水产养殖等水质监测。

2.工作条件:电源要求：4节AA可充电电池；工作温度：–10～+60°C。

3.技术性能指标

（1）数据存贮量：可手动或自动存贮100000组数据.
（2）显示：LCD 4’英寸带背光显示屏，可同时测试pH/ORP/温度，电导率/盐度/TDS，溶解氧/饱和度，浊度/悬浮固体，污泥界面等所有参数。

（3）数据记录器：手动/自动控制。
（4）防护等级：IP 67。
（5）接口：-USB；-RS 485接口；-外接12V或充电器。
（6）温度自动补偿、溶解氧自动盐度补偿。
（7）具有大气压测试功能，并可在显示屏上实时显示当前的大气压值。
（8） 自动识别校准液。
（9）电极与传感器采用插拔的形式，方便更换及维护。

4. 扩展功能

（1）选配光度计探头，则该多参数测试仪还可测试COD、氨氮、总磷、总氮、磷酸盐、硫酸根、硝酸盐、亚硝酸盐、余氯、六价铬、氰化物、Al、

Cu、Fe、Mn、Mo、Zn等50多种参数。
（2）选配野外测试多功能箱，则在水质污染意外事故发生时，能够在野外连续测试1个月以上，多参数传感器可直接连接在箱子外侧的电极接口上，且该多功能箱自带的电源能够给仪器连续供电1个月以上。
5. pH/ORP测试

（1） pH：0.00-14.00pH。
（2） mV：±1000mv。
（3） -10.0 - 50.0℃。
6. 溶解氧测试

（1）浓度：0.00-20.00 mg/L。
（2）饱和度：0-200%。
7.电导率测试

（1）电导率：4种量程，量程可自动切换

0-200.0µS/cm，0–2000µS/cm，0.00–20.00mS/cm，0.0–200.0mS/cm。
（2）盐度：0-150.00ppt。
（3）TDS：0-133000ppm。
8.浊度测试

（1）浊度：4种量程，量程可自动切换

0-50NTU，0–200NTU，0–1000NTU，0–4000NTU；

（2）悬浮固体：0–4500 mg/L。

9.污泥界面测试

（1）SS：0-50g/L。
（2）浊度：0-4000FAU。
（3）0-100%透射率。
10.野外测试多功能箱

（1）箱体材料：ABS外壳，树脂填料。
（2）密封材料：氯丁橡胶。
（3）外部尺寸（mm）：约410×340×205。
（4）防护等级：IP67。
（5）贮藏温度：-20 - 60℃。
（6）外带2个Fischer接口，可接Y型头与传感器。
11.光度计探头

（1）波长：639nm，591nm，518nm，468nm，400nm。
（2）检测器：硅光二级管。
（3）适用比色皿：圆形，直径16mm。
（4）波长调节：自动调节。
（5）空白测定：电子信号存储。
（6）测量结果：直接表示为浓度、吸光率或透光率。
（7）连接仪器：自动被ODEON识别。
（8）电源：由ODEON主机提供。
（9）信号接口：Modbus RS485。
（10）尺寸：长×宽×高，约96×58×62mm。
（11）材质：ABS。
（12）防护等级：IP67。
（二）仪器配置： 

1.便携式水质分析仪主机 1台。
2.便携箱  1个。
3.pH/ORP复合电极  1支。
4.溶解氧电极  1支。
5.电导率电极  1支。
6.浊度电极  1支。
7.pH标液3瓶。
8.ORP标液1瓶。
9.电导率标液2瓶。
10.PC连接线1根。
11.充电器1个。
12.可充电电池4节。
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	旋转圆盘/环盘电极装置
	1
	台
	（一）技术参数：

1.转速范围：最低转速应小于或等于40r/min，最高转速应大于或等于

8300r/min。

2.精度：测速精度应小于或等于总转速的 0.5%±1 个数字(满度)。
3.转速稳定度：转速为1500 r/min 以下时标准偏差应不大于20；转速为1500 r/min 以上时相对标准偏差应小于 1%。
4.电极旋转稳定性：电极头径向跳动应小于等于 0.05mm；在轴向上无窜动。
5.电极与其它部分的绝缘电阻应大于 10MΩ。
6.电极信号引线系统与相应电极接触电阻应小于或等于25Ω。
7.转速应连续可调。

（二）主要配置：

1.主机1台，能与用户已有的电化学工作站配套使用。
2.保证装置正常工作用的电源线、连接线各1根。
3.含与该装置配套使用的铂环盘电极1支、 甘汞电极1支、银/氯化银电极1支、辅助电极(铂)1支、圆盘电极1支、电解池1个。
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	建模智图
	1
	套
	（一）技术参数

1.三维重建自动分块：当用以重建的照片数量大于当前电脑配置（内存）可支持的照片数量时，算法自动进入分块处理，以满足重建需求。
2.全自动二维/三维重建：对于大疆飞行器拍摄的照片，全自动完成二维/三维重建,所有参数均内置，无需用户设定。
3.建模效率高：在内存大于32G、windows 10 （64位）环境下，实测

1080Ti电脑处理100张照片耗时30分钟左右。
4.排队重建：支持同时开启多个任务，多任务排队重建。
5.二维正射图多任务叠加显示：可将生成的多个二维模型进行叠加，可做到实时加载。
6.同时输出二三维成果：支持一个任务同时输出二维和三维成果。
7.精度质量报告：可根据像控点刺点结果，生成详细的质量报告。
8.二维正射支持分幅输出：二维正射影像支持以像素为单位进行分幅输出。
9.仿地DSM生成：二维正射支持直接输出用于无人机仿地飞行的DSM文件。
10.支持像控点功能：空三后可导入控制点、检查点，并可通过刺点结果实时调整预刺位置。
11.支持自动识别像控点功能：在进行刺点操作时，可打开自动识别像控点功能，系统将根据手动刺点自动识别其他照片的刺点。
12.POS导入：支持POS数据导入，可自定义POS精度。
13.水面平整：在三维重建步骤，支持打开水面平整功能，可识别水面区域并自动平整。

（二）主要配置

1.建模智图软件1套。

	二、核心产品
	核心产品：为第  1  项号标的“在线气体质谱仪”。

	三、商务要求

	（一）报价要求
	1.本项目采购预算金额（元）：1241800.00元，供应商的竞争性谈判报价不得高于采购预算金额，否则响应无效。

2.竞争性谈判报价包含本次采购范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、售后服务、停车费、保修等其他所有可能发生的全部费用和税费以及合理利润，采购人不再支付任何费用，验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，供应商综合考虑在报价中。（采购需求另有约定的，从其约定）

	（二）免费保修期
	1.免费保修期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于1年（免费保修期从设备验收合格之日起计算，项目要求及技术需求中规定的，按规定执行）。免费保修期内免费上门维修（免收维修费和元器件费）、免费更换零部件，并提供终身维修服务。

	（三）售后服务要求
	1．免费送货上门，免费按采购人要求安装调试，免费技术培训，直至操作人员熟练操作产品的各项功能。

2.售后服务要求：①免费保修期内接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题，如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；②若产品自带软件的，则须提供免费保修期内免费升级服务。③其余按厂家承诺执行。

	（四）合同签订时间
	自成交通知书发出之日起15日内签订采购合同。（法规规定为25日内签订）

	（五）交货期及地点
	1．交货期：自签订合同之日起60个工作日内到货并全部安装调试合格完毕；
2．交货地点：广西桂林市采购人指定地点。

	（六）付款方式
	付款方式：本项目通过最终验收后，成交供应商开具全额发票（国产设备必须开具增值税专用发票）给采购人，采购人收到发票后10个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。

	（七）规范标准
	1.采购标的需执行国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2.验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。

3.采购项目需求有其他要求的按其要求。

	（八）包装和运输
	1.原厂原包装，包装完好、完整无破损、未开封。

2.包装及运输方式应综合考虑运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求。

3.国家对包装及运输有相关强制性标准或要求的，成交供应商应当执行。

4.产品（含包装）运抵采购人指定交付地点前发生损坏的，相关损失由成交供应商自行承担。

	（九）保险
	若供应商为本项目标的及标的涉及的相关材料、设备、人员、运输等购买保险的，相关费用由供应商自行承担。

	（十）验收标准
	1.质量标准：本项目执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行；低于标准、规范的按标准、规范执行。供应商所提供的产品必须是全新、完好、无破损、未经使用的原装产品，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

2.产品到货后，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验（含测试或试运行），核验不合格的，采购人有权不予验收，同时报相关监督管理部门，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。

3.设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。

4.验收时，采购人有权邀请国家认可的第三方检测计量单位到现场进行校准，并出具校准报告，所涉及的相关费用由成交供应商承担（供应商自行将费用综合考虑进入投标报价中），采购人不再另行支付。校准不合格的，采购人不予验收。
5.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合标准的，鉴定费由成交供应商承担。

6.为保证设备产品质量及可靠性服务，供货时成交供应商必须向采购人提供本分标第1项号产品“在线气体质谱仪”、第2项号产品“在线气相色谱仪”、第7项号产品“旋转蒸发仪”、第12项号产品“便携式红外气体分析仪”、第13项号产品“便携式水质分析仪”和第15项号产品“建模智图”的生产厂家针对本项目本产品出具的售后服务承诺书原件并加盖生产厂家公章，并且必须由生产厂家工程师免费上门安装调试并培训，否则不予验收。

	（十一）知识产权
	供应商保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。否则，供应商负责解决由此引起的一切纠纷，采购人有权追究成交供应商的法律责任，其不利后果由供应商全部承担。

	（十二）履约保证金
	履约保证金：在合同签订之前，成交供应商按成交金额的5%（如成交供应商为中小微企业的，按成交金额的2%））向采购人交纳履约保证金。履约保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。履约保证金指定账户【开户名称：桂林理工大学，开户银行：中国银行桂林分行，账号：613257488744】。成交供应商须按上述规定的金额、方式将履约保证金转入桂林理工大学账户。否则，不予签订合同。

履约保证金在成交供应商履行完合同约定的权利义务（包括免费保修服务等）事项后7个工作日内，由成交供应商凭履约保证金的申请表及合同向采购人申请办理履约保证金退还手续，采购人在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

	（十三）违约责任
	1.成交供应商所提供的产品名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数等不符合投标（响应）文件承诺或质量不合格的，应在2日内及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题采购人不同意接收的或特殊情况采购人同意接收的，成交供应商应向采购人支付违约货款额 5%违约金并赔偿采购人经济损失。                                       

2.成交供应商提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由成交供应商负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.采购人无故延期接收货物、成交供应商逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；采购人延期付货款的，每天向成交供应商偿付延期货款额的3‰，但累计不得超过延期货款额的5%。

5.成交供应商未按本合同和投标（响应）文件中规定的服务承诺提供售后服务的，成交供应商应按本合同合计金额 5%向采购人支付违约金。

6.成交供应商提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由成交供应商负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8.成交供应商于响应文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。验收前，采购人现场根据采购文件要求及响应文件承诺对各项参数逐条对应进行核验，核验或检测数据不符合采购人要求及响应文件承诺的指标的，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任并向采购人支付合同金额的30%违约赔偿金。如有异议，将交由国家认可并具有检验检测资质的第三方机构进行检验，若核验结果的各项参数指标不满足采购人要求及响应文件承诺的指标要求，所有产生的费用由成交供应商承担，并承担政府采购虚假竞标的相关法律责任。

	四、其他要求
	1.本项目货物均不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与竞标的作无效响应处理。

2.免费培训：成交供应商负责对采购人指定的技术人员进行技术培训，培训内容包括设备操作、维护、简单维修和其他采购单位要求的内容，经培训应能进行日常运行维护工作：能熟练地排除简单故障、管理设备、分析故障等。

3.免费安装调试：成交供应商负责本项目所有设备的安装、调试工作。

4.操作维修手册：成交供应商必须提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册。


附表1：节能产品政府采购品目清单
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附表2

统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：

　　1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

　　2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

　　3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
第四章、评审程序和评定成交的标准

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前
（3）查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。
（4）信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。
2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：
（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；
（2）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（3）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；
（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。
2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。
3.符合性审查

3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖供应商公章。
3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效响应处理：
（1）商务技术评审
1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；
2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 
3）提交的谈判保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交谈判保证金；
4）响应文件中的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效。
5）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
6）未对竞争性谈判有效期作出响应或者响应文件承诺的竞争性谈判有效期不满足谈判文件要求；
7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；
8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；
9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
10）属于“供应商须知正文”第7.4条的情形的；
11）技术要求中标“▲”的条款发生负偏离或允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
12）虚假响应，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；
13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）响应方案或明确不允许提供备选（替代）响应方案时，供应商提供了备选（替代）响应方案的；
14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
15）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
16）未响应谈判文件实质性要求；
17）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。
（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞争性谈判报价表”的；
2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；
3）供应商未就所参与竞争性谈判分标进行报价或者存在漏项报价的；供应商未就所参与竞争性谈判分标的单项内容作唯一报价的；供应商未就所参与竞争性谈判分标的全部内容作完整唯一总价报价的；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
4）竞争性谈判报价（包含首次报价、最后报价）超过所参与竞争性谈判分标规定的采购预算金额或者最高限价的；
5）竞争性谈判报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理；
6）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的最后报价超过所参与竞争性谈判分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；
7）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。
3.7竞争性谈判方式采购的货物、服务项目，竞争性谈判过程中提交响应文件或者经评审实质性响应文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据竞争性谈判文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认。
3.8通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动

4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”第26条确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以电子谈判记录形式同时通知所有参加谈判的供应商。
4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以电子回函的形式重新提交响应文件，并由其法定代表人或者委托代理人签字或者加盖供应商公章。参加谈判的供应商未在规定时间内以电子回函的形式重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效响应处理。
4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
5.最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内以电子文件形式提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，除本章第3.7条外，否则必须重新采购。
5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内以电子文件形式提交最后报价。
5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。
5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效响应处理。
5.6谈判小组收齐某一分标最后报价后或达到规定时间后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。
5.7响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 
5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效响应处理时，谈判小组应当告知有关供应商。
5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商所竞标产品全部为小型和微型企业产品的，对其最后报价给予10%的扣除。

6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5小微企业政策性扣除计算方法：在货物采购项目中，供应商竞标全部货物由小型和微型企业制造的，其竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=竞标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4% （范围为4%-6%） 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=竞标报价×（1-4%）。除上述情况外，评审报价=竞标报价。
6.6非政府强制采购的节能产品或者环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。对供应商竞标报价中节能产品或者环境标志产品部分的报价给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.7本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（注：如所有参与竞标竞争的供应商提供的都是本国产品，则不再执行该项价格评审优惠的扶持政策。）
6.8除上述情况外，评审价＝最后报价。

6.9价格扣除叠加规则

6.9.1供应商同时符合6.5条（小微企业政策性扣除计算方法）与6.6条（节能 / 环境标志产品）价格扣除条件的，谈判小组按就高原则（即选择扣除比例更高的政策）确定适用的价格扣除标准。价格扣除政策不叠加享受。

6.9.2供应商同时符合6.5条（小微企业政策性扣除计算方法）与6.7条（本国产品政策性）价格扣除条件的，谈判小组按小微企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-小微企业扣除比例-本国产品扣除比例）。

6.9.3 供应商同时符合6.6条（节能 /环境标志产品 ）与6.7条（本国产品政策性）价格扣除条件的，节能/环保优惠不叠加，仅按本国产品20%扣除执行；若本国产品不满足优惠条件，再执行节能/环保4%扣除。

6.9.4供应商同时符合6.5条（小微企业政策性扣除计算方法）、6.6条（节能/环境标志产品）、6.7条（本国产品政策性）三项优惠的：按6.9.2条执行，节能/环保政策不叠加享受。

6.10谈判小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：

①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；

③响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价＜采购项目最高限价×65%；

④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

6.11谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第①项至第④项情形的，由谈判小组在广西政府采购云平台在线发起询标，供应商应当在规定合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理

二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：依次按节能、环保产品累计金额高的优先、实质性要求正偏离项数多的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。）并编写评审报告。

第五章、响应文件格式

封面格式： 

响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

日期：年    月    日

响应文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
一、资格证明文件
1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证
2.供应商依法缴纳税收的相关材料

3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料

4.供应商财务状况报告

5.供应商直接控股、管理关系信息表；

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无“。

        供应商[公章（CA签章）]：     
法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或个人CA签章）：       
年    月    日

供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无“。
            供应商[公章（CA签章）]：     
法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或个人CA签章）：       
                                        年    月    日

6.参与竞争性谈判声明；

参与竞争性谈判声明
致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不存在为本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，参加本次采购项目上述服务以外的其他采购活动的情形；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.在此，我方宣布同意如下：

(1)将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查全部竞争性谈判文件，包括补遗文件（如有）；

(3)同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

(4)响应竞争性谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
8.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：    

电话/传真：                         电子函件：                 

开户银行：                           账号/行号：           
9.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则响应文件按无效响应处理。

供应商[公章（CA签章）]：     
法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或个人CA签章）：       
                                                         年    月    日 
7.联合体协议书

联合体竞标协议书

      （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1. 
   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照竞争性谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 
份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明书；由委托代理人签字的，应附联合体协议签订授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字）：

……

日期：    年   月   日

8.中小企业声明函
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（竞争性谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（竞争性谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商[公章（CA签章）]：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目为货物采购项目，货物应当由中小微企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商[公章（CA签章）]：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

9.竞争性谈判公告中特定资格要求的资格证明材料；

10.除竞争性谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

二、报价文件

1.无串通参与竞争性谈判行为的承诺函；

无串通参与竞争性谈判行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.供应商之间协商竞标报价等响应文件的实质性内容；

8.供应商之间约定成交人；

9.供应商之间约定部分供应商放弃竞标或者成交；

10.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同竞标；

11.供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商[公章（CA签章）]：

日期：    年   月   日

2.竞争性谈判报价表
竞争性谈判报价表
项目名称：                项目编号：                

供应商名称：                            单位：元

	项号
	货物名称
	数量及单位

①
	品牌
	规格

型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置
	单价

②
	竞标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）


注：

1. 以上竞争性谈判报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
2.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字（或个人CA签章），否则其响应文件作无效处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或个人CA签章），否则其响应文件作无效处理。

4.竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

5.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件作无效处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）
6.如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件作无效处理。
7.如有多个分标，分别列明各的报价表，否则其响应文件作无效处理。（采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章）

供应商[公章（CA签章）]：     
法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或个人CA签章）：       
日期：   年   月   日
3.中小企业声明函
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（竞争性谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（竞争性谈判文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商[公章（CA签章）]：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目为货物采购项目，货物应当由中小微企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商[公章（CA签章）]：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（项目涉及非本国产品参与时，供应商应根据自身响应情况出具）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

三、商务技术文件
1.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面；

法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：               性      别：                
年    龄：               职      务：                

身份证号码：                                        
系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面
供应商[公章（CA签章）]：     
     年     月     日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
2.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面；

授权委托书（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面
委托代理人（签字）（或个人CA签章）：             
法定代表人（签字）（或个人CA签章）：             
委托代理人身份证号码：                            

供应商[公章（CA签章）]：             
年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字（或个人CA签章），委托代理人必须在授权委托书上签字（或个人CA签章），否则其响应文件按无效响应处理。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

3.谈判保证金提交凭证；

4.商务要求偏离表；

商务要求偏离表格式

	项目
	竞争性谈判文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求“中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明“中注明“正偏离“、“负偏离“或者“无偏离“。既不属于“正偏离“也不属于“负偏离“即为“无偏离“。

供应商[公章（CA签章）]：                       

法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或个人CA签章）：     
日期：   年   月   日

5.售后服务承诺；
6.货物配置清单（均不含报价）

货物配置清单
项目编号：                  

项目名称：                  

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置“必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。
供应商[公章（CA签章）]：                       

法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或个人CA签章）：

日期：   年   月   日
7.技术偏离表；

技术需求偏离表
采购项目编号：                 

采购项目名称：                 

	序号
	名称
	竞争性谈判文件要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求“中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明“中注明“正偏离“、“负偏离“或者“无偏离“。既不属于“正偏离“也不属于“负偏离“即为“无偏离“。

3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或第三方检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖供应商公章。

4. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商[公章（CA签章）]：                       

法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或个人CA签章）：              

日期：   年   月   日

8.项目实施方案

9.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料；

10.供应商认为需要提供的其他有关资料。

三、其他文书、文件格式
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□竞争性谈判文件   竞争性谈判文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                      

公章：                                      
日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：                                                                        

地址：                                          邮编：                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

竞争性谈判文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章、合同文本

合同编号：HT       

采购人（甲方）:桂林理工大学                     采购计划文号：           
供应商（乙方）:                                 项目编号:                

项目名称：                       

签订地点:  广西桂林                             签订时间:                

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件/竞争性谈判文件 (以下简称采购文件)规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

    分标:

	项号
	货物名称
	厂家、品牌
	规格型号
	技术

参数
	数量

①
	单位
	单价（元）

②
	单项合计金额（元）

③＝①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	（合计金额）大写：                  人民币（¥               ）


2.合同合计金额包括：本次采购范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、培训、售后服务、停车费、保修等其他所有可能发生的全部费用和税费以及合理利润，采购人不再支付任何费用，验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，供应商综合考虑在报价中。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与采购文件规定及投标（响应）文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到采购文件规定或投标（响应）文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

3.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

4.乙方应按采购文件规定或投标（响应）文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　货物包装、发运及运输

1.乙方提供的货物均应按采购文件规定或投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内，进口设备必须提供报关单。

第五条　交付

1.交货时间：                      【按乙方投标（响应）文件中承诺的不超过采购文件要求的时间】；交付地点：广西桂林市甲方指定地点。乙方需在规定的交付期限内将货物送达甲方指定的地点，同时通知甲方货物已送达。

2.乙方提供不符合采购文件规定或投标（响应）文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间、地点：由甲方指定。
第七条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到货物安装调试后符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后，由甲方确认货物满足验收条件后5个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收合格后由甲乙双方签署验收报告单，甲乙双方各执一份，验收费用由乙方负责。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。

6.在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7.甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 日内及时予以解决。

8.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

第八条　付款方式

1.当实际使用数量发生变化时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标（成交）单价进行计算（使用量变更导致合同变动部分的金额不得超过本采购合同金额的10%，且另需签订补充合同）。

2.付款方式：本项目通过最终验收后，乙方开具全额发票（国产设备必须开具增值税专用发票）给甲方，甲方收到发票后10个工作日内一次性付清100%的合同价款（无息）。

第九条　履约保证金

1.履约保证金金额：按成交金额的5%收取（如成交供应商为中小微企业的，按成交金额的2%收取）。

2.履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

3.履约保证金递交方式及相关要求
（1）履约保证金采用银行转账交纳方式的，乙方在签订合同前交至甲方指定账户并且到账。

（2）履约保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，乙方在签订合同前，向甲方提交支票、汇票或本票原件。

（3）履约保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，乙方在签订合同前，向甲方提交保函原件。

（4）履约保证金指定账户

开户名称：桂林理工大学；

开户银行：中国银行桂林分行；

银行账号：613257488744。

4.履约保证金退付方式、时间及条件：

（1）乙方履行完合同约定的权利义务（包括免费保修服务等）事项后7个工作日内，由乙方凭履约保证金的申请表及合同向甲方申请办理履约保证金退还手续，甲方在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）
（2）乙方在签订合同后存在违约情形的，履约保证金或保函原件不予退还。保函形式的甲方按相关规定由出具保函的银行、保险机构承担供应商违约赔付责任，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由乙方自负。
5.履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  售后服务及质保期

1.乙方应按采购文件规定的产品名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标（响应）文件中承诺的不超过采购文件要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件要求、投标（响应）文件承诺和本合同所附的《售后服务承诺书》，为甲方提供售后服务。

5.货物质保期：按乙方投标（响应）文件中承诺的不少于采购文件要求的免费保修期限。

6.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。

7.上述的货物免费保修期为     年（免费保修期自设备验收合格之日起计算，若乙方投标（响应）承诺免费保修期超过采购文件要求年限的，按其承诺执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、生产厂家、品牌、规格型号、技术参数等不符合投标（响应）文件承诺或质量不合格的，应在2日内及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标（响应）文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

8.乙方于响应文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。验收前，甲方现场根据采购文件要求及响应文件承诺对各项参数逐条对应进行核验，核验或检测数据不符合甲方要求及响应文件承诺的指标的，甲方有权终止合同执行并全部退货，由此造成甲方经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任并向甲方支付合同金额的30%违约赔偿金。如有异议，将交由国家认可并具有检验检测资质的第三方机构进行检验，若核验结果的各项参数指标不满足甲方要求及响应文件承诺的指标要求，所有产生的费用由成交供应商承担，并承担政府采购虚假竞标的相关法律责任。

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十五条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（负责人/自然人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条　签订本合同依据

1.中标（成交）通知书；

2.乙方提供的投标(响应)文件、应答文件；

3.采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

4.标准、规范及有关技术文件；

5.双方约定的其他合同文件。

第十八条　本合同一式四份，具有同等法律效力，甲方两份、乙方一份、采购代理机构一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字并盖章后生效。

	甲方（章）桂林理工大学           

年   月   日
	乙方（章）  

       年   月   日

	单位地址：桂林市七星区建干路12号
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：0773-5895090
	电话：

	电子邮箱：zbk@glut.edu.cn
	电子邮箱：

	开户银行：中国银行桂林分行
	开户银行：

	账号：6132 5748 8744
	账号：

	邮政编码：541004
	邮政编码：


合 同 附 件
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	1．供应商承诺具体事项：

	2．售后服务具体事项：

	3．保修期责任：

	4．其他具体事项：

	甲方（章）
                 年   月   日 
	乙方（章）
                年   月   日
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