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[bookmark: _Toc35611510]第一章 竞争性谈判公告
[bookmark: _Hlk37430271]项目概况
梧州市二职中人工智能专业实训设备购置项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台完成报名下载获取竞争性谈判文件，并于2026年 9 8 月 16 日909时3030分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089]一、项目基本情况
项目编号：WZZC2026-J1-060044-WZSGWZZC2026-J1-990209-WZSG
项目名称：梧州市龙圩第二实验中学设备购置项目
梧州市二职中人工智能专业实训设备购置项目
采购方式：竞争性谈判
预算金额：99110万元
最高限价（如有）：同预算金额
本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090]二、供应商的资格条件
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购，不再执行价格评审的优惠政策。供应商必须为中小企业。中小企业划分标准所属行业为：工业和软件和信息技术服务业无
3.本项目的特定资格要求：无
4.本项目的特定条件：无	
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]三、获取竞争性谈判文件
时间：2026年98月 8 日至2026年 98月 11 日，每天00:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc28359092]地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性谈判文件。电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的谈判文件编制，通过其他方式获取谈判文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云平台”编制及上传响应文件。
售价：0
四、响应文件提交
截止时间：2026 年 98月 16 日099 时3030分（北京时间）
响应文件提交地点：广西政府采购云平台
[bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359016]五、开启
时间：同截止时间
地点：广西政府采购云平台
[bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359094]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]七、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk37429585][bookmark: _Hlk37429595]1.网上查询地址
广西政府采购网、梧州市政府采购网、全国公共资源交易平台（广西▪梧州）。
2.竞标保证金（人民币）：910000元。
（1）竞标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。
（2）采用网上银行转账形式的，供应商应于提交响应文件截止时间前将竞标保证金交至以下账户。（办理竞标保证金交纳手续时，供应商务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目编号）
开户银行：中国农业银行股份有限公司梧州灏景支行
开户名称：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）政采类保证金
银行账号：203128010400126050000000001
（3） 采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，供应商应于提交竞标投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件（注明项目名称和项目编号）至我中心财务处。
（4） 本中心财务处联系方式： 地址：梧州市红岭大厦10楼综合二室；电话：0774-3828220。
3.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
4.供应商注意事项：
（1）本项目实行远程异地评审以及电子投标，供应商应按照本项目竞标投标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标响应文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 如出现广西CA数字证书问题，咨询电话：4000771110。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。
（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）
 （4）供应商通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作响应文件，广西政府采购云平台投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端） 
（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
 （6）响应文件网上提交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有响应文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。
（7）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云平台”远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。
[bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359018]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc28359019]1.采购人信息
名称：梧州职业学院(梧州市职业教育中心)
地址：梧州市三龙大道88号
联系人：林老师
联系方式：0774-3832396
名称：梧州市龙圩实验中学
地址：
联系人：
联系方式：
2.采购代理机构信息
名称：梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）
地址：梧州市三龙大道红岭大厦（梧州高中西侧）10楼
项目联系人：孙小姐
联系方式：0774-3828966












[bookmark: _Toc35611511]第二章 供应商须知
  供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告

	5.1
	是否接受联合体竞标: 详见竞争性谈判公告

	5.2
	联合体竞标要求：无

	6.2
	■不允许分包
□允许分包
分包内容：                                     。
分包金额或者比例：                                     。

	12.1.1
	资格证明文件
1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.供应商依法缴纳税收的相关材料（2026年任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料 [2026年任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.供应商财务状况报告[ 2025年度财务状况报告复印件，供应商是法人的，应提供经审计的财务报告（包括“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及附注，属于小微企业的无须提供现金流量表）或者其基本开户银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）；供应商是其他组织或者自然人的，应提供经审计的财务报告（包括“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及附注，属于小微企业的无须提供现金流量表)或者银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）]（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
76.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（格式自拟，否则响应文件按无效响应处理）
87.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的证明材料（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
98. 除竞争性谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；
注：
1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应作无效处理。
2.竞标声明必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应作无效处理。
3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应作无效处理。
4.竞标声明必须在规定签章处加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	报价商务技术文件
1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.竞标保证金声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
67.项目实施方案（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
78.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
89.技术条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
910.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
101.采购项目需求中要求提供的证明文件或检测报告或承诺函等；（采购需求中要求提供的必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
112.符合本国产品标准的声明函（格式后附）；（如有,请提供）
123.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注： 
1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应作无效处理。
2. 以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。
4.竞标声明必须在规定签章处加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	15.2
	竞标报价的价格构成为：竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。
■竞标报价包含验收费用
□竞标报价不包含验收费用

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起60日。

	17.1
	竞标保证金的交纳方式：详见竞争性谈判公告。
竞标保证金的金额：详见竞争性谈判公告。
相关要求：
1.竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。
2.竞标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于报价商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（地址详见竞争性谈判公告）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件（注明项目名称、项目编号、分标号）提交给采购人或者采购代理机构，并妥善保管。
3.竞标保证金指定帐户：详见竞争性谈判公告。
备注： 
1.开户名称务必填写完整，如因填写不完整而造成保证金在截标时间前无法到达我中心指定账户，由此造成的后果由供应商自负。
2.竞标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效竞标保证金。
3.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。
4.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。
5.保函有效期低于投标有效期的，视为无效竞标保证金。
6.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效竞标保证金。

	20.1
	响应文件提交起止时间：详见竞争性谈判公告。
响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。
响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。

	24.1
	谈判小组的人数：  3   人。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性谈判公告”

	26
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0  项。
技术需求评审中允许负偏离的条款数为 0  项。注:指采购需求中非带“▲★”的部分

	
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：
■依次按节能、环保产品累计金额高的优先、带“▲★”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。
□由谈判小组推荐代表随机抽取。

	28.1
	履约保证金金额：合同签订10个工作日内由乙方按合同金额的2%向甲方支付履约保证金，根据桂财采〔2022〕30号文的要求，履约保证金的退付日期均须在5个工作日内。
采购单位账户信息
开户名称：梧州职业学院 
开户银行：农行梧州灏景支行
银行账号：20312801040005880合同签订10个工作日内由乙方按合同金额的2%向甲方支付履约保证金，根据桂财采〔2022〕30号文的要求，履约保证金的退付日期均须在5个工作日内。
采购单位账户信息
开户名称：
开户银行：
银行账号：
履约保证金退付方式、时间及条件：由成交供应商向履约保证金收取单位提供《政府采购项目合同验收书》（详见附件1）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件2），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）
1. 根据 《 2024年广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定 广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5% ，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的 2% 。采购人可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。
2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
3. 采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 
成交供应商在自成交通知书发出之日起1525日内与采购单位签订合同。
委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	30
	政府采购合同公告。
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式
质疑联系部门及联系方式：
1.梧州职业学院 ,联系地址：梧州市三龙大道88号  
联系方式：林老师，0774-3832396
现场提交质疑办理业务时间：每天上午8时到12时，下午15时到18时，双休日和法定节假日不办理业务。
2.梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心），联系电话：0774-3828966，通讯地址：梧州市三龙大道红岭大厦（梧州高中西侧）10楼
现场提交质疑办理业务时间：每天上午9时到12时，下午13时到16时30分，双休日和法定节假日不办理业务。1.梧州市龙圩实验中学，联系方式：,通讯地址：
现场提交质疑办理业务时间：每天上午8时到12时，下午15时到18时，双休日和法定节假日不办理业务。
2.梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心），联系方式：孙小姐0774-3828966，通讯地址：梧州市三龙大道红岭大厦（梧州高中西侧）10楼
现场提交质疑办理业务时间：每天上午9时到12时，下午13时到16时30分，双休日和法定节假日不办理业务。

	31.6
	接收投诉函方式：以书面形式。
投诉联系部门及联系方式：
梧州市财政局政府采购监督管理科，联系电话：0774-3856434，通讯地址：梧州市三龙大道红岭大厦（梧州高中西侧）22楼2217、2226室。
龙圩区财政局，联系电话：联系电话：0774-2722719，通讯地址：梧州市龙圩区龙圩镇政贤路150号。
现场提交投诉办理业务时间：投诉期内工作日每天上午 8时00分到12时00分，15时00分到18时00分。

	32.1
	采购代理费支付方式：无

	33.1
	解释：构成本竞争性谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的竞争性谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
3.本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。CA签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在响应文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。响应文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。
4.自然人竞标的，竞争性谈判文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。



供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围
1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本竞争性谈判文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2. 定义
2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“配套（售后）服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。
2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
2.8 “实质性要求”是指采购需求中带“▲★”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。
2.9 “正偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指响应文件对竞争性谈判文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或者“正偏离”的情形。
2.10 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
2.11响应文件对竞争性谈判文件中的实质性要求必须作出无偏离或者正偏离响应，实质性要求不允许负偏离。
2.12技术参数或者配置缺项漏项的，或者商务条款未承诺的视同为该项负偏离。
2.13“竞标”是指供应商获取竞争性谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
2.14“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。
2.15“评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。
3.供应商的资格条件：详见“供应商须知前附表”。
4. 竞标费用
4.1竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取竞争性谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。
5.联合体竞标
5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。
5.2联合体竞标要求，详见“供应商须知前附表”。
5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，以及桂财采〔2022〕31号 广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6.转包与分包             
6.1本项目不允许转包。
[bookmark: _Toc254970673][bookmark: _Toc254970532]7.特别说明
[bookmark: _8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合]7.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个参加评审的供应商，竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他响应文件作无效处理。
非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
7.2如果本谈判文件要求供应商提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则供应商所提供的以上材料必须为供应商所拥有。
7.3供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。
[bookmark: _Hlk54682620]7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
[bookmark: _Toc254970675][bookmark: _Toc254970534]（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、竞争性谈判文件

8.竞争性谈判文件的构成
（1）竞争性谈判公告；
（2）供应商须知； 
（3）采购需求；
（4）响应文件格式
（5）合同主要条款；
（6）评审程序和评定成交的标准；
9.供应商的询问
供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对竞争性谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
10.竞争性谈判文件的澄清和修改
提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则
供应商必须按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对竞争性谈判文件作出实质性响应。
12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。
12.1.1资格证明文件：详见须知前附表
12.1.2报价商务技术文件：详见须知前附表
13.计量单位
竞争性谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
14.竞标的风险
供应商没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件作无效处理，是供应商应当考虑的风险。
15.竞标报价要求和构成
15.1竞标报价应按竞争性谈判文件中“竞标报价表”格式填写。
15.2竞标报价的价格构成见“供应商须知前附表”。
15.3竞标报价要求
15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，
不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。
15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期
16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。
16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。
17.竞标保证金
17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。
17.2竞标保证金的退还
17.2.1保证金在法律法规规定时间内办理退还，退还方式如下：
（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。
（2）采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至采购人或者采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件退还手续。
17.2.2本项目需缴纳履约保证金，于广西政府采购云平台上签订线上合同后，在法律法规规定时间内办理退还。
17.3竞标保证金不计息。
17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还： 
（1） 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）谈判文件规定的其他情形。
18. 响应文件编制的要求
18.1供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目谈判文件规定的格式和顺序和“政采云”平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。CA签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在响应文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。响应文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。
18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。
18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。
19.响应文件的密封和提交
在政采云平台上制作并提交。
20.响应文件的提交
20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至“政采云”平台。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回
[bookmark: _Toc254970684][bookmark: _Toc254970543]21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“政采云”平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“政采云”平台，进入“服务中心”中查看 “电子响应文件制作与投送教程”）
21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
22.首次响应文件的退回
采购人和采购代理机构对响应文件概不退回。
23. 截止时间后的撤回
供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其竞标保证金。

四、评审及谈判
24.谈判小组成立
24.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。
24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
25. 首次响应文件的开启
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和谈判文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托“政采云”平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26. 评审程序和评定成交的标准
谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。
27.确定成交供应商及结果公告
27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。
27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。
27.3除“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.6条规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购活动终止；终止后，若采购人需要采取调整采购预算或者项目配置标准等，或者采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前通过财政部门批准或者备案。
27.4排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。
28.履约保证金
28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
28.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
28.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。
29.签订合同
29.1成交供应商在收到成交通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。
29.2 签订合同时间：按成交通知书的规定与采购人签订政府采购合同。
29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。
30.政府采购合同公告
详见须知前附表
31. 询问、质疑和投诉
31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见本须知前附表。具体质疑起算时间如下：
（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc35611512][bookmark: _Toc35611513]31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
五、其他事项
[bookmark: _42.代理服务费]32.代理服务费
无
33.需要补充的其他内容
33.1本竞争性谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
33.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。




























附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	£自行验收 £委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合 计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：
签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或者其他相关人员签字：
或者受邀机构的意见（盖章）：

	成交供应商负责人签字或者盖章：
联系电话：                年  月  日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：
联系电话：                  年  月  日



附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书


	供
应
商
申
请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	
该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金
（大写）¥（小写）退付到达以下帐户。
单位名称：
开户银行：
帐    号：
联系人及电话：

                           供应商签章：
                                                年    月    日

	采
购
单
位
意
见
	
退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：


联系人及电话：                                

 采购人签章：
                                                年    月    日

	备注
	


注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。











附件3：
中小企业划型标准规定
工信部联企业〔2011〕300 号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36 号)，制定本规定。 
二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。 
三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。 
四、各行业划型标准为： 
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。 
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。 
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。 
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。 
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。 
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。 



























附件4：
节能产品政府采购品目清单

	品目 序号
	名称
	依据的标准

	



1
	


A020101 计算 机设备
	★A02010104 台式计 算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010105 便携式 计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	
	
	★A02010107 平板式 微型计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效 等级》（GB 28380）

	







2
	






A020106 输入 输出设备
	


A02010601 打印设备
	A0201060101 喷 墨 打 印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★ A0201060102 激 光 打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	
	★ A0201060104 针 式 打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	
	
	A02010604 显示设备
	★ A0201060401 液 晶 显示器
	《计算机显示器能效限定值及能 效等级》（GB 21520）

	
	
	
A02010609 图形图像 输入设备
	

A0201060901 扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能  效限定值及能效等级》（GB 21521） 中打印速度为 15 页/分的针式打  印机相关要求

	3
	A020202 投影 仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》 （GB 32028）

	
4
	A020204 多功 能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限 定值及能效等级》（GB 21521）

	5
	A020519 泵
	A02051901 离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能 评价值》（GB 19762）

	


6
	

A020523 制冷 空调设备
	

★A02052301 制冷压 缩机
	

冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等 级》（GB 19577），《低环境温度 空气源热泵（冷水）机组能效限定 值及能效等级》（GB 37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值 及能效等级》（GB 30721）




	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机 组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB 29540）

	
	
	


★A02052305 空调机 组
	多联式空调（热泵） 机  组   (  制  冷 量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限  定值及能源效率等级》（GB 21454）

	
	
	
	
单元式空气调节机 (制冷量>14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）《风管 送风式空调机组能效限定值及能 效等级》（GB 37479）

	
	
	★A02052309 专用制 冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB 19576）

	
	
	

A02052399 其他制冷 空调设备
	

冷却塔
	《机械通风冷却塔 第 1 部分：中 小型开式冷却塔》（GB /T 7190.1）； 《机械通风冷却塔 第 2 部分：大 型开式冷却塔》（GB /T 7190.2）

	
7
	A020601 电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限 定值及能效等级》（GB 18613）

	8
	A020602 变压 器
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及 能效等级》（GB 20052）

	
9
	★A020609 镇 流器
	
管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值 及能效等级》（GB 17896）

	









10
	









A020618 生活 用电器
	A0206180101 电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能 效等级》（GB  12021.2）

	
	
	






★A0206180203 空调 机
	


房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能  效 限 定 值 及 能 效 等 级 》 （GB  21455-2013），待 2019 年修订发  布后，按《房间空气调节器能效限  定值及能效等级》（GB21455-2019） 实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵） 机 组 （制 冷 量 ≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限  定值及能源效率等级》（GB 21454）

	
	
	
	
单元式空气调节机 (制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值 及能源效率等级》（GB 19576）《风 管送风式空调机组能效限定值及 能效等级》（GB 37479）

	
	
	A0206180301 洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及 等级》（GB 12021.4）



	
	
	





A02061808 热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及 能效等级》（GB  21519）

	
	
	
	
燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采 暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB 20665）

	
	
	
	
热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及 能效等级》（GB 29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定 值及能效等级》（GB 26969）

	





11
	





A020619 照明 设备
	★ 普通照 明用双端 荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限 定值及能效等级》（GB 19043）

	
	
	LED 道路/隧道照明 产品
	
	《道路和隧道照明用 LED 灯具能  效限定值及能效等级》（GB 37478）

	
	
	
LED 筒灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255）

	
	
	普通照明用非定向 自镇流 LED 灯
	
	《室内照明用 LED 产品能效限定 值及能效等级》（GB 30255）

	
12
	★A020910 电 视设备
	A02091001 普通电视 设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等 级》（GB 24850）

	


13
	

★A020911 视 频设备
	

A02091107 视频监控 设备
	


监视器
	以射频信号为主要信号输入的监 视器应符合《平板电视能效限定值 及能效等级》（GB 24850），
以数字信号为主要信号输入的监 视器应符合《计算机显示器能效限 定值及能效等级》（GB 21520）

	
14
	A031210 饮食 炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能 效等级》（GB 30531）

	



15
	


★A060805 便 器
	
坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB 25502）

	
	
	
蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 30717）

	
	
	
小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28377）



	16
	★A060806 水 嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效 率等级》（GB 25501）

	
17
	A060807 便器 冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及 用水效率等级》（GB 28379）

	
18
	A060810 淋浴 器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水 效率等级》（GB 28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效） 指标。
1. 2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证 证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。
2. 
3.以“★ ”标注的为政府强制采购产品。




                        第三章    采购需求
一、说明：
1、本章中的“采购内容”仅起参考作用，供应商可选用其他产品替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考技术参数性能（配置）要求。
2、本章中“采购内容”不明确或有误的，请以详细正确的技术参数及配置同时填写投标报价表和技术响应表。
3、凡在“采购内容”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在响应文件中将其标配参数详细列明。
4、表中的外形尺寸和重量仅供参考。
5、供应商所投标的产品必须是符合国家和行业标准的全新产品，所提供的货物或服务必须符合国家和行业标准。
6、采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。
7、标“▲”为实质性参数要求，供应商必须满足并在响应文件中如实作出响应，不允许负偏离，否则响应文件无效。招标文件技术相关要求中若有要求供应商提供相应佐证材料的条款，供应商未按要求提供佐证材料或者供应商提供的佐证材料与响应内容不一致的，视为负偏离。
8、非标“▲”的参数代表一般指标和条件，供应商应尽量以予满足并响应。
9、本项目“智慧教学实验系统”为核心产品，非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，并按有关规定处理。
10、本章中的采购内容，应视为保证涉及设备运行所需的最低要求；如有遗漏，供应商竞标时应在响应文件中予以补充；否则，一旦成交将视为供应商认同遗漏部分并按要求提供。
11、供应商投标时应在响应文件中对“二、采购内容”中所有内容逐条响应并一一对应。
12、所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行，本项目所属行业为“工业和软件和信息技术服务业”工业”。
二、采购内容
（一）采购项目预（概）算
[bookmark: _Hlk214247509]总 预 算：99110万元                
（2） （二）采购标的汇总表

	
	

	一、教学计算机
	

	序号　
	物品名称
	产品参数及规格
	数量
	单位
	
	备注

	1
	教师办公电脑
	一、硬件结构及配置
（1）主机硬件及配置
1、CPU：信创认证处理器，8核，8线程，工作频率≥3.0GHz，L3缓存≥32MB
2、内存：16GB DDR4 3200MT/s 内存或以上，支持≥2个内存插槽拓展；
3、硬盘：≥512，支持拓展≥1个 M.2固态硬盘，支持拓展≥1个机械硬盘；
4、集成标准声卡，可拓展内置扬声器；
5、机箱无需工具可实现内存条、固态硬盘、机械硬盘、独立显卡、电源的拆装和维护；
6、前置面板接口：USB3.2接口≥5个；≥2个麦克风接口，其中至少包括1个3.5mm四段式耳麦接口，1个3.5mm三段式麦克风接口；
7、关机状态下，支持≥2个前置USB端口对外供电，包含USB-C接口。≥2个
8、后置面板：USB3.2≥4个，支持键盘开机；HDMI≥1个；DP≥1个；VGA≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；
9、内部接口：PCIEX16≥1个；PCIEX8≥1个；PCIEX1≥1个；M.2≥2个；SATA≥2个；
10、机箱体积：≤10L；
11、电源：电源功率≤180W，电源转换效率≥88%
12、采用直插电源，电源与主板不通过软质线材连接；
13、具备机箱防尘滤网，防止灰尘吸入机箱。防尘滤网可以在不拆开机箱的情况下便捷拆卸清洗；
14、安全管控：BIOS支持单独管控关闭USB接口和支持智能USB管控，开启后非存储类设备正常使用，关闭后所有设备正常使用；支持关闭以太网接口。
15、机箱后面板具有一键还原按钮，提供非基于操作系统的一键备份还原的功能。
（2）显示设备
1、显示器采用≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080；屏占比≥92%；屏幕亮度≥300cd/m2。
2、显示屏幕色域覆盖率≥90%（DCI-P3 CIE1976），≥99%（sRGB CIE1976）。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

3、对比度≥1000:1，屏幕刷新率≥100Hz，灰阶响应时间≤7ms。
4、显示屏分别提供标准模式、炫彩模式、护眼模式、阅读模式选项。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）

5、蓝光危害级别为RG0(Exempt,豁免级)，蓝光加权辐射亮度比BR≤0.0010W·cd-1·sr-1)。
6、具备硬件低蓝光，获得TUV硬件低蓝光认证；具备无频闪，获得TUV无频闪认证。
7、具备自动重置功能，长按特定实体按键3s可自动重置显示参数。（须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）
8、具备信号自动识别功能，可根据接入的HDMI/VGA接口自动识别信号输入，无需手动调节输入通道。
9、支持VGA≥1，HDMI≥1。

2、 























3、 






















































	56
	台
	
	

	
	笔记本电脑
	一、便携终端设计
1.整机厚度≤18mm（不含硅胶脚垫），整机重量≤1.35kg。
2.CPU：通过安全可靠测评处理器，最高频率≥3.5GHz 、≥8核处理器，末级缓存≥32MB
3.内存：16GB DDR5-4800 内存或以上；
4.存储：≥512GB M.2 SSD NVMe硬盘；配备2个M.2 SSD接口，便于后期升级扩展；
5.配备Wi-Fi 802.11a/b/g/n/a/ac/ax，支持Wi-Fi 6和蓝牙5.3；
6.接口：原生非转接USB-A≥3个（至少USB3.2 Gen1≥2个，其中一个接口支持关机对外供电）；原生非转接Type-C≥2个，其中一个接口支持DP、PD功能，2个Type-C接口都支持PD充电；非转接RJ45接口≥1个；3.5mm音频接口≥1；HDMI 2.0b接口≥1；
7.≥14英寸显示屏幕，屏幕材质为IPS；屏幕亮度≥300cd/m2；屏幕比例为16:10；屏占比≥90%；屏幕色域覆盖率≥100 %sRGB；屏幕分辨率≥1920*1200；显示屏幕支持180°开合；支持DC调光无频闪；
8.配备表面玻璃材质全域全力度触控面板，采用震动马达按压力度反馈；
9.整机具有扬声器单元，扬声器数量≥2；
10.电池容量≥74Wh，支持100W功率快速充电，电源适配器输出口采用通用Type-C接口，并配备电源指示灯，当电池充满电之后常亮白灯，电池充电中常亮橘灯；
11.摄像头分辨率≥1280x720，摄像头具有单独隐私物理开关设计,可快速开启关闭摄像头；机身侧面配备物理安全开关，可快速即时同步开关摄像头、麦克风、无线&BT；BIOS支持单独的对RJ45、全部USB&单一USB接口、WiFi&BT、Camera、MIC等设备接口控制开关；BIOS具备Smart USB功能，支持一键禁用USB存储设备，但USB键鼠可正常使用；
12.配备指纹识别与电源二合一按键，在开机按键左边具备白色小圆点指示灯，当设备处于运行状态，指示灯常亮；当设备处于睡眠状态，指示灯变为呼吸灯状态；
13.键盘采用三阶背光键盘，支持防泼溅。

2、 






















































	1
	台
	
	

	二、社团活动桌椅
	

	序号　
	物品名称
	产品参数及规格
	数量
	单位
	

	1
	活动桌
	1.尺寸：1200×600×750mm（±5mm），屏风高1100mm，主台面厚度≥25mm，侧板 / 抽屉板≥18mm；2.基材：E0 级实木多层板，甲醛释放量≤0.050mg/m³，三聚氰胺耐磨饰面，耐烫、防刮、防水防油污；3.结构配置：桌面预埋 φ60mm 圆形穿线孔；左侧带三抽储物副柜，抽屉全部带安全锁；主机独立储物格，层板可调节；4.五金配件：三节静音不锈钢缓冲滑轨，承重≥30kg；液压缓冲铰链，关门无撞击；三合一拆装连接件，稳固不易松动；5.工艺：板材四边 PVC 全自动封边，无开胶、无毛刺；桌脚加厚支撑，落地防滑脚垫，承重≥200kg。
	55
	张
	
	

	2
	活动椅
	1.结构：五星尼龙静音脚轮，带扶手、可升降头枕，靠背可后仰锁定；2.坐垫 / 靠背：高回弹透气网布，定型高密度海绵，海绵密度≥45kg/m³，久坐不塌陷；3.升降气压杆：通过 SGS 安全认证，承重≥250kg，升降次数≥30 万次不漏气；4.调节功能：座高 420-500mm 可调，靠背角度 0-135° 任意锁定，头枕高度上下可调；5.环保要求：无异味，符合 GB/T 3324 木家具通用标准。
	55
	张
	
	

	3
	讲台
	一、讲桌的尺寸： 900mm×500mm×900mm（长×宽×高）。
二、讲桌的材料和木工要求
（一）讲桌主体材料采用公称厚度不小于18mm、质量等级为国家标准GB/T 5849-206《细木工板》一等品、甲醛释放量不大于E1级的室内用实心细木工板。讲桌外表面加压红樱桃装饰贴面胶合板。讲桌的圆弧面采用多层胶合板（含装饰贴面胶合板）加工而成，成品公称厚度不小于13mm。实木封边，所用实木边要与饰面板色一致。
（二）讲桌使用的主要人造板物理力学性能和人造板含水率按照国家标准GB/T 3324-20《木家具通用技术条件》的规定执行。
胶合板质量应符合国家标准GB/T 9846.3-2004《胶合板 第3部分 普通胶合板通用技术条件》和GB/T 9846.4-2004《胶合板 第4部分 普通胶合板外观分等技术条件》相应的规定要求，甲醛释放量不大于E1级的规定，胶合板的胶合强度指标值应不小于0.70兆帕。胶合板外表面（装饰层）胶合强度指标值应不小于0.40兆帕。
讲桌不允许使用有边角缺陷（边角含树皮或缺少一部分木材）、虫蛀、腐朽、霉变、开裂等会影响产品结构强度和外观的材料。
（三）组合部位要求用公称长度不小于50mm的钢钉，钉合后钉子两端均不许外露。接口部位涂上拼板胶。安装时上金属角码，以增强讲桌的牢固性。结合处不允许开裂或松动。
（四）讲桌表面涂饰部位的表面粗糙度（其参数及数值要求详见GB／T 3324-2008《木家具通用技术条件》。下同）为精光；内部不涂饰部位的表面粗糙度为细光；隐蔽处的表面粗糙度为粗光。讲桌外露边棱和凸出部分应倒角，不得有尖锐的棱角、毛刺。
三、讲桌的涂饰要求
（一）讲桌的漆膜外观应符合国家标准GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》的规定。
（二）讲桌涂饰部位：讲桌外表面、内表面（包括桌斗内）的所有部位均应涂饰。
（三）讲桌涂层应平整光滑、清晰，不应有皱皮、发粘和漏漆现象；无明显粒子、涨边和褪色、掉色现象；应无明显加工痕迹、划痕、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉、杂渣、漏嵌腻子等外观缺陷。每批产品无明显色差。
	16
	张
	
	

	三、文印设备
	

	序号　
	物品名称
	产品参数及规格
	数量
	单位
	

	1
	高速油印机
	1. 设备机型（实质性要求）：原厂全新正品A3数码制版全自动孔版一体化速印机，支持A3全幅扫描与印刷，设备原厂正规渠道货源，无翻新、无改装。2. 印刷速度：具备6档印刷速度可调，最高印刷速度可达150张/分钟，档位包含60/80/100/120/130/150页/分，满足学校大批量试卷、资料快速印刷需求。3. 扫描印刷分辨率：扫描分辨率600×600dpi；标准印刷分辨率300×600dpi，穿孔密度600×600dpi；快速制版模式分辨率300×400dpi，印刷字迹清晰、网点均匀。4. 制版速度：标准模式A4制版约16秒，快速模式A4制版约14秒，支持快速批量制版，适配校园高频次印刷作业。5. 印刷幅面：最大扫描尺寸297×432mm，最大印刷尺寸289×413mm；适配纸张尺寸范围100×148mm~310×432mm，支持A3至小规格纸张印刷。6. 缩放功能：支持50%-200%无级缩放；配备141%、122%、116%三档放大，94%、87%、82%、71%四档固定缩小，可满足试卷、课件资料缩放排版需求。7. 进纸性能：主纸盘堆叠高度≤110mm，可容纳约1000张70g复印纸；支持50g/㎡-128g/㎡原稿纸张，适配试卷纸、卡纸、草稿纸等多种纸张。8. 出纸性能：最大出纸堆叠容量1600张，配备多分区接纸托盘；支持垂直±15mm、水平±10mm印刷位置微调，出纸整齐不偏移。9. 耗材适配：适配原厂A3版纸、1000ml大容量环保黑油墨S-8113C；废版盒可容纳100张废版，支持多色油墨拓展，可实现红头套印等特殊印刷需求。10. 机身参数：工作状态尺寸1415×670×1065mm，收纳折叠尺寸780×670×1065mm，节省办公空间；整机净重约101kg，配备原厂带刹车万向移动底座。11. 供电能耗：适配AC220V/50Hz市电，额定1.6A；设备最大功率300W，待机功率≤20W，休眠功率≤5W，节能低耗，适合校园长期常态化使用。12. 操作与打印模式：配备中文LCD液晶操作屏，简易按键操作；支持U盘直插打印、电脑网络打印双模式，兼容主流Windows办公系统。13. 安全功能：标配IC卡登录、密码保密打印、文档锁定功能，防止试卷、涉密资料泄密；配备设备物理锁止功能，可限制非工作人员操作。14. 智能办公功能：支持多套连续分页、隔页插纸、分桶输出，可自动分拣多班级试卷，大幅减少人工分拣工作量。15. 环保防护：采用米糠基环保油墨，低粉尘、低异味；具备耗材余量预警、自动停机保护、休眠节能功能，安全环保耐用。16. 供货配置：供货包含原厂整机、移动底座、原装配套耗材1套，质保售后：原厂整机2年质保或150万张印刷量（以先到为准）；承诺48小时校园上门维修，终身提供耗材供应及技术支持服务。供免费送货上门、安装调试、现场操作人员培训服务。18. 投标资质要求：标供应商需提供品牌厂家正规经销授权证书、原厂售后服务承诺函，确保正品供货及合规售后。
	1
	台
	
	

	2
	高速数纸机
	3种运行模式：单数纸模式、编程模式、等量模式这3种模式可以任意转换。
1、单数纸模式：此模式是单纯计数功能，如选择此模式，机器不插标签器。
2、编程模式：此模式是不等份分册模式，既每册插标签分册纸张的数量不相等，设定好一组（每组中可设定500册不等的分册纸张数量）可设定循环次数（2-9次）。
3、等量模式：每册数量一样，本机还有设定标签纸带长度，自动运行模式，数据保存。
工作声音在60分贝以下，数纸速度为1000张每分钟，机器运行稳定，点数准确。参数设置及功能显示全在触摸屏上，操作简单方便直观。通过对操作台上的故障信息显示而得知机器故障的原因。
数纸速度：0-1000张／分钟
适应纸张范围：35g／㎡-150g／㎡（150g／㎡指定纸可数）
最大堆纸高度：180mm
适合纸张尺寸：420*297mm（最大）100*150mm（最小）
台面高度：200mm
机身尺寸：670（长）*510（宽）*580（高）mm
机器重量：40Kg
打包木箱尺寸：570（长）*380（宽）*710（高）mm
打包总重量：56Kg
电源默认：AC220-240VAC,50/60Hz单相电
电源线长：5m
	1
	台
	
	

	四、广播设备
	
	
	产品参数及规格

	A区
	
	
	

	序号　
	物品名称
	产品参数及规格
	数量
	单位
	

	1
	教室壁挂音箱
	1、木质音箱，外饰PVC皮。
2、采用一只优质4.5吋中低音和一只高音揚声器，二单元二分频。
3、具有外型美观，安装方便，可靠性高，传输距离远，保真度高，使用方便等特点。
4、安装方式为壁挂式安装，
5、输入电压：100V。
、额定功率：10W。
、频率范围：130Hz-17KHz ±10%。
、灵敏度：88dB ±3dB。
	42
	个
	
	

	2
	室外防水音柱
	1、外壳采用铝合金材料，
2、专业的表面处理工艺，防水防锈，全天候设计，
3、选用防水单元，室内外均宜，寿命长，灵敏度高，声音清晰、明亮。
4、配有安装支架，安装便捷。
5、扬声器单元通过IP56防水等级认证。
6、额定功率：120W。
7、输入电压：100V。
8、灵敏度：92dB±3dB。
9、频率响应：70Hz-19KHz（±15%）。
10、喇叭单元：LF6.5"×3；HF:3"×1。
11、外形尺寸(W×D× H)：240×200×880mm±5mm。
	7
	只
	
	

	3
	室外防水音柱
	1、外观美观，产品外壳主要采用铝质材料，网罩采用不锈钢钢网，抗腐蚀经久耐用。
2、安装方便灵活。
3、喇叭单元采用两分频设计。
4、输入电压：100V。
5、额定功率：90W。
6、频率响应：120Hz-18KHz (±10%）。
7、灵敏度：89dB ±3 dB。
8、最大声压级：109dB±1dB。
9、喇叭单元：LF：5"×6；HF：1"吋高音。
10、外形尺寸：965×155×134(H×W×D)mm
	2
	只
	
	

	4
	电源线
	国标2*2.5mm护套电源线电源。

	1500
	米
	
	

	5
	音箱线
	国标2*1.5mm护套电源线电源
	1500
	米
	
	

	6
	辅材
	线管、胶布、电源线、音频、跳线等
	1
	批
	

	7
	系统集成服务
	运输、安装、调试
	1
	项
	

	B区
	

	序号　
	物品名称
	产品参数及规格
	数量
	单位
	

	1
	主扩音箱
	1、两分频音箱
2、箱体采用优质木工板
3、表面喷涂黑色水性聚脲漆
4、多点M8吊挂，方便多种环境吊装，可多只音箱连接吊装；
5、金属防护网，8mm六边形透声孔，内衬防尘透声网。
技术指标：
1、额定阻抗：8Ω
2、额定功率（RMS）：350W
3、特性灵敏度：103dB
4、连续声压级：127dB
5、最大声压级：133dB
6、额定频率范围：95～18000Hz
7、覆盖角度（H×V）：60°×40°
8、中低音扬声器：LF：12"×1
9、高音扬声器：HF：2.5"×1
10、输入接口：航空插×2
11、尺寸(mm)：526(H)×526(W)×580(D)
12、重量：29.3kg
	4
	只
	
	

	2
	低音音箱
	1、低音音箱
2、表面喷涂黑色水性聚脲漆
3、多点M8吊挂，方便多种环境吊装，可多只音箱连接吊装
4、金属防护网，8mm六边形透声孔，内衬防尘透声网
技术指标：
1、额定阻抗：8Ω
2、额定功率（RMS）： 800W
3、额定功率（AES）： 1000W
4、特性灵敏度：98dB
5、连续声压级：125dB
6、最大声压级：131dB
7、额定频率范围： 40～500Hz
8、低音扬声器： LF：18"×1
9、输入接口 ：航空插×2 
10、尺寸(H×W×D)(mm)：670×522×590
11、重量：31.3kg
	2
	只
	
	

	3
	主扩音箱功放
	1、先进的外观工艺，时尚、专业的铝合金型材面板，1U高度设计，适合安装在任何标准的19吋机柜内，整机工艺布局更加合理；
2、经典D类电路，功放稳定可靠，还具有超低失真度； 
3、完善的保护功能
   电源软启动功能，保证开机瞬间不对电网形成冲击；
   采用双重无失真压缩电路，确保功放不过激失真和超功率工作；
   电压、电流跟踪技术，确保功放长期工作在安全区域；
   多点温度监控，确保功放不过热；
   模具成型的绝缘和风道设计，保证了安规的要求和功放不过热；
   进口导热材料，保证MOS管高效有效的散热。
4、完善的输入、输出接口
   XLR孔形卡侬插座，并机简单快捷；
   输出接口采用快装接口，避免错接，系统连接高效。
5、具有低通功能选择
   方便系统连接低音音箱，无需额外增加电子分频器。
6、具有桥接功能选择
   方便系统桥接应用模式的功率扩展。
技术指标：
1、额定功率：2×450W/8Ω，2×675W/4Ω，桥接：1×1350W/8Ω；
2、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）；
3、输入灵敏度：0dBu（775mV）；
4、输入阻抗：平衡20kΩ，非平衡10kΩ；
5、总谐波失真(1kHz)：≤0.1%；
6、信噪比(A计权)：≥100dB；
7、串音衰减(1kHz)：≥70dB；
8、增益差：≤1dB；
9、阻尼系数：≥250；
10、最大功率消耗：1600W；
11、电压适应范围：AC110-242V，50Hz/60Hz
	2
	只
	
	

	4
	超低音箱功放
	1、先进的外观工艺
面板设计新颖时尚、专业大方，整机工艺布局合理，1U高度标准机身，适合安装在任何标准的 19 英寸机柜内
2、经典D类电路，功放稳定可靠，还具有超低失真度 
3、完善的保护功能
电源软启动功能，保证开机瞬间不对电网形成冲击
采用双重无失真压缩电路，确保功放不过激失真和超功率工作
电压、电流跟踪技术，确保功放长期工作在安全区域
多点温度监控，确保功放不过热
模具成型的绝缘风道设计，保证了安规的要求和功放不过热
进口导热材料，保证 MOS 管高效散热、安全工作
4、完善的输入、输出接口
XLR 孔形卡侬插座输入，XLR针形卡侬插座并机输出，简单快捷
输出接口采用快装接口，避免错接，系统连接高效
技术指标：
1、输出功率：2x1200W/8Ω，2x1800W/4Ω桥接：3600W/8Ω
2、频率响应：20Hz～20kHz（±1dB）
3、总谐波失真（1kHz）：≤0.1%
4、输入灵敏度（±10%）：0dBu（775mV）
5、输入阻抗：平衡 20KΩ，非平衡 10KΩ
6、信噪比（A计权）：≥100dB
7、串音衰减（1kHz）：≥70dB
8、增益差：≤1dB
9、阻尼系数：≥250
10、电源适应范围：AC110～242V，50/60Hz
11、灵敏度选择：0dB/2dB/4dB
12、工作模式选择：立体声/并接/桥接
13、尺寸(H×W×D)(mm)：44×483×325
14、净重：4.0kg
	1
	台
	
	

	5
	调音台
	1、8路MIC/LINE，1组立体声输入（9/10），1组RCA音轨立体声+1路USB，蓝牙输入，8路插入点
2、支持48V幻象供电
3、10路输出（2路主输出+2路编组+2路辅助输出+1路立体声监听输出+1路立体声耳机输出+1组立体声录音输出）
4、效果可以发送至AUX1，编组1、2与立体声
5、多媒体可以发送至AUX1、编组1、2与立体声
6、支持蓝牙接收，USB声卡功能
7、支持声控（话筒优先）
8、内置DSP效果器，支持99种预设
9、支持三段均衡，中频带参量EQ
10、采用14个60mm行程推子
11、支持通道监听
12、全中文操作界面
13、主输出支持7段图示均衡
14、每路话放支持低切
15、辅助1支持推子前后切换
16、通道信号削峰指示灯，三色输出电平指示灯
技术指标：
1、频率响应：20Hz～20kHz （+1dB，-3dB）
2、总谐波失真：≤0.1%
3、信噪比（A计权）：≥95dB
4、增益：≥70dB
5、最大输入电平：≥18dBu
6、最大输出电平：≥18dBu
7、尺寸(L×W×H)(mm)：436×495×120
	1
	台
	
	

	6
	无线话筒
	产品特点：
1、采用UHF四通道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定；
2、接收机采用1.8寸TFT彩色显示屏，多个通道频道号、频率、电量、音量、音频电平一目了然；
3、接收机内置啸叫抑制，可根据需要开启或关闭；
4、接收机内置4种EQ模式——直通、低切、高切及用户模式，其中用户模式可灵活调节13段 EQ增益，适配更多场合使用；
5、接收机采用真分集接收技术，CPU自动选讯，保证接收稳定，有效预防断频；
6、使用无声轻触电源开关，有效避免开关噪声；
7、使用红外对频方式，话筒红外窗口对准主机红外发射口进行对频；
8、采用动态随机ID设计，杜绝串频，接收机只接收最后一次对频的发射器；
9、接收机预置多组规避干扰的频率，有效提高多套同时使用的安装效率；
10、发射器带1寸LCD显示屏，外形简洁稳重，抗静电设计；
11、专业动圈式拾音头，语音清晰保真；
12、发射器采用2节AA电池供电，可连续发言8小时以上，待机10小时以上。
技术参数
载波频段:UHF645-690MHz
单机频带宽度:45MHz
单机频道数量:200个
综合T.H.D.:<0.5%@1kHz(A计权)
频率响应(线路):70Hz-16kHz
有效使用距离:50米(无干扰环境，无遮挡)
接收机指标
频率稳定度:±0.005%(-10°C-+50°C)
最大频偏:±45KHz
对频方式:红外+无线
天线:50Q/BNC
显示方式:三色TFT
电源供应:DC 12V
音频输出接口:XLR+TS
外形尺寸(主体):479mm(宽)*45mm(高，不含脚垫)*185mm(深)
重量:约1600g(不含附件)
发射器指标
载波频段:UHF640-690MHz
调制方式:宽带FM
频率振荡模式:PLL相位锁定频率合成
对频方式:无线
频带宽度:50MHz
最大频道数：200
最大频偏:±45KHz
发射功率:10dBm
显示方式:1寸LCD显示屏
拾音头：动圈式
供电方式:二节AA电池
电池寿命:约8小时
重量:约650g(不含电池)
	1
	只
	
	

	7
	音频处理器
	1、3进6出数字音频处理器
2、采用24位DSP技术，高性能AD/DA编解码器，采样率 96kHz
3、灵活组合的输入输出，多种分频模式
4、输入输出音量调节，范围从-80dB到+12dB，最小步进0.1dB
5、每个输入通道有9段参量均衡（PEQ），每个输出通道有15段参量均衡（PEQ），每段均有有参量，低架和高架等多种EQ类型选择
6、输出具备高通和低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择
7、每个输入/输出通道可设置最长延时达1200.00ms
8、每个输出通道带相位反转功能通道复制功能，令调节更省便
9、输入输出增益：-80dB～+12dB可调，歩进0.1dB
10、压限阈值-40dBu～+20dBu可调，歩进0.5dBu启动时间0.3ms～200ms可调，释放时间50ms～5000ms可调
11、多通道链接功能，可同时设置多个通道参数
12、直观友好的用户界面，USB，RS485等多种方式与上位机连接
技术指标：
1、总谐波失真（1kHz）：≤0.1%
2、信噪比（A计权）：≥105dB
3、频率响应：20Hz～20kHz （±0.5dB） 
4、最大输入电平：≥16dBu
5、最大输出电平：≥16dBu
6、最大增益：≥20dB
7、底噪：≤-85dBu
8、尺寸(L×W×H)(mm)：483×254×44
9、净重：3.0kg
	1
	台
	
	

	8
	反馈抑制器
	1、本设备为专业反馈抑制器，适用于会议、教学、现场等需要提升环境声压、防止系统啸叫的场所
2、采用双DSP设计，内置18段A、B双通道高精度数字限波器，可精准找到啸叫的频率点而将其消除，同时兼具自动移相移频功能
3、配备双12段参量均衡，高低通滤波，进而对不同的环境声学缺陷进行修正
4、压缩功能，压缩阀值-40～12dB可调，步进1dB
5、配备4个场景保存调用功能，可保存和调用4个场景的12段均衡和啸叫抵制滤波器的参数，下次开机，会自动调用
6、监测速度：高/中/低可选
7、输出电平：高/中/低可选
8、2英寸TFT液晶显示屏
9、密码锁定和解锁功能
10、中英文语言选择功能
11、支持PC软件全功能控制
技术指标：
1、频率响应：80Hz～15kHz ±2dB
2、总谐波失真（1kHz）：≤0.01%
3、信噪比（A计权）：≥105dB
4、最大输入电平：≥18dBu
5、最大输出电平：≥11dBu
6、串音：≥100dB
7、增益差：≤0.5dB
8、过载源电动势≥6.1V
9、尺寸(L×W×H)(mm)：483×244×47
10、净重：3.0kg
	1
	台
	
	

	9
	电源时序器
	1、LED数码管，可实时显示当前电压，编辑通道状态
2、8路通道每通道额定2.2KW电源，通道延时1秒
3、采用新国标5孔电源插座
4、配置RS232接口，支持外部中控设备控制
5、配置RS485级联接口，最大支持32台设备级联
6、通道支持时序开、时序关、直通等状态
技术指标：
1、可控电源路数：8路
2、时序通道：默认1秒
3、通道额定输出电流：10A
4、整机额定总输出电流：25A
5、工作电压：AC 180V～240V，50Hz/60Hz
6、尺寸(L×W×H)(mm)：481×220×44
7、净重：5.0kg
	1
	台
	
	

	10
	音箱线
	国标2*2.5mm护套电源线电源
	1300
	米
	
	

	11
	音箱线
	国标2*2.5mm护套电源线电源
	800
	米
	
	

	12
	辅材
	移动机柜、线管、胶布、电源线、音频、跳线等
	1
	批
	
	

	13
	系统集成服务
	设备设施及安装、调试集成服务等
	1
	项
	
	

	五、电子监控设备
	
	
	
	产品参数及规格

	序号　
	物品名称
	产品参数及规格
	数量
	单位
	

	1
	网络高清臻全彩2.0摄像枪
	最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps支持SmartIR，防止夜间红外过曝支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议1个内置麦克风智能补光，支持白光/红外双补光符合IP67防尘防水设计，可靠性高
	20
	台
	
	

	2
	32路网络高清硬盘录像机
	可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；解码性能强劲，最大支持8路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至10路1080P解码）；支持600万像素高清网络视频的预览、存储与回放；支持HDMI与VGA同源输出，HDMI最大支持超高清4K输出，VGA支持高清1080P输出；支持2个SATA接口，最大支持满配8T硬盘；集成NVR后智能分析能力，支持4路智能移动侦测去误报，可精准过滤非人、非车移动侦测误报，大幅提升移动侦测报警准确性；针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；支持云服务，可通过APP可实现手机远程预览/回放/配置；支持通过ISUP以及GB28181协议接入平台；
	1
	台
	
	

	3
	安防网络
	提供16个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口支持IEEE 802.3at/af支持6 KV防浪涌（PoE口）支持PoE输出功率管理千兆网络接入设计线速转发、无阻塞设计存储转发交换方式坚固式高强度金属外壳
	1
	个
	
	

	4
	监控专用硬盘
	8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
	2
	个
	
	

	5
	安防线缆
	支持千兆以太网信号传输无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小PVC阻燃护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量符合RoHS 2.0 和Reach认证。支持千兆以太网信号传输内部芯片镀镍，抗氧化，耐插拔，且不生锈内部芯片接触点镀金15um，增强信号传导性能，信号衰减更小，传输更稳定内部芯片采用三叉结构，芯片和线芯接触更稳定接触点电阻小，系统发热更少，使用寿命更长聚碳酸酯（PC）外壳，强度高，耐磨性强，高透明壳体方便穿线符合RoHS 2.0 环保认证产品性能稳定，兼容性强，适用于笔记本、台式机、电视机、路由器、交换机、机顶盒等设备使用
	2500
	米
	
	

	6
	8口POE交换机
	TL-SG2008MP
	4
	个
	
	

	7
	工具/辅材
	金属壁装支架、设备箱、PVC管排插、接头等。
	1
	项
	
	

	8
	系统集成服务
	设备设施及安装、调试集成服务等
	1
	项
	
	

	六、会议桌椅
	
	

	序号　
	物品名称
	产品参数及规格
	数量
	单位
	
	

	1
	双人桌
	1面材:采用优质木皮厚度≥0.14mm木皮贴面，木皮纹理清晰自然，木皮含水率为11%-13%，符合GB/T席台13010-2006《刨切单板》标准。
桌 2.基材:采用优质E1级中密度纤维板材，甲醛释放音<0.09mgm，密度0.7-0.8g/cm，含水率7-10%，吸水早度膨胀率710%，符合GB/T11718-2009 GB18580-2017标准。
3.规格：尺寸(单位：CM)：1200*400*760
	25
	张
	
	

	2
	椅子
	1.面料:使用优质西皮，纹理清晰，外观色泽均匀，自然，手感柔软
2.海绵:优质高弹PU泡棉，座面密度≥35kg/m3，背密度>30kg/m3，回弹性大于40%，压缩永久变形率小于8%、涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准”
3.采用优质实木，表面光滑柔和，颜色均匀、硬度高;
4.椅子靠背采用人体工学原理，一体流线实际，美观舒适，厚实稳困:5软包件及缝纫应无破报、外形饱满、圆滑一致、缝细线迹均匀、嵌线圆滑挺直。
5.规格尺寸(单位：CM)：900*450*440
	50
	张
	
	

	3
	演讲台
	1. 1. 整体材质：主体采用优质航空级铝合金型材框架，耐腐蚀、抗氧化、承重性强，台面采用高密度防火板/铝合金面板，防水耐磨、不易变形，整体轻量化且坚固稳固，适配校园会议室、报告厅、教室长期使用。2. 外观尺寸：整体尺寸适配校园常规使用，标准尺寸约长800mm×宽500mm×高1150mm（可常规微调），台面倾角符合人体工学，站立演讲书写舒适，高度适配师生日常宣讲、主持、授课场景。
3. 台面配置：台面光滑平整，边缘圆弧倒角设计，无尖锐棱角，杜绝安全隐患；台面预留话筒走线孔、音视频线路收纳孔，走线规整整洁，适配多媒体演讲设备使用，满足校园广播、公开课、会议宣讲需求。
4. 结构性能：一体式稳固框架结构，焊接及拼接工艺精细，无松动、无异响；底部配备防滑耐磨脚垫，可有效防滑、保护地面，同时可微调水平，适配不平整地面，整体承重≥80KG，稳固不易倾倒。
5. 功能设计：配备可拆卸储物层板，可收纳演讲稿、教具、水杯等物品；整体拆装便捷，方便搬运、挪动与存放，造型简约大气，适配校园各类办公、教学、活动场景，美观百搭。
6. 工艺与环保：铝合金框架表面经过氧化喷砂工艺处理，防锈防刮、不易褪色；板材符合国家环保标准，无异味、无污染，防火阻燃，符合校园安全使用标准，耐磨损、易清洁，日常打理简单。
	1
	张
	
	

	七、厨房设备
	
	

	序号　
	物品名称
	产品参数及规格
	数量
	单位
	
	

	1
	双门48托蒸饭柜
	1.规格：双门 48 盘，适配 900 人同时蒸饭，标准蒸盘 400×600 食品级 304 不锈钢盘；
2.材质★：整机内外 304 食品级不锈钢，内胆板材≥1.0mm，外壳≥0.8mm，高压聚氨酯整体发泡保温，节能锁温；
3.电气参数：380V/50Hz，总功率 48KW，微电脑智能控温，0-100℃可调，定时启停、缺水自动断电保护、超温报警；4.功能：全自动进水、蒸汽泄压阀，8-10 分钟快速出蒸汽；分层独立导汽，每层受热均匀，不夹生；底部排水排污，方便清洁水垢；
	2
	只
	
	

	2
	炒锅
	1、规格（长＊宽＊高）:1100*1200*800+400
2、额定功率：30KW/380V
3、Φ900一体成型翻边409材质大锅。
4、整机采用优质SUS304＃不锈钢板材，一体成型面板厚≥1.5mm，其它厚≥1.0mm，易清洗，不结垢，后面进水接口，炉梁≥80mm厚保证不易变形，后背缩背≥15mm保证通风散热，前左配置口径是51mm带1.5寸外丝的排水接口，方便安装，保证厨房干燥清洁。
5、机芯采用分层次散热结构，风机采用耐潮湿、防漏电、防水、超静音变频设计，保障机器使用寿命：
6、搭桥结构机芯，过载大，稳定性强；聚能线盘，火力输出强劲。
7、采用≥10档磁控火力控制开关，调节档位清晰，每档无感应电压或无泄漏电流，确保厨师操作安全。
8、开机自检功能双重卸载性能保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽。
9、功能动态显示屏带出厂日期、档位指示、档位功率、400服务电话、线盘机芯动态温度、中文故障及代码显示（电压、线盘、传感、IGBT、开关、超温）方便判断故障、维修处理，每个档位调节时能显示变化的数字1-10及图案档位、每个档位有相对应的功率输出情况、方便厨师更容易操作、更直观掌握火力调节。
	1
	只
	
	

	3
	消毒柜
	不锈钢高温消毒柜（推车式） 
规格：
电压220V/50Hz
功率4120w
容量900L
产品尺寸 1440x670x1940mm
全不锈钢打造箱体，设计时尚大方：
·内外无磁不锈铜＋不锈钢加热管；
·整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温；
·采用高温热风循环消毒系统消毒，清除各种有害病菌：
·全不锈钢层架、重力脚配置，承载力强，坚固耐用：
·设可调温控器和可调定时器功能，对所需温度时间随意调节
	2
	只
	
	

	4
	学生饮水机
	• 功率：6KW 电源：380V，50Hz
• 龙头个数：6个（1开5温开）
• 水胆容量：≥35升， 开水 60升/时温开水 350升/时
• 外形尺寸（cm）：（高）180*（宽）42*（深）149（正负偏差2%）龙头嘴到接水槽高度不低于40cm（可打开水瓶），水槽两端采用封闭式
• 适用水压：0.05-0.6MPA，市政自来水
• 触摸出水，门板采用3D纳米打印技术，具有高亮度，防腐蚀，防指纹，永不退色。外观优雅，使用方便，安全卫生。
	5
	台
	
	

	八、车辆识别系统
	

	序号　
	物品名称
	产品参数及规格
	数量
	单位
	

	1
	车辆识别道闸系统
	栅栏道闸：机箱尺寸：330*245*1020（MM）
外观颜色：黄色、灰色（2色可选）
电机输出功率：100W~150W (交流)可选配直流
工作电源：AC220V+10% 50HZ
工作温度：-40℃至+80℃  
可配杆长：≤6米栅栏杆≤6米直杆
运行速度： 3S-6S （直杆）
运行寿命：≥500万次
可配直杆型：八角杆、伸缩杆、胶条杆
温度范围：-35℃至+60℃
湿度：90％以内(无凝露)
海拔：1000M以下
直流无刷150w大功率电机，加速减速电机制动等调节全靠电机自动程序完成。
工作电压 AC220V±10% 
工作温度 -25℃~+70℃
相对湿度 ≤95%，无凝露（常温下）
额定功率 60W
通讯方式 TCP/485
LED 显示屏 4 行显示（可切换两行竖行显示）
外壳防护等级 IP54
机箱材质 厚度 1.2mm 的高强度钢板，4mm 的钢化玻璃
机箱工艺 钣金模具成型，喷涂颜色金色
尺寸规格 226*146*1398mm（长*宽*高）
摄像机参数供电电源 12V---2A
最大功耗 15W
防护等级 IP66
通讯连接方式 SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP、RS485、IO
车牌识别率 ≥99%
适应车速范围 0-40 公里/小时
识别角度 ≤45°
图像传感器 1/2.7" CMOS 或 1/2.8" CMOS
灯珠数量 LED 灯 12 颗
车調检期桩率：>99.99%
电压：DC9V-36V（标准12V)
天线发射功率：10dBm
行人检测概率：99%
功耗：0.72W
天线增益：14dBi
环填条件
番直方向渡束：20°
湿度范围：-40℃--+85℃
水平方向波来：120°
物理参数
温度范围：0%-90%RH。
检意距离范图：0.5m至7m（可调）
尺寸大小：120mm×90mm×26mm
峭应时间：75m5
可靠性
重量：245g 防水等级：IP67
信号粉出：开关盟
软件授权设备
安装、调测等。
	2
	套
	
	

	九、体育用品
	

	序号　
	物品名称
	产品参数及规格
	数量
	单位
	

	1
	跑道终端裁判架
	规格：4600*1600*2300【长＊宽＊高】适用区域：学校、体育馆、运动场馆
1：可以移动，所以可以任意放置在任何地方。不用的时候可以随时移动。实用性强。
2：可伸缩，做大伸度为4600mm、小缩度为2300mm，用的时候将它拉出、不用则将它推进，实用性强占地小。 
3：配有6个调节平衡，使用时将看台拉出，将调节调上，使得看台稳定在地面上不动，稳定性强．【材质】：1：底盘使用规格为5x7cm、厚度为2.5mm的优质方管。2：阶梯使用规格为4x4cm、厚度为2.0mm的优质角铁。3：扶手使用直径为32mm、厚度为2.0mm的优质圆管。 
4：台阶面使用厚度为3．0mm的优质防滑花纹板。
"5：座凳使用优质硬质橡塑凳面，表面平整光滑、底下有4跟螺丝将他和架子固定在一起。
6：移动万向轮，4只均带有刹车，使用时将刹车踩下，看就会平稳地面上不动、移动式将刹车勾上来即可移动、使用方便、安全，操作简单。
	1
	套
	
	

	包号
	序号
	标的名称
	品目
分类编码
	计量
单位
	数量
	是否进口
	所属行业

	1
	1
	智慧教学实验系统
	A08060303
	套
	1
	否
	软件和信息技术服务业

	1
	2
	服务器
	A02010104
	台
	1
	否
	工业

	1
	3
	人工智能前端设备应用实训系统
	A08060303
	套
	1
	否
	软件和信息技术服务业

	1
	4
	人工智能前端设备应用实训硬件
	A02010199
	套
	15
	否
	工业


（三）技术商务要求
1.包1
（1）技术要求
	一、商务要求

	签订合同时间
	成交通知书发出之日起15日内签订合同。

	交付使用时间和地点
	1.交付使用时间：自签订合同之日起20日内完成。
2、交货地点：采购人指定地点。
3.验收时间:采购人收到成交供应商验收申请之日起5个工作日进行验收（如有特殊情况，按采购人指定的时间，另行验收）。

	付款条件
	支付方式：无预付款，成交供应商货物到达采购人指定位置经安装调试，经验收合格收到发票后60日内支付合同总价款的100%。

	质保期 
	质保期一年（如“技术要求”中另有要求，按其规定），质保期内免费维修及更换配件。

	售后服务
	1、售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门；（3）接到故障通知后30分钟内响应，2小时内到达现场，并在8小时内解决问题或提供备用机，以保证系统正常运行，并承担一切相关费用；（4）定期回访以及维修；（5）质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，免费提供应用软件升级；（6）提供终身维护；（7）其余按厂家承诺进行。
2、安装调试：成交供应商负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通。并在调试结束后由成交供应商整理验收材料提交采购人验收。

	其他要求
	1、设备必须是全新、完整、未使用过的产品，设备到货后，成交供货商和购买方应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，成交供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，成交供货商应负责更换和补发；
2、知识产权保护要求：竞标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由竞标人负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。
3、竞标产品必须是厂家合法渠道的全新正品。成交供应商须接受第三方参与的验收方式，验收方法不限于逐项参数验证、实施要求及功能应对等，如验收未通过，其产生的费用由成交供应商自行承担。
4、成交供应商交货时，应提供有效的供货检验文件，经采购人认可后，与采购文件要求、投标文件承诺、合同的性能指标一起作为货物验收标准，采购人对货物验收合格后，双方共同签署验收合格证书。如成交供应商提供的货物与货物的有效检验文件、采购文件要求、投标文件承诺、合同的性能指标任何一项不符的以及采购人对货物进行现场抽样测试不合格的，采购人均视同验收不合格，有权利终止该采购合同，整批货物作退回处理，并将情况上报财政部门列入政府采购失信名单。

	二、进口产品说明

	本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。


	序号
	采购内容
	数量
	单位
	技术参数及服务要求

	1
	智慧教学实验系统
	1
	套
	一、基础模块
1.采用B/S架构进行设计，通过浏览器即可直接访问系统。
2.（私有化版本支持）兼容 OAuth2 与 CAS 协议账号统一认证，支持单点登录（SSO）访问实验系统、教学系统及第三方资源系统。
3.基于容器化技术并集成 Kubernetes 容器编排能力，通过容器编排方式快速启动集群实验环境。
4.应支持在内置的非关系型数据库存储，用于存储时序数据同时支持时序数据查询，包括最新时序数据值和特定时间段内的所有数据。
5. 系统设定分为“校管理员、教师、学生”三类核心角色，支持统一登录，访问相应权限的功能。
6.支持用户个人中心管理，包含信息修改、密码修改。
二、AI支持模块
1.▲须具备调用知识库与垂类大模型AI对话能力：可通过自然语言处理技术，通过问答的形式图文并茂的回复解决学习难点。
2.AI技能助手问答窗口启动默认显示欢迎语与预置课程相关提示词，支持点击自动发送AI对话窗口。
3.▲AI技能助手支持课程预置指令库并以切换标签结合树形结构展示，通过点击自动发送至AI对话窗口。
4.▲AI教师助手支持课程标准定制、教材大纲设计助手、题库设计助手以及PPT生成助手。（响应文件中需提供相关证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等并加盖竞标人公章）
三、教学与课程管理模块（支持本地部署）
1.支持管理员通过课程管理功能新增课程及编辑课程信息。
2.▲系统课程创建需支持专业、课程类型、层次、课程标签选择，并根据课程名称及选项进行AI生成课程概述与课程说明。
3.▲课程章节创建需支持，添加步骤包括步骤名称、步骤类型 、实验资源、实验环境、新增指令等。
a.步骤类型包括：图文学习、视频学习、习题与测试、实验与实训、报告与陈述；
b.添加实验环境支持35种实验环境包括，虚拟仿真、3D应用设计器、嵌入式、ThingsBoard、图形化编程、区块链等；
c.实验正文支持富文本在线编辑、上传PDF文件格式；
d.支持新增指令；
e.章节/任务支持前后顺序调节。
4.课程支持AI技能助手添加，通过应用标识，关联该课程的知识库形成精准问答回复。
5.课程支持配置技能图谱，图谱链路支持Excel导入与导出，展示方式支持大纲与网图模式。
6.课程配置支持新增指令，辅助AI技能助手使用，方便学生AI问答使用。
7.课程章节选择实验环境后支持评分设置，配置后对实操进行自动评分，虚拟仿真实验支持上传N2V标准答案文件。
8.支持课程管理。须支持以卡片的形式显示所有课程的名称和描述，支持新增、删除、编辑和查看课程。
9.老师帐号登录支持查看学生任务、任务时长、班级数量、课程数量等教学情况统计数据，及AI课标、AI大纲、AI课件、AI题库等AI工具集快捷方式。
10.学生帐号登录支持，查看待完成任务、已完成任务、任务详情等功能，支持已学习时长、可用时长等数据统计。待完成任务显示所属课程、指导老师、任务时长、下发时间、耗时/总时长及任务进度信息。
11. 系统支持教师端向学生下发学生任务，任务信息至少包括名称、课程资源、资源章节、指定班级和学生、时长等。
12.支持教师通过学生任务管理，查看学生的完成情况，并对已完成的学生任务进行评分。
13.支持教师通过我的教学查看任务数据，包含每个学生的任务耗时
14.支持对指定学生的任务进行退回、增加时长操作
15.支持查看学生任务明细，包含学生报告，章节完成情况和得分情况
16.支持教师通过我的课程查看已购买课程，并直接在课程列表中下发该课程任务
17.学生可以通过我的主页查看待办任务、已完成任务、已用时长、剩余时长、实验报告数等数据统计。
18.课程支持学生自主添加学习，并在学习任务列表中查看点击继续学习。
19.课程学习详情页面支持，目录切换查看、截屏与富文本笔记功能，实训任务类型支持点击快速启动实验环境。
20.课程学习详情页面支持分屏与浏览器多标签模式，左侧为课程指导书、操作手册、笔记以及AI工具等快捷操作，右侧为实验环境操作界面或启动状态页面。
四、考试支持
1.系统应支持在同一考试时间段内同时组织多场考试，不同考试场次可关联不同试卷。
2.考试场次基础设置应支持对考试时间、考试时长、限考次数、及格分数等参数进行配置。
3.考试场次阅卷设置应支持批阅类型、审阅配置、阅卷方式及阅卷人员等相关参数设置。
4.试题管理应支持通过单题新增、批量导入及模板导入等多种方式进行试题录入与管理。
5.题库管理应支持试题列表查看，并提供题库数据分析功能，包括题型分析、难度分析等，分析结果应支持通过饼图、柱状图、条形图等多种图表形式展示，同时支持题型与难度分析的列表化展示。
6.系统应支持试卷新增与管理，试卷类型应包括理论试卷与实操试卷；理论试卷组卷方式应支持固定组卷与随机组卷。
7.试卷组卷应支持配置多个大题，并支持按照题库、题型、试题难度、知识点等条件进行试题筛选，同时支持通过试题内容模糊搜索方式进行选题。
8.系统应支持对客观题及实操题进行自动评分，并支持教师在线查看考试结果及进行试卷批阅。
9.考试结果管理应支持按整体成绩导出或按考试场次导出成绩数据。
10.▲支持考试防作弊机制，包括考试禁止屏幕切换，截图，复制/粘贴等操作，同时支持时间控制、考试次数限制、考试状态监控等功能。
五、实验支持
（一）实验环境基础
1.实验支持15+实验环境，列表支持分类、专业、专业子类筛选以及关键字模糊搜索。
2.支持多态实验环境，实验环境列表以卡片形式展示，包括实验环境展示图、环境描述、环境类型（平台型、组合型、容器型），及环境匹配课程数量等。
3.实验环境详情页面支持查看使用统计数据（累计时长、累计访问量），实验环境描述、关联课程以及基础操作手册。
4.实验环境支持评分设置，支持根据不同的评分点对实验环境的操作进行自动评分。
5.▲支持工程虚拟仿真、3D应用设计器、行业云、2D应用设计器、VSCode、人工智能系统-jupyter、图形化编程等常见的物联网、人工智能、大数据组件的部署应用。
（二）工程虚拟仿真
1)▲仿真系统支持 2D 及 3D 虚拟仿真，支持 B/S架构进行实验，其中 2D 包含 10 个以上工程场景仿真，3D 包含农业、家居、工业等行业场景仿真。
2)仿真实训系统应具备存档与读档功能：允许用户随时保存和加载实训进度，以便随时继续或重新开始实训。
3)仿真工作台须包括：图形化布局，支持以图形化方式展示和布局虚拟设备；连线图支持：便于教学，允许添加设备间的连线图。
4)▲仿真实训系统操作软件需具备检测功能，可以关闭开启实时验证连线错误。
5)▲实训系统搭配的数据模拟采集系统需具备消息面板可查看模拟设备通信消息。
6)▲仿真硬件具有模拟数据源产生模拟数据，可通过定值或随机值两种方式产生模拟数据。
7)仿真的套件部品至少包含：网关、I/O模块、有线传感器、无线传感器、继电器、RFID、终端、负载、电源、其它外设等。具体清单如下：
a)（1）网关：至少包含新网关、路由器、串口服务器等；
b)（2）I/O模块：至少包含模拟量采集器（4017）、数字量采集器（4150）、zigbee协调器、zigbee四输入模拟量模块等；
c)（3）有线传感器：至少包含空气质量传感器、大气压力传感器、二氧化碳传感器、温湿度传感器、光照度传感器、氧气传感器、PM2.5传感器、土壤水分传感器、液位传感器、水温传感器、风向传感器、风速传感器、人体传感器、火焰传感器、红外对射传感器、微波传感器、烟雾传感器、二氧化碳传感器（485）、温湿度传感器（485）、光照度传感器（485）等； 
d)（4）▲无线传感器：至少包含空气质量传感器、火焰传感器、人体传感器、可燃气体传感器、温湿度传感器、光照传感器、声光报警器、燃气泄漏传感器、烟雾探测器、水浸探测器、门磁探测器等；
e)（5）继电器：至少包含继电器、双联继电器、单联继电器等；
f)（6）RFID：至少包含低频读卡器、低频卡，高频读卡器、高频卡，NL超高频一体机、超高频卡、桌面超高频读写器等；
g)（7）终端：包含PC等；
h)（8）负载：至少包含警示灯、雾化器、通用负载、风扇、灯泡、水泵等；
i)（9）电源：至少包含5V、12V、24V、通用等电源；
j)（10）其它外设：至少包含电压电流变送器、摄像头、LED屏、485转232转换器、USB转232转换器等。
8)仿真实训系统操作软件需具备自动与手动检测功能：通过拖拉图形布局、连线、配置仿真部件参数后，系统能由自动或手动检测两种模式检测连接状态，并显示实训结果。
9)仿真实训系统应提供独立虚拟机服务：确保每位用户至少有一台独立使用的虚拟机。
10)▲仿真实训系统须支持实训项目仿真数据与云信息交互，在云上显示采集的数据，控制仿真执行器。
11)▲支持虚拟仿真实训环境进行智能问答，并能对当前仿真工程的接线、设备选型进行工程排错，给出正确的操作说明。
a)支持200+种仿真设备的选型和接线排错，包含：空气质量传感器、大气压力传感器、二氧化碳传感器、温湿度传感器、光照度传感器、氧气传感器、PM2.5传感器、土壤水分传感器、液位传感器、水温传感器、风向传感器、风速传感器、人体传感器、火焰传感器、红外对射传感器、微波传感器、烟雾传感器、二氧化碳传感器（485）、温湿度传感器（485）、光照度传感器（485）等。
b)支持RS485、RS232、WAN、Single、COM、VS、GND等10+种不同信号节点的接线点排错。
c) 支持基于标准仿真工程的排错，能给出具体缺少的设备，以及连接错误或者缺少的连线条数
d)支持根据用户需求，自动创建仿真工程
（三）应用设计器3D
1)支持应用管理功能：应用创建、删除、设计、预览、发布
2)▲支持应用的导入、导出功能。
3)设计界面支持通过拖拽模型的方式快速搭建三维可视化界面
4)▲支持智慧场景的快速搭建，包含场景如下：
a)智慧家居：家居场景、娱乐影音
b)智慧农业：农业场景、农业大棚
c)智慧安防：安防场景、小区场景、监控室、客厅场景
d)智慧交通：边坡场景、桥梁场景、隧道场景、收费站
e)智慧园区：智慧园区
f)智慧能耗：智慧校园、教学楼、教学楼层、宿舍楼、单个教室、宿舍楼层、单间宿舍、控制室、强电间
▲5)模型库中包含各类模型，清单如下：（响应文件中需提供相关证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等并加盖竞标人公章）
a)设备模型：
i)智慧家居：声光报警器、3位智能开关、光照度传感器、射灯、温控面板、调光面板、LED灯泡、情景模式开关、无线温湿度、灯带、烟雾传感器、水浸传感器、PM2.5
ii)智慧安防：200万像素枪机、200万像素半球机、球机、NVR、防盗报警控制器、报警编程键盘、声光警号、紧急按钮、红外入侵探测器、震动探测器、磁开关入侵探测器、桌面发卡器、读卡器、单门双向门禁控制器、门禁一体机
iii)智慧农业：补光灯、飞碟补光灯、风速传感器、风向传感器、气象四要素、湿帘、土壤电导率、土壤温湿度、土壤PH、雨量传感器
iv)智慧交通：隧道风机、转动指示灯、车道指示标志、LED综合显示屏、隧道交通信号灯
v)智慧能耗：剩余电流互感器、单项电子式电能表、2P断路器、电流互感器、智慧用电设备、测温传感器、雷达探测器、蓝牙继电器面板4键、蓝牙情景面板6键、蓝牙智能开关、智能照明网关、智慧用电控制面板、红外感应器、蓝牙灯带、1P断路器、导轨式UPS、导轨式电源适配器、智能空开网关、4P断路器、智慧空调网关、无限智能插座、光照感应器、大口径水表、小口径水表
b)电器模型：
i)智能家居：智能落地扇、智能空调、智能冰箱、智能洗衣机、智能热水器、智能微波炉、投影幕布、幕布控制器、投影控制器、用户控制面板、音箱、音箱功放主机、智能机顶盒
ii)智慧农业：喷淋、遮阳机
c)软装单体：
i)五金构件：窗帘、窗户、入户门
（四）应用设计器2D
1)支持应用管理功能：应用创建、删除、设计、预览、发布
2)▲支持应用的导入、导出功能。（响应文件中需提供相关证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等并加盖竞标人公章）
3)设计界面支持通过拖拽组件的方式快速搭建可视化界面
4)设计界面支持主题切换(亮、暗)
5)▲设计界面支持图层管理、分组设置，支持锁定、隐藏、置顶、置底、复制和粘贴操作。（响应文件中需提供相关证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等并加盖竞标人公章）
6)支持组件包含：图表、信息、列表、控件、装饰、图片，具体清单如下
a)图表：
i)柱状图：柱状图、横向柱状图、立体柱状图
ii)折线图：折线图、双折线面积图、折线面积图
iii)地图：高德地图、地图（可选省份）
iv)饼图：饼图、饼图（环形）、玫瑰图、饼图（渐变）
v)更多：进度条、雷达图、漏斗图、水球图、仪表盘、分段占比图
b)▲信息：
i)文本：普通文字、滚动文字、渐变文字
ii)控件：输入框、下拉选择器、标签选择器
iii)摄像头：大华摄像头、大华云摄像头
iv)更多：视频、PDF文档、天气预告、词云、轮播图、Iframe容器、Mardown文本、操作引导、3D应用设计器、虚拟仿真应用、行业云。（响应文件中需提供相关证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等并加盖竞标人公章）
c)列表：滚动排名列表、分页表格、轮播列表、图文列表、状态列表、联动表格、图片列表
d)控件：按钮、开关、滑块、灯、风扇
e)装饰：边框、装饰、三维
f)图片：家居、传感器
7)▲支持对接物联网行业云，通过绑定物模型展示设备的实时数据和历史数据。（响应文件中需提供相关证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等并加盖竞标人公章）
（五）嵌入式仿真
支持嵌入式仿真实验环境，提供了即插即用的构建模块，用于创建自定义虚拟硬件配置，组装虚拟SoCs系统级芯片，实现对STM32芯片的仿真；支持GPIO、I2C、SPI通讯等通信总线和接口，不必修改硬编码，快速构建所需的硬件；支持嵌入式仿真实验环境的固件可以同步在真实硬件调试运行，一次调试多处运行；
▲仿真模块包含：主控芯片、传感器、显示器、总线接口、调试助手、按键输入、VCC/GND。
具体清单：
a.主控芯片：STM32F系列或同档次以上其他国产型号芯片。
b.传感器：人体红外传感器、光敏传感器、可燃气体传感器、温湿度传感器、火焰传感器、三轴传感器、大气压强传感器、蜂鸣器传感器、称重传感器、湿度传感器、光照度传感器、RTC、压电传感器、红外反射传感器、红外对射传感器
c.显示器：OLED显示器、数码管、LED、呼吸灯、流水灯
d.总线接口：CAN总线接口、RS485总线接口、
e.调试助手：串口调试助手
f.按键输入：矩阵键盘、按键开关、按钮
g.VCC/GND：VCC、GND
（六）命令行终端
1)支持为每个用户分配一个虚拟机环境
2)支持通过终端窗口自动远程ssh登录到虚拟机
3)终端窗口支持放大、缩小、拖动
4)支持IP地址的展示、复制
5)支持查看虚拟机的端口映射、内存、cpu
6)支持复制、粘贴终端窗口的文本内容
7)支持下载、上传文件
六、专业方向部分
人工智能专业支撑
1.要求软件可为用户提供可进入Jupyter多语言编程环境进行代码编写，预装多种深度学习框架，包括但不限于：TensorFlow(机器学习框架)、Keras(深度学习库)、PyTorch(神经网络框架)、Caffe(深度学习框架)等。
2.所提供的实验环境须基于Docker容器化技术，启动时间≤30秒，方便实验的快速开展。
3.须提供基础的统一镜像，用户可基于该镜像安装主流的深度学习框架和主流的依赖包，不易产生冲突。
4.▲须提供GIT代码仓库，教师可通过自由设置，将代码模块留空，交予学生进行编程训练，并根据运行结果提示学生判断代码编写是否正确。（响应文件中需提供相关证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等并加盖竞标人公章）
5.须提供预置的模型训练脚本，可在预置脚本基础之上，针对提供的数据集，修改训练参数，进行微调训练。
6.所提供实验环境文本编辑器须支持多种编辑器风格，包括但不限于：vim、emacs、sublime。
7.▲运行环境支持导入ipynb文件进行执行与导出执行完成的代码文件为ipynb文件，更好的支撑老师教学与科研使用。（响应文件中需提供相关证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等并加盖竞标人公章）
8.所提供的实验环境须支持多个学生不同模型训练任务同时运行，提高资源使用效率。
9.▲实训环境每个账户有独立的沙箱环境，可实现任务重置功能，支持通过重置清空流程内的所有配置信息，用户个人文件仍然存在，可持久化保存文件。
10.▲实验环境需支持在线方式部署模型预测应用，且需支持图像分类或目标检测等模型预测效果web页面展示。
11.开发环境底层基于K8S容器化架构，提供较好的可扩展性和可伸缩性，方便扩容。
12.支持实时显示当前内存和CPU占用情况，支持手动终止占用资源较大的应用程序。
13.▲提供可视化模型训练工具，支持学生零代码构建高精度模型,支持分类/检测预训练模型，载入标注后的数据后，工具提供“数据预处理”、“数据生产”、“训练参数配置”、“模型训练”和“模型验证”功能，训练好的模型无需交叉编译可直接部署到边缘计算终端进行端侧推理验证。
14.终端实训模式页面，支持实训手册与终端环境左右同屏能力，学生可切换成仅文档模式来满屏查看课件，也可切换成全屏终端模式来操作命令行。
15.▲实验环境要求支持训练后的模型文件，可在线进行模型量化，量化后的模型支持在如下配置的边缘计算终端中进行推理运行。边缘计算终端的配置要求：
a.(1)终端内置高性能处理器，处理器总核心数不少于 5 核，高性能大核心不少于 2 核（单大核心基准性能不低于 ARM Cortex-A72 水平）；GPU 核心数量不少于双核。（响应文件中需提供相关证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等并加盖竞标人公章）。
b.(2)终端须内置AI加速处理单元，主频不低于840MHz,运算能力不低于3.0TFLOPS。
c.(3)边缘计算终端至少支持目标检测、人脸识别、车牌识别、车位检测、人脸多属性分析、人体骨骼关键点检测，满足AI的基础应用与开发教学。
d.(4)边缘计算终端须支持人脸多属性分析算法，具有不少于2个维度的分析结果，比如（表情、是否佩戴眼镜、是否佩戴口罩、年龄、性别）。
e.(5)边缘计算终端须支持人体骨骼关键点检测算法，具有不少于16个关键点的检测。
七、部署与售后服务
▲1.部署方式：部署在本地服务器上。
2. 服务年限：提供3年免费服务，含系统免费升级。
八、开发语言：主要包括C、C++、python、Java、Vue.js3、HTML、Three.js，CSS、JavaScript等。支持国产操作系统、国产芯片以及国产数据库等。
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	1.规格：2U机架式服务器 
2.CPU：2颗 国产32C ≥2.2GHz 180W（±10W）处理器
3.内存：512GB/DDR4/RDIMM内存-ECC，≥32条扩展插槽 
4.硬盘：2块≥1.92TB SSD 2.5+2块≥1.2TB SAS 10K 2.5英寸企业级硬盘，标配12个3.5寸硬盘扩展。 
5.RAID卡：1张4G独立阵列卡 
6.网卡：4口千兆 
7.电源：冗余电源，单电源输出功率≥800W 
8.配件：免工具滑动导轨套件. 
9.服务：提供服务器原厂3年，7x24售后支持服务
10.适配银河麒麟、统信UOS、欧拉等国产操作系统
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	人工智能前端设备应用实训系统
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	1、 功能要求：
实训系统为一体化教学实验系统，是以认知教学、技术教学、应用教学来展开学生多维度能力层次培养的教学解决方案。满足移动应用、人工智能认知、基础应用开发等课程的实验教学。
2、 系统资源：
1．操作系统：
1)AI边缘网关支持Debian/linux嵌入式操作系统，满足移动应用开发及嵌入式操作系统教学。
2)AI边缘网关支持ROS系统，满足柔性仿真机械手、机器车系统教学。
3)AI边缘网关内置Python3.0以上板本的运行环境，满足Python的AI教学。
4)AI边缘网关内置QT、PYQT5的运行环境，满足AI的可视化教学。
5)AI边缘网关须内置语音识别、语音合成、语音播报的离线SDK，满足AI的语音技术应用教学。
6▲AI边缘网关内置的AI算法至少包括分类检测、人脸识别、车牌识别、人脸多属性分析、人体骨骼关键点检测，满足AI的基础应用与开发教学。
7)▲AI边缘网关须内置人脸多属性分析算法，具有不少于2个维度的分析结果，比如（表情、是否佩戴眼镜、是否佩戴口罩、年龄、性别）；（提供相关证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖竞标人公章）
3、 8)▲AI边缘网关须内置人体骨骼关键点检测算法，具有不少于16个关键点的检测。（提供相关证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖竞标人公章）
4、 2.端侧应用软件：
1)至少包括分类检测、人脸识别、车牌识别、人脸多属性分析、人体骨骼关键点检测等不少于5个内置的AI算法应用，程序界面应包括摄像头调用、图像采集、算法调用、结果呈现等。功能与代码对照教学演示，可展开关键技术分解教学。
2)具备典型行业应用案例，利用智慧校园场景进行实训。智慧校园行业应用须包含人员和车辆出入控制、无人超市功能，提供管理员登录管理功能，对用户注册、已注册用户、出入车辆、操作控制进行管理。
5、 教学资源
（1）《人工智能前端设备应用》课程资源
教学资源须配套《人工智能前端设备应用》教材、指导手册、教学PPT、教学视频、案例源码及数据集等内容,满足开展教育部1+x“人工智能前端设备应用”职业技能等级证书教学及考证需求。
1）需满足不低于64课时教学。
2）符合项目式教学模式，每个项目围绕某一领域工作任务或知识点开展，每个项目中包含2-4个实操任务，每个实操任务满足约2个课时的实操教学。
3）教材提供不低于13个实训任务，每个实训匹配一项实操任务，若该实操任务采用JupyterNotebook方式开展，该实训指导手册可以.ipynb格式文件提供，若不是，可以word或pdf格式文件提供。
4）提供不低于30份教学视频，对实操任务的教学过程进行讲解，讲解过程清晰，涵盖实操任务完整过程。
5）提供不低于13份教学PPT。根据教学内容配套，教学课件内容须贴合实际教学。
6）提供不少于12份项目教案，根据教学内容配套，教案内容须贴合实际教学。
7）提供相关案例源码及数据集文件。
8）需提供《人工智能前端设备应用》或同类型教材用书（非实训指导书），教材需对应此设备产品。
9）教学内容须涵盖但不限于以下内容：
a.智慧社区设备安装与调试：智慧社区公共区域安防系统、智慧社区门禁系统、智能家居系统。
b.智慧校园应用系统部署：智慧校园服务端应用环境准备、智慧校园服务端应用程序部署、智慧校园应用系统验证。
c.智慧社区数据采集与标注：图像数据采集、图像数据预处理、图像标注、语音识别与文本标注。
d.无人超市应用场景优化：无人超市应用系统模型微调、无人超市应用系统模型评估、无人超市应用系统模型部署。
（2）《嵌入式人工智能技术应用》课程资源
教学资源须配套《嵌入式人工智能技术应用》教材、课程实训指导手册、教学PPT、教学视频、案例源码及数据集等内容。
1）需满足不低于64课时教学。
2）符合项目式教学模式，每个项目围绕某一领域工作任务或知识点开展，每个项目中包含2-4个实操任务，每个实操任务满足约2个课时的实操教学。
3）提供不低于16份实训指导手册，每份实训指导手册匹配一项实操任务，若该实操任务采用JupyterNotebook方式开展，该实训指导手册可以.ipynb格式文件提供，若不是，可以word或pdf格式文件提供。
4）提供不低于16份教学视频，对实操任务的教学过程进行讲解，讲解过程清晰，涵盖实操任务完整过程。
5）提供不低于16份教学PPT。根据教学内容配套，教学课件内容须贴合实际教学。
6）提供相关案例源码及数据集文件。
7）需提供《嵌入式人工智能技术应用》纸质教材（非实训指导书），围绕教材大纲目录一一匹配相应实验案例、教学ppt、实训指导书、教学视频等教辅资源。
8）教学资源内容须涵盖但不限于以下内容：
使用OpenCV实现人脸检测、使用计算机视觉算法实现图像识别、利用串口实现边缘硬件控制、基于人脸检测算法实现家用设备的控制、基于计算机视觉技术实现稻麦监测系统、基于语音识别实现智能家居控制。
（3）《边缘智能计算应用》课程资源
教学资源须配套《边缘智能计算应用》教材、课程实训指导手册、教学PPT、教学视频、案例源码及数据集等内容。
1）需满足不低于64课时教学。
2）符合项目式教学模式，每个项目围绕某一领域工作任务或知识点开展，每个项目中包含2-4个实操任务，每个实操任务满足约2个课时的实操教学。
3）提供不低于14份实训指导手册，每份实训指导手册匹配一项实操任务，若该实操任务采用JupyterNotebook方式开展，该实训指导手册可以.ipynb格式文件提供，若不是，可以word或pdf格式文件提供。
4）提供不低于14份教学视频，对实操任务的教学过程进行讲解，讲解过程清晰，涵盖实操任务完整过程。
5）提供不低于14份教学PPT。根据教学内容配套，教学课件内容须贴合实际教学。
6）提供相关案例源码及数据集文件。
7）需提供《边缘智能计算应用》教材用书（非实训指导书），围绕教材大纲目录一一匹配相应实验案例、教学ppt、实训指导书、教学视频等教辅资源。
8）教学资源内容须涵盖但不限于以下内容：
a.边缘计算开发板基础应用：开发板介绍及应用案例体验、基于OpenCV的USB摄像头的使用。
b.边缘计算算法SDK应用（基于RockX）：目标检测算法接口应用、人脸识别算法接口应用、人体关键点算法接口应用、车牌识别算法接口应用。
c.基于TensorFlow的图像上色模型部署：基于TensorFlow的图像彩色化、TensorFlow模型转RKNN模型并进行预测。
d.基于Pytorch目标检测模型部署：基于Pytorch的YOLOv5模型训练及转换、ONNX模型文件转RKNN模型文件、基于YOLOv5的实时检测模型部署。
e.基于TFLite的手掌检测模型部署：基于Mediapipe的手势识别模型转换、基于RKNN模型的手掌检测、边缘端手掌检测应用的部署和运行。
6、 开发语言：主要包括C、C++、python、Java、Vue.js3、HTML、Three.js，CSS、JavaScript等。支持国产操作系统、国产芯片以及国产数据库等。
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	1．AI边缘网关：
1)▲处理器内核：采用ARM架构高性能处理器，处理器不少于五核，至少包含不低于双核Cortex-A72和三核Cortex-A53。
2)GPU处理器不少于双核；
3)NPU:须支持8bit/16bit运算，须支持TensorFlow、Pytorch模型，运算性能不低于3.0TOPs；
4)终端搭载内存≥4GB DDR4,存储≥32GB EMMC5.1 。
5)终端搭载Emmc5.1存储器，容量不低于32GB。
6)有线通信：千兆以太网口，须支持POE受电；
7)无线通信:需支持蓝牙及双频WiFi。蓝牙需要支持 5.0，支持 class1，class2和 class3 功率级传输，调制方式: GFSK，π/4-DQPSK,8DPSK;WiFi需满足IEEE802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO；
8)▲须支持M.2接口的无线4G/5G模块扩展；（响应文件中提供实物照片标注，并加盖竞标人公章）
9)串行接口：须支持RS232/RS485；
10)▲USB Type-A及Type-C拓展接口：提供不少于2个USB 3.0 HOST的Type-A类型拓展接口及1个Type-C类型拓展接口；（响应文件中提供实物照片标注，并加盖竞标人公章）
11)板载扩展：须可接1*I2S、2*I2C、ADC1_CHO、ADC1_CH1，3路电源（5V\3.3V）
12)视频编解码：须支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码，高达60fps；1080P 多格式视频解码 (WMV, MPEG-1/2/4, VP8)，支持6路1080P@30fps解码；1080P 视频编码，支持H.264，VP8格式，须支持2路1080P@30fps编码；视频后期处理器：反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化。
13)智能视频处理：须支持实时图像缩放、裁剪、格式转换、旋转等功能；
14)视频接口输出: 1路HDMI2.0(Type-A)接口，须支持4K/60fps输出；1路MIPI接口，须支持1920*1080@60fps输出；
15)音频接口：不少于1路HDMI音频输出；不少于1路Speaker，喇叭输出；不少于路耳麦，用于音频输入输出；不少于1路麦克风，板载音频输入；
2. USB图像采集设备：
1)模块须搭载不低于800万像素工业级无畸变摄像头。
2)模块须支持自动曝光控制AEC，须支持自动增益控制AGC，须支持自动白平衡。
3)须支持自动对焦功能。
3. RTSP图像采集设备：
1)200万 1/2.7 CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机
2)最低照度: 彩色：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
3)焦距及视场角: 4 mm@ F1.6，水平视场角：86°，垂直视场角：46.3°，对角线视场角：104.2°
4)宽动态范围: 120 dB
5)视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG。
6)最大图像尺寸: 1920 × 1080
7)网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
8)启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
9)供电方式: DC：DC：12 V ± 25% ；PoE：802.3af
10)电源接口类型: Φ5.5 mm圆口
11)电流及功耗: DC：12 V，0.38 A，4.5 W Max； PoE：802.3af，36V~57V，0.15 A~0.10A，5.5 W Max
12)防护等级: IP67
13)补光: 最远可达30m
4. 智能人脸门禁：
1)识别率：大于99%
2)人脸识别时间：最快0.2秒
3)人脸识别距离：0.3m~1.8m
4)人脸库容量：最高50000
5)本机记录容量：含图片记录10万条
6)常用核验方式：人脸（1：N）；人证核验。
7)人员管理：支持人员库的添加、更新、删除以及人员信息查看
8)访客管理：支持访客的添加、更新、删除以及访客信息查看
9)陌生人管理：支持陌生人检测、陌生人信息上报
10)记录管理：支持记录本地保存和实时上传
11)接口：100M网络接口×1、韦根输出×1、韦根输入×1、RS485×1、告警输入×2、I/O输出×1、音频输入×1、音频输出×1、USB×1
12)屏幕尺寸及分辨率：触摸屏，7英寸，600*1024
13)补光灯：LED柔光灯
5. 语音采集播放设备:
1）LED指示灯：无亮待机及通话模式
 绿灯表示静音模式
2）声音功能 声音取样频率：32KHz
3）通讯模式：全双工同时对谈
4）回音消除：高于58dB
5）支持AGC(音频自动增益控制）功能
l 麦克风全指向性
l MIC:34dB
6.无线路由器
1)300M无线路由，2根天线；
2)4个百兆网口。
7.图像识别实验模块
1)模块须配备不低于2个人偶模型。
2)模块须配备不低于3种动物种类模型，至少包括猫、奶牛、狗动物。
3)模块须配备不低于2种水果模型，至少包括苹果和香蕉。
4)模块须配备不低于2种交通工具模型，至少包括汽车和摩托车。
5)模型须配备不低于8个不同形状和颜色的色块。
6)模型须配备不低于3种商品模型，至少包括橙汁、甜甜圈、篮球。
8.IOT实验模块
1)实验模块须配备工业级数字量I/O模块，支持不低于7个通道采集输入和不低于8个通道控制输出。
2)实验模块须配置工业级485型光照度采集模块，测量响应时间不高于1秒/每次，测量精准度不高于±3％FS。
3)实验模块须配置带轰鸣器的警示灯，支持红、黄、绿三色单独开关控制，闪光频率不低于63times/min不高于65 times/min 。
4)实验模块须配置被动式红外热释放的人体红外传感器。
5)实验模块须配置可长时间通电的门锁模块，锁舌行程7mm，锁舌吸力不高于0.5N（50g）。
6)实验模块须配置可长时间通电小风扇模块。
7)实验模须配置不低于2组的4路继电器，支持高/底电平触发。
9.实验器材收纳模块
模块须配置具有防震、防摔、收纳功能的收纳箱，支持IP67防水防尘，支持耐温最低到-10℃最高到80℃。
四、算法模型训练工具
▲提供可视化模型训练工具，支持学生零代码构建高精度模型,支持检测预训练模型，载入标注后的数据后，工具提供“数据预处理”、“数据生产”、“训练参数配置”、“模型训练”和“模型验证”功能。（提供相关证明材料包括但不限于彩页、官网和功能截图等）并加盖竞标人公章）。训练好的模型无需交叉编译可直接部署到边缘计算终端进行端侧推理验证。


（2）商务要求
▲1、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内，成交供应商与采购人签订政府采购合同。
▲2、交付时间：自合同签订之日后接到采购人通知起90日内交付并安装验收完毕。
▲3、交付地点：梧州职业学院指定地点。货物交付验收前，保管工作由成交供应商自行负责。
▲4、付款方式：
（1）履约保证金：签订合同后10个工作日内，由成交供应商按合同金额的2%向采购人提交履约保证金。履约保证金可采用支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳，由供应商自主选择。
（2）预付款：采购人自收到成交供应商付款申请，收到发票后10 个工作日内向成交供应商支付合同金额的50%作为预付款。
（3）尾款：项目全部完成经采购人验收合格，采购人自收到成交供应商付款申请，收到发票后15 个工作日内支付至合同总额的 100%（含已支付的预付款）。
（4）履约保证金退还：履约保证金在项目全部验收合格后5个工作日内无息退还。

▲5、质量标准
（1）供应商所提供的货物须按采购需求要求提供，必须是合法、全新的原装正品。
（2）成交供应商所提供的产品、技术资料等须满足中华人民共和国相关标准。成交的各种货物单价不随时间、市场价格等因素的变动而改变，直至采购人完成采购任务为止。
（3）产品质量达到国家及行业相关标准。
6、质保期及售后服务要求
（1）安装调试：免费送货上门、安装、调试，提供必要的零配件或备件供应。
（2）培训服务：成交供应商根据本项目采购需求情况，提供有针对性的应用和操作培训。对于所有培训，须提供详细的培训计划和培训材料。所有培训涉及的费用均由成交供应商承担。参训人员完成培训后，须熟练掌握设备及系统的日常操作、常规功能配置、基础运维管理操作，能够准确识别常见故障并进行简易排查与基础处理，具备独立开展日常使用及基础运维工作的能力。采购人有权根据培训效果要求成交供应商开展免费复训，直至参训人员熟练掌握相关操作技能。
（3）质保期：按国家有关规定实行产品"三包"，质保期二年。质保期自交货并验收合格之日起计算，质保期内全免费上门维修，免费更换零部件。
如质保期间设备发生重大故障（指主要部件出现质量问题）时，成交供应商应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保修期相应顺延。
质保期满后如需更换零部件，成交供应商须保证提供优惠价格的配件和服务。质保期后提供终身维修服务，同时保证长期供应设备的备品备件。其它售后服务按厂家标准执行。
（4）故障响应时间：在使用过程中（质保期内）发生故障，1小时内响应（电话/远程支持），8小时内到达现场处理（梧州市区内）。一般故障12小时内修复，重大故障24小时内修复。
如出现72小时内无法修复的故障，须在3天内免费提供相同规格型号的设备作为备用机供采购人使用，直到故障设备修复完成。
（5）质保期后服务：质保期内设备运行发生故障，成交供应商必须免费提供维修服务。成交供应商须承诺对本项目设备提供终身服务。质保期满后三年内，成交供应商免收上门维修人工服务费；维修所需零配件费、交通、住宿费用由采购人承担。质保期满三年以后，所有维修相关费用由采购人与成交供应商另行协商确定。
7、货物验收条件及标准：
（1）供应商所供货物必须是全新整套，按国家或行业有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标要求。
（2）验收方法：安装调试完成后，保证整体设备安全、协调运行，验收应符合国家相关标准。验收方式采用全数检验（逐个产品检验）。
（3）验收内容：成交供应商按合同供货后，采购人按照合同、响应文件承诺、采购文件的技术要求，对货物的产品数量、外观、规格、材质、参数等内容进行全数验收。收货检验时发现质量不合格产品的，成交供应商须免费给予更换。
（4）验收程序：采购人按合同规定组织有关人员进行验收。经检验货物符合采购文件技术参数、性能、配置要求的，则产品验收合格；如货物不符合采购文件技术参数、性能、配置要求的，由采购人通知成交供应商协商处理。成交供应商须在采购人规定期限内免费整改完毕，由此产生的一切费用由成交供应商承担。
8、知识产权
（1）成交供应商保证所提供的货物及服务不侵犯任何第三方的知识产权。
（2）如因成交供应商提供的货物或服务侵犯第三方知识产权而引发纠纷，由成交供应商承担全部法律责任和经济赔偿责任，并赔偿采购人因此遭受的全部损失。
9、违约责任
（1）逾期交货违约责任：成交供应商逾期交货的，每逾期1天，按合同总金额的0.5‰向采购人支付违约金。逾期超过30天的，采购人有权解除合同，成交供应商须退还已收取的全部款项。
（2）质量违约责任：货物质量不符合合同约定的，成交供应商须在采购人要求的期限内免费更换或退货，并承担由此产生的一切费用。
（3）售后服务违约责任：成交供应商未按约定时间响应或到达现场的，按相关约定承担违约责任。
10、其他要求：
（1）包装运输：成交供应商应采用标准保护措施进行包装，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善或运输不当所造成的损失，均由成交供应商承担。
（2）技术资料：成交供应商须提供完整的技术资料，包括但不限于产品合格证、使用说明书、维护手册、软件安装包等。
（3）安全责任：成交供应商在项目实施过程中，须严格遵守安全生产相关规定，确保施工安全。项目实施过程中发生的安全事故，由成交供应商承担全部责任。
（4）争议解决：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，可向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
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第四章  评审程序和评定成交的标准

一、评审程序
1.确认谈判文件
由谈判小组确认谈判文件。
2.资格审查
2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：资格审查结束前，对供应商进行信用查询。
查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
信用查询截止时点：资格审查结束前
查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。
信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。
2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件作无效处理：
（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；
（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的。
（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；
2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.6条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。
3.符合性审查
3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。
3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正必须以书面形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。
3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）－（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。
3.5商务技术报价评审
在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1）商务技术评审
1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；
2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 
3）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；
4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效；
5）商务条款中标“▲★”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；
6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；
7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；
8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；
9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
10）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；
11）明显不满足谈判文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与谈判文件中标“▲★”的技术指标、主要功能或者标明实质性的要求发生负偏离的；
12）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
13）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；
14）竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案的；
15）未响应谈判文件实质性要求的； 
16）法律法规和谈判文件规定的其他无效情形。
（2）报价评审
1)响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞标报价表”的；
2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；
3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
[bookmark: _Hlk42596405][bookmark: _Hlk42596276]4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
3.5谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。
3.6公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。
3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。
4.谈判
4.谈判的程序
4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”第26条确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到通知后规定时间内到达谈判地点参加现场谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，对其响应文件作无效处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或者委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件作无效处理。
4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。
4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。
4.8最后谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
5. 最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，除本章第3.6条外，否则必须重新采购。
5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。
5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。
5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件作无效处理。
5.6谈判小组收齐某一分标最后报价后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。
5.7响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 
5.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的；
（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
5.11采购评审中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价响应审查程序：
根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号的规定，评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1. 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2. 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3. 投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
6. 最后报价政府采购政策性扣除
6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
6.2政策性扣除计算方法。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物由小微企业制造的，对供应商的竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-4%）。	Comment by sun: 中小企业价格扣除可以在10%-20%区间选择，请确认本项目中小企业价格扣除优惠
6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6.5按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
产品在中国境内生产的组件成本/产品总成本≥规定比例
6.6除上述6.1至6.5情况外，评审价＝最后报价。
6.7异常低价响应审查 
（1）谈判小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序： 
①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 50% 的，即响应报价＜全 
部通过符合性审查供应商响应报价平均值× 50% ； 
②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 50% 的，即响应报价＜通 
过符合性审查的次低报价供应商响应报价× 50% ； 
③响应报价低于采购项目最高限价 45% 的，即响应报价＜采购项目最高限价×45% ； 
④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
（2）谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。 
谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。 
采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成 本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评 审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。 
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应 商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.5 本国产品政策性扣除计算方法。 
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到 80%，不享受价格评审优惠。   如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。 
供应商在其响应文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
6.6 中小企业政策性折扣与本国产品政策性折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。 即评审价=竞标报价-中小企业政策性折扣-本国产品政策性折扣，除上述情况外，评审价＝最后报价。

二、评定成交的标准
7. 成交候选人推荐原则
谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐），并编写评审报告。
谈判小组认为竞标人的竞标报价或者某些分项报价明显不合理、低于成本、恶意低价或者与其他竞标人存在明显大范围的差价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组有权认定该竞标人为获取中标资格而恶意竞价，提供不符合要求的产品以寻求中标，有权拒绝并取消该竞标人的成交资格，并无须向相关竞标人解释原因。成交供应商将按顺序由排在后面的成交候选人递补，依次类推。

第五章 响应文件格式


[bookmark: _Toc35611515][bookmark: _Toc35611437]（响应文件外层包装封面格式 ）
[bookmark: _GoBack]

响  应  文  件



项目名称：

项目编号：


供应商名称：


年    月    日

（响应文件封面格式）





响  应  文  件 




项目编号：

项目名称：


供应商名称：




年    月    日



[bookmark: _Toc31723070][bookmark: _Toc31728084][bookmark: _Toc35611516][bookmark: _Toc35611438]一、资格证明文件格式
1.资格证明文件封面格式： 
                                                    

资  格  证  明  文  件





项目名称：

项目编号：
 
供应商名称：




年    月    日

2.资格证明文件目录
根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
 

















供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

      
供应商名称（公章或电子签章）：                               
年    月    日


供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。






              
供应商名称（公章或电子签章）：                
                                        年    月    日

二、报价商务技术文件格式 
1.报价商务技术文件封面格式
                                                    



报  价  商  务  技  术  文  件





项目名称：

项目编号：
 
供应商名称：



年    月    日

2.报价商务技术文件目录
根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。


无串通竞标行为的承诺函

一、我公司承诺无下列相互串通竞标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。


供应商名称（公章或电子签章）：
                               年   月   日
竞  标  报  价  表

[bookmark: _Hlk48036220]项目名称：                项目编号：                   
供应商名称：                                    
单位：元
	项号
	货物
名称
	数量及单位
①
	品牌
	规格
型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置
	单价
②
	竞标报价
③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）
竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为    %；属于优先采购环境标志产品总值为￥          （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为   %。

	交付使用日期：


注: 
1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件作无效处理。
3.竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
供应商名称（公章或电子签章）：      
日期：   年   月   日

法定代表人证明书

供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：               性      别：                
年    龄：               职      务：                
身份证号码：                                        
系    （供应商名称）   的法定代表人。
特此证明。



附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：               
            年     月     日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。


法定代表人授权委托书
（如有委托时）

致：（采购人名称）：
我（姓名）系（供应商名称）的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：               法定代表人（签字）：                    
委托代理人身份证号码：                              
                                
                         供应商名称（公章或电子签章）：                      
                                         年    月    日
注：
1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替；
2.以联合体竞标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。







竞标保证金声明


我方参加（项目名称及编号）　　　　　　的竞标，缴纳竞标保证金人民币（大写）    元整（￥       元）。若不中标，请贵方在退付竞标保证金时转入以下对公账户：开户名称：                    ，开户银行：                  ，银行账号：                    。

供应商名称：
通讯地址：
联系人（委托代理人）、联系电话（手机）




（粘贴竞标保证金缴纳凭证复印件并加盖单位公章）






说明：该声明除竞标文件装订外，竞标人应另单独准备一份，在开标结束后以邮件方式发送至本机构邮箱作退付保证金用途，邮箱：wzzc2830801@163.com



竞标声明

致：（采购人名称）：
我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                            。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.在此，我方宣布同意如下：
(1)将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
(2)已详细审查全部竞争性谈判文件，包括补遗文件（如有）；
(3)同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
(4)响应竞争性谈判文件规定的竞标有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：    
电话/传真：                          电子函件：                 
开户银行：                           帐号/行号：           
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。



供应商名称（公章或电子签章）：           
                                                         年    月    日 


商务条款偏离表格式
(注：按采购需求具体条款修改)
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	项目
	竞争性谈判文件商务条款要求
	供应商的承诺
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


[bookmark: _Hlk55980472]注：
1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务条款逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。


供应商名称（公章或电子签章）：     
日期：   年   月   日

技术需求偏离表

采购项目编号：                 
采购项目名称：                 
	[bookmark: _Toc301781611][bookmark: _Toc173211900][bookmark: _Toc295404981][bookmark: _Toc254970729][bookmark: _Toc254970588][bookmark: _Toc383699906][bookmark: _Toc173066401][bookmark: _Toc297193185][bookmark: _Toc373333689]序号
	名称
	[bookmark: _Toc173066402][bookmark: _Toc297193186][bookmark: _Toc373333690][bookmark: _Toc295404982][bookmark: _Toc383699907][bookmark: _Toc301781612][bookmark: _Toc254970589][bookmark: _Toc173211901][bookmark: _Toc254970730]竞争性谈判文件要求
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	[bookmark: _Toc297193190][bookmark: _Toc173211905][bookmark: _Toc301781616][bookmark: _Toc383699911][bookmark: _Toc254970734][bookmark: _Toc295404986][bookmark: _Toc254970593][bookmark: _Toc173066406][bookmark: _Toc373333694]1
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注：
1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术需求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商名称（公章或电子签章）：      
日期：   年   月   日







关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
        公司（单位）名称（盖章）：　
日 期：    　

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章或电子签章）： 
日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商名称（公章或电子签章）：
日  期：



注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
























投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            邮编：           
联系人：                                                联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
采购文件公告：是/否公告期限：                                                       
采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
                                                                                          
                                                                                          
        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
                                                                                        
法律依据：                                                                                       
                                                                                         
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 

签字（签章）：                                       公章：
日期：
                                                                                 
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


第六章 合同主要条款

政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             





使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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