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	项目概况
知识产权保护（快维）中心信息化建设项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)获取采购文件，并于 2026 年 10  月  9  日 09:00（北京时间）前提交响应文件。



一、项目基本情况
项目编号：WZZC2026-C3-220104-GXHT
项目名称：知识产权保护（快维）中心信息化建设项目
采购方式：竞争性磋商
采购需求：
标项名称:知识产权保护（快维）中心信息化建设项目
数量:1
预算金额（元）：906218.00
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：围绕知识产权快速预审、快速维权、纠纷调处、协同保护、专利检索与政务审批等核心业务，打造集信息化机房、专用网络、受理服务大厅、知识产权展厅、多媒体审理庭于一体的标准化、智能化、安全合规的信息化支撑体系，全面满足知识产权快维中心业务办理、公众服务、案件审理、数据安全、运维管理等全场景需求，保障中心高效、稳定、安全运行，实现知识产权保护服务数字化升级；具体内容详见竞争性磋商文件。
最高限价（如有）：906218.00元
合同履约期限：自签订合同之日起60日内完成设备的安装部署、调试和集成工作。
本标项（否）接受联合体竞标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购的项目。
3.本项目的特定资格要求：/。
三、获取采购文件
时间：2026年 9  月 7  日至2026年9月 14  日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性磋商文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的磋商文件编制，通过其他方式获取磋商文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。
售价（元）：0
四、响应文件提交
截止时间：2026年  10  月 9  日09:00（北京时间）
地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)
五、响应文件开启
开启时间：2026年   10 月 9  日09:00（北京时间）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.网上查询地址
http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://117.141.250.58:10030/web/cgw/index.ptl（梧州市政府采购网）、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/txggzy/（全国公共资源交易平台（广西•藤县）。
2.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
3.供应商竞标注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台服务热线95763）。
（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。
（5）本项目采用远程异地评标。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：藤县市场监督管理局
地址：藤县藤州镇政贤路 7 号
项目联系人：黄孔华
项目联系方式：0774-7297028
2.采购代理机构信息
名称：广西辉腾工程管理有限公司
地址：藤县藤州镇政贤三街99号
项目联系人：陈艳、黄美华
项目联系方式：0774-2832660
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供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	






3
	1.供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告
2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：
2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
2.2 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	5.1
	是否接受联合体竞标: 详见竞争性磋商公告

	











5.2
	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：
1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。
2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合磋商文件规定的特定条件。
3.联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议放入响应文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算（磋商文件另有规定的除外）。
7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
8.联合体各方均应按照磋商文件的规定提交资格证明文件。

	6.2
	☑不允许分包
□允许分包
分包内容：                                     。
分包金额或者比例：                             。

	12.1.1
	资格证明文件
1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.供应商依法缴纳税收的相关材料（近半年内任意 1 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[近半年内任意 1 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.供应商财务状况报告【2024 年度或 2025 年度的财务状况报告复印件。对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足 1 年的供应商，只需提交截标时间前 1 个月的财务状况报告复印件。】；上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“ 四表一注 ”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.联合体竞标协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.供应商需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件;（如有）
9.分公司参与投标的，供应商须提供总公司出具的授权其参与本项目的授权文件或制度；（分公司参与投标的，必须提供）
10.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；（如有请提供）
注：
以上标明“必须提供 ”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

	12.1.2
	报价文件
1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供）
2.供应商认为需要提供的其他有关资料。

	




12.1.3
	商务技术文件
1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.竞标保证金递交凭证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.售后服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.项目技术方案（根据项目需求结合评标办法进行编制，格式自拟）；
9.项目实施人员一览表（格式后附）；（如有请提供）
10.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；
11.除竞争性磋商文件规定必须提供以外，供应商需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
注：以上标明“必须提供 ”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。


	

15.2
	竞标报价为履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所需提供服务的总价，包含服务费、保险费、交通费、税费、耗材费、资料费、人工费、验收费用等所有相关费用。对于本文件中明确列明须报价的服务，供应商若存在漏报，将导致磋商无效；对于本文件未列明但供应商认为必需的费用，也需纳入总报价。合同实施期间，采购人将不予支付成交人未列入总报价的项目费用，并视为该费用已包含在磋商总报价中。

	16.2
	竞标有效期： 自首次响应文件提交截止之日起 60  日。

	















17.1
	□本项目不收取竞标保证金。
☑本项目收取竞标保证金，具体规定如下：
1、竞标保证金人民币 8000.00 元。
2、竞标保证金指定账户
账户名称：藤县公共资源交易中心
账户银行：广西藤县桂银村镇银行有限公司
帐号：6666 0008 5802 9000 10-00000
3、竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在竞标截止时间前交至指定账户并且到账；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在竞标截止时间前，供应商必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效竞标保证金。
4、相关要求：
（1）竞标保证金采用银行转账交纳方式的，在竞标截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则竞标无效。
（2）竞标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则竞标无效。
（3）竞标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函交纳方式的，供应商必须在竞标截止时间前采用现场或邮寄方式将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给藤县公共资源交易中心（现场提交地址：藤县公共资源交易中心（藤县新源大道 2 号（新政务中心大楼）9 楼开标厅，具体详见开标当天 2 楼走廊大屏幕指引）,联系人：财务人员；采用邮寄的风险由供应商自行承担）。
（3）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳竞标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
（4）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳竞标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注：
（1）竞标保证金在竞标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效竞标保证金。
（2）供应商采用现钞方式或者从个人账户（ 自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。
（3）支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。
（4）保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。
（5）采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效竞标保证金。

	19
	本项目不接受电子备份响应文件。

	20.1
	响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。
响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。

	24.1
	磋商小组的人数：采购人代表 1 人和评审专家2 人，共 3 人组成。

	25
	首次响应文件开启时间详见“竞争性磋商公告 ”
首次响应文件解密时间：30 分钟

	26.3
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

	
28.1
	□本项目不收取履约保证金。
☑本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：按成交金额的 5 %【小型和微型企业按2%】（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的5%）。
履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）
履约保证金退付方式、时间及条件：退还履约保证金时中标人需向藤县公共资源交易中心提供以下资料：
1. 《履约保证金退付审批表》一式一份
2.附履约保证金凭据原件。
3.附政府采购验收单。
4.合同书。

履约保证金指定账户：
开户名称：藤县公共资源交易中心
账号：6666 0008 5802 9000 10-00000
开户行：广西藤县桂银村镇银行有限公司
成交人必须在转账单备注栏上注明：“项目名称和项目编号、履约保证金字样。 ”；
备注：
1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49 号）规定及桂财采〔2022〕 30 号 广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的 5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。采购人可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。
2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。
4.供应商为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料：
委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	



31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。
质疑联系部门及联系方式：广西辉腾工程管理有限公司
联系人及电话：陈艳、黄美华，0774-2832660
通讯地址：藤县藤州镇政贤三街99号
业务时间：每天上午8 时 00 分到 12 时 00 分，下午 3 时 00 分到6 时 00分，双休日和法定节假日不办理业务。

	











32.1
	1.采购代理费支付方式：
☑本项目代理服务费由成交人在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。
□采购人支付。
2.采购代理费收取标准：
☑以分标 (☑成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他     ）为计费额，按本须知正文第32.2 条规定的收费计算标准 (□货物招标/☑服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以 (☑收费基准价格/□收费基准价格下浮   %/□收费基准价格上浮   %）收取。
□固定采购代理收费   /。
3.采购代理费收取银行账户
户名：广西辉腾工程管理有限公司
开户行：梧州市区农村信用合作联社新兴分社
账号：4588 1201 0103 2180 73

	

33.1
	解释：构成本磋商文件的各组成文件应互为解释、互为说明；除磋商文件另有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序进行解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序靠后的内容为准；同一组成文件不同版本之间存在不一致的，以形成时间较晚的版本为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时，以更正公告（澄清公告）为准。若按本款前述规定仍无法形成明确结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。

	



33.2
	1. 本磋商文件中所述供应商的“公章 ”，是指依据我国公章管理规定，以供应商法定主体名称制作的印章。除本磋商文件另有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章，以及银行转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章，均不得替代公章。
2. 本磋商文件所称的“ 电子签章 ”“电子签名 ”，是指经广西政府采购云平台认可、以 CA 认证电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件。电子印章与实物印章具有同等法律效力，其电子化表现形式不影响法律效力的认定。
3. 若供应商为其他组织或自然人，本磋商文件中“法定代表人 ”一词，对于其他组织指其营业执照或执业许可证等证照载明的负责人，对于自然人则指参与竞标的自然人本人。其中， 自然人须具备独立承担民事责任的能力，应为年满 18 周岁的成年人（十六周岁以上、以 自己劳动收入为主要生活来源的未成年人，视为完全民事行为能力人）。
4. 本磋商文件中所述供应商的“签字 ”，是指供应商法定代表人或委托代理人在文件规定签署处亲笔书写个人姓名的行为。私章、签字章、印鉴、影印等其他形式，均不得替代亲笔签字。
5. 本磋商文件中“ 以上 ”“以下 ”“以内 ”“届满 ”的表述均包含本数；“不满 ”“超过 ”“ 以外 ”的表述均不包含本数。
6. 因项目存档需要，成交供应商须按以下要求提供纸质响应文件：
成交供应商在领取成交通知书时，须同时向招标代理机构提交三套本项目纸质版响应文件（含报价文件、资格证明文件、商务技术文件，需按要求加盖公章）。
成交供应商提交的纸质版响应文件内容，必须与上传至广西政府采购云平台的电子响应文件完全一致，不得篡改。若项目验收时，因纸质响应文件与评标所用
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供应商须知正文

一、总则
1.适用范围
1.1 本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人 ”是藤县市场监督管理局。
2.2“采购代理机构 ”是指广西辉腾工程管理有限公司。
2.3“供应商 ”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“服务 ”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.5“竞标 ”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
2.6“ 书面形式 ”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.7“响应文件 ”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.8“实质性要求 ”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★ ”的条款。
2.9“正偏离 ”，是指响应文件对磋商文件“采购需求 ”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离 ”，是指响应文件对磋商文件“采购需求 ”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款 ”是指采购需求中的不属于“实质性要求 ”的条款。
2.12“首次报价 ”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。
3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表 ”。
4.竞标费用
供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。
5.联合体竞标
5.1 本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表 ”。
5.2 如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表 ”。
5.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条第二款及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30 号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6.转包与分包
[bookmark: _Toc3132]6.1 本项目不允许转包。
[bookmark: _Toc18406]6.2 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表 ”，本项目不允许违法分包。允
许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。
6.3 供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
7.特别说明
7.1 如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。
7.2 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
7.3 供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
7.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3 年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3 年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
7.5 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。
7.6 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
7.7根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
[image: ]
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、磋商文件
8.磋商文件的构成
（1）竞争性磋商公告/竞标邀请函；
（2）供应商须知；
（3）采购需求；
（4）评审程序、评审方法和评审标准；
（5）响应文件格式；
（6）合同文本。
9.供应商的询问
供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采
购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
10.磋商文件的澄清和修改
提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则
供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。
12.响应文件的组成
12.1 响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。
12.1.1 资格证明文件：详见“供应商须知前附表 ”
12.1.2 报价文件：详见“供应商须知前附表 ”
12.1.3 商务技术文件：详见“供应商须知前附表 ”
13.计量单位
磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
14.竞标的风险
供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。
15.竞标报价
15.1 竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表 ”格式填写。
15.2 竞标报价的内容见“供应商须知前附表 ”。
15.3 竞标报价要求
15.3.1 供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求 ”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。
15.3.3 分项竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。
16.竞标有效期
16.1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表 ”规定的期限作出响应。
16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。
17.磋商保证金
17.1 供应商须按“供应商须知前附表 ”的规定提交磋商保证金。
17.2 磋商保证金的退还
未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起 4 个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起 4 个工作日内退还。
17.3 磋商保证金不计息。
17.4 供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）法律法规规定的其他情形。
18.响应文件编制的要求
18.1 供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端 ”（请自行前往“广西政府采购云平台 ”进行下载），并按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
18.3 响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。
18.4 响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。
18.5 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。
19.电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子交易客户端 ”在线编制生成且后缀名为“bfbs ”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表 ”。
20.响应文件的提交
20.1 供应商必须按“供应商须知前附表 ”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。
20.2 未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回
21.1 供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆广西政府采购云平台，进入“服务中心 ”中查看 “ 电子响应文件制作与投送教程 ”）
21.2 在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
22.响应文件的退回
采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。
23.截止时间后的撤回
供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文 17.4 的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商
24.磋商小组成立
24.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共3 人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表 ”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5 人以上单数组成。
24.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。
24.3 采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
25.首次响应文件的开启和解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表 ”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA 锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表 ”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26.评审程序、评审方法和评审标准
26.1 本项目的评审方法为综合评分法。
26.2 磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准 ”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。
26.3 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表 ”。
26.4 磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.5 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.6 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
27.确定成交供应商及结果公告
27.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
27.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.3 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准 ”第 4.3 条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3 家的。
27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
28.履约保证金
28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“供应商须知前附表 ”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
28.2 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。
29.签订合同
29.1 签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表 ”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。
29.2 签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。
29.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
29.4 政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
29.5 采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。
29.6 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
29.7 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。
30.政府采购合同公告
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31. 询问、质疑和投诉
31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31.2 供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表 ”。具体质疑起算时间如下：
（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的 日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
31.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内 向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.代理服务费
32.1 代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表 ”，供应商为联合体的，
可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
[bookmark: _Toc29592]32.2 代理服务收费标准：

	费率中标金额
	
服务招标

	100 万元以下
	1.5%

	100～500 万元
	0.8%

	500～1000 万元
	0.45%

	1000～5000 万元
	0.25%

	5000 万元～1 亿元
	0.1%

	1～5 亿元
	0.05%

	5～10 亿元
	0.035%

	10～50 亿元
	0.008%

	50～100 亿元
	0.006%

	100 亿以上
	0.004%


注:
（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200 万元，计算采购代理收费额
如下：
100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元
（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8 万元
合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）
33.需要补充的其他内容
33.1 本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表 ”。
33.2 其他事项详见“供应商须知前附表 ”。
33.3 本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
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[bookmark: _Toc13924]第三章 采购需求

说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定。
2. “实质性要求 ”是指竞争性磋商文件中已经指明不满足则竞标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★ ”的条款。本项目带▲参数不属于投标否决项，仅作为评审扣分依据。
3.采购需求中出现的品牌、型号、服务标准或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的竞标产品参数性能必须满足实质性要求。各项技术标准或服务要求应符合国家强制性标准，不要求某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，采购需求中如有尺寸要求未作可偏离区间范围要求的，则在应标及供货时满足国家相关验收标准即可。采购需求中各类设备的技术、材质或服务要求如无特别规定，均为最低要求，接受更优技术或材质设备或更有利于项目实施的服务应标。如涉及相关强制性标准存在更新版本的，以更新后版本作为要求及验收标准，采用更新后标准产品、服务进行应标的，不作负偏离认定。
4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
5. 本项目属于政府采购服务类项目；本项目中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。
6. 本项目预算金额：人民币906218.00 元。
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	一、采购服务内容及要求

	
序号
	
标的的名称
	数量及单位
	
技术需求及服务要求

	1
	知识产权保护（快维）中心信息化建设项目
	1项
	围绕知识产权快速预审、快速维权、纠纷调处、协同保护、专利检索与政务审批等核心业务，打造集信息化机房、专用网络、受理服务大厅、知识产权展厅、多媒体审理庭于一体的标准化、智能化、安全合规的信息化支撑体系，全面满足知识产权快维中心业务办理、公众服务、案件审理、数据安全、运维管理等全场景需求，保障中心高效、稳定、安全运行，实现知识产权保护服务数字化升级。
详细清单见附件。

	详细清单见附件。

	★二、商务条款

	合同履约期限和地点
	1.合同履约期限：自签订合同之日起 60 日内完成设备的安装部署、调试和集成工作。 
2.地点：广西藤县 ，采购人指定地点。

	合同签订期
	自成交通知书发出之日起 15 天内。

	付款方式
	当项目完成并通过采购方验收后，一次性支付100%合同款。成交人将全部项目请款材料递交给采购人后，采购人于10个工作日内将请款材料递交县财政局。该项目资金由县财政部门拨款，如因财政政策的影响，拨款未能及时到位，造成采购人不能如约支付款项的，采购人不构成违约，不得追究采购人责任。

	
其他要求
	服务响应时间:1 小时内电话响应 ，如需现场处理，4小时内派人员抵达采购人指定现场处理。

	报价要求
	(1)超过预算单价及预算总价的报价为无效投标。
(2)供应商应考虑所有项 目 内容 ，响应报价必须包括实施和完成本项 目全部工作所需的渗滤液处理临时设施设备使用费用 、配套人工费用 、运输费 、技术服务费、管理费 、水费 、 电费 、包装耗材费 、处置费等业务有关的一切费用 。成交后 ，所发生的一切费用 ，无论供应商是否在报价中列出相关明细报价 ，采购人均认为其价格已含在报价中，不得以任何理由向采购人提出增加费用的要求，且不能影响服务质量。除签订的合同款项 ，采购人不再支付任何费用。

	验收方法
	正式运行前由采购人或由采购人组织、邀请相关部门及有关技术专家进行现场验收。

	验收标准
	符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

	知识产权
	采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
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附件：


	序号
	标的
名称
	技术参数及性能（配置）要求
	数量
	单位
	单价（元）
	单项合计金额（元）
	备注

	一、无线网络系统
	
	
	

	1
	AC网关
	1、▲网关模式，可管理96个AP，推荐带机量500；
2、▲旁挂AC模式，可管理192个AP，推荐带机量1000；
3、▲8个10/100/1000M自适应，2个千兆SFP光口，最大支持10个WAN口；
4、支持负载均衡、故障自动恢复、智能射频管理、快速漫游等功能；
5、可视化配置界面，3分钟轻松上手配置；
6、支持VPN、行为管理、认证、网络安全防护、路由等多种功能；
7、标准1U，支持1.5G带宽；
8、支持云平台管理；
	1
	台
	3080
	3080
	

	2
	POE交换机
	1、▲千兆接入型PoE交换机；
2、▲24个10/100/1000M PoE电口，2个千兆SFP光口，19寸标准机架；
3、交换容量：52Gbps，包转发率：39Mpps；
4、▲支持802.3at/afPoE供电标准，整机PoE最大输出功率370W；
	2
	台
	1585
	3170
	

	3
	密集型AP
	1、▲室内高密三频吸顶AP，整机最高无线速率5400M，支持本地DC供电和PoE供电；
2、▲1个10/100/1000M自适应电口，1个2.5GE电口；
3、推荐接入用户数（最佳/最大）200/512人；
4、▲支持802.11a/b/g/n/ac/ax；支持2.4G/5.2G/5.8G三频通信；
5、支持特有天线信号调优算法，提升AP信号穿墙覆盖能力；
6、支持信道自动选择，自动速率选择；
7、支持云平台管理；
	1
	台
	2112
	2112
	

	4
	普通AP
	1、▲室内双频吸顶AP，无线速率1800M，支持本地DC供电和PoE供电；
2、▲2个10/100/1000M自适应电口；
3、支持上下行MU-MIMO，推荐接入用户数（最佳/最大）80/256人；
4、▲支持802.11a/b/g/n/ac/ax（WIFI-6）；支持2.4G/5G双频通信；
5、SSID+VLAN+业务绑定，保障信息安全；
6、支持云平台管理；
	19
	台
	506
	9614
	

	5
	综合布线及施工调试服务
	综合布线及施工调试服务（含网线、辅材及开通调测等）；
	1
	项
	20500
	20500
	

	
	小计
	
	
	
	
	38476
	

	二、国知I系统

	1
	路由器
	1、▲千兆POE+以太网口≥24个，固化WAN口≥3个；
2、▲网络设备出口带宽≥800Mbps，网络设备承载在线终端数≥800个，支持管理AP数量≥200个；
3、支持802.11a/b/g/n/ac/ax等协议；
4、支持批量创建不少于1000个终端认证授权，支持批量导入账号及描述信息，支持首次登录后强制修改密码等方便账号管理运维的功能。
	1
	台
	5052
	5052
	

	2
	下一代防火墙
	1、▲网络层吞吐量≥2Gbps，应用层吞吐量≥900Mbps，并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥3万；
2、▲产品采用“高性能多核并行架构”，配置不少于6个千兆电口，2个千兆光口SFP；配置适配器电源，规格桌面型；
3、▲产品采用国产化处理器和国产化操作系统；
4、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式；
5、产品支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源；
6、产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式；
7、产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等；
8、产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制；
9、产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过120万种，可识别主机的异常外联行为；
10、产品内置超过16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则；
11、▲产品支持4500种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护；
12、当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网；
13、▲产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理；
14、产品支持与终端安全软件联动管理，在防火墙产品完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理，支持检测到某主机有僵木蠕毒的C2通信时，手动或自动化将恶意域名信息下发到终端安全软件做C2通信的封锁遏制，支持管理员下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离；
15、提供产品质保和软件升级应不少于3年；
	1
	台
	12616
	12616
	

	3
	核心交换机
	1、▲设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps；
2、▲千兆POE电口≥24个，1G SFP光口≥4个；
3、支持IEEE802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W；
4、支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；
5、支持通过网管中心平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭；
	1
	台
	3960
	3960
	

	4
	24口POE交换机
	1、▲设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps；
2、▲千兆POE电口≥24个，1G/2.5G SFP光口≥4个；
3、支持IEEE802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W；
4、支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；；
5、支持通过网管中心平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭；
	1
	台
	6900
	6900
	

	5
	零信任综合网关
	1、▲SSL加密流量≥300Mbps，SSL并发用户数≥600个；配置≥100个用户接入授权；
2、▲产品配置不少于6个千兆电口，4个千兆光口SFP+；提供≥128G SSD；1U机箱；
3、▲产品采用国产化处理器和国产化操作系统；
4、▲支持配置点击工作台的业务应用即可直接拉起对应的CS程序进行访问，包括但不限于浏览器、远程桌面或其他指定程序，支持Windows、macOS、统信UOS、麒麟kylin、中科方德、Ubuntu等主流操作系统；针对Windows系统，还应支持拉起CS应用时携带启动参数，自动访问管理员设定的地址；
5、为提升在弱网环境下访问体验，应支持优化TCP协议，增强隧道抗丢包、抗抖动特性，实现弱网环境的访问加速；
6、▲当客户端通过CDN加速等代理方式接入访问业务系统时，支持获取CDN加速前的访问IP，并在日志中记录此IP为客户端IP；
7、支持对接企业微信、阿里钉钉、飞书等结合实现扫码认证，支持企业微信、钉钉、飞书工作台H5应用免登接入，支持零信任移动端APP拉起企微、钉钉授权登录；
8、▲在当前业务系统已经有第三方统一身份认证系统的场景下，零信任系统支持通过票据共享的方式跟统一身份认证系统进行单点登录对接，以间接实现业务系统的单点登录对接。为了适应多种身份认证系统获取票据的方式，票据共享应至少支持反向OAuth对接及票据注入等模式，不改变用户原有访问习惯；
9、为了最大程度缩小网络、业务暴露面，平台需提供单包授权能力（SPA），支持UDP+TCP组合的单包授权技术，未授权用户无法连接零信任设备，无法扫描到服务端口，不会出现敲门放大漏洞；
10、▲为方便管理员统筹查看管理零信任系统的整体运行状态，支持对设备自身的安全状态和策略配置进行巡检，对设备的整体状态进行打分，统计所有检查的正常项、异常项和告警项，并输出巡检报告；
11、支持终端环境诊断排查，可针对客户端接入失败、业务地址访问失败、客户端服务异常、工作空间启动失败进行诊断，便于员工自行排查修复终端问题，减少IT运维人员工作；
12、提供产品质保和软件升级应不少于3年；
	1
	台
	56440
	56440
	

	6
	光模块
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	4
	个
	250
	1000
	

	7
	施工及调测服务
	设备施工及调测服务（含网线及辅材）
	1
	项
	4000
	4000
	

	
	小计
	
	
	
	
	89968
	

	三、互联网系统

	1
	光纤网络接入服务
	50M光纤网络接入服务（固定IP），服务1年
	1
	条
	12000
	12000
	

	2
	下一代防火墙
	1、▲网络层吞吐量≥4Gbps，应用层吞吐量≥2Gbps，并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥4.5万；
2、▲产品采用“高性能多核并行架构”，配置不少于6个千兆电口；
3、▲产品采用国产化处理器和国产化操作系统；
4、产品支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式；
5、产品支持虚拟防火墙功能，支持虚拟防火墙的创建和删除，具备独立的接口、会话管理、应用控制策略、NAT等资源；
6、产品支持链路连通性检查功能，支持基于3种以上协议对链路连通性进行探测，探测协议至少包括DNS解析、ARP探测、PING和BFD等方式；
7、产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等；
8、产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制；
9、产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过120万种，可识别主机的异常外联行为；
10、产品内置超过16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则；
11、当主机故障时，双机切换时不丢包，并可实现双机部署下升级不断网；
12、▲产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理；
13、▲产品支持扩展独立的勒索病毒防护模块，非普通防病毒功能，支持对特定的业务进行勒索风险自动化评估，并依据评估结果自动生成防护策略；
14、▲产品支持扩展云威胁情报网关技术，实现对威胁流量就近进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全；
15、▲产品支持扩展云端未知威胁主动探测技术，实现5min内未知威胁情报全网设备下发；
16、产品支持与终端安全软件联动管理，在防火墙产品完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理，支持检测到某主机有僵木蠕毒的C2通信时，手动或自动化将恶意域名信息下发到终端安全软件做C2通信的封锁遏制，支持管理员下发一键隔离指令，对终端恶意文件进行隔离；
17、提供产品质保和软件升级应不少于3年；
	1
	台
	26885
	26885
	

	3
	核心交换机
	1、▲配置≥12个千兆电口、≥12个10G SFP+光口；满配2个万兆多模光模块；
2、▲交换容量≥2.4Tbps/24Tbps，包转发率≥780Mpps/1080Mpps；
3、支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换；
4、支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换；
5、支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；
	1
	台
	15840
	15840
	

	4
	24口POE交换机
	1、▲设备的交换容量≥670Gbps，包转发率≥120Mpps；
2、▲千兆POE电口≥24个，1G/2.5G SFP光口≥4个；
3、支持IEEE802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W；
4、支持通过在网管中心平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息；；
5、支持通过网管中心平台图形化操作对交换机端口状态的开启与关闭；
	2
	台
	6900
	13800
	

	5
	全网行为管理
	1、▲网络层吞吐量≥2Gbps，应用层吞吐量≥150Mbps，带宽性能≥100Mbps，用户数≥500，新建连接数≥1000，并发连接数≥5万，终端准入用户数≥100；
2、▲产品配置不少于6个千兆电口；提供≥128G SSD；1U机箱；
3、▲产品采用国产化处理器和国产化操作系统；
4、支持路由模式、单臂模式、网桥模式、旁路模式；支持多主模式，允许两台及两台以上设备同时做主机的部署模式；
5、支持权限策略故障排查，支持针对上网权限策略进行检测分析，查看各个应用是否匹配相关策略；
6、支持通过抑制P2P的下行丢包，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题；
7、设备内置应用识别规则库，支持超过9000种以上应用规则数、支持超过6000种以上的应用；支持根据标签选择应用，并支持给每个应用自定义标签；支持根据标签选择一类应用做控制；
8、支持记录全部或者指定类别URL、网页标题、网页内容等信息，支持网页内容审计后的网页快照功能；
9、▲支持SSL中间人解密和客户端解密，客户端会自动推送根证书安装，确保数据传输的透明性与安全性；
10、▲自动发现网络里面的终端，并获取IP、Mac、厂商、操作系统等信息，设备必须支持PC、移动设备、哑终端、专用设备的发现和型号识别：至少支持Windows、Linux、MAC、瘦客户机等PC；至少支持手机、平板等移动设备；至少支持服务器、交换机、无线控制器等网络设备；至少支持打印机、投影仪、电视、摄像头、门禁系统等哑终端；支持自定义终端类型；
11、支持IP/MAC绑定认证，支持通过SNMP服务器跨三层获取MAC地址；
12、支持通过钉钉、企业微信、口袋助理等第三方协同办公软件进行授权认证；
13、支持Windows终端安全检查，包括：杀软检查、操作系统检查、进程检查，对不满足检查要求的终端可弹窗提示、禁止上网、违规修复；
14、支持Windows终端外联行为检查，包括：拨号行为、双网卡行为、有无线网卡行为、连接非法WIFI、4G网卡、使用非法网关、连接外网、自定义外联行为，对不满足检查要求的终端强制断网，并弹窗提示用户；
15、▲支持Windows桌面水印，支持设置水印的内容、透明度、密度，水印效果预览，离线时继续生效；
16、▲支持与同品牌防火墙系统实现认证联动，可以转发用户认证信息到防火墙，实现单点登录；
17、▲支持与同品牌终端安全检测与响应产品实现联动，当检测到终端未安装对应产品时，禁止上网并提示需要安装终端安全检测与响应软件；
18、提供产品质保和软件升级应不少于3年；
	1
	台
	30720
	30720
	

	6
	统一端点安全管理服务
	一、PC端
1、▲产品支持纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件；本次提供PC客户端安全防护软件不少于100套；
2、单一管理控制中心可统一管理分别部署在WindowsPC、Windows服务器、Linux服务器以及国产化服务器的客户端软件；
3、▲提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的恶意文件数量、已拦截可疑行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数；
4、支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析；
5、▲支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴；
6、支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户；
7、支持全网视角的终端资产统一清点，便于帮助管理员快速发现风险面。清点信息包括操作系统、应用软件、监听端口和终端账户，其中操作系统和监听端口支持从资产和终端两个视角进行统计和展示；
8、▲基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御；
9、一键式操作对指定Windows终端/终端组进行合规性检查，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、剩余信息保护、入侵防范、恶意代码防范，对不合规的检查项提供设置建议，并可视化展示终端的基线合规检查结果；
10、提供软件升级应不少于3年；
二、服务器端
1、▲产品支持纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件；本次提供服务器端安全防护软件不少于5套；
2、单一管理控制中心可统一管理分别部署在Windows PC、Windows服务器、Linux服务器以及国产化服务器的客户端软件；
3、▲提供勒索病毒整体防护体系入口，直观展示最近七天勒索病毒防护效果，包括已处置的恶意文件数量、已拦截可疑行为次数、已阻止的未知进程操作次数、已阻止的暴力破解攻击次数；
4、支持跳转链接至云端威胁情报中心，针对已发生的威胁提供详细的分析结果，包含威胁分析、网络行为、静态分析、分析环境和影响分析；
5、▲支持客户端的错峰升级，可根据实际情况控制客户端同时升级的最大数量，避免大量终端程序同时更新造成网络拥堵或I/O风暴；
6、支持对系统账号信息进行梳理，了解账号权限分布概况以及风险账号分布情况，可按照隐藏账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、夜间登录、多IP登录进行账号分类查看，支持统计最近一年未修改密码的账户；
7、支持windows服务器RDP远程登录保护，可开启RDP远程登录二次认证，以防止黑客对服务器的入侵；
8、支持Linux服务器SSH远程登录保护，可开启SSH远程登录二次认证，以防止黑客利用弱密码脆弱性对服务器的入侵；支持设置验证码验证或自定义密码验证，支持设置登录认证提示、生效时间段和免二次认证白名单；
9、▲基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御；
10、支持对Windows服务器的漏洞情况进行扫描，并查看漏洞具体情况及补丁号，并显示具体修复情况；
11、▲支持不同攻击阶段的主要攻击手法检测，对包括但不仅限于以下攻击手法精准检测，执行、持久化、权限提升、防御逃逸、凭证窃取、横向移动等攻击手法检测记录。显示事件详情，展示攻击手法对应的高危操作和威胁实体；
12、提供软件升级应不少于3年；
	1
	套
	15200
	15200
	

	7
	光模块
	光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	10
	个
	250
	2500
	

	8
	施工及调测服务
	设备施工及调测服务（含网线及辅材）
	1
	项
	4000
	4000
	

	
	小计
	
	
	
	
	120945
	

	四、机房安装
	
	
	

	1
	防静电地板安装 
 
 

	600*600*35mm瓷面无边防静电地板，安装标高400mm,含横梁、支架等安装附件
	34 
 
 
 

	m2
	440
	14960
	

	2
	踢脚线
	100*20mm不锈钢
	24
	m
	55
	1320
	

	3
	地板收边压条
	40*4mm角钢
	34
	m
	112 
	3808
	

	4
	地面防尘防静电
	防静电漆涂刷，3遍（1底2面）
	34
	m2
	112
	3808
	

	5
	地面保温
	B1级阻燃，橡塑保温板，厚度20mm+1mm铝板覆盖
	34
	m2
	102
	3468
	

	6
	台阶
	4#角铁支架，表面贴抗静电地板，不锈钢包边，步宽300mm
	1
	处
	1265
	1265
	

	7
	铜排
	30*3mm
	12
	m
	171
	2052
	

	8
	微孔铝合金吊顶 
 

	铝合金材质，白色，600*600*0.8mm，含铝合金收边条
	34
	m2
	120
	4080
	

	9
	轻钢龙骨
	50系列主龙骨，V型辅龙骨，含M8丝杆
	34 
 

	m2
	67 
	2278
	

	10
	顶面防尘抗静电涂料
	顶面清理抹平，防尘抗静电漆涂刷，3遍（1底2面）
	34 
 

	m2
	67
	2278
	

	11
	双开钢质防火门
	钢制甲级防火门，尺寸：1500*2200mm，含门锁、闭门器等五金配件
	1
	樘
	7150 
	7150
	

	12
	地板吸盘
	单盘，最大吸力≥50KG
	1
	只
	112
	112
	

	13
	空调排水、防水设施
	挡水坝100（宽）*100（高）mm，排水管PPR50，空调取水管PPR25
	1
	套
	1793 
	1793
	

	14
	设备底座
	机柜、列头柜、ODF等设备底座，8#槽钢制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定
	4
	套
	968
	3872
	

	15
	精密空调室外机底座
	8#槽钢、5#角铁制作，刷防锈漆，具体尺寸按现场实际情况确定,含室外机底座
	1
	套
	1265
	1265
	

	16
	原设备拆除
	原机房吊顶拆除等
	1
	项
	7270
	7270
	

	17
	室外机吊装
	1台空调室外机吊装至3楼楼顶
	1
	项
	3729
	3729
	

	18
	设备柜
	42U金盾设备柜
	3
	个
	3586
	10758
	

	19
	安装辅材 
 

	装修配套辅材
	1
	项
	4477
	4477
	

	20
	综合施工及调测费
	施工及安装调试
	1
	项
	23800
	23800
	

	
	小计
	
	
	
	
	103543
	

	五、机房供配电系统

	1
	市电输入柜-ATS
	输入：300A/ATS
输出：≥185A/3P*2（UPS主机）+63A/3P*3（空调+大屏）+32A/P*2（监控室）；智能电表，主路监控，配套防雷器，RS485动环通讯接口；施耐德、ABB或西门子元器件，柜体定制，含ATS开关
	1
	台
	3927
	3927
	

	2 
 


	精密列头柜 

	一体化配电柜                                                
输入回路：125A/3P 
输出回路：32A/1P*25                                                      
C或D级防雷
配电主、支路监控，7寸触摸屏或主路监控带多功能数显表可选，高度尺寸与模块化机柜匹配 
 

	1
	台
	6820
	6820
	

	3
	市电总柜输入电缆
	WDZAN-YJY.3x70+2x25
	20
	m
	611 
	12220
	

	4
	精密列头柜输入电缆
	WDZA-YJY.3x25+2x16
	20
	m
	249
	4980
	

	5 
 

	精密空调输入电缆 
 

	WDZA-YJY-YJY.5*10
	20
	m
	91
	1820
	

	6
	市电维修插座电缆
	ZR-BV-2*2.5+PE2.5
	30
	m
	17
	510
	

	7
	照明电缆
	ZR-BV-2*2.5+PE2.5
	50
	m
	17
	850
	

	8
	其他电缆
	ZR-YJV.3*2.5
	100
	m
	16
	1600
	

	9
	电缆保护套
	PVC 25
	200
	m
	29
	5800
	

	10
	单相插座安装
	5孔，86*86，20A
	2
	套
	67
	134
	

	16
	照明开关
	双联翘板开关
	1
	套
	67
	67
	

	11
	嵌入式LED灯600*600
	600*600mm，40W，电子整流器，自带蓄电池提供2小时以上用电
	4
	套
	220
	880
	

	12
	应急疏散指示灯(消-许可)
	单面 无方向335*145mm，高亮绿色发光安全标志灯，自带蓄电池提供2小时以上用电
	2
	套
	143 
	286
	

	13
	综合施工及调测费
	施工及安装调试
	1
	项
	17423 
	17423
	

	
	小计
	
	
	
	
	57317
	

	六、机房防雷接地系统

	1
	接地线
	BVR-1×25mm² 黄绿软线
	38
	米
	53
	2014
	

	2
	接地排
	30*3mm接地排
	25
	米
	257
	6425
	

	3
	绝缘子
	两端螺纹：M10 外螺纹
绝缘柱长度：50mm（国标常用），可选 35/60/80mm
绝缘子外径：Φ25mm
最小破坏拉力：≥12kN
推荐安装扭矩：12～16 N・m
结构：双头螺杆（镀锌 / 不锈钢 304）+ 中间绝缘本体
	26
	套
	33
	858
	

	4
	机房防雷接地系统
	三相电源第二级防雷保护系统、整体地网焊接及制作、工程辅材
	1
	项
	14140
	14140
	

	5
	综合施工及调测费
	施工及安装调试
	1
	项
	3500
	3500
	

	
	小计
	
	
	
	
	26937
	

	七、消防系统

	1
	柜式七氟丙烷灭火装置
	GQQ120/2.6；灭火剂充装量为70L,装置设计工作压力2.6MP，喷射时间≤10s，工作电源AC220V 50Hz，DC24V，气体储存环境温度-10℃～50℃
	2
	套
	6340
	12680
	

	2
	七氟丙烷药剂
	HFC-227ea
	100
	KG
	72
	7200
	

	3
	泄压阀
	泄压装置是保护围护结构完整性而设置的，在实施气体喷放时，泄压口能够随着室内气压的增大而自动开启，当压力减小或喷放结束后，能够自动关闭。泄压口的材质为钢制，并经防腐处理，不会因长时间使用而产生锈蚀。
	1
	个
	726 
	726
	

	4
	点型光电感烟火灾探测器
	内置微处理器，探测器对自身采集到的数据进行存储、分析和判断，具有自诊断功能；污染自动补偿。根据自身的污染程度进行零位漂移，最大程度减少误报；
	4
	只
	209 
	836
	

	5
	点型感温火灾探测器
	内置微处理器。探测器对自身采集到的数据进行存储和判断，并具有自诊断功能；探测器为A2类感温探测器，同时兼具有S和R功能；
	4
	只
	209
	836
	

	6
	气体灭火控制器
	壁挂式报警控制器，液晶汉显，气体一体机,可以连接200个总线设备，具有在线或离线编程、注释功能在配接通讯接口后可以进行联网；
	1
	台
	10108 
	10108
	

	7
	紧急启停/按钮
	二总线，无极性，采用DC24V电源，内置微处理器CPU；常安装在气体灭火保护区门外，用于现场紧急启动、停止气体灭火控制设备。需要紧急启动时，按下玻璃片，此时红灯亮，实现气体灭火操作。
	1
	只
	220 
	220
	

	8
	火灾声光报警器
	二总线，无极性，采用DC24V电源，内置微处理器CPU；常安装在气体灭火保护区内外，用于声、光警告信号，火状态DC24～28V，≤50mA，>90dB
	3
	只
	220
	660
	

	9
	放气指示灯
	二总线，无极性，采用电源DC24～28V，内置微处理器CPU；电子闪烁。常安装在气体灭火保护区门外，用于显示气体灭火状态。
	1
	只
	220 
	220
	

	10
	断电输入/输出模块
	二总线，无极性，内置微处理器CPU； 采用SMT表面贴装工艺；电子编码方式。可通过专用电子编码器编址。
	2
	只
	425
	850
	

	11
	输入输出模块
	二总线，无极性，采用DC24V电源，内置微处理器CPU； 采用SMT表面贴装工艺；电子编码方式。可通过专用电子编码器编址。
	2
	只
	660
	1320
	

	12
	综合施工及调测费
	施工及安装调试（含配套线缆管材）
	1
	项
	9800 
	9800
	

	
	小计
	
	
	
	
	45456
	

	八、多媒体审理庭建设（不含审理操作系统） 
 
 
 
 


	1
	网络硬盘录像机
	1、▲支持≥16路网络视频接入，网络性能：≥448Mbps接入、≥448Mbps储存、≥448Mbps转发。
2、支持≥16路4MP@25fps解码；支持16路视频回放。
3、支持32MP以内分辨率的IPC接入，支持通过GB/T 28118、SDK、ONVIF、RTSP等方式接入。
4、支持前智能事件上报至设备，包括人脸检测、人脸识别、视频结构化、周界防范、智能动检、通用行为分析、立体行为分析、工装检测、人像检测、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、车辆密度、精准检索、物品监控、电瓶车入梯、高空抛物检测等。
5、支持≥4路后智能人脸检测比对，或≥4路后智能视频结构化，或≥4路后智能精准检索， 或≥8路后智能周界防范，或≥16路后智能智能动检。
6、可创建≥20个人脸库，人脸图片总数≥3万。
7、支持文搜功能，可通过文字语义描述快速检索目标对象或内容；支持对人体、车、非机动车、物品、动物、基础事件、设备功能进行检索，支持秒级查看文搜检索的结果，并可基于结果对目标进行图搜的二次精准检索。
8、设备智能文搜应用模块可同时支持软键盘和硬键盘的文本输入，输入法支持连词和联想输入。
9、支持文本布控功能，可通过文字语义描述，布控目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件进行检测并报警；触发报警可联动录像、抓图、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录。
10、≥2个内置SATA接口，单盘最大容量支持26T。
11、▲≥4路报警输入、≥2路报警输出、≥1个USB 2.0接口、≥1个USB 3.0接口、≥1个千兆以太网口、≥1路VGA输出口、≥1路HDMI输出口；HDMI和VGA异源输出，HDMI为辅屏时支持8K显示。
12、支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265。
13、支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、 RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF网络协议。
14、支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，DVD刻录备份方式。
15、支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放。
16、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像。
17、支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储。
18、支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储。
19、支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR与网络摄像机之间进行语音对讲。
20、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR。
21、支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作。
22、支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上。
23、支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式。
24、支持预览通道拖动保存、自定义布局。
25、支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储。
26、支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人、车目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示。
27、提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上；支持主动注册客户端功能，设备可以以主动注册方式添加到平台。
28、支持16路摘要精准精索。
29、支持智能事件万能透传功能，用户可自定义添加前端事件码，当前端触发事件，NVR将记录事件日志并实时透传至上级平台。
30、支持ANPR相机、道闸一体机等车牌识别设备，实现手动开闸，白名单自动放行，车辆信息查询等功能，支持≥9路。
	1
	个
	3520
	3520
	

	2
	6T监控硬盘
	单盘容量：6TB；缓存：256MB；转速：5400RPM；硬盘接口：SATA。
	2
	块
	2530
	5060
	

	3
	电源时序器
	1、标准机箱设计，1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。
2、三芯电源输入缆线，带负载总电流可达50A。
3、配置1只安全空气开关及1个时序开启/关闭按键开关，保障设备安全的同时，又便于操控。
4、面板开关设计符合设备安全要求，顺序开启时序通道，逆序关闭时序通道。
5、带8个LED指示灯显示，实时查看每个通道的工作状态。
6、带2寸高清液晶显示屏，实时显示电压、电流、时间、操作菜单等信息。
7、支持自定义定时开关控制编辑，支持修改时间，可设置定时程序，实现无人值守，并且可编辑任意通道的开启或关闭。
8、内含CPU控制芯片，可自定义顺序开机和逆序关机，并且可根据使用场所不同，自定议设置开关机间隔时间（0-9秒）。
9、采用一键飞梭旋钮操作，配合四个功能键，易于操控。
10、两种工作模式，中控模式和编程模式，根据使用场所不同自由切换。
11、后面板带8路多功能标准插座输出。
12、前面板配1路直通220V电源座，2路USB DC-5V座，1A直流供电接口，用于调试照明或手机/平板充电。
13、带RJ45网口，配合系统软件或控制主机，通过TCP/IP协议远程开关机控制，可控制单路或多路电源开启/关闭。
14、带232和485智能化控制接口，具有标准串口控制功能，可连接中控系统。
15、带短路信号输入输出接口，可接入短路信号进行开关机控制，同时可级联至下一台设备。
16、支持一键恢复出厂参数设置，便于管理。
	1
	台
	1585
	1585
	

	4
	摄像头
	1、▲采用≥1/2.7英寸CMOS图像传感器，主码流可输出3840×2160@25fps。
2、采用电动变焦镜头，焦距范围满足：2.7-12mm。
3、内置≥1个暖光灯和≥2个红外补光灯，红外监控距离≥50米，暖光监控距离≥20米。
4、支持人脸检测，支持人脸抓图增强、人脸曝光，支持人脸属性提取，支持按照GA/T 1400协议标准上报图片与结构化数据。
5、支持车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别，支持按照GA/T 1400协议标准上报图片与结构化数据。
6、启用绊线入侵或区域入侵检测时，支持针对人、机动车、动物3类有效目标进行检测,并触发报警和设置事件联动。
7、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁
8、支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制。
9、环境照度不高于0.51x，开启超感光功能后,可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度。
10、支持定时语音播报，可添加≥10个不同语音文件,可设置时间优先、次数优先,播放间隔可设置,支持针对不同语音单独配置播放时间计划。
11、▲支持报警2进2出，音频1进1出，485，支持≥1TB Micro SD卡，内置双麦克和扬声器。
12、支持通过RS-485接口接入温湿度传感器和电量传感器，可对传感器的超限数据进行报警联动。
13、供电方式：DC12V/PoE，支持电源热备份，支持12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA。
14、▲防护等级：IP67，IK10。
	5
	台
	1568
	7840
	

	5
	一拖四无线双振膜会议话筒
	1、采用EEPROM芯片及数字会议技术，实现数字化信号传输与处理.
2、采用UHF四通道多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定。
3、无线充电过充中具备温度、过压、磁场、短路、过充、过流等自动保护功能。
4、采用610-695MHz频段，具备240个频点可调，方便多套使用，避开各类干扰。
5、主机采用拨轮式操控，搭载2.0"高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息。
6、话筒采用2.0"高亮度LCD显示屏，可动态显示单元电量、音量、通道、信号等信息。
7、具备发言计时及定时发言功能，支持发言时间动态显示。
8、系统具备自动搜索选择频率及ACT（自动频道追锁）功能。
9、采用铝合金方柱形高品质话筒杆，内置2×14毫米高保真镀金电容式拾音头。
10、非贴网式，采用全包围钢网一体成型拾音设计，搭载直径0.4mm高密度声干涉孔可精准控制拾音。
11、高灵敏度设计，内置自动增益AGC功能，有效拾音距离可达60-100cm。
12、高保真无损音频传输技术，48KHz音频采样频率，拾音灵敏、语音清晰，频率响应可达20Hz-20KHz。
13、具备频道锁定功能，在锁定状态下可避免非正常操作改变当前各种已设定的参数，防止误操作。
14、具备四路独立卡侬输出及一路6.35mm混合输出，可调节混合输出幅度，支持会议全程音频独立录音保存。
15、无线会议单元具备独立电源开关按钮，有效防止漏电现象，符合人性化设计。
16、低功耗设计，内置3200mA/H充电电池，具备电量动态显示和低电提醒功能，支持15小时连续待机使用。
17、采用静电隔离技术设计，可以避免产生静电。
18、具备超强抗干扰能力，能有效隔离手机、无线电波、蓝牙、WiFi等信号干扰。
19、话筒具备1个TYPE-C接口，可用于充电或免拆设备升级程序及维护。
20、咪芯方式：2×14毫米高保真镀金咪芯。
21、指向特性：心形指向性驻极体。
22、显示屏：2.0"LCD显示屏。
23、频段范围：610-695MHz，频率响应：20Hz-20KHz。
24、灵敏度：-35dB±2dB。
25、最大承受声压：136dB(1%T.H.D.1kHz，0dB SPL=2x10Pa)。
26、信噪比：&gt;92dB。
27、动态范围：&gt;98dB。
28、等效噪声：18dB，A计权。
29、电池容量：3200mA。
	2
	台
	2180
	4360
	

	6
	数字音频处理器
	1、可视化反馈啸叫显示功能，有效抑制更多啸叫点的形成。
2、内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码。
3、全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能。
4、内置双DSP芯片工作，使系统更加稳定可靠。
5、支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制。
6、4路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口。
7、4路平衡式输出，采用凤凰插接口。
8、面板上支持多种音频格式的立体声播放，可扩展USB多媒体存储录制功能
9、内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）、噪声消除（ANC）等主要算法。
10、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡。
11、输出每通道：31段图示均衡及8段全参量均衡切换选择、延时器、分频器、限幅器。
12、内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能。
13、具有多种专业音频处理模块，包括但不限于5段全参量均衡器、31段图示均衡器、高精准的压缩及限幅器、高灵敏的扩展及自动增益、分频器、自动混音器、延时器、矩阵混音器、分量矩阵调节器、噪声门限、静音模块、信号发生器和信号指示电平表等。
14、RS-485双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-485设备，或接收第三方RS-485控制。
15、每个输入提供 + 48 VDC10 mA幻象电源。
16、可通过USB、WiFi、TCP/IP接口和控制设备连接。
17、支持8路逻辑输入/输出，4路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的GPIO控制接口。
18、输入阻抗：平衡20KΩ，非平衡10KΩ。
19、输出阻抗：平衡100Ω，非平衡50Ω。
20、输入共模拟制比：≥78dB(1KHz)。
21、输出动态范围：112dBu。
22、频率相应：20Hz-20KHz(±0.5dB)。
23、信噪比：&gt;90dB@1KHz 0dBu。
24、失真度：﹤0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz
25、信道分离度：&gt;100dB（1KHz）。
26、电源:AC110V/220V 50/60Hz，功耗：≤45W。
	1
	台
	3050
	3050
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	十二路调音台
	1、输入方式：8路话筒卡侬母，4路线路莲花。
2、输出方式：主声道双声道平衡，6.35插座，SUB 双声道6.35插座。
3、单声道输入配备高品质话筒放大器。
4、每通道有高、中、低3段参量均衡器。
5、外置式低噪声电源设计。
6、备有录音输入输出功能。
7、功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响。
8、最大输出电平:19dBm(1KHz,THD=0.5%)。
9、剩余噪声：-75dB。
10、信噪比：71dB。
11、等效噪声源输入电动势：-12dBm。
12、耳机输出功率：40mw(1KHz,THD=0.5%,200Ω)。
13、均衡：低频：80Hz±15dB；中频：2.5KHz±15dB；高频：12KHz±15dB。
14、增益控制：单声道：-55dB～0 dB，立体声：-10dB～0dB。
15、频率响应：20Hz～20KHz（+1dB,-3dB)。
16、总谐波失真+噪声：≤0.05%（1KHz，0.775V）。
17、输入电压：AC220V-240V/50Hz-60Hz；额定功率：35W。
18、开关、指示：船型开关、面板电源指示灯，监听电平指示。
	1
	台
	2420
	2420
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	数字反馈抑制器
	1、采用免调试全自动开启抑制啸叫功能。
2、数字全自动扫描啸叫点，共设24个自动抑制啸叫点。
3、内置噪声门，可自动过滤会议系统的噪声。
4、信噪比≥105dB(A)，动态范围≥103dB。
5、具备2路XLR母座和2路TRS多功能输入通道。
6、具备2路XLR母座和2路TRS多功能输出通道。
	1
	台
	1475
	1475
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	二通道300W功率放大器
	1、采用AB类拓扑电路技术，拥有高效率的功率转换和精良的电路布局。
2、采用10000UF超大电解电容为功放提供稳定和足够的能量，保证连续的功率输出和高功率密度。
3、前面板精确的音量旋钮控制，并具有故障.削峰.信号和电源指示灯。
4、散热高效，机器内部拥有从前到后的导风系统，风机随机内的温度自动升高而加速排热。
5、立体声和并接的工作模式可选。
6、全面的保护功能：软启动、直流保护、过热和过载保护、防冲击、限幅。
7、▲额定功率：8Ω立体声300W×2，4Ω立体声450W×2。
8、总谐波失真：&lt;0.1%。
9、频率响应：20Hz-20kHz: +/-1dB。
10、信噪比：≥100dB(A计权）。
11、输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.2V/1.4V 四档输入选择。
12、输入阻抗：20KΩ平衡/ 10KΩ非平衡。
13、阻尼系数：≥ 300(1kHz,8Ω)。
14、电压增益：30dB。
15、动态范围：＞90dB。
16、转换速率：35V/us。
17、接地悬浮开关：输入座接地脚接地和悬浮控制。
	1
	台
	2035
	2035
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	全频扬声器
	1、系统类型：8英寸，2分频低频反射式。
2、▲额定功率：120W，最大功率：240W，峰值功率：480W。
3、标称阻抗：8Ω。
4、标称灵敏度（1W@1m）：92dB。
5、最大声压级（Pmax@1m）：113dB@120w(116dB@240w)。
6、频率范围(-10dB)：50Hz-20KHz。
7、频率响应(±3dB)：85Hz-20KH。
8、标称指向性（-6dB）：70°H×100°V。
9、换能器配置：低频驱动器8″×1，高频驱动器1″×1。
10、分频模式：被动式。
	2
	只
	1452
	2904
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	实物展台
	1、解析度≥1000TV线；
2、整机≥22倍放大；
3、镜头输出像素≥800万；
4、支持HDMI和VGA输入输出接口。
	1
	台
	3895
	3895
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	摄像头
	1、▲采用≥1/2.7英寸CMOS图像传感器，主码流可输出3840×2160@25fps。
2、采用电动变焦镜头，焦距范围满足：2.7-12mm。
3、内置≥1个暖光灯和≥2个红外补光灯，红外监控距离≥50米，暖光监控距离≥20米。
4、支持人脸检测，支持人脸抓图增强、人脸曝光，支持人脸属性提取，支持按照GA/T 1400协议标准上报图片与结构化数据。
5、支持车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别，支持按照GA/T 1400协议标准上报图片与结构化数据。
6、启用绊线入侵或区域入侵检测时，支持针对人、机动车、动物3类有效目标进行检测,并触发报警和设置事件联动。
7、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁
8、支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制。
9、环境照度不高于0.51x，开启超感光功能后,可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度。
10、支持定时语音播报，可添加≥10个不同语音文件,可设置时间优先、次数优先,播放间隔可设置,支持针对不同语音单独配置播放时间计划。
11、▲支持报警2进2出，音频1进1出，485，支持≥1TB Micro SD卡，内置双麦克和扬声器。
12、支持通过RS-485接口接入温湿度传感器和电量传感器，可对传感器的超限数据进行报警联动。
13、供电方式：DC12V/PoE，支持电源热备份，支持12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA。
14、▲防护等级：IP67，IK10。
	1
	台
	1567
	1567
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	安装调试及服务
	负责对应设备安装、综合布线施工（含辅材）及调测开通。
	1
	项
	12650
	12650
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	知识产权预审管理系统
	（一）预审案件提交子系统
1、申请主体和代理机构注册：申请主体或代理机构在预审案件提交系统输入企事业单位名称、组织机构代码、联系人姓名、联系人身份证号、联系人手机号等完成注册信息，原则上同一企事业单位名称或组织机构代码只能注册一个账号。
2、备案申请：注册成功的申请主体可以在线提供备案申请，需提供注册地址、单位类型等信息。
3、申请主体和代理机构信息变更：备案成功的申请主体或已注册的代理机构可在线对企事业单位名称、联系人姓名、联系人身份证号、联系人手机号等信息进行变更，并提供变更证明。
4、预审申请：备案成功的申请主体可在线提交预审申请，享受专利申请预审、专利复审及无效请求预审、专利权评价报告快速处理预审等服务。注册成功的代理机构可代理申请主体在线提交预审申请，申请主体可同步查看案件信息和审核状态。
5、通知办理：平台用户登录预审案件提交系统后，可在线阅读知识产权快维中心的各种通知消息，如预审资格审查结论、案件预审结论、备案审核结果、备案取消通知等。
6、信息管理：主要提供申请主体、代理机构进行信息维护、修改密码等功能。
7、下载中心：展示快维中心提供的下载资料。申请主体、代理机构可在下载中心下载相关文件及模板如用户手册、备案申请表、承诺书等。
（二）预审管理子系统
1、注册备案管理
（1）注册审核：注册审核员在后台对新注册的申请主体或代理机构进行审核，申请主体或代理机构在审核通过后正式成为平台用户，可在线进行登录、注销、找回密码、修改密码等操作。
（2）备案审核：备案审核员在后台对新备案申请的申请主体进行初审，并将初审通过的名单上报国家局复核，批准确认后完成备案。
（3）申请主体和代理机构信息变更审核：备案审核员在后台对申请主体和代理机构提交的信息变更申请和变更证明文件进行审核，批准确认后完成信息变更。
（4）黑名单管理：备案审核员可以将存在恶意申请的申请主体加入黑名单；也可以将已经加入黑名单的申请主体解除黑名单。
（5）注销备案：备案审核员可以将完成备案的申请主体注销备案。
（6）导出备案信息：快维中心初步审核通过后，备案审核员将初筛审核通过的备案数据导出，然后线下上报国家知识产权局相关部门，国家知识产权局进行审批。
2、领域管理
（1）领域查询：领域查询功能主要为用户提供对已配置的产业领域及技术领域信息的查询功能。
（2）领域管理：领域管理功能主要是为快维中心提供产业领域及技术领域的配置管理功能。
3、专利申请预审
（1）案件分类：对于成功提交的专利申请，由机器自动给出IPC分类号的小类，以提高产业领域判断的效率，IPC粗分的结果可以由分类员进行审核修改。
（2）资格审查：预审员对拟提交的专利申请进行资格审查。
（3）预审审查：预审员对拟提交的专利申请进行预审审查。
（4）互检：预审员完成预审后，由互检员对预审审查进行互检。
（5）质检：预审审查通过互检后，由质检员对预审审查进行质检。
（6）一致性审查：预审员对已正式向国家局专利局提交的专利申请（已反馈专利申请号）进行审核，如果专利申请材料与快维中心预审材料一致，则审核合格，否则审核不合格。
4、统计查询
（1）主体信息查询：可以查询申请主体的名称、所属行业、主体性质、主体类型和当前状态等。
（2）代理机构信息查询：可以查询代理机构的名称、编码、联系人、注册时间和当前状态等。
（3）备案黑名单查询：可以查询列入黑名单的备案主体名称、列入黑名单时间、列入黑名单原因和所属行业等。
（4）备案信息查询：可以查询备案主体名称、备案申请时间、备案状态和备案结果等。
（5）领域信息查询：可以查询产业领域、技术领域、领域提交时间等。
（6）预审信息查询：可以查询预审申请号、预审申请日、发明名称、专利类型、分类号、案件状态和预审结果等。
（7）主体信息统计：按照年度、季度、月度、周的统计方式，通过备案数量、预审申请、地区分布、备案结论等统计申请主体情况。
（8）代理机构统计：按照年度、季度、月度、周的统计方式，通过注册情况、代理量、地区分布、代理排名统计代理机构情况。
（9）预审案件统计：按照年度、季度、月度、周的统计方式，通过收案量、受理量、预审合格量、授权量等统计预审案件情况。
（10）预审周期统计：按照年度、季度、月度、周的统计方式，通过专利类型、预审结论等统计预审周期。
（11）预审工作统计：按照年度、季度、月度、周的统计方式，统计快维中心预审受理工作量、预审合格工作量、专利授权量等情况。
（12）预审员工作统计：按照年度、季度、月度、周的统计方式，统计快维中心预审员的工作情况。
（13）申请量统计：按照业务类型、统计周期、申请主体名称、统计项（企业、代理机构）统计企业申请量情况。
（14）工作报告：展示快维中心下的所有预审案件的统计信息，通过饼图，柱状图，折线图进行展示总体情况、申请主体专利预审申请及授权情况、代理情况、预审管理平台的相关统计，并可以将统计的信息打印或者导出为word文档。
5、系统管理
（1）组织机构管理：可以配置管理机构名称、联系人、联系电话和备注等信息。
（2）用户管理：可以配置管理用户名、用户姓名、联系方式、所属部门、用户状态和角色等信息。
（3）角色权限管理：可以配置管理角色名称、角色描述和备注等信息。
（4）期限配置：可以配置管理备案修改期限、预审修改期限、注册备案审批期限、预审期限和质检期限等信息。
（5）技术领域人员配置：可以按照IPC分类号或者洛迦诺分类号配置管理技术领域人员。
（6）互检规则：可以配置管理预审员与其对应的互检员。
（7）质检抽检规则：可以按照IPC分类号或者洛迦诺分类号配置管理抽检类型。
（8）限制访问IP配置：可以对快维中心下的访问IP进行配置操作。通过设置访问IP，规定快维中心的相关工作人员只能在限定的IP地址下才能够访问成功，提高快维中心工作的安全和保密性。
（9）流程配置：可以根据快维中心具体的工作流程，合理配置系统业务流程。
（10）预审分配规则：可以根据快维中心自身情况进行相应的预审案件分配规则配置，系统提供多种规则供选择。
（11）日志管理：可以查询登入登出、用户操作和系统接口访问日志，包括操作人员、登录IP、访问菜单项、日志内容和日志时间等。
（12）下载中心管理：可以对预审案件提交中下载中心的文件进行在线管理。
（13）提交量限制：系统可以对备案主体的案件提交量进行限制，并支持多样化的限制方案。
6、智能辅助审查
（1）资格审查智能辅助：主要实现专利申请预审的资格审查智能辅助，提高预审员资格审查效率与质量。
（2）预审审查智能辅助：主要实现专利申请预审的预审审查智能辅助，提高预审员预审审查效率与质量。
▲7、数据上报国家局：主要实现快维中心正式备案企业名单、产业领域、技术领域和统计报表数据，平台自动按照国家局规范要求上传到预审局端系统，满足国家局监管要求。
8、自动分类服务
（1）发明、新型专利申请自动分类：预审平台将发明、新型专利申请文件发送给自动分类系统，自动分类系统返回IPC小类分类号。
（2）外观设计专利申请自动分类：预审平台将外观设计专利申请文件发送给自动分类系统，自动分类系统返回洛迦诺小类分类号。
9、▲非正常申请主体验证：主要实现快维中心在企事业单位备案审核时，与国家局非正常申请主体数据库进行验证，以提高备案审核质量。
10、▲审批流程数据共享：主要实现快维中心预审案件与国家局专利审批流程数据的共享，定期自动导入案件在国家局后续审批及法律状态，降低人工跟踪和录入成本。
11、线上人员培训：每年为快维中心、企业各培训1次。
（三）服务形式
▲供应商应以 SaaS 服务的形式提供相关服务内容，要求预审管理系统安全防护等级达到网络安全等级保护 2.0（三级）及以上。
	1
	年
	150000
	150000
	

	2
	知识产权大数据可视化决策系统
	核心数据展示：
1、集数据呈现、统计剖析与业务监控于一体的综合性业务系统，借助大屏以图表形式集中呈现核心知识产权大数据以及预审数据的统计与分析结果，还可作为专项屏，如快维中心的预审业务、产业分析等。
2、该系统基于对分析指标、图表图形、设计效果及页面交互的合理规划，达成信息的高度整合，从多方位、多角度进行全景式展示分析内容，以实现对业务的深度洞察以及数据对决策的支撑作用。
	1
	年
	100000
	100000
	

	
	小计
	
	
	
	
	250000
	

	十、智能检索系统 
 
 
 
 
 


	1
	HimmPat智能专利检索分析系统
	兼容审查员使用的专利检索字段，审查可通过图片识别进行外观专利检索，指令检索的检索式构建自由度高；对战略性新型产业分类、国民经济分类、“新三样”相关技术专利、专利申请人数据进行加工；中国专利许可、转让、质押以及海关备案信息支持在线翻译、支持聚类分析、引证分析以及同族专利分析，支持自定义专利分析指标和分析模板及智能模板一键生成报告并导出功能。
	2
	个
	8000
	16000
	

	
	小计
	
	
	
	
	16000
	

	十一、门禁系统 
 
 
 
 
 
 
 


	1
	智能门禁一体机
	主处理器：高性能嵌入式处理器；
显示屏：4.3英寸显示屏；
屏幕类型：电容触摸屏；
广告播放：支持图文、视频广告播放；
摄像头：2MP CMOS高清双摄像头；
外壳材料：PC+ABS；
远程验证：支持；
黑白名单设定：支持；
实时监控：支持；
多重认证：支持；
WEB配置：支持；
主动注册：支持；
人脸识别准确率：99.9%；
人脸识别速度：0.2s；
用户容量：20000；
人脸容量：20000；
卡片容量：50000；
密码容量：20000；
存储记录数量：300000；
RS-485接口：1个（和韦根接口复用）；
韦根接口：1个（和485接口复用）；
USB接口：1个USB2.0接口；
网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口；
报警联动：支持；
开门按钮：1路；
门状态检测：1路；
门锁控制：1路；
防反潜：支持；
防拆报警：支持；
胁迫报警：支持；
门超时报警：支持；
非法闯入报警：支持；
非法卡超次报警：支持；
供电方式：DC12V，2A；
产品尺寸：167.4mm×84.4mm×24.0mm（高×宽×厚）；
工作温度：-10℃～+45℃；
安装方式：壁装；落地式支架安装；桌面式支架安装；
读卡类型：IC卡；身份证（序列号）；CPU卡序列号
	3
	个
	1272
	3816
	

	2
	室内门禁专用电源
	外壳材料：Q235钢；
电源输出：DC 12V 3A；
外观颜色：黑色；
供电方式：AC220–260V；
安装方式：明装；
认证：3C；
产品尺寸：160mm×102mm×41mm（长×宽×高）；
工作温度：-20℃～+55℃；
工作湿度：0%～90%RH（无凝结）；
净重：0.32kg；
毛重：0.36kg
	3
	个
	112
	336
	

	3
	闭门器
	最大门宽1150mm最大门重80kg
	3
	个
	145
	435
	

	4
	单头静音锁
	表面工艺：镀镍；
钥头数量：单头；
锁舌长度：22mm；
适用门型：木门\金属门\防火门等；
信号输出：COM/NO/NC
	3
	把
	244
	732
	

	5
	交换机
	二层非管理交换机；
交换容量：10Gbps；包转发率：7.44Mpps；
5个RJ45 10M/100M/1000M；
工作温度：0℃～+45℃；
全金属设计，散热性能好
	1
	个
	112
	112
	

	6
	安装调试及服务
	负责对应设备安装、综合布线施工（含辅材）及调测开通。
	1
	项
	3200
	3200
	

	
	小计
	
	
	
	
	8631
	

	十二、互联网接入及AI检测

	1
	光纤网络接入服务
	1000M光纤网络接入服务，服务期1年。
	1
	条
	1440
	1440
	

	2

	AI检测服务
	1、400万像素枪机摄像头。
2、2Mbps码率，30天云存储。
3、AI算法：工服检测（检测指定区域内人员未穿指定工服则上报）。
4、服务期1年。
	7
	台
	1200
	8400
	

	
	
	1、400万像素枪机摄像头。
2、2Mbps码率，30天云存储。
3、AI算法：人脸识别（将监控画面中的人脸与人脸库比对，黑名单/白名单上报）。
4、服务期1年。
	1
	台
	1200
	1200
	

	
	
	1、400万像素枪机摄像头。
2、2Mbps码率，30天云存储。
3、AI算法：人流统计（统计画面指定区域内人流量）。
4、服务期1年。
	1
	台
	1200
	1200
	

	
	
	1、400万像素球机摄像头。
2、2Mbps码率，30天云存储。
3、AI算法：烟火检测（检测指定区域内出现烟雾/明火则上报）。
4、服务期1年。
	1
	台
	1250
	1250
	

	3
	安装调试及服务
	负责对应设备安装、综合布线施工（含网线及辅材）及调测开通。
	1
	项
	4000
	4000
	

	
	小计
	
	
	
	
	17490
	

	十三、展厅智慧互动系统

	1
	AI数字人系统
	一、单角色AIGC数字人智能交互系统
（一）AIGC生成式数字人
1.1.支持通过生成式AI工具进行生成数字人角色（包含卡通、二次元、写实等风格）
1.2.支持生成数字人角儿动作视频进行上传，包括初始动作、待机动作、思考动作以及回答介绍动作视频上传。
（二）问答库与大模型设置模块
1.1.支持问答库定制，可编辑问答库，条数无限制，问答缓存后交互时间≤3s。
1.2.支持大模型定制化、多并发、敏感词屏蔽、公有云、私有云和本地部署。
1.3.大模型接口开放，支持国内外大模型接入，阿里百炼，deepseek，扣子智能体，讯飞星火，智谱AI，ChatO，文心一言，腾讯元宝等
 1.4.▲支持大模型训练，可上传文本，表格，图片，ppt/pdf，网页链接，公众号等训练方式，一键训练匹配多模板应用。
1.5.支持大模型微调，如回复字数限制，文档相关性，回复相关性
1.6.支持人物角色自主设定，如助理人设，公司前台，导航助手，企业虚拟代言人等
1.7.支持问答交互时显示图片视频内容
（三）交互指令配置模块
 1.1.▲支持主动接待模式，走到机器面前自动识别进行交互无需唤醒数字人
1.2.支持设置唤醒指令，唤醒动作，唤醒话术，待机指令，自动待机时间。
1.3.换装设置，支持设置多套服装模板，通过指令进行服装切换。
1.4.待机文案配置，可支持待机时播报文案，待机播报时显示图片及视频内容，支持对视频内容进行讲解。可编辑多个待机文案组，顺序或随机播放
1.5.动作库设置，支持动作自由编辑，可配置数字人待机，回复，思考，空闲等状态时动作组，动作组支持随机，顺序等播放模式。
 1.6.▲支持实时打断功能，无需打断词，如：数字人回复时可直接问下一个问题，无需说打断词，也可交互
（四）点击交互功能配置
1.1.▲ 可编辑一级二级功能点击交互，自定义功能模板，一级功能下可设置二级功能，匹配问答库，如（一级功能：公司产品。二级功能：所有产品介绍。）可点击进行交互。
1.2.点击交互样式自定义，颜色，位置，一级二级功能图标自由编辑。
1.3.支持功能效果预览。
1.4.▲ 功能配置数量无限制，可编辑多个功能模板
1.5.提示弹幕功能，可编辑提示词，提示用户可提问哪些问题，条数无限制。
（五）音色功能
1.1.▲ 软件提供多种声音模板，男生与女生卡通等音色不低于200个
1.2.支持中英文混合场景，粤语，美式英文等语言。
1.3.支持声音大小，语速，语调编辑。
（六）参数设置
 1.1.▲支持显示比例设置，横屏竖屏，高窄屏等分辨率。
1.2.支持分辨率设置，720p，1080p，2k，4k等分辨率。适配所有硬件大屏。
1.3.语音识别配置，接入阿里，讯飞，腾讯等语音识别接口。
1.4.回复语言可选择，中英文可切换
1.5.可使用普通摄像头麦克风设备，或使用大屏一体机，多模态边缘计算盒。
 1.6.▲使用一体机与边缘计算盒用户可支持定向收音与唇形识别降噪。（效果例如，设备识别到一个人a后，不受其他环境音与人声b影响，精准识别一人a的唇形与声音）
1.7.显示字幕调节，支持交互时字幕显示与影藏
1.8.摄像头区域影藏，可显示摄像头区域，保证人物可站在可交互位置。
1.9.大模型交互实时功能，可开启或关闭大模型实时性问题，如查询天气，日期等。
 2.0.▲可编辑多个模板，每个模板对应不同问答库，不同数字人与场景，大模型知识库等。如（机场，医院，展会，园区，商场等）
二、多模态AI智能降噪边缘计算
采用多模态音频分离算法，可在多人同时说话场景下，数智人自动识别交互对象，锁定交互对象，并自动分离交互对象的音频，供ASR识别，大幅度提高展厅等复杂环境的抗干扰能力;
1、500万像素RGB宽动态摄像头，可对人脸/唇型进行识别，并主动发起唤醒
2、线性4MIC阵列，内置AIhuman 3D引擎复杂厅堂环境降噪算法，及回音消除电路
3、国产瑞芯微RK3588S主控，四核Cortex-A76和四核Cortex-A55，主频最高2.4GHz;
4、AEC后输出16K单声道音频可直接供国内主流第三方ASR识别，提高人机交互准确率;
	1
	套
	61274
	61274
	

	2
	AI模型
	豆包api/DeepSeek-v4 每年接口费
	1
	年
	4620
	4620
	

	3
	配套终端
	55寸触控交互显示终端，高清摄像头、降噪麦克风、自动AI降噪功能，可以去除干扰周围杂音，只识别对面的讲话。
	1
	台
	10560
	10560
	

	4
	安装与配置
	完成系统的部署安装，并根据具体需求进行初步设置
	1
	项
	2640
	2640
	

	
	小计
	
	
	
	
	79094
	

	
	总计
	一+二+三+四+五+六+七+八+九+十+十一+十二+十三
	
	
	
	906218
	



[bookmark: _Toc13965]第四章 评审程序、评审方法和评审标准
一、评审程序和评审方法
1.资格审查
1.1 响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。
（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。
（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。
（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。
1.2 资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。
1.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：
（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；
（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表 ”资格证明文件规定的“必须提供 ”的文件资料的；
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（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表 ”资格证明文件规定的“必须提供 ”的文件资料要求或者无效的；
（5） 同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。
1.4 通过资格审查的合格供应商不足3 家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
2.符合性审查
2.1 由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
2.2 磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
2.3 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
2.4 首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
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（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。
2.5 商务技术报价评审
在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1）商务技术评审
1）提供响应文件正、副本数量不足；
2）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；
3）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；
4）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；
5）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表 ”商务技术文件中 “必须提供 ”或者“委托时必须提供 ”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表 ”商务技术文件中 “必须提供 ”或者“委托时必须提供 ”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。
6）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表 ”规定项数的；
7）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；
8）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；
9）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；
10）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
11）属于“供应商须知正文 ”第 7.5 条情形；
12）技术要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表 ”规定项数；
13）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；
14）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；
15）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
16）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
17）未响应磋商文件实质性要求；
18）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
（2）报价评审
1） 响应文件未提供“供应商须知前附表 ” 报价文件中规定的“竞标报价表 ”；
2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；
3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；
4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的；
7）磋商小组启动异常低价响应审查后，供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
2.6 磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3 家的供应商参加磋商。
2.7 通过符合性审查的合格供应商不足3 家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.磋商程序
3.1 磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。
3.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
3.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。
3.4 供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。
3.5 磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
3.6 采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。
3.7 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
3.8 除本章第 3.7 条情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3 家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
4. 最后报价
4.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第4.3 条外，提交最后报价的供应商不得少于3 家，否则必须重新采购。
4.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。如果供应商的最后报价与首次报价不一致的，不能只报竞标总报价，必须同时提供“竞标报价表”。
4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目 ”和本章第3.7 条情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。
4.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。
4.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。
4.6 最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。
4.7 最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4 条的规定修正。
4.8 修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
4.9 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
4.10.异常低价响应审查
（1）磋商小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：
①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值65%的，即响应报价<全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×65%；
②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价65%的，即响应报价<通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×65%；
③响应报价低于采购项目最高限价65%的，即响应报价＜采购项目最高限价×65%；
④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第 1 项至第4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
4.11 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。
4.12 最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
5.比较与评价
5.1 评审方法：综合评分法。
5.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后， 由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
5.3 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。
5.4 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
5.5 由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3 条情形的，可以推荐2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
5.6 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
二、评审标准
6.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的价格、技术、等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）
	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	







1
	
价格分
	（1）评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正， 以确认修正后的最后报价为准）。
（2）政府采购政策性扣除计算方法
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46 号）和《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采[2024]55 号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对供应商的竞标报价给予  10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（ 1- 4 %）。除上述情况外，评审价=竞标报价。
（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的采购政策。监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。
（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的采购政策。残疾人福利性单位参加采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）本国产品政策性扣除计算方法。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
供应商在其响应文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
（6）本国产品折扣进行计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=竞标报价-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=竞标报价。
（7） 以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分为  10 分。
（8）价格分计算公式：
报价得分=（基准价/评审价） × 10 分

	







10分

	2
	技术分
	评审因素具体内容
	90分

	2.1
	产品性能
	针对技术要求中标记“▲”项的参数，存在不满足响应要求或响应负偏离、漏项的，每一项扣2分，扣至本项分值扣完为止。

	30分

	2.2
	
对项目的理解
	根据供应商提供的响应文件中的对项目的理解进行评审，评审内容包含：
①对项目需求的理解；
②项目总体工作思路；
③本项目所面临的技术重点、难点问题分析；
④针对本项目的合理性建议。
提供有以上各项内容的每项得2分， 内容清晰合理的每项得 1.5分，内容贴合项目实际，有利于项目顺利实施的每项得 1.5分，每项满分5分，共20分。
	





20 分

	
2.3
	

项目实施方案
	一档（5分）：实施方案内容基本齐全。基本能结合项目实际情况对进度管理和质量管理进行分析，且进度管理和质量管理措施有描述；
二档（10 分）：实施方案内容较为全面，包含人员管理、进度管理、质量管理、计划管理、施工组织管理等。能结合项目实际情况进行分析说明，实施方案能融合主要建设内容进行合理分析和科学编排；
三档（15分）：实施方案内容全面，包括人员管理、进度管理、质量管理、计划管理、施工组织管理、协调管理。描述完整详尽，能结合项目实际情况进行分析说明，实施方案能融合主要建设内容进行合理分析和科学编排，且具有直观性、针对性和可操作性；
四档（20分）：实施方案内容全面，包含人员管理、进度管理、质量管理、计划管理、施工组织管理、协调管理、突发事件的应急处理预案，描述完整详尽，能结合项目实际情况进行分析说明，实施方案进度能融合主要建设内容进行合理分析和科学编排，且具有直观性、针对性和可操作性，并提出具体的科学合理的工期和质量保证措施，对影响项目进度和质量的主要风险点和难点进行分析，提出合理化建议及切实可行、具有针对性和具体的解决方案或应对措施。
	





20分

	3
	商务分
	评审因素
	

	
3.1
	
服务方案
	一档（5分）：服务方案承诺描述简单；
二档（10分）：服务承诺方案包含有项目服务维护、故障响应机制、廉洁承诺等，且描述了项目维护和故障响应机制，方案可行；
三档（15分）：服务承诺方案包含有项目服务维护、故障响应机制、廉洁承诺等， 且描述了项目售后维护和故障响应机制，售后服务机构及联系人、技术人员名单等资料详细；
四档（20分）：服务方案包含有项目售后维护、故障响应机制、设备软硬件的质保、廉洁承诺等，且描述了项目服务维护和故障响应机制的方法，售后服务机构及联系人、技术人员名单等资料详细，服务承诺和保障措施考虑周全完整。
	



20

	总分
	
	100分


注：计分方法按四舍五入取至百分位。
7.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。符合本章第4.3 条情形的，可以推荐2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照技术要求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、技术要求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。
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一、资格证明文件格式
1.资格证明文件封面格式：




电 子 响 应 文 件


资  格  证  明  文  件










项目名称：


项目编号：


所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无 ”或者留空）：


供应商名称：








年    月    日
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2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
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供应商直接控股股东信息表


	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称 ”填“无 ”。




法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：         
供应商（电子签章）：                           
年    月    日
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供应商直接管理关系信息表


	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称 ”填“无 ”。





法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：      
供应商（电子签章）：                
年    月    日
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竞标声明

致：（采购人名称）：
	（ 供 应 商 名 称 ）  系 中 华 人 民 共 和 国 合 法 供 应 商 ， 经 营 地址                             。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；
（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
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□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                   邮政编号：      
电话/传真：                         电子邮箱：                          
开户银行：                          账号：                             
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
特此承诺。
注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                
供应商（电子签章）：               
年  月  日
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联合体竞标协议书

	（所有成员单位名称） 自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。
1.       （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同磋商活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。
注：本协议书应附法定代表人身份证明书；有委托代理的，应附权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：


联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：


联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：
……
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中小企业声明函（服务）


本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（电子签章）：

日期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

78

残疾人福利性单位声明函


本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。






单位名称（盖章）：
日  期：






注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

年    月     日















关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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二、报价文件格式
1.报价文件封面格式



电 子 响 应 文 件




报  价  文  件










项目名称：


项目编号：


所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无 ”或者留空）：


供应商名称：







年    月    日
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2.报价文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式
后附）。
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竞  标  报  价  表

  单位：元
	序号
	
标的名称
	
单位
	
数量①
	单价(元)
②
	单项合价
（元）
③＝①×②
	备注

	1
	

	


	[bookmark: _GoBack]


	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币               (￥             )
	

	合同履约期限：
	




注:
1. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
3.如为联合体竞标，“供应商名称 ”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。
4. 如为联合体竞标， 盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。
5.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。


法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                
供应商（电子签章）：               
年  月  日
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三、商务技术文件格式
1.商务技术文件封面格式



电 子 响 应 文 件




商  务  技  术  文  件










项目名称：


项目编号：


所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无 ”或者留空）：


供应商名称：







年    月    日
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2.商务技术文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
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无串通竞标行为的承诺函


一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（电子签章）：
年   月   日

86

法定代表人证明书


供应商名称：                                        
地    址 ：                                           
姓    名 ：                 性     别 ：               
年    龄 ：                 职     务 ：               
身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。






附件：法定代表人有效身份证正反面复印件


供应商（电子签章）：               
	 年      月      日




注： 自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
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授权委托书
（非联合体竞标格式）
（如有委托时）


致：（采购人名称）：
我 （姓名）  系 （供应商名称）  的 (  □法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名）  以我方的名义参加               项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证正反面复印件及委托代理人有效身份证正反面复印件


委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：
委托代理人身份证号码：


供应商（电子签章）：
年    月    日


注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方 ”是指“我单位 ”，自然人竞标时“我方 ”是指“本人 ”。
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授权委托书
（联合体竞标格式）
（如有委托时）




本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证正反面复印件及委托代理人有效身份证正反面复印件牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：
牵头人（电子签章）：
日期：    年   月   日


被授权人（签字或者电子签名）：
日期：    年   月   日


注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方 ”是指“我单位 ”，自然人竞标时“我方 ”是指“本人 ”。

89

商务要求偏离表格式

	序号
	磋商文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	




注：
1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求 ”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明 ”中注明“正偏离 ”、“负偏离 ”或者“无偏离 ”。既不属于“正偏离 ”也不属于“负偏离 ”即为“无偏离 ”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：
日期：   年   月   日
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技术要求偏离表


	序号
	竞争性磋商采购文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	标的名称
	数量
	参数要求
	标的名称
	数量
	响应参数
	

	1
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……

	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……

	

	2
	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……

	……
	…
	1  ……
2  ……
3  ……

	

	...
	
	
	
	
	
	
	




注：
1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求 ”中的技术参数及性能（配置）要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明 ”中注明“正偏离 ”、 “负偏离 ”或者“无偏离 ”。既不属于“正偏离 ”也不属于“负偏离 ”即为“无偏离 ”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：
日期：   年   月   日
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供应商业绩证明材料

业绩证明材料一览表

	
采购人名称
	
项目名称
	
合同金额（万元）
	
采购人联系人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




注：供应商根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：          
供应商名称（电子签章）：                 

年    月    日
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项目实施人员一览表格式


项目实施人员一览表

	


姓名
	


职务
	专业技术资格
（职称）或者职
业资格或者执业
资格证或者其他
证书
	


证书编号
	

参加本单位工作时间
	


劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.供应商应当附本表所列证书的复印件并加盖供应商电子签章。


法定代表人或者委托代理人签字或电子签名：            
供 应商（ 电 子 签 章 ） ：                 
日 期 ：             
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其他文书、文件格式
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                        
地址：                                           邮编：                  
联系人：                      联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                  邮编：                  
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□采购文件   采购文件获取日期：                                    
□采购过程
□成交结果
三、质疑事项具体内容
质疑事项 1：	 
事实依据：	 
法律依据：	 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                  


签字（签章）：                                       公章：
                                       日期：
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说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表 ”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                 
地址：                                           邮编：                  
法定代表人/主要负责人：                                                 
联系电话：                                         
授权代表：                                          联系电话：           
地址：                                                            
邮编：         
被投诉人 1：
地址：                                                            
邮编：         
联系人：                                                 联系电话：      
被投诉人 2：
……
相关供应商：                                                            
地址：                                               邮编：              
联系人：                                             联系电话：          
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                        
采购项目的编号：                                          
采购人名称：	 
代理机构名称：	 
采购文件公告：是/否公告期限：                                           
采购结果公告：是/否公告期限：                                           
三、质疑基本情况
投诉人于       年    月    日，向                                   提出质疑，质疑事项为：
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采购人/代理机构于       年    月    日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：	 事实依据： 	 	
法律依据：                                                             	
投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                   


签字（签章）：                                       公章：


日期：


说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表 ”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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[bookmark: _Toc11343]第六章 合同文本



说明：
1、本合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式之内容。
2、合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与采购文件和成交供应商响应文件有实质性偏离。






























合同文本


采购计划号：                            合同编号：                         
采购人（甲方）：                         供应商（乙方）：                   
项目名称：                              项目编号：                         
签订地点：                              签订时间：                         

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照磋商 文件规定条款和乙方响应文件及其承诺， 甲乙双方签订本合同。
第一条  合同标的
1.供货一览表
	序号
	标的名称
	内容
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）：                元整 (¥                   )


2.合同合计金额包括货物服务价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如采购文件对其另有规定的，从其规定。
第二条  质量保证
乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件和承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。
第三条  权利保证
1．乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产 权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。
2．没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条 包装和运输
1.乙方提供的货物均应按采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包 装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：                        
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                    
第五条 交付和验收
1.交 货 时 间 ：                      
地点：                                             
2.乙方提供不符合采购文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接收。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件 等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐， 否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。
第六条 安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                                        第七条 售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件承诺，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期：                                                
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。
第八条 付款方式和保证金
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金 额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
2.资 金 性 质 ：财 政 资 金 。
3.付款方式：当项目完成并通过采购方验收后，一次性支付100%合同款。成交人将全部项目请款材料递交给采购人后，采购人于10个工作日内将请款材料递交县财政局。该项目资金由县财政部门拨款，如因财政政策的影响，拨款未能及时到位，造成采购人不能如约支付款项的，采购人不构成违约，不得追究采购人责任。
第九条 履约保证金
合同总金额的 2_ %，待质量保证期过后甲方在五个工作日内一次性无息返还给乙方。
第十条 税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条 质量保证及售后服务
1.乙方应按磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、 检验、货款利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在4小时内到达甲方现场处理。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.货物免费保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。
第十二条 违约责任
1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并 承担全部责任。
3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过15天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货 款额5%。
5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。
7.其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
第十三条，调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据磋商文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
第十四条 货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明 书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十五条 不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条 合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条 诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第十八条 合同生效及其它
1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
第十九条 合同的变更、终止与转让
1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。
第二十条 签订本合同依据
1.政府采购磋商文件；
2.乙方提供的响应（或应答）文件；
3.竞标承诺书；
4.成交或成交通知书。
第二十一条 
本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代 理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。
本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起二个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

	甲方：（章）


年   月   日
	乙方：（章）


年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：
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