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总    说  明
工程名称: 青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目	第1页 共1页
一、工程概况
    二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目。二、编制依据
    1、国家有关法律、法规和规范性文件；
    2、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；
    3、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；
    4、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T  3833-2018）；
    5、广西壮族自治区交通运输厅《关于印发公路建设工程概算预算编制办法广西补充规定 的通知》（桂交建管发[2019]39号文）（简称广西补充规定）；
    6、交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和
《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告（交通运输部第26号公告）；
    7、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）（交通运输部公告2017年51 号）等有关文件；
    8、(桂水建设[2025]26号)广西水利水电工程设计概(预)算编制规定；
    9、(桂水建设[2025]26号)广西水利水电工程系列定额；
    10、《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》；
    11、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（市政工程）》；
    12、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（园林绿化工程）》；
    13、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（市政工程）》；
    14、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（园林绿化工程）》；
    15、广西壮族自治区有关部门发布的其它现行的造价文件；
    16、材料价格参照2026年6期《桂林市建设工程造价信息》中平乐县信息价计取，平乐县 没有的信息价参照桂林市信息价，桂林市信息价没有的参考市场询价综合确定。
三、其他
    工程位于平乐县二塘镇甑ft村境内，距离平乐县城约28公里，因此主要材料需另计18公 里运输费用。





















表-01



青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目汇总表

	
序号
	
项目名称
	
预算（元）

	1
	青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-公路
	

	2
	青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-水渠
	

	3
	青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-垃圾中转场、路灯、石护栏
	

	4
	青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计）

	10
	合计
	






	清 单   第 100 章 总 则

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	101
	通则
	
	
	
	

	101-1
	保险费
	
	
	
	

	-a
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额
	1
	
	

	-b
	按合同条款规定，提供第三者责任险
	总额
	1
	
	

	102
	工程管理
	
	
	
	

	102-3
	安全生产费
	总额
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单  第100章  合计   人民币   元


 (
  
5.1 工程量清单表
) (
工程量清单表
)



	清 单   第 200 章 路 基

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202
	场地清理
	
	
	
	

	202-1
	清理与掘除
	
	
	
	

	-a
	清理现场(清理表土，外运1km)
	m3
	1959.276
	
	

	202-2
	挖除旧路面
	
	
	
	

	-a
	风镐拆除原破损砼路面（外运1km）
	m3
	82.88
	
	

	203
	挖方路基
	
	
	
	

	203-1
	路基挖方
	
	
	
	

	-a
	人工挖排水沟土方，运距1km
	m3
	7.4448
	
	

	205
	特殊地区路基处理
	
	
	
	

	205-4
	路肩回填土方(购土回填)
	
	
	
	

	-a
	路肩回填土方（挖、运回填土，再回填，运距2km）
	m3
	235.7608
	
	

	207
	坡面排水
	
	
	
	

	207-2
	排水沟
	
	
	
	

	-c
	C20砼水沟，100厚级配碎石垫层
	m3
	3.84
	
	

	209
	挡土墙
	
	
	
	

	209-3
	砌体挡土墙
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单  第200章  合计   人民币   元


 (
  
5.1 工程量清单表
) (
工程量清单表
)



	清 单   第 300 章 路 面

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	302
	垫层
	
	
	
	

	302-1
	碎石垫层
	
	
	
	

	-a
	压实碎石基层厚100mm
	m2
	6093.2
	
	

	312
	水泥混凝土面板
	
	
	
	

	312-1
	水泥混凝土面板
	
	
	
	

	-a
	C30砼路面厚180mm
	m2
	5766
	
	

	-b
	加宽路面传力杆
	m
	188.5714
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单  第300章  合计   人民币   元


 (
  
5.1 工程量清单表
) (
工程量清单表
)



	清单  第400章   桥梁、涵洞

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	419
	圆管涵及倒虹吸管涵
	
	
	
	

	419-1
	φ400mm单孔钢筋混凝土圆管涵
	m
	5
	
	

	419-1
	φ600mm单孔钢筋混凝土圆管涵
	m
	5
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单  第400章  合计   人民币   元


 (
  
5.1 工程量清单表
) (
工程量清单表
)



	序号
	工程或费用名称
	建安
工程费
	设备
购置费
	独立
费用
	合计

	I
	工程部分投资
	
	
	
	

	一
	建筑工程
	
	
	
	

	(一)
	岩石破碎机拆除混凝土180厚（人工破除）
	
	
	
	

	(二)
	人工装石碴，农用自卸车运输，运距2km
	
	
	
	

	(三)
	人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽1～2m，深1～1.5m
	
	
	
	

	(四)
	回填土石方，机械夯填土石
	
	
	
	

	(五)
	C30砼路面，压实厚15cm
	
	
	
	

	(六)
	(水泥混凝土公路路面)压实厚增减1cm
	
	
	
	

	(七)
	水渠基础,C20砼
	
	
	
	

	(八)
	水渠侧壁,C20砼
	
	
	
	

	(九)
	搅拌机拌制混凝土，搅拌机出料0.4m³
	
	
	
	

	(十)
	人工挑(抬)运混凝土，运距50m
	
	
	
	

	(十一)
	人工挑(抬)运混凝土，增运50m
	
	
	
	

	(十二)
	渠道衬砌木模板制作、安拆
	
	
	
	

	(十三)
	常态混凝土伸缩缝，沥青木板
	
	
	
	

	(十四)
	级配碎石垫层100mm厚
	
	
	
	

	(十五)
	人工运碎石，装运卸50m
	
	
	
	

	(十六)
	人力搬运模板，装运卸50m
	
	
	
	

	(十七)
	(人力搬运模板)增运10m
	
	
	
	

	(十八)
	DN400预制钢筋砼管
	
	
	
	

	(十九)
	成品球墨铸铁水沟盖板600*400*40mm（含人工搬运费）
	
	
	
	

	(二十)
	成品球墨铸铁水沟盖板500*400*40mm（含人工搬运费）
	
	
	
	

	(二一)
	成品球墨铸铁水沟盖板400*500*30mm（含人工搬运费）
	
	
	
	

	二
	机电设备及安装工程
	
	
	
	

	三
	金属结构设备及安装工程
	
	
	
	

	四
	临时工程
	
	
	
	

	五
	独立费用
	
	
	
	

	(一)
	建设管理费
	
	
	
	

	(二)
	生产准备费
	
	
	
	

	(三)
	科研勘察设计费
	
	
	
	

	(四)
	建设及施工场地征用费
	
	
	
	

	(五)
	其他
	
	
	
	

	
	一至五部分投资合计
	
	
	
	


 (
工程项目总价表
) (
 
工程名称：青龙乡高田村宜居和美乡村建设项目
) (
单位：万元
)

 (
1
)

	序号
	工程或费用名称
	建安
工程费
	设备
购置费
	独立
费用
	合计

	
	基本预备费
	
	
	
	

	
	静态总投资
	
	
	
	

	
	价差预备费
	
	
	
	

	
	建设期融资利息
	
	
	
	

	
	工程部分总投资
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	移民与环境投资
	
	
	
	

	一
	水库征地移民补偿
	
	
	
	

	二
	水土保持工程
	
	
	
	

	三
	环境保护工程
	
	
	
	

	
	移民与环境总投资
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	III
	工程投资总计
	
	
	
	

	
	静态总投资
	
	
	
	

	
	总投资
	
	
	
	


注：本表工程部分投资由五部分预算表汇总生成，如因万元转换四舍五入产生显示偏差，以五部分预算表为准。


	编号
	单价编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价
	合计

	 第一部分 建筑工程
	
	

	一
	62
	岩石破碎机拆除混凝土180厚（人工破除）
	m³
	0
	
	

	二
	63
	人工装石碴，农用自卸车运输，运距2km
	m³
	0
	
	

	三
	61
	人工挖沟槽，Ⅲ类土，上口宽1～2m，深1
～1.5m
	m³
	799.26
	
	

	四
	107
	回填土石方，机械夯填土石
	m³
	445.11
	
	

	五
	71
	C30砼路面，压实厚15cm
	m²
	0
	
	

	六
	72
	(水泥混凝土公路路面)压实厚增减1cm
	m²
	0
	
	

	七
	76
	水渠基础,C20砼
	m³
	92.19
	
	

	八
	78
	水渠侧壁,C20砼
	m³
	183.52
	
	

	九
	75
	搅拌机拌制混凝土，搅拌机出料0.4m³
	m³
	283.98
	
	

	十
	81
	人工挑(抬)运混凝土，运距50m
	m³
	283.98
	
	

	十一
	82
	人工挑(抬)运混凝土，增运50m
	m³
	283.98
	
	

	十二
	103
	渠道衬砌木模板制作、安拆
	m²
	2080.6
	
	

	十三
	84
	常态混凝土伸缩缝，沥青木板
	m²
	6.26
	
	

	十四
	83
	级配碎石垫层100mm厚
	m³
	88.41
	
	

	
十五
	
85
	
人工运碎石，装运卸50m
	m³成品堆方
	
90.18
	
	

	十六
	94
	人力搬运模板，装运卸50m
	m³
	31.21
	
	

	十七
	95
	(人力搬运模板)增运10m
	m³
	31.21
	
	

	十八
	105
	DN400预制钢筋砼管
	m
	21
	
	

	十九
	
	成品球墨铸铁水沟盖板600*400*40mm（含人工搬运费）
	m
	196
	
	

	二十
	
	成品球墨铸铁水沟盖板500*400*40mm（含人工搬运费）
	m
	154
	
	

	二一
	102
	成品球墨铸铁水沟盖板400*500*30mm（含人工搬运费）
	m
	0
	
	


 (
建筑工程工程量清单
) (
 
工程名称：青龙乡高田村宜居和美乡村建设项目
) (
单位： 元
)

 (
5
)

	编号
	工程或费用名称
	金额
	计算式

	 第五部分 独立费用
	
	

	一
	建设管理费
	
	

	(一)
	项目建设管理费
	
	

	1
	建设单位开办费
	
	

	2
	建设单位管理费
	
	

	3
	工程管理经常费
	
	

	(二)
	工程建设监理费
	
	

	(三)
	联合试运转费
	
	

	(四)
	前期工作咨询服务费
	
	

	(五)
	项目技术经济评审费
	
	

	二
	生产准备费
	
	

	(一)
	生产及管理单位提前进场费
	
	

	(二)
	生产职工培训费
	
	

	(三)
	管理用具购置费
	
	

	(四)
	备品备件购置费
	
	

	(五)
	工器具及生产家具购置费
	
	

	三
	科研勘察设计费
	
	

	(一)
	工程科学研究试验费
	
	

	(二)
	工程勘察设计费
	
	

	四
	建设及施工场地征用费
	
	

	五
	其他
	
	

	(一)
	工程保险费
	
	

	(二)
	招标业务费
	
	

	(三)
	工程抽检费
	
	

	1
	工程竣工验收抽检费
	
	

	2
	工程平行检测费
	
	

	(四)
	其他税费
	
	

	1
	建筑工程意外伤害保险费
	
	

	2
	水资源报告评价费
	
	

	3
	地质灾害及地震安全性评价费
	
	

	4
	工程安全鉴定费
	
	

	5
	水利工程确权划界费
	
	

	(五)
	水库安全蓄水鉴定费
	
	


 (
独立费用预算表
) (
 
工程名称：青龙乡高田村宜居和美乡村建设项目
) (
单位：万元
)


	名称
	单位
	总消耗量
	单价(元)
	合计(元)

	电
	kW.h
	3044.282
	
	

	水
	m³
	434.203
	
	

	风
	m³
	4853.804
	
	

	水泥 42.5MPa
	t
	72.866
	
	

	碎石
	m³
	370.428
	
	

	汽油
	kg
	317.315
	
	

	锯材
	m³
	30.723
	
	

	铁件
	kg
	1861.513
	
	

	承插式钢筋混凝土管DN400
	m
	21
	
	

	C20纯混凝土 42.5MPa 3级配 水灰比0.6 最大粒径80mm
	m³
	283.981
	
	

	合计：
	
	
	
	


 (
主要材料总消耗量统计表
) (
 
工程名称：青龙乡高田村宜居和美乡村建设项目
)

 (
33
)

	名称
	单位
	总消耗量
	单价(元)
	合计(元)

	润滑油
	kg
	0.382
	
	

	橡胶圈
	个
	4.326
	
	

	铁钉
	kg
	432.349
	
	

	铁丝
	kg
	40.572
	
	

	混凝土柱
	m³
	10.403
	
	

	木柴
	t
	0.026
	
	

	沥青
	t
	0.078
	
	

	中砂
	m³
	128.575
	
	

	合计：
	
	
	
	


 (
次要材料总消耗量统计表
) (
 
工程名称：青龙乡高田村宜居和美乡村建设项目
)


	名称
	单位
	总消耗量
	单价(元)
	合计(元)

	蛙式夯实机 功率2.8kW
	台时
	64.096
	
	

	混凝土搅拌机 出料0.4m³
	台时
	51.116
	
	

	振动器 插入式 功率1.1kW
	台时
	55.894
	
	

	风(砂)水枪 耗风量6m³/min
	台时
	23.969
	
	

	载重汽车 载重量5t
	台时
	43.276
	
	

	双胶轮车
	台时
	735.258
	
	

	汽车起重机 起重量5t
	台时
	0.987
	
	

	试压泵 2.5MPa
	台时
	0.21
	
	

	电焊机 交流25kVA
	台时
	59.297
	
	

	钢筋弯曲机 直径6～40
	台时
	3.537
	
	

	钢筋切断机 功率20kW
	台时
	9.363
	
	

	圆盘锯
	台时
	103.614
	
	

	双面刨床
	台时
	69.076
	
	

	合计：
	
	
	
	


 (
施工机械总消耗量统计表
) (
 
工程名称：青龙乡高田村宜居和美乡村建设项目
)

建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）
 (
序号
单项工程名称
金额(元)
其中（元）
安全生产费
暂估价
暂列金额
一
垃圾中转场、路灯、石护栏
1
分部分项工程费
2
技术措施项目费
3
综合措施项目费
      合计
)工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-垃圾中转场、路灯、石护栏


 (
表-06
)
 (
序号
汇总内容
金额(元)
备注
一
垃圾中转场、路灯、石护栏
（一）
地上部分主体结构
1
分部分项工程费
2
技术措施项目费
3
综合措施项目费
（二）
道路工程
1
分部分项工程费
2
综合措施项目费
（三）
路灯工程
1
分部分项工程费
2
综合措施项目费
（四）
总图景观工程
1
分部分项工程费
2
综合措施项目费
)建筑安装工程费明细表
工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-垃圾中转场、路灯、石护栏	第1页 共1页


 (
表-07
)
 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额(元)
其中：清单项目单位主要材料
综合单价
合价
名称
单位
消耗量
单价
一
A036
垃圾中转场、路灯、石护栏
（一）
A03620
地上部分主体结构
1
A03621
地上部分主体结构 
1.建筑高度:27m
以下
2.结构形式:钢结构
2
A036010102
人工挖基坑土方
3
010102001009
挖基坑土方 三、四类土

16.38
4
010103002001
土方外运运距：5km

4.38
5
A036010105
人工回填方
6
010102007002
回填土利用方

12.00
7
A036010501
现浇混凝土垫层
8
010501001001
混凝土垫层{换:预拌普通混凝土C15[商品砼]}
混凝土种类及强度: 预拌普通混凝
土 C15

0.80
预拌普通混凝土 C15[商品砼]

1.010
9
010505001001
混凝土垫层模板
㎡
3.20
10
A036010502
现浇混凝土独立基础
11
010502001002
混凝土独立基础{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}
混凝土种类及强度等级: 预拌普通
混凝土 C25

3.07
预拌普通混凝土 C25[商品砼]

1.015
12
010505002005
独立基础模板
㎡
15.36
13
A036010508
现浇混凝土柱
)
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 (
分部分项工程项目清单计价表
)

 (
表-09
)
 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额(元)
其中：清单项目单位主要材料
综合单价
合价
名称
单位
消耗量
单价
14
010502006001
混凝土矩形柱{换:预拌普通混凝土C25[商品砼]}
混凝土种类及强度等级: 预拌普通
混凝土 C25

0.22
预拌普通混凝土 C25[商品砼]

1.015
15
010505004001
矩形柱模板
㎡
0.96
16
A036010517
其他混凝土构件
17
010502004004
混凝土二次灌浆{换:预拌普通混凝土 C20}
混凝土种类及强度等级: 预拌普通
混凝土 C20

0.17
预拌普通混凝土 C20

1.030
18
010505014003
混凝土小型构件模板
㎡
2.88
19
A036010518
现浇构件钢筋制作及安装
20
010506002001
现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400

10 以内
t
0.060
热轧带肋钢筋HRB400 

10以内( 综合)
t
1.020
21
010506002002
现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400

10以上
t
0.127
热轧带肋钢筋HRB400 

10以上(
综合)
t
1.045
22
A036010603
钢柱
23
010603001001
厂(库)房钢柱 质量≤3t
构件涂(镀)层要求: 钢柱

150*2.5
热镀锌钢管
t
0.497
钢柱

150*2.5热镀锌钢管
t
1.000
24
A036010602
钢屋架
25
010602001001
钢屋架 质量≤1.5t 构件涂(镀)层要求:
钢屋架100mm*60mm*4mm热镀锌矩形
管 Q235B钢材
t
0.043
钢屋架100mm*60mm*4mm热镀锌矩形管 Q235B钢材
t
1.000
26
A036010602
钢屋架
)
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 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额(元)
其中：清单项目单位主要材料
综合单价
合价
名称
单位
消耗量
单价
27
010602001001
钢屋架 质量≤1.5t 构件涂(镀)层要求:
钢屋架60mm*40mm*1.5mm热镀锌矩形
管 Q235B钢材
t
0.090
钢屋架60mm*40mm*1.5mm热镀锌矩形管 Q235B钢材
t
1.000
28
A036010602
钢屋架、钢托架、 钢桁架
29
010602001001
钢屋架 质量≤1.5t
构件涂(镀)层要求:
钢屋架40mm*60mm*1.8mm热镀锌矩形
管
t
0.043
钢屋架40mm*60mm*1.8mm热镀锌矩形管
t
1.000
30
A036010609
钢支撑、钢拉条
31
010607002001
厂(库)房钢支撑等其他构件
构件涂(镀)层要求:
钢支撑

50*1.8热镀锌钢管 Q235B
钢材
t
0.064
钢支撑

50*1.8热镀锌钢管Q235B钢材
t
1.000
32
A036010609
钢檩条
33
010607003001
厂(库)房钢檩条
构件涂(镀)层要求:
钢檩条80mm*40mm*2.5mm热镀锌矩形
管 Q235B钢材
t
0.886
钢檩条80mm*40mm*2.5mm热镀锌矩形管 Q235B钢材
t
1.000
34
A036010610
地脚螺栓
35
010506005007
地脚螺栓埋设M24
t
0.106
地脚螺栓M24
kg
1010.000
36
A036010905
型材屋面
37
010605003003
屋面板 压型钢板
屋面板型号、厚度: 0.6mm厚光面铝
瓦
㎡
122.07
0.6mm厚光面铝瓦
m²
1.040
（二）
B005
道路工程
38
B00201
主干路工程 水泥混凝土（45m＜路
宽≤50m)
路宽
:
中间分车带:无
两侧分车带:无
)
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 (
表-09
)
 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额(元)
其中：清单项目单位主要材料
综合单价
合价
名称
单位
消耗量
单价
39
B002020202
路床(槽)整形
40
040202017001
路床整形
㎡
160.00
41
B002020201
级配碎石垫层150mm厚
42
040202010004
道路级配碎石基层摊铺其他厚度:15cm
㎡
160.00
43
B002020204
水泥混凝土
44
040203007001
水泥混凝土路面 厚度20cm{换:预拌普通混凝土 C30}
混凝土种类及强度: 预拌普通混凝
土 C30
㎡
160.00
预拌普通混凝土 C30

0.204
（三）
A036
路灯工程
45
B00230
道路路灯工程
46
B002080104
路灯及其它照明灯具
47
030413020001
太阳能路灯 灯柱高度≤8m 6.0米高单臂悬挑LED灯80W
自带太阳能板及锂电池（120mAH） 含灯杆、灯具、光源、补偿电容、镇流器、断路器等
辅助材料费用不含接地
套
132
太阳能路灯 灯柱高度≤8m
套
1.010
48
B002030301
混凝土基础
49
030415003008
现浇式路灯基础、接线手井 C20混凝土基础
辅助材料费用不含钢筋

38.02
C20混凝土基础

1.000
50
030415003009
现浇式路灯基础、接线手井 钢筋制作安装≤φ10
t
2.433
圆钢HPB300 

10以内(综合)
t
1.020
51
010506005007
地脚螺栓埋设
t
1.484
地脚螺栓
kg
1010.000
52
B002010103
挖沟槽、基坑土方
)
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 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额(元)
其中：清单项目单位主要材料
综合单价
合价
名称
单位
消耗量
单价
53
031301006002
挖沟槽 三类土

152.06
54
031301006005
回填沟槽 土方

114.04
55
A002700701
防雷及接地装置
56
030410001003
角钢接地极制作安装 普通土L50*50*5*2500mm热镀锌角钢
根
132
L50*50*5*2500mm热镀锌角钢
根
1.000
57
030410002002
户外钢接地母线敷设
热镀锌圆钢 

12
m
2620.00
热镀锌圆钢 

12
m
1.050
（四）
A036
总图景观工程
58
D03631
景观设施小品
59
E036010302
石材护栏
60
040308002001
石材栏杆
1.材料品种、规格:花岗岩栏杆
2.立柱规格：150*150*1300mm高立柱（图案），花岗岩毛面，含150mm 高的花岗岩榫头
3.栏板：1764mm*500mm*75mm花岗岩栏板（图案）
4.扶手：1764mm*100mm*120mm花岗岩(造型)
5.高度：1150mm
图案样式：栏板为浮雕，柱头为
云纹雕饰
含造型花岗岩板托、造型花岗岩
梁托、安装费等
m
301.00
石材栏杆
m
1.000
61
B036010103
挖沟槽、基坑土方
62
040101002002

75.25
63
040103003001
土方外弃

39.13
)
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 (
表-09
)
 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额(元)
其中：清单项目单位主要材料
综合单价
合价
名称
单位
消耗量
单价
64
B036010107
土方回填
65
040103002002

36.12
66
B036030301
混凝土基础
67
040303002002
混凝土基础{换:预拌普通混凝土C20[商品砼]}
混凝土强度等级: 预拌普通混凝土
C20

39.13
预拌普通混凝土 C20[商品砼]

1.015
68
040303002003
基础模板
㎡
120.40
69
B036090101
现浇构件钢筋
70
040901001002
一般混凝土构件钢筋
热轧带肋钢筋HRB400 C10以内
t
1.118
热轧带肋钢筋HRB400 

10以内( 综合)
t
1.040
71
040901001002
一般混凝土构件钢筋
热轧带肋钢筋HRB400 C10以上
t
2.914
热轧带肋钢筋HRB400 

10以上(
综合)
t
1.040
72
B036100102
拆除水泥混凝土面
73
B036140101
技术措施项目
)
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 (
表-09
)
 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
金额(元)
其中（元）
备注
人工费
机械费
一
A036
垃圾中转场、路灯、石护栏
（一）
A03620
地上部分主体结构
1
A036012001
技术措施项目
2
011601003001
大型机械进出场及安拆(垂直运输机械除外)
项
)
工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-垃圾中转场、路灯、石护栏	第1页 共1页
 (
技术措施项目清单计价表
)

 (
表-11
)
综合措施项目清单计价表
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	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	计算过程
	不含税金额
(元)
	增值税
(税率%,元)
	含税金额
(元)

	一
	A036
	垃圾中转场、路灯、石护
栏
	
	
	 
	 
	

	（一）
	A03620
	地上部分主体结构
	
	
	
	
	

	1
	A036012002
	综合措施项目费
	项
	
	
	
	

	2
	011602001001
	安全生产费
	项
	
	
	
	

	3
	011602002001
	文明临设环保费
	项
	
	
	
	

	4
	011602003001
	雨季施工增加费
	项
	
	
	
	

	（二）
	B005
	道路工程
	
	
	
	
	

	1
	A036140102
	综合措施项目费
	项
	
	
	
	

	2
	041202001001
	安全生产费
	项
	
	
	
	

	3
	041202002001
	文明临设环保费
	项
	
	
	
	

	4
	041202003001
	雨季施工增加费
	项
	
	
	
	

	5
	041202004001
	行车行人干扰费
	项
	
	
	
	

	（三）
	A036
	路灯工程
	
	
	
	
	

	1
	A036140102
	综合措施项目费
	项
	
	
	
	

	2
	041202001001
	安全生产费
	项
	
	
	
	

	3
	041202002001
	文明临设环保费
	项
	
	
	
	

	4
	041202003001
	雨季施工增加费
	项
	
	
	
	

	5
	041202004001
	行车行人干扰费
	项
	
	
	
	

	（四）
	A036
	总图景观工程
	
	
	
	
	

	1
	A036010902
	综合措施项目费
	项
	
	
	
	

	2
	050402001001
	安全生产费
	项
	
	
	
	

	3
	050402002001
	文明临设环保费
	项
	
	
	
	

	4
	050402003001
	雨季施工增加费
	项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表-13



 (
序号
名称、规格、型号
单位
基准单价
(元)
投标单价
(元)
风险幅度
(%)
一
垃圾中转场、路灯、石护栏
（一）
地上部分主体结构
1
人工费
元
1.00
0
2
辅助材料费
元
1.00
0
3
管理费
元
1.00
0
4
利润
元
1.00
0
5
地脚螺栓M24
kg
3.60
0
6
预拌普通混凝土 C15[商品砼]

368.14
0
7
预拌普通混凝土 C20

381.42
0
8
预拌普通混凝土 C25[商品砼]

399.12
0
9
钢屋架100mm*60mm*4mm热镀锌矩形管 Q235B钢材
t
4513.28
0
10
钢屋架60mm*40mm*1.5mm热镀锌矩形管 Q235B钢材
t
4513.28
0
11
钢屋架40mm*60mm*1.8mm热镀锌矩形管
t
4513.28
0
12
钢柱

150*2.5热镀锌钢管
t
4601.77
0
13
钢支撑

50*1.8热镀锌钢管 Q235B钢材
t
4513.27
0
14
钢檩条80mm*40mm*2.5mm热镀锌矩形管 Q235B钢材
t
4513.28
0
15
热轧带肋钢筋HRB400 

10以内(综合)
t
3400.03
0
16
热轧带肋钢筋HRB400 

10以上(综合)
t
3178.79
0
17
0.6mm厚光面铝瓦
m²
28.81
0
18
机械费
元
1.00
0
（二）
道路工程
1
市政人工
元
1.00
0
2
人工费
元
1.00
0
3
辅助材料费
元
1.00
0
4
管理费
元
1.00
0
5
利润
元
1.00
0
6
碎石（5~20）mm

121.45
0
7
碎石（5~40）mm

121.45
0
8
石屑

50.02
0
9
水

2.91
0
10
其他材料费
元
0.90
0
11
预拌普通混凝土 C30

407.97
0
12
机械费
元
1.00
0
13
履带式推土机 功率90kW
台班
1012.22
0
)
 (
允许调整价格的主要材料一览表
(适用于单价合同)
) (
工程名称
:
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)

 (
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
) (
    2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。
) (
表-16
)
 (
序号
名称、规格、型号
单位
基准单价
(元)
投标单价
(元)
风险幅度
(%)
14
履带式推土机 功率105kW
台班
1067.44
0
15
平地机功率 120kW
台班
1039.88
0
16
钢轮振动压路机工作质量8t
台班
666.49
0
17
钢轮振动压路机工作质量15t
台班
1193.75
0
18
洒水车罐容量 10000L
台班
695.79
0
19
市政机械第一类费用
元
1.00
0
20
机械台班人工费
元
1.00
0
21
汽油 92#
kg
8.42
0
22
轻柴油 0#
kg
7.04
0
23
折旧费
元
1.00
0
24
检修费
元
1.00
0
25
维护费
元
1.00
0
（三）
路灯工程
1
人工费
元
1.00
0
2
辅助材料费
元
1.00
0
3
管理费
元
1.00
0
4
利润
元
1.00
0
5
地脚螺栓
kg
3.60
0
6
圆钢HPB300 

10以内(综合)
t
3274.34
0
7
太阳能路灯 灯柱高度≤8m
套
1400.00
0
8
L50*50*5*2500mm热镀锌角钢
根
33.36
0
9
热镀锌圆钢 

12
m
2.83
0
10
C20混凝土基础

381.42
0
11
机械费
元
1.00
0
（四）
总图景观工程
1
人工费
元
1.00
0
2
辅助材料费
元
1.00
0
3
管理费
元
1.00
0
4
利润
元
1.00
0
5
预拌普通混凝土 C20[商品砼]

381.42
0
6
石材栏杆
m
400.00
0
7
热轧带肋钢筋HRB400 

10以内(综合)
t
3400.03
0
8
热轧带肋钢筋HRB400 

10以上(综合)
t
3178.79
0
9
机械费
元
1.00
0
)

 (
序号
单项工程名称
金额(元)
其中（元）
安全生产费
暂估价
暂列金额
一
青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-
水池工艺、设备间
11700
.
01
1
分部分项工程费
2
技术措施项目费
3
综合措施项目费
4
其他项目费
      合计
11700.01
)建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）
工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计）
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表-06
)
 (
序号
汇总内容
金额(元)
备注
一
青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目
-水池工艺、设备间
（一）
总图工艺管道工程
1
分部分项工程费
2
综合措施项目费
（二）
总图给排水工程
1
分部分项工程费
2
技术措施项目费
3
综合措施项目费
（三）
绿化工程
1
分部分项工程费
2
综合措施项目费
（四）
围墙工程
1
分部分项工程费
2
综合措施项目费
（五）
动力配电系统
1
分部分项工程费
2
综合措施项目费
（六）
总图工程（安装专业）
1
分部分项工程费
2
综合措施项目费
3
其他项目费
)建筑安装工程费明细表
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 (
表-07
)
 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额(元)
其中：清单项目单位主要材料
综合单价
合价
名称
单位
消耗量
单价
一
B034
青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建
设项目-水池工艺、设备间
（一）
B034
总图工艺管道工程
1
B03413-Z
总图工艺管道工程
2
B034010102
挖一般土方
3
040101001002
挖一般土方 三、四类土

513.89
4
B034010107
土方回填
5
040103002002
一般回填方 利用方回填土

375.94
6
040103003001
土方外弃

137.95
7
B034020128
褥垫层
8
040305001002
砂垫层
100mm粗砂垫层

7.02
粗砂

1.275
9
B034110101
混凝土垫层
10
041101001002
混凝土垫层{换:预拌普通混凝土C15}
混凝土种类及强度: 预拌普通混凝
土 C15

0.68
预拌普通混凝土 C15

1.020
11
041101001002
混凝土垫层{换:预拌普通混凝土C30}
混凝土种类及强度: 预拌普通混凝
土 C30

1.15
预拌普通混凝土 C30

1.020
12
B034090101
现浇构件钢筋
13
040901001002
一般混凝土构件钢筋 带肋钢筋
t
1.364
带肋钢筋 10以上
t
1.040
14
B034030301
现浇混凝土基础
)
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表-09
)
 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额(元)
其中：清单项目单位主要材料
综合单价
合价
名称
单位
消耗量
单价
15
040303002002
混凝土基础{换:预拌普通混凝土C20}
混凝土强度等级: 预拌普通混凝土
C20

0.30
预拌普通混凝土 C20

1.015
16
040601006001
现浇混凝土池板 半地下室 平池底厚度≤50cm{换:预拌普通混凝土C30}
混凝土种类及强度: 预拌普通混凝
土 C30

16.31
预拌普通混凝土 C30

1.020
17
040601034006
现浇平池底模板
㎡
12.10
18
03B001
成品设备间
19
B-
成品设备间
窗：铝合金百叶窗 450*350*50 门板：0.6
厚阻燃复合型材料钢板
1900*1780*50
顶盖板：0.6
厚阻燃复合型材料钢板
2300*1200*50
左右顶盖：1.5
厚冷轧板
2300*250*50
顶盖：1.5厚冷轧板 2300*150*50 上梁：2.0厚冷轧板 2000*100*105 含立柱、底座角铁配套
含运输、安装
个
1
成品设备间 主材费
个
1.000
20
03B002
成品宣传牌
21
B-
成品宣传牌
材质不锈钢304 
尺寸2560*2350mm
含一副宣传图，内容业主自定
含运输、安装
个
1
成品宣传牌 主材费
个
1.000
22
03B003
成品不锈钢厂牌
)
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表-09
)
 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额(元)
其中：清单项目单位主要材料
综合单价
合价
名称
单位
消耗量
单价
23
B-
成品不锈钢厂牌
材质不锈钢304 
尺寸250*2000mm 
内容业主自定 含运输、安装
个
1
成品不锈钢厂牌 主材费
个
1.000
24
03B004
上墙操作牌
25
B-
上墙操作牌
尺寸600*800mm
泡沫写真，内容业主自定
含运输、安装
块
2
上墙操作牌 主材费
块
1.000
7.
水处理工程
26
B03403
调节池
27
03B005
隔油调节池
28
B-
隔油调节池:

3000*6000mm,配检查井直径700mm,壁厚12mmPP塑料
台
1
隔油调节池:

3000*6000mm,配检查井直径700mm,壁厚12mmPP塑料主材费
台
1.000
29
03B006
格栅井、提篮格栅
30
040602002001
固定式格栅除污机 固定式 格栅宽度≤3m 规格、型号:

700*2000mm, 壁厚12mmPP塑料，塑料截污提篮格栅：

600*500mm
台
1
格栅井、提篮格栅
台
1.000
31
03B007
生物接触氧化反应池
32
B-
生物接触氧化反应池
:8.0*3.0*3.5m,配检查井直径
700mm,8mm厚防腐碳钢
台
1
生物接触氧化反应池
:8.0*3.0*3.5m,配检查井直径
700mm,8mm厚防腐碳钢 主材费
台
1.000
33
B034050459
成品塑料检查井
)
工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计）	第3页 共13页

 (
表-09
)
 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额(元)
其中：清单项目单位主要材料
综合单价
合价
名称
单位
消耗量
单价
34
B-
出水井 
检查井材质、规格:

700*600mm,玻
璃钢
座
1
出水井 主材费
元
1.000
35
B03121
新型改性聚乙烯双壁波纹管 D400以
内
36
B0310501021
新型改性聚乙烯双壁波纹管DN400以内
37
040501005003
DN300双壁波纹排水管安装 胶圈接
口 材质及规格:DN300 SN8
m
10.00
HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管
DN300 SN8
m
1.010
38
B03180
PE管安装 dn160
39
B031110501
排水管道
40
040501005046
DN150 UPVC塑料排水管安装 粘结连接 材质及规格：UPVC排水管De160
m
45.00
UPVC排水管De160
m
1.000
41
040501005046
DN150 UPVC塑料排水管安装 粘结连接 UPVC污泥管、回流管De50
m
28.00
UPVC污泥管、回流管De50
m
1.000
42
040502003006
dn160塑料管件安装 对接熔接 材质及规格:变径De50*160UPVC
个
1
变径管件De50*160UPVC
个
1.000
43
040502003022
dn160塑料管件安装 粘接 材质及规
格:弯头De160UPVC
个
6
弯头De160UPVC
个
1.000
44
040502003019
dn63塑料管件安装 粘接 材质及规格:弯头De50UPVC
个
12
弯头De50UPVC
个
1.000
45
040502003019
dn63塑料管件安装 粘接 材质及规
格:堵头De50UPVC
个
5
堵头De50UPVC
个
1.000
46
040502003019
dn63塑料管件安装 粘接 材质及规格:三通De50UPVC
个
10
三通De50UPVC
个
1.000
47
040502003019
dn63塑料管件安装 粘接 材质及规
格:变通内牙DN50-De50UPVC
个
6
变通内牙DN50-De50UPVC
个
1.000
48
040502003019
dn63塑料管件安装 粘接 材质及规格:直接De50UPVC
个
10
直接De50UPVC
个
1.000
)
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表-09
)
 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额(元)
其中：清单项目单位主要材料
综合单价
合价
名称
单位
消耗量
单价
49
B031110502
给水管道
50
040501005073
DN25 UPVC塑料给水管安装 粘接 材质及规格:DN25
m
9.60
UPVC加药管DN25
m
1.000
51
B031050201
阀门安装 DN50以内
52
040502005001
DN50焊接法兰阀门安装 法兰连接止回阀 De50
个
4
止回阀 De50
个
1.000
53
040502005001
DN50焊接法兰阀门安装 法兰连接
不锈钢止回阀 De50
个
4
不锈钢止回阀 De50
个
1.000
54
040502005001
DN50焊接法兰阀门安装 法兰连接不锈钢球阀 De50
个
5
不锈钢球阀 De50
个
1.000
55
040502002052
DN50钢制弯头管件（异径管)安装
材质及规格:弯头DN50镀锌
个
10
钢管弯头DN50镀锌
个
1.000
56
040502002052
DN50钢制弯头管件（异径管)安装材质及规格:三通DN50镀锌
个
6
钢管三通DN50镀锌
个
1.000
57
B03152
钢管安装 DN50以内
58
B0310501026
钢管安装 DN50以内
59
040501003006
DN50钢管安装 螺纹连接 材质及规格:钢丝管DN50
m
18.00
钢丝管DN50
m
1.000
（二）
B030
总图给排水工程
60
B03403-Z
总图给排水工程
61
B030010103
挖沟槽、基坑土方
62
040101002002
挖沟槽、基坑土方 三、四类土

2063.32
63
040101001002
挖一般土方 三、四类土

23.06
64
B030010107
土方回填
65
040103002002
一般回填方 利用方回填土

1064.41
)
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 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额(元)
其中：清单项目单位主要材料
综合单价
合价
名称
单位
消耗量
单价
66
040103002003
一般回填方 回填砂

621.65
粗砂

1.275
67
040103003001
土方外弃

1415.73
68
B00401
支路工程
水泥混凝土（15m＜路宽≤20m)
69
B004100102
拆除水泥混凝土面
70
041001001002
拆除水泥混凝土路面 180厚混凝土路面

195.61
71
B004100104
拆除基层
72
041001003002
拆除混合料基层(砂砾石、碎石、级配碎石、片石)

97.80
73
B004020202
机动车、非机动车道基层
74
040202010003
道路级配碎石基层摊铺 厚20cm 位置：污水管
㎡
1086.72
碎石(综合)

0.170
75
040202010004
道路级配碎石基层摊铺
其他厚度:-5cm
位置：污水管
㎡
1086.72
76
040202010003
道路级配碎石基层摊铺 厚20cm 位置：入户管
㎡
651.98
碎石(综合)

0.170
77
040202010004
道路级配碎石基层摊铺其他厚度:-10cm
位置：入户管
㎡
651.98
78
B004020204
机动车、非机动车道混凝土面层
79
040203007001
水泥混凝土路面 厚度20cm{换:预拌普通混凝土 C20}
混凝土种类及强度:预拌普通混凝土
C20
㎡
1086.72
预拌普通混凝土 C20

0.204
)
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 (
表-09
)
 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额(元)
其中：清单项目单位主要材料
综合单价
合价
名称
单位
消耗量
单价
80
040203007006
水泥混凝土路面{预拌普通混凝土
C20}
混凝土种类及强度:预拌普通混凝土
C20
其他厚度:-5cm
㎡
1086.72
预拌普通混凝土 C20

-55.423
81
B004020205
机动车、非机动车道其他面层
82
B03121
新型改性聚乙烯双壁波纹管 D400以
内
83
B0310501021
新型改性聚乙烯双壁波纹管DN400以内
84
040501027002
管沟管道、沟、渠道 砂砾石垫层

125.36
砂砾石

1.224
85
040501005003
DN300双壁波纹排水管安装 胶圈接口 SN8
m
1868.60
HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管DN300 SN8
m
1.010
86
B03179
PE管安装 dn110
87
B0310501069
PE管安装 dn110
88
040501005077
DN100 UPVC塑料给水管安装 粘接
m
1000.00
塑料管PVC-U De110
m
1.000
89
040502003021
dn110塑料管件安装 粘接
个
100
P型 De110存水弯头
个
1.000
90
B031050417
砖砌圆形排泥湿井 φ800
91
040504011001
各类井垫层（井基) 混凝土{换:预拌普通混凝土 C25}
混凝土种类及强度: 预拌普通混凝
土 C25

14.56
预拌普通混凝土 C25

1.020
92
040504011006
各类井 井内侧抹灰 20mm{换:干混普通抹灰砂浆 DP-G M20}
砂浆品种及强度等级: 干混普通抹
灰砂浆 DP-G M20
㎡
935.20
干混普通抹灰砂浆 DP-G M20
t
0.039
)
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 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额(元)
其中：清单项目单位主要材料
综合单价
合价
名称
单位
消耗量
单价
93
040504011017
各类井身（筒) 砖砌 圆形 排水检查井
井深:1.278m

56.80
页岩标准砖 240×115×53
千块
0.518
94
040504011017
各类井身（筒) 砖砌 圆形 污水检查井
井深:1.268m

22.72
页岩标准砖 240×115×53
千块
0.518
95
040504011027
各类井 成品井盖（箅)
型号、规格:

700复合材料井盖
套
112
复合材料井盖（含井座） 

700 主材费
元
1.000
96
B031050401
砖砌连接井 适用管径800
97
040504011001
各类井垫层（井基) 混凝土{换:预拌普通混凝土 C15}
混凝土种类及强度: 预拌普通混凝
土 C15

2.59
预拌普通混凝土 C15

1.020
98
040504011018
各类井身（筒) 砖砌 矩形

12.00
页岩标准砖 240×115×53
千块
0.545
99
040504011025
各类井 混凝土井室盖板{换:预拌普通混凝土 C20}
混凝土种类及强度: 预拌普通混凝
土 C20

1.25
预拌普通混凝土 C20

1.015
100
040901001001
一般混凝土构件钢筋 圆钢
t
0.056
圆钢φ10以内
t
1.020
101
040501029001
井字架 井深≤2.0m
座
24
（三）
B034
绿化工程
102
D03411
绿化工程
绿地类型
:
厂区绿地
103
D034010103
栽植花木
104
050103015002
铺种草皮 满铺品种: 马尼拉草
㎡
65.00
马尼拉草
m²
1.050
)
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 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额(元)
其中：清单项目单位主要材料
综合单价
合价
名称
单位
消耗量
单价
105
050103002002
栽植单株灌木
40cm<平均冠径≤60cm （带土球） 品种、规格:非洲茉莉 冠幅：50-
60cm
株
20
非洲茉莉
株
1.030
106
D034010106
植物成活期养护
107
050105001079
草坪养护 养护时间：施工期间养护及验收后6个月养护
㎡
65.00
108
050105001033
球形灌木（整形灌木）养护 平均冠径≤100cm 养护时间：施工期间养护及验收后6个月养护
株
20
109
D03425
铺装
110
D034010305
植草砖(格)地面
111
050201009001
植草砖铺设
材料种类、规格:200*110*50透水砖
㎡
12.00
透水砖
m²
1.020
（四）
B034
围墙工程
112
B03401-Z
围墙工程
113
B034010103
挖沟槽、基坑土方
114
040101002002
挖沟槽、基坑土方 三、四类土

47.63
115
B034010107
土方回填
116
040103001002
沟槽、基坑(台、井背) 利用方回填土

31.33
117
040103003001
土方外弃

16.30
118
B034130101
围墙工程
119
040305004001
砖砌体
栏杆砖基础

0.84
页岩标准砖 240×115×53
千块
0.551
)
工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计）	第9页 共13页

 (
表-09
)
 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额(元)
其中：清单项目单位主要材料
综合单价
合价
名称
单位
消耗量
单价
120
040303002002
混凝土基础{换:预拌普通混凝土C25}
栏杆立柱基础 规格400*400mm
混凝土强度等级: 预拌普通混凝土
C25

1.34
预拌普通混凝土 C25

1.015
121
040305003003
挡土墙墙身 浆砌块（片)石

66.36
毛石(块石)

1.166
122
B-
304不锈钢金属栏杆
栏杆材质、规格:

50不锈钢扶手、

30不锈钢横杆、

20不锈钢立杆
m
42.00
304不锈钢金属栏杆 主材费
m
1.000
（五）
A12870
动力配电系统
123
A0177002
动力配电系统
124
A017700201
动力配电系统电气设备
125
030402011005
悬挂嵌入式配电箱1.5m＜半周长≤2.5m
台
1
动力配电箱 1AP
台
1.000
126
A0177003
照明配电系统
127
A017700303
照明器具、开关插座
128
030413003001
壁装式、吸顶式 单管荧光灯 LED单管荧光灯 1*18W
套
1
LED单管荧光灯 1*18W
套
1.010
129
030413001001
吸顶灯具 灯罩周长(mm)≤2000mm LED吸顶灯 1*12W,三防型
套
1
LED吸顶灯 1*12W,三防型
套
1.010
130
030413013006
单控单联跷板暗开关规格:250V,10A
套
2
一位单控开关
套
1.020
131
030413014012
单相暗插座 10A 5孔带开关
规格:250V,10A
套
2
五孔插座(安全型)
套
1.020
132
A017700302
照明配电系统支管线
133
030412004008
管内穿铜芯线 BV-2.5mm2
m
45.00
铜芯线 2.5mm2
m
1.080
134
030412004009
管内穿铜芯线 BV-4mm2
m
30.00
铜芯线 4mm2
m
1.080
)
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 (
表-09
)
 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额(元)
其中：清单项目单位主要材料
综合单价
合价
名称
单位
消耗量
单价
135
030412001135
砖、混凝土结构明配 塑料管 φ20 规格:PVC-AXS4-FPC B20
m
25.00
刚性阻燃塑料管Φ20
m
1.060
136
030409001001
三芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面≤10mm2
电力电缆FS-YJV-0.6/1kV 3*2.5mm2
m
115.00
电力电缆FS-YJV-0.6/1kV 3*2.5mm2
m
1.010
137
030409001001
三芯铜芯电力电缆普通敷设 电缆截面≤10mm2
电力电缆YJV-0.6/1kV 3*2.5mm2
m
15.00
电力电缆YJV-0.6/1kV 3*2.5mm2
m
1.010
138
030412004141
线槽配塑料护套线 RVVP-3×1.5mm2
m
52.00
塑料护套线FS-RVVP-500V
3*1.5mm2
m
1.080
139
030409006002
钢管埋地敷设 SC32
m
115.00
电缆保护管 SC32
m
1.030
140
030409006001
钢管埋地敷设 SC20
m
52.00
电缆保护管 SC15
m
1.030
141
030412001059
砖、混凝土结构明配 焊接钢管SC25
m
15.00
电缆保护管 SC25
m
1.030
142
A0177007
防雷及接地装置
143
A017700701
防雷及接地装置
144
030410007001
总等电位端子联结箱
台
1
总等电位端子联接箱
个
1.010
145
030410002006
铜接地母线暗敷设 截面(mm2)≤100
m
0.30
200*5*4mm紫铜板接地母线
m
1.040
146
030410003004
避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下
m
4.00
147
030410002001
户内钢接地母线敷设
m
10.39
接地母线镀锌扁钢 -40*4
m
1.050
（六）
B034
总图工程（安装专业）
148
Z03403
总图给排水工程
149
Z034030102
总图排水工程
)
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 (
表-09
)
 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额(元)
其中：清单项目单位主要材料
综合单价
合价
名称
单位
消耗量
单价
150
030402011003
悬挂嵌入式配电箱0.5m＜半周长≤1.0m 调节池提升泵控制箱
设备配套提供(不含主材)
台
2
成套配电箱
台
1.000
151
030402011003
悬挂嵌入式配电箱0.5m＜半周长≤1.0m
污泥池污泥泵、清水池提升泵控制箱
设备配套提供(不含主材)
台
4
成套配电箱
台
1.000
152
030402011003
悬挂嵌入式配电箱0.5m＜半周长≤1.0m 风机控制箱
设备配套提供(不含主材)
台
2
成套配电箱
台
1.000
153
030109001117
调节池提升泵
调节池提升泵 型号: Q=10m3/H，
H=10m，N=0.75kw，220V
台
2
调节池提升泵:Q=10m3/H， H=10m
，N=0.75kw，220V
台
1.000
154
030405013007
液位控制系统
型号:浮球式，线长5m.220V
套
4
硬塑料管
套
3.000
液位控制系统:浮球式，线长5m.220V
套
1.000
155
030109001117
污泥池污泥泵
型号:50WQ10-10-0.75，220V
台
2
污泥池污泥泵:50WQ10-10-
0.75，220V
台
1.000
156
030109001117
清水池提升泵
型号:50WQ10-10-0.75，220V
台
2
清水池提升泵:50WQ10-10- 0.75，220V
台
1.000
157
030108001031
回转式鼓风机 设备重量≤0.5t
型号:BFY022D52(2.2kW)，220V
台
2
回转式鼓风机 设备重量（0.5t以
内）
元
1.000
158
A0347002
动力配电系统
159
A034700202
动力配电系统桥架、管线缆及其他
160
030412004079
管内穿多芯软导线 RVVP-4×1.5mm2
m
76.80
塑料护套线FS-RVVP-500V
4*1.5mm2
m
1.080
)
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 (
表-09
)
 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额(元)
其中：清单项目单位主要材料
综合单价
合价
名称
单位
消耗量
单价
161
030412001057
砖、混凝土结构明配 焊接钢管SC15
m
56.00
电缆保护管 SC15
m
1.030
)
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 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
金额(元)
其中（元）
备注
人工费
机械费
一
B034
青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-
水池工艺、设备间
（二）
B030
总图给排水工程
1
B030140101
技术措施项目
2
041201016001
施工围挡
结算以实际工程量为准
项
3
041201012001
大型机械设备进出场及安拆
项
)
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 (
技术措施项目清单计价表
)

 (
表-11
)
综合措施项目清单计价表
工程名称:青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计）	第1页 共1页
	序号
	项目编码
	项目名称
	单位
	计算过程
	不含税金额
(元)
	增值税
(税率%,元)
	含税金额
(元)

	一
	B034
	青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-水池工艺
、设备间
	
	
	 
	 
	

	（一）
	B034
	总图工艺管道工程
	
	
	
	
	

	1
	B034140102
	综合措施项目费
	项
	
	
	
	

	2
	041202001001
	安全生产费
	项
	
	
	
	

	3
	041202002001
	文明临设环保费
	项
	
	
	
	

	4
	041202003001
	雨季施工增加费
	项
	
	
	
	

	（二）
	B030
	总图给排水工程
	
	
	
	
	

	1
	BXXX140102
	综合措施项目费
	项
	
	
	
	

	2
	041202001001
	安全生产费
	项
	
	
	
	

	3
	041202002001
	文明临设环保费
	项
	
	
	
	

	4
	041202003001
	雨季施工增加费
	项
	
	
	
	

	（三）
	B034
	绿化工程
	
	
	
	
	

	1
	B034010902
	综合措施项目费
	项
	
	
	
	

	2
	050402001001
	安全生产费
	项
	
	
	
	

	3
	050402002001
	文明临设环保费
	项
	
	
	
	

	4
	050402003001
	雨季施工增加费
	项
	
	
	
	

	（四）
	B034
	围墙工程
	
	
	
	
	

	1
	B034012002
	综合措施项目费
	项
	
	
	
	

	2
	011602001001
	安全生产费
	项
	
	
	
	

	3
	011602002001
	文明临设环保费
	项
	
	
	
	

	4
	011602003001
	雨季施工增加费
	项
	
	
	
	

	（五）
	A12870
	动力配电系统
	
	
	
	
	

	1
	AXXX201001
	综合措施项目费
	项
	
	
	
	

	2
	031402001001
	安全生产费
	项
	
	
	
	

	3
	031402002001
	文明临设环保费
	项
	
	
	
	

	4
	031402003001
	雨季施工增加费
	项
	
	
	
	

	（六）
	B034
	总图工程（安装专业）
	
	
	
	
	

	1
	B034201001
	综合措施项目费
	项
	
	
	
	

	2
	031402001001
	安全生产费
	项
	
	
	
	

	3
	031402002001
	文明临设环保费
	项
	
	
	
	

	4
	031402003001
	雨季施工增加费
	项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	




 (
表-13
)
 (
序号
项目名称
不含税金额
(元)
增值税
(
税率%,元
)
含税金额
(元)
一
青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-水池工艺、设备间
 
 
 
（六）
总图工程（安装专业）
1
暂估价
10733.95
1.2
专业工程暂估价
10733.95
#### 总合计 ####
10733.95
)
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 (
其他项目清单计价表
)

 (
表-14
)
 (
序号
项目名称
工程内容
不含税金额
(元)
备注
一
青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建
设项目-水池工艺、设备间
10733
.
95
（六）
总图工程（安装专业）
10733
.
95
1
专业工程暂估价
10733.95
1.1
加药桶
4587.15
1.2
高效微生物菌种
2752.30
1.3
紫外线消毒器
3394.50
合计
10733.95
)
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注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。
 (
专业工程暂估价明细表
)

 (
表-14-2
)
 (
序号
名称、规格、型号
单位
基准单价
(元)
投标单价
(元)
风险幅度
(%)
一
青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目-水池工艺、
设备间
（一）
总图工艺管道工程
1
人工费
元
1.00
0
2
辅助材料费
元
1.00
0
3
管理费
元
1.00
0
4
利润
元
1.00
0
5
预拌普通混凝土 C15

368.14
0
6
预拌普通混凝土 C20

381.42
0
7
预拌普通混凝土 C30

407.97
0
8
钢管弯头DN50镀锌
个
17.01
0
9
钢管三通DN50镀锌
个
7.55
0
10
变径管件De50*160UPVC
个
20.25
0
11
弯头De160UPVC
个
18.68
0
12
弯头De50UPVC
个
1.45
0
13
堵头De50UPVC
个
0.81
0
14
三通De50UPVC
个
1.66
0
15
变通内牙DN50-De50UPVC
个
2.70
0
16
直接De50UPVC
个
0.81
0
17
止回阀 De50
个
60.18
0
18
不锈钢止回阀 De50
个
205.00
0
19
不锈钢球阀 De50
个
145.99
0
20
成品设备间 主材费
个
10000.00
0
21
成品不锈钢厂牌 主材费
个
800.00
0
22
成品宣传牌 主材费
个
1800.00
0
23
上墙操作牌 主材费
块
80.00
0
24
隔油调节池:

3000*6000mm,配检查井直径700mm,壁厚1 2mmPP塑料 主材费
台
34500.00
0
25
生物接触氧化反应池:8.0*3.0*3.5m,配检查井直径
700mm,8mm厚防腐碳钢 主材费
台
77280.00
0
26
出水井 主材费
元
450.00
0
27
粗砂

111.74
0
28
带肋钢筋 10以上
t
3178.79
0
29
钢丝管DN50
m
35.00
0
30
HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管DN300 SN8
m
54.86
0
31
UPVC排水管De160
m
29.73
0
)
 (
允许调整价格的主要材料一览表
(适用于单价合同)
) (
工程名称
:
青龙乡高田村宜居宜业和美乡村建设项目（污水处理设计）
) (
第
1
页 共4页
)

 (
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
) (
    2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。
) (
表-16
)
 (
序号
名称、规格、型号
单位
基准单价
(元)
投标单价
(元)
风险幅度
(%)
32
UPVC污泥管、回流管De50
m
5.22
0
33
UPVC加药管DN25
m
2.87
0
34
机械费
元
1.00
0
（二）
总图给排水工程
1
市政人工
元
1.00
0
2
人工费
元
1.00
0
3
辅助材料费
元
1.00
0
4
管理费
元
1.00
0
5
利润
元
1.00
0
6
铁件（综合）
kg
5.40
0
7
碎石（5~20）mm

121.45
0
8
碎石（5~40）mm

121.45
0
9
石屑

50.02
0
10
水

2.91
0
11
其他材料费
元
0.90
0
12
钢模板
kg
4.25
0
13
页岩标准砖 240×115×53
千块
514.60
0
14
干混普通抹灰砂浆 DP-G M20
t
270.80
0
15
预拌普通混凝土 C15

368.14
0
16
预拌普通混凝土 C20

381.42
0
17
预拌普通混凝土 C25

399.12
0
18
P型 De110存水弯头
个
7.30
0
19
复合材料井盖（含井座） 

700 主材费
元
256.64
0
20
砂砾石

67.96
0
21
粗砂

111.74
0
22
圆钢φ10以内
t
3311.54
0
23
碎石(综合)

121.45
0
24
HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管 DN300 SN8
m
54.86
0
25
塑料管PVC-U De110
m
13.89
0
26
机械费
元
1.00
0
27
混凝土振捣器 插入式
台班
9.94
0
28
三滚轴整平机功率 75kW
台班
33.67
0
29
市政机械第一类费用
元
1.00
0
30
电
kW.h
0.63
0
)

 (
序号
名称、规格、型号
单位
基准单价
(元)
投标单价
(元)
风险幅度
(%)
31
折旧费
元
1.00
0
32
检修费
元
1.00
0
33
维护费
元
1.00
0
34
安拆及场外运输费
元
1.00
0
（三）
绿化工程
1
人工费
元
1.00
0
2
辅助材料费
元
1.00
0
3
管理费
元
1.00
0
4
利润
元
1.00
0
5
非洲茉莉
株
36.40
0
6
马尼拉草
m²
13.20
0
7
透水砖
m²
35.04
0
8
机械费
元
1.00
0
（四）
围墙工程
1
人工费
元
1.00
0
2
辅助材料费
元
1.00
0
3
管理费
元
1.00
0
4
利润
元
1.00
0
5
页岩标准砖 240×115×53
千块
514.60
0
6
预拌普通混凝土 C25

399.12
0
7
304不锈钢金属栏杆 主材费
m
142.00
0
8
毛石(块石)

116.60
0
9
机械费
元
1.00
0
（五）
动力配电系统
1
人工费
元
1.00
0
2
辅助材料费
元
1.00
0
3
管理费
元
1.00
0
4
利润
元
1.00
0
5
电缆保护管 SC25
m
8.74
0
6
动力配电箱 1AP
台
3160.00
0
7
总等电位端子联接箱
个
63.00
0
8
LED单管荧光灯 1*18W
套
33.63
0
9
LED吸顶灯 1*12W,三防型
套
42.48
0
10
五孔插座(安全型)
套
8.41
0
)

 (
序号
名称、规格、型号
单位
基准单价
(元)
投标单价
(元)
风险幅度
(%)
11
电力电缆FS-YJV-0.6/1kV 3*2.5mm2
m
9.77
0
12
电力电缆YJV-0.6/1kV 3*2.5mm2
m
9.16
0
13
电缆保护管 SC15
m
6.04
0
14
电缆保护管 SC32
m
11.74
0
15
接地母线镀锌扁钢 -40*4
m
4.33
0
16
200*5*4mm紫铜板接地母线
m
85.00
0
17
刚性阻燃塑料管Φ20
m
2.17
0
18
铜芯线 2.5mm2
m
2.50
0
19
铜芯线 4mm2
m
3.96
0
20
塑料护套线FS-RVVP-500V 3*1.5mm2
m
6.96
0
21
一位单控开关
套
6.73
0
22
机械费
元
1.00
0
（六）
总图工程（安装专业）
1
人工费
元
1.00
0
2
辅助材料费
元
1.00
0
3
管理费
元
1.00
0
4
利润
元
1.00
0
5
调节池提升泵:Q=10m3/H， H=10m，N=0.75kw，220V
台
3500.00
0
6
液位控制系统:浮球式，线长5m.220V
套
2350.00
0
7
污泥池污泥泵:50WQ10-10-0.75，220V
台
2800.00
0
8
清水池提升泵:50WQ10-10-0.75，220V
台
2450.00
0
9
回转式鼓风机 设备重量（0.5t以内）
元
2124.00
0
10
电缆保护管 SC15
m
6.04
0
11
成套配电箱
台
0
12
硬塑料管
套
0
13
塑料护套线FS-RVVP-500V 4*1.5mm2
m
8.41
0
14
机械费
元
1.00
0
)
