 (
人工费单价汇总表
)
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招标人:  平乐县二塘镇人民政府	
(单位盖章)
 (
 
 
二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-污水处理池
) (
工程
)

 (
封-1
)




招标工程量清单






 (
 
 
二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-污水处理池
) (
工程
)

 (
扉-1
)

招标人: 平乐县二塘镇人民政府

广西嘉诚达工程造价咨询
造价咨询人: 	有限公司	

(单位盖章)	(单位盖章)





法定代表人	法定代表人
或其授权人 : 		或其授权人 :  	
(签字或盖章)	(签字或盖章)



编制人: 		复核人:  	
(造价专业人员签字及盖章)	(一级注册造价工程师签字盖执业章
)




编制时间:	复核时间:

总    说    明
工程名称: 二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目	第1页 共1页
一、工程概况
    二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目。二、编制依据
    1、国家有关法律、法规和规范性文件；
    2、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；
    3、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；
    4、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T  3833-2018）；
    5、广西壮族自治区交通运输厅《关于印发公路建设工程概算预算编制办法广西补充规定 的通知》（桂交建管发[2019]39号文）（简称广西补充规定）；
    6、交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和
《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告（交通运输部第26号公告）；
    7、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）（交通运输部公告2017年51 号）等有关文件；
    8、(桂水建设[2025]26号)广西水利水电工程设计概(预)算编制规定；
    9、(桂水建设[2025]26号)广西水利水电工程系列定额；
    10、《广西壮族自治区建设工程全过程计价规范》；
    11、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（市政工程）》；
    12、《广西壮族自治区建设工程多层级工程量清单计算规范（园林绿化工程）》；
    13、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（市政工程）》；
    14、《广西壮族自治区建设工程预算清单综合单价组价表（园林绿化工程）》；
    15、广西壮族自治区有关部门发布的其它现行的造价文件；
    16、材料价格参照2026年6期《桂林市建设工程造价信息》中平乐县信息价计取，平乐县 没有的信息价参照桂林市信息价，桂林市信息价没有的参考市场询价综合确定。
三、其他
    工程位于平乐县二塘镇甑ft村境内，距离平乐县城约28公里，因此主要材料需另计18公 里运输费用。





















表-01



二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目汇总表

	
序号
	
项目名称
	
预算（元）

	1
	二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-公路
	

	2
	二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-水渠
	

	3
	二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-污水处理池
	

	10
	合计
	





招标控制价汇总表
合同段：二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目	标表1
	序号
	章次
	科目名称
	金额（元）

	1
	100
	  总 则
	

	2
	200
	  路 基
	

	3
	300
	  路 面
	

	4
	400
	  桥梁、涵洞
	

	5
	第100章至第700章合计
	

	6
	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
	

	7
	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计
	

	8
	计日工合计
	

	9
	暂列金额（不含计日工总额）
	

	10
	招标控制价
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	清 单   第 100 章   总 则

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	101
	通则
	
	
	
	

	101-1
	保险费
	
	
	
	

	-a
	按合同条款规定，提供建筑工程一切险
	总额
	1
	
	

	-b
	按合同条款规定，提供第三者责任险
	总额
	1
	
	

	102
	工程管理
	
	
	
	

	102-3
	安全生产费
	总额
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第100章  合计  人民币  36492 元
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 (
工程量清单表
合同段：二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目
) (
标表2
)



	清 单   第 200 章   路 基

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	202
	场地清理
	
	
	
	

	202-1
	清理与掘除
	
	
	
	

	-a
	清理现场(清理表土)
	m3
	6861.486
	
	

	203
	挖方路基
	
	
	
	

	205
	特殊地区路基处理
	
	
	
	

	205-4
	路肩回填土方(购土回填)
	
	
	
	

	-a
	路肩回填土方（挖、运回填土，再回填，运距1km）
	m3
	1277.6379
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第200章  合计  人民币  45442 元
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 (
工程量清单表
合同段：二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目
) (
标表2
)



	清 单   第 300 章   路 面

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	302
	垫层
	
	
	
	

	302-1
	碎石垫层
	
	
	
	

	-a
	压实碎石基层厚100mm
	m2
	18264.308
	
	

	312
	水泥混凝土面板
	
	
	
	

	312-1
	水泥混凝土面板
	
	
	
	

	-a
	C30砼路面厚180mm
	m3
	2998.44
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第300章 合计 人民币 1881004 元
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工程量清单表
合同段：二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目
) (
标表2
)



	清单  第400章  桥梁、涵洞

	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价
	合价

	419
	圆管涵及倒虹吸管涵
	
	
	
	

	419-1
	φ400mm单孔钢筋混凝土圆管涵
	m
	44
	
	

	419-1
	φ300mm单孔钢筋混凝土圆管涵
	m
	30
	
	

	419-1
	φ500mm单孔钢筋混凝土圆管涵
	m
	8
	
	

	
	
	
	
	
	

	清单 第400章  合计  人民币  37231 元
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 (
工程量清单表
合同段：二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目
) (
标表2
)


 (
序号
单项工程名称
金额
(
元
)
其中（元）
安全生产费
暂估价
暂列金额
一
污水处理池
1
分部分项工程费
2
技术措施项目费
3
综合措施项目费
      合计
)建筑安装工程费汇总表
（适用于单价合同）
工程名称:二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-污水处理池


 (
表-06
)
 (
序号
汇总内容
金额
(
元
)
备注
一
污水处理池
（一）
污水处理格栅池
1
分部分项工程费
2
综合措施项目费
（二）
污水处理池管网
1
分部分项工程费
2
技术措施项目费
3
综合措施项目费
（三）
污水处理池挡土墙
1
分部分项工程费
2
综合措施项目费
（四）
附属绿地
1
分部分项工程费
2
综合措施项目费
)建筑安装工程费明细表
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 (
表-07
)
 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额
(
元
)
其中：清单项目单位主要材料
综合单价
合价
名称
单位
消耗量
单价
一
污水处理池
（一）
B034
污水处理格栅池
1
B03401
粗格栅井
2
B034010102
挖一般土方
3
040101001002
挖一般土方 三、四类土

112.83
4
040103003001
土方外弃
运距:1km，结算按实际签证计

72.40
5
B034010107
土方回填
6
040103002002
一般回填方 利用方回填土

40.43
7
B034110101
混凝土垫层
8
041101001002
混凝土垫层
混凝土种类及强度: 预拌普通混凝
土 C15

5.62
预拌普通混凝土 C15[商品砼]

1.020
9
B034060201
格栅间设备及安装工程
10
040601006001
现浇混凝土池板 半地下室 平池底厚度≤50cm
混凝土种类及强度: 预拌普通混凝
土 C30 P6

10.36
预拌普通混凝土 C30 P6[商品砼]

1.020
11
040601034006
现浇平池底模板
㎡
8.72
12
040601007001
现浇混凝土池壁（隔墙) 直、矩形厚度 ≤20cm
混凝土种类及强度: 预拌普通混凝
土 C30 P6

14.88
预拌普通混凝土 C30 P6

1.020
13
040601034008
现浇矩形池壁模板
㎡
148.80
14
050101010002
310mm厚种植陶粒

8.70
陶粒
m³
1.100
)
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 (
分部分项工程项目清单计价表
)

 (
表-09
)
 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额
(
元
)
其中：清单项目单位主要材料
综合单价
合价
名称
单位
消耗量
单价
15
050201006038
多孔砖一层（240*115*90mm） 材料规格:多孔页岩砖240×115×90
㎡
28.08
多孔页岩砖 240×115×90
百块
0.362
16
040202008003
400mm厚100~150砾石

11.23
砾石(10～40)mm

1.224
17
050201002001
20mm厚1:2水泥砂浆找平，水泥砂浆强度等级大于等于M7.5
㎡
56.16
水泥砂浆 1∶2

0.020
18
041103002025
聚合物水泥基防水涂料(灰浆)2mm厚
㎡
28.08
聚合物水泥基防水涂料
kg
5.000
19
040602001003
格栅安装
其他规格及材质:
钢格栅盖板1m*0.6m*0.05m
套
12
钢格栅盖板1m*0.6m*0.05m
㎡
0.600
20
041103003020
止水钢板2*200
m
49.60
钢板止水带
m
1.050
21
B034090101
现浇构件钢筋
22
040901001002
一般混凝土构件钢筋
带肋钢筋HRB400

10以内
t
0.057
热轧带肋钢筋HRB400以上10以内(综合)
t
1.040
23
040901001002
一般混凝土构件钢筋
带肋钢筋HRB400

10以上
t
0.809
24
E034010610
定制成品木栏杆 高度700mm
25
B-001
定制成品木栏杆 高度700mm
m
80.00
26
A034011501
标准化粪池 22S702图集G7-20SF
27
010502028070
混凝土化粪池有地下水 顶面不过汽车有覆土 G7-20SF 20

座
2
热轧带肋钢筋HRB400 

10以内( 综合)
t
0.450
热轧带肋钢筋HRB400 

10以上(
综合)
t
2.459
28
B03405
水解酸化池
29
B034060203
水解酸化池设备及安装工程
30
B-001
成品水解酸化池 1600*1000*3000 Q236碳钢
座
2
)
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 (
表-09
)
 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额
(
元
)
其中：清单项目单位主要材料
综合单价
合价
名称
单位
消耗量
单价
（二）
B030
污水处理池管网
31
B03001
塑料管 D400以内
32
B030010103
挖沟槽、基坑土方
33
040101002002
挖沟槽、基坑土方 三、四类土

80.22
34
040103003001
土方外弃
运距:1km，结算按实际签证计

56.81
35
B030010107
土方回填
36
040103002002
一般回填方 利用方回填土

23.41
37
B0300501021
塑料排水管
38
040501005046
DN100 UPVC塑料排水管安装 粘结连接
m
5.00
DN100 UPVC塑料排水管
m
1.000
39
040501005047
DN200 UPVC塑料排水管安装 粘结连
接
m
28.22
DN200 UPVC塑料排水管
m
1.000
40
040502003022
PVC-U DN200塑料管件安装 粘接
个
20
塑料管件DN200
个
1.000
41
A030011502
检查井

600
42
040504011001
各类井垫层（井基) 混凝土{换:预拌普通混凝土 C10[商品砼]}
混凝土种类及强度: 预拌普通混凝
土 C10

1.49
预拌普通混凝土 C10[商品砼]

1.020
43
040504011017
各类井身（筒) 砖砌 圆形井深:1.82m

9.12
页岩标准砖 240×115×53
千块
0.518
44
040504011025
各类井 混凝土井室盖板
混凝土种类及强度: 预拌普通混凝
土 C25

2.28
预拌普通混凝土 C25[商品砼]

1.015
45
040901001001
一般混凝土构件钢筋 圆钢
t
0.276
圆钢φ10以上
t
1.020
)
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 (
表-09
)
 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额
(
元
)
其中：清单项目单位主要材料
综合单价
合价
名称
单位
消耗量
单价
46
040504011027
各类井 成品井盖（箅)
材质: 复合材料井盖(含井座)
型号、规格: 

600复合材料井盖
套
6
复合材料井盖(含井座)
套
1.000
47
040501029001
井字架 井深≤2.0m
座
6
48
010607006003
爬式钢楼梯
构件涂(镀)层要求: 圆钢φ12
t
0.071
圆钢φ12
t
1.000
49
040504011006
各类井 井内侧抹灰 20mm
㎡
9.50
水泥砂浆 1∶2

0.022
50
A030011502
格栅井
51
040504011001
各类井垫层（井基) 混凝土{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]}
混凝土种类及强度: 预拌普通混凝
土 C20

0.27
预拌普通混凝土 C20[商品砼]

1.020
52
040504011021
各类井身（筒) 混凝土 圆形井深:1.2m
混凝土种类及强度: 预拌普通混凝
土 C25

1.07
预拌普通混凝土 C25[商品砼]

1.020
53
040504011025
各类井 混凝土井室盖板
混凝土种类及强度: 预拌普通混凝
土 C30

0.19
预拌普通混凝土 C30

1.015
54
040602001003
格栅安装
其他规格及材质: 格栅网
套
2
格栅网
㎡
0.840
55
040501029001
井字架 井深≤2.0m
座
3
（三）
B055
污水处理池挡土墙
56
B055030314
混凝土挡土墙
57
040303015001
混凝土挡土墙墙身{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]}
混凝土强度等级: 预拌普通混凝土
C25

85.50
预拌普通混凝土 C25[商品砼]

1.015
)
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 (
表-09
)
 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额
(
元
)
其中：清单项目单位主要材料
综合单价
合价
名称
单位
消耗量
单价
58
040303015003
挡土墙墙身模板
㎡
117.04
（四）
D034
附属绿地
59
D03411
绿化工程
绿地类型
:
厂区绿地
60
D034010103
栽植花木
61
050103015002
铺种草皮 满铺品种: 马尼拉草
㎡
89.14
马尼拉草
m²
1.050
62
050103003001
片植灌木 种植密度≤9株/m2
品种: 金钱草 5株/平方米
㎡
28.08
金钱草 5株/平方米
株
5.160
)
工程名称:二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-污水处理池	第5页 共5页

 (
表-
09
)
 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额
(
元
)
综合单价分析
(
元
)
综合
单价
合价
人工费
主要
材料费
辅助
材料费
机械费
管理费
利润
增值税税
率
)
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注：一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
 (
分部分项工程项目清单综合单价分析表
)
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	序号
	项目编码
	项目名称及项目特征
	单位
	金额(元)
	其中（元）
	备注

	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	

	一
	
	污水处理池
	
	
	
	
	

	（二）
	B030
	污水处理池管网
	
	
	
	
	

	1
	B030140101
	技术措施项目
	
	
	
	
	

	2
	041201012001
	大型机械设备进出场及安拆
	项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


表-11
 (
技术措施项目清单计价表
)



 (
序号
项目编码
项目名称及项目特征
单位
工程量
金额
(
元
)
综合单价分析
(
元
)
综合
单价
合价
人工费
材料费
机械费
管理费
利润
增值税税
率
)工程名称:二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-污水处理池	第1页 共1页






















 (
技术措施项目清单综合单价分析表
)


注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额)，简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。


表-12

 (
序号
项目编码
项目名称
单位
计算过程
不含税金额
(
元
)
增值税
(
税率%,元
)
含税金额
(
元
)
一
污水处理池
 
 
（一）
B034
污水处理格栅池
1
BXXX140102
综合措施项目费
项
2
041202001001
安全生产费
项
3
041202002001
文明临设环保费
项
4
041202003001
雨季施工增加费
项
（二）
B030
污水处理池管网
1
BXXX140102
综合措施项目费
项
2
041202001001
安全生产费
项
3
041202002001
文明临设环保费
项
4
041202003001
雨季施工增加费
项
（三）
B055
污水处理池挡土墙
1
BXXX140102
综合措施项目费
项
2
041202001001
安全生产费
项
3
041202002001
文明临设环保费
项
4
041202003001
雨季施工增加费
项
（四）
D034
附属绿地
1
DXXX010902
综合措施项目费
项
2
050402001001
安全生产费
项
3
050402002001
文明临设环保费
项
4
050402003001
雨季施工增加费
项
)综合措施项目清单计价表
工程名称:二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-污水处理池	第1页 共1页


 (
表-
13
)
 (
序号
项目名称
不含税金额
(
元
)
增值税
(
税率%,元
)
含税金额
(
元
)
)其他项目清单计价表
工程名称:二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-污水处理池	第1页 共1页


 (
表-
14
)
 (
序号
名称、规格、型号
单位
基准单价
(
元
)
投标单价
(
元
)
风险幅度
(%)
一
污水处理池
（一）
污水处理格栅池
1
热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内(综合)
t
3396.31
2
钢格栅盖板1m*0.6m*0.05m
㎡
350.00
3
砾石(10～40)mm

76.78
4
聚合物水泥基防水涂料
kg
14.16
5
钢板止水带
m
16.27
6
热轧带肋钢筋HRB400 

10以内(综合)
t
3396.31
7
热轧带肋钢筋HRB400 

10以上(综合)
t
3175.07
8
陶粒
m³
238.94
9
多孔页岩砖 240×115×90
百块
69.90
（二）
污水处理池管网
1
格栅网
㎡
350.00
2
页岩标准砖 240×115×53
千块
507.80
3
塑料管件DN200
个
16.75
4
复合材料井盖(含井座)
套
176.99
5
圆钢φ10以上
t
3307.28
0
6
圆钢φ12
t
3307.28
0
7
DN100 UPVC塑料排水管
m
13.89
8
DN200 UPVC塑料排水管
m
47.61
（三）
污水处理池挡土墙
（四）
附属绿地
1
金钱草 5株/平方米
株
0.30
2
马尼拉草
m²
13.20
)允许调整价格的主要材料一览表
(适用于单价合同)
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注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.应用于一般计税法为除税价，应用于简易计税法为含税价。


 (
表-16
)
 (
序号
工程项目名称
金额(元)
1
水渠工程
2
措施项目
3
其他项目
合计
)工程名称： 二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-水渠	第1页 共1页





















































2
 (
工程项目总价表
) (
招标编号：
)


 (
序号
项目编码
项目名称
计量单位
工程数量
综合单价(元)
合价(元)
主要技术条款编码
备注
1
水渠工程
1.1
500109010001
原砼路面拆除（厚180mm
）
m³
1.78
1.2
500102001001
碎石垫层拆除（厚100mm
）
m³
0
1.3
500114001001
挖掘机装石渣汽车运输
，0.6m³挖掘机，露天作业，运距1km
m³
2.77
1.4
500101003001
挖掘机挖沟槽、坑土方
，Ⅲ类土
m³
1414.59
1.5
500103001001
回填土石方，机械填土石，小型机械压实
m³
550.56
1.6
500109011001
C30砼路面（厚180mm）
m²
9.9
1.7
500103007001
碎石垫层（厚100mm）
m²
9.9
1.8
500109001001
C25砼水渠（含渠边墙、底板）
m³
369.24
1.9
500110001001
渠道衬砌木模板制安及拆除
m²
3492
1.10
500109009001
常态混凝土伸缩缝，沥青木板
m²
8.55
1.11
500103007002
级配碎石垫层（厚150mm
）
m³
151.2
1.12
500114001002
DN600预制钢筋砼管
m
10
1.13
500103001002
回填土石方，机械填土石
m³
5.59
1.14
500109001002
C20砼垫层
m³
2.2
1.15
500109001003
C25现浇砼盖板（厚150mm）
m³
110.88
1.16
500111001001
钢筋制作安装，一般钢筋制安
t
34.06
)
 (
分类分项工程量清单
) (
招标编号：
工程名称： 
二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-水渠
) (
第1页 共1页
)

 (
3
)
 (
序号
项目名称
金额(元)
备注
1
工程保险费
2
3
)
 (
其他项目清单
) (
招标编号：
工程名称： 
二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-水渠
) (
第1页 共1页
)

 (
4
)







招标编号：

工程单价汇总表

 (
序号
项目编码
项目名称
计量单位
人工费
材料费
机械使用费
其他直接费
间接费
利润
价差
装置性材料费
规费
风险金
税金
合计
1
水渠工程
1.1
500109010001
原砼路面拆除（厚180mm）
m³
1.2
500102001001
碎石垫层拆除（厚100mm）
m³
1.3
500114001001
挖掘机装石渣汽车运输，0.6m³挖掘机，露天作业，运距1km
m³
1.4
500101003001
挖掘机挖沟槽、坑土方，Ⅲ类土
m³
1.5
500103001001
回填土石方，机械填土石，小型机械压实
m³
1.6
500109011001
C30砼路面（厚180mm）
m²
1.7
500103007001
碎石垫层（厚100mm）
m²
1.8
500109001001
C25砼水渠（含渠边墙、底板）
m³
1.9
500110001001
渠道衬砌木模板制安及拆除
m²
1.10
500109009001
常态混凝土伸缩缝，沥青木板
m²
1.11
500103007002
级配碎石垫层（厚150mm）
m³
1.12
500114001002
DN600预制钢筋砼管
m
1.13
500103001002
回填土石方，机械填土石
m³
1.14
500109001002
C20砼垫层
m³
1.15
500109001003
C25现浇砼盖板（厚150mm）
m³
1.16
500111001001
钢筋制作安装，一般钢筋制安
t
)工程名称： 二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-水渠	第1页 共1页
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招标编号：

工程单价费(税)率汇总表


 (
6
)
 (
序号
工程类别
工程单价费(税)率(%)
备注
其他直接费
间接费
利润
规费
风险金
税金
一
建筑工程
1
土方工程
2
石方工程
3
土石填筑工程
4
砌筑工程
5
混凝土工程(自拌砼)
6
混凝土工程(商品砼)
7
钢筋制安工程
8
模板工程
9
基础处理工程
10
锚喷支护工程
11
砂石备料工程
12
植物防护工程
13
疏浚工程
14
其他工程
二
安装工程
1
安装工程
)工程名称： 二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-水渠	第1页 共1页



招标编号：

电、风、水、砂石基础单价汇总表


 (
7
)
 (
序号
名称
型号规格
计量单位
人工费
材料费
机械使用费
其他
合计
备注
1
电
kW.h
2
风
m³
3
水
m³
)工程名称： 二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-水渠	第1页 共1页单位：元







招标编号：

混凝土配合比材料表

 (
序号
工程部位
混凝土强度等级
水 泥 强度等级
级配
水灰比
预算材料量(kg/m³)
单 价 (元/m³)
备注
水泥(kg)
砂(m³)
石(m³)
水(m³)
1
混凝土
2
C20
42.5
2
3
C25
42.5
2
4
C30
42.5
2
)工程名称： 二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-水渠	第1页 共1页

































8



招标编号：

主要材料预算价格汇总表



 (
序号
材料名称
型号规格
计量单位
预算价(元)
备注
1
汽油
kg
2
柴油
kg
3
水泥
42.5MPa
t
4
中砂
m³
5
碎石
m³
6
板枋材
m³
7
钢筋
t
)工程名称： 二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-水渠	第1页 共1页
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 (
序号
机械名称
型号规格
一类费用
二类费用
其他费用
合计
折旧费
维修费
安拆费
小计
人工
柴油
电
汽油
其他
小计
1
单斗挖掘机
液压 斗容0.6m³
2
单斗挖掘机
液压 斗容1m³
3
推土机
功率88kW
4
压路机
内燃 重量12～15t
5
蛙式夯实机
功率2.8kW
6
风镐(铲)
手持式
7
混凝土搅拌机
出料0.4m³
8
振动器
插入式 功率1.1kW
9
振动器
平板式 功率2.2kW
10
风(砂)水枪
耗风量6m³/min
11
载重汽车
载重量5t
12
自卸汽车
载重量1.5t 农用
13
自卸汽车
载重量5t
14
自卸汽车
载重量8t
15
双胶轮车
16
塔式起重机
起重量6t
17
汽车起重机
起重量5t
)
 (
施工机械台时(班)费汇总表
) (
招标编号：
工程名称： 
二塘镇甑ft
村宜居宜业和美乡村建设项目-水渠
单位：元/台时(班)
) (
第1页 共2页
)

 (
10
)
 (
序号
机械名称
型号规格
一类费用
二类费用
其他费用
合计
折旧费
维修费
安拆费
小计
人工
柴油
电
汽油
其他
小计
18
汽车起重机
起重量8t
19
电动卷扬机
双筒慢速起重量5t
20
电焊机
交流25kVA
21
对焊机
电弧型150kVA
22
钢筋弯曲机
φ6～40
23
钢筋切断机
功率20kW
24
钢筋调直机
功率4～14kW
25
圆盘锯
)
 (
施工机械台时(班)费汇总表
) (
招标编号：
工程名称： 
二塘镇甑ft
村宜居宜业和美乡村建设项目-水渠
单位：元/台时(班)
) (
第2页 共2页
)

 (
施工方法： 
定额编号:01177。
机械开挖、就近堆放、人工配合修边底。
序号
名称
型号规格
计量单位
数量
单价(元)
合价(元)
一
直接费
1
基本直接费
(1)
人工费
A0001
人工
工时
(2)
材料费
C9003
零星材料费
%
(3)
机械使用费
J1003
单斗挖掘机
液压 斗容0.6m³
台时
J3060
双胶轮车
台时
2
其他直接费=基本直接费
×其他直接费费率之和
%
二
间接费=直接费×间接费费率
%
三
利润=（一+二）×利润率
%
四
价差
C0102
柴油
kg
五
规费=人工费（含机上人工）×规费费率
%
六
税金=（一～五）×税率
%
合计
元
单价
元
)机械挖渠道土方 工程
单价编号： 1	定额单位：100m³
 (
工程单价计算表
)

 (
12
)
 (
施工方法： 
定额编号:02001。
检查钻具、换钎、开挖。
序号
名称
型号规格
计量单位
数量
单价(元)
合价(元)
一
直接费
1
基本直接费
(1)
人工费
A0001
人工
工时
(2)
材料费
C2503
钢钎
kg
C9001
其他材料费
%
(3)
机械使用费
J1071
风镐(铲)
手持式
台时
2
其他直接费=基本直接费
×其他直接费费率之和
%
二
间接费=直接费×间接费费率
%
三
利润=（一+二）×利润率
%
四
价差
五
规费=人工费（含机上人工）×规费费率
%
六
税金=（一～五）×税率
%
合计
元
单价
元
)碎石垫层拆除（厚100mm） 工程
单价编号： 2	定额单位：100m³

 (
施工方法： 
定额编号:02481。
装渣、运输、卸渣、空回、平场等。
序号
名称
型号规格
计量单位
数量
单价(元)
合价(元)
一
直接费
1
基本直接费
(1)
人工费
A0001
人工
工时
(2)
材料费
C9003
零星材料费
%
(3)
机械使用费
J3012
自卸汽车
载重量1.5t 农用
台时
2
其他直接费=基本直接费
×其他直接费费率之和
%
二
间接费=直接费×间接费费率
%
三
利润=（一+二）×利润率
%
四
价差
C0102
柴油
kg
五
规费=人工费（含机上人工）×规费费率
%
六
税金=（一～五）×税率
%
合计
元
单价
元
)人工装石渣、农用自卸车运输，运距2km 工程
单价编号： 3	定额单位：100m³

 (
施工方法： 
定额编号:03003。
5m内取土(石渣)回填、平土、简单压实。
序号
名称
型号规格
计量单位
数量
单价(元)
合价(元)
一
直接费
1
基本直接费
(1)
人工费
A0001
人工
工时
(2)
材料费
C9003
零星材料费
%
(3)
机械使用费
J1067
蛙式夯实机
功率2.8kW
台时
2
其他直接费=基本直接费
×其他直接费费率之和
%
二
间接费=直接费×间接费费率
%
三
利润=（一+二）×利润率
%
四
价差
五
规费=人工费（含机上人工）×规费费率
%
六
税金=（一～五）×税率
%
合计
元
单价
元
)回填土石方，机械填土石，小型机械压实 工程
单价编号： 4	定额单位：100m³

 (
施工方法： 
定额编号:03032。
分层铺筑、整平、拍实、修坡等。
序号
名称
型号规格
计量单位
数量
单价(元)
合价(元)
一
直接费
1
基本直接费
(1)
人工费
A0001
人工
工时
(2)
材料费
C1215
碎石
m³
C9001
其他材料费
%
(3)
机械使用费
2
其他直接费=基本直接费
×其他直接费费率之和
%
二
间接费=直接费×间接费费率
%
三
利润=（一+二）×利润率
%
四
价差
C1215
碎石
m³
五
规费=人工费（含机上人工）×规费费率
%
六
税金=（一～五）×税率
%
合计
元
单价
元
)级配碎石垫层（厚150mm） 工程
单价编号： 5	定额单位：100m³

 (
施工方法： 
定额编号:05483。
现浇混凝土拆除，岩石破碎机拆除混凝土
序号
名称
型号规格
计量单位
数量
单价(元)
合价(元)
一
直接费
1
基本直接费
(1)
人工费
A0001
人工
工时
(2)
材料费
(3)
机械使用费
J1004
单斗挖掘机
液压 斗容1m³
台时
J9999
其他机械费
%
2
其他直接费=基本直接费
×其他直接费费率之和
%
二
间接费=直接费×间接费费率
%
三
利润=（一+二）×利润率
%
四
价差
C0102
柴油
kg
五
规费=人工费（含机上人工）×规费费率
%
六
税金=（一～五）×税率
%
合计
元
单价
元
)原砼路面拆除（厚180mm） 工程
单价编号： 6	定额单位：100m³

 (
定额编号:05093+05278*1.03+05299*1.03。
施工方法： 
施工准备、清基、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。
序号
名称
型号规格
计量单位
数量
单价(元)
合价(元)
一
直接费
1
基本直接费
(1)
人工费
A0001
人工
工时
A0001
人工
工时
A0001
人工
工时
(2)
材料费
C0105
水
m³
C8014
C25纯混凝土
42.5MPa
 水胶比
0.55
2级配 最大粒径40mm
m³
C9001
其他材料费
%
C9003
零星材料费
%
C9003
零星材料费
%
(3)
机械使用费
J2053
振动器
插入式 功率1.1kW
台时
J2092
风(砂)水枪
耗风量6m³/min
台时
J9999
其他机械费
%
J2004
混凝土搅拌机
出料0.4m³
台时
J3060
双胶轮车
台时
J3060
双胶轮车
台时
2
其他直接费=基本直接费
×其他直接费费率之和
%
二
间接费=直接费×间接费费率
%
三
利润=（一+二）×利润率
%
四
价差
C1006
水泥
42.5MPa
t
C1204
中砂
m³
C1215
碎石
m³
)
 (
工程单价计算表
C25砼水渠（含渠边墙、底板） 工程
) (
单价编号： 
7
) (
定额单位：100m³
)

 (
定额编号:05093+05278*1.03+05299*1.03。
施工方法： 
施工准备、清基、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。
序号
名称
型号规格
计量单位
数量
单价(元)
合价(元)
五
规费=人工费（含机上人工）×规费费率
%
六
税金=（一～五）×税率
%
合计
元
单价
元
)

 (
施工方法： 
定额编号:05496。
木板制作、熔化、涂沥青、安装。
序号
名称
型号规格
计量单位
数量
单价(元)
合价(元)
一
直接费
1
基本直接费
(1)
人工费
A0001
人工
工时
(2)
材料费
C1604
沥青
t
C1710
锯材
m³
C1713
木柴
t
C9001
其他材料费
%
(3)
机械使用费
J3060
双胶轮车
台时
2
其他直接费=基本直接费
×其他直接费费率之和
%
二
间接费=直接费×间接费费率
%
三
利润=（一+二）×利润率
%
四
价差
C1604
沥青
t
五
规费=人工费（含机上人工）×规费费率
%
六
税金=（一～五）×税率
%
合计
元
单价
元
)常态混凝土伸缩缝，沥青木板 工程
单价编号： 8	定额单位：100m²
 (
工程单价计算表
)

 (
定额编号:05036+05278*1.03+05299*1.03。
施工方法： 
施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。
序号
名称
型号规格
计量单位
数量
单价(元)
合价(元)
一
直接费
1
基本直接费
(1)
人工费
A0001
人工
工时
A0001
人工
工时
A0001
人工
工时
(2)
材料费
C0105
水
m³
C7001
混凝土垂直运输
m³
C8010
C20纯混凝土
42.5MPa 水胶比0.6 2 级配 最大粒径40mm
m³
C9001
其他材料费
%
C9003
零星材料费
%
C9003
零星材料费
%
(3)
机械使用费
J2058
振动器
平板式 功率2.2kW
台时
J2092
风(砂)水枪
耗风量6m³/min
台时
J9999
其他机械费
%
J2004
混凝土搅拌机
出料0.4m³
台时
J3060
双胶轮车
台时
J3060
双胶轮车
台时
2
其他直接费=基本直接费
×其他直接费费率之和
%
二
间接费=直接费×间接费费率
%
三
利润=（一+二）×利润率
%
四
价差
C1006
水泥
42.5MPa
t
C1204
中砂
m³
C1215
碎石
m³
)
 (
工程单价计算表
C20砼垫层 工程
) (
单价编号： 
9
) (
定额单位：100m³
)

 (
定额编号:05036+05278*1.03+05299*1.03。
施工方法： 
施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。
序号
名称
型号规格
计量单位
数量
单价(元)
合价(元)
五
规费=人工费（含机上人工）×规费费率
%
六
税金=（一～五）×税率
%
合计
元
单价
元
)

 (
定额编号:05083+05278*1.03+05299*1.03。
施工方法： 
施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。
序号
名称
型号规格
计量单位
数量
单价(元)
合价(元)
一
直接费
1
基本直接费
(1)
人工费
A0001
人工
工时
A0001
人工
工时
A0001
人工
工时
(2)
材料费
C0105
水
m³
C7001
混凝土垂直运输
m³
C8014
C25纯混凝土
42.5MPa
 水胶比
0.55
2级配 最大粒径40mm
m³
C9001
其他材料费
%
C9003
零星材料费
%
C9003
零星材料费
%
(3)
机械使用费
J2053
振动器
插入式 功率1.1kW
台时
J2058
振动器
平板式 功率2.2kW
台时
J9999
其他机械费
%
J2004
混凝土搅拌机
出料0.4m³
台时
J3060
双胶轮车
台时
J3060
双胶轮车
台时
2
其他直接费=基本直接费
×其他直接费费率之和
%
二
间接费=直接费×间接费费率
%
三
利润=（一+二）×利润率
%
四
价差
C1006
水泥
42.5MPa
t
C1204
中砂
m³
C1215
碎石
m³
)
 (
工程单价计算表
C25现浇砼盖板（厚150mm） 工程
) (
单价编号： 
10
) (
定额单位：100m³
)

 (
定额编号:05083+05278*1.03+05299*1.03。
施工方法： 
施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、浇筑、养护等。
场内配运水泥、骨料，投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。
序号
名称
型号规格
计量单位
数量
单价(元)
合价(元)
五
规费=人工费（含机上人工）×规费费率
%
六
税金=（一～五）×税率
%
合计
元
单价
元
)

 (
施工方法： 
定额编号:05460。
回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输；灌注桩钢筋包括吊装入孔。
序号
名称
型号规格
计量单位
数量
单价(元)
合价(元)
一
直接费
1
基本直接费
(1)
人工费
A0001
人工
工时
(2)
材料费
C2019
钢筋
t
C2601
铁丝
kg
C5421
电焊条
kg
C9001
其他材料费
%
(3)
机械使用费
J3004
载重汽车
载重量5t
台时
J4005
塔式起重机
起重量6t
台时
J9130
电焊机
交流25kVA
台时
J9142
对焊机
电弧型150kVA
台时
J9149
钢筋弯曲机
φ6～40
台时
J9153
钢筋切断机
功率20kW
台时
J9154
钢筋调直机
功率4～14kW
台时
J9999
其他机械费
%
2
其他直接费=基本直接费
×其他直接费费率之和
%
二
间接费=直接费×间接费费率
%
三
利润=（一+二）×利润率
%
四
价差
C0101
汽油
kg
C2019
钢筋
t
五
规费=人工费（含机上人工）×规费费率
%
六
税金=（一～五）×税率
%
合计
元
)
 (
工程单价计算表
钢筋制作安装，一般钢筋制安 工程
) (
单价编号： 
11
) (
定额单位：1t
)

 (
施工方法： 
定额编号:05460。
回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输；灌注桩钢筋包括吊装入孔。
序号
名称
型号规格
计量单位
数量
单价(元)
合价(元)
单价
元
)

 (
定额编号:06008。
施工方法： 模板制作，立柱、围檩制作，预埋铁件制作，模板运输，模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂， 维修、倒仓，拉筋割断。
序号
名称
型号规格
计量单位
数量
单价(元)
合价(元)
一
直接费
1
基本直接费
(1)
人工费
A0001
人工
工时
(2)
材料费
C1708
板枋材
m³
C1723
防水胶合板
厚18mm
m²
C2002
型钢
kg
C2601
铁丝
kg
C5438
铁钉
kg
C9001
其他材料费
%
(3)
机械使用费
J3004
载重汽车
载重量5t
台时
J4063
汽车起重机
起重量5t
台时
J9209
圆盘锯
台时
J9999
其他机械费
%
2
其他直接费=基本直接费
×其他直接费费率之和
%
二
间接费=直接费×间接费费率
%
三
利润=（一+二）×利润率
%
四
价差
C0101
汽油
kg
C1708
板枋材
m³
五
规费=人工费（含机上人工）×规费费率
%
六
税金=（一～五）×税率
%
合计
元
单价
元
)渠道衬砌木模板制安及拆除 工程
单价编号： 12	定额单位：100m²
 (
工程单价计算表
)

 (
施工方法： 
定额编号:12133+12134*3。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。
序号
名称
型号规格
计量单位
数量
单价(元)
合价(元)
一
直接费
1
基本直接费
(1)
人工费
A0001
人工
工时
A0001
人工
工时
(2)
材料费
C1710
锯材
m³
C8022
C30纯混凝土
42.5MPa 水胶比0.5 2 级配 最大粒径40mm
m³
C9001
其他材料费
%
C1710
锯材
m³
C8022
C30纯混凝土
42.5MPa 水胶比0.5 2 级配 最大粒径40mm
m³
(3)
机械使用费
J2004
混凝土搅拌机
出料0.4m³
台时
J3016
自卸汽车
载重量8t
台时
J9999
其他机械费
%
J2004
混凝土搅拌机
出料0.4m³
台时
J3016
自卸汽车
载重量8t
台时
2
其他直接费=基本直接费
×其他直接费费率之和
%
二
间接费=直接费×间接费费率
%
三
利润=（一+二）×利润率
%
四
价差
C0102
柴油
kg
C1006
水泥
42.5MPa
t
C1204
中砂
m³
C1215
碎石
m³
五
规费=人工费（含机上人工）×规费费率
%
六
税金=（一～五）×税率
%
)
 (
工程单价计算表
C30砼路面（厚180mm） 工程
) (
单价编号： 
13
) (
定额单位：1000m²
)

 (
施工方法： 
定额编号:12133+12134*3。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。
序号
名称
型号规格
计量单位
数量
单价(元)
合价(元)
合计
元
单价
元
)

 (
施工方法： 
定额编号:12117-12118*4。
挖路槽、培路基、基础材料的铺压等。
序号
名称
型号规格
计量单位
数量
单价(元)
合价(元)
一
直接费
1
基本直接费
(1)
人工费
A0001
人工
工时
A0001
人工
工时
(2)
材料费
C1215
碎石
m³
C9001
其他材料费
%
C1215
碎石
m³
(3)
机械使用费
J1065
压路机
内燃 重量12～15t
台时
J9999
其他机械费
%
2
其他直接费=基本直接费
×其他直接费费率之和
%
二
间接费=直接费×间接费费率
%
三
利润=（一+二）×利润率
%
四
价差
C0102
柴油
kg
C1215
碎石
m³
五
规费=人工费（含机上人工）×规费费率
%
六
税金=（一～五）×税率
%
合计
元
单价
元
)碎石垫层（厚100mm） 工程
单价编号： 14	定额单位：1000m²
 (
工程单价计算表
)

 (
施工方法： 
定额编号:10290。
检查及清理管材、管道吊装就位、管道和管件安装、上胶圈、对口、调直；管道试验等。
序号
名称
型号规格
计量单位
数量
单价(元)
合价(元)
一
直接费
1
基本直接费
(1)
人工费
A0001
人工
工时
(2)
材料费
C6120
润滑油
kg
C9001
其他材料费
%
(3)
机械使用费
J3004
载重汽车
载重量5t
台时
J4065
汽车起重机
起重量8t
台时
J4136
电动卷扬机
双筒慢速 起重量5t
台时
J9999
其他机械费
%
2
其他直接费=基本直接费
×其他直接费费率之和
%
二
间接费=直接费×间接费费率
%
三
利润=（一+二）×利润率
%
四
价差
C0101
汽油
kg
C0102
柴油
kg
五
装置性材料费
C672101
DN600预制钢筋砼管
m
六
规费=人工费（含机上人工）×规费费率
%
七
税金=（一～六）×税率
%
合计
元
单价
元
)DN600预制钢筋砼管 工程
单价编号： 15	定额单位：100m

 (
施工方法： 
定额编号:02485。
挖装、运输、卸车、空回。
序号
名称
型号规格
计量单位
数量
单价(元)
合价(元)
一
直接费
1
基本直接费
(1)
人工费
A0001
人工
工时
(2)
材料费
C9003
零星材料费
%
(3)
机械使用费
J1003
单斗挖掘机
液压 斗容0.6m³
台时
J1022
推土机
功率88kW
台时
J3014
自卸汽车
载重量5t
台时
2
其他直接费=基本直接费
×其他直接费费率之和
%
二
间接费=直接费×间接费费率
%
三
利润=（一+二）×利润率
%
四
价差
C0102
柴油
kg
五
规费=人工费（含机上人工）×规费费率
%
六
税金=（一～五）×税率
%
合计
元
单价
元
)挖掘机装石渣汽车运输，0.6m³挖掘机，露天作业，运距1km 工程
单价编号： 16	定额单位：100m³

 (
施工方法： 
定额编号:01180。
机械开挖、就近堆放、人工配合修底。
序号
名称
型号规格
计量单位
数量
单价(元)
合价(元)
一
直接费
1
基本直接费
(1)
人工费
A0001
人工
工时
(2)
材料费
C9003
零星材料费
%
(3)
机械使用费
J1003
单斗挖掘机
液压 斗容0.6m³
台时
J3060
双胶轮车
台时
2
其他直接费=基本直接费
×其他直接费费率之和
%
二
间接费=直接费×间接费费率
%
三
利润=（一+二）×利润率
%
四
价差
C0102
柴油
kg
五
规费=人工费（含机上人工）×规费费率
%
六
税金=（一～五）×税率
%
合计
元
单价
元
)挖掘机挖沟槽、坑土方，Ⅲ类土 工程
单价编号： 17	定额单位：100m³

 (
施工方法： 
定额编号:05065。
墙，厚度20cm
序号
名称
型号规格
计量单位
数量
单价(元)
合价(元)
一
直接费
1
基本直接费
(1)
人工费
A0001
人工
工时
(2)
材料费
C0105
水
m³
C7002
混凝土运输
m³
C7004
混凝土拌制
m³
C8014
C25纯混凝土
42.5MPa
 水胶比
0.55
2级配 最大粒径40mm
m³
C9001
其他材料费
%
(3)
机械使用费
J2053
振动器
插入式 功率1.1kW
台时
J2092
风(砂)水枪
耗风量6m³/min
台时
J9999
其他机械费
%
2
其他直接费=基本直接费
×其他直接费费率之和
%
二
间接费=直接费×间接费费率
%
三
利润=（一+二）×利润率
%
四
价差
C1006
水泥
42.5MPa
t
C1204
中砂
m³
C1215
碎石
m³
五
规费=人工费（含机上人工）×规费费率
%
六
税金=（一～五）×税率
%
合计
元
单价
元
)墙，厚度20cm 工程
单价编号： 18	定额单位：100m³

 (
序号
工种
单位
单价(元)
备注
1
人工
工时
2
机上人工
工时
)招标编号：
工程名称： 二塘镇甑ft村宜居宜业和美乡村建设项目-水渠
