贺州市政府采购中心关于八步区2026年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金“两类学校”设施设备采购项目更正公告
一、项目基本情况

    原公告的采购项目编号：HZZC2026-G1-020033-HZSG

    原公告的采购项目名称：八步区2026年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金“两类学校”设施设备采购项目

    首次公告日期：2026年 7月27日

二、更正信息
    更正事项：采购文件     

    更正内容：

　　1.第三章“采购需求和说明”和第六章“评审方法与评定标准”作如下更正：
	章节
	更改前
	更改后

	第三章  采购需求和说明
	一、售后服务及其他要求：

（3）家具产品质量（产品设计、制造工艺、材料缺陷）引发的费用，均由供应商承担。如家具损坏，中标供应商应迅速派员及时解决，常年备有配件，接报修通知后2小时到达现场进行维修。

（5）维修响应：要求7*24小时提供服务，在接到用户维修电话后2小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件。
	（3）家具产品质量（产品设计、制造工艺、材料缺陷）引发的费用，均由供应商承担。如家具损坏，中标供应商应迅速派员及时解决，常年备有配件，接报修通知后4小时到达现场进行维修。  
（5）维修响应：要求7*24小时提供服务，在接到用户维修电话后4小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件。

	
	二、验收标准：

8.为保证产品品质，批量供货前需提供符合投标文件要求的产品一套进行验收，验收通过后方可批量供货，不合格采购人不予验收并有权上报相关主管部门处理。
	删除该条款

	
	二、验收标准：

9.原门窗拆除、新门窗安装及拆除损坏墙面恢复原样。
	9.原门窗拆除、新门窗安装及拆除损坏墙面恢复原样。门窗拆除、墙面修补统一执行《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210），全部修复费用包干计入门窗综合单价。

	
	四、付款方式

本项目无预付款，在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。对于满足合同约定支付条件的项目，在收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。中标人按合同约定交货验收合格后采购人在1年内支付合同总金额的100%（无息）。
	本项目无预付款，在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。对于满足合同约定支付条件的项目，在收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。中标人按合同约定交货验收合格后采购人在10个工作日内支付合同总金额的100%。

	
	五、验收要求

3、签订合同后5个工作日内提供本项目货物各1件，做为样品供采购人检验，直到通过检验为止。
	删除该条款

	第六章  评审方法与评定标准
	（1）产品性能分（满分9分）

⑤投标人提供本项目原材料配件“橡木”的检测（验）报告，检测（验）内容技术参需包含：木材名称：符合；木材含水率：合格；外观：合格；搞菌性能：合格；防霉性能：合格；符合以上检测内容且检验结果符合或优于国家标准要求数值的检测报告得1.5分。本项满分1.5分。
	⑤投标人提供本项目原材料配件“橡木”的检测（验）报告，检测（验）内容技术参需包含：木材名称：符合；木材含水率：合格；外观：合格；抗菌性能：合格；防霉性能：合格；符合以上检测内容且检验结果符合或优于国家标准要求数值的检测报告得1.5分。本项满分1.5分。

	
	（1）产品性能分（满分9分）

⑥投标人提供本项目原材料配件“油漆”的检测（验）报告，检测（验）内容技术参需包含：VOC含量（清漆）≤250g/L、甲醛含量≤100mg/kg、总铅（Pb）含量≤90mg/kg、可溶性重金属含量：(镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）含量≤60mg/kg)，乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg，苯系物总和含量≤250mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。符合GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》的要求：铅(Pb)≤20mg/kg，隔（Cd）≤20mg/kg，六价铬（Cr6+ )≤20mg/kg，汞（Hg）≤20mg/kg，砷（As）≤20mg/kg，钡（Ba）≤20mg/kg,硒（Se）≤20mg/kg，锑（Sb）≤20mg/kg,钴（Co）≤20mg/kg。抗细菌率-恶臭假单胞菌≥99%；符合以上检测内容且检验结果符合或优于国家标准要求数值的检测报告得1.5分。本项满分1.5分。
	⑥投标人提供本项目原材料配件“油漆”的检测（验）报告，检测（验）内容技术参需包含：VOC含量（清漆）≤250g/L、甲醛含量≤100mg/kg、总铅（Pb）含量≤90mg/kg、可溶性重金属含量：(镉（Cd）≤75mg/kg、铬（Cr）≤60mg/kg、汞（Hg）含量≤60mg/kg)，乙二醇醚及醚酯总和含量≤300mg/kg，苯系物总和含量≤250mg/kg，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤1000mg/kg。符合GB/T 35602-2017《绿色产品评价 涂料》的要求：铅(Pb)≤20mg/kg，镉（Cd）≤20mg/kg，六价铬（Cr6+ )≤20mg/kg，汞（Hg）≤20mg/kg，砷（As）≤20mg/kg，钡（Ba）≤20mg/kg,硒（Se）≤20mg/kg，锑（Sb）≤20mg/kg,钴（Co）≤20mg/kg。抗细菌率-恶臭假单胞菌≥99%；符合以上检测内容且检验结果符合或优于国家标准要求数值的检测报告得1.5分。本项满分1.5分。



	
	注：所有检测报告要求加盖投标人公章，检测（验）产品内容必须与招标文件中承诺的相关参数内容一致或优于，投标时出具具有 CMA 或CNAS标识的检测（验）报告扫描件，其应与原件一致，如有弄虚作假，按政府采购相关规定处罚。投标人所提供的检测（验）产品的委托单位（送检人）可以是投标产品的生产厂商、投标人或原材料供应商，否则对应项不得分。检测（验）报告必须清晰且完整、有效，报告有检验机构名称、检验报告编号、送检单位名称、送检的小样名称、送检时间等信息。
	注：所有检测报告要求加盖投标人公章，检测（验）产品内容必须与招标文件中承诺的相关参数内容一致或优于，投标时出具具有国家认可的第三方检测（验）报告扫描件，其应与原件一致，如有弄虚作假，按政府采购相关规定处罚。投标人所提供的检测（验）产品的委托单位（送检人）可以是投标产品的生产厂商、投标人或原材料供应商，否则对应项不得分。检测（验）报告必须清晰且完整、有效，报告有检验机构名称、检验报告编号、送检单位名称、送检的小样名称、送检时间等信息。

	
	4、售后服务方案

（4）维修响应机制：承诺2小时内维修人员到场，夜间突发安全故障实行应急抢修，做到小问题当日修复，大故障3日内完成配件更换；建立报修登记、维修回访闭环管理制度；
	（4）维修响应机制：承诺4小时内维修人员到场，夜间突发安全故障实行应急抢修，做到小问题当日修复，大故障3日内完成配件更换；建立报修登记、维修回访闭环管理制度；

	
	6、信誉业绩分

（1）投标人通过 ISO14001 环境管理体系认证，且认证范围涵盖家具类；投标人通过ISO9001 质量管理体系认证，且认证范围涵盖家具类；投标人通过ISO45001职业健康安全体管理系认证证书，且认证范围涵盖家具类，每提供 1 项得0.5分，满分1.5分。【以上认证为生产或销售类的均有效，投标文件中提供有效期内认证证书扫描件，其应与原件一致，同时提供国家认监委网站查询截图，如有弄虚作假，按政府采购相关规定处罚。】
	（1）投标人通过 ISO14001 环境管理体系认证，且认证范围涵盖家具类；投标人通过ISO9001 质量管理体系认证，且认证范围涵盖家具类；投标人通过ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围涵盖家具类，每提供 1 项得0.5分，满分1.5分。【以上认证为生产或销售类的均有效，投标文件中提供有效期内认证证书扫描件，其应与原件一致，同时提供国家认监委网站查询截图，如有弄虚作假，按政府采购相关规定处罚。】




    2.增加条款：补充 125 所学校详细对接联系人、各校门窗预估平方数，供应商可自行预约校方实地勘测门窗尺寸。(详见附件学校联系方式、门窗数量表)

    3.投标截止时间、开标时间更正为：2026年8月28日09点00分。(具体见广西政采云平台)
    更正日期：2026年8月12日

三、其他补充事宜

    无  
凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

    1.采购人信息
    名    称：贺州市八步区教育局
    地    址：八步区新兴南路62号
    联系方式：0774-5212836

    2.采购代理机构信息：
    名    称：贺州市政府采购中心
    地    址：贺州市太白西路161号（贺州市政务服务中心C区四楼政府采购科）
    联系方式：0774-5137827
    3.项目联系方式

    项目联系人：覃宏钧

    电      话：0774-5137827
    附件：学校联系方式、门窗数量表
采购单位：贺州市八步区教育局

集中采购机构：贺州市政府采购中心

2026年8月12日


