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第一章  询价公告
贺州市政府采购中心关于昭平县第三高级中学教学一体机、学生床架、可升降课桌椅、橡木课桌椅、教学电脑采购（HZZC2026-X1-210106-HZSZ）询价公告

项目概况
昭平县第三高级中学教学一体机、学生床架、可升降课桌椅、橡木课桌椅、教学电脑采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线获取采购文件，并于2026年10月14日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

    项目编号：HZZC2026-X1-210106-HZSZ
　　项目名称：昭平县第三高级中学教学一体机、学生床架、可升降课桌椅、橡木课桌椅、教学电脑采购

    采购方式：询价

　　预算金额：壹佰捌拾捌万伍仟伍佰元整(¥1885500.00)。
最高限价：壹佰捌拾捌万伍仟伍佰元整(¥1885500.00)。
采购需求：采购86吋智慧黑板、教师计算机、学生计算机、床架等一批，如需进一步了解，详见第三章“采购需求和说明”。

    合同履行期限：自签订合同之日起10日内完成全部供货及安装完毕并交付使用。

    本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采购人专门面向中小企业采购，面向中小企业采购份额为100%。
3.本项目特定的资格要求：无。
三、获取采购文件
时间：2026年9月24日公告发布之时至2026年9月30日18:00（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：供应商须登录广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/v.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名（广西政府采购云平台-商家入驻-注册）。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。

提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在广西政府采购云平台完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。
供应商未按以上时间、地点、方式获取本项目采购文件的，本中心将拒收其响应文件。本项目采用资格后审，已获取采购文件的供应商不等于符合本项目资格要求。
售价：免费
四、响应文件提交

截止时间：2026年10月14日09点00分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、开启：

时间：2026年10月14日09点00分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.落实的政府采购政策
1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中属于强制采购的品目，予以强制采购节能产品。属于非强制采购的品目，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购节能产品。

    2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，对国家公布的环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）内的，实行优先采购环境标志产品。

3）扶持中小企业政策：本项目采购人专门面向中小企业采购，面向中小企业采购份额为100%。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评审阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。
4.投标保证金(人民币)：壹万捌仟元整（¥18000.00）。

投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者银行、保险机构出具的保函等形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。贺州市公共资源交易中心财务室电话传真：0774-5268008。
开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：广西北部湾银行贺州分行

账    号：8053171907000013941763 

5.本项目不要求供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

6.其他注意事项

（1）本项目实行电子标，供应商应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交竞标响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助中心—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。
（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南） 

（4）供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。原在政采云平台注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。

注：进入新平台后（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），新用户可以通过该路径申请入驻，完成入驻的用户/老用户需要下载客户端才能制作投标文件。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法参与或磋商失败等后果由供应商自行承担。

（6）响应文件网上递交截止后，广西政府采购云平台自动提取所有响应文件，各供应商须在开启程序开始后30分钟内对上传政采云的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

（7）监督机构：昭平县政府采购服务中心，联系电话：0774-6689708。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名  称：昭平县第三高级中学

地  址：昭平县黄姚镇隔江西路

联系人：谭解勇
联系方式：0774-6520134      
2.采购代理机构信息

名  称：贺州市政府采购中心

地  址：贺州市太白西路161号（贺州市政务服务中心C区四楼政府采购科）

联系方式：0774-5268003
3.项目联系方式
项目联系人：何丽宇

电  话：0774-5268003

昭平县第三高级中学                            贺州市政府采购中心
2026年9月24日
第二章  供应商须知

1.适用范围

本询价采购文件适用于本项目的采购、响应、评审、评定、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”系指本项目采购单位。

2.2“集中采购机构”、“采购代理机构”、“本中心”系指贺州市政府采购中心。

2.3“供应商”系指参加询价的法人、其他组织或者自然人。
3.供应商资格要求

供应商应满足本询价采购文件中第一章《询价公告》中资格要求。

4.询价采购费用

无论询价采购的结果如何，供应商自行承担所有与参加询价采购有关的全部费用。

5.响应文件的组成

　　响应文件由开标一览表、商务文件、技术文件三部分组成（格式见第五章）
5.1开标一览表

开标一览表（必须提供，加盖供应商公章）。

5.2商务文件

5.2.1投标函（必须提供，加盖供应商公章）；
5.2.2投标报价明细表（必须提供，加盖供应商公章）；

5.2.3询价保证金交纳证明（必须提供，加盖供应商公章）；

5.2.4投标声明书（必须提供，加盖供应商公章）；
5.2.5售后服务承诺书（必须提供，加盖供应商公章）；

5.2.6商务条款偏离情况说明表（必须提供，加盖供应商公章）；

5.2.7技术规格偏离表（必须提供，加盖供应商公章）；
5.2.8资格、资信证明文件；

5.2.8.1资格、资信证明文件应包含：
根据贺财采【2023】15号文贺州市财政局关于推行政府采购领域信用承诺制度的通知，凡符合政府采购法第二十二条规定的资格条件，参加贺州市政府采购活动的供应商，在投标（响应）文件中按照采购文件约定提供信用承诺。

（1）贺州市政府采购供应商信用承诺函（必须提供，加盖供应商公章，格式附后）； ；

（2）中小企业声明函（必须提供，加盖供应商公章，格式附后）；
（3）法定代表人身份证明书原件、第二代身份证复印件（必须提供，加盖供应商公章）；
（4）法定代表人授权委托书原件和委托代理人第二代身份证复印件（委托代理时必须提供，加盖供应商公章）；

供应商必须按以上要求提供相关材料，否则响应无效。
（4）询价供应商近三年同类业绩（如有，请提供复印件）；

（5）询价供应商履约能力证明材料（如有，请提供复印件）；
（6）询价供应商近三年来获得的省、市级及以上有关部门颁发的与生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（如有，请提供复印件）；

（7）询价供应商认为必要提供的资格声明及文件资料。
5.2.9本次采购不接受联合体竞标。
5.2.10货物合格证明文件，提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：
生产厂家的有关资格和生产许可证（如有，请提供复印件)；

投标产品说明书或产品彩页（如有，请提供复印件）；
货物保证供货有效证明（如有，请提供复印件）；

投标产品节能、环保方面的证明材料要求（如有，请提供复印件）；

纳入自主创新产品的证明材料（如有，请提供复印件）；

进口产品合法手续有效证明（如有，请提供复印件）；

第三章《采购需求和说明》中明确要求的其他货物合格证明文件（如有要求则必须提供，同时加盖投标单位公章）。
5.3技术文件

5.3.1技术规格偏离表（必须提供，加盖供应商公章）；
5.3.2供应商需要说明的其他技术文件和说明（如有，请提供）。
　　5.4供应商必须按要求提供上述所有文件，否则被视为不实质性响应投标。

5.5供应商应按询价文件第五章《响应文件（格式）》要求自编目录及标注页码。

6.响应文件的语言及计量

6.1响应文件以及供应商方与采购方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

6.2投标计量单位，询价文件已有明确规定的，使用询价文件规定的计量单位；询价文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

7.响应报价

7.1响应报价应按询价文件中相关附表格式填写。供应商可就《采购需求和说明》中所有货物和服务内容作完整唯一报价。

7.2响应报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用的总和。

7.3响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

8.响应文件的有效期

    8.1自投标截止日起45天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

8.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

8.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致询价保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长询价保证金的有效期，但不能修改响应文件。 

8.4供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

9.响应文件的签署和份数

9.1供应商应按本询价文件规定的格式和顺序编制电子响应文件，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，属于供应商的责任。

9.2供应商应提供：开标一览表 壹 份；商务文件 壹 份；技术文件 壹 份。

9.3响应文件须由供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，供应商名称应写全称。

9.4响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

10.响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密

10.1供应商应将响应文件通过““广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

10.2逾期上传或者在询价截止时间前未成功将“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”的投标无效。

10.3供应商在询价截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购人或本中心；询价截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

10.4电子加密响应文件的解密：询价截止时间后，广西政府采购云平台将向各投标供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

10.5供应商已经被推荐为第一成交候选供应商后撤销投标或放弃成交的，其询价保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

11.开标

采购代理机构按询价文件规定的时间、地点通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

12.无效的响应文件
响应文件如有下列情况之一，将会在评审中按照无效响应文件处理：

未按照询价文件规定要求签署、盖章的；

超越行政许可或者行政审批的经营范围的；

不具备采购文件中规定资格要求的；

未按采购文件要求交纳询价保证金的；

不符合本须知规定的实质性要求的；

响应文件有效报价超出采购预算价的；

响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

不符合法律、法规的或未符合询价文件规定的其他实质性要求的。
13.评审

13.1本询价采购项目的询价小组由采购人评审代表和在广西政府采购云平台专家库中随机抽取的评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

13.2本采购项目的评审依据为询价文件和响应文件。

13.3本项目采用的评审方法：最低评标价法。询价小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件的评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

13.4供应商在评审过程中，所进行的力图影响评定公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

14.错误修正
14.1供货时投标报价表内容与供货时其他部分内容不一致的，以投标报价表为准。

14.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

14.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价。

14.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

14.5对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
15.定标 

15.1本项目授权询价小组直接确定成交供应商。

15.2成交供应商确定后2个工作日内，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、全国公共资源交易平台(广西˙贺州)网站发布成交结果公告。

15.3在发布成交结果公告的同时，本中心向成交供应商发出成交通知书。

16.签订合同

16.1成交供应商收到成交通知书后，按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。成交供应商无正当理由不得放弃成交。

16.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人不再递补其他供应商作为成交供应商，依法重新开展政府采购活动。

16.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，其询价保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

16.4采购合同由采购人与成交供应商在规定的时间内签订并签字盖章后送昭平县政府采购服务中心备案。

17.询问、质疑及投诉

17.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

17.2供应商认为采购文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；
（2）对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

17.3质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑联系部门及电话：贺州市政府采购中心政府采购科 0774-5268003
17.4质疑供应商必须首先经过质疑程序，对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
18.询价文件的澄清和修改

18.1供应商应认真审核《采购需求和说明》中的服务要求，如发现表中服务要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，视为供应商已经完全认可本次项目的询价文件，产生的后果由供应商负责。

18.2.任何要求澄清询价文件的供应商，均应在竞标截止日期3天前的正常工作时间以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）通知本中心，本中心将以书面形式予以答复。
18.3.本中心对已发出的询价文件进行必要澄清或者修改的，在询价文件要求提交竞标文件截止时间3个工作日前，在（中国政府采购网）www.ccgp.gov.cn、（广西政府采购网）http://zfcg.gxzf.gov.cn/、（全国公共资源交易平台(广西˙贺州)）http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hzggzy/上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，本中心在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有按规定获取询价采购文件的供应商，不足3个工作日的，本中心相应顺延提交首次响应文件截止时间。
19.保证金退还注意事项

未成交供应商的询价保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息；成交的供应商于签订合同后5个工作日内予以退还，不计利息。（如未在规定时间内收到退款请及时与本中心财务室联系，电话0774-5268008，以便办理退款）。

20.履约保证金

    20.1履约保证金：本项目采购人不收取履约保证金。
开户名称：/

开户银行：/    　
账    号：/
成交供应商按合同履约完毕的，履约保证金如数退还。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知采购单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

若成交供应商以电子保函形式提交履约保证金的，推广使用在“广西政府采购金融服务平台”通过在线方式完成保函申请、递交等全流程电子化操作。
    20.2签订合同后，服务期限满，成交人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

20.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

21.解释权

    本磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本中心。

22.政府集中采购机构

    单位名称：贺州市政府采购中心

    通讯地址：贺州市太白西路161号（贺州市政务服务中心C区四楼政府采购科）
    邮政编码：542899

    电    话：0774-5268003   

23.监督机构

    单位名称：昭平县政府采购服务中心
    通讯地址：昭平镇福城街7号
    电话传真：0774-6689708

第三章  采购需求和说明
注：

1.本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.评审时，若询价小组认为采购产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

3.核心产品：本项目核心产品为第 1 项货物 86吋智慧黑板 （核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）。

4.所属行业：制造业
注：提供相同品牌核心产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且评审价最低的参加评审，评审价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他投标无效。

5.《采购需求和说明》中打“★”号条款为重要技术参数，投标人必须满足，不允许负偏离，否则竞标无效；不打“★”号条款允许三项负偏离，超过三项负偏离作无效竞标处理。
一、本项目主要标的：

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	86吋智慧黑板
	16
	套

	4
	教师计算机
	68
	台

	5
	学生计算机
	30
	台

	6
	床架
	410
	套 


二、货物需求表

	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	86吋智慧黑板
	一、屏显技术设计

1、整机采用超高清LED液晶屏，显示分辨率3840x2160，可视角度≥178°。

2、整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°，满足GB40070关于亮度可视角≥120°要求。

★3、整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，在屏幕中心亮度≥350cd/㎡下，增加屏幕两侧亮度，使得整机水平方向法线60度视角下，实际屏幕的观看有效亮度≥110cd/㎡。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于整机内置全视角背光增光膜功能检验检测报告复印件）
4、整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机白场画面下亮度均匀性≥85%。

5、屏幕采用≤3mm钢化玻璃保护，表面硬度≥9H或莫氏硬度7级，透光率不低于91%，雾度≤8%。

6、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。

7、整机屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500nm能量综合）＜50%。

8、整机系统支持手势上滑调出智能画质调节，开启AIPQ功能后，播放视频即可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影，让整个画面显示效果更佳。

9、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。

10、纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。

二、基础硬件设计

★1、整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤111mm。

2、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计。

3、整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。

4、无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。

★5、整机屏幕采用≥86英寸液晶显示器。

6、前置USB接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备。

7、侧置输入接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232（RJ45形态）、≥1路USB接口。

8、侧置输出接口具备≥1路音频输出、≥1路触控USB输出。

9、前置输入接口≥3路USB接口（至少包含1路Type-C、2路USB）。

10、整机具备≥6前置按键，可实现开关机、音量＋－、护眼、录屏、设置功能。

★11、整机为适配教学场景的便捷使用，设备按键采用简洁化设计，前置接口与按键在设备同一侧。

12、整机前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。
三、音频模块功能

★1、整机设备内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，≥12W高音扬声器≥2个，上朝向≥30W中低音扬声器≥2个，最大功率≥84W。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于内置扬声器功能检验检测报告复印件）
★2、整机全部扬声器无需打开背板即可单独拆卸。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于整机扬声器维修功能检验检测报告复印件）
3、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改。中低频段可选择调节范围125Hz～1kHz,高频段可选择调节范围 2kHz～16kHz,分贝可选择调节范围-12dB～12dB。

4、整机内置不低于非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。

5、整机内置麦克风声源定位算法，声源定位精度≤5度，可以识别回答问题的学生方位。

整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计。

7、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，未占用整机设备端口。

8、支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。

9、整机听力模式下具备AI人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）≥0.75。

★10、整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于语音助手功能检验检测报告复印件）
11、整机具备熄屏扩声功能，在关闭显示部分的情况下可播放音频及本地扩音。

12、整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。

13、整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。

14、整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。

15、整机内置交互式白板软件支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。

16、整机侧边栏内置智能语音转文字工具，将整机内置麦克风拾取的语音进行文字转译，以悬浮字幕形式将转译文字显示在屏幕上。

四、视频模块功能

1、整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。

★2、整机内置非独立摄像头，可拍摄≥5000万像素数的照片。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于摄像头像素功能检验检测报告复印件）
3、整机内置非独立广角高清摄像头，视场角≥135度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度不低于3840x2160（4K）分辨率下，支持不少于30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。

4、整机支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。

5、整机上边框内置非独立式广角高清摄像头， 均支持 3D 降噪算法和数字宽动态范围成像WDR 技术，支持输出 MJPG、 H.264 视频格式。

6、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。

7、整机内置非独立的高清摄像头，可用于远程巡课。

8、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人。

9、整机支持通过人脸识别进行登录账号。

10、整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。

★11、整机具备班级视力检测功能，学生站在距离屏幕前5m处，可通过手势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果，并建立学生视力档案，对学生视力情况进行管理。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于班级视力检测功能检验检测报告复印件）
五、OPS模块设计

★1、CPU：搭载Intel  酷睿系列≥ i5 CPU；内存：8 GB DDR4笔记本内存或以上配置；硬盘：256 GB或以上SSD固态硬盘。

2、采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。

3、PC 模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的拔插。

4、具有独立非外拓展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。

5、具有独立非外拓展的电脑 USB 接口：至少具备 4个USB3.0 接口。

6、具有标准 PC 防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。

7、和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。

8、和整机的连接接口针脚数≤40pin。

六、无线互联功能

★1、整机无线模块（Wi-Fi和蓝牙）采用独立模块化设计，无需拆卸整机后壳即可独立拆装。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于整机无线模块功能检验检测报告复印件）
2、Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m。

3、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。

4、整机PC端支持主动发现蓝牙外设从而连接（无需整机进入发现模式），支持连接外部蓝牙音箱播放音频。

★5、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于超声波信号功能检验检测报告复印件）
★6、整机配套教学应用APP可通过wifi直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。
7、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能；开启勿扰模式时，不允许其他人再进行传屏；投屏时可以选择特定应用窗口，从而实现过滤其他应用窗口，如邮件应用窗口。

8、整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。

9、整机PC通道及安卓通道各具备一颗WiFi6无线芯片，PC和安卓通道均可通过大屏发送WiFi6热点以及连接WiFi6的路由器。
七、侧边栏教学设计

1、整机安卓和外接通道(至少2路HDMI)下侧边栏支持设置倒数日。

2、整机安卓和外接通道(至少2路HDMI)下侧边栏支持通过扫描二维码加入班级，老师设置题型，学生回答后提交，教师查看正确率比例及详细讲解；支持随机抽选、实时弹幕；支持管理当前班级成员；支持导出学生报告。全通道下可支持通过自定义按键调出该功能。

3、整机支持在设备上通过摄像头获取教室内图像并自动识别图像内所有人员，并随机抽选1人，支持在大屏幕上手动框选特定教室区域作为抽选范围进行抽选。

★4、教学桌面支持增加网页快捷打开方式，数量≥8个，并支持自定义网址命名。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于教学桌面功能检验检测报告复印件）
5、整机全通道侧边栏快捷菜单包含如下小工具：批注、降半屏、截屏、放大镜、倒计时、日历、聚光灯、秒表、冻屏、倒数日、答题、节拍器。
八、触摸系统设计
★1、整机采用红外触控技术，Windows系统和Android系统均支持≥50点触控及书写划线。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于触控点数功能检验检测报告复印件）
2、触摸分辨率不低于32768×32768。

3、整机触控书写功能集成预测算法，支持多档预测速度可调节，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm。

4、触摸最小识别物≤3mm。

5、触摸响应≤4ms。

6、整机支持提笔书写，在Windows系统下可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。

7、整机支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。

8、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。
九、嵌入式系统
★1、整机嵌入式系统版本≥Android 15，CPU≥8核，主频≥1.6GHz，内存≥2GB，存储空间≥32GB。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于嵌入式系统版本检验检测报告复印件）
2、整机从待机状态下（待机功耗≤0.5W），可12s内开机进入到系统主页，并达到可触控状态。

3、整机全通道支持4K显示，包括安卓通道、PC通道、HDMI通道。

4、长时间无人使用屏幕可自动息屏，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时。

★5、整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。
十、教学功能应用

1、整机内置交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将PPT课件转化为交互式课件进行协同编辑。

★2、整机白板软件支持智能图表绘制，可将手绘表格转化为智能表格，形成表格对象后表格中书写区域可根据书写内容自适应调整大小，支持将表格外书写内容一键拖动到表格中。

★3、交互式白板软件支持手写笔迹的智能编辑，支持通过手绘置换符置换前后文字语序，支持手动涂抹笔迹对象进行删除，支持圈选笔迹对象进行手写笔迹缩放，支持文字间手绘竖线进行文字间距的调整。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于智能编辑功能检验检测报告复印件）
4、整机内置计算器应用，支持多项式复杂计算，对多项式进行积分、求导、多项式展开和多项式分解，支持对多项式进行绘制图像，展示绘制结果。

5、支持通过悬浮球调起元素周期表，支持对不同类别元素进行颜色区分，可通过点击对不同元素进行分类展示，展示样式支持按原子数/原子结构/相对原子质量/电子构型配置元素方式进行调整。

6、整机内置学生日历功能，支持全屏查看日历、显示法定节日；用户可以添加日历事件，设定特定时间并关联本机安卓应用，事件到期后，可以通过事件提醒打开关联的应用，如欢迎词、白板应用。

7、整机内置欢迎词应用，可自定义欢迎词或选择使用默认模板，欢迎词可展示、替换背景、添加文字、设置倒计时。
十一、教学备授课软件设计

（一）白板教学PC端应用

★1、教学系统为全校教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于200G的个人云空间。

2、教学系统须为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。

3、互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。

4、上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频等素材插入课件，同时支持将课件中的图片、音频、视频等素材右键上传至云空间。互动教学课件支持开放式云分享：分享者可将互动课件、课件组以公开或加密的 web 链接和二维码形式进行分享，分享链接可设置访问有效期。

5、语文工具：具备汉字生字卡，直观展示汉字部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于 5 个。可以调出可直接书写的田字格、四线三格，书写笔画笔顺指导功能。支持授课助手：同步教学写字的视频、朗读泛读音频、支持手机扫学生作品能够投影大屏幕、手机现场录音支持上传视听、支持连接绘本教学资源及字理教学视频播放、支持笔顺笔画的视频教学播放。

6、支持软件联网自动静默升级，无需用户手动更新。

7、课件背景：提供不少于8种以上背景模板供老师选择，持自定义背景。

★8、互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于9种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于互动游戏功能检验检测报告复印件）
9、智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于 8 种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。

★10、智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供7种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于配对游戏功能检验检测报告复印件）
11、分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于 3 种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。

★12、数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。

13、数学画板功能：

a)能在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。

b)提供不少于 500 个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。

c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。

d)老师创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证老师日常备授课所需。创建完成后，老师可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。

★14、思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。

15、表格：

a)具有表格插入功能，并提供5种以上表格样式供老师选择。

b)表格能自适应，可一键将表格的行、列调整到最合适的大小。

c)具有表格遮罩功能，可对表格中任意一格添加遮罩，在授课模式下通过点击可消除遮罩，方便老师设置互动活动。

d)在授课模式下，支持表格克隆功能，可克隆出多个相同表格，

方便老师请多位同学进行答题互动。

16、图表：

a)具有图表插入功能，并提供柱状图、扇形图、折线图 3 种图表形式，且每种形式提供不少于5种样式供选择。

b)具有图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便多角度展示数据变化。

c)具有图表添加超链接，可连接至课件其他页面、网页、软件自带小工具等地方。

d)在授课模式下，支持图表克隆功能，可克隆出多个相同图表，

方便老师进行对比观察。

★17、古诗词资源：

a)提供覆盖多学段的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。

b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。

c)提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。

d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。

e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。

f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。

★18、3D星球模型：提供3D立体星球模型，包括地球、太阳、火星、水星等太阳系行星，支持360°自由旋转、缩放展示；并支持在地球教学工具中，清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容；且支持三维、二维切换展示，方便地理学科教学。

★19、美术画板：具有美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔，可实现模拟调色盘功能，老师可自由选择不同颜色进行混合调色，搭配出任意色彩。

20、美术工具：具备图形自由创作工具，教师可自由绘制复杂的任意多边图形及曲边图形；教师自主创作的图形可存储至个人云空间便于后续使用。

（二）白板软件移动端应用

1、课件预览保留课件对象拖拽移动、克隆复制、置顶、删除等互动功能，并可通过移动端进行思维导图、课堂互动游戏的触控交互操作，并支持显示课件备注内容。

2、可在移动平台选择是否接收获取的分享课件，接收后课件储存至个人云空间，可在移动平台的互动课件列表预览。

3、移动平台可对云空间互动课件和课件组移动、删除和重命名，课件及课件组支持批量移动、删除。

4、移动平台可将课件通过微信、朋友圈、云空间帐号、二维码、公开链接、加密链接等方式进行分享，分享有效期支持自定义。

★5、移动平台可查看教师个人云空间里所有互动课件列表，并可打开互动课件进行预览，预览时支持上下翻页、页面缩略图预览、页面跳转。

6、移动平台可以上传手机相册中的照片和视频到资料夹，且能调用系统相机拍摄照片并直接上传。教师可以在备课端选择资源插入课件。

十二、教学PPT小工具

1、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可实现书写、擦除功能；可支持课件所有页面的预览、可随意进行页面跳转和实现上下翻页。

2、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可支持板中板功能，直接调用板中板辅助教学，可实现批注及加页，不影响课件整体内容。

3、在无需打开除PPT以外的其他软件时，可实现新建PPT并课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。

4、不借助其他软件情况下，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。

十三、产品售后保障服务

1、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。

2、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。
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	2
	智能笔
	1、采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。

2、支持白板课件、PPT、WPS、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。
3、功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能。
4、支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动其他应用软件等。
5、采用2.4G蓝牙无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。

6、使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。
7、具备单接收器，支持Android、windows双系统响应智能笔的操作指令。
8、无线接收器采用微型nano设计，整洁美观。
9、笔尖采用PE材质，经久耐磨，书写精度≤3mm。
10、使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。
11、具备单接收器，支持Android、windows双系统响应智能笔的操作指令。
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	3
	视频展台
	1、铝合金外壳，无锐角无利边设计，塑胶包裹，有效防止师生碰伤、划伤。

2、内置机箱锁，壁挂式安装，防盗防破坏。

★3、采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。

4、采用USB3.0高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。

★5、采用800W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。

6、解析度：中间1600线，四周1400线。

7、展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。

★8、整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。

★9、支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。

10、支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。

11、支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示。

12、可选择图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。

13、具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。
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	4
	教师计算机
	一、硬件配置

★1、CPU：主频≥2.7GHz 、≥8核处理器8线程，二级缓存≥8MB。

2.、主板：ZX200芯片组或以上。

3.、内存：8GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。最大支持32GB。

4.、硬盘：≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持拓展机械硬盘。

★5、支持物理网络开关按键。

★6、关机状态下，支持≥3前置USB端口对外供电。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于对外供电功能检验检测报告复印件）

7、具备集显。

8、支持拓展9.5mm标准光驱。

9、支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。

10、 集成标准声卡。

11、USB有线键盘、鼠标。

12、前置面板：USB3.0≥3个；TypeC≥1个；音频接口≥1个（支持耳机麦克风二合一）                                  

13、后置面板：USB3.0≥4个；HDMI输出≥1个；VGA输出≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；PS/2≥2个；串口≥1个。

14、内部插槽：PCIEX16≥1个；PCIEX8≥2个；M.2≥2个；SATA≥4个。

15、机箱体积：≤8L。

16、电源功率：≤200W。

17、显示器采用≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，IPS屏；屏占比≥92%；屏幕亮度≥300cd/m2。

★18、显示屏幕色域覆盖率≥90%（DCI-P3 CIE1976），≥99%（sRGB CIE1976）。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于色域覆盖率功能检验检测报告复印件）

19、对比度≥1000:1，屏幕刷新率≥100Hz，灰阶响应时间≤7ms。

★20、显示屏分别提供标准模式、炫彩模式、护眼模式、阅读模式选项。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于显示屏模式功能检验检测报告复印件）
21、蓝光危害级别为RG0(Exempt,豁免级)，蓝光加权辐射亮度比BR≤0.0010W·cd-1·sr-1)。

★22、具备硬件低蓝光，获得TUV硬件低蓝光认证；具备无频闪，获得TUV无频闪认证。

★23、具备自动重置功能，长按特定实体按键3s可自动重置显示参数。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于自动重置功能检验检测报告复印件）
24、具备信号自动识别功能，可根据接入的HDMI/VGA接口自动识别信号输入，无需手动调节输入通道。

25、支持VGA≥1，HDMI≥1。

二、电脑教学助手

（1）文件处理

★1、支持使用文件快传功能，从发送端传送文件至接收端；支持一次发送20个文件；支持发送图片、视频、文档类型的文件；支持从文件夹或选择文件拖动至文件传输发送区域；支持查看待发送的文件列表；支持在待发送列表中删除文件。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于文件快传功能检验检测报告复印件）
★2、支持一次发送文件给不同的接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后支持进行自动下载。

★3、支持发送端发的文件在windows、统信系统、麒麟系统的接收端接收文件。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于发送端功能检验检测报告复印件）
4、采用云端存储的方式，用户可在发送端软件查看上传的文件；列表展示方式包含列表视图和栅格视图；列表视图中，支持展示文件更新时间和大小。支持在栅格视图中展示小预览图，支持在列表视图中展示文件格式预览图；支持对资料夹文件进行排序，支持按照文件名称、更新时间和大小排序；支持对资料夹文件进行筛选，支持图片、音视频和文档筛选；上传的文件支持用户在手机的移动软件中查看；支持查看当前文件夹的路径，支持点击文件路径跳转至目标文件夹；文件支持根据窗口的显示大小会进行适配，一行显示不同的数量

★5、拖动文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，文件拖入功能项后打开对应的功能；功能包括PDF转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到班级；右键点击文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，选择后打开对应的功能；功能包括PDF转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到资料夹。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于文件预判功能检验检测报告复印件）

★6、支持在线对PDF的文件进行转换格式，支持转换格式为XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排布与源PDF保持一致；PDF文件转换后支持下载文件至电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于PDF文件转化功能检验检测报告复印件）

（2）资源调取

★1、支持助手栏添加并展示应用、网站和组件，可通过助手栏打开软件。支持在发送端软件内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本、快传、设备；助手栏打开多个软件时支持在窗口内部切换、关闭标签；支持对窗口进行最小化、最大化、关闭操作。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于助手栏应用功能检验检测报告复印件）

★2、支持输入主题一键生成活动感想、发言稿、活动策划；支持选择生成的文字数量。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于一键生成功能检验检测报告复印件）

（3）设备状态管理

1、支持设备功能，支持展示当前设备的硬件信息和系统信息。支持查看硬件信息包括：CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡。支持查看系统信息，包括：操作系统、系统激活状态、连接ID、SN号、MAC地址、内外网IP。

2、支持查看设备运行状态，包含当前设备内存、CPU使用率、硬盘、系统盘和网速信息。

★3、学校管理员支持通过手机微信扫描接收端软件的二维码登录，支持选择学校并输入设备名称，接收端软件即可完成关联学校；支持学校管理员修改已关联的设备名称。普通老师加入该学校后可在发送端软件中看到该设备并可远程创建接收夹。
4、支持查看当前学校的电脑列表，包括电脑设备状态、归属用户、操作系统、IP地址、上线时间与最后在线时；支持对设备进行分组管理；支持通过设备名称与归属用户进行搜索。

5、支持查看单个电脑的硬件信息与系统信息。

6、支持对单个电脑或批量设备下发关机与重启指令、移动分组、移除设备。

7、支持展示电脑实时的数据信息，包括CPU、内存、系统盘、总存储、实时网速数据信息，离线的设备展示最后的数据信息。

8、支持在统信系统与麒麟系统使用

三、云桌面管理工具

1、管理平台采用B/S架构，中文图形化操作界面；无需本地额外部署服务器等设备，通过浏览器打开即可运维管理云桌面终端设备，支持手机扫码登录/账号密码登录完成鉴权。

★2、支持学校自定义角色组，针对角色可设置功能权限；支持自定义角色的管理范围。

★3、支持同一分组中的不同设备，分别设置不同的登录模式和还原策略。

4、具备基于广域网统一纳管多分支机构云桌面的能力，支持三层网络、多校区等复杂网络环境安装。

5、基于Web浏览器，提供用户统一登录认证功能，包括：手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能。

★6、支持PC终端设备与云桌面终端设备统一管理，支持在同一个设备分组中添加不同类型的PC和云桌面设备，并支持对选择的PC和云桌面设备的批量操作。

7、支持查看全部设备和分组下设备的运行状态，包括CPU、内存、磁盘的使用率，CPU温度，实时上下行网速与上下行网络流量。

8、硬件资产管理：收集平台中所有云桌面终端和PC终端的硬件配置与状态信息，包括终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、硬盘信息等。

★9、支持终端发现，无需安装插件或程序，仅通过浏览器即可扫描局域网内可访问互联网的终端设备进行批量配置，包括关联学校、关联分组、设置名称、配置网络。

★10、支持增强终端发现，安装插件后通过浏览器即可扫描局域网内不可访问互联网的终端设备进行批量配置，包括关联学校、关联分组、设置名称、配置网络。

★11、提供组织管理员管理功能，包括：管理员添加、移除和转移，同时支持设置管理员的管理权限，包括：组织管理，系统管理员管理，角色权限，工作台配置，应用管理，区域语言和操作日志。

★12、教职工管理：支持管理员手动添加教职工，教职工信息包括：教工号，姓名，手机号码，角色，管理范围；添加方式包括：Excel批量导入，批量复制，手动添加；支持导出，查询，删除教职工；教职工支持设置部门组织架构，支持多级组织架构，支持在组织架构节点上导入用户。

★13、支持终端设备自助恢复系统，启用后终端设备在云桌面镜像系统无法启动、系统异常时，可进行系统恢复（智能交互平板、智慧黑板类型的大屏终端支持手势在屏幕上调取触摸中控菜单操作恢复)
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	5
	学生计算机
	一、硬件配置

★1、CPU：主频≥2.7GHz 、≥8核处理器8线程，二级缓存≥8MB。

2.、主板：ZX200芯片组或以上。

3.、内存：8GB DDR4 2666MT/s 内存或以上。最大支持32GB。

4.、硬盘：≥256GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持拓展机械硬盘。

★5、支持物理网络开关按键。
★6、关机状态下，支持≥3前置USB端口对外供电。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于对外供电功能检验检测报告复印件）

7、具备集显。

8、支持拓展9.5mm标准光驱。

9、支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。

10、 集成标准声卡。

11、USB有线键盘、鼠标。

12、前置面板：USB3.0≥3个；TypeC≥1个；音频接口≥1个（支持耳机麦克风二合一）                                  

13、后置面板：USB3.0≥4个；HDMI输出≥1个；VGA输出≥1个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；PS/2≥2个；串口≥1个。

14、内部插槽：PCIEX16≥1个；PCIEX8≥2个；M.2≥2个；SATA≥4个。

15、机箱体积：≤8L。

16、电源功率：≤200W。

17、显示器采用≥21.5英寸显示屏幕。

二、电脑教学助手

（1）文件处理

★1、支持使用文件快传功能，从发送端传送文件至接收端；支持一次发送20个文件；支持发送图片、视频、文档类型的文件；支持从文件夹或选择文件拖动至文件传输发送区域；支持查看待发送的文件列表；支持在待发送列表中删除文件。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于文件快传功能检验检测报告复印件）
★2、支持一次发送文件给不同的接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后支持进行自动下载。

★3、支持发送端发的文件在windows、统信系统、麒麟系统的接收端接收文件。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于发送端功能检验检测报告复印件）

4、采用云端存储的方式，用户可在发送端软件查看上传的文件；列表展示方式包含列表视图和栅格视图；列表视图中，支持展示文件更新时间和大小。支持在栅格视图中展示小预览图，支持在列表视图中展示文件格式预览图；支持对资料夹文件进行排序，支持按照文件名称、更新时间和大小排序；支持对资料夹文件进行筛选，支持图片、音视频和文档筛选；上传的文件支持用户在手机的移动软件中查看；支持查看当前文件夹的路径，支持点击文件路径跳转至目标文件夹；文件支持根据窗口的显示大小会进行适配，一行显示不同的数量

★5、拖动文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，文件拖入功能项后打开对应的功能；功能包括PDF转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到班级；右键点击文件时，支持根据文件判定并展示需要的功能项，选择后打开对应的功能；功能包括PDF转格式、图片转格式、文字快剪、提取文字、发送到大屏、发送到资料夹。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于文件预判功能检验检测报告复印件）

★6、支持在线对PDF的文件进行转换格式，支持转换格式为XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排布与源PDF保持一致；PDF文件转换后支持下载文件至电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于PDF文件转化功能检验检测报告复印件）

（2）资源调取

★1、支持助手栏添加并展示应用、网站和组件，可通过助手栏打开软件。支持在发送端软件内打开备课、课件库、校本资源、集体备课、作业本、快传、设备；助手栏打开多个软件时支持在窗口内部切换、关闭标签；支持对窗口进行最小化、最大化、关闭操作。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于助手栏应用功能检验检测报告复印件）

★2、支持输入主题一键生成活动感想、发言稿、活动策划；支持选择生成的文字数量。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的关于一键生成功能检验检测报告复印件）

（3）设备状态管理

1、支持设备功能，支持展示当前设备的硬件信息和系统信息。支持查看硬件信息包括：CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡。支持查看系统信息，包括：操作系统、系统激活状态、连接ID、SN号、MAC地址、内外网IP。

2、支持查看设备运行状态，包含当前设备内存、CPU使用率、硬盘、系统盘和网速信息。

★3、学校管理员支持通过手机微信扫描接收端软件的二维码登录，支持选择学校并输入设备名称，接收端软件即可完成关联学校；支持学校管理员修改已关联的设备名称。普通老师加入该学校后可在发送端软件中看到该设备并可远程创建接收夹。

4、支持查看当前学校的电脑列表，包括电脑设备状态、归属用户、操作系统、IP地址、上线时间与最后在线时；支持对设备进行分组管理；支持通过设备名称与归属用户进行搜索。

5、支持查看单个电脑的硬件信息与系统信息。

6、支持对单个电脑或批量设备下发关机与重启指令、移动分组、移除设备。

7、支持展示电脑实时的数据信息，包括CPU、内存、系统盘、总存储、实时网速数据信息，离线的设备展示最后的数据信息。

8、支持在统信系统与麒麟系统使用

三、云桌面管理工具

1、管理平台采用B/S架构，中文图形化操作界面；无需本地额外部署服务器等设备，通过浏览器打开即可运维管理云桌面终端设备，支持手机扫码登录/账号密码登录完成鉴权。

★2、支持学校自定义角色组，针对角色可设置功能权限；支持自定义角色的管理范围。

★3、支持同一分组中的不同设备，分别设置不同的登录模式和还原策略。

4、具备基于广域网统一纳管多分支机构云桌面的能力，支持三层网络、多校区等复杂网络环境安装。

5、基于Web浏览器，提供用户统一登录认证功能，包括：手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能。

★6、支持PC终端设备与云桌面终端设备统一管理，支持在同一个设备分组中添加不同类型的PC和云桌面设备，并支持对选择的PC和云桌面设备的批量操作。

7、支持查看全部设备和分组下设备的运行状态，包括CPU、内存、磁盘的使用率，CPU温度，实时上下行网速与上下行网络流量。

8、硬件资产管理：收集平台中所有云桌面终端和PC终端的硬件配置与状态信息，包括终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、硬盘信息等。

★9、支持终端发现，无需安装插件或程序，仅通过浏览器即可扫描局域网内可访问互联网的终端设备进行批量配置，包括关联学校、关联分组、设置名称、配置网络。

★10、支持增强终端发现，安装插件后通过浏览器即可扫描局域网内不可访问互联网的终端设备进行批量配置，包括关联学校、关联分组、设置名称、配置网络。

★11、提供组织管理员管理功能，包括：管理员添加、移除和转移，同时支持设置管理员的管理权限，包括：组织管理，系统管理员管理，角色权限，工作台配置，应用管理，区域语言和操作日志。

★12、教职工管理：支持管理员手动添加教职工，教职工信息包括：教工号，姓名，手机号码，角色，管理范围；添加方式包括：Excel批量导入，批量复制，手动添加；支持导出，查询，删除教职工；教职工支持设置部门组织架构，支持多级组织架构，支持在组织架构节点上导入用户。

★13、支持终端设备自助恢复系统，启用后终端设备在云桌面镜像系统无法启动、系统异常时，可进行系统恢复（智能交互平板、智慧黑板类型的大屏终端支持手势在屏幕上调取触摸中控菜单操作恢复)
	30
	台

	6
	床架
	一、双层床的型号尺寸

双层床的型号规格及结构应符合国家标准GB/T3328-2016《家具床类主要尺寸》的规定要求。双层床尺寸分为中学、小学用两种。

（一）中学双层床的尺寸：

2000 mm×900 mm×1800mm（长×宽×高），上下床铺面间的层间净高为1000mm。

二、双层床的材料要求

（一）金属件

★1、主体材料

1.1、边主柱：方管约40mm×40mm，厚度不小于1.2mm。钢管符合GB/T 3094-2012《冷拔异型钢管》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》要求，其中：化学成分(%)（C≤0.20、Si≤0.35、Mn≤1.40、P≤0.045、S≤0.045），力学性能（下屈服强度≥235MPa、抗拉强度为370-500MPa、断后伸长率≥25%）。经过不少于72h试验，耐腐蚀等级达到9级以上，报价时须提供国家认可的第三方检测机构出具的符合上述要求的检测报告复印件。

1.2、主柱横担：矩形管约30mm×20mm，厚度不小于1.0mm。

1.3、床梃（床母）：矩形管约50mm×25mm，厚度不小于1.2mm。钢管符合GB/T 3094-2012《冷拔异型钢管》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》要求，其中：化学成分(%)（C≤0.20、Si≤0.35、Mn≤1.40、P≤0.045、S≤0.045），力学性能（下屈服强度≥235MPa、抗拉强度为370-500MPa、断后伸长率≥25%）。经过不少于72h试验，耐腐蚀等级达到9级以上。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的符合上述要求的检验检测报告复印件）
1.4、床梃（床母）横担：矩形管约30mm×20mm，厚度不小于1.0mm，上床铺床梃（床母）横担不少于4根，下床铺床梃（床母）横担不少于4根。床头、床尾护栏竖管应采用4根直径为19 mm的圆钢管。

1.5、上床铺面安全栏：

中学双层床的安全栏规格：1100mm×300mm（长×高），安全栏竖管不少于5根，钢管直径19mm，管壁厚：1.0mm。安全栏与主柱距离（缺口长度）为500mm。 

1.6、主柱卡口规格：≤26mm×26mm。

1.7、床梃（床母）卡梢部位钢材厚度不小于2.0mm，卡梢总宽度不小于20mm，卡梢进深不少于15mm，床梃（床母）扣件规格不小于200mm×50mm

★1.8、床梯子：爬梯左右钢架采用规格为≥25mm×25mm，厚度≥1.0mm的高频焊接方管；脚踏管采用≥25mm×25mm，厚度≥1.0mm的高频焊接方管；在每根脚踏管上增加一块踩踏面板，踩踏面板采用≥1.2mm冷轧钢板一次冲压成型，规格为≥250mm×40mm；脚踏管数量不少于4根。

1.9、上床铺蚊帐架采用不小于Φ15×δ1.0的圆管制成，床铺蚊帐圈孔径Φ30mm。

1.10、在下床铺下方配一个鞋架，鞋架规格尺寸：(中学)：不小于长1920mm×宽500mm；鞋架材质采用不小于25mm×25mm的方管和不小于φ19的圆管焊接而成，管材厚度不小于1.0mm。
2、材料质量

双层床的金属件的技术要求和试验方法符合国家标准GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的规定。双层床所用钢材不低于高频焊接冷轧钢板，质量必须符合国家标准GB/T700-2006《碳素结构钢》要求，钢材表面粗糙度Ra的最大值为1.6μm，金属件材质不允许使用出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外观和安全的材料。

3、双层床结构

床架钢件部分分为6个组件，具体为：1、床左拼，2、床右拼，3、上床架（含安全栏），4、下床架，5、蚊帐架1副，6、床梯子1套，7、床下架1个。

★（二）木制件

1、床板：（中学）≥1915 mm×840 mm（长×宽）；采用厚度不小于13mm的双面光杉木板；每块床板的拼装板料数量最多不得超过8块；固定横条不少于3条，规格为30mm×20mm的实木方料。

2、双层床所用木材须进行防虫、除脂、干燥处理，不允许使用有边角缺陷、虫蛀、腐朽、霉变、变形等影响产品结构强度和外观的材料，材质符合国家标准要求。每张双层床配2块床板。

3、床板符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》的标准要求：苯≤0.05 mg/m³、甲苯≤0.10 mg/m³、二甲苯≤0.10 mg/m³、TVOC≤0.25 mg/m³。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的床板符合上述要求的检验检测报告复印件）

4、含水率：双层床加工所用木板含水率应不高于16%。双层床板出厂时木材含水率不高于16%。

★（三）其它材料

1、脚套。

床脚和床主柱顶端的脚套为内嵌式黑色脚套，采用超高分子量PE材料制作，壁厚不小于2mm,底厚不小于5mm，进深不小于30mm，加强筋不少于5圈, 加强筋厚度不小于1.2mm，底面规格不小于42mm×42mm,脚套与床脚（或主柱顶端）应结合紧密，牢靠，不脱落。建议：加强筋内径不小于36mm×36mm，加强筋外径不小于39mm×39mm。

2、脚套符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求，其中：多溴联苯（PBB）≤1000mg/kg、多溴二苯醚（PBDE）≤1000mg/kg、[邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸-2-乙基己基酯（DEHP）]总量≤0.1%、[邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）]总量≤0.1%、苯并[a]芘≤1.0mg/kg、18种多环芳烃（PAH）总量≤10mg/kg。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的符合上述要求的检验检测报告复印件）
三、双层床的加工要求

（一）金属件加工要求

1、金属件外观、加工要求按照QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》中5.3的规定执行。

2、管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭。

3、焊接件焊接时采用二氧化碳保护焊接。焊接件之间的连接部分均应全部圈焊接（结构不需要时除外），不允许脱焊、虚焊、焊穿、错位现象；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1mm。焊接后须经打磨处理。

4、冲压件应无脱层、裂缝。

（二）木制件加工要求

木制件外观、加工要求等按照QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》中5.3的规定执行。

（三）金属件的连接

★1、床梃（床母）与主柱连接方式必须为卡梢式，连接件需防锈处理。

2、其他金属零、部件的连接方式必须采用焊接连接，不允许采用铆钉连接（铆接）和螺钉连接。（除铭牌、床梯子与床梃（床母）、主柱与床梃（床母）连接外）。

★3、床梯子与床梃（床母）的联接采用与上下床梃（床母）垂直插入定位方。

★4、上床铺面安全栏所有管必须插入床梃（床母）后焊接；床头、床尾护栏竖管必须插入上下主柱横担后焊接。

★5、双层床必须预设2个固定装置以便与墙体进行固定，固定装置设置在安全栏对面床梃（床母）适当位置，放置内径10mm的钢制中空内芯。

6、下床铺必须在合适位置设置固定蚊帐装置。

（四）双层床加工尺寸要求

双层床的外形尺寸，形状和位置公差分别按照QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》中的5.1和5.2的规定执行。

（五）双层床的力学性能要求

双层床的力学性能要求按照QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》中5.5的规定执行。

四、双层床的涂饰要求

（一）涂饰要求

1、涂饰前双层床零、部件的表面应光滑、平整，不得有飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。金属件应无开裂、脱焊、漏焊、焊渣等缺陷。

2、涂饰前金属件零、部件表面必须进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺，除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。

3、预备处理后表面不得有氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后应及时使用热固性砂纹粉进行涂饰。

（二）涂饰层外观

1、金属件涂层应无漏喷、锈蚀；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。

2、每批产品（含双层床）不允许有明显色差。

3、产品上的五金配件应做防锈处理。

（三）表面理化性能

产品表面理化性能要求按QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》中的表3规定执行。
	410
	套

	7
	升降课桌椅
	一、单人课桌椅（每套包含课桌并配套单人椅1张）。

二、型号规格要求

（一）课桌椅的型号规格及结构应符合国家标准要求。

（二）课桌：各型号规格的尺寸除本表中特别要求外，产品应符合国家标准GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》中的功能尺寸及技术要求。在课桌左右两侧面设置挂书包的挂钩或在课桌的后端下面设置放书包的装置，其尺寸范围不能超出国家标准的规定范围。

（三）课椅：各型号规格的尺寸除本表中特别要求外，产品应符合国家标准GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》中的功能尺寸及技术要求。

★(四)型号规格

1、课桌桌面板尺寸：不小于600mm×400mm；

2、课桌高度：

①大号课桌：可按以下高度进行调节升降：高度790mm（0号）、760mm（1号）、730mm（2号）、700mm（3号）；

②中号课桌：可按以下高度进行调节升降：高度670 mm（4号）、640 mm（5号）、610 mm（6号）、580 mm（7号）；

③小号课桌：可按以下高度进行调节升降：高度580 mm（7号）、550 mm（8号）、520mm（9号）、490 mm（10号）；

3、课椅椅座面板尺寸：

①大号课椅：宽度不小于380mm、深380mm(±2mm)；

②中号课椅：宽度不小于340mm、深340mm(±2mm)；

③小号课椅：宽度不小于290mm、深290mm(±2mm)；

4、课椅椅靠背面板尺寸：

①大号课椅：宽度不小于380mm、高度155mm(±2mm)；

②中号课椅：宽度不小于340mm、高度135mm(±2mm)；

③小号课椅：宽度不小于290mm、高度115mm(±2mm)；

5、座面高度：

①大号课椅：可按以下高度进行调节升降：高度460 mm（0号）、440 mm（1号）、420 mm（2号）、400 mm（3号）；

②中号课椅：可按以下高度进行调节升降：高度380mm（4号）、360mm（5号）、340mm（6号）、320 mm（7号）；

③小号课椅：可按以下高度进行调节升降：高度320 mm（7号）、300mm（8号）、280mm（9号）、260mm（10号）；

6.桌斗尺寸：尺寸：深350mm，长520mm，高115mm，尺寸允许偏差±2mm；桌斗与侧板采用高频焊接，不允许使用铆钉或螺钉连接。

 (五)结构要求：双柱升降调节。

三、课桌椅的材料要求

（一）金属件

★1、主体材料：

1.1、课桌、课椅的金属管件采用公称尺寸不小于25mm×50mm的椭圆管，管壁公称厚度均不小于1.0mm。钢管符合GB/T 3094-2012《冷拔异型钢管》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》要求，其中：化学成分(%)（C≤0.20、Si≤0.35、Mn≤1.40、P≤0.045、S≤0.045），力学性能（下屈服强度≥235MPa、抗拉强度为370-500MPa、断后伸长率≥25%）。经过不少于72h试验，耐腐蚀等级达到9级以上。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的符合上述要求的检测报告复印件）
1.2、课桌的桌斗用公称厚度不小于0.6mm的优质冷轧钢板；

1.3、立板采用优质冷轧板，课桌、课椅两侧可调高度的立板厚度不小于0.8mm；冷轧钢板符合GB/T 700-2006《碳素结构钢》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》要求，其中：化学成分(%)（C≤0.20、Si≤0.35、Mn≤1.40、P≤0.045、S≤0.045）；力学性能（屈服强度≥235N/m㎡、抗拉强度为370-500 N/m㎡、断后伸长率≥26%）；经过不少于72h试验，耐腐蚀等级达到9级以上。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的符合上述要求的检验检测报告复印件）
1.4、椅子靠背支架采用不小于20mm×20mm高频焊接方管，管壁厚度不小于1.0mm；

1.5、课桌左右两边要求配有挂钩，挂钩采用直径不小于4mm的冷拉普通钢丝制作，规格不小于55×25×20mm。

2、材料质量：金属管件外形的尺寸偏差、管壁厚度偏差和钢板厚度偏差以及金属材料的力学性能指标等质量技术参数，均应符合相应的国家标准的规定。不允许使用出现孔洞、缺口、开裂、尖角、裂缝、叠缝、腐蚀、离层、结疤、氧化皮等影响产品结构强度、外观和安全的材料。

★（二）木制件

1、桌面板厚15mm，采用桉木基材的胶合板,双面饰面,甲醛释放量达到E1级控制指标，四周采用PE注塑成型，注塑边缘与桌面圆润连接，无突兀感；

2、胶合板符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准检测，检测结果包括但不限于以下内容：含水率5%～16%；静曲强度：顺纹≥24.0MPa、横纹≥20.0MPa；弹性模量：顺纹≥5000MPa、横纹≥3500MPa；胶合强度≥0.70MPa。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的符合上述要求的检验检测报告复印件）
3、课椅座面板厚≥10mm，主体采用桉木基材的胶合板,座面板前端为圆弧结构，双面饰面，甲醛释放量达到E1级控制指标，符合人体工程学的设计。面板四周采用PE注塑成型，注塑边缘与座面圆润连接，无突兀感，增加舒适程度。

4、课椅靠背要求是弧形的主体采用桉木基材的胶合板,双面饰面，面板厚≥10mm。靠背面板四周采用PE注塑成型，注塑边缘与座面圆润连接，无突兀感，增加舒适程度。

5、含水率：课桌椅加工所用胶合板含水率应不高于16%。课桌椅产品出厂时木材含水率不高于16%。

（三）其它材料

桌脚和椅脚的脚套为采用优质PVC软塑料制作，每个脚套有倒钩技术功能，以防脱落。

四、课桌椅的加工要求

（一）金属件加工要求

1、金属零、部件的连接方式采取焊接连接，不允许采用铆钉连接（铆接）和螺钉连接。焊接件焊接时采用二氧化碳保护焊接。焊接件焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀、高低之差应不大于1mm。

★2、冲压件应无脱层、裂缝。桌斗利用钢板由机器冲压一次成型，端口作卷边处理增强刚性，以防尖利边角对人体的伤害。桌斗前端处冲压不少于两条上凸的加强筋以增强桌斗刚性。课桌两侧立板边缘打磨平滑后再喷漆，以防尖毛边刮伤人体。

★3、桌斗桌脚架、课椅脚架固定要用平头内六角螺栓、平垫片、弹簧垫片和六角圆头盖形螺母坚固；侧片采用圆形孔，安装好产品致使螺丝不能任意松垮，确保课桌、课椅的安全使用。

（二）木制件加工要求

木制件端面应进行精加工以便于涂饰处理。

（三）木制件与金属件的连接

1、课桌面板与钢架的连接采用自攻钉固定，面板与钢架连接的自攻钉不少于八颗。

★2、课椅面板、靠背板与钢架的连接采用抽芯钉连接，面板、靠背板与钢架连接的抽芯钉均不少于四根。

3、抽芯铆钉钉体直径d不小于5mm，钉体材料为铝合金、钉芯材料为钢（表面镀锌），铆钉表面应无毛刺和有害缺陷，并有完整的头、杆形状。

（四）课桌椅加工尺寸要求

桌面高、椅座面高尺寸的允许误差范围按GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》的规定执行。

五、课桌椅的涂饰要求

（一）涂饰要求

1、涂饰前课桌椅零、部件的表面应光滑、平整，不得有飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。金属件应无开裂、脱焊、漏焊、焊渣等缺陷。

2、涂饰前金属件零、部件表面必须进行预备处理，采用除锈、防锈处理工艺，除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理。预备处理后表面不得有氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质，磷化层达到工艺要求，预备处理后应及时进行涂饰。

★3、采用环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑。喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。塑粉符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准要求：筛余物(125μm)全部通过、涂膜外观正常、铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥H、附着力(干附着力)≤1级、弯曲试验≤4mm、杯突试验≥4mm、耐磨性(750g/500r)≤50mg、耐碱性168h无异常、耐酸性240h无异常、耐湿性500h无异常、耐沸水性(2h)无异常。（报价时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的塑粉符合上述要求的检验检测报告复印件）
4、课桌椅所有木制件的外表面（使用面）均应装饰处理；非使用面涂清漆。木制件端面应进行涂饰处理。

（二）涂饰层外观

1、金属件涂层应无漏喷、锈蚀；应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。

2、木制件表面装饰层应手感光滑，无划痕、压痕、雾光、白楞、白斑、鼓泡、流挂、刷毛、积粉和杂渣、皱皮、发粘、漏漆现象。薄木材料贴面不允许有明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹。

3、每批产品（含课桌、课椅）不允许有明显色差。

4、产品上的五金配件应做防锈处理。
	450
	套

	8
	实木课桌椅
	1、课桌规格：600mm×400mm×760mm；

2、桌面规格：600mm×400mm×18mm，采用橡胶木。桌脚、直横档全部采用杂木（白柯木）加工制作，侧面围板及抽屉底板采用≥12mm厚杉木板制作。抽屉净空13mm，桌脚规格43mm×33mm，上方料35mm×25mm，中部方料为33mm×30 mm，桌脚下部横档料33mm×30mm。

3、椅子规格：360mm ×360mm×760mm（坐高430mm），椅面规格：380mm×380mm×18mm。椅面采用优质橡胶木，椅脚、横档全部采用杂木（响应的时候需明确具体木材名称）加工制作，前椅脚采用：32mm×42mm，后脚采用：32mm×45mm×40mm。靠背上方料采用40mm×30mm，靠背中下方料采用28mm×30mm。椅脚横档采用28mm×33mm方料。

4、课桌椅整体采用榫卯结构，安装后牢固，所有榫头需用白胶加固，确保不会出现松动现象。

5、桌、凳面板应圆角打磨处理，油漆使用环保、安全、无味的UV透明漆，耐酸、耐碱，硬度高、耐摩擦、亮度高，易清洁，水性着色，两底两面。外表面层无明显色差、光滑、无流挂、无针孔、无剥落现象，确保无毛刺；木质要求干透，无腐烂虫蛀、不翘曲、不开裂、不变形。
	1000
	套


三、采购要求及售后服务：

　（一）售后服务要求

1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。（自验收合格并正式投入使用之日起计）

2.故障响应要求：出现故障2小时内作出响应，根据使用单位的要求，12小时内到场维修。

3.售后服务人员要求：专职人员（提供人员名单、联系电话及E-mail）

4.售后服务包含但不限于下述内容： 

（1）免费保修期内提供免费上门维修服务（含免费更换零部件、免人工费），并提供终身维修维护服务；所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，中标供应商应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，中标供应商应负责免费更换整件产品；

（2）要求提供7*24小时提供服务，质保期内定期回访并维护，每年不少于2次。

（二）验收要求

1、根据法律法规规定提供相关产品实行强制标准认证的需提供相关证书；根据国家节能产品相关规定提供属于节能产品政府采购品目清单强制采购的品目认证证书复印件。

2.采购标的须严格执行国家、行业、地方及现行相关标准规范。

3.采购人依据采购文件技术规格、国家现行相关质量标准开展现场初步验收。产品外观、数量、型号、参数、说明书等均符合采购文件技术要求及投标承诺的，予以签收；初步验收不合格的，不予签收。若所供产品与投标承诺不符或存在虚假承诺情形的，采购人有权按规定作退货及违约处理，由此产生的一切责任、费用及损失均由中标供应商承担，采购人保留进一步追究相关责任的权利。

4.验收有关要求：

（1）中标供应商应根据采购人通知要求，做好验收前各项准备；货物到达采购人现场，应提前通知采购人，中标供应商会同采购人及有关人员根据有关清单（采购需求的规定及采购合同约定的附件、工具、技术资料等；提供产品使用说明书、合格证）开展验收；

（2）采购人根据中标供应商提供的货物产品清单进行现场验收，一旦清单与采购要求不符或发现缺损，中标供应商须立即予以更换，有关费用全部由中标供应商承担。

（3）采购人将组织相关人员及专家对采购项目进行验收，验收意见作为验收书的参考资料存档备查，验收将严格按照招标文件的规定和响应文件的响应及承诺执行，验收不合格的将根据合同有关条款进行处理。

5.最终验收按双方签订的合同条款逐项进行；若本招标项目另有要求的，从其规定。

6、在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。

（三）其他服务要求

1.所提供的货物产品必须是未使用过的全新产品。免费送货上门，按现场条件全程免费安装调试合格，标配齐全，直至最终验收前产生的所有费用由中标供应商承担。

2.送达采购人指定地点的货物若产品质量存在缺陷，免费更换新产品。

3.产品质量（产品设计、制造工艺、材料缺陷）引发的费用，均由供应商承担。

4.安装施工有关要求：

（1）成交供应商遵守现场的一切规章制度，应自行负责安装现场的安全管理；

（2）安装施工过程中，成交供应商负责及时清理垃圾。           
四、交付时间及地点：

1.交付使用时间：自签订合同之日起10日内完成全部供货及安装完毕并交付使用。

2.交付地点：采购单位指定地点。

五、合同签订时间及付款方式： 

1.签订合同时间：成交通知书发出之日起5日内签订合同。
2.付款方式：交货验收合格后，中标供应商开具等额有效的发票给采购人，采购人收到合法发票后在10个工作日内一次性付清全款。

六、其他要求
1.投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包含以下：

（1）货物价格（包括货款、随配附件、备品备件、辅助材料和专用工具等费用）；

（2）包装费、运杂费、运输保险费、现场保管费（指货物运抵工地现场所发生费用）；

（3）安装调试、售后服务等费用及有关部门检测检验费、税费；

（4）必要的保险费用和履行本项目所涉及的其他一切费用。

注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，货物丢失自行负责。

2.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。

3.本项目不组织集中踏勘。

4.为确保货物质量及原厂品质，中标供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目

的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。

第四章  政府采购合同书（格式）
贺州市政府采购中心

政府采购合同书

合同名称：　　　　　　　　　
项目编号：　　　　　　　　　
签订合同地点：　　　　　　　　
签订合同时间：　　　　　　　　
合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照询价采购文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

政府采购货物买卖合同

项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：交货验收合格后，中标供应商开具等额有效的发票给采购人，采购人收到合法发票后在10个工作日内一次性付清全款。
(分期付款：        （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收
验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否
是否邀请专家参加验收：(是  (否
是否邀请服务对象参加验收：(是  (否
是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否
是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。
合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第五章  响应文件（格式）

（封面格式）

××××××（供应商名称）

响 应 文 件

项目名称：昭平县第三高级中学教学一体机、学生床架、可升降课桌椅、橡木课桌椅、教学电脑采购
项目编号：HZZC2026-X1-210106-HZSZ
供应商：                                     （盖章）
法定代表人/负责人或其委托代理人：             （签字或盖章）
日期：         年     月     日

第一部分 开标一览表文件（格式）

开标一览表（格式）
项目名称：                                  
项目编号：                                  

	　　序号
	项  目
	内  容
	备  注

	1
	投标保证金（元）
	
	

	2
	投标总报价（元）
	（大写）
	

	
	
	（¥                   ）
	

	3
	交货日期
	自签订合同之日起10日内完成全部供货及安装完毕并交付使用。


投标人（盖章）：                               
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                   

日  期：       年    月    日

注：1.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

2.开标一览表一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.开标一览表报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

第二部分 商务文件

一、投标函（格式）

致：贺州市政府采购中心：

根据贵方　　　（项目名称及项目编号）    　项目询价文件的要求，我方    （供应商名称）   提交下述响应文件。

1.投标函；

2.投标报价表；
3.询价保证金交纳证明；
4.售后服务承诺书；

5.资格证明文件；

6.货物合格证明文件；

7.商务条款偏离情况说明表；

8.技术规格偏离表。

    据此函，我方宣布同意如下：

按询价文件的规定，我方愿以人民币(大写)　                  元（¥            ）的价格完成本项目，交货期为：自签订合同之日起10日内完成全部供货及安装完毕并交付使用。
1.我方同意在        年    月    日（投标截止日期）起遵循本响应文件，并在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方根据询价文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4.我方已详细审核询价文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5.如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，贵方可不退还我方的询价保证金。

6.同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

7.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为中标供应商。

8.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定，知悉作为政府采购供应商应负的法律责任。

与本项目投标有关的正式通讯地址为：

供应商名称：                               
地址：                                 邮政编码：             
电话、传真：                                       

开户名称：                                                     

开户银行：                                                    
账号：                                                        
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                                  
供应商盖公章：                                                
日  期：                                                    

注：未按照本投标函要求填报的投标函将被视为非实质性响应投标。

二、投标报价明细表

	序号
	货物名称
	生厂厂家、品牌型号、技术参数
	数量
	单价(元)
	合价(元)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总报价：人民币（大写）                              （小写）¥：            

	交货时间：合同签订后    个日历日内

联系人：                             联系电话：                

	供应商全称：                                   （盖章）

	法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：            

	日  期：                                  


说明：

1.投标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、设备安装、配件及附属材料、调试验收等至验收合格所发生的各种费用和售后服务、保险费、税金及其他所有成本费用的总和。

2.开标时，投标报价表内容与供货时其它部分内容不一致的，以投标报价表为准。

3.报价表的每一页都必须加盖公章，否则响应文件作无效处理。

4.供应商须将产品的技术参数、性能配置详细列明或附表列明（每页加盖公章，并在报价表中备注），否则响应文件作无效处理。
三、询价保证金交纳证明（格式）

本证明应为交纳询价保证金凭据复印件，必须加盖供应商公章，否则视为响应无效。

四、投标声明书（格式）
致：贺州市政府采购中心：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

我　　　　　　（姓名）系　　　　　　　　　　　　　　　　　　（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目　分标的投标，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件和资料都是准确的、真实的、合法的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品有现货可供，并已于  年   月生产完工或向　　           （厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关投标产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人（盖章）：                        

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：        

日 期：            
重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

五、售后服务承诺书（格式）

 (由供应商按《采购需求和说明》的售后服务及要求自行填写)

                    供应商（盖公章）  ：                                 

                    法定代表人或委托代理人（签字或盖章） ：                    

日  期：                                  

六、资格、资信证明文件

（按询价文件第二章《供应商须知》第5.2.8款要求提供）

附件1：贺州市政府采购供应商信用承诺函(格式)

致(采购人或采购代理机构):

供应商名称:

统一社会信用代码:

供应商地址:

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称(公章):

法定代表人或授权代表(签名):

日期:  年  月   日

注: 1.供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标(采购)文件要求，按无效投标(响应)处理。

2.供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

　
附件2：法定代表人身份证明书（格式）

单位性质：                           

地址：                              

成立时间：          年       月      日

经营期限：                         

姓名：             性别：           年龄：         职务：                    

系     （供应商名称）     的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

住址：

联系电话：

附“法定代表人身份证复印件”（正反两面）

供应商：                    （盖章）

日期：           年       月      日

附件3：法定代表人授权委托书（格式）

致：贺州市政府采购中心：
我        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                     法定代表人（签字或盖章）：          

被授权人身份证号码：                              

附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

供应商：                    （盖章）

                                        年    月    日

七、商务条款偏离情况说明表（格式）

	序号
	询价采购文件采购要求
	供应商响应情况
	偏离说明
	备注

	1
	售后服务要求：

.....
	
	
	

	2
	验收要求：

.....
	
	
	

	3
	其他服务要求
....
	
	
	

	....
	........
	
	
	


注：供应商应根据询价采购文件第三章《采购需求和说明》“三、采购要求及售后服务”要求，在商务条款偏离情况说明表中详细列明采购要求及供应商对商务条款的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，若出现负偏离，则竞标无效。
供应商（公章）：                                    

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                        

日期：       年    月    日

八、货物合格证明文件（格式）

（每个投标产品的所有货物合格证明文件按询价文件第二章《供应商须知》第5.2.9款要求提供）

第三部分 技术文件
一、技术规格偏离表（格式）

	序号
	货物名称
	采购参数
	投标参数
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	（货物需求表中要求提供证明材料的，请注明相关证明材料所在页码。）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注明：1.若投标产品与采购要求无偏离时，请在偏离表中偏离说明项填写“无偏离”；优于采购要求请在偏离表中填写“正偏离”，达不到采购要求请在偏离表中填写“负偏离”。

2.对于技术指标和参数的应答，应填写投标产品的真实技术参数，根据《货物需求表》中打“★”号条款为重要技术参数，投标人必须满足，不允许负偏离，否则竞标无效；不打“★”号条款允许三项负偏离，超过三项负偏离或提供虚假技术参数，作无效竞标处理。

投标人（公章）：                                    

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                        

日期：       年    月    日

二、供应商需要说明的其他技术文件和说明（格式）

（第三章《采购需要和说明》要求的其他证明文件及供应商认为有必要提供的其他材料）

附件1：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加    （单位名称）    的      （项目名称）     分标采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.  （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）   ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为       万元,属于（中型企业、小型企业或微型企业）；

2.  （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称）   ，从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业或微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

             企业名称（盖公章）：

                 日 期：      年   月   日
说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立公司可不填报。

2.参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》。成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果一并公告。 

附件2：监狱企业证明文件

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：成交供应商的监狱企业证明文件随成交结果一并公告。

附件3：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     （采购人名称）     的    （项目名称）     采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：                                    

日  期：      年   月   日
说明：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果一并公告。
附件4：履约保证金退还申请表（本项目采购人不收履约保证金）
（说明：中标人按合同履约的，履约保证金期满后填写。）
履约保证金退还申请表

XXXXXXXXXXX：

我公司中标的                      项目（招标编号：          ）已按合同履约完毕，现特申请退回履约保证金共计人民币（大写）     元整（￥      .00）。




                          申请单位（公章）：





                           年    月    日


	退回履约金请转入以下账户

	开户名（ 全称）
	

	开户银行（全称）
	

	账       号
	

	采购单位确认意见

	科室经办人：

年  月   日
	单位盖章：

负责人签名：

   年  月   日


注：本申请表一式2份，申请单位、采购单位各一份。




附件5：“政采贷”政策告知函

“政采贷”政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与贺州市政府采购活动!

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的融资政策。参与政府采购的供应商凭借包括中标（成交）通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息向银行业金融机构申请融资，银行业金融机构依托供应商信用和政府采购信息信誉，为其发放贷款，包括银行业金融机构以供应商的历史中标及履约情况等政府采购信息作为授信参考并发放的贷款。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同等相关材料向金融机构申请贷款，金融机构核实信息，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

一、“政采贷”操作流程

进入“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）“办事指南”专栏找到“金融融资”板块，进入“广西政府采购金融服务平台”登录，选择试点银行机构进行合同融资预申请。（详情请按照《贺州市财政局关于进一步推行“政采贷”工作的通知》（贺财采〔2024〕3号）文件执行）

二、承接银行联系方式

1.中国建设银行贺州分行


	中国建设银行贺州分行 总协调人：杨宏毅  职务：公司业务部副总经理  手机号码：18077397188

	序号
	金融机构
	联系人
	职务
	手机号码
	银行地址

	1
	中国建设银行贺州分行营业部
	刘  雍
	客户经理
	18778943521
	贺州市八步区建设中路1号

	2
	中国建设银行贺州城东支行
	刘昭勇
	客户经理
	18877499257
	贺州市八步区平安西路266号贺州广场购物中心1号楼一层东面

	3
	中国建设银行贺州城西支行
	于丛家
	客户经理
	15177666737
	贺州市八步区八达西路689号1栋11号商铺

	4
	中国建设银行贺州平桂支行
	邱  伟
	客户经理
	18007840720
	贺州市平桂区平桂大道15号富旺小区1号楼105号商铺

	5
	中国建设银行钟山支行
	张文韬
	客户经理
	13047836009
	贺州市钟山县城书香西路南侧

	6
	中国建设银行富川支行
	邓李杰
	营业室总经理
	18276498401
	贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路汇龙华府第13号楼

	7
	中国建设银行昭平支行
	贝晟延
	客户经理
	15676427374
	贺州市昭平县昭平镇东宁中路19号


2.广西北部湾银行

	广西北部湾银行贺州分行 总协调人：杨政  职务：普惠金融部总经理  手机号码：18978413000

	序号
	金融机构
	联系人
	职务
	手机号码
	银行地址

	1
	广西北部湾银行贺州分行
	黄剑锐
	个人金融部副经理
	15507848190
	贺州市八步区太白西路153号8号楼

	2
	广西北部湾银行贺州市平桂支行
	刘  乐
	公司客户经理
	13036871008
	贺州市平桂区平桂大道4号3号楼103号商铺

	3
	广西北部湾银行钟山支行
	唐振豪
	公司客户经理
	18878480702
	贺州市钟山县广场西路南侧悦城壹号院B区1#楼B09-13号商铺

	4
	广西北部湾银行富川支行
	秦明龙
	业务发展部经理
	17776119667
	贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰路121号

	5
	广西北部湾银行昭平支行
	邱俊豪
	综合客户经理
	18107842696
	贺州市昭平县昭平镇河西东路（江湾一号）101-103铺面


3.广西贺州桂东农村合作银行

	广西贺州桂东农村合作银行 总协调人：卢士强  职务：授信审批部总经理  手机号码：18077409115

	序号
	金融机构
	联系人
	职务
	手机号码
	银行地址

	1
	广西贺州桂东农村合作银行
	黄  腾
	授信审批部审查员
	15078333887
	贺州市八步区建设东路6号

	2
	广西贺州桂东农村合作银行营业部
	刘  瑜
	营业部副总经理
	18007843000
	贺州市八步区建设东路6号

	3
	广西贺州桂东农村合作银行八步支行
	谢地恩
	信贷副行长
	18007840168
	贺州市八步区八达西路652-1号

	4
	广西贺州桂东农村合作银行平桂支行
	古  睿
	信贷副行长
	18007840375
	贺州市平桂区平桂大道财政局一楼


第六章  评审方法及评定标准

一、评审原则

（一）询价小组构成：本采购项目的询价小组由采购人评审代表及在广西政府采购云平台专家库中随机抽取的评审专家共3人以上的单数组成，其中评审专家人数不少于成员总数的三分之二。（询价小组共 3 人，其中采购人评审代表  1 人，评审专家 2 人。）
（二）评审依据：询价小组将以询价文件和响应文件为评审依据。

（三）评审阶段：第一阶段为资格性审查；第二阶段为符合性审查；第三阶段为详细评审。资格性、符合性审查的合格供应商不足3家时，不得进入下一步评审。
第一阶段资格性审查：询价小组依法对供应商的资格性进行审查。供应商未通过资格性审查的，不得进入符合性审查。

第二阶段符合性审查：询价小组依法对响应文件的符合性进行审查，响应文件未通过符合性审查的，不得进行详细评审。

第三阶段详细评审：询价小组按照评标方法依法对响应文件进行详细评审，详细评审为最低评标价法。

（四）评审方式：以不公开方式进行。

二、评审方法

（一）资格性审查

1.资格性审查按询价文件第二章《供应商须知》第5.2.8条规定相关内容进行审查。

2.通过资格性审查的供应商方可进入符合性评审。

（二）符合性审查
1.符合性审查按询价文件第二章《供应商须知》第5、6、7、8、10、12条规定及第五章《响应文件》相关内容进行审查。

2.通过符合性审查的供应商方可进入详细评审。
（三）详细评审
1.扶持中小企业政策：本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.提供相同品牌核心产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且评审价最低的参加评审，评审价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他投标无效。

3.询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效竞标处理。

4.在评审过程中，询价小组可以书面形式要求供应商对所提交供货时不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。询价小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。询价小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足询价小组的要求。

三、成交供应商推荐原则

（一）对通过资格性和符合性审查并且投标报价不高于采购预算价的供应商，按照评审价由低到高的顺序进行报价评审。询价小组依次从评审价最低的供应商进行报价评审，以报价评审结果确定成交候选人。以符合采购需求、质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且评审价最低的原则确定不多于三名成交供应商。若评审价相同，则由采购人确定成交候选人排序【评审价相同的，对提供节能、环保产品的供应商实行优先采购(竞标产品在节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单范围内）】。本项目采购人授权询价小组直接确定排名第一的成交候选人为成交人。
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采购单位：昭平县第三高级中学

集中采购机构：贺州市政府采购中心

日期：2026年9月24日

贺州市政府采购中心

