四、主要标的信息
项目名称： 河池市职业教育中心学校综合高中实验室建设（物理、化学、生物）          
项目编号： HCZC2026-J1-990167-RXGS
供应商名称： 江西齐美科教设备有限公司                       
	序号
	标项名称
	标的名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单价(元)
	成交金额(元)

	1 
	河池市职业教育中心学校综合高中实验室建设（物理、化学、生物）
	立式防护箱（与学生试验台配套）
	齐美科
	规格：34cm*20cm*75cm
型号：QMK-001
	25个
	160
	4000

	2 
	
	学生电源（与学生实验台配套）
	齐美科
	规格：铝壳六表实验台说明：实验台外壳采用美观大方高档的铝镁合金（氧化处理）结构。功能：交流输出：1.5-24V、2A连续可调 直流稳压：1.25-24v、2A无级调压直流稳压：6V、0.5A输出；采用防脱式接线柱。手动或自动过载保护，独立的学生电源，有电压、电流表和测试用表指示，具有220V漏电开关保护和多功能六孔插座（带安全门，可插任何插头）。
型号：QMK-002
	25个
	690
	17250

	3 
	
	学生凳
	齐美科
	规格：30cm×3cm
型号：QMK-Y01
	50张
	110
	5500

	4 
	
	教师椅
	齐美科
	规格：面料：采用透气网布,座面用高回弹海绵，椅座上部分是新料塑料架，韧度强。座面海绵：高回弹海绵，久座不变形，长久保持座感的舒适。五星脚：标准电镀，承压500KG以上。
型号：QMK-J52
	1个
	325
	325

	5 
	
	教师演示台（桌）
	齐美科
	规格：≥2400mm（L）×700mm（W）×850mm（H）
型号：QMK-K40
	1张
	6300
	6300

	6 
	
	学生实验台（桌）
	齐美科
	规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm
型号：QMK-K41
	25张
	1233
	30825

	7 
	
	教师电源（与教师演示台配套
	齐美科
	规格：物理电学功能：交流输出：0-24V或30V，每档2V，输出电流≤8A，过载保护。 稳压输出：0-24V或30V，连续可调，输出电流≤8A，过载保护。直流9V输出：启动一次，输出10±2S，手动复位。直流 高压：240/300V输出，电流100mA，过载保护。低压输出： 0-24V或30V, 叠加式选择电压。总开关控制：220V输入， 输出分四组单独控制。
型号：QMK-005
	1套
	3360
	3360

	8 
	
	准备台
	齐美科
	规格：台面尺寸（度宽高）2400mm×800mm×850mm带水电。
型号：QMK-K42
	1套
	6370
	6370

	9 
	
	仪器柜
	齐美科
	规格：900*500*2000mm 
型号：QMK-K43
	20个
	1545
	30900

	10 
	
	充磁器
	鲁教启泽
	规格：1、组成：由螺线管、整流器、按钮开关、功能转换开关、外壳组成；2、用途：充磁器的启动开关应为常开按钮式开关，有充磁、退磁转换开关：充磁器应有N、S的磁极取向标志。
型号：02023
	1台
	200
	200

	11 
	
	望远镜
	鲁教启泽
	规格：双筒，倍率7×，物镜口径35mm
型号：02060
	1个
	85
	85

	12 
	
	高中教学电源
	鲁教启泽
	规格：交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断
型号：04006
	1台
	573
	573

	13 
	
	游标卡尺
	尺喜
	规格：量程：150mm，分度值：0.02mm
型号：150mm，0.02mm
	26把
	49
	1274

	14 
	
	外径千分尺
	尺喜
	规格：量程：25mm，分度值：0.01mm
型号：25mm，0.01mm
	26只
	49
	1274

	15 
	
	托盘天平
	华驰
	规格：量程：500g，分度值：0.5g，砝码分别为200g、100g×2、50g、20g×2、10g
型号：500g，0.5g
	3台
	105
	315

	16 
	
	金属钩码
	鲁教启泽
	规格：50g×4，200g×2
型号：11021
	26套
	27
	702

	17 
	
	金属槽码
	鲁教启泽
	规格：2g×3，5g×2，10g×2，20g×2，50g×2，100g×2，200g×2，5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘，塑料盒规格：100mm×40mm×44mm；
型号：11022
	26套
	82
	2132

	18 
	
	电火花计时器
	鲁教启泽
	规格：单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA
型号：12005
	32个
	95
	3040

	19 
	
	电磁打点计时器
	鲁教启泽
	规格：工作电源：交流电9V，50Hz；打点周期为0.02秒；纸带为标准电报纸带，宽度为17.5mm；纸带移动速度≤3米/秒时，点子的增长不大于1.2mm不小于0.3mm；打点器工作时，受到的阻力不大于2.94*10²N
型号：12006
	2个
	65
	130

	20 
	
	频闪光源
	鲁教启泽
	规格：195mm×160mm×90mm
型号：12008
	1台
	289
	289

	21 
	
	数字测温计
	鲁教启泽
	规格：测量范围：-50度～+150度，分辨率0.1度
型号：LCD-280
	1个
	93
	93

	22 
	
	拉压测力计
	鲁教启泽
	规格：量程：10N，分度值：0.2N
型号：14012
	2个
	47
	94

	23 
	
	高中数字演示电表
	鲁教启泽
	规格：1、测量范围：计数范围0～9999.9，直流电压0～600V，分4档：0～2V；0～20V；0～200V；0～600V；直流电流0～6A，分3档：0～600uA；0～200mA；0～6A；2、检流计0～600μA，电阻0～20000KΩ，分3档：0～2KΩ；0～200KΩ；0～20M；绝缘电阻20MΩ；测温度：0～150℃；3、材质：环保实木外壳；金属提手；显示器显示四位半数字，显示屏幕＝210mm×65mm
型号：30206000201
	1只
	796
	796

	24 
	
	灵敏电流计
	鲁教启泽
	规格：量程：-300μA～0～300μA
型号：J0409
	2只
	27
	54

	25 
	
	多用电表
	川宇
	规格：具有22档基本量程，测量范围：直流电流：0μA～50μA～500μA，0mA～5mA～50mA～500mA；直流电压：0V～0.25V～0.5V～1V～2.5V～10V～50V～250V，交流电压：0V～10V～50V～250V～500V～1000V；电阻：R×1Ω，R×10Ω，R×100Ω，R×1kΩ，R×10kΩ，100kΩ，R×1MΩ
型号：MF47
	2只
	100
	200

	26 
	
	多用电表
	汉邦
	规格：数字式，4-1/2位
型号：数字式，4-1/2 位
	1只
	80
	80

	27 
	
	交流电流表
	鲁教启泽
	规格：量程100mA、500mA
型号：15015
	2只
	55
	110

	28 
	
	演示电流电压表
	鲁教启泽
	规格：量程：直流500μA～0～500μA、10mA、100mA、1A、5A、5V、10V：交流10mA、100mA、1A、5A、10V、50V、250V
型号：15016
	1台
	571
	571

	29 
	
	演示微电流电阻表
	鲁教启泽
	规格：量程：DCA（G）-50μA-0-+50μA，0-100μA：DCV0-1-2.5-5-10-25-50-100-150-250V：R×1：1-100Ω（中心值10Ω），R×10：10-1KΩ（中心值100Ω），R×100：100-10KΩ（中心值1KΩ），R×1KΩ：1KΩ-100KΩ（中心值10KΩ）：灵敏度DCV5KΩ/V
型号：15017
	1台
	571
	571

	30 
	
	电阻箱
	鲁教启泽
	规格：准确等级0.5级，阻值范围0～9999欧姆
型号：9999Ω
	2个
	65
	130

	31 
	
	电阻箱
	鲁教启泽
	规格：准确等级0.1级，99999.9Ω
型号：99999.9Ω
	2个
	189
	378

	32 
	
	空盒气压表
	鲁教启泽
	规格：测量范围：80～106Kpa，分度值：01Kpa
型号：16009
	1台
	285
	285

	33 
	
	量角器(圆等分器)
	宇球
	规格：量角器上部为直径500mm±2mm的半圆环，下部为一宽50mm，长500mm的直尺
型号：16030
	2个
	20
	40

	34 
	
	摩擦计
	鲁教启泽
	规格：摩擦板规格494mm×47mm×8mm
型号：21005
	2套
	18
	36

	35 
	
	螺旋弹簧组
	鲁教启泽
	规格：2N、1N、0.5N各1
型号：21006
	2组
	15
	30

	36 
	
	螺旋弹簧组
	鲁教启泽
	规格：5N、3N、各1
型号：21007
	2只
	11
	22

	37 
	
	微小形变演示器
	鲁教启泽
	规格：平面镜尺寸为90mm×60mm，平面镜在支架上的高度可随意调节，调节范围40mm
型号：21024
	1套
	113
	113

	38 
	
	力的合成分解演示器
	鲁教启泽
	规格：分力间可调角30°～180°，合力可调角60°
型号：21026
	1套
	113
	113

	39 
	
	高中力学演示板
	鲁教启泽
	规格：组成：由测力计、压簧、滑轮、导轨、直角支板、拉簧、实验底板等组成
型号：21029
	1套
	713
	713

	40 
	
	滚摆
	鲁教启泽
	规格：摆轮直径φ110mm，摆轮以角度分成数等分，并相间涂有红、白油漆；摆轴直径φ10mm，长180mm，表面镀铬；支柱采用两根直径φ10mm的金属杆制作，高度约400mm，横梁长约270mm，支柱与横梁表面镀铬；底座采用厚度15mm的高密板制作，外形规格280×125×30mm，PVC封边处理，悬线长约1000mm
型号：21033
	2个
	91
	182

	41 
	
	离心轨道
	鲁教启泽
	规格：组成：仪器由底座、钢球、环形轨道、捕球圈等组成
型号：21034
	1套
	100
	100

	42 
	
	电动离心转台
	鲁教启泽
	规格：组成：主要由电机、调速器、底板、底脚、套管、支架、电源线等组成
型号：21039
	1台
	380
	380

	43 
	
	毛钱管(牛顿管)
	鲁教启泽
	规格：组成：本仪器采用具有极佳透明度的毛线管体、两头封闭端采用有机溶剂粘接，其中一个封闭端安装有抽气阀。管内装有一个铁片和一片镶有铁丝的羽毛
型号：21046
	1套
	135
	135

	44 
	
	伽利略理想斜面演示器
	鲁教启泽
	规格：组成：由轨道、面板、支架、圆球、捕球器组成
型号：21047
	1套
	287
	287

	45 
	
	运动合成分解演示器
	鲁教启泽
	规格：面板规格：400mm×320mm，底座规格：400mm×120mm×14mm：小车规格：80mm×50mm×40mm：画板规格：240mm×180mm
型号：21049
	1套
	473
	473

	46 
	
	演示轨道小车
	鲁教启泽
	规格：轨道规格：1200mm×71mm×25mm，小车规格：105mm×65mm×40mm，滑轮外径30mm，砝码桶质量6g，吊线长度800mm
型号：21050
	1套
	193
	193

	47 
	
	演示斜面小车
	鲁教启泽
	规格：塑料外壳，基本尺寸101mm×62mm×40mm,内部带两块长34mm铁块，车轮用螺丝铁杆固定，能自由滑动；6、摩擦块：木质材料，规格为99mm×80mm×37mm,顶部打有4个φ27mm×13mm孔，右侧打有2个φ27mm×6mm孔
型号：21053
	1套
	160
	160

	48 
	
	斜面小车
	鲁教启泽
	规格：组成：产品由斜面板、小车、摩擦块等组成
型号：21054
	26套
	64
	1664

	49 
	
	小型气源
	鲁教启泽
	规格：φ230mm×300mm
型号：21056
	2台
	309
	618

	50 
	
	自由落体实验仪
	鲁教启泽
	规格：组成：支架、电磁铁、接球网、钢球、光电门（2个）等组成
型号：21057
	2套
	305
	610

	51 
	
	牛顿第二定律演示仪
	鲁教启泽
	规格：铝合金轨道长900mm，小车有效运动距离650mm
型号：21059
	1套
	258
	258

	52 
	
	反冲运动演示器
	鲁教启泽
	规格：组成：由导弹模型、风叶、电源开关、换向开关、电池盒、底座、钢丝支架、挡风屏板等组成
型号：21061
	1套
	55
	55

	53 
	
	超重失重演示器
	鲁教启泽
	规格：测力计最大量程2N、测力计分度0.02N
型号：21062-1
	1个
	285
	285

	54 
	
	动能势能演示器
	鲁教启泽
	规格：组成：由大刻度板、定位圈及滑杆、小滑块、圆筒、弹簧及释放手柄、底座、小刻度板、大滑块、导轨和钢球组成
型号：21064
	1台
	245
	245

	55 
	
	向心力演示器
	鲁教启泽
	规格：组成：由底座、大带轮、小带轮、标尺、压杆、套筒、弹簧、钢球、铝球、驱动机构等组成
型号：J2130
	1台
	608
	608

	56 
	
	凹凸桥演示器
	鲁教启泽
	规格：组成：由两根平行凹凸轨、金属支架、钢球和轨道间隙调节器等组成
型号：21076
	1套
	235
	235

	57 
	
	演示力矩盘
	鲁教启泽
	规格：立杆直径为12mm，长度为400mm
型号：21077
	1个
	91
	91

	58 
	
	动量传递演示器(碰撞球)
	鲁教启泽
	规格：组成：由铁管制成的长方形架子、调节器及五个质量和大小都相同的钢球组成
型号：21079
	1套
	60
	60

	59 
	
	音叉
	鲁教启泽
	规格：256Hz。筒体300mm×90mm×50mm
型号：256HZ
	1套
	27
	27

	60 
	
	音叉
	鲁教启泽
	规格：512Hz。筒体150mm×90mm×50mm
型号：512Hz
	1套
	27
	27

	61 
	
	纵波演示器
	鲁教启泽
	规格：组成：由支架、固定板、不锈钢弹簧、吊绳、弹性钢片组成
型号：22005
	1套
	255
	255

	62 
	
	共振音叉
	鲁教启泽
	规格：440HZ
型号：440Hz
	1对
	129
	129

	63 
	
	波动弹簧
	鲁教启泽
	规格：外径60mm，圈数130
型号：22014
	1个
	100
	100

	64 
	
	弹簧振子
	鲁教启泽
	规格：导轨长240mm、滑块长100mm
型号：气垫式
	1套
	75
	75

	65 
	
	弹簧振子
	鲁教启泽
	规格：采用直径10mm圆钢制成，表面电镀处理
型号：22018
	1套
	75
	75

	66 
	
	弹簧振子振动图象描绘器
	鲁教启泽
	规格：由框体、走纸装置、描迹纸、火花描迹器、气垫式弹簧振子、大功率的增氧泵(气源自备）等组成
型号：22020
	1台
	469
	469

	67 
	
	简谐振动投影演示器
	鲁教启泽
	规格：组成：由框架、激光源、振动弹片及入射镜光屏、电机、反射镜等组成
型号：22021
	1台
	462
	462

	68 
	
	匀速圆周运动投影器
	鲁教启泽
	规格：组成：由吊线横梁、吊线、吊杆、摆长调整器、电磁铁、小球、指示灯、电位器、电磁铁开关、机箱、转动盘、单摆球组成
型号：22022
	1台
	455
	455

	69 
	
	单摆振动图象演示器
	鲁教启泽
	规格：高压脉冲：9KV；功率：20w；纸带宽度：110mm；摆长：100-520mm只读并连续可调；打点频率：50Hz、100Hz
型号：22024
	1台
	285
	285

	70 
	
	单摆运动规律演示器
	鲁教启泽
	规格：组成：由底座、刻度盘、摆球、支杆、摆线、轮盘组成
型号：22025
	1套
	193
	193

	71 
	
	受迫振动和共振演示器
	鲁教启泽
	规格：组成：由支架、5个摆长不等的塑料球、策动摆等组成
型号：22026
	1台
	269
	269

	72 
	
	共振演示器
	鲁教启泽
	规格：组成：由电机、偏心轮、振子、弹簧、支架等组成
型号：22027
	1台
	187
	187

	73 
	
	双金属片
	鲁教启泽
	规格：组成：仪器为手持式，由手柄、支杆、铜、铁各一片粘合在一起
型号：22209
	1个
	22
	22

	74 
	
	纸盆扬声器
	鲁教启泽
	规格：、扬声器的阻抗8Ω，功率5W
型号：22213
	1台
	73
	73

	75 
	
	浸润和不浸润现象演示器
	鲁教启泽
	规格：组成：由透明塑料槽、洁净的玻璃片、胶头滴管组成
型号：22216
	1个
	9
	9

	76 
	
	液体表面张力演示器
	鲁教启泽
	规格：各线框总高度170mm，线框中各圆形线框内径φ48mm，正方体线框与三角体线框的各边长45mm
型号：22217
	1套
	20
	20

	77 
	
	毛细现象演示器
	鲁教启泽
	规格：盛液座内空规格160mm×86mm×10mm，毛细管支架宽20mm，支架距盛液座底部高度80mm：毛细管长度均为130mm
型号：22219
	1套
	22
	22

	78 
	
	玻棒(附丝绸)
	鲁教启泽
	规格：总长290mm
型号：23001
	1对
	11
	11

	79 
	
	胶棒(附毛皮)
	鲁教启泽
	规格：总长290mm
型号：23003
	1对
	13
	13

	80 
	
	箔片验电器
	鲁教启泽
	规格：组成：由底座，外壳、绝缘套筒、金属杆、集电板、金属箔片、刻度板组成
型号：23005
	1对
	36
	36

	81 
	
	指针验电器
	鲁教启泽
	规格：组成：由外壳、毛玻璃、透明玻璃、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接线柱等构成
型号：23007
	1对
	160
	160

	82 
	
	感应起电机
	鲁教启泽
	规格：起电盘直径为235mm；放电距离可达到：在相对湿度为65%的环境中火花放电距离55mm和在相对湿度80%的条件下火花放电距离30mm
型号：23008
	1台
	220
	220

	83 
	
	枕形导体
	鲁教启泽
	规格：组成：主要半球面柱形导体2个、绝缘支杆2支、底座2个等组成
型号：23009
	1副
	80
	80

	84 
	
	滑动变阻器
	鲁教启泽
	规格：50Ω，1.5A
型号：50Ω，1.5A
	5个
	100
	500

	85 
	
	滑动变阻器
	鲁教启泽
	规格：200Ω，1.5A
型号：200Ω,1.25A
	1个
	122
	122

	86 
	
	电阻定律演示器
	鲁教启泽
	规格：620*220*40mm
型号：23019
	1台
	55
	55

	87 
	
	演示线路实验板
	鲁教启泽
	规格：组成：线路实验板由底板、大小元件插座、开关、接插器件、专用接线等组成
型号：23030
	1套
	633
	633

	88 
	
	单刀双掷开关
	鲁教启泽
	规格：底座70mm×30mm
型号：23033
	2个
	11
	22

	89 
	
	双刀双掷开关
	鲁教启泽
	规格：组成：由底座、接线柱、双闸刀组成
型号：23034
	2个
	18
	36

	90 
	
	焦耳定律演示器
	鲁教启泽
	规格：645*430*50mm

型号：23035
	1套
	58
	58

	91 
	
	保险丝作用演示器
	鲁教启泽
	规格：645*430*50mm

型号：23037
	1套
	340
	340

	92 
	
	球形导体
	鲁教启泽
	规格：球体采用铜质空芯球体
型号：23041
	1个
	42
	42

	93 
	
	验电器连接杆
	鲁教启泽
	规格：组成：由绝缘子、连接杆等组成
型号：23042
	1个
	13
	13

	94 
	
	验电羽
	鲁教启泽
	规格：组成：由圆底座、支架、丝线等组成，每套两只
型号：23044
	1对
	23
	23

	95 
	
	验电幡
	鲁教启泽
	规格：组成：由底座、支杆、铜丝网、丝线组成
型号：23045
	1个
	71
	71

	96 
	
	尖形布电器
	鲁教启泽
	规格：组成：由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆及底座三部分组成
型号：J2307
	1个
	122
	122

	97 
	
	静电实验箱
	鲁教启泽
	规格：组成：主要由圆锥底座3个、金属立杆2根、电场线小瓶3个、电场力盒、微静电观察盒、验电羽小球、泡沫球2个、植绒盒、电子风轮、消烟除尘装置、燃气爆发装置、香座及香、抗静电液等组成
型号：LZ-GZJD
	1套
	516
	516

	98 
	
	金属网罩
	鲁教启泽
	规格：组成：由金属网罩和绝缘底盘两部分组成。金属网罩的顶端有一圆孔，用来插入连接器，连接器是一根金属小杆，上端附有金属球，下端装有金属链条，金属杆可以沿着一个短套管滑动并有顶丝制紧。套管卡在金属网罩顶端圆孔中，底盘用绝缘支柱固定在底座上
型号：23049
	1个
	127
	127

	99 
	
	电荷间作用力演示器
	鲁教启泽
	规格：组成：由底座、大球、带线小球、刻度尺等组成
型号：23050
	1套
	49
	49

	100 
	
	电场线演示器
	鲁教启泽
	规格：组成：由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板
型号：23053
	2套
	138
	276

	101 
	
	电势演示仪
	鲁教启泽
	规格：组成：由透明有机玻璃板、电极螺母、表笔、接线叉、导电纸、复写纸、白纸等组成
型号：23054
	1套
	200
	200

	102 
	
	平行板电容器
	鲁教启泽
	规格：组成：仪器的主体是两块同样的铝圆板，用指旋螺钉将其卡紧在绝缘立柱上，立柱固定在底座上，另附一块绝缘材料制成的圆板，并附手柄
型号：J2309
	1套
	91
	91

	103 
	
	常用电容器示教板
	鲁教启泽
	规格：组成：由底座、面板及电容器组成；电容器包含电解电容器、云母电容器、涤纶电容器、瓷片电容器、独石电容器、可变电容器，半可变电容器等
型号：23058
	1套
	58
	58

	104 
	
	常用电阻器示教板
	鲁教启泽
	规格：组成：由底座、面板及电阻器组成；电阻器含定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻，电位器、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等)
型号：23059
	1套
	100
	100

	105 
	
	演示可调内阻电池
	鲁教启泽
	规格：组成：气压调节式、闸板调节式及其改进型、电池由电池槽、探针、正负极板、上盖气咀、气室、气管、开关、气筒等组成
型号：23060
	1个
	95
	95

	106 
	
	演示电桥
	鲁教启泽
	规格：电阻丝的有效长度为1000mm，线径0.3mm的锰铜丝
型号：23062
	1个
	153
	153

	107 
	
	条形磁铁
	鲁教启泽
	规格：150mm×20mm×10mm
型号：24001
	2对
	55
	110

	108 
	
	蹄形磁铁
	鲁教启泽
	规格：80mm，横截面积200平方毫米
型号：30307400305
	2个
	79
	158

	109 
	
	磁感线演示器
	鲁教启泽
	规格：组成：仪器由数片互为60°夹角竖立的透明塑料片组成，每片铆有软铁小指针两端固定，配备蹄型和条型磁铁
型号：24003
	1套
	55
	55

	110 
	
	立体磁感线演示器
	鲁教启泽
	规格：组成：仪器由数片互为60°夹角竖立的透明塑料片组成，每片铆有软铁小指针两端固定，配备蹄型和条型磁铁
型号：24004
	1套
	135
	135

	111 
	
	磁感线演示板
	鲁教启泽
	规格：250mm×250mm×30mm
型号：24005
	1套
	85
	85

	112 
	
	电流磁场演示器
	鲁教启泽
	规格：组成：由透明底座、方线圈、圆线圈、螺线管、投影磁针等组成
型号：24006
	2套
	85
	170

	113 
	
	演示原副线圈
	鲁教启泽
	规格：组成：演示原付线圈由演示原线圈、演示付线圈、软铁芯三部分组成
型号：24009
	1套
	55
	55

	114 
	
	演示电磁继电器
	鲁教启泽
	规格：底座90mm×155mm×15mm
型号：24014
	1个
	60
	60

	115 
	
	左右手定则演示器
	鲁教启泽
	规格：200mm×150mm×16mm
型号：24017
	2个
	35
	70

	116 
	
	手摇交直流发电机
	鲁教启泽
	规格：手轮规格：塑料制；皮带规格：橡胶制；灯泡规格：3.8V、0.3A
型号：24019
	1个
	160
	160

	117 
	
	阴极射线管
	鲁教启泽
	规格：组成：由泡壳、挡板、荧光板、电场电极、阴极、阳极、胶木座等组成
型号：J2455
	1支
	391
	391

	118 
	
	阴极射线管
	鲁教启泽
	规格：组成：由泡壳、金属挡板、支架、阴极、阳极、胶木座等组成
型号：J2456
	1支
	436
	436

	119 
	
	低频信号发生器
	鲁教启泽
	规格：输出频率范围：10Hz-20KHz
型号：24022
	1台
	533
	533

	120 
	
	高频信号发生器
	鲁教启泽
	规格：140mm×100mm×200mm
型号：24027
	1台
	569
	569

	121 
	
	教学信号发生器
	鲁教启泽
	规格：445kHz～1700kHz；中频465kHz
型号：24028
	1台
	836
	836

	122 
	
	条形强磁体
	鲁教启泽
	规格：150mm×20mm×10mm
型号：24030
	2个
	55
	110

	123 
	
	蹄型强磁体
	鲁教启泽
	规格：80mm，横截面积200平方毫米
型号：24031
	2个
	75
	150

	124 
	
	强磁针
	鲁教启泽
	规格：成：由盒子、底座、磁铁组成；2、材质：盒子、底座为塑料材质；磁铁为高磁能积磁体
型号：24032
	2个
	58
	116

	125 
	
	通电平行直导线相互作用演示器
	鲁教启泽
	规格：由度盘、指针、度盘支柱、线框支架、接线柱、线框架板、线压板、线框、磁极板架、上磁极（N极）、下磁极（S极）、磁极板、底盘、压力调节螺钉等组成
型号：24033
	1套
	500
	500

	126 
	
	安培力演示器
	鲁教启泽
	规格：钢板规格：220mm×140mm，厚度1mm
型号：J2448
	1套
	227
	227

	127 
	
	自感现象演示器
	鲁教启泽
	规格：组成：由面板及底脚构成；面板上分“通电自感现象”和“断电自感现象”两部分。表面印制有电原理图并分别标有工作电压。导线采用暗线布置，内部接线和面板上的原理图一致。灯座、变压器、接线柱、转换开关等均安装在面板电路图上所标示位置
型号：24037
	1台
	304
	304

	128 
	
	电磁感应演示器
	鲁教启泽
	规格：组成：由直流电机、直流发电机、转动线圈模型，底板、带有方形线圈组成
型号：24038
	1套
	989
	989

	129 
	
	楞次定律演示器
	鲁教启泽
	规格：旋转支架规格：215mm×74mm，由条形铝板规格：154mm×10mm×2mm，圆环2个（一个闭合一个开口）规格：φ70mm×30mm×1mm组成，底座规格：68mm×68mm×15mm，L-195型条形强磁铁规格：φ21mm×193mm
型号：24039
	1套
	27
	27

	130 
	
	电磁阻尼演示器
	鲁教启泽
	规格：振动：振动频率30HZ，驱动振幅0.2MM
型号：24040
	1套
	162
	162

	131 
	
	动能发电手电筒
	鲁教启泽
	规格：组成：由外壳、灯泡、动能组件组成
型号：24041
	1套
	9
	9

	132 
	
	单匝线圈电机原理演示器
	鲁教启泽
	规格：线圈用φ2mm铜管制作；配合J0401型演示电表，100μA档，可做发电机实验
型号：24042
	1套
	167
	167

	133 
	
	三相电机原理演示器
	鲁教启泽
	规格：组成：包括永磁式和电磁式旋转磁场两部分
型号：24044
	1套
	247
	247

	134 
	
	手摇三相交流发电机
	鲁教启泽
	规格：组成：由定子线组、发电机转子、轴承支架、机座支架、底座、接线板、大皮带轮、手轮支架、皮带等组成
型号：24045
	1台
	758
	758

	135 
	
	三线电子开关
	鲁教启泽
	规格：组成：主机、接线柱、频率调节旋钮、电源指示灯、电源开关等组成
型号：24046
	1台
	493
	493

	136 
	
	交流电路特性演示器
	鲁教启泽
	规格：示板规格460mm×320mm允许公差±2mm
型号：24047
	1台
	289
	289

	137 
	
	可拆变压器
	鲁教启泽
	规格：组成：单相芯式结构，铁芯以钢矽片冲制并经绝缘处理，U型铁芯及条形铁轭为可拆式
型号：24048
	1台
	380
	380

	138 
	
	变压器原理说明器
	鲁教启泽
	规格：组成：线圈、强阻尼摆、弱阻尼摆、示教板、感应线圈、铝环等组成
型号：J2425
	1台
	1024
	1024

	139 
	
	日光灯原理演示器
	鲁教启泽
	规格：组成：由演示板、灯管、启辉器，镇流器、触发开关等组成
型号：24051
	1套
	296
	296

	140 
	
	电谐振演示器
	鲁教启泽
	规格：产品结构：发送部分、接收部分、电感环、电感调节棒、塑料支架；2、发送部分输入脉冲高压：20~40KV放电间隙：0.2-2mm正常使用时调到1mm振荡频率：约5MHz来顿瓶电容：约580pF电感环尺寸：580mm×280mm;3、接收部分电感环尺寸：580mm×280mm；4、接收部分最大接收距离：0.5m来顿瓶电容：约580pF可调电感环尺寸：580mm×280mm。
型号：24059
	1台
	245
	245

	141 
	
	赫兹实验演示器
	鲁教启泽
	规格：接收器振子长度：1m、可拉调；高压输出：10KV～30KV可调；4、高压线路电流：1mA；空气放电距离：5mm，电火花条数3条以上
型号：24060
	1台
	393
	393

	142 
	
	电磁振荡演示仪
	鲁教启泽
	规格：组成：由具有铁芯的电感线圈、电容器、晶体管等元器件组成
型号：24061
	1台
	296
	296

	143 
	
	电磁波的发送和接收演示器
	鲁教启泽
	规格：（1）甚高频振荡器：工作频率约230MHz，震荡功率约3W，内调制信号三种：1kHz、继续、音乐，外调制信号1V、输入阻抗1KΩ，扬声器：8Ω、0.5VA；（2）接收器I：指示电珠1.5V100mA，接受距离0.5m；（3）接收器Ⅱ：电表灵敏度100μA，接收距离3m；（4）接收器Ⅲ：扬声器：8Ω0.1VA，信号灯5个，接收距离4m
型号：24062
	1套
	942
	942

	144 
	
	半导体致冷器
	鲁教启泽
	规格：能温差发电，冷、热端温差为50℃±2℃时，在15Ω负载电阻上输出电压应达到1.2V以上，并能持续60s时间
型号：24066
	1台
	95
	95

	145 
	
	整流电路实验器
	鲁教启泽
	规格：电解电容模块：470uF、10uF、4.7uF各一只；电阻模块：300Ω、1KΩ各一只；电位器模块：1KΩ电位器一只；三端集成稳压器模块：三端集成稳压器（7806）一只；短接线模块：2只
型号：24067
	1台
	200
	200

	146 
	
	玻璃砖
	鲁教启泽
	规格：梯形，上底30mm，下底80mm，高30mm
型号：25004
	2块
	13
	26

	147 
	
	光具座
	鲁教启泽
	规格：平行光源：光源用电压6～8V，功率不小于3W的灯泡；标尺：总长为960mm，宽为18mm，刻线长度900mm，最小刻度为1mm，刻线间距误差≤0.1mm，尺全长刻线误差≤±0.5mm
型号：25005
	2套
	140
	280

	148 
	
	三棱镜
	鲁教启泽
	规格：三棱镜体边长20mm，整体130mm×Φ100mm
型号：25007
	2个
	20
	40

	149 
	
	白光的色散与合成演示器
	鲁教启泽
	规格：两块棱镜配对，其折射率之差0.003，中部色散之差0.00043．三棱镜的顶角为60±0.5°，有效边长25mm，高度30mm
型号：25008
	1套
	55
	55

	150 
	
	牛顿环
	鲁教启泽
	规格：组成：由一块曲率半径很大的平凸透镜与一块很平的玻璃片组成
型号：25021
	1个
	42
	42

	151 
	
	太阳电池演示器
	鲁教启泽
	规格：最大开路电压约3V：最大短路电流约50mA，发声器：工作电压3V：工作电流20mA，小电机：工作电压3V：工作电流约30mA
型号：25111
	1台
	53
	53

	152 
	
	汽油机模型
	鲁教启泽
	规格：组成：压缩比1：6，由机座、曲轴箱、缸体、缸盖、曲轴、活塞、连杆、凸轮、齿轮、火花塞等组成
型号：31008
	1个
	122
	122

	153 
	
	柴油机模型
	鲁教启泽
	规格：组成：压缩比1：14，由机座、曲轴箱、缸体、缸盖、曲轴、活塞、连杆、凸轮、喷油嘴、齿轮等组成
型号：31009
	1个
	127
	127

	154 
	
	磁分子模型
	鲁教启泽
	规格：组成：外型长方体，下底安插二十四枚小钢针，排列成四行，每行六枚，钢针安放二十四枚小磁针，每枚小磁针都可绕钢针自由转动
型号：J31010
	1套
	36
	36

	155 
	
	离心机械模型
	鲁教启泽
	规格：组成：由节速器、干燥器、分离器构成；离心干燥器由透明塑料外筒、沿壁有交错排列的水孔的内筒和支轴组成：离心分离器由支轴、框架、吊环、透明塑料试管和离心管组成：离心节速器由调节器、节流阀和立轴等组成
型号：31013
	1套
	191
	191

	156 
	
	晶体空间点阵模型
	鲁教启泽
	规格：组成：可构造组装食盐、金刚石、石墨晶体的空间模型
型号：31014
	1套
	135
	135

	157 
	
	高压输变电模拟演示器
	鲁教启泽
	规格：285mm×180mm×100mm
型号：31020
	1套
	282
	282

	158 
	
	传感器器材
	鲁教启泽
	规格：各种温度传感器(双金属片、热电偶、铂电阻、铜电阻、热敏电阻、半导体、感温铁氧体)、光敏电阻、硅光电池、光电二极管、湿敏电阻、干簧管、霍尔元件、气体压强传感器、酒精气体传感器等
型号：80114
	2套
	155
	310

	159 
	
	晶体和非晶体样品
	鲁教启泽
	规格：石英晶体，食盐晶体，云母片，明矾晶体，硫酸铜晶体；玻璃，松香，蜂蜡，沥青，橡胶
型号：80115
	1套
	47
	47

	160 
	
	滚珠盒
	鲁教启泽
	规格：自行车小滚珠200粒
型号：80116
	1盒
	22
	22

	161 
	
	测电笔
	鲁教启泽
	 规格：长130mm型号：81001
	2支
	2
	4

	162 
	
	一字螺丝刀
	鲁建
	规格：总长160mm
型号：160mm
	2支
	4
	8

	163 
	
	十字螺丝刀
	鲁建
	规格：160mm
型号：160mm
	2支
	4
	8

	164 
	
	尖嘴钳
	鲁建
	规格：6寸
型号：81004
	2个
	18
	36

	165 
	
	电工刀
	鲁建
	规格：2#
型号：81005
	2个
	17
	34

	166 
	
	手摇钻
	鲁建
	规格：整体尺寸300mm
型号：81006
	2个
	86
	172

	167 
	
	木锉
	鲁建
	规格：总长度300mm，锉身长度200mm
型号：81007
	2个
	4
	8

	168 
	
	木工锯
	鲁建
	规格：整体长度450mm
型号：81008
	2个
	11
	22

	169 
	
	木工锤
	鲁建
	规格：锤头质量0.5kg
型号：81009
	2个
	18
	36

	170 
	
	铇
	鲁建
	规格：150mm
型号：810010
	2个
	11
	22

	171 
	
	斧
	鲁建
	规格：组成：由手柄和斧头组成
型号：81011
	2个
	20
	40

	172 
	
	钢手锯
	鲁建
	规格：12寸
型号：81012
	2个
	20
	40

	173 
	
	剥线钳
	鲁建
	规格：6寸
型号：81013
	2个
	18
	36

	174 
	
	钢丝钳
	鲁建
	规格：长度160mm，中号
型号：81014
	2个
	20
	40

	175 
	
	手锤
	鲁建
	规格：锤头质量0.45kg
型号：81009
	2个
	18
	36

	176 
	
	錾子
	鲁建
	规格：2#
型号：81016
	2个
	9
	18

	177 
	
	锉刀（平板）
	鲁建
	规格：总长度250mm
型号：81017
	2个
	9
	18

	178 
	
	三角锉刀
	鲁建
	规格：总长度250mm
型号：81018
	2个
	7
	14

	179 
	
	什锦锉
	鲁建
	规格：5mm×180mm
型号：81019
	2个
	20
	40

	180 
	
	活扳手
	鲁建
	规格：150mm
型号：81020
	2个
	20
	40

	181 
	
	手剪
	鲁建
	规格：总长度180mm型号：81021
	2个
	35
	70

	182 
	
	直角尺
	曙光
	规格：总长度180mm
型号：300mm
	2个
	9
	18

	183 
	
	电烙铁
	英凯
	规格：60W
型号：60W
	2支
	31
	62

	184 
	
	平口钳
	鲁建
	规格：80mm
型号：81025
	1个
	98
	98

	185 
	
	手电钻
	南匠
	规格：最大钻孔φ10mm
型号：TD-13A
	1台
	185
	185

	186 
	
	钻头
	鲁建
	规格：φ1mm～φ13mm
型号：Φ1～Φ13mm
	1套
	100
	100

	187 
	
	烙铁架
	保固
	规格：组成：由底座和支架组成
型号：81035
	2个
	11
	22

	188 
	
	油石
	鲁教启泽
	规格：粗细两面
型号：81036
	2个
	4
	8

	189 
	
	冲子
	鲁建
	规格：材质：主体为金属材质、手柄为塑料材质
型号：81037
	1个
	93
	93

	190 
	
	水平尺
	鲁教启泽
	规格：组成：由水准泡及其主体组成
型号：81038
	1个
	7
	7

	191 
	
	手套
	好帮手
	规格：材质：采用细纱棉制成
型号：82006
	50双
	3
	150

	192 
	
	钢直尺
	曙光
	规格：200mm碳钢材质，200mm×25mm×0.5mm，分度值0.5mm
型号：200mm
	26把
	4
	104

	193 
	
	大号游标卡尺模型
	尺喜
	规格：产品为有效量程不小于150mm，测量精度0.02mm的普通游标卡尺
型号：150mm，0.02mm
	1把
	35
	35

	194 
	
	学生实验纸材
	鲁教启泽
	规格：打点纸带、墨粉纸、坐标纸，复写纸
型号：80118
	100张
	10
	1000

	195 
	
	提篮
	鲁教启泽
	规格：物理实验室用木质提篮
型号：02123
	4个
	110
	440

	196 
	
	单摆组
	鲁教启泽
	规格：穿线孔两端直径相同，线长950mm
型号：22023
	2组
	15
	30

	197 
	
	力的合成PVC板
	鲁教启泽
	规格：力的分解实验板
型号：22028
	26块
	20
	520

	198 
	
	光的折射全反射实验器
	鲁教启泽
	规格：符合教学实验要求，产品由平面镜、水槽、光源、半圆玻璃砖、矩形玻璃砖、底座、刻度盘组成
型号：25015
	1套
	55
	55

	199 
	
	小灯座及小灯泡
	鲁教启泽
	规格：额定电压2.5V；额定电流0.3A；螺口E10
型号：23010
	26个
	5
	130

	200 
	
	立式防护箱（与学生实验台配套）
	齐美科
	规格：PP结构：34cm*20cm*75cm
型号：QMK-001
	25个
	160
	4000

	201 
	
	学生电源（与学生实验台配套）
	齐美科
	规格：交流220V，直流2-24V，由教师调节控制，最大电流2A
型号：QMK-002
	25套
	273
	6825

	202 
	
	学生凳
	齐美科
	规格：尺寸30cm×3cm
型号：QMK-Y01
	50张
	110
	5500

	203 
	
	教师椅
	齐美科
	规格：面料：采用透气网布,座面用高回弹海绵，椅座上部分是新料塑料架，韧度强。
座面海绵：高回弹海绵，久座不变形，长久保持座感的舒适。
五星脚：标准电镀，承压500KG以上
型号：QMK-J52
	1个
	325
	325

	204 
	
	教师演示台（桌）
	齐美科
	规格：≥2400mm（L）×700mm（W）×850mm（H）
型号：QMK-K40
	1张
	6300
	6300

	205 
	
	学生实验台（桌）
	齐美科
	规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）
型号：QMK-K41
	25张
	1233
	30825

	206 
	
	教师电源
	齐美科
	规格：通风化学总控台功能：交流输出：0-24V或30V，每档2V，输出电流≤8A，过载保护。稳压输出：0-24V或30V，连续可调，输出电流≤8A，过载保护。 直流9V输出：启动一次，输出10±2S，手动复位。直流高压： 240/300V输出，电流100mA，过载保护。低压输出：0-24V或 30V，叠加式选择电压、控制学生低压0-24V输出。220V输出 共分四组由老师控制所有高压、低压
型号：QMK-B23
	1套
	4255
	4255

	207 
	
	风机
	齐美科
	规格：规定全压：2000Pa；②额定流量：5300m3/h；③流量允许偏差：±5%;效率要求：通风机最高效率工作点应处于风机稳定工作区间内，不得落入失稳工况区；
噪声指标：风机比A声级噪声≤27dB;轴承温升：轴承工作温升≤40℃；振动指标：刚性支承条件下，风机振动速度有效值6mm/s
型号：QMK-Q38
	1台
	14364
	14364

	208 
	
	万向吸风罩（与教师演示台、学生实验台配套）
	齐美科
	规格：①长定节长度900mm-1000mm，②短定节长度450mm-550mm，③长关节长度650mm-750mm，④短关节长度500mm-600mm，⑤调整节长度300mm-400mm，⑥集气罩高度120mm±3mm
型号：QMK-Q39
	26个
	637
	16562

	209 
	
	室内通风系统
	齐美科
	规格：De315mm、De200mm、De160mm、De110mm
型号：QMK-Q40
	1套
	6909
	6909

	210 
	
	室外通风系统
	齐美科
	规格：De315mm
型号：QMK-Q41
	1套
	6909
	6909

	211 
	
	台式洗眼器（教师演示台配套）
	齐美科
	规格：1. 台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。
2. 洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
3. 控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。
4. 供水软管：采用2m长不锈钢软管。
5. 管螺纹精度必须符合 GB/T 7306.1或GB/T7306.2或GB/T7307的规定，检测报告检测必须通过。
6. 螺纹表面不得有凹痕/断崖等明显缺陷，表面粗糙度Ra值不大于6.3µm。
7. 抗压强度1.2mpa静水压状态下关阀无渗透，皮管无膨胀现象。
8. 外观主体无掉漆现象，手柄无明显注塑缺陷。
9. 启动开关灵活，压下开关松开后，开关能立即复位，无滞后现象，通水后无渗漏现象。
10.喷孔数应达到39孔且均匀分布，喷洒水注成圆形，出水柔和。
11.水柱喷射高度为0.3mpa动水压状态下，喷洒头方向向上，压下控制开关，水柱喷射高度≥46cm。
12.水流量0.3mpa动水压状态下打开开关，流量≥0.15L/S
型号：QMK-Q42
	1套
	336
	336

	212 
	
	教师水槽（与教师演示台配套）
	齐美科
	规格：PP水盆
高密度PP一体成型水盆，耐强腐蚀、耐酸碱和有机物，如王水等，稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。
壁厚可达7.5-8mm，平整不变形
型号：QMK-Q50
	1套
	82
	82

	213 
	
	三联水嘴（与教师演示台、学生实验台配套）
	chunshui
	规格：实验室专业三口鹅颈龙头，三个独立控制的阀门和三个出口，水嘴为可插皮管的尖嘴型，主体加厚铜质。
1、铸件：不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净
2、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1-2000或GB/T7306.2-2000或GE/T7307-2001的规定,其中按GB/T7307-2001的外螺纹应不低于B级精度。
3、螺纹表面：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度R₃不大于3.2μm
4、塑料件表面：不应有明显的填料斑、波纹、溢料、缩痕、翘曲和熔接痕。也不应有明显的擦伤、划伤、修饰损伤和污垢
5、安装长度, mm：应大于等于48
6、装配：装配好的手柄应予稳、轻便、无卡阻。手柄与阀杆连接牢固，不得松动
7、连接螺纹扭力矩：承受61Nm扭力矩试验后应无裂纹、损坏
8、外观：水嘴外表面涂，镀层应结合良好，组织应细密，光滑均匀，色泽均匀，抛光外表面应光亮，不应有起泡、烧焦、脱离、划伤等外观缺陷
9、阀体强度：①进水部位（座下方）：2.5MP:±0.05MPa水压,持续60s±5s,无变形、无渗漏
②出水部位（网座上方）：0.4MPa±0.02MPa水压,持续60s±5s,无变形、无渗漏
10、密封性能：①连接件：1.6MPa±0.05MPa水压,持续60s±5s,无渗漏
②阀芯：1.6MPa±0.05MPa水压,持续605±5s,无渗漏。0.05MP₂±0.01MPa水压,持续60s±5s,无渗漏
③上密封：0.4MPa±0.02MPa水压,持续60s±5s,无渗渍
11、流量,l/s：动压0.3MPa±0.02MPa下,>0.20MPa
12、手柄扭力矩试验后：①部件，在4Nm±0.5Nm的扭力矩下任何部件均不变型
②阀芯密封，0.01MPa水压,持续60s±5s,无渗漏。
③上密封，0.4MPa±0.02MP3水压,持续60s±5s,无渗漏。
④流量,l/s，动压0.3MPa±0.02MPa下，≥0.20MPa
型号：CL2013A1三联(喷粉)
	14套
	178
	2492

	214 
	
	独立水槽台（与学生实验台配套）
	齐美科
	规格：500*600*820mm 
型号：QMK-Q60
	13张
	690
	8970

	215 
	
	准备台
	齐美科
	规格：台面尺寸（度宽高）2400mm×800mm×850mm带水电
型号：QMK-K42
	1套
	6370
	6370

	216 
	
	仪器柜
	齐美科
	规格：900*500*2000mm 
型号：QMK-K43
	20个
	1545
	30900

	217 
	
	实验水槽
	鑫宇
	规格：PP水盆
高密度PP一体成型水盆，耐强腐蚀、耐酸碱和有机物，如王水等，稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。
壁厚可达7.5-8mm，平整不变形。
水槽落水头堵臭装置：台湾进口组合式配高密度PP一体成型落水头，可防止水管堵塞，具有过滤功能，并易于拆卸保养，清洁。采用台湾台雄或。
1、外观要求：水槽色泽一致，使用表面完整光滑，不得有缺料、划伤、气泡、裂纹等明显缺陷
2、承载能力：在水槽中心加载50kg配重,保持10min,水槽不得破裂
3、耐腐蚀性：经试剂10%HCl、10%NaOH、15%次氯酸钠、饱和NaClr、70%乙醇溶液分别实验,实验后水槽表面不得有永久性腐蚀或变形
型号：XYS-1
	1个
	85
	85

	218 
	
	实验水嘴
	chunshui
	规格：三联水龙头
实验室专业三口鹅颈龙头，三个独立控制的阀门和三个出口，水嘴为可插皮管的尖嘴型，主体加厚铜质。
1、铸件：不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净
2、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1-2000或GB/T7306.2-2000或GE/T7307-2001的规定,其中按GB/T7307-2001的外螺纹应不低于B级精度。
3、螺纹表面：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度R₃不大于3.2μm
4、塑料件表面：不应有明显的填料斑、波纹、溢料、缩痕、翘曲和熔接痕。也不应有明显的擦伤、划伤、修饰损伤和污垢
5、安装长度, mm：应大于等于48
6、装配：装配好的手柄应予稳、轻便、无卡阻。手柄与阀杆连接牢固，不得松动
7、连接螺纹扭力矩：承受61Nm扭力矩试验后应无裂纹、损坏
8、外观：水嘴外表面涂，镀层应结合良好，组织应细密，光滑均匀，色泽均匀，抛光外表面应光亮，不应有起泡、烧焦、脱离、划伤等外观缺陷
9、阀体强度：①进水部位（座下方）：2.5MP:±0.05MPa水压,持续60s±5s,无变形、无渗漏
②出水部位（网座上方）：0.4MPa±0.02MPa水压,持续60s±5s,无变形、无渗漏
10、密封性能：①连接件：1.6MPa±0.05MPa水压,持续60s±5s,无渗漏
②阀芯：1.6MPa±0.05MPa水压,持续605±5s,无渗漏。0.05MP₂±0.01MPa水压,持续60s±5s,无渗漏
③上密封：0.4MPa±0.02MPa水压,持续60s±5s,无渗渍
11、流量,l/s：动压0.3MPa±0.02MPa下,>0.20MPa
12、手柄扭力矩试验后：①部件，在4Nm±0.5Nm的扭力矩下任何部件均不变形
②阀芯密封，0.01MPa水压,持续60s±5s,无渗漏。
③上密封，0.4MPa±0.02MP3水压,持续60s±5s,无渗漏。
④流量,l/s，动压0.3MPa±0.02MPa下，≥0.20MPa
型号：CL2013A1三联(喷粉)
	1套
	178
	178

	219 
	
	钢制黑板
	鲁教启泽
	规格：不小于850mm×600mm，双面
型号：02001
	1块
	79
	79

	220 
	
	打孔器
	鲁教启泽
	规格：产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套
型号：02002
	1套
	13
	13

	221 
	
	打孔夹板
	鲁教启泽
	规格：产品长220mm，宽35mm。
左、右夹板应由木质制成。
上夹板有直径为6mm、8mm、10mm、12mm直穿孔4个
型号：02003
	1个
	14
	14

	222 
	
	打孔器刮刀
	鲁教启泽
	规格：采用金属材料制作，表面做防锈处理
型号：02004
	1个
	20
	20

	223 
	
	手摇钻孔器（手摇打孔器、手摇钻）
	鲁建
	规格：手摇式，不小于300mm,可装0-7mm钻头
型号：81006
	1台
	91
	91

	224 
	
	金属酒精灯
	鲁教启泽
	规格：不锈钢制灯帽、不锈钢缸体
型号：02074
	8个
	41.5
	332

	225 
	
	酒精喷灯
	华奇
	规格：壶体外形尺寸：容量250ml
型号：J2609
	4个
	117.5
	470

	226 
	
	塑料洗瓶
	鲁教启泽
	规格：250mL，密封性好，不漏气
型号：250mL
	8个
	5.5
	44

	227 
	
	试剂瓶托盘
	鲁教启泽
	规格：托盘厚度≥2mm
型号：02122
	8个
	8
	64

	228 
	
	实验用品提篮
	鲁教启泽
	规格：提篮的整体为木制，稳定性好,提篮手柄高度为380mm，提篮长度不小于490mm，提篮宽度不小于300mm；提篮深度不小于120mm
型号：02123
	2个
	110
	220

	229 
	
	塑料水槽
	鲁教启泽
	规格：270×195×100mm
型号：02124
	8个
	10.5
	84

	230 
	
	聚光小手电筒
	鲁教启泽
	规格：LED节能，充电式，塑料材质
型号：3388
	5支
	16
	80

	231 
	
	方座支架（铁架台）
	鲁教启泽
	规格：由底座、立杆、烧瓶夹，大小铁环，十字夹等组成
型号：03002
	6套
	88
	528

	232 
	
	万能夹
	鲁教启泽
	规格：产品由夹杆、夹头组成。夹头分两爪，铝合金压铸成夹叉形，夹口为张紧螺丝张口，每一夹叉上均粘接橡胶垫
型号：03005
	5个
	11
	55

	233 
	
	三脚架
	鲁教启泽
	规格：由铁环和3只脚组成
型号：03006
	8个
	7
	56

	234 
	
	泥三角
	鲁教启泽
	规格：等边三角形的单边长不小于55㎜
型号：03007
	8个
	2
	16

	235 
	
	试管架
	鲁教启泽
	规格：塑料制、注塑成型
型号：03008-8
	10个
	5.4
	54

	236 
	
	漏斗架
	鲁教启泽
	规格：产品由支承板、底板、立柱等组成
型号：03009
	1个
	20
	20

	237 
	
	滴定台
	鲁教启泽
	规格：产品由底座、立杆及附件组成
型号：03010
	4个
	46
	184

	238 
	
	滴定夹
	鲁教启泽
	规格：产品由铝合金制，外形为蝶形夹持，每侧的两夹夹持中心同轴，用螺丝或弹簧控制，可同时在左、右夹持一支滴定管，夹持质量为1KG
型号：03011
	4个
	32
	128

	239 
	
	多用滴管架
	鲁教启泽
	规格：产品选用聚丙烯塑料注塑而成，无毒、环保、性能好
型号：03012
	8个
	6
	48

	240 
	
	移液管架
	新康
	规格：塑料制品8孔
型号：03014
	2个
	46.5
	93

	241 
	
	比色管架
	鲁教启泽
	规格：6孔，塑料材质
型号：03015
	2个
	37
	74

	242 
	
	组合式支架
	鲁教启泽
	规格：支座2个、滑道2根、滑块6个、金属杆3根、万向夹1个、烧瓶夹1个、铁环1个、托盘1个、托盘支杆1根、吊钩4个、绝缘环1个、定滑轮1个
型号：03016
	1个
	405
	405

	243 
	
	电子天平
	华驰
	规格：1、量程200g，最小分度值：0.001g；
2、线性误差≤±0.002g；重复性误差≤0.001g；
3、校准方式：外校（配砝码）；
4、数据输出：RS232；电源电压：220VAC
型号：200g，0.001g
	1台
	579
	579

	244 
	
	电子停表
	鲁教启泽
	规格：外包装采用防潮、防尘的硬纸盒包装，盒面与盒体采用纽扣式连接。数据可精确到0.01s
型号：12003
	1只
	32
	32

	245 
	
	温度计
	鲁教启泽
	规格：全长：290mm；测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃
型号：13001
	10支
	3.5
	35

	246 
	
	数字测温计
	鲁教启泽
	规格：-50℃～+200℃，分辨率0.1°C
型号：LCD-280
	1台
	61
	61

	247 
	
	直流电流表
	鲁教启泽
	规格：误差等级2.5级，量程0.6A、3A
型号：J0407
	2只
	28.5
	57

	248 
	
	灵敏电流计
	鲁教启泽
	规格：准确度等级：2.5级
型号：J0409
	4只
	28.5
	114

	249 
	
	密度计（比重计）
	鲁教启泽
	规格：1、标准温度20℃，温度范围0～70℃；
2、密度范围：1.000～2.000g/cm³；
3、在液体中倾斜度不大于0.2分度值
型号：16001
	1支
	5
	5

	250 
	
	密度计（比轻计）
	鲁教启泽
	规格：1、标准温度20℃，温度范围10～70℃；
2、密度范围：0.700～1.000g/cm³；
3、在液体中倾斜度不大于0.2分度值
型号：16002
	1支
	6
	6

	251 
	
	酸度计(pH计)
	鲁教启泽
	规格：1、笔式，测量范围：0.0～14.0pH；
2、分辨率：0.1pH；
3、精度：±0.1pH（20℃）；
4、工作环境：0～50℃RH〈95%
型号：16003
	2台
	37
	74

	252 
	
	原电池实验器
	鲁教启泽
	规格：原电池实验器主要由透明塑料容器及盖（铜极板、锌极板、铝极板各1块）、电极卡和接线柱等组成
型号：26003
	8个
	15
	120

	253 
	
	贮气装置（储气装置）
	鲁教启泽
	规格：产品为组合式，主要由出水管、注水室、导气阀、贮气室、底座、乳胶管组成
型号：26005
	1台
	88
	88

	254 
	
	高中微型化学实验箱
	鲁教启泽
	规格：含微型蒸馏回馏装置，试剂用量较常规实验省90%
型号：26007
	1套
	220
	220

	255 
	
	溶液导电演示器
	开创
	规格：产品的电源电压为直流6V
型号：26010
	1台
	152
	152

	256 
	
	微型溶液导电实验器
	鲁教启泽
	规格：电源电压DC3V，可放7#电池2节
型号：26011
	8套
	20
	160

	257 
	
	中和热测定仪
	鲁教启泽
	规格：本仪器装置有φ89×96mm有机玻璃外壳,有机玻璃上盖,隔热温层,φ47×73mm有机圆筒内
型号：26013
	8套
	37
	296

	258 
	
	气体实验微型装置
	鲁教启泽
	规格：以微型玻璃为主，能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验，反应容器一般不超过30mL
型号：26019
	8套
	73
	584

	259 
	
	电解槽演示器
	鲁教启泽
	规格：电解槽外形采用立方体，外壳采用透明材料，可以在同一侧面上观察到内部结构和变化
型号：26023
	1台
	498
	498

	260 
	
	离子交换柱
	鲁教启泽
	规格：含玻璃纤维和离子交换树脂
型号：26025
	6支
	37
	222

	261 
	
	电泳演示器
	鲁教启泽
	规格：输入电压：AC12V；输出电压大于120V；输出电流80mA
型号：26027
	1台
	115
	115

	262 
	
	丁达尔现象实验器
	鲁教启泽
	规格：光源：由电池盒（内可装二节5号电池）按钮开关，1.5V—2.2V集光灯珠组成
型号：26029
	6台
	30
	180

	263 
	
	量筒
	鲁教启泽
	规格：标称容量：10mL
型号：10mL
	12个
	5.5
	66

	264 
	
	量筒
	鲁教启泽
	规格：标称容量：25mL
型号：25mL
	12个
	7
	84

	265 
	
	量筒
	鲁教启泽
	规格：标称容量：50mL
型号：50mL
	12个
	8
	96

	266 
	
	量筒
	鲁教启泽
	规格：标称容量：100mL
型号：100mL
	1个
	10
	10

	267 
	
	量筒
	鲁教启泽
	规格：标称容量：500mL
型号：500mL
	1个
	24
	24

	268 
	
	量筒
	鲁教启泽
	规格：标称容量：1000mL
型号：1000mL
	1个
	54
	54

	269 
	
	量杯
	鲁教启泽
	规格：标称容量：250mL
型号：250mL
	1个
	32
	32

	270 
	
	容量瓶
	鲁教启泽
	规格：50mL
型号：50mL
	1个
	12
	12

	271 
	
	容量瓶
	鲁教启泽
	规格：100mL
型号：100mL
	10个
	16
	160

	272 
	
	容量瓶
	鲁教启泽
	规格：250mL
型号：250mL
	10个
	22
	220

	273 
	
	容量瓶
	鲁教启泽
	规格：500mL
型号：500mL
	10个
	35
	350

	274 
	
	滴定管
	鲁教启泽
	规格：25mL
型号：酸式，25mL
	10支
	36
	360

	275 
	
	滴定管
	鲁教启泽
	规格：碱式，25mL
型号：碱式，25mL
	10支
	17
	170

	276 
	
	移液管
	鲁教启泽
	规格：1mL
型号：1mL
	10支
	8
	80

	277 
	
	移液管
	鲁教启泽
	规格：2mL
型号：2mL
	10支
	8
	80

	278 
	
	移液管
	鲁教启泽
	规格：5mL
型号：5mL
	10支
	9
	90

	279 
	
	试管
	鲁教启泽
	规格：试管外径Φ12mm，试管高70mm
型号：Φ12mm×70mm
	50支
	0.44
	22

	280 
	
	试管
	鲁教启泽
	规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm
型号：Φ15mm×150mm
	50支
	0.7
	35

	281 
	
	试管
	鲁教启泽
	规格：试管外径Φ18mm，试管高180mm
型号：Φ18mm×180mm
	50支
	0.96
	48

	282 
	
	试管
	鲁教启泽
	规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm
型号：Φ20mm×200mm
	50支
	0.98
	49

	283 
	
	试管
	鲁教启泽
	规格：试管外径Φ30mm，试管高200mm
型号：Φ30mm×200mm
	26支
	3
	78

	284 
	
	试管
	鲁教启泽
	规格：试管外径Φ40mm，试管高200mm
型号：Φ40mm×200mm
	26支
	15
	390

	285 
	
	具支试管
	鲁教启泽
	规格：试管外径Φ18mm，试管高180mm，急冷温差＞200℃
型号：Φ18mm×180mm
	10支
	3.8
	38

	286 
	
	具支试管
	鲁教启泽
	规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm，急冷温差＞200℃
型号：Φ20mm×200mm
	10支
	3.9
	39

	287 
	
	硬质玻璃管
	鲁教启泽
	规格：外径Φ15mm，长150mm
型号：Φ15mm×150mm
	26支
	4
	104

	288 
	
	硬质玻璃管
	鲁教启泽
	规格：外径Φ20mm，长250mm型号：Φ20mm×250mm
	10支
	5.5
	55

	289 
	
	燃烧管
	鲁教启泽
	规格：φ25mm×300mm
型号：61011
	2支
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	290 
	
	Y形试管
	鲁教启泽
	规格：φ20mm
型号：Y形，φ20mm
	2支
	17.5
	35

	291 
	
	烧杯
	鲁教启泽
	规格：5mL
型号：5mL
	26个
	4.5
	117

	292 
	
	烧杯
	鲁教启泽
	规格：10mL
型号：10mL
	26个
	5
	130

	293 
	
	烧杯
	鲁教启泽
	规格：25mL
型号：25mL
	26个
	5
	130

	294 
	
	烧杯
	鲁教启泽
	规格：50mL
型号：50mL
	26个
	5.5
	143

	295 
	
	烧杯
	鲁教启泽
	规格：100mL
型号：100mL
	26个
	5.5
	143

	296 
	
	烧杯
	鲁教启泽
	规格：250mL
型号：250mL
	12个
	8
	96

	297 
	
	烧杯
	鲁教启泽
	规格：500mL圆底，250mL
型号：500mL
	12个
	12
	144

	298 
	
	烧瓶
	鲁教启泽
	规格：圆底，250mL
型号：圆底，250mL
	12个
	11
	132

	299 
	
	烧瓶
	鲁教启泽
	规格：圆底，500mL
型号：圆底，500mL
	12个
	18
	216

	300 
	
	烧瓶
	鲁教启泽
	规格：平底，250mL
型号：平底，250mL
	5个
	11
	55

	301 
	
	锥形瓶
	鲁教启泽
	规格：锥形，100mL
型号：100mL
	12个
	8
	96

	302 
	
	锥形瓶
	鲁教启泽
	规格：锥形，250mL
型号：250mL
	12个
	16
	192

	303 
	
	蒸馏烧瓶
	鲁教启泽
	规格：250mL
型号：250mL
	10个
	20
	200

	304 
	
	三口烧瓶
	鲁教启泽
	规格：250mL
型号：250mL
	5个
	23
	115

	305 
	
	酒精灯
	鲁教启泽
	规格：150mL
型号：150mL
	12个
	5.5
	66

	306 
	
	酒精灯
	鲁教启泽
	规格：250mL，单头
型号：250mL
	1个
	9
	9

	307 
	
	酒精灯
	鲁教启泽
	规格：250mL，双头
型号：双头，250mL
	1个
	47
	47

	308 
	
	气体洗瓶
	鲁教启泽
	规格：250mL
型号：62003
	1个
	30
	30

	309 
	
	气体发生器
	鲁教启泽
	规格：250mL
型号：250mL
	1个
	174
	174

	310 
	
	冷凝器
	鲁教启泽
	规格：直形，300mm
型号：直形，300mm
	12支
	30
	360

	311 
	
	漏斗
	鲁教启泽
	规格：60mm
型号：60mm
	14个
	7
	98

	312 
	
	安全漏斗
	鲁教启泽
	规格：直形
型号：直形
	5个
	9
	45

	313 
	
	安全漏斗
	鲁教启泽
	规格：双球
型号：双球
	1个
	13
	13

	314 
	
	分液漏斗
	鲁教启泽
	规格：球形，50mL
型号：球形，50mL
	10个
	36
	360

	315 
	
	布氏漏斗
	鲁教启泽
	规格：瓷，80mm
型号：瓷，80mm
	1个
	25
	25

	316 
	
	T形管（T形试管）
	鲁教启泽
	规格：直径Φ7－8mm，直通管长度100mm，垂直管长度50mm
型号：T形,Φ7mm
	12个
	1.5
	18

	317 
	
	Y形管（Y形试管）
	鲁教启泽
	规格：全长100±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm，壁厚1.5mm
型号：Y形,100mm
	12个
	2
	24

	318 
	
	干燥管
	鲁教启泽
	规格：单球，150mm
型号：单球，150mm
	12支
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	319 
	
	干燥管
	鲁教启泽
	规格：U形，Φ15mm×150mm
型号：U型，Φ15mm×150mm
	12支
	5.5
	66

	320 
	
	比色管
	鲁教启泽
	规格：25mL
型号：25mL
	6支
	12
	72

	321 
	
	活塞
	鲁教启泽
	[image: clipboard/drawings/NULL]规格：直形
型号：直形
	5支
	[image: clipboard/drawings/NULL]40
	200

	322 
	
	圆水槽
	鲁教启泽
	规格：Φ200mm×100mm
型号：62091
	8个
	54
	432

	323 
	
	圆水槽
	鲁教启泽
	规格：圆形，Φ270mm×140mm
型号：62092
	1个
	74
	74

	324 
	
	钴玻璃片
	鲁教启泽
	规格：焰色反应专用钴玻片
型号：62095
	8个
	13
	104

	325 
	
	集气瓶
	鲁教启泽
	规格：125mL
型号：125mL
	26个
	4.5
	117

	326 
	
	集气瓶
	鲁教启泽
	规格：250mL
型号：250mL
	14个
	5.5
	77

	327 
	
	液封除毒气集气瓶
	鲁教启泽
	规格：250mL
型号：250mL
	5个
	66
	330

	328 
	
	广口瓶
	鲁教启泽
	规格：60mL
型号：60mL
	26个
	5
	130

	329 
	
	广口瓶
	鲁教启泽
	规格：125mL
型号：125mL
	26个
	5.5
	143

	330 
	
	广口瓶
	鲁教启泽
	规格：250mL
型号：250mL
	26个
	7
	182

	331 
	
	广口瓶（茶色广口瓶）
	鲁教启泽
	规格：茶色，60mL
型号：茶色，60mL
	26个
	5.5
	143

	332 
	
	广口瓶（茶色广口瓶）
	鲁教启泽
	规格：茶色，125mL
型号：茶色，125mL
	14个
	7
	98

	333 
	
	广口瓶（茶色广口瓶）
	鲁教启泽
	规格：茶色，250mL
型号：茶色，250mL
	14个
	11
	154

	334 
	
	细口瓶
	鲁教启泽
	规格：60mL
型号：60mL
	26个
	5
	130

	335 
	
	细口瓶
	鲁教启泽
	规格：125mL
型号：125mL
	26个
	5.5
	143

	336 
	
	细口瓶
	鲁教启泽
	规格：250mL
型号：250mL
	26个
	7
	182

	337 
	
	细口瓶
	鲁教启泽
	规格：500mL
型号：500mL
	26个
	8.5
	221

	338 
	
	细口瓶（茶色细口瓶）
	鲁教启泽
	规格：棕色，60mL
型号：茶色，60mL
	26个
	5.5
	143

	339 
	
	细口瓶（茶色细口瓶）
	鲁教启泽
	规格：棕色，125mL
型号：茶色，125mL
	26个
	6.5
	169

	340 
	
	细口瓶（茶色细口瓶）
	鲁教启泽
	规格：棕色，250mL
型号：茶色，250mL
	14个
	10
	140

	341 
	
	细口瓶（茶色细口瓶）
	鲁教启泽
	规格：棕色，500mL
型号：茶色，500mL
	1个
	12
	12

	342 
	
	细口瓶（茶色细口瓶）
	鲁教启泽
	规格：棕色，1000mL
型号：茶色，1000mL
	1个
	17
	17

	343 
	
	滴瓶
	鲁教启泽
	规格：30mL
型号：30mL
	26个
	5.5
	143

	344 
	
	滴瓶
	鲁教启泽
	规格：60mL
型号：60mL
	26个
	5.5
	143

	345 
	
	滴瓶（茶色滴瓶）
	鲁教启泽
	规格：茶色，30mL
型号：茶色，30mL
	26个
	5.5
	143

	346 
	
	称量瓶
	鲁教启泽
	规格：φ25mm×40mm
型号：φ25mm×40mm
	1个
	12
	12

	347 
	
	坩埚
	鲁教启泽
	规格：瓷，30mL
型号：瓷，30mL
	12个
	5.5
	66

	348 
	
	坩埚钳
	鲁教启泽
	规格：总长度为200㎜
型号：64002
	12个
	10
	120

	349 
	
	烧杯夹
	鲁教启泽
	规格：夹杆直径为10mm±2mm
型号：64003
	4个
	13
	52

	350 
	
	镊子
	桂龙医疗
	规格：不锈钢，尖头，140mm
型号：尖头，140mm
	10个
	5.5
	55

	351 
	
	试管夹
	鲁教启泽
	规格：产品为木质或竹质材料制成
型号：64006
	10个
	2.2
	22

	352 
	
	止水皮管夹
	鲁教启泽
	规格：水止皮管夹用钢丝拧制而成，弹性良好，夹持牢靠，表面作镀铬处理
型号：64007
	15个
	2
	30

	353 
	
	螺旋皮管夹
	鲁教启泽
	规格：产品的夹持范围最大应不小于20mm
型号：64008
	5个
	4
	20

	354 
	
	石棉网
	鲁教启泽
	规格：产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成
型号：64032
	10个
	2
	20

	355 
	
	隔热网
	鲁教启泽
	规格：环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉
型号：64034
	10个
	4
	40

	356 
	
	二连球
	鲁教启泽
	规格：由橡皮手捏充气球和橡皮贮气球及橡胶导气管相连接而成型号：64035
	1个
	37
	37

	357 
	
	燃烧匙
	鲁教启泽
	规格：半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。要求光滑无毛刺、圆润；金属丝用Φ2㎜的钢丝制造，长度为200mm左右
型号：64041
	10个
	2.2
	22

	358 
	
	药匙
	鲁教启泽
	规格：供中学化学实验和小学教学实验用
型号：64042
	25个
	0.8
	20

	359 
	
	玻璃管
	鲁教启泽
	规格：外径：Φ5mm～Φ6mm
型号：Φ5mm
	1千克
	39
	39

	360 
	
	玻璃管
	鲁教启泽
	规格：外径：φ7mm～φ8mm
型号：Φ7mm
	1千克
	39
	39

	361 
	
	玻璃棒
	鲁教启泽
	规格：φ5mm～φ6mm
型号：Φ5mm
	1千克
	39
	39

	362 
	
	软胶塞
	鲁教启泽
	规格：产品用天然橡胶制造，白色
型号：64061
	1千克
	54
	54

	363 
	
	橡胶管
	鲁教启泽
	规格：产品内径为7～8mm，壁厚1mm
型号：Φ7mm～Φ8mm
	1千克
	44
	44

	364 
	
	乳胶管
	鲁教启泽
	规格：产品内径为5～6mm，壁厚1mm
型号：Φ5mm～Φ6mm
	10米
	5.5
	55

	365 
	
	洗耳球
	鲁教启泽
	规格：橡胶材质
型号：64067
	15个
	9
	135

	366 
	
	试管刷
	鲁教启泽
	规格：总长23cm，Φ23mm
型号：Φ23mm
	14个
	1.5
	21

	367 
	
	烧瓶刷
	鲁教启泽
	规格：供中学化学实验和小学教学实验用
型号：64072
	14个
	3
	42

	368 
	
	滴定管刷
	鲁教启泽
	规格：产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成
型号：64074
	12个
	5
	60

	369 
	
	表面皿
	鲁教启泽
	规格：60mm
型号：Φ60mm
	10个
	3
	30

	370 
	
	表面皿
	鲁教启泽
	规格：100mm
型号：Φ100mm
	4个
	5.5
	22

	371 
	
	研钵
	鲁教启泽
	规格：瓷，60mm
型号：瓷，60mm
	4个
	8.5
	34

	372 
	
	蒸发皿
	鲁教启泽
	规格：实验用加热仪器60mm
型号：Φ60mm
	10个
	4.5
	45

	373 
	
	井穴板
	鲁教启泽
	规格：9孔，0.7mL×9，井穴的孔穴容积为0.7mL
型号：64092
	10个
	2
	20

	374 
	
	井穴板
	鲁教启泽
	规格：6孔，5mL×6
型号：64093
	10个
	4.5
	45

	375 
	
	塑料多用滴管
	鲁教启泽
	规格：3mL
型号：3mL
	100支
	0.44
	44

	376 
	
	白金丝
	鲁教启泽
	规格：Φ0.5mm镍铬丝。长度9CM
型号：64098
	1支
	14
	14

	377 
	
	铝(条)
	福晨
	规格：工业
型号：70001-2
	150克
	0.5
	75

	378 
	
	铝(箔)
	福晨
	规格：工业
型号：70002
	100克
	0.44
	44

	379 
	
	铁(还原铁粉)
	福晨
	规格：试剂
型号：70005
	500克
	0.07
	35

	380 
	
	铁(片)
	福晨
	规格：工业
型号：70005-1
	500克
	0.1
	50

	381 
	
	铁(丝)
	福晨
	规格：工业
型号：70005-2
	500克
	0.1
	50

	382 
	
	活性炭
	福晨
	规格：500g/瓶
型号：70022
	500克
	0.07
	35

	383 
	
	二氧化锰
	福晨
	规格：试剂
型号：70032
	500克
	0.15
	75

	384 
	
	三氧化二铁
	福晨
	规格：试剂
型号：70033
	500克
	0.07
	35

	385 
	
	氧化铝
	福晨
	规格：试剂
型号：70035
	500克
	0.07
	35

	386 
	
	氯化钾
	福晨
	规格：试剂
型号：70041
	500克
	0.07
	35

	387 
	
	氯化钠
	福晨
	规格：试剂
型号：70042
	1000克
	0.05
	50

	388 
	
	氯化钙(无水)
	福晨
	规格：工业
型号：70044-1
	1000克
	0.05
	50

	389 
	
	氯化镁
	福晨
	规格：试剂
型号：70046
	500克
	0.05
	25

	390 
	
	溴化钠
	福晨
	规格：试剂
型号：70059
	500克
	0.3
	150

	391 
	
	溴化钾
	福晨
	规格：试剂
型号：70060
	500克
	0.3
	150

	392 
	
	硫酸亚铁
	福晨
	规格：试剂
型号：70068
	500克
	0.05
	25

	393 
	
	硫酸亚铁铵
	福晨
	规格：试剂
型号：70069
	500克
	0.1
	50

	394 
	
	硫酸钾
	福晨
	规格：试剂
型号：70070
	500克
	0.1
	50

	395 
	
	硫酸钠
	福晨
	规格：试剂
型号：70072
	500克
	0.05
	25

	396 
	
	硫酸铝
	福晨
	规格：试剂
型号：70083
	500克
	0.07
	35

	397 
	
	硫酸铜(无水)
	福晨
	规格：试剂
型号：70086
	500克
	0.35
	175

	398 
	
	硫酸铵
	福晨
	规格：工业
型号：70087
	500克
	0.07
	35

	399 
	
	硫酸铁
	福晨
	规格：试剂
型号：70093
	500克
	0.15
	75

	400 
	
	硫酸锌
	福晨
	规格：试剂
型号：70097
	500克
	0.07
	35

	401 
	
	硫化亚铁
	福晨
	规格：试剂
型号：70099
	500克
	0.17
	85

	402 
	
	碳酸钠
	福晨
	规格：工业
型号：71002
	1500克
	0.05
	75

	403 
	
	碳酸氢钠
	福晨
	规格：工业
型号：71003
	1000克
	0.05
	50

	404 
	
	碳酸氢铵
	福晨
	规格：工业
型号：71005
	500克
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	35

	405 
	
	硅酸钠(水玻璃)
	福晨
	规格：试剂
型号：71012
	500毫升
	0.05
	25

	406 
	
	乙酸钠
	福晨
	规格：试剂
型号：71023
	500克
	0.07
	35

	407 
	
	硼酸
	福晨
	规格：试剂
型号：71030
	500克
	0.1
	50

	408 
	
	氨水
	福晨
	规格：试剂
型号：71035
	1000毫升
	0.05
	50

	409 
	
	氢氧化钙(熟石灰)
	福晨
	规格：试剂
型号：71044
	1000克
	0.08
	80

	410 
	
	葡萄糖
	福晨
	规格：试剂
型号：72021-1
	500克
	0.07
	35

	411 
	
	蔗糖
	福晨
	规格：试剂
型号：72022
	500克
	0.1
	50

	412 
	
	可溶性淀粉
	福晨
	规格：试剂
型号：72023
	500克
	0.15
	75

	413 
	
	植物油
	福其道
	规格：食用
型号：FB3A
	500毫升
	0.1
	50

	414 
	
	石蜡
	福晨
	规格：工业
型号：72028
	500克
	0.1
	50

	415 
	
	石蜡(油)
	福晨
	规格：工业
型号：72028-1
	500毫升
	0.1
	50

	416 
	
	苯甲酸
	福晨
	规格：工业
型号：72044
	500克
	0.2
	100

	417 
	
	硬脂酸
	福晨
	规格：试剂
型号：72046
	150克
	0.2
	30

	418 
	
	石蕊
	福晨
	规格：指示剂
型号：72051
	15克
	8
	120

	419 
	
	酚酞
	福晨
	规格：指示剂
型号：72052
	15克
	1.2
	18

	420 
	
	品红
	福晨
	规格：染料
型号：72054
	15克
	2
	30

	421 
	
	甲基橙
	福晨
	规格：指示剂
型号：72057
	15克
	2
	30

	422 
	
	pH广范围试纸
	长里百灵
	规格：单张试纸尺寸不小于10mmx20mm
型号：1～14
	10本
	2.5
	25

	423 
	
	蓝石蕊试纸
	长里百灵
	规格：48mm*8mm
型号：72062
	10本
	2.5
	25

	424 
	
	红石蕊试纸
	长里百灵
	规格：48mm*8mm
型号：72063
	10本
	3
	30

	425 
	
	淀粉碘化钾试纸
	长里百灵
	规格：8.5mm*45mm
型号：72066
	10本
	3
	30

	426 
	
	定性滤纸
	长里百灵
	规格：直径70mm
型号：70mm
	10盒
	7
	70

	427 
	
	高中化学实验材料
	鲁教启泽
	规格：小刀、棉花、木炭、火柴、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸
型号：80202
	14份
	32
	448

	428 
	
	电极材料
	鲁教启泽
	规格：石墨、铜、锌、铁、焊锡电极
型号：80203
	14套
	21
	294

	429 
	
	一字螺丝刀
	鲁建
	规格：210mm
型号：210mm
	1支
	3
	3

	430 
	
	十字螺丝刀
	鲁建
	规格：210mm
型号：210mm
	1支
	3
	3

	431 
	
	尖嘴钳
	鲁建
	规格：长160mm
型号：81004
	1把
	20
	20

	432 
	
	手锤（杠锤）
	鲁建
	规格：0.5kg 木柄，总长285mm
型号：81009
	1把
	18
	18

	433 
	
	三角锉
	鲁建
	规格：工作范围长175mm；注塑手柄
型号：81018
	1个
	7
	7

	434 
	
	剪刀
	精利
	规格：全长150mm
型号：150mm
	1把
	5
	5

	435 
	
	玻璃瓶盖开启器
	鲁建
	规格：可开启实验室所有瓶盖
型号：81051
	1套
	2
	2

	436 
	
	玻璃管切割器
	鲁建
	规格：适应于细小玻璃管（可切20mm以内的玻璃试管）的切割
型号：81052
	1个
	48
	48

	437 
	
	工作服
	鲁教启泽
	规格：材质：涤卡；颜色为白色
型号：82001
	3件
	52
	156

	438 
	
	护目镜
	鲁教启泽
	规格：用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)
型号：82002
	2个
	7
	14

	439 
	
	防护面罩
	鲁教启泽
	规格：产品由透明有机玻璃制成
型号：82004
	1个
	10
	10

	440 
	
	耐酸手套
	快乐娃
	规格：产品为橡胶制品，长袖口带五指套
型号：K1
	6双
	8
	48

	441 
	
	洗眼器（洗眼壶）
	鲁教启泽
	规格：壶式，冲洗型，玻璃
型号：82009
	1套
	15
	15

	442 
	
	实验防护屏
	鲁教启泽
	规格：三片折叠式结构，有机玻璃制
型号：82011
	1件
	55
	55

	443 
	
	立式防护箱
	齐美科
	规格：PP结构：34cm*20cm*75cm
型号：QMK-001
	25个
	160
	4000

	444 
	
	学生电源
	齐美科
	规格：交流电源输出：220V±10﹪，50Hz，最大电流为2A防护插座
型号：QMK-80
	25套
	273
	6825

	445 
	
	学生凳
	齐美科
	规格：30cm×3cm
型号：QMK-Y01
	25张
	110
	2750

	446 
	
	教师椅
	齐美科
	规格：标准电镀，承压500KG以上
型号：QMK-J52
	1个
	325
	325

	447 
	
	教师演示台（桌）
	齐美科
	规格：≥2400mm（L）×700mm（W）×850mm（H）
型号：QMK-K40
	1张
	6300
	6300

	448 
	
	学生实验台（桌）
	齐美科
	规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）
型号：QMK-K41
	25张
	1233
	30825

	449 
	
	教师电源
	齐美科
	规格：教师演示台设抽屉式教学安全总电源。教师可根据实验的需要，分A、B、C、D四组进行控制。控制学生桌220V电源及低压交直流电源，并设有漏电保护和过载保护等装置以确保实验安全。
插座电源：电源插座：采用带安全保护弹片电源插座，双五孔万能插座面板，220V 10/16A优质万能电源座面板，适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。（符合GB2099.1-1996、GB1002-1996、GB16915.1-1997等国家标准）
表头：采用优质仪表，高灵敏度指示，隐藏式校零旋钮，高强度有机玻璃，表芯为分线线路板，电表表面刻度板、接线柱刻度板为全铝板。产品通过CMC认证
型号：QMK-81
	1套
	3000
	3000

	450 
	
	生物观察台灯
	齐美科
	规格：20W日光灯，可调角度
型号：QMK-90
	25套
	105
	2625

	451 
	
	教师水槽
	齐美科
	规格：PP水盆
高密度PP一体成型水盆，耐强腐蚀、耐酸碱和有机物，如王水等，稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。
壁厚可达7.5-8mm，平整不变形。
水槽落水头堵臭装置：台湾进口组合式配高密度PP一体成型落水头，可防止水管堵塞，具有过滤功能，并易于拆卸保养，清洁。采用台湾台雄或。
1、外观要求：水槽色泽一致，使用表面完整光滑，不得有缺料、划伤、气泡、裂纹等明显缺陷
2、承载能力：在水槽中心加载50kg配重,保持10min,水槽不得破裂
3、耐腐蚀性：经试剂10%HCl、10%NaOH、15%次氯酸钠、饱和NaClr、70%乙醇溶液分别实验,实验后水槽表面不得有永久性腐蚀或变形
型号：QMK-Q50
	1套
	82
	82

	452 
	
	三联水嘴
	chunshui
	规格：三联水龙头
实验室专业三口鹅颈龙头，三个独立控制的阀门和三个出口，水嘴为可插皮管的尖嘴型，主体加厚铜质。
1、铸件：不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净
2、管螺纹精度：应符合GB/T7306.1-2000或GB/T7306.2-2000或GE/T7307-2001的规定,其中按GB/T7307-2001的外螺纹应不低于B级精度。
3、螺纹表面：不得有凹痕、断牙等明显缺陷，表面粗糙度R₃不大于3.2μm
4、塑料件表面：不应有明显的填料斑、波纹、溢料、缩痕、翘曲和熔接痕。也不应有明显的擦伤、划伤、修饰损伤和污垢
5、安装长度, mm：应大于等于48
6、装配：装配好的手柄应予稳、轻便、无卡阻。手柄与阀杆连接牢固，不得松动
7、连接螺纹扭力矩：承受61Nm扭力矩试验后应无裂纹、损坏
8、外观：水嘴外表面涂，镀层应结合良好，组织应细密，光滑均匀，色泽均匀，抛光外表面应光亮，不应有起泡、烧焦、脱离、划伤等外观缺陷
9、阀体强度：①进水部位（座下方）：2.5MP:±0.05MPa水压,持续60s±5s,无变形、无渗漏
②出水部位（网座上方）：0.4MPa±0.02MPa水压,持续60s±5s,无变形、无渗漏
10、密封性能：①连接件：1.6MPa±0.05MPa水压,持续60s±5s,无渗漏
②阀芯：1.6MPa±0.05MPa水压,持续605±5s,无渗漏。0.05MP₂±0.01MPa水压,持续60s±5s,无渗漏
③上密封：0.4MPa±0.02MPa水压,持续60s±5s,无渗渍
11、流量,l/s：动压0.3MPa±0.02MPa下,>0.20MPa
12、手柄扭力矩试验后：①部件，在4Nm±0.5Nm的扭力矩下任何部件均不变形
②阀芯密封，0.01MPa水压,持续60s±5s,无渗漏。
③上密封，0.4MPa±0.02MP3水压,持续60s±5s,无渗漏。
④流量,l/s，动压0.3MPa±0.02MPa下，≥0.20MPa
型号：CL2013A1三联(喷粉)
	14套
	178
	2492

	453 
	
	独立水槽台
	齐美科
	规格：500*600*780mm
型号：QMK-Q60
	13张
	691
	8983

	454 
	
	台式洗眼器
	齐美科
	规格：1. 台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。
2. 洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。
3. 控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠。
4. 供水软管：采用2m长不锈钢软管。
5. 管螺纹精度必须符合 GB/T 7306.1或GB/T7306.2或GB/T7307的规定，检测报告检测必须通过。
6. 螺纹表面不得有凹痕/断崖等明显缺陷，表面粗糙度Ra值不大于6.3µm。
7. 外观主体无掉漆现象，手柄无明显注塑缺陷
8. 启动开关灵活，压下开关松开后，开关能立即复位，无滞后现象，通水后无渗漏现象
9.喷孔数应达到39孔且均匀分布，喷洒水注成圆形，出水柔和
10.水柱喷射高度为0.3mpa动水压状态下，喷洒头方向向上，压下控制开关，水柱喷射高度≥46cm
11.水流量0.3mpa动水压状态下打开开关，流量≥0.15L/S
型号：QMK-Q42
	1套
	338
	338

	455 
	
	生物准备实验台
	齐美科
	规格：台面尺寸（度宽高）2400mm×800mm×850mm带水电
型号：QMK-N26
	1张
	6370
	6370

	456 
	
	水槽
	齐美科
	规格：≥长440*宽330*高200mm实验室专用5mm（±0.1mm）厚PP水槽
型号：QMK-A8
	1个
	84
	84

	457 
	
	三联水嘴
	chunshui
	规格：≥长225*宽150*高640mm
型号：CL2013A1三联(喷粉)
	1套
	178
	178

	458 
	
	仪器柜
	齐美科
	规格：900*500*2000mm 
型号：QMK-K43
	7个
	1545
	10815

	459 
	
	标本柜
	齐美科
	规格：≥900mm（L）×500mm（W）×2000mm（H）
型号：QMK-N30
	2个
	1725
	3450

	460 
	
	药品柜
	齐美科
	规格：900*500*2000mm
型号：QMK-N51
	1个
	1545
	1545

	461 
	
	打孔器
	鲁教启泽
	规格：产品为手持式打孔器，要求用优质钢材制造，刀刃硬度不低于HRC55；四件套
型号：02002
	5套
	12
	60

	462 
	
	书写白板
	鲁教启泽
	规格：2000mm*1000mm
型号：02009
	1块
	385
	385

	463 
	
	仪器车
	鲁教启泽
	规格：590mm×400mm×800mm
型号：02020
	1辆
	515
	515

	464 
	
	生物显微镜
	鲁教启泽
	规格：640倍，布袋包装
型号：XSP-02
	4台
	557
	2228

	465 
	
	生物显微镜
	鲁教启泽
	规格：物镜配置：消色差物镜，配置10×、40×、100x三组物镜，成像清晰无色差。目镜配置：配置广角目镜WF5x、WF10×，视野宽广、观测舒适
型号：XSP-03
	1台
	933
	933

	466 
	
	放大镜
	鲁教启泽
	规格：1、由凸透镜、透镜框及手柄组成；
2、凸透镜放大倍率：5×
型号：02051
	14个
	2
	28

	467 
	
	电动离心机
	鲁教启泽
	规格：0r/min～4000r/min，10mL×8
型号：02070
	1台
	481
	481

	468 
	
	磁力加热搅拌器
	开创
	规格：1、搅拌速度：无级调速0-2000转/分；
2、加热温度：室温至400℃；
3、控温方式：自动；
4、工作电压：220V/50Hz，加热功率：150W，电动功率25W
型号：02073
	1台
	346
	346

	469 
	
	恒温水浴锅
	鲁教启泽
	规格：1、注塑外壳；
2、容器孔数：单孔；
3、工作电压：AC220V•50Hz；
4、功率：4A、300W，室温-100℃；
5、温控精度≦±0.3℃
型号：02082
	2台
	402
	804

	470 
	
	整理箱（收纳箱）
	温馨
	规格：矮型，储存及分发药品用，高度要适中
型号：02119
	10个
	40
	400

	471 
	
	塑料洗瓶
	鲁教启泽
	规格：250mL
型号：250mL
	5个
	5
	25

	472 
	
	方座支架（铁架台）
	鲁教启泽
	规格：由底座、立杆、烧瓶夹，大小铁环，十字夹等组成
型号：03002
	14套
	88
	1232

	473 
	
	三脚架
	鲁教启泽
	规格：1、由铁环和3只脚组成；
2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动
型号：03006
	14个
	7
	98

	474 
	
	试管架
	鲁教启泽
	规格：产品由顶板、底板、插杆组成，12孔。木制
型号：03008-12
	14个
	20
	280

	475 
	
	试管架
	鲁教启泽
	规格：40孔，铝合金制作，Φ15mm孔径，三层结构
型号：03008-40
	4个
	34
	136

	476 
	
	托盘天平
	华驰
	规格：1、最大称量200g，分度值0.2g；
2、称量允许误差为±0.5d(分度值)
型号：200g，0.2g
	4台
	71
	284

	477 
	
	电子天平
	华驰
	规格：1、量程200g，最小分度值：0.01g；
2、线性误差≤±0.002g；重复性误差≤0.01g
型号：200g，0.01g
	1台
	326
	326

	478 
	
	温度计
	鲁教启泽
	规格：1、感温物质：红液；2、全长：290mm；3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃
型号：13001
	26支
	4
	104

	479 
	
	温度计
	鲁教启泽
	规格：1、感温物质：红液；2、全长：290mm；3、测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃
型号：13001
	5支
	3
	15

	480 
	
	酸度计(pH计)
	鲁教启泽
	规格：1、笔式，测量范围：0.0～14.0pH；
2、分辨率：0.1pH；
3、精度：±0.1pH（20℃）；
4、工作环境：0～50℃RH〈95%
型号：16003
	5台
	37
	185

	481 
	
	血球计数板（计数载玻片）
	鲁教启泽
	规格：材质：优质厚玻璃制成
型号：CAT.N0.1103
	14片
	44
	616

	482 
	
	计数器
	鲁教启泽
	规格：1、手持式，钢制外壳；
2、测量范围：1-9999
型号：16041
	9个
	11
	99

	483 
	
	研磨过滤器
	鲁教启泽
	规格：本产品是由顶盖、研磨杆、过滤网、研磨头、外套筒组成
型号：27011
	26个
	18
	468

	484 
	
	微量进样器
	鲁教启泽
	规格：50µL、玻璃材质
型号：27024
	8个
	76
	608

	485 
	
	微量移液器
	鲁教启泽
	规格：1µL～10µL
型号：1µL～10µL
	4支
	71
	284

	486 
	
	微量移液器
	鲁教启泽
	规格：20µL～200µL
型号：20µL～200µL
	4支
	71
	284

	487 
	
	微量移液器
	鲁教启泽
	规格：100µL～1000µL
型号：100µL～1000µL
	4支
	71
	284

	488 
	
	微量移液器
	鲁教启泽
	规格：500µL～5000µL
型号：500µL～5000µL
	4支
	71
	284

	489 
	
	移液器架
	鲁教启泽
	规格：可放置6支移液器，亚克力材质
型号：27027
	4个
	31
	124

	490 
	
	纯水机
	泰普净宝
	规格：1、产水量：10L/h；
2、水桶量550L，使用水温5-45℃
型号：27034
	1台
	350
	350

	491 
	
	玻璃三角刮刀(涂布器)
	鲁教启泽
	规格：玻璃，长为170mm
型号：27035
	26个
	6
	156

	492 
	
	酵母菌装片
	鲁教启泽
	规格：标本在100×和400×生物显微镜下观察酵母菌的形态
型号：43305
	10片
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	30

	493 
	
	水绵装片
	鲁教启泽
	规格：标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵营养时期的结构
型号：43307
	10片
	3
	30

	494 
	
	大肠杆菌涂片
	鲁教启泽
	规格：在500×生物显微镜下观察大肠杆菌的基本形态
型号：43312
	10片
	3
	30

	495 
	
	骨骼肌纵横切
	鲁教启泽
	规格：标本在80×和200×学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志
型号：43508
	10片
	3
	30

	496 
	
	平滑肌分离装片
	鲁教启泽
	规格：标本在80×和200×学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态
型号：43509
	10片
	3
	30

	497 
	
	心肌切片
	鲁教启泽
	规格：标本在80×和200×学生显微镜下观察心肌的结构
型号：43510
	10片
	3
	30

	498 
	
	运动神经元装片
	鲁教启泽
	规格：标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态
型号：43511
	10片
	3
	30

	499 
	
	胰腺切片(示胰岛)
	鲁教启泽
	规格：标本在80×和200×学生显微镜下观察胰腺（示胰岛）的结构
型号：43525
	10片
	3
	30

	500 
	
	量筒
	鲁教启泽
	规格：标称容量：10mL
型号：10mL
	26个
	6
	156

	501 
	
	量筒
	鲁教启泽
	规格：标称容量：25mL
型号：25mL
	26个
	7
	182

	502 
	
	量筒
	鲁教启泽
	规格：标称容量：50mL
型号：50mL
	26个
	8
	208

	503 
	
	量筒
	鲁教启泽
	规格：标称容量：100mL
型号：100mL
	26个
	10
	260

	504 
	
	量筒
	鲁教启泽
	规格：标称容量：500mL
型号：500mL
	5个
	24
	120

	505 
	
	量筒
	鲁教启泽
	规格：标称容量：1000mL
型号：1000mL
	5个
	54
	270

	506 
	
	容量瓶
	鲁教启泽
	规格：25mL
型号：25mL
	26个
	11
	286

	507 
	
	容量瓶
	鲁教启泽
	规格：100mL
型号：100mL
	5个
	16
	80

	508 
	
	容量瓶
	鲁教启泽
	规格：250mL
型号：250mL
	5个
	22
	110

	509 
	
	容量瓶
	鲁教启泽
	规格：500mL
型号：500mL
	5个
	35
	175

	510 
	
	容量瓶
	鲁教启泽
	规格：1000mL
型号：1000mL
	5个
	46
	230

	511 
	
	移液管
	鲁教启泽
	规格：1mL
型号：1mL
	26支
	8
	208

	512 
	
	移液管
	鲁教启泽
	规格：2mL
型号：2mL
	26支
	8
	208

	513 
	
	移液管
	鲁教启泽
	规格：5mL
型号：5mL
	26支
	9
	234

	514 
	
	移液管
	鲁教启泽
	规格：10mL
型号：10mL
	26支
	11
	286

	515 
	
	试管
	鲁教启泽
	规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm
型号：Φ15mm×150mm
	26支
	1
	26

	516 
	
	烧杯
	鲁教启泽
	规格：50mL
型号：50mL
	26个
	5
	130

	517 
	
	烧杯
	鲁教启泽
	规格：100mL
型号：100mL
	26个
	6
	156

	518 
	
	烧杯
	鲁教启泽
	规格：250mL
型号：250mL
	26个
	8
	208

	519 
	
	烧杯
	鲁教启泽
	规格：500mL
型号：500mL
	26个
	12
	312

	520 
	
	烧杯
	鲁教启泽
	规格：1000mL
型号：1000mL
	26个
	24
	624

	521 
	
	锥形瓶
	鲁教启泽
	规格：锥形，50mL；壁厚：不小于1mm
型号：50mL
	26个
	7
	182

	522 
	
	锥形瓶
	鲁教启泽
	规格：锥形，100mL
型号：100mL
	26个
	8
	208

	523 
	
	锥形瓶
	鲁教启泽
	规格：锥形，250mL
型号：250mL
	26个
	17
	442

	524 
	
	锥形瓶
	鲁教启泽
	规格：锥形，500mL；壁厚：不小于1mm
型号：500mL
	26个
	23
	598

	525 
	
	蒸馏烧瓶
	鲁教启泽
	规格：250mL
型号：250mL
	26个
	20
	520

	526 
	
	酒精灯
	鲁教启泽
	规格：150mL
型号：150mL
	26个
	5
	130

	527 
	
	干燥器
	鲁教启泽
	规格：160mL
型号：160mL
	1个
	78
	78

	528 
	
	蒸馏水瓶
	鲁教启泽
	规格：玻璃材质，2.5L
型号：62020
	2个
	135
	270

	529 
	
	冷凝器
	鲁教启泽
	规格：直固，300mm
型号：直固，300mm
	26个
	31
	806

	530 
	
	漏斗
	鲁教启泽
	规格：60mm
型号：60mm
	26个
	6
	156

	531 
	
	漏斗
	鲁教启泽
	规格：90mm
型号：90mm
	26个
	10
	260

	532 
	
	滴管
	鲁教启泽
	规格：150mm
型号：150mm
	26支
	2
	52

	533 
	
	比色管
	鲁教启泽
	规格：25mL
型号：25mL
	26支
	12
	312

	534 
	
	广口瓶
	鲁教启泽
	规格：250mL
型号：250mL
	26个
	7
	182

	535 
	
	细口瓶
	鲁教启泽
	规格：250mL
型号：250mL
	5个
	7
	35

	536 
	
	细口瓶
	鲁教启泽
	规格：500mL
型号：500mL
	10个
	9
	90

	537 
	
	细口瓶
	鲁教启泽
	规格：1000mL
型号：1000mL
	10个
	15
	150

	538 
	
	滴瓶
	鲁教启泽
	规格：30mL
型号：30mL
	26个
	5
	130

	539 
	
	滴瓶
	鲁教启泽
	规格：60mL
型号：60mL
	26个
	6
	156

	540 
	
	滴瓶（茶色滴瓶）
	鲁教启泽
	规格：茶色，30mL
型号：茶色，30mL
	26个
	5
	130

	541 
	
	滴瓶（茶色滴瓶）
	鲁教启泽
	规格：茶色，60mL
型号：茶色，60mL
	26个
	5
	130

	542 
	
	试管夹
	鲁教启泽
	规格：产品为木质或竹质材料制成
型号：64006
	26把
	2
	52

	543 
	
	石棉网
	鲁教启泽
	规格：产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成
型号：64032
	26个
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	52

	544 
	
	药匙
	鲁教启泽
	规格：供中学化学实验和小学教学实验用
型号：64042
	26把
	1
	26

	545 
	
	玻璃棒
	鲁教启泽
	规格：φ5mm～φ6mm
型号：Φ5mm
	3千克
	39
	117

	546 
	
	洗耳球
	鲁教启泽
	规格：橡胶材质
型号：64067
	26个
	8
	208

	547 
	
	培养皿
	鲁教启泽
	规格：φ60mm
型号：60mm
	26套
	7
	182

	548 
	
	培养皿
	鲁教启泽
	规格：φ120mm
型号：120mm
	10套
	22
	220

	549 
	
	研钵
	鲁教启泽
	规格：瓷，60mm
型号：瓷，60mm
	10个
	8
	80

	550 
	
	碘
	福晨
	规格：试剂
型号：70021
	250克
	5
	1250

	551 
	
	氯化钠
	福晨
	规格：试剂
型号：70042
	500克
	0.1
	50

	552 
	
	氯化钙
	福晨
	规格：试剂，无水
型号：70044-1
	500克
	0.1
	50

	553 
	
	碳酸钠
	福晨
	规格：试剂，无水
型号：70072
	500克
	0.1
	50

	554 
	
	氢氧化钙
	福晨
	规格：试剂
型号：71044
	500克
	0.1
	50

	555 
	
	无水乙酸钠
	福晨
	规格：试剂
型号：72001
	500克
	0.1
	50

	556 
	
	柠檬酸钠
	福晨
	规格：试剂
型号：72002
	500克
	0.1
	50

	557 
	
	琼脂
	福晨
	[image: clipboard/drawings/NULL]规格：工业品
型号：72014
	250克
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	250

	558 
	
	葡萄糖
	福晨
	规格：试剂
型号：72021
	500克
	0.1
	50

	559 
	
	蔗糖
	福晨
	规格：试剂
型号：72022
	1000克
	0.1
	100

	560 
	
	可溶性淀粉
	福晨
	规格：试剂
型号：72023
	500克
	0.1
	50

	561 
	
	二苯胺
	福晨
	规格：试剂
型号：72096
	100克
	1
	100

	562 
	
	果胶酶
	福晨
	规格：试剂
型号：72097
	25克
	19
	475

	563 
	
	α-淀粉酶
	福晨
	规格：试剂
型号：72098
	250克
	1
	250

	564 
	
	品红
	福晨
	规格：试剂
型号：72054
	25克
	2
	50

	565 
	
	pH广范围试纸
	长里百灵
	规格：单张试纸尺寸不小于10mmx20mm
型号：1～14
	25本
	3
	75

	566 
	
	定性滤纸
	长里百灵
	规格：直径70mm
型号：70mm
	5盒
	7
	35

	567 
	
	龙胆紫
	福晨
	规格：试剂
型号：72102
	25克
	2
	50

	568 
	
	酚红
	福晨
	规格：试剂
型号：72105
	25克
	9
	225

	569 
	
	苏丹Ⅲ
	福晨
	规格：试剂
型号：72107
	25克
	6
	150

	570 
	
	载玻片
	羽帆
	规格：玻璃制
型号：80302
	10盒
	7
	70

	571 
	
	盖玻片
	羽帆
	规格：玻璃制
型号：80303
	50包
	4
	200

	572 
	
	一字螺丝刀
	鲁建
	规格：210mm
型号：210mm
	1支
	3
	3

	573 
	
	十字螺丝刀
	鲁建
	规格：210mm
型号：210mm
	1支
	3
	3

	574 
	
	手锤（杠锤）
	鲁建
	规格：0.5kg 木柄，总长285mm
型号：81009
	1把
	18
	18

	575 
	
	钢手锯
	鲁建
	规格：锯架450mm，锯条310mm
型号：81012
	1把
	20
	20

	576 
	
	剥线钳
	鲁建
	规格：材质：高碳钢，长度不小于160mm,压接范围：0.9、1.25、2.0、3.5、5.5平方毫米
型号：81013
	1把
	18
	18

	577 
	
	钢丝钳
	鲁建
	规格：长165mm
型号：81014
	1把
	20
	20

	578 
	
	活扳手
	鲁建
	规格：200mm
型号：81020
	1把
	20
	20

	579 
	
	护目镜
	鲁教启泽
	规格：1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)；
2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；
3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷
型号：82002
	55个
	6
	330

	580 
	
	乳胶手套
	好帮手
	规格：一次性乳胶手套
型号：82008
	4付
	1
	4

	581 
	
	洗眼器（洗眼壶）
	鲁教启泽
	规格：壶式，冲洗型，玻璃
型号：82009
	1套
	20
	20

	582 
	
	电源布线系统
	齐美科
	规格：1、线路防护：电源线采用优质耐压PVC套管或实验室专用压线板敷设防护；
2、主干供电线缆：主干电源线采用4mm多芯铜护套线；
3、分支供电线缆：支干电源线分别采用2.5mm²、1.5mm²优质多芯铜质护套线；
4、性能要求：线缆铜芯纯度高，绝缘护套阻燃耐老化，布线规整，防护到位
型号：/
	1套
	1018
	1018

	583 
	
	设备安装及调试
	齐美科
	规格：实验室设备安装及调试
型号：/
	1室
	2910
	2910

	584 
	
	室内通风系统安装
	齐美科
	规格：实验室室内通风管道安装及调试
型号：/
	1套
	2910
	2910

	585 
	
	室外通风系统安装
	齐美科
	规格：实验室室外通风管道安装及调试
型号：/
	1套
	3270
	3270

	586 
	
	风机电源控制线路
	齐美科
	规格：电源主线采用2.5㎜²国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至主线2.5㎜²
型号：/
	1套
	1020
	1020

	587 
	
	地面电源布线系统
	齐美科
	规格：铺设优质耐压PVC套管或实验专用压线板，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm2、1.5mm2优质多芯铜质护套线
型号：/
	1套
	1018
	1018

	588 
	
	地面给排水系统
	齐美科
	规格：选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格水管。水管Ф50，进水开关软管装置、排水装置
型号：/
	1套
	1800
	1800

	589 
	
	设备安装及调试
	齐美科
	规格：实验室设备安装及调试
型号：/
	1室
	4540
	4540

	590 
	
	电源布线系统
	齐美科
	规格：1、线路防护：电源线采用优质耐压PVC套管或实验室专用压线板敷设防护；
2、主干供电线缆：主干电源线采用4mm多芯铜护套线；
3、分支供电线缆：支干电源线分别采用2.5mm²、1.5mm²优质多芯铜质护套线；
4、性能要求：线缆铜芯纯度高，绝缘护套阻燃耐老化，布线规整，防护到位
型号：/
	1套
	1020
	1020

	591 
	
	给排水系统
	齐美科
	规格：电源主线采用2.5㎜²国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至主线2.5㎜²。地下部分选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管。水管Ф50，Ф75
型号：/
	1套
	1800
	1800

	592 
	
	设备安装及调试
	齐美科
	规格：实验室设备安装及调试
型号：/
	1室
	2910
	2910

	593 
	
	隔墙
	齐美科
	规格：1.选用材料；砖块，水泥粉刷。                                                                     2.隔墙墙面批腻子，乳胶漆
型号：/
	25平方
	150
	3750

	594 
	
	钢制门
	盈信
	规格：1.材质：镀锌钢板（厚度≥0.8mm），表面采用静电喷塑工艺，高温固化后具有防锈、耐腐蚀、抗冲击的特性。                                                        2.隔音设计：门扇内部采用纸蜂窝结构，有效降低关门噪音，隔音效果优于木质门。                                                                  3.门框厚度：≥1.5mm，采用一体折弯成型技术，无焊接点，铝合金压条固定。                                                                      4.防火等级达到A级防火标准。                                                5.耐用性：耐磨损涂层厚度≥60丝，可承受30万次以上开关测试
型号：GFM
	1扇
	1040
	1040

	595 
	
	实验室防静电地板
	君正
	规格：602mm x 602mm x40mm

型号：JZ-600HPL
	135间
	175
	23625
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