13、14、16项更正后的维护清单内容
	序号
	维保设备名称/维保类型
	数量
	单位
	维保上控单价（更正前）
	维保上控单价（更正后）
	维保内容（更正前）
	维保内容（更正后）
	维保方式
	维保频次

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	备品备件
	[bookmark: _GoBack]1
	/
	/
	4000
	每季度对备品备件进行盘点核对，核查备件种类、数量、库存与完好状态，建立并更新备件台账；确保摄像机、电源适配器、光纤收发器等常用易损件备货充足，故障时及时领用更换，保障运维时效与在线率指标。
	每季度对备品备件进行盘点核对，核查备件种类、数量、库存与完好状态，建立并更新备件台账；确保摄像机、电源适配器、光纤收发器等常用易损件备货充足，故障时及时领用更换，保障运维时效与在线率指标。
	现场
	每季

	14
	车辆成本
	2
	/
	/
	2600
	为运维服务提供日常巡检、故障处置、应急抢修等现场作业保障用车，满足项目现场维护需求；车辆使用、油料及维护等费用按约定标准据实列支，纳入运维成本核算。
	为运维服务提供日常巡检、故障处置、应急抢修等现场作业保障用车，满足项目现场维护需求；车辆使用、油料及维护等费用按约定标准据实列支，纳入运维成本核算。
	
	

	16
	运营商线路
	1
	/
	/
	18200
	保障前端点位至监控中心传输线路的稳定运行，协调运营商及时处置断网、带宽不足等线路故障，按期缴纳线路使用费，确保视频信号实时、畅通回传，留存线路保障与协调记录。
	电路57条，其中100Mb(14条)，50Mb(43条)。保障前端点位至监控中心传输线路的稳定运行，协调运营商及时处置断网、带宽不足等线路故障，按期缴纳线路使用费，确保视频信号实时、畅通回传，留存线路保障与协调记录。
	
	



