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第一章 竞争性谈判公告

竞争性谈判公告

项目概况

智能设计与制造实训基地建设项目（一期）（重）项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判文件，并于2026年8月28日9时00分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-J1-002776-KWZB ，采购计划编号：广西政采[2026]16987号

项目名称：智能设计与制造实训基地建设项目（一期）（重）
采购方式：竞争性谈判

预算金额：1077412.00元

最高限价（如有）：1077412.00元
采购需求：

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	数控车床
	1套
	1、整机核心技术参数

1.1床身上最大回转直径：≥500mm；

……详见“第三章 采购需求”

	2
	数控加工中心
	1套
	1、整机核心技术参数

1.1 配备数控系统。

……详见“第三章 采购需求”

	3
	五轴精雕机
	1套
	1、整机核心结构与运行参数

1.1 三轴有效雕刻行程：X/Y/Z≥260mm×130mm×130mm；

……详见“第三章 采购需求”

	……
	……
	……
	……


合同履行期限：自签订合同之日起 30 日历日内全部货物交货并安装调试完毕。
本项目不接受联合体。

二、供应商的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性谈判文件

时间：2026年8月24日至2026年8月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性谈判文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的谈判文件编制，通过其他方式获取谈判文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2026年8月28日9点00分（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
五、开启

时间：2026年8月28日9点00分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西国际商务职业技术学院

地址：广西南宁市西乡塘区大学东路168号广西国际商务职业技术学院

项目联系人：覃俊生
项目联系方式：0771-3224391

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

项目联系人：钟昀

项目联系方式：0771-2023852

广西科文招标有限公司

                                                                   2026年8月24日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	1.供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告

2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	5.1
	是否接受联合体竞标： 详见竞争性谈判公告

	5.2
	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：

1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。

2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合谈判文件规定的特定条件。

3.联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议连同响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算。

7.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

8.联合体各方均应按照谈判文件的规定分别提交资格证明文件。

	6.2
	☑不允许分包

□允许分包

分包内容：                                     。

分包金额或者比例：                                     。

分包供应商必须具备的资质：                                。

	7.1
	提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同供应商最后报价相同时，按照下列方式确定一个供应商获得成交人推荐资格：

☑随机抽取；

	12.1.1
	资格证明文件

1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.供应商依法缴纳税收的相关材料（2026年1月至2026年6月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法零申报的，必须提供相应月份的零申报证明复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2026年1月至2026年6月内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.供应商财务状况报告（2025年年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商直接控股股东信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.供应商直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

7.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

8.联合体竞标协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效处理）

9.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；
注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

2.联合体竞标时，第1-6资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。

	12.1.2
	报价文件

1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

2.供应商享受中小企业扶持政策的材料（供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身可享受中小企业扶持政策）：

（1）《中小企业声明函》（格式后附）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）

（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件； 
3. 《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具）

4.供应商认为需要提供的其他有关资料。

	12.1.3
	商务技术文件

1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效处理）
4.竞标保证金提交凭证；（如要求提交竞标保证金的则必须提供，否则响应文件按无效处理）

5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

7.货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

8.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

9.代理服务费承诺书（格式后附）；

10.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；
11.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起60日。

	17.1
	□本项目不收取竞标保证金。

☑本项目收取竞标保证金，具体规定如下：

竞标保证金人民币10000.00元。

竞标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西科文招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁分行营业部，银行账号：0101012090615689）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效竞标保证金。

相关要求：

1.竞标保证金采用银行转账交纳方式的，请在银行转账底单备注“项目编号或项目名称+竞标保证金”，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。

2.竞标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址及邮寄地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层，收件人：钟昀 ，联系方式：0771-2023852）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向供应商出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。

3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳竞标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
备注： 

1.竞标保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效竞标保证金。

2.供应商采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效竞标保证金。

4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效竞标保证金。

5.竞标保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效竞标保证金。

	19
	本项目不接受电子备份响应文件；

	20.1
	响应文件提交起止时间：详见竞争性谈判公告
响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告
响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告

	24.1
	谈判小组的人数：3人。

	25
	首次响应文件开启时间详见竞争性谈判公告

首次响应文件解密时间：30分钟

	26
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能、环保产品累计金额由高到低顺序依次推荐；节能、环保产品累计金额也相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：依次按备用机提供条件优的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障响应时间短优先的顺序排列，按前述顺序仍无法确定的，通过随机抽取的形式确定。

	
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。

技术要求评审中允许负偏离的条款数为1项。

（1.标注“▲”号的项目条款或技术要求有负偏离（或未作响应）的竞标无效。

2.未标注“▲”号的项目条款或技术要求有负偏离（或未作响应）达2项（含）以上的竞标无效。）

	28.1
	□本项目不收取履约保证金。

☑本项目收取履约保证金，具体规定详见第三章《采购需求》的“二、商务要求”
备注：

1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。

2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司招标部，联系电话：0771-2023852，通讯地址：广西科文招标有限公司（广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层）

业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。

	32.1
	1.采购代理费支付方式：

☑本项目代理服务费由成交供应商一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

2.采购代理费收取标准：

☑以分标（☑成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他   ）为计费额，按本须知正文第32.1条规定的（☑货物类/□服务类/□工程类）标准采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮  %/□收费基准价格上浮   %）收取。

□固定采购代理收费              。

3. 采购代理费收取银行账户

开户名称：广西科文招标有限公司南宁八分公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行

银行账号：805029967700001

	33.1
	解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本谈判文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得成交资格的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

 6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加报价评审；最后报价相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组按照“供应商须知前附表”规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格，其他响应文件按无效处理。

非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7.2如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.3供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件按无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.5在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.6有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
7.8根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

二、谈判文件

8.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知； 

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价
15.1竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价要求

15.2.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，
不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.2.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.2.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。承诺的竞标有效期低于采购文件规定期限的，供应商的响应文件作无效处理。
16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2竞标保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 

17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1供应商应按照本项目谈判文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见“供应商须知前附表”。
20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。  

20.2未在规定时间内提交或者未按照谈判文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子响应文件制作与投送教程”）
21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回
采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回
供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其竞标保证金。
四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

24.4参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

25. 首次响应文件的开启和解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和谈判文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26. 评审程序和评定成交的标准
26.1谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。评审价相同时，成交候选供应商推荐顺序见“供应商须知前附表”。
26.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.3谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。
27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。  

27.3 采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

27.4出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。

27.5在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离谈判文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容

32.1代理服务费收取标准详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费：

	               费率

金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100万～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500万～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000万～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1亿～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5亿～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10亿～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注： 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×1.1%＝ 0.55 万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.55＝ 2.05 （万元）

33. 需要补充的其他内容

33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
33.3本谈判文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本谈判文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本谈判文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：
1. 为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的响应产品，并在响应文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，响应文件按无效处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

（5）▲根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）的规定，供应商提供的产品不得为财库〔2026〕10号文件附件规定的46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件无效处理的条款。未标注“▲”号的项目条款或技术要求有负偏离（或未作响应）达2项（含）以上的竞标无效。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4. 供应商应根据自身实际情况如实响应谈判文件，对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以谈判文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

本项目的核心产品为下表的第  5 项产品: 编程基础实训平台。
	一、采购清单

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	所属行业
	技术要求
	预算单价（元）

	1
	数控车床
	1套
	工业
	1、整机核心技术参数
▲1.1床身上最大回转直径：≥500mm；
▲1.2 滑板上最大回转直径：≥290mm ；
1.3 最大加工工件长度：≥1500mm；
1.4 有效切削长度：≥1350mm；
1.5 最大切削加工直径：≥500mm；
1.6 整机供电容量需求：≥15kVA；
1.7 主轴前端锥度：1:20；
1.8 主轴通孔直径：≥82mm；
1.9 主轴转速范围：46～1600r/min；
1.10 主轴变速形式：手动三档变速，档内支持无级调速；
1.11 主驱动电机额定功率：≥7.5kW；
1.12 标准配套卡盘：10 英寸三爪手动卡盘；
▲1.13 X 轴有效行程：≥250mm；
1.14 Z 轴有效行程：≥1350mm；
1.15 X 轴快速移动速度：≥4m/min；
1.16 Z 轴快速移动速度：≥8m/min；
1.17 刀架技术要求
1.17.1 刀架结构：立式 4 工位电动刀架；
▲1.17.2 刀架单工位转位时间：≤2.4s/工位；
1.17.3 刀架重复定位精度：±2″；
1.17.4 适配外圆车刀刀杆尺寸：≥25×25mm；
1.17.5 适配镗刀杆直径：≥25mm；
1.18 尾座技术参数
1.18.1 尾座套筒外径：≥75mm；
1.18.2 尾座套筒有效行程：≥150mm；
1.18.3 尾座主轴锥孔：莫氏 5 号；
1.18.4 套筒锁紧方式：手动套筒锁紧机构；
1.19 整机外形尺寸：≤3200mm×1450mm×1735mm；
1.20 机床整机净重：≤2700kg；
2、使用环境要求
2.1工作环境相对湿度：≤75%。
3、机床加工精度（执行标准：GB/T 25659.1-2010）
▲3.1 常规加工尺寸精度：可稳定达到 IT6～IT7 级；
3.2 300mm 长度内工件圆度误差：≤0.01mm；
3.3 300mm 长度内工件圆柱度误差：≤0.03mm；
3.4 Φ300mm 端面平面度误差：≤0.025mm；
▲3.5 常规切削表面粗糙度：≤Ra1.6μm；
3.6 X 轴定位精度：≤0.013mm；
3.7 Z 轴定位精度：≤0.015mm；
3.8 X 轴重复定位精度：≤0.01mm；
3.9 Z 轴重复定位精度：≤0.012mm。
4、数控控制系统技术要求
▲4.1 核心运算单元：32位高速 CPU，配套现场可编程逻辑阵列（FPGA）,同等运算性能控制系统可等效替代。
4.2 显示单元：配备≥8.4 英寸 TFT 彩色液晶显示屏，分辨率≥ 640×480。
4.3 操作面板：系统操作面板与机床操作面板分体式布局；机床操作面板配置≥ 50 个功能按键、50 路状态指示灯，支持自定义功能键设置，配备完整机床操作物理按键面板。
4.4 程序存储：≥32MB
4.5 数据接口：标配 RS232通讯接口、RJ45接口和USB2.0 接口。
4.6 轴控制能力：单轴最大快速移动速度≥120m/min，最大切削进给速度≥48m/min。
4.7 人机界面：全中文操作界面，故障报警、操作帮助信息中文显示。
4.8 编程功能：兼容 ISO 标准 G 代码，支持直线插补、圆弧插补、刀具半径/长度补偿、各类固定循环加工指令。
4.9 PLC 系统：开放式可编程逻辑控制器，支持梯形图在线查看、程序二次开发；本地数字输入48DI、数字输出 32DO，可远程扩展至 512DI、512DO
4.10 数据管理：支持 U 盘完成加工程序、系统参数备份与恢复，具备 DNC 在线联机加工功能。
5、标准随机配置、工具、耗材（供货时完整配齐）
5.1 10 英寸手动三爪卡盘 1 套，出厂预装于机床主轴；
5.2 设备调整垫铁 6 块；
5.3 卡盘专用扳手 1 套；
5.4 压刀扳手 1 个；
5.5 标准顶尖 1 套；
5.6 成套内六角扳手 1 套；
▲5.7 数控车刀及配套刀片：（1）90°外圆车刀 3 把，配套刀片 20 片；（2）45° 外圆车刀 2 把，配套刀片 20 片；（3）外螺纹车刀 2 把，配套刀片 20 片；（4）内螺纹车刀 2 把，配套刀片 20 片；（5）切断车刀 3 把，配套刀片 20 片；（6）7 寸清洁毛刷 3 把。
5.8 机床专用导轨润滑油 5KG；
5.9 DNC 通讯传输线（RS232 串口）2 根；
5.10 机床合格证、纸质版机床操作说明书、电子版全套操作资料。
6、配套辅件（包含材料、安装、吊装、调平全部费用，采购人无需额外付费）
6.1 钢制工具小车 1 台：双层抽屉 + 侧边挂网结构，配备万向静音轮；钢制，自重≤ 23.5KG；外形尺寸：≤1220mm×670mm×400mm。
6.2 操作脚踏塑钢垫板 1 块，规格 ≤1500mm×800mm×200mm。
6.3 不锈钢防渗漏切削液托盘 1 个：板材厚度≥1.5mm，整体焊接成型，无渗漏；托盘单边外扩尺寸大于机床外形 15cm；供货包含吊车装卸、现场安装、设备调平全部人工及辅材费用。
7、安装、调试、培训服务要求
▲7.1 中标供应商负责设备搬运、现场就位、整机安装、通电调试、试切验收全流程工作,验收提供整套操作电子版资料；
7.2 配套提供试机专用耗材、专用机油配套油壶
7.3 现场操作培训时长 2 天以上，对采购人操作人员开展编程、设备操作、日常维护培训。
8、质保及售后服务要求
8.1 整机免费质保期限 1 年，质保起算时间为设备验收合格签字当日。
8.2 质保期满后 1 年内，易损件仅收取配件成本价，免收上门维修工时费。
8.3 售后故障响应机制：采购人报修后 24 小时内电话技术支持，省内故障 48 小时内工程师到达现场；省外故障 72 小时内工程师到达现场。
8.4 质保期满后承诺：以成本价供应整机制造商配件，提供免费远程技术指导。
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	2
	数控加工中心
	1套
	工业
	1、整机核心技术参数
1.1 配备数控系统。
1.2 主轴电机额定功率：≥7.5kW；
1.3 三轴伺服电机额定功率：X/Y/Z轴≥3.0kW；
▲1.4 坐标轴有效行程：X轴≥800mm、Y轴≥500mm、Z轴≥500mm；
1.5 主轴鼻端至工作台端面距离：120mm～670mm；
1.6 主轴中心至立柱导轨面距离：≥595mm；
▲1.7 工作台外形尺寸：≥1000mm×500mm；
1.8 工作台最大承载重量：≥600kg；
1.9 主轴最高转速：≥8000r/min；
1.10 主轴内锥孔规格：标准BT40，适配市面主流BT40系列刀柄及刀具；
▲1.11 主轴直径：≥150mm；
1.12 三轴快速移动速度：X/Y/Z轴≥48m/min；
1.13 三轴切削进给速度：1～10000mm/min；
1.14 三轴直线导轨宽度：X轴≥35mm、Y轴≥45mm、Z轴≥45mm；
1.15 三轴滚珠丝杆直径：X/Y/Z轴≥40mm；
1.16 整机额定电力容量：≥25kVA；
▲1.17 设备整机外形尺寸（长×宽×高）：≤2700mm×2500mm×2650mm。
2、设备加工精度参数
▲2.1 全行程定位精度：≤±0.005mm；
▲2.2 全行程重复定位精度：≤±0.003mm。
3、刀库自动换刀系统参数
▲3.1 刀库容量：≥24把刀，配备圆盘式/斗笠式刀库，换刀稳定可靠；
3.2 满刀状态最大刀具直径：≥75mm；
3.3 邻刀空置状态最大刀具直径：≥150mm；
3.4 最大适配刀具长度：≥300mm；
▲3.5 最大单刀承重：≥8kg；
3.6 标配刀柄型式：BT40。
4、数控系统标配功能要求
4.1 显示面板：配备≥10.4英寸工业彩色液晶显示屏，屏幕分辨率≥1280×800。
4.2 轴控制能力：单路径同时控制轴数≥4轴，支持多轴联动加工；
4.3 基础操作功能：具备伺服关断、电子手轮手动进给功能，适配调试、对刀、修模工况；
4.4 高速加工功能：配备AI先行控制、高速加工预判功能；
4.5 程序拓展功能：支持外部存储读取、子程序调用，适配批量、复杂加工程序编辑运行。
4.6 编程指令功能：具备极坐标指令、可编程数据输入（G10）功能，满足个性化参数编程需求。
4.7 循环加工功能：内置各类钻孔固定循环、比例缩放、可编程镜像、旋转加工功能，适配各类常规及异形工件加工。
4.8 拓展接口功能：配备高速M/S/T/B接口、主轴定位、网络传输功能，支持设备外接拓展及联机加工。
4.9 刀具补偿功能：支持≥400组刀具补偿参数存储调用。
4.10 刀具管理功能：支持刀具长度补偿、刀具直径/刀尖半径补偿、刀具长度自动测量、刀具寿命管理功能；
4.11 精度补偿功能：具备反向间隙补偿、存储式螺距误差补偿功能。
4.12 程序存储容量：≥2M；
4.13 数据接口：标配 RS232通讯接口、RJ45接口和USB2.0 接口；
4.14 程序安全功能：具备程序加密保护、后台在线编辑功能。
4.15 人机显示功能：支持设备运行工时统计、加工零件数量统计、多语言切换、加工轨迹图形实时显示。
4.16 I/O点位配置：≥1024DI/1024DO，支持外部设备拓展连接。
4.17 操作配置：配备完整机床操作物理按键面板。
5、标准随机配套工具、刀具及辅材
5.1 8寸机用精密平口钳1台；
5.2 成套内六角扳手1套；
5.3 设备专用调整垫铁1套；
5.4 十字螺丝刀、一字螺丝刀各1把；
5.5 17-19mm开口扳手1支；
5.6 机床专用垫铁6块；
5.7 立铣刀（Φ4、Φ6、Φ8、Φ10、Φ12）各2把；
5.8 Φ60盘铣刀1把；
5.9 加工钻头（M6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20）各1支；
5.10 钻夹头刀柄2套（含配套拉钉2个）；
5.11 机床清洁专用毛刷10把；
5.12 毛刺刮刀杆6把；
5.13 机床专用挡屑挡板、集屑小车各1台。
6、专用精密辅具、量具、工具配置
6.1 精密寻边器5个、橡胶锤2个、电动刻字笔2个、机床吹屑气枪3把、高压清洗水枪1把。
6.2 6寸斜口钳2把、DL-6压线钳2把、平口钳2把、外卡簧钳2套、内卡簧钳2套。
6.3 BT40-ER32-70L弹簧夹头刀柄5套（含配套拉钉5个，Φ4、Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ16、Φ20规格卡簧各5个）。
6.4 BT40-C32-165L强力刀柄5套（含配套拉钉5个，Φ4、Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ16、Φ20规格卡簧各5个）。
6.5 一体式 BT40-APU13 自紧钻夹头刀柄2套（含配套拉钉2个），夹持范围 0.5～13mm，同轴度≤0.005mm。
6.6 BT40专用刀柄卸刀座1个；钢制拆刀工作台尺寸≥800mm×500mm×800mm1台。
6.7 钢制数控刀具管理车1台：带静音万向轮、防盗锁、双层结构，台面配备10个BT40标准刀位，内部隔板高度可调节，外形尺寸：≤1190mm×720mm×420mm。
6.8 机床操作专用塑钢防滑脚踏垫板1块，尺寸规格：≤1500mm×800mm×200mm。
6.9 机床专用导轨润滑油5KG；
6.10 RS232串口DNC联机传输线2条。
7、配套防护及安装辅件
7.1 不锈钢防渗漏切削液托盘1个：板材厚度≥1.5mm，整体满焊密封、无渗漏、无变形；托盘单边外延尺寸大于机床外轮廓15cm，可完全承接切削液、废屑；包含设备吊装、搬运、就位、安装、水平校准、人工及辅材全部费用，采购人无需额外支付任何费用。
8、资料交付要求
8.1 设备验收阶段，供方须提供设备整机制造商合格证、完整纸质版操作及维修说明书、全套电子版操作、编程、保养、维修资料，资料齐全、真实有效。
9、安装调试及培训服务
9.1 供方全权负责设备出厂运输、现场搬运、进场就位、吊装固定、通电安装、整机调试、试切验收等全部工作，确保设备达标交付。
9.2 免费提供不少于2天现场专项实操培训，内容包含设备基础操作、手工编程、自动编程、刀具对刀、工件装夹、日常保养、简单故障排查等，保障操作人员独立上岗。
9.3 免费配套提供试机耗材、专用机油、配套油壶等辅助用品，满足设备验收及培训使用需求。
10、质保及售后服务要求
10.1 整机免费质保1年，质保期自设备最终验收合格签字之日起正式计算。
10.2 质保期满后1年内，设备易损件仅收取整机制造商配件成本价，免收上门维修工时费。
10.3 售后响应机制：设备故障报修后24小时内完成电话技术响应，省内48小时内工程师到场现场维修，省外72小时内工程师到场现场维修。
10.4 质保期满后，供方以成本价供应整机制造商配件，提供免费远程技术指导、技术咨询服务。
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	3
	五轴精雕机
	1套
	工业
	1、整机核心结构与运行参数
▲1.1 三轴有效雕刻行程：X/Y/Z≥260mm×130mm×130mm；
1.2 加工工件最大规格：加工直径/加工高度≥125mm×130mm；
1.3 工作台最大承载重量：≥10kg；
1.4 整机材质：采用铝合金、优质钢材、钣金复合结构；
1.5 设备外形整体尺寸（长×宽×高）：≤726mm×970mm×1640mm；
1.6 设备整机重量：≤420kg；
1.7 工作电源规格：220V单相、50/60Hz；
1.8 整机额定功率：≥3000W；
1.9 电气安全参数：设备接地电阻≤4Ω，500V电压下绝缘电阻≥20MΩ；
1.10 工作气源压力：≥0.6MPa。
1.11 设备防护结构：采用全封闭防水、防尘钣金结构。
1.12 安全防护功能：配备紧急停止功能，触发急停后1s内完成整机停机、电路切断。
2、五轴运动与精度参数（全行程）
2.1 直线轴定位精度：X/Y/Z轴≤0.01mm；
2.2 旋转轴定位精度：A/C轴≤0.01mm；
2.3 直线轴重复定位精度：X/Y/Z轴≤0.01mm；
2.4 旋转轴重复定位精度：A/C轴≤0.01mm；
2.5 回转轴摆动/回转角度范围：B轴摆动角度-90°～+120°，C轴可360°回转，满足多角度、多曲面精密加工需求。
3、主轴系统参数
3.1 主轴额定功率：≥2.25kW；
3.2 主轴最高转速：≥60000r/min；
3.3 主轴结构类型：自动换刀伺服电主轴；
3.4 主轴冷却方式：支持水冷/油冷冷却形式。
4、刀库与刀柄系统
4.1 刀库结构形式：圆盘式自动刀库，刀库容量≥10把；
4.2 标准刀柄规格：T11专用刀柄。
5、传动与驱动系统
5.1 传动部件：配备台湾TBI精密研磨滚珠丝杆、台湾上银精密直线导轨，同等性能配置可等效替代。
5.2 驱动系统：采用总线式绝对编码伺服驱动系统，无需回零。
6、系统软件功能
▲6.1 配套专业精雕控制软件，内置刀尖跟随功能，可自动匹配曲面加工轨迹，支持五轴联动精密编程加工。
7、配套标准刀具配置
7.1 55度铝用立铣刀（D2×6C×50L×3T）：3支；
7.2 55度铝用立铣刀（D4×12C×50L×3T）：3支
7.3 55度铝用立铣刀（D6×18C×50L×3T）：2支；
7.4 球头铣刀（R1×4D×50L）：2支；
7.5 球头铣刀（R2×4D×50L）：2支；
7.6 球头铣刀（R3×4D×50L）：2支；
7.7 锥度球头刀（0.25×15°）：1支；
7.8 锥度球头刀（0.5×15°）：1支。
8、配套耗材及辅材
8.1 机床专用导轨润滑油3瓶，单瓶容量250ml，满足设备调试及前期保养使用需求。
9、安装调试及培训服务
9.1 供方全权负责设备运输、现场搬运、进场就位、安装固定、通电调试、开机试机、精度校验等全部工作，确保设备各项参数达标交付。
▲9.2 免费提供不少于2天现场专项实操培训，涵盖设备操作、软件编程、刀具安装、对刀调试、日常维护、简单故障排查等内容，确保操作人员独立上岗作业。
9.3 免费配套提供试机培训耗材、专用机油、配套油壶等辅助用品，设备验收阶段提供全套电子版操作、编程、保养资料。
10、质保及售后服务要求
10.1 整机免费质保1年，质保期自设备最终验收合格签字之日起计算。
10.2 质保期满后1年内，设备易损件仅收取整机制造商配件成本价，免收上门维修工时费。
10.3 售后响应机制：设备故障报修后24小时内完成电话技术响应，省内48小时内工程师到场现场维修，省外72小时内工程师到场现场维修。
10.4 质保期满后，供方以成本价供应整机制造商配件，提供免费远程技术指导、技术咨询服务。 
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	激光雕刻机
	1台
	工业
	1、整机核心基础参数
1.1 激光功率规格：激光器额定功率≥60W
▲1.2 最大雕刻速度：≥15000mm/s 
1.3 最大加工处理高度：≥150mm
1.4 有效加工幅面：≥220mm
1.5 设备主机外形尺寸（长×宽×高）：≤294mm×520mm×492mm
1.6 设备显示器尺寸：≤134mm×88mm×23mm
1.7 设备外包装尺寸（长×宽×高）：≤642mm×410mm×620mm
1.8 设备整机重量：≤22kg
2、切割加工性能参数
2.1 金属切割能力：可稳定切割黄铜、不锈钢材质，最大切割厚度≥2mm
2.2 木材切割能力：实木板材最大切割厚度≥23mm
2.3 亚克力切割能力：亚克力板材最大切割厚度≥20mm
3、设备精度参数
3.1 设备运动精度：≤0.00482mm
3.2 设备定位精度：≤0.2mm
4、硬件配置与功能参数
▲4.1 视觉定位配置：内置双摄像头≥4800万像素，支持高清视觉扫描、自动定位、纠偏对位，适配异形工件、不规则工件精准雕刻加工。
4.2 网络传输配置：兼容2.4G、5G双频段WiFi无线连接。
4.3 支持文件格式：兼容SVG、DXF、JPG、JPEG、PNG等加工文件格式。
5、设备适配加工性能
5.1 适配加工材质：支持不锈钢、黄铜、模具钢、亚克力等金属及非金属材质的雕刻、切割、打标加工。
6、安装调试及培训服务
▲6.1 随机附带设备安装、搬运就位、开机试机、操作培训服务，同步附试机培训耗材、验收提供整套操作电子版资料。
7、质保及售后服务要求
7.1 整机免费质保1年，质保期自设备最终验收合格签字之日起正式计算。
7.2 质保期满后1年内，设备易损件仅收取整机制造商配件成本价，免收上门维修工时费。
7.3 售后响应机制：设备故障报修后24小时内完成电话技术响应，省内48小时内工程师到场现场维修，省外72小时内工程师到场现场维修。
7.4 质保期满后，供方以成本价供应整机制造商配件，提供免费远程技术指导、技术咨询服务。
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	编程基础实训平台
	8套
	工业
	实训台架整体参数
1.1 设备台架结构：采用钣金一体化箱体结构，表面采用静电烤漆工艺。
1.2 设备整体外形尺寸（长×宽×高）：≤1500mm×750mm×1600mm。
2、PLC主控模块参数
▲2.1 PLC主机：集成数字量输入≥8点、数字量输出≥6点，支持24V DC供电；集成模拟量输入≥2通道，标配工业以太网通信接口，适配程序下载、设备联机、组态通信等功能，配置1套。
▲2.2 PLC通讯模块：配置CM1241 485通讯模块1个，支持RS485总线通信，适配变频器、仪表、从站设备数据交互。
3、人机交互模块参数
▲3.1 触摸屏模块：配备≥7英寸TFT液晶显示屏，屏幕分辨率≥800×480像素支持组态画面编辑、参数监控、设备联动控制。
4、变频控制模块参数
4.1 变频器：适配电机额定功率≥0.4kW，额定输入电压AC 200V～240V；支持开环矢量控制模式，过载能力≥150%额定电流（持续60秒）。
5、伺服滑台模组参数
5.1 伺服驱动器：适配电机功率≥400W，支持位置控制、速度控制、转矩控制三种工作模式，供电电压DC 200V～240V，支持脉冲指令输入。
5.2 伺服电机：额定功率≥100W，额定转矩≥0.32N·m，额定转速≥3000r/min，内置增量式编码器。
▲5.3 配套配件：配备伺服专用电机电缆1根、编码器电缆1根；配置PNP型4mm接近传感器3个、300mm精密丝杆及螺母组件1套、5×8mm/6×8mm联轴器各1个、2060L定制铝型材底板1片、设备中间滑块1块、亚克力电机安装板1个、Φ8mm光轴2根、Φ8mm直线轴承2个、设备标尺贴1张。
6、单轴步进滑台模组参数
6.1 步进电机：采用42mm系列机身规格，步距角1.8°，保持转矩≥0.25N·m，额定工作电流≤1.5A
6.2 步进驱动器：供电电压DC 9V～42V，最大输出电流≥3.5A，支持≥1/32细分设置，内置过流、过温、欠压多重保护。
▲6.3 配套配件：配置PNP型4mm接近传感器3个、300mm丝杆及螺母组件1套、5×8mm/6×8mm联轴器各1个、2060L定制铝型材底板1片、亚克力编码器安装板1个、Φ8mm光轴2根、Φ8mm直线轴承2个、设备标尺贴1张。
7、专项实训功能模组
7.1 称重控制实训模组：包含高精度称重传感器、称重变送器、专用安装支架套件，支持重量信号采集、标定、模拟量数据转换实训。
7.2 气动控制实训模组：配备标准电磁阀、实训气缸、磁性感应开关、微型气泵及全套气动配套配件，可完成气动回路搭建、气缸动作控制、气动逻辑实训等教学项目。
▲7.3 嵌入式开发模块：采用ESP32系列双核主控芯片，处理器主频≥240MHz，内置WiFi、BLE无线通信模块，板载Flash≥4MB；集成高精度温湿度检测（精度±2%RH/±0.5℃）、超声波测距（最大测距≥2m）、人体感应检测（检测距离≥5m）、RGB全彩灯控（≥1600万色）；搭载≥2.4寸SPI电容触控屏，屏幕分辨率≥240×320，支持嵌入式开发、物联网数据采集、智能控制综合实训。
8、电气供电与保护模块参数
8.1 开关电源：额定输出功率≥100W，输出电压DC24V±10%，额定输出电流≥3.83A；输入电压AC85V～264V宽电压适配，内置短路、过载、过压多重保护。
8.2 漏电断路器：额定电流≥10A，额定剩余动作电流≤30mA，极限分断能力≥6kA，C型脱扣特性，极数1P+N，适配AC230V/50Hz配电系统，具备过载、短路、漏电保护功能。
8.3 模数化插座：额定工作电流≥10A，额定电压AC250V，兼容国标三孔、五孔通用接口，适配35mm标准导轨安装，电气使用寿命≥5000次。
9、网络与控制元器件配置
9.1 网络交换机：5口千兆交换机，支持100M/1000M自适应通信。
9.2 控制按钮：Φ22mm自复平头按钮，含绿色、红色、黄色各1个，均为1常开1常闭触点结构。
9.3 信号指示灯：AC220V、Φ22mm工业指示灯，共6个。
9.4 接线端子：TP红色弹簧端子20个、TP蓝色弹簧端子20个、TP灰色弹簧端子50个、专用地线端子5个。
▲9.5 配电辅材：C45标准安装导轨3根、35×35mm绝缘线槽2米、7508型针式冷压端子（黑、蓝、红三色）各1袋。
▲9.6 配套电气元件：WFSG-06信号发生器1台、中间继电器2个、SSR-25DA固态继电器1台、0-200℃/4-20MA温度变送器1台、PT100热电阻1支、220V/100℃恒温发热板1套、DB9免焊公口接头1个、USB转485转换模块1个、15W三相微型电机1台、Φ50mm铝合金固定法兰盘1个。
10、实训线缆与工具配件
10.1 供电线缆：1.5m/10A/1mm²三角插头电源线1根。
10.2 网络线缆：2m RJ11网线1根、1m RJ45网线3根。
10.3 专用工具：压线钳1把、一字螺丝刀1把、剥线钳1把。
10.4 动力电缆：RV1.0mm²红色、蓝色、黑色电缆各50米。
▲10.5 资料配件：设备专用接线图纸1套、整机制造商使用说明手册1套。
11、VR教学系统
▲11.1 系统架构：基于VR技术，依托智能工厂真实应用场景定制开发，可与本套实训硬件平台实现虚实联动、数据互通、同步控制。
▲11.2 教学案例：配套开发不少于3套电气智能化贯穿式教学案例，覆盖电气控制、运动控制、嵌入式智能控制核心知识点。
12、配套教学实训资源
▲12.1 电气控制实训资源：涵盖PLC软硬件认知、开关量输入输出编程、传感器信号采集、触摸屏组态设计、步进/伺服运动控制、变频调速控制、RS485通讯控制、模拟量数据处理、PID温控、称重标定、气动回路控制等全套实训项目。
▲12.2 嵌入式教学实训资源：包含嵌入式开发环境搭建、基础IO控制、智能灯控、触控屏操作、串口通信、多类传感器数据采集、多模块协同开发、WiFi云端数据传输、智能监测系统搭建等实训内容。
13、安装调试及培训服务
▲13.1 供方全权负责设备运输、现场搬运、进场就位、安装固定、通电调试、功能校验、虚实联动系统调试等全部工作，确保软硬件协同达标、所有实训项目可正常开展。
▲13.2 设备验收阶段须提供全套纸质版、电子版操作手册、实训指导书、图纸资料、教学资源包，资料齐全、规范完整。
14、质保及售后服务要求
14.1 整机免费质保1年，质保期自设备最终验收合格签字之日起正式计算，软件终身使用，支持扩展。
14.2 质保期满后1年内，设备易损件仅收取整机制造商配件成本价，免收上门维修工时费。
14.3 售后响应机制：设备故障报修后24小时内完成电话技术响应，省内48小时内工程师到场现场维修，省外72小时内工程师到场现场维修。
14.4 质保期满后，供方以成本价供应整机制造商配件，提供免费远程技术指导、技术咨询服务。
培训及教学资源提供
▲1、现场专项实操培训服务要求
供方须免费提供不少于2天的现场专项实操培训，培训内容涵盖设备硬件操作、编程调试、组态设计、虚拟仿真使用、日常保养、故障排查等全模块内容，确保师生可独立开展实训教学及基础设备运维工作。
培训由供方专属固定讲师全程授课，不得外包、不得临时更换人员。讲师须持有中级及以上职称，具备1年及以上自动化实训教学经验，可独立完成全模块授课，并可现场处置硬件、程序、通讯等各类实训故障，保障培训质量。
▲2、教学实训资源配套交付要求
设备验收阶段，供方须同步交付全套规范、完整、可编辑的纸质及电子版技术资料与教学资源包，适配中高职自动化专业教学，具体包含以下内容：
技术资料：全套设备操作手册、实训指导书、安装及原理图纸等配套资料；
▲3、项目资源：覆盖全实训模块，提供不少于1套项目实训指导手册、1段实操项目视频、1套分层教学项目PPT，配套1套完整考核题库手册； 

▲4、工程文件：交付PLC、触摸屏、可编辑工程源文件，支持教师自主修改、拓展实训项目，适配教学迭代优化需求。
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	钳工台
	8套
	工业
	钳工实训台主体参数
1.1 设备整体规格尺寸（长×宽×高）：≤1500mm×1000mm×800mm
▲1.2 设备框架规格：采用≥80mm×80mm×2.0mm优质型材焊接成型，表面经防腐烤漆处理。
1.3 工作台台面：台面厚度≥18mm
1.4 储物配置：设备标配四组抽屉结构。
2、全套配套工具套件
2.1 数显电笔：长度14cm工业数显电笔，配置8支。
2.2 绝缘胶带：2m长度绝缘电工胶带，配置8卷。
2.3 一字螺丝刀：杆径6mm一字起子，配置8把。
2.4 十字螺丝刀：杆径6mm十字起子，配置8把。
2.5 美工刀：工业级美工刀，配置8把。
2.6 钢卷尺：3m高精度耐磨卷尺，配置8个。
2.7 工业剪刀：6寸多功能工业剪刀，配置8把。
2.8 精密十字螺丝刀：杆径3mm小型十字螺丝刀，配置8支。
2.9 精密一字螺丝刀：杆径3mm小型一字螺丝刀，配置8支。
2.10 麻花钻头：标准规格麻花钻头（直径1mm-13mm），配置8套。
2.11 木工开孔钻：标准规格木工开孔钻头，配置8支。
2.12 水平尺：15cm高精度工业水平尺，配置8个。
2.13 剥线钳：8寸多功能剥线钳，配置8把。
2.14 尖嘴钳：6寸高碳钢尖嘴钳，配置8把。
2.15 羊角锤：合金钢工业羊角锤，配置8把。
2.16 活动扳手：8寸工业级活动扳手，配置8把。
2.17 机用台虎钳：6寸精密台虎钳，配置8台。
2.18 内六角扳手：标准成套普通内六角扳手，配置8套。
2.19 锂电充电电钻：V6多功能锂电充电电钻，适配配套锂电钻专用充电器,配置8套。
3、钳工实训工具及耗材
3.1 锯削工具：配置调节式钢锯架5把，配套300mm×12mm×0.65mm手用钢锯条2包，适配各类工件锯削加工实训。
3.2 锉削工具：配备200mm扁锉5把、200mm方锉5把、200mm圆锉5把、200mm三角锉5把、200mm半圆锉5把。
3.3 清洁工具：配置钢丝刷5把、7寸毛刷5把。
3.4 划线工具：配置划规5把、精密划针5把。
3.5 定位冲子：合金钢样冲5把。
3.6 角度检测工具：160mm×100mm刀口直角尺4套。
3.7 防护用品：配置实训专用帆布工作安全帽5顶。
3.8 攻丝工具：配置M10mm手工丝锥10付。
▲3.9 成套螺纹加工工具：全套板牙丝锥2套，包含M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75规格丝锥与板牙，配套M3-M12丝锥铰手1支、M3-M12板牙铰手1支。
▲3.10 实训工件材料：Q235优质碳钢扁铁，规格≥6mm×50mm×100mm，配置25块。
4、质保及售后服务要求
4.1 设备质保：钳工实训台、配套台虎钳整机免费质保1年，质保期自设备最终验收合格签字之日起正式计算。
4.2 质保增值服务：质保期满后1年内，设备易损件仅收取整机制造商配件成本价，免收上门维修工时费。
4.3 售后响应机制：设备故障报修后24小时内完成电话技术响应；省内48小时内工程师到场现场维修，省外72小时内工程师到场现场维修。
4.4  服务：质保期满后，供方以成本价供应整机制造商配套配件，提供免费远程技术指导、技术咨询服务。
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	螺杆中央压缩机
	1台
	工业
	1、设备核心运行参数
1.1 额定输入功率：≥7500W。
▲1.2 容积流量：≥1.0m³/min
1.3 主机额定转速：≥3000r/min
1.4 额定工作压力：≥0.8MPa
1.5 工作电源规格：220V工频供电
2、设备配套配置
▲2.1 储气罐配置：设备配套专用储气罐1台。
3、管路敷设及接入要求
3.1 室外管路敷设：采用热镀锌钢管作为主输气管道，沿实训场地墙角规整敷设，设置左右两路输气管路。
3.2 终端接入方式：主管道敷设至设备区域后，采用专用高压软管转接接入各机械设备，软管连接牢固、拆装便捷、密封性好，无漏气、泄压现象。
4、安装调试及培训服务
4.1 供方全权负责设备运输、进场就位、固定安装、管路布设、气密性检测、通电调试、整机试运行等全部工作，确保设备气压、流量、压力参数达标，管路无泄漏，可正常投入使用。
4.2 免费提供现场实操培训。
4.3 设备验收阶段须提供全套电子版及纸质版设备操作、维护、保养技术资料，资料齐全、真实有效。
5、质保及售后服务要求
5.1 整机免费质保1年，质保期自设备最终验收合格签字之日起正式计算。
5.2 质保期满后1年内，设备易损件仅收取整机制造商配件成本价，免收上门维修工时费。
5.3 售后响应机制：设备故障报修后24小时内完成电话技术响应，省内48小时内工程师到场现场维修，省外72小时内工程师到场现场维修。
5.4 质保期满后，供方以成本价供应整机制造商配件，提供免费远程技术指导、技术咨询服务。
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	台钻
	2台
	工业
	1、设备核心加工性能参数
▲1.1 最大钻孔直径：≥12mm
1.2 最大攻丝直径：≥M10mm
2、机身结构与刚性参数
▲2.1 立柱直径：≥70mm，采用加厚优质钢材立柱。
2.2 主轴最大行程：≥100mm
2.3 主轴中心距：主轴中心线至立柱表面距离≥193mm
2.4 主轴工作台最大间距：主轴端面至工作台最大距离≥315mm
2.5 主轴底座最大间距：主轴端面至设备底座最大距离≥556mm
3、主轴运行参数
3.1 主轴锥度规格：采用标准B16主轴锥度。
3.2 主轴转速性能：主轴转速范围≥480r/min～4100r/min，配备5级转速调节档位。
4、工作台与整机尺寸参数
▲4.1 上部工作台尺寸：≥200mm×230mm
4.2 底座工作台尺寸：≥280mm×260mm
4.3 设备整机高度：≥1030mm
5、设备重量参数
5.1 设备自重：毛重≥112KG、净重≥89KG
6、质保及售后服务要求
6.1 整机免费质保1年，质保期自设备最终验收合格签字之日起正式计算。
6.2 质保期满后1年内，设备易损件仅收取整机制造商配件成本价，免收上门维修工时费。
6.3 售后响应机制：设备故障报修后24小时内完成电话技术响应；省内48小时内工程师到场现场维修，省外72小时内工程师到场现场维修。
6.4 质保期满后，供方以成本价供应整机制造商配件，提供免费远程技术指导、技术咨询服务。
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	桌面型普通车床
	4台
	工业
	整机基础与动力参数
1.1 工作电源：220V/50Hz
1.2 驱动电机：配备功率≥900W无刷电机。
1.3 设备净重：≥74kg
1.4 设备外形尺寸（长×宽×高）：≤1300mm×390mm×370mm
1.5 设备包装尺寸（长×宽×高）：≤1400mm×485mm×450mm
2、主轴系统运行参数
▲2.1 主轴通孔直径：≥38mm
2.2 主轴转速性能：支持无级变速调节，主轴转速可调范围50r/min～2500r/min
2.3 主轴内孔锥度：采用莫氏5号标准锥度。
2.4 加工精度：设备整机加工精度误差≤10μm
3、床身与回转加工参数
▲3.1 床身最大回转直径：≥210mm
3.2 刀架最大回转直径：≥100mm
3.3 最大工件夹持直径：适配125型标准卡盘，最大夹持直径≥120mm
3.4 两顶尖最大加工距离：≥800mm
4、滑台与进给系统参数
4.1 大拖板最大行程：≥730mm～750mm
4.2 中拖板最大行程：≥100mm
4.3 刀架最大行程：≥55mm
4.4 自动进给量范围：0.1mm～0.2mm
5、尾座系统参数
5.1 尾座套筒最大行程：≥60mm
5.2 尾座轴锥度：采用莫氏2号标准锥度
6、螺纹加工性能参数
6.1 公制螺纹加工范围：0.5mm～3.0mm
7、刀架配置参数
7.1 刀架结构：配备四工位标准手动刀架。
8、标配刀具及配套辅材
▲8.1 标准车刀配置：切断刀2把、91°外圆车刀2把、92°外圆车刀2把、尖刀2把、外螺纹车刀2把、内螺纹车刀2把、内孔车刀2把。
8.2 配套辅材配件：配备中心钻1支、刀架调整垫片3片、标准实训钻头5只、防护护目镜1个。
9、安装调试及培训服务
9.1 供方全权负责设备运输、现场搬运、进场就位、安装固定、通电调试、开机试机、精度校验等全部工作，确保设备各项性能参数达标、可正常投入实训使用。
9.2 免费提供1天以上现场专项实操培训，涵盖设备基础操作、转速调节、刀具安装、工件装夹、螺纹加工、日常保养、简单故障排查等内容，保障操作人员独立上岗作业。
9.3 免费配套提供试机培训耗材、专用机油及全套配套物料，验收阶段提供完整电子版设备操作、编程、保养技术资料。
10、质保及售后服务要求
10.1 整机免费质保1年，质保期自设备最终验收合格签字之日起正式计算。
10.2 质保期满后1年内，设备易损件仅收取整机制造商配件成本价，免收上门维修工时费。
10.3 售后响应机制：设备故障报修后24小时内完成电话技术响应；省内48小时内工程师到场现场维修，省外72小时内工程师到场现场维修。
10.4 质保期满后，供方以成本价供应整机制造商配件，提供免费远程技术指导、技术咨询服务。
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	辅料架
	4个
	工业
	1、整机基础参数
1.1 整体外形尺寸（长×宽×高）≤1500mm×600mm×2000mm，采用三层分体式结构设计。
1.2 单层承重性能：货架单层静态承重≥180kg
2、主体材质与工艺参数
2.1 层板材质工艺：货架层板采用优质冷轧钢板制作，板材厚度≥0.4mm
2.2 立柱材质工艺：货架支撑立柱采用优质热轧钢型材制作，型材厚度≥0.8mm
3、安装调试
3.1 供方全权负责设备运输、现场搬运、进场就位、组装固定、调平校验等全部工作，确保设备结构牢固、摆放平整、承重达标，完全满足实训仓储使用要求。
4、质保
4.1 整体免费质保1年，质保期自最终验收合格签字之日起正式计算，质保期内出现质量问题，免费更换并运送到使用部门安装到指定位置，全部费用由供方负责。
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	耗材存放柜
	2个
	工业
	整机核心基础参数
1.1 设备外形尺寸（高×宽×深）：≤1700mm×1100mm×520mm
1.2 设备内部尺寸（高×宽×深）：≤1430mm×1020mm×440mm

2、智能显示控制系统
▲2.1 智能触控屏幕：配备≥5寸触摸屏
3、智能安全管控功能
3.1 智能管控功能：设备集成定时充电、高温自动断电功能，具备高温、低温、高湿、低湿全方位超限报警功能；搭载智能散热排风系统，可自动调节柜内温湿度。
3.2 工业供电配置：配备4组工业PDU插座，每组含8位插孔。
3.3 灭火防护配置：柜体集成一体化自动灭火单元，监测确认火情后自动喷射气溶胶灭火介质，抑制连锁燃烧、爆炸。
3.4 电气保护配置：配备带指示灯电源开关1个、漏电保护器1个，具备短路、漏电、过载多重电气保护。
3.5 智能监测报警：独立配置烟雾报警器1台、声光报警器1台，可实时监测柜内烟雾异常，发生险情时即刻发出声光预警。
4、柜体结构与配件配置
4.1 移动支撑结构：配备4个万向福马轮。
4.2 防护结构配置：配备防水防尘窗罩1套。
4.3 钢制结构+玻璃柜体。
5、适配存放物料类型
5.1 可安全存放酒精、各类油性可燃物、储能电池及其他易燃易爆实训耗材，柜体防火、防爆、恒温、通风。
6、安装调试及培训服务
6.1 供方全权负责设备运输、现场搬运、进场就位、安装固定、通电调试、功能校验、系统参数调试等全部工作，确保设备各项智能功能、安全防护功能正常启用，达标交付使用。
7、质保及售后服务要求
7.1 整机免费质保1年，质保期自最终验收合格签字之日起正式计算。
7.2 质保期满后1年内，设备易损件仅收取整机制造商配件成本价，免收上门维修工时费。
7.3 售后响应机制：设备故障报修后24小时内完成电话技术响应,省内48小时内工程师到场现场维修，省外72小时内工程师到场现场维修。
7.4 质保期满后，供方以成本价供应整机制造商配件，提供免费远程技术指导、技术咨询服务。
	10000

	12
	机械游标卡
	40个
	工业
	1.1 测量范围：0～150mm
1.2 设备材质：尺身、游标尺框整体采用4Cr1马氏体高不锈钢锻打一体成型。
1.3 尺框结构：采用开式尺框结构。
2、精度性能参数
▲2.1 测量尺寸精度：≤0.02mm
2.2 测量允许误差：整机测量示值允差≤+0.03mm
3、质保
3.1 免费质保1年，质保期自最终验收合格签字之日起正式计算，质保期内出现质量问题，免费更换并运送到使用部门指定位置，全部费用由供方负责。
	60

	13
	带表盘游标卡尺
	8套
	工业
	1、基础参数
1.1 测量范围：0～300mm
1.2 设备材质：尺身采用4Cr13不锈钢锻打一体成型。
2、精度性能参数
▲2.1 测量尺寸精度：≤0.02mm
3、质保
3.1 免费质保1年，质保期自最终验收合格签字之日起正式计算，质保期内出现质量问题，免费更换并运送到使用部门指定位置，全部费用由供方负责。
	960

	14
	数显游标卡尺
	8套
	工业
	1、基础参数
1.1 测量范围：0～200mm
1.2 设备材质：尺身采用4Cr13不锈钢锻打一体成型。
2、精度性能参数
▲2.1 测量尺寸精度：≤0.01mm，电子数显读数。
2.2 防护性能：具备防水、防油防护性。
3、质保
3.1 免费质保1年，质保期自最终验收合格签字之日起正式计算，质保期内出现质量问题，免费更换并运送到使用部门指定位置，全部费用由供方负责。
	220

	15
	数显外径千分尺
	8套
	工业
	1、基础参数
1.1 测量范围：0～25mm
1.2 设备材质：尺身采用4Cr13不锈钢+镶钨钢合金材质加工成型。
2、精度性能参数
▲2.1 测量尺寸精度：≤0.001mm，采用高精度电子数显结构。
3、质保
3.1 免费质保1年，质保期自最终验收合格签字之日起正式计算，质保期内出现质量问题，免费更换并运送到使用部门指定位置，全部费用由供方负责。
	228

	16
	表盘内径千分尺
	4套
	工业
	1、基础参数
1.1 测量范围：18～35mm
1.2 设备材质：采用4Cr13不锈钢材质加工成型。
2、精度性能参数
▲2.1 测量尺寸精度：≤0.001mm，采用高精度表盘读数结构。
3、质保
3.1 免费质保1年，质保期自最终验收合格签字之日起正式计算，质保期内出现质量问题，免费更换并运送到使用部门指定位置，全部费用由供方负责。
	1186

	17
	表盘内径千分尺
	4套
	工业
	1、基础参数
1.1 测量范围：6～10mm
1.2 设备材质：采用4Cr13不锈钢材质加工成型。
2、精度性能参数
▲2.1 测量尺寸精度：≤0.001mm
3、质保
3.1 免费质保1年，质保期自最终验收合格签字之日起正式计算，质保期内出现质量问题，免费更换并运送到使用部门指定位置，全部费用由供方负责。
	1186

	18
	数显高度尺
	4个
	工业
	1、基础参数
1.1 测量范围：0～300mm
1.2 设备材质：采用YG-20硬质合金钢材质加工成型。
2、精度性能参数
▲2.1 测量尺寸精度：≤0.02mm，采用高精度电子数显结构。
3、质保
3.1 免费质保1年，质保期自最终验收合格签字之日起正式计算，质保期内出现质量问题，免费更换并运送到使用部门指定位置，全部费用由供方负责。
	424

	19
	水平测量仪
	8个
	工业
	1、基础参数
1.1 设备长度：整体有效长度≥200mm
1.2 设备材质：采用4Cr13不锈钢材质加工成型。
2、精度性能参数
▲2.1 测量精度：≤0.02mm/m
3、质保
3.1 免费质保1年，质保期自最终验收合格签字之日起正式计算，质保期内出现质量问题，免费更换并运送到使用部门指定位置，全部费用由供方负责。
	200

	20
	杠杆千分表
	4套
	工业
	1、基础参数
1.1 设备材质：采用锌合金钢材质加工成型。
1.2 配套配置：设备标配专用表座。
2、精度性能参数
▲2.1 测量精度：≤0.001mm
3、质保
3.1 免费质保1年，质保期自最终验收合格签字之日起正式计算，质保期内出现质量问题，免费更换并运送到使用部门指定位置，全部费用由供方负责。
	520

	21
	机械绘图板套装
	50套
	工业
	1、基础参数
1.1 整体配置：整套绘图工具配置齐全，包含专业绘图收纳配件、标准绘图板、测量绘图尺具、专业绘图笔及各类辅助绘图模板。
1.2 收纳配件：配套专业绘图包、画袋。
1.3 绘图图板：配备A2规格木质标准绘图图板。
1.4 丁字尺：配备60cm标准丁字尺。
1.5 三棱比例尺：配备30cm标准三棱比例尺。
1.6 曲线板：配备25cm专业曲线板。
2、精密绘图配件参数
▲2.1 针管笔：配置3支专业绘图针管笔，线宽分别为0.1mm、0.3mm、0.5mm。
2.2 绘图模板：配备专业建筑模板、画圆模板各1套。
3、质保
3.1 免费质保1年，质保期自最终验收合格签字之日起正式计算，质保期内出现质量问题，免费更换并运送到使用部门指定位置，全部费用由供方负责。
	420

	22
	机加工耗材：POM塑料棒
	100根
	工业
	1、基础参数
1.1 采用优质POM塑料材质。
1.2 棒材直径≥35mm
1.3 棒材有效长度≥1m
	24.5

	23
	机加工耗材：铝棒1
	50根
	工业
	1、基础参数
1.1 采用工业铝棒，适配车削、铣削、钻孔等各类机加工实训工艺。
1.2 棒材直径≥25mm
1.3 棒材有效长度≥50cm
	43

	24
	机加工耗材：铝棒2
	50根
	工业
	1、基础参数
1.1 采用工业铝棒，适配车削、铣削、钻孔等各类机加工实训工艺。
1.2 棒材直径≥16mm
1.3 棒材有效长度≥50cm
	18

	25
	机加工耗材：铝块
	50块
	工业
	1、基础参数
1.1 材质特性：采用工业铝块，适配各类机加工、钳工实训实操工艺。
1.2 耗材规格：整体尺寸≥80mm×100mm×25mm
	27.5

	26
	PLA耗材
	500KG
	工业
	1、基础参数
▲1.1 材质特性：采用高纯聚乳酸（PLA）材质。
1.2 标准线径：1.75mm（±0.02mm）
2、物理性能参数
2.1 熔融温度：耗材熔点≥160℃
2.2 热变形温度：热变形温度≥50℃
3、力学性能参数
3.1 XY轴弯曲强度：弯曲强度区间75MPa～76MPa
3.2 XY轴弯曲模量：弯曲模量区间2750MPa～2880MPa
3.3 XY轴冲击强度：冲击强度区间19kJ/m²～20.6kJ/m²
3.4 Z轴层间冲击强度：冲击强度区间10.0kJ/m²～13.8kJ/m²
	98

	27
	展板
	11套
	工业
	1、基础参数
1.1 工艺流程展板：共计11块加工设备工艺流程展板，单块成品尺寸（长×宽）为≤800mm×600mm，采用3厘亚克力板材背喷工艺制作。
1.2 安全操作规范展板：安全操作流程展板成品尺寸（长×宽）为≤297mm×420mm，采用3厘亚克力板材背喷工艺制作。
2、制作与设计要求
▲2.1 内容定制设计：所有展板图文内容根据实训场地设备配置、现场实训工艺及安全操作标准量身定制，贴合现场实际教学及设备操作规范，包含全套版面排版、图文优化、版式设计服务，含全额设计费用，无额外隐形收费。
2.2 制作工艺标准：统一采用亚克力背喷工艺，符合实训场地标准化公示展示要求。
3、交付及验收服务
3.1 供方全权负责版面设计、文稿校对、制作生产、运输配送、现场交付、验货清点等全部工作，确保展板尺寸达标、工艺合格、版面完好无破损、图文内容准确无误，满足现场悬挂公示使用要求。
3.2 提供现场对接调校服务，根据现场布局适配展板展示效果，确保整体展示规范、统一、美观，保障实训场地标准化建设落地。
4.质保
4.1 免费质保1年，质保期自最终验收合格签字之日起正式计算，质保期内出现质量问题，免费更换并运送到使用部门指定位置，全部费用由供方负责。
	800

	28
	工业强力排气扇
	2项
	工业
	1、基础参数
1.1 安装形式：采用墙体嵌入式安装结构，贴合墙体安装平整稳固、不占用室内空间，排风效果集中，适配实训车间、机房等场地通风换气工况。
1.2 供电参数：设备适配220V
1.3 设备功率：额定功率250W
1.4 通风风量：额定风量≥2500m³/H
1.5 整机尺寸：设备外形尺寸（长×宽×高）≥400mm×400mm×300mm（±2%）嵌入式安装适配性强。
1.6 外壳材质：机身外壳采用厚度0.6mm优质镀锌钢板制作，防锈防腐。
2、配套配置参数
2.1 通风管道：配套规格≤400mm×400mm×500mm镀锌风管一套。
2.2 电气配件：配套专用控制开关及连接控制线，配件规格匹配、接线安全规范。
3、安装调试及培训服务
3.1 供方全权负责设备墙体开孔、设备定位安装、风管对接、线路布设、通电调试、试运行校验等全部工作，确保设备安装牢固、排风顺畅、运行无异响、各项参数达标，完全满足场地通风使用要求。
4、质保
4.1 免费质保1年，质保期自最终验收合格签字之日起正式计算，质保期内出现质量问题，免费更换并安装到使用部门指定位置，全部费用由供方负责。
	1200

	29
	排气格栅
	2项
	工业
	1、基础参数
1.1 安装形式：采用墙体嵌入式安装结构。
1.2 设备规格：整体外形尺寸（长×宽）≤400mm×400mm尺寸标准适配配套通风设备。
1.3 结构形式：采用可开启式百叶排气窗结构，百叶开合灵活顺畅、角度可调，可自主控制通风量，同时具备防尘、防虫、防风防护效果。
1.4 设备材质：整体采用优质ABS工程塑料材质一体成型，具备防潮、防晒、防锈性能。
2、安装调试
2.1 供方全权负责墙体开孔、定位校准、设备固定、密封调试、成品校验等全部施工安装工作，确保设备安装牢固、贴合严密、百叶开合顺畅，完全满足通风使用及场地标准化建设要求。
4、质保
4.1 免费质保1年，质保期自最终验收合格签字之日起正式计算，质保期内出现质量问题，免费更换并安装到使用部门指定位置，全部费用由供方负责。
	225

	二、商务要求
	

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期不少于1年（分项货物或配置有明确要求的按分项要求；生产厂家承诺的质量保证期更长的按生产厂家的承诺），交货验收合格之日起计。
	

	交货时间及地点
	▲1.交货时间：自签订合同之日起30 日历日内全部货物交货并安装调试完毕。

2.交货地点：广西国际商务职业技术学院，用户指定地点。
	

	售后服务
	售后服务费用包含在报价中，售后服务内容包含但不限于以下内容： 

1.送货上门、提供产品工程师现场安装、安装调试服务和技术培训。

2.质保期内提供上门培训。

3.竞标产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。

4.质保期内成交供应商为采购人提供以下技术服务：

（1）提供远程技术服务及运维服务。成交供应商为采购人提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答采购人在使用中遇到的问题，提供7天×12小时服务，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商须在24小时内到达现场进行处理，到达现场后24小时内解决问题，确保各项货物及服务正常运行。质保期内同一问题3次修复仍无法解决的，须在1日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。成交供应商在接到采购人通知后拒不响应或解决故障的，采购人有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由成交供应商承担。经过采购人或第三人维修、更换后的产品，成交供应商继续按本合同约定承担质量保修责任。成交供应商未及时履行保修义务导致的损失均由成交供应商承担。成交供应商完成相应维修后，须提供维护维修报告。维护维修更换零配件的应提供使用原厂、全新零配件并经采购人确认。本条时间、日期的约定不受法定节假日影响。

（3）成交供应商须对设备进行定期巡检。质保期内提供每年至少1次的巡检及校准服务，校准周期期满前一个月联系采购人提前安排巡检及校准计划。

5.在质保期内，如果成交供应商的产品或服务升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品进行升级。

6.质保期满后仍需维护的，成交供应商在设备年检或校准过程中提供全面协助，并提供终身维护服务和技术咨询服务，以不高于提供上述售后服务时市场同类服务的最优惠价格提供维修、备件更换。质保期满后系统/软件不升级不影响使用，如软件平台升级维护服务，按不超软件单价3%收费。同一项目升级后两年之内需要再次升级的，成交供应商负责升级，不另外收取费用。

7.技术要求中的售后服务内容。

8.其余按供应商承诺。

9.成交供应商提供有关数据的标准化接口，并提供兼容对接相关事宜，有关费用包含在报价中。
	

	付款方式
	本项目之预付款项为合同总额的30%，由采购人在合同签订后7个工作日内支付给成交人；成交人交付成果并通过验收后，采购人应在30个工作日内支付至合同总金额的100%。在采购人支付每一笔合同款项之前，成交人必须提供相应金额的有效发票。
	

	履约保证金
	1.履约保证金金额：按成交金额的5%。（注：若为中小企业，履约保证金按成交金额的2%）

2.履约保证金提交方式：银行转账或电汇或其它政府采购法律法规允许的方式。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：在签订合同之前，成交供应商需把履约保证金足额交到采购人指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。履约保证金自项目验收合格后，待成交供应商履行完质保义务且无违约情况下，由成交供应商提出书面申请后，采购人无息退还。本合同履行过程中，成交供应商存在违约的，采购人有权从履约保证金中先行扣除按本合同约定成交供应商应付款项，不足部分由成交供应商另行支付，采购人直接从履约保证金中扣除按本合同约定成交供应商应付款项的，成交供应商应于接到采购人补足履约保证金通知之日起3个工作日内补足。

4.符合《广西壮族自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》桂财规〔2022〕8号文件要求的，按照相关要求执行。
	

	报价要求
	报价包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、搬卸、税金、售后服务、物料、人工、差旅、通讯、文印、保险、进出口手续费用（如有）等全部费用成本；除非另有明确约定，采购人无需向成交供应商支付额外任何价款、费用或报销。
	

	项目验收要求和标准
	1. 采购人对成交供应商交付的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家及行业有关质量标准进行现场检查，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。该签收仅指外观、说明书符合采购文件技术要求而非认可货物验收合格。

2.成交供应商交货前应对拟提交的货物进行全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，与之相关检查、检验的结果应随货物交采购人。成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责在采购人要求的期限内补齐，否则视为未按合同约定交货。

3. 成交供应商需负责安装、调试，并培训采购人的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求及采购人人员熟练操作后，采购人再进行组织验收。

4. 采购人组织验收，成交供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。成交供应商未到场的，视为认可采购人的验收结论。对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与验收，费用由成交供应商承担。
▲5．为保障教学及办公设备正常运行，为保证产品质量，确保物资满足参数要求，招标人有权要求供货时提供需要验证招标参数的证明材料（不限于技术证书、检测报告、官网截图、设备生产厂家出具的供货证明文件及售后服务承诺函等证明材料等），采购人有权要求成交人供货时对所提供的核心产品功能逐条一一演示验收，中标人拒不提供或提供的证明材料与投标参数不符的，采购人将汇报财政厅政府监督管理部门。
▲6．中标供应商在中标后以各种理由无法给采购人供货或故意拖延供货时间的，采购人将汇报财政厅政府监督管理部门。
7.其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

8.其它按合同的要求。
	

	三、与实现项目目标相关的其他要求
	

	▲其他
	供应商报价文件中必须提供竞标产品的品牌和型号（品牌和型号均需提供），如不填写视为不满足。
	

	进口产品说明
	本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的按无效竞标处理。
	

	核心产品
	第 5 项 编程基础实训平台。
如其中两家或两家以上供应商所提供的产品为同品牌产品的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审；当最后报价相同时，则由谈判小组采取二次报价或抽签方式确定一个参加评审的供应商，其他竞标无效。
	


附件：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	★A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值
及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件2：

中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
第四章  评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认谈判文件
由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：谈判小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；
（2）未按谈判文件规定的方式获取本谈判文件的供应商；

（3）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。
3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，谈判小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 

3）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效；
5）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

11）技术评审允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
15）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
16）未响应谈判文件实质性要求；
17）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。
3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8除本章3.7条规定的情形外，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效处理。
4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

4.7除本章第3.7条外，对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价
5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第3.7条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则应当重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效处理。
5.6最后报价统一开启后，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 

5.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。
5.11最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除
6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

   6.2异常低价响应审查
（1）谈判小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：
①响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查供应商响应报价平均值×50%；

②响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查的次低报价供应商响应报价×50%；

③响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%；

④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）谈判小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。
采购人、采购代理机构应当为谈判小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。谈判小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及谈判小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.3中小企业政策性扣除计算方法
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接，对供应商的竞标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即中小企业政策性折扣=竞标报价×10%。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即中小企业政策性折扣=竞标报价×4 %。除上述情况外，评审价=竞标报价。
6.4按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.6本国产品政策性扣除计算方法。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。
如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。
供应商在其响应文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

6.7中小企业政策性折扣与本国产品政策性折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=竞标报价-中小企业政策性折扣-本国产品政策性折扣，除上述情况外，评审价=竞标报价。

二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐
谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐），并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式： 

电 子 响 应 文 件
资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例(%)
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。
        法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    
供应商名称（电子签章）：                               

年    月    日
供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

              法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                   
供应商名称（电子签章）：                
                                        年    月    日
竞标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编码：    

电话/传真：                         电子邮箱：                 

开户银行：                           账号/行号：           
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。
    注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                                                

供应商名称（电子签章）：                                          
                                                  年    月    日 
联合体竞标协议书

      （所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）采购项目竞标。现就联合体竞标事宜订立如下协议。

1. 
   （某成员单位名称）为     （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加竞标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本竞标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：       。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 
份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明书；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：
联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：
联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者电子签名）：

……

日期：    年   月   日 
二、报价文件格式 

1.报价文件封面格式
电 子 响 应 文 件
报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞  标  报  价  表
项目名称：                项目编号：                分标（如有）：            
供应商名称：                                    

单位：元

	项号
	标的的名称
	所属行业
	数量及单位

①
	品牌
	规格
型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置
	单价

②
	竞标报价

③=①×②

	1
	
	工业
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	工业
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （¥           ）

	响应产品中，属于本国产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占响应产品的比例为    %。


注： 
1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
2.供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

4.谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

5.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效处理。
6.如为联合体竞标， 盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。
7.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                    

供应商名称（电子签章）：      

                      日期：   年   月   日
三、商务技术文件格式 

1.商务技术文件封面格式
电 子 响 应 文 件
商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录
根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

                               年   月   日

法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：               性      别：                
年    龄：               职      务：                

身份证号码：                                        
系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：               
     年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
授权委托书

（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（(法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商名称（电子签章）：                      

                                         年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体竞标格式）

（如有委托时）
本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

    附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

（注：按采购需求具体条款修改）
所竞分标：              
	项目
	谈判文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：      
日期：   年   月   日

货物配置清单
项目编号：                  

项目名称：                  

所竞分标：                 

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	原产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。


法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：      

日期：   年   月   日
技术要求偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
分标号：                       

	序号
	名称
	谈判文件要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：      

日期：   年   月   日
代理服务费承诺书（如本项目为采购人支付代理服务费的，无需提供）
代理服务费承诺书

致：代理机构名称：
本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位成交，保证在发出成交通知书之后，按本项目采购文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费，在领取成交通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致成交结果改变，我方将放弃对已缴纳的代理服务费追还的一切权利。

2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称                           ；

（2）纳税人识别号                       ；

（3）在税务局登记的地址                 ；

（4）在税务局登记的电话                 ；

（5）开户银行                           ；

（6）银行账户                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                      供应商公章（电子签章）：

                   日期：    年   月   日
其他文书、文件格式
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
关于符合本国产品标准的声明函
 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章 合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》文本
采购单位（甲方）  广西国际商务职业技术学院       
供 应 商（乙方）                               招  标  编  号                     

签  订  地  点      南宁市                     签 订 时 间                    

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

	序号
	产品名称
	商标品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量

单位
	单价(元)
	金额(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额(大写)                    (小写)               


2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、搬卸、税金、售后服务、物料、人工、差旅、通讯、文印、保险、进出口手续费用（如有）等全部费用成本；除非另有明确约定，甲方无需向乙方支付额外任何价款、费用或报销。如公告规定、采购文件及投标/响应文件对其另有规定的，从其规定。
第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等应符合国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范（上述标准、规范有出入的，以较严格的为准），并与公告规定、采购文件及投标/响应文件承诺的质量相一致，以确保使用过程的安全性及效用性，如采购文件中明确对货物提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合采购文件提出的技术要求。

2. 乙方所提供的货物应当符合本合同约定及《中华人民共和国产品质量法》有关规定，必须是全新、未使用的原厂生产的合格原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到公告规定、采购文件或投标/响应文件承诺的质量要求。

3.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等须与采购文件规定及响应文件承诺相一致；经乙方安装调试完毕的产品，应满足甲方需求、合同目的，能够正常实现采购文件中要求的功能、参数。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，也未对产品设置任何权利负担，甲方有权不受限制地使用。若因违反本款约定引起的第三方权利纠纷的由乙方负责解决，包括甲方使用该产品所需的授权费以及解决争议发生的一切费用均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。

2. 乙方应按公告规定、采购文件或投标/响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围，该保密义务为永久性，不因本合同的解除、撤销、无效、终止而免除。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、质押、查封、留置等产权瑕疵。

5. 乙方应对履行本协议过程中所接触到的甲方的保密信息，不得进行任何形式的使用或者透露给任何第三方或作为其他商业用途。未经甲方书面同意，乙方不得以任何形式向第三方透露，否则应承担由此给甲方造成的所有损失。乙方对于保密信息的义务应延续至该等信息因合法的原因而成为公开信息。

6. 乙方以及乙方安排完成合同项目的工作人员，应当确保具备与本合同约定所要求相符合的资质与条件，具备相应的工作经验，乙方须完全符合并遵守本合同所涉及的相关法律、法规、规范性文件的规定，确保可以依法开展合同约定的事项。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按照公告规定、采购文件或投标/响应文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：    不限     
3. 乙方负责货物运输及相关费用，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵并搬卸至安装地点。

4.全部产品运输到甲方指定地点所发生包括但不限于运费、保险费、装卸费、仓储费及其他一切费用由乙方承担。货物装卸、转运需要装卸、运输工具的由乙方自行负责。乙方提供的货物包装及快递包装应满足相关要求规范。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：                              。

交货地点：甲方指定地点。甲方可根据实际需要变更、调整乙方交货时间和地点，以最新通知指定时间、地点为准。

甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。该签收仅指外观、说明书符合采购文件技术要求而非认可货物验收合格。

甲方如发现乙方所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合公告规定、采购文件、投标/响应文件承诺、本合同规定之情形的，甲方有权拒绝接受并根据货物具体情形做出现场记录（或由甲乙双方签署备忘录），此现场记录（或备忘录）可用作证明货物应补充更换、存在损坏的有效证据。乙方应负责补充、更换货物，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。
4. 乙方交货前应对拟提交的货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果同样应随货物交甲方。同时，乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等一并交付给甲方；如货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须在甲方指定的期限内补齐，否则视为逾期交货。 在合同标的物到达指定地点后，甲、乙双方代表应对产品的数量、包装、规格、品牌、质量、随附单证等清点，进行初步到货清点、验收。未经甲方清点、验收的货物乙方不得安装调试，已经安装的甲方有权拒绝进行产品验收。

乙方需负责货物的安装、调试，并培训甲方的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，甲方方可验收。

甲方应当在到货并安装、调试完后一个月内进行验收，逾期不验收的，亦不免除乙方质量保证责任。甲方组织验收，乙方必须到场配合，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖双方公章，甲乙双方各执一份。对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，费用由乙方承担。

7.若甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，甲方不承担逾期付款责任。

8.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后三日内及时予以解决，乙方不予答复或未予以实质解决的，视为认可甲方异议及处置意见。

9.其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

10.产品到货验收时，甲、乙双方应派代表到现场按照相关行业标准及甲乙双方确认的方案进行检验，并据实签署《产品验收单》作为凭证。乙方对不合格的产品验收意见提出书面异议期限为叁日，逾期视为无异议。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。如涉及短期内无法发现的问题与瑕疵，甲方在检验期限内难以完成全面检验的，以上期限仅视为甲方对标的物的外观瑕疵提出异议的期限，具体期限根据甲方实际使用情况酌情延长。

11.甲、乙双方对产品质量有争议协商不成且需要通过检测/鉴定才能判断时，甲方有权委托具有相应资质的检测/鉴定单位按照相关标准进行检测/鉴定，质量检测/鉴定合格的检测/鉴定费用由甲方承担，质量检测/鉴定不合格的检测费/鉴定费用由乙方承担，乙方应当在伍个工作日内更换符合本合同质量要求的合格产品，由此产生的费用由乙方承担，并承担相应违约责任。

12.根据规定或因技术性强需要相关部门检测结果作为验收依据或需要有相关政府部门组织、参加的，应委托相关部门先行检测或邀请相关政府部门组织、参加产品验收。检测、验收所需费用由乙方负责。

第六条 安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。乙方应在到货之日起5   个工作日内对货物进行安装、调试。

2.乙方负责甲方有关人员的培训，具体培训时间、地点由甲方予以确定。

3.产品安装、调试、培训期间乙方应严格做好安全防护措施，设置安全警示标识，及时消除安全隐患，做到安全、文明施工（作业），并承担相关费用。安装、调试、培训期间发生安全事故的，责任由乙方承担，由此造成甲方、乙方人员或者第三方损失的，乙方予以赔偿。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及公告、采购文件、投标/响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。以上约定、规范、文件、承诺内容不一致的，以最长期限为准。
2. 货物质保期：                                                。
3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其他具体约定事项（见合同附件)。

4.乙方提供有关数据的标准化接口，并提供兼容对接相关事宜，有关费用包含在报价中。

5.质保期满后系统/软件不升级不影响使用，如软件平台升级维护服务，按不超软件单价3%收费。同一项目升级后两年之内需要再次升级的，乙方负责升级，不另外收取费用。
第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算，但最终结算金额不得超过合同约定价款的10%，否则甲方有权单方解除本合同且不承担违约责任。

2. 资金性质：财政性资金。
3. 付款方式：本项目之预付款项为合同总额的30%，由甲方在合同签订后7个工作日内支付给乙方；乙方交付成果并通过验收后，甲方应在30个工作日内支付至合同总金额的100%。在甲方支付每一笔合同款项之前，乙方必须提供相应金额的有效发票。

第九条 履约保证金

履约保证金：按成交金额的5%。（注：若为中小企业，履约保证金按成交金额的2%）：                       （¥            ）。
履约保证金递交方式：银行转账或电汇

备注：本合同中约定的履约保证金，系为保证乙方在招投标材料/响应文件中的相关承诺以及本合同中的全部合同义务得到切实履行。在签订合同之前，乙方需把履约保证金足额交到甲方指定账户。未提交履约保证金的，不予签订本合同。乙方逾期支付的，应按以逾期金额为本金，逾期支付期间以中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心月发布的一年期贷款市场报价利率的四倍向收款方支付违约金，同时仍应履行支付义务。逾期超过壹拾个工作日的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。履约保证金自项目验收合格后，待乙方履行完质保义务且无违约情况下乙方提出书面申请后，甲方无息退还。本合同履行期间，乙方存在违约的，甲方有权从履约保证金中先行扣除违约金，不足部分由乙方另行支付，甲方直接从履约保证金中扣除违约金或乙方应付的其他款项的，乙方应于接到甲方补足履约保证金通知之日起3个工作日内补足。

履约保证金指定账户：

开户名称：广西国际商务职业技术学院；

开户银行：中国银行南宁高新区科技支行；

银行账号：6145 8185 9133；

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件并承担相应费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：产品出现质量问题、经乙方1次维修仍不能达到合同约定的质量标准的，甲方有权更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：因乙方产品出现质量问题造成退换货产生的贬值由乙方自行承担。

（3）退货处理：产品出现严重质量问题（如主部件损坏、反应迟钝、无法满足需求、更换一次后仍出现质量问题）的，甲方有权退货，乙方应退还甲方支付的合同款，同时承担退货所发生的所有费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任，且甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方负责。

（4）提供远程技术服务及运维服务。乙方为甲方提供技术援助以电话、QQ、Email、微信等，解答甲方在使用中遇到的问题，提供7天×12小时服务，及时为甲方提出解决问题的建议。

（5）现场响应：甲方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方须在    小时内到达现场进行处理，   小时内解决问题，确保各项货物及服务正常运行。质保期内同一问题3次修复仍无法解决的，须在   日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证甲方的正常工作。乙方在接到甲方通知后拒不响应或解决故障的，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担。经过甲方或第三人维修、更换后的产品，乙方继续按本合同约定承担质量保修责任。乙方未及时履行保修义务导致的损失均由乙方承担。乙方完成相应维修后，须提供维护维修报告。维护维修更换零配件的应提供使用原厂、全新零配件并经甲方确认。本条时间、日期的约定不受法定节假日影响。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如有产品质量争议，则按照国家相关法律法规及行业标准、地方标准等标准、规范解决（上述标准、规范有出入的，以较严格为准），如采购文件中明确对货物提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合采购文件提出的技术要求。

4.上述的货物因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的机器设备，终身维修，维修时只收取部件成本费。

5. 在质量保证期内，如发生重要或核心部件贰次及以上故障，或相同故障经叁次维修不能解决的，甲方有权要求乙方无条件退款退货并赔偿损失。

6. 产品重要或核心零部件经过维修后，自维修合格之日起，质量保证期重新开始计算。采购文件及乙方在质量保证或售后服务承诺中对质量保修及售后服务有其它约定及有更高要求的以其约定为准。乙方质保、维修后交付的设备以及设备内的各项零件均须符合国家、行业各项法律、法规以及标准规范，如存在多个标准规范的，以最高要求的标准规范为准。

第十二条 货物包装、发运及运输
1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达并搬卸至甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单应当一并附于货物内。

3. 乙方应当在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货，乙方未按约定提前通知或未按甲方要求发运的，甲方有权拒绝接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达并搬卸至甲方指定的地点。

第十三条 交货及验收要求

1. 甲方对乙方交付的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家及行业有关质量标准进行现场检查，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。该签收仅指外观、说明书符合采购文件技术要求而非认可货物验收合格。

2.乙方交货前应对拟提交的货物进行全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，与之相关检查、检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责在甲方要求的期限内补齐，否则视为未按合同约定交货。

3. 乙方需负责安装、调试，并培训甲方的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求及甲方人员熟练操作后，甲方再进行组织验收。

4. 甲方组织验收，乙方必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。乙方未到场的，视为认可甲方的验收结论。对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，费用由乙方承担。

5.其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十四条 违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料、品牌等不符合采购文件、响应文件、国家质量标准、行业质量标准的，应在15 个工作日内更换，换货期间计入乙方交货时间，如因换货导致逾期交货的，乙方应承担相应违约责任。乙方拒绝更换或更换货物后仍不符合本合同约定的，该货物的价款不计入结算金额（或从合同合计金额中扣除），且乙方应按合同合计金额的30%向甲方支付违约金；乙方所提供的货物仅存在不影响使用的质量瑕疵且特殊情况下甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%的违约金。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权、所有权、用益物权、担保物权等）而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。在处理纠纷或诉讼的过程中，乙方应为甲方取得继续使用该货物的权利，或者将该货物替换或修改，以便使用该货物不再侵权。如果乙方不能合理地完成这些补救措施，并且甲方必须停止使用侵权的货物，甲方有权解除合同，要求乙方需退还甲方已付价款，没收履约保证金，并有权要求乙方按合同合计金额的30% 支付违约金。

3.因包装、运输引起的货物损坏，甲方有权选择不予接收或按质量不合格要求乙方承担相应违约责任。

4.甲方无故延期接收货物的，需补偿乙方因此增加的直接成本。乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额0.4‰的违约金，超过30天甲方有权解除合同；甲方延期支付货款的，每天向乙方偿付延期货款额0.1‰ 迟延履行金，但迟延履行金累计不得超过延期货款额5%。乙方逾期交付货物核心部件导致货物无法使用的，乙方须赔偿甲方所受到的全部损失（包括但不限于：替代物购置及安装费用等）并按本合同合计金额的30%支付违约金。

5.乙方未按本合同和投标/响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每出现一次，乙方应按本合同合计金额的 5%向甲方支付违约金，同时甲方有权根据本合同第十一条第2项的约定自行交由第三方提供售后服务，乙方每次除向甲方支付违约金外，还需承担甲方为此支出的配件费、工时费等一切售后服务相关费用。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成甲方人员（含经允许进入甲方场地的第三人）、该货物之外的其他物品受到伤害（损坏）的，由乙方负责承担由此产生的一切赔偿责任。赔偿款从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7.未经甲方书面许可，乙方擅自将本合同项下义务交由第三方完成的，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同。

8.乙方未按约定提供合法有效的足额发票的，除须向甲方补开发票外，还须向甲方支付相当于不符合合同约定的发票票面金额30%的违约金。
9.乙方违反第三条第3款约定的，应向甲方一次性支付合同合计金额30%的违约金。

10.乙方的其他违约行为，按违约货款额5%收取违约金。

11.甲方解除合同的，除有权要求乙方按相应违约条款承担违约责任外，还有权要求乙方按本合同合计金额的30%支付违约金。

12.任何一方存在任何违约行为的，除按合同约定承担违约责任外，还应赔偿守约方的一切经济损失，包括直接的财产损失，以及因违约造成的可能产生的预期经济损失以及守约方应对相关处罚、纠纷、诉讼支出的全部费用（包括但不限于守约方因此承担的处罚、赔偿责任、发生的当事人以及代理人差旅费、诉讼费、公告费、律师费、公证费、保全费、诉讼保全保险费、评估费、鉴定费及其他损失等）。

13. 按本合同约定或法律规定，甲方主张解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。甲方不支付乙方任何费用，乙方对解除合同有异议的异议期为叁日。乙方应当在合同解除后伍日内退还甲方支付的所有费用（如有），自费运回所交付的货物，付清违约金、赔偿金。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行鉴定。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其他

1.合同履行地点为：广西南宁市西乡塘区大学东路168号广西国际商务职业技术学院内采购人指定地点；合同履行的方式：按照本合同约定。

2. 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效。

3. 合同执行中涉及采购内容修改或补充的，按政府采购相关规定要求签订书面补充协议，并作为主合同不可分割的一部分。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让、分包（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据
1. 采购文件；

2. 乙方提供的投标/响应文件；

3. 中标/成交通知书。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，首先以本合同为准，其次，以上述文件的排列顺序在先者为准，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对乙方有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

第二十条 通知

双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入诉讼、仲裁程序阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日，电子邮件、传真送达的，一经发送，即视为送达。本合同中的通知、送达条款与信息安全保密条款、争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。
第二十一条 反商业贿赂

乙方不得向甲方以及经办人、工作人员或其他相关人员提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，否则构成重大违约。

第二十二条 其他

本合同一式五份，具有同等法律效力。甲方叁份，乙方壹份，采购代理机构壹份，合同附件是合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

本合同约定的“日”如无特殊说明的，均为“日历日”。

（以下为签章页，无正文）
	甲方（章）广西国际商务职业技术学院

2026年   月   日
	乙方（章）               
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