车辆无线信号检测设备采购（GXZC2026-J1-002805-CGZX）
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第一章  竞争性谈判公告
第一章  竞争性谈判公告
项目概况
  车辆无线信号检测设备采购采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台线上获取采购文件，并于2026年10月15日 10:00（北京时间）前提交响应文件。 
一、项目基本情况                                            

    项目编号：GXZC2026-J1-002805-CGZX 
    项目名称：车辆无线信号检测设备采购 
    采购方式：竞争性谈判 
    预算总金额（元）：1500000 
    采购需求：

标项名称:车辆无线信号检测设备
数量:1
预算金额（元）:1500000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：物理检测设备1台、车底检查机器人1台、电磁环境长时监测设备1套、wifi/蓝牙检测设备1套、移动通信定位设备1套、车辆总线数据采集工具1套、车辆检测集成设备1套、屏蔽车衣2套。（详见“第三章采购需求”）
最高限价（元）：1500000  
合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕。
本项目（）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招竞标交易的充
分准备。
二、申请人的资格要求：
    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 
    3.本项目的特定资格要求：分标1：无 
三、获取采购文件
    时间：2026年10月09日至2026年10月14日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外）
    地点（网址）：广西政府采购云平台线上  
    方式：登录广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件； 未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。
提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。  
    售价（元）：0 
四、响应文件提交
    截止时间：2026年10月15日 10:00（北京时间）
    地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标 
五、响应文件开启 

    开启时间：2026年10月15日 10:00（北京时间）
    地点：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号K304-01,02,03广西壮族自治区政府采购中心开标室 
六、公告期限 

    自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜 

   1.竞标保证金（人民币）：1.5万元。 (必须足额交纳)
（1）竞标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形
式。
（2）采用网上银行转账形式的，供应商应于提交响应文件截止时间前将竞标保证金交至以下账户。
开户名称：广西壮族自治区政府采购中心
开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行
银行账号：20009101040051648
（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，竞标人应于提交竞标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）原件至我中心财务处。
（4）本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306
室；电话：0771-8600309。
2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强
制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业
发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。
3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网
（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
4.其他注意事项：
（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投
标文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支
持热线咨询，联系方式：95763。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项
目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。
（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书
办理操作指南）。
（4）供应商通过政采云竞标客户端软件制作竞标文件，政采云竞标客户端软件请供应商自行前往下载并安装
（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招竞标项目管理系统--供
应商客户端）。
（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法竞标或竞标失败等后果由供
应商自行承担。
（6）竞标文件网上提交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有竞标文件，各供应商须在开标开始后30
分钟内对上传政采云的竞标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中
心开启竞标文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。   

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
    1.采购人信息 
    名    称：广西壮族自治区国家保密局 
    地    址：广西南宁市民族大道103号 
    项目联系人：杨冠雄 
    项目联系方式：0771-8808205 
    2.采购代理机构信息
    名    称：广西壮族自治区政府采购中心 
    地    址：广西南宁市星湖路22号 
    项目联系人（询问）：冯朗 
    项目联系方式（询问）：0771-8600350
                                                        广西壮族自治区政府采购中心
2026年10月9日
第二章  谈判供应商须知
谈判供应商须知前附表
	序号
	内    容

	1
	项目名称：车辆无线信号检测设备采购  

项目编号：GXZC2026-J1-002805-CGZX 

	2
	谈判供应商资格：详见《第一章 竞争性谈判公告》。

	3
	报价：竞标人可就《采购需求》中的货物和服务内容做完整唯一报价。

	4
	响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密响应文件”的上传、提交：
a.谈判供应商应在上传响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。
b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

	5
	提交响应文件截止时间：见竞争性谈判公告。

	6
	响应文件有效期：响应文件提交截止日期后六十日。

	7
	保证金（人民币）：    详见《第一章 竞争性谈判公告》  

	8
	谈判时间：2026年10月15日10时截标后（如有变更，具体变更时间由广西壮族自治区政府采购中心另行通知）
谈判地点：南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室，广西壮族自治区政府采购中心评标室。（本项目采用全流程电子标方式，供应商无须前往谈判地点）

	9
	评审方法：最低评标价法（详细见第六章）

	10
	响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。
电子响应文件是指通过“政采云电子竞标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。

	11
	响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子竞标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子竞标客户端”编制并加密响应文件。

	12
	响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	13
	法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。

	14
	响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。

	15
	电子加密响应文件的解密：

谈判响应文件开启后，本中心将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

	16
	对竞争性谈判文件、采购过程或者成交结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。

	
	接收质疑函方式：以书面形式。

	
	质疑联系部门及联系方式：

（1）广西壮族自治区政府采购中心内审科     

电话：0771-8600453

地址：广西南宁市星湖路22号

广西壮族自治区国家保密局
电话： 0771-8808205
地址： 广西南宁市民族大道103号

	
	现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为9：00-12：00，14：00-17：00）


谈判供应商须知
一、总　则
1. 适用范围
1.1项目名称：
本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。
2. 定义
2.1“采购人”是指：广西壮族自治区国家保密局
2.2“采购代理机构”是指：广西壮族自治区政府采购中心(以下简称“本中心”)。
2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
3. 谈判供应商资格：   详见《第一章 竞争性谈判公告》  。
4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改
4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
4.2竞争性谈判公告：见中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：
4.3.1谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。
4.3.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件提交截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。
4.3.3本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。
4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和开标时间。本中心至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布变更公告。
5.特别说明：

▲5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2谈判供应商在谈判响应活动中提供任何虚假材料、互相串通竞标，其响应无效，并报监管部门查处。

▲5.3中小企业价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合条件的小型、微型企业（以下简称“中小企业”）的最后报价给予价格扣除优惠，扣除比例详见评审方法及评定标准。谈判供应商如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“响应文件格式”要求，填写并提交《中小企业声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原最后报价评审。（注：如项目为专门面向中小/小微企业采购，则无需执行此价格扣除）。

▲5.4本国产品价格扣除： 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的情况下，依法对本国产品给予价格评审优惠。本项目对本国产品给予价格扣除，扣除比例详见评审方法及评定标准。谈判供应商如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“响应文件格式”要求，填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原最后报价评审。

▲5.5 异常低价响应的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，谈判小组将对疑似异常低价的响应进行认定。若谈判供应商的最后报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其报价将被视为无效。具体认定标准和处理程序，详见“谈判程序”及“评审方法及评定标准”。
二、竞争性谈判响应文件的编制
6. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1谈判供应商应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

6.2响应文件须由竞标供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

6.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商承担。

6.4竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

6.5.1价格文件
1）报价表；（附件二）[必须提供]
6.5.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件） 
1）谈判响应函；（附件一）[必须提供]
2）商务、技术响应、偏离情况说明表；（附件三）[必须提供]
3）法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证扫描件或其他电子文件；[委托代理时必须提供]；[附件四]； 
4）法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；[法定代表人参加谈判时，必须提供]
5）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；
①谈判供应商有效的“营业执照”等证明文件扫描件或其他电子文件； [必须提供，原件备查]；
②对于有经营资质要求的，谈判供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，要求清晰反映该谈判供应商本年度经营资质，同时要加盖单位公章。[必须提供，原件备查]；
6）财务状况报告[格式自拟，必须提供]；

7）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明[扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟，必须提供]；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查]。

8）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）[必须提供]；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[格式自拟，复印件，原件备查]。

9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料[格式自拟，必须提供]；
10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）[附件五]；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：竞标人在本项目竞标截止时间前10日内,进入竞标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

 “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目竞标截止时间前10日至竞标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定，则必须提供]；
12）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）[格式自拟，必须提供]；
13）项目需求表中要求提供的文件[如有,则必须提供]；
14）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；

15）货物制造、检验、测试、验收执行的标准；

16）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

17）产品获奖证书； 

18）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

19）质量保证措施；

20）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

21）中小企业声明函；（如有，请提供）[附件六]

22）关于符合本国产品标准的声明函（如有，请提供）[附件七]
23）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求
8.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

8.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

8.4报价：竞标人可就《采购需求》中的货物和服务内容做完整唯一报价。
四、竞争性谈判响应文件的上传、提交、修改、撤回、解密
9. 竞争性谈判响应文件的上传和提交：见本须知前附表。
10. 竞争性谈判响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见须知前附表。

11.保证金说明及要求

11.1保证金应用人民币：具体金额详见采购公告。

11.2 保证金交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。

11.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞争性谈判。

11.4保证金相关事宜：电话：0771-8600309，地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室。

11.5未成交供应商的保证金，将在成交通知书发出后四个工作日内予以退还，不计利息。

成交人的保证金在合同签订后四个工作日内退还（合同签订后送达本中心），不计利息。

11.6对应交未交保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。

（说明：评审时，谈判小组将以本中心财务室编制的《采购文件报名登记名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

11.7谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）谈判供应商在竞争性谈判有效期内撤回竞争性谈判响应文件的；

（2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（5） 谈判文件规定的其他情形。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

五、谈判程序及评审方法
12.1在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

12.2竞争性谈判响应文件无效的情形：

12.2.1未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理；

12.2.2最后报价超过采购预算、最高限价或经启动异常低价响应审查程序后，供应商不能证明其最后报价合理性的，其响应文件按无效处理。
12.2.3有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

12.2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动。

12.2.5其他竞标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

12.2.6被拒绝的响应文件为无效。

  谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。
12.3第一轮谈判
（一）谈判准备

本中心将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

（二） 第一轮谈判程序：

1.谈判会由本中心主持，主持人宣布谈判会议开始；

2.主持人介绍参加谈判会的人员名单； 

3.主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.谈判及评审程序

（1）在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

（2）由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（5）当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的程序和评审方法确定成交候选人。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

12.4竞争性谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

12.5第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。

谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的程序和评审方法确定成交候选人。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：

政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

12.6最后报价及成交候选人推荐

12.6.1 最后报价

谈判结束后，谈判小组应要求所有实质性响应谈判文件且继续参加谈判的供应商，在规定时间内通过广西政府采购云平台提交最终、不可更改的最后报价。该报价须由供应商的法定代表人或其授权代表进行CA电子签章确认方为有效。

供应商提交的最后报价，自动成为其竞争性谈判响应文件的组成部分。

12.6.2 异常低价审查

供应商的最后报价如触发下列任一情形，谈判小组应当启动异常低价审查程序：

　１）报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的；

　２）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的；

　３）报价低于采购项目最高限价45%的；

　４）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

谈判小组通过电子询标方式，要求相关供应商在规定时间内提供有关书面说明及必要的证明材料。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的提供书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应将其作为无效响应处理。
12.6.3 成交候选人推荐

在完成符合性审查、详细评审及异常低价审查后，谈判小组应从最后报价未被判定为无效响应且质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评标价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，评标价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并对《评审报告》予以确认。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。
谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

12.7供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，谈判活动终止。

12.8本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评审方法为最低评标价法。
12.9可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本中心可中止电子标活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

12.10终止竞争性谈判采购活动

在竞争性谈判采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者本中心将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足 3 家的。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本中心待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

六、确定成交供应商办法
13.1 根据以下原则确定成交供应商：

13.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按评标价最低的原则确定成交供应商。

七、成交结果公告
14.本中心在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

八、签订合同
15.1成交供应商自成交通知书发出之日起：25日内与采购人签订合同（采购需求中另有要求的，按要求执行）。

15.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定排名第二的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，以此类推。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

15.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、询问、质疑和投诉
16.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

16.2 供应商认为竞争性谈判文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

16.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

16.4采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“供应商须知前附表”。

十、适用法律
17.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的谈判。

十一、其他事项

18.1解释权

本竞争性谈判文件解释权属本中心。

18.2 有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

     广西壮族自治区政府采购中心

     邮政编码：530011

     通讯地址：广西南宁市星湖路22号

     电    话：0771-8600350 
第三章  采购需求
采购项目技术规格、参数及要求

一、项目编号：  GXZC2023-J1-000390-CGZX  

二、项目类别：      货物        

三、标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

四、总体要求：

1、如竞标人竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

2、本一览表中技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他品牌型号替代的,请以详细、正确的品牌型号、技术参数配备要求填写竞标报价表和技术规格偏离表。竞标人须根据技术参数及配备要求提供对应的技术响应偏离表。
3、技术性能（配置）和服务要求中标★项未进行实质性响应，视为无效投标。
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术性能（配置）和服务要求

	一、车辆物理结构安全检测设备

	1
	物理检测设备
	1
	台
	★一、无线信号检测

1. WiFi协议类型：802.11 a/b/g/n/ac/ax

2. WiFi工作模式：热点(含SSID隐藏状态)、终端、直连

3. 可解析WiFi协议内容：SSID、MAC地址、设备厂商、信道号、信号强度、加密方式、拓扑关系、总流量

4. 检测蓝牙协议版本：2.1~5.4

5. 解析蓝牙协议类型：经典蓝牙(BR/EDR)、低功耗蓝牙(BLE)

6. 可解析蓝牙协议内容：设备类型、设备品牌、设备型号、MAC地址、信道号、信号强度

7. 探测距离：0.5~30m

8. 信号强度范围：-120dBm~0dBm

9. 定位功能：逼近式定位

10. 定位精度：<1m，角度<60°

11. 告警方式：蜂鸣告警

12. 历史数据存储：支持>1小时历史数据存储，数据格式xml

13. 功耗 <5w

14. 接口类型：支持Type-c

15. 天线类型：可选外接、内贴

16.支持对蓝牙耳机快速配对协议漏洞检测

17.支持对已连接状态下的经典接蓝牙信号进行检测

★二、针孔摄像头探测

1. 探测类型：兼容红外补光、光学反光、有线、无线各类针孔摄像头

2. 探测距离： 镜头反光探测0.5m~10m，红外光点探测0.3m~8m

3. 探测视角：水平≥90°，垂直≥60°

4. 探测孔径：≥0.3mm

5. 激光功率：5mW~100mW

6. 激光波长：633nm（抖动<=±10nm）

7. 探测视场：水平扩束角>=±3°,垂直扩束角>=±2°

8. 告警方式：识别镜头反光自动方框标记+蜂鸣告警，距离镜头越近鸣叫频率越快；可疑设备声光提示，方位可视化标注

9. 灵敏度调节：支持0~100滑块调节，数值越高微弱反光识别越强，误报增多

10. 亮度调节：支持滑块调节画面明暗

11. 记录功能：支持拍照、录像、查看文件功能

12. 适用点位：墙插、灯具、摆件、孔洞内最小1mm镜头

★三、柔性内窥镜

1. 探头规格：镜头直径14.22mm，适配狭小缝隙、管道、夹层

2. 成像规格：500万像素，分辨率2592*1944P，可视角度≥70°

3. 软管参数：管线长度2m，可任意弯折定型

4. 调焦方式：手动调焦

5. 辅助功能：搭载6颗可调LED补光灯，无光环境清晰成像

6. 视频格式：AVI

7. 照片格式：JPEG

8. 软件功能：支持录音、拍照、录像、文件查看、分辨率设置

四、红外测温模块

1. 测温方式：非接触式红外热成像检测

2. 测温范围：-20℃~+12℃

3. 测温精度：±2℃

4. 分辨率：256*192

5. 视场角：33.4°，超轻大光圈，旋转可调焦

6. 显示方式：热成像画面，支持伪彩切换（推荐彩虹、铁红两种配色）

7. 记录功能：支持拍照、图库回看功能

★五、白噪声防录音

1. 噪声类型：宽频随机无规律白噪声，不易滤波破解

2. 屏蔽/干扰距离：1m~5m（覆盖人声主要采集频段）；标准音量3.8m，高音量1m

3. 干扰角度 60°
4. 使用体验：音质柔和无刺耳杂音，不影响正常面对面交谈

5. 工作模式： 一键启停，可独立运行或同步检测运行

6. 显示方式：黑白面板显示

7. 控制方式：触摸感应按键

8. 干扰效果：录音设备贴近本机时充斥电流嗡鸣，无法分辨人声；二者拉开距离后，仅能微弱听见零星人声，语音信息采集效果差

★六、移动通讯检测

1. 支持制式：2G/3G/4G/5G全制式移动通信信号

2. 信号统计：图标搭配数字展示各类制式手机终端实时探测总量，直观呈现当前环境内探测到的手机终端数量

3. 终端列表参数：频点、制式、运营商、流量、应用类型、小区ID、频带、距离、跟踪操作列，支持升降序排序

4. 异常告警：参数异常的目标整行标红高亮提醒

5. 信号强度曲线：留存时长不低于10分钟，直观呈现信号强弱波动趋势

6. 定位功能：环形距离仪表盘展示估算距离数值，绿橙红三色分区区分目标远近，辅助逼近式定位

7. 频段配置：支持对监测频段执行新增、删除、参数修改、启用/禁用操作，可自定义监测频段范围

8. 支持全制式移动通信频段的频点输出
9. 支持扫描附近基站信号信息

	2
	车底检查机器人
	1
	台
	1.支持机器人主机自动车底检查模式和手动控制车底检查模式 2 种工作模式。

2.自动扫描功能：设备应能自动扫描并显示清晰完整的全彩色车辆底盘图像，并能自动采集车辆底盘视频图像。

3.设备具备智能路径规划功能，支持根据主机前部摄像头抓拍到的车头图像、车轮图像及主机前部雷达探测信息一键自动规划主机行进路径

4.设备应具备智能防撞功能，自动或手动检查模式下，机器人主机行进过程中感应到障碍物后应能自动停止移动。

5.系统具备双路照明系统，顶部照明系统可自动开启和关闭；车前照明系统可使用控制终端开关。

★6.移动及转向速度：在光滑平坦地面上，机器人主机的移动速度应可达1.2 m/s,原地转向速度可达120°/s以上。

7.车牌识别率：设备应能通过机器人主机正前部摄像头采集车辆车牌信息并识别，车牌识别率不低于95%。

8.摄像头：配备顶部摄像头及正前部摄像头

9.转弯半径：机器人主机支持差速转向，可进行原地转向。

10.越障能力：机器人主机最大垂直越障高度大于或等于20mm。

★11.车底图像釆集率不低于95%；车底图像分辨率：不低于2048P

12.远程操控距离不小于50m。

★13.连续工作时间：车底机器人主机电池供电工作时间大于等于8小时。

14.电池可更换：在不使用专业工具的前提下，电池可进行拆卸和更换。

15.机器人主机（含电池）的质量应不大于12kg。

16.主机尺寸：≤605（长）×380（宽）×115（高）mm

17.图像存储：≥1万幅图像，存储容量可选配。

18.工作环境温度：-10° ~ +40℃

19.应具备手动标记功能，支持在显控终端软件界面手动标记被检车辆安检状态，并支持手动备注详细安检信息；可标记安检状态应包括安全状态、可疑状态及待确认状态。

20.显控终端软件界面可切换显示机器人主机顶部摄像头及前部摄像头的视频画面；可自动存储所采集的车底图片图像及视频图像；包含采集时间和车牌号信息。

21.应具备车底图像缩放功能，可对已采集的车底图像进行局部或全部缩放处理；具备车底图像参数调整功能，可对已采集的车底图像进行亮度、对比度和饱和度的调节。

22.软件可实时显示设备的运行状态，如摄像头连接状态、网络连接状态。

23.远程操控：可通过显控终端软件，远程遥控设备前进、后退、左转、右转、原地转向等，并支持调节机器人主机的移动速度、转向速度。

24.电量提示：显控终端可显示电池剩余电量、机器人主机电池剩余电量，并支持机器人主机电量不足时电量百分比变红提示；

25.显控终端配备防护壳，屏幕尺寸不低于10寸。

	二、车载电磁信号发射安全检测设备

	3
	电磁环境长时监测设备
	1
	套
	一、电磁信号保密监测器

★1.监测频段：设备频段范围不小于9kHz~10GHz

★2.扫描速度：≥150GHz/s（RBW=30kHz）

★3.监测灵敏度：＜-100dBm，(全频段，RBW=1kHz，信噪比10dB）

★4.频率精度：≤1x10-6

★5.最大瞬时分析带宽：≥100MHz

★6.时域信号最大采样率：≥120MS/s

★7.内部频率参考：稳定性＜±0.3ppm，长期稳定度＜±3ppm

★8.中频干扰抑制比：≥80dB

9.电压驻波比：≤2.5


10.数据存储空间：≥512GB


11.衰减控制范围：最大衰减40dB，步进5dB


12.增益：≥10dB


13.电平精度：±2dB


14.天线接口：天线接口数量≥4个



15.传输接口：具备至少1个USB3.0、1个USB2.0接口、1个10/100/1000M自适应RJ45接口

16.设备功耗：≤45W（MAX）


17.设备尺寸、重量：设备尺寸≤250mm*240mm*55mm 、设备重量≤3kg

18.供电方式：须支持Type-C、DC电源接口


19.工作温度：需支持-20℃~+55℃（工作）、-40℃~+70℃（存储）


★20.支持不小于10个BLE信道的并行解析，丢包率小于5%, 解析的链路地址标识准确率大于90%

★21.支持79个BR/EDR信道轮询解析，可解析链路地址标识，准确率大于90%

★22.硬件设备须与车辆检测集成系统实现完全适配，并能够正常通信及数据交互。须提供至少一张系统相关功能截图，作为适配性验证依据。

二、无线电磁监测处置平台

★23.无线信号实时分析：需支持针对空间中出现的无线电磁频谱信号进行实时监测、特征参数分析、分级告警。

★24.终端信号告警：需支持针对运营商、WiFi、蓝牙等终端信号实时分析、告警。

★25.音视频（可疑）信号告警：需支持针对音视频（可疑）信号实时分析、告警。

★26.告警处置：需支持针对空间中出现的信号进行系统预判，人工介入研判、处置、记录。

★27.监测策略：需支持多种监测策略可选，适用于不同环境，包含阈值监测、周期监测、黑/白名单监测、背景比对监测等多种策略灵活可选。

★28.环境刻画：需支持基于场所进行无线电磁信号环境刻画，实时展示空间中的电磁信号分析情况，并记录保存为背景。

★29.电磁知识库：需支持基于无线信号特征的内置已知频段库、音视频（可疑）信号库、广播电视信号库、无委库、无线频谱库，并支持自定义、导入导出等操作。

★30.频谱信号分析：需支持针对无线频谱实时分析，形成频谱图、瀑布图、信号列表，支持频谱、信号联动展示。

★31.移动通信、WiFi、蓝牙信号分析：需支持针对空间中的4G移动通信、WiFi、蓝牙等终端信号分析并提取特征参数。

32.调制方式识别：需支持识别CW、AM、FM、PM、2ASK、4ASK、2FSK、4FSK、8FSK、GMSK、2PSK、4PSK、8PSK、16QAM、32QAM、OFDM、CDMA等多种调试方式。


33.模拟音视频还原：需支持针对AM/FM模拟音/视频信号进行还原。


★34.时域数据采集：需支持针对指定频段进行时域数据（IQ数据）采集。

★35.审计管理：需支持操作日志查询，查看设备任务状态、系统状态变更与用户操作记录等。

	三、车载移动通信安全检测设备

	4
	wifi/蓝牙检测设备
	1
	套
	1、支持运营商信号检测：

中国移动、中国联通、中国电信、中国广电

2G：GSM 900、1800；

4G：B1、B3、B5、B8、B34、B38、B39、B40、B41；

5G：N1、N3、N5、N8、N28、N41、N78、N79。

2、支持WiFi信号检测：

工作频段：2.4GHz、5GHz，同时进行检测；

IEEE 802.11协议：802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac 、802.11ax。

3、支持蓝牙信号检测：

工作频段：2.4GHz；

蓝牙协议：最高5.4，向下兼容。

4、工作模式：被动式检测。

5、检测天线：一体化设计，内置天线，无外露天线接口。

6、指示灯：状态显示、检测显示、电量显示。

7、传输方式：有线传输（RJ-45）。

★8、供电方式：电池供电、Type-C供电、POE供电。

★9、电池容量：≥1000mAh（单块电池），最高可内置2块电池。

★10、设备支持主机和底座分离式设计，主机与底座可随意搭配，有利于使用人员安装部署，设备尺寸如下：

主机：≤100mm * 100mm * 18mm    （长 * 宽 * 高）

底座：≤130mm * 135mm * 20mm （长 * 宽 * 高）

★11、设备重量：

主机：≤110g（不含电池）

底座：≤110g

12、设备功耗：≤2.5W

13、支持场所管理功能：可以根据实际场景进行场所布局自定义，并支持不同场所预置模版的更换选择。

14、支持座位级定位功能：能够在主界面展示重要场所内不同类型违规终端（包括手机终端、智能穿戴设备等）的准确位置，可以精确到具体座位。

15、支持不同类型终端告警展示：能够在告警界面通过不同图标展示不同违规终端类型，包括手机、WiFi、蓝牙、穿戴设备等。

16、支持告警状态动态展示：可以根据违规终端的检测情况进行不同类型动态告警展示，例如终端发现、终端静默等。

17、支持WiFi/蓝牙终端告警详情展示：包括WIFI/蓝牙终端身份信息（MAC），厂商类型、场强、名称、发现时间等。

18、支持使用向导功能：在首次使用时软件具有使用向导提示，能够协助用户逐步完成检测任务创建的全过程。

19、在检测任务完成后，软件可对历史任务进行查询，并支持检测报告的生成及导出功能。

★20.硬件设备须与车辆检测集成系统实现完全适配，并能够正常通信及数据交互。须提供至少一张系统相关功能截图，作为适配性验证依据。

	5
	移动通信定位设备
	1
	套
	★1、工作制式：支持GSM、4G LTE、5G NR

★2、支持频段：

- GSM：900/1800MHz

- 4G LTE、5G NR：支持700MHz～4.9GHz范围内运营商全频段

3、载波数：支持≥14载波并发（非轮巡）

★4、同步方式：支持GPS同步、北斗同步、空口同步

5、输出功率：≤15dBm

6、最大工作距离：不超过10米（覆盖范围可控，避免远距离终端误报）

7、接收灵敏度：≤-100dBm

8、整机功耗：≤38W（最大值）

9、定位精度：≤0.3米

10、供电方式：支持移动电源供电、DC电源供电

11、天线：一体机设计，需内置定向天线，便于目标排查

12、尺寸：≤230mm * 180mm * 40mm （长 * 宽 * 高）

13、重量：≤1.5kg（不含电池）

14. 硬件设备须与车辆检测集成系统实现完全适配，并能够正常通信及数据交互。须提供至少一张系统相关功能截图，截图中需须清晰显示硬件设备连接状态，作为适配性验证依据。

	四、车辆总线安全检测设备

	6
	车辆总线数据采集工具
	1
	套
	检测主机参数：
1.处理器：八核

2.分辨率：1280×800

3.操作系统：安卓15

4.内存：4GB

5.存储：128GB

6.显示屏：10.1英寸

★7.检测车辆类型：轿车、SUV、新能源汽车

诊断盒参数：
8.CPU：双核1.7G

9.内存：1G

10.存储：8GB

	五、车辆检测集成系统设备

	7
	车辆检测集成系统设备
	1
	套
	1. 车检预约与任务闭环管理

    系统应支持车检预约申请、车辆信息登记、人员信息管理、检测任务编排、流程状态跟踪及检测结果归档，形成预约、检测、分析、报告的全流程闭环。

★2. 车辆物理外观比对与异常检测

    系统应支持车辆外观图像采集、历史外观比对、异常变化识别，并对疑似异常部位进行记录、展示和报告输出。（需提供系统件界面截图）
★3. 车载无线通信模块身份核验

    系统应支持对车载无线通信模块进行身份比对与异常检测，可识别身份异常或疑似非法通信模块。（需提供系统界面截图）
★4. 非合规电磁发射检测能力

    系统应支持车辆非合规电磁发射信号检测，具备背景迹线采集、实时迹线比对、异常频点识别和检测结果保存能力。（需提供系统界面截图）
★5. 无线通联信号综合检测

    系统应支持 WiFi、蓝牙、移动通信等无线通联信号的采集、分类、去重、展示和入库管理，并可识别异常无线信号。（需提供系统界面截图）
★6. 告警处置与窃泄密风险评估

    系统应支持对异常电磁信号、无线通联信号、非法通信模块等风险进行告警分析，并形成车辆窃泄密风险评估结果。（需提供系统界面截图）
7. 大规模检测数据综合管理

    系统应支持多车辆、多批次检测数据的统一汇聚、查询、统计、回显、归档和综合管理，满足批量检测场景使用需求。（需提供系统界面截图）
8. 车辆安全保密风险态势展示

    系统应支持通过可视化方式展示车辆检测数量、异常类型、风险等级、告警分布、检测趋势等安全保密风险态势信息。

9. 检测报告自动生成

    系统应支持基于检测过程数据、异常结果、风险评估结论自动生成车辆安全保密检测报告，报告内容应包含预约信息、车辆信息、检测项、异常记录、风险结论和处置建议。

10. 多模块一体化集成能力

系统应将预约管理、外观检测、电磁检测、无线检测、风险评估、态势展示和报告生成进行一体化集成，避免各模块数据孤立，支持检测业务全流程协同。

	六、屏蔽设备

	8
	屏蔽车衣
	2
	套
	支持覆盖完整车辆，支持屏蔽车辆外的干扰信号，便于其他检测设备对车辆内情况开展检测。其中一套尺寸不小于考斯特车型车辆，另一套不小于GL8车型车辆。

	商务要求表

	交货时间及地点要求
	1、交货时间：签订合同后接到采购人通知之日起5个日历日内到货并安装完毕交付使用。

2、交货地点：广西区内采购人指定地点。

	付款方式
	签署合同，乙方提交等额完税发票，甲方履行完必要的审批手续后，甲方向乙方支付40%预付款，项目交付验收通过，乙方提交等额完税发票，甲方履行完必要的审批手续后，甲方向乙方支付剩余60%。

	质量保质期
	质量保质期：3年（自项目最终验收合格之日起计）

	报价要求
	报价必须含以下部分，包括：

（1）货物的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）购买设备费及设备维护、服务人员的工资及管理费用。

（4）杂费、运输、装卸、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后服务、系统更新升级或加工服务过程中产生的一切费用。

注：含税总价款系基于合同签订时适用当时的税率计算，其中明确不含税价款，不含税价款固定不变。

	其他要求
	1.本项目中涉及采购的货物不接受进口产品竞标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与竞标的作无效竞标处理。

2.售后服务要求：自验收合格之日起3年。故障响应：接到故障通知后应在30分钟内电话服务应答，2个小时内现场维护响应，4小时内排除故障，如24小时内无法修复的，质保期内成交供应商应无条件更换新设备或提供代用设备，或采取使设备可正常运转的措施(必须响应)。

	二、谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容：未标记“★”技术性能（配置）和服务要求。


第四章  竞争性谈判响应文件格式
一、 竞争性谈判响应文件封面格式
封面
竞争性谈判响应文件

项目编号：  

项目名称：
供  应  商：                 （盖公章） 
供应商地址：                            

    年  月  日

二、附  件
附件一 
谈判响应函
广西壮族自治区政府采购中心：
依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判采购文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）。
1. 报价表；
2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；
3. 资格证明文件；
4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；
在此，授权代表宣布同意如下：
1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；
4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                       
开户银行：                           账号/行号：          
电话/传真：                         电子函件：                           
日期：      年   月    日
法定代表人或委托代理人（被授权人）签字：                       
谈判供应商名称（盖章）：                                                               
附件二             
报  价  表
项目名称:                 
项目编号:                     
	序号
	货物

名称
	品牌、型号规格、生产厂家
	数量①
	单位
	技术参数及性能配置要求（材质工艺要求说明）
	单价②
	单项合价
（元）
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （￥                       元）

	交付使用时间：

	交付使用地点：


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。
3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。
法定代表人或委托代理人（签字）:              
谈判供应商名称（盖章）：       
报价时间：     年     月    日
附件三  
商务、技术响应、偏离情况说明表
项目名称:                 
项目编号:                     

	序号
	竞争性谈判文件要求
	竞争性谈判响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	商务部分（商务及其他售后服务要求）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	技术部分（技术参数及性能配置要求）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；
2、应对照竞争性谈判文件“第三章  采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将有可能导致谈判被拒绝。
法定代表人或委托代理人签字:                            
谈判供应商名称（盖章）：                              
      年   月   日
附件四
法定代表人授权委托书
广西壮族自治区政府采购中心：
兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 
谈判供应商（盖章）：               
法定代表人（签字或签章）：       
签发日期：      年    月   日
附：委托代理人工作单位               
职务：                          性别：    
身份证号码：                              
	粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件


附件五
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（格式自拟，必须提供）
说明： 1、竞标人应按照相关法规规定如实作出声明。
 2、按照采购文件的规定盖章（自然人竞标的无需盖章，需要签字）。
附件六
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员
人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          企业名称（盖章）：

                          日期：
备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2、供应商须依据《采购需求》中明确的标的所属行业进行填报。

3、填报依据：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

             《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

附件七

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    
_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
第五章  合同主要条款
广西壮族自治区政府采购合同
合同名称：                    
合同编号：                    
采购人（甲方）                    
住   所：                          
供 应 商（乙方）                   
住   所：                          
签订合同地点：                    
签订合同时间：                    
合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
采购合同文本（格式）

   广西壮族自治区政府采购合同              

                                       合同编号：

   采购单位（甲方）                              采 购 计 划 号                           

   供 应 商（乙方）                             项目名称和编号                        

   签  订  地  点                               签  订  时 间                         

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的
1.供货一览表

	序号
	标的
名称
	商标
品牌
	型号
参数
	生产
厂家
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                                  （小写）                      


2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式： 乙方自定 。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 不接受损耗 。

第五条　交付和验收
1.交付使用时间：                 、地点：                 。
2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.在到货（安装、调试完）后     个工作日内，由广西壮族自治区党委办公厅采购管理小组负责组织验收，必要时邀请专家参与验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
5.此项目验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  5  日内及时予以解决。乙方逾期解决的，视为逾期提交服务成果。
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方决定，乙方无条件满足甲方要求 。
第七条  售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期：                 。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方与乙方应根据实际使用量与采购数量的差额部分签订补充协议，差额部分的采购金额不得超过合同价（中标价）的10%。

2.资金性质：                      。
3.付款方式：                                                                                      

                                                             。
第九条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十条　质量保证及售后服务
1.乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款

利息及银行手续费等）。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  1  小时内到达甲方现场。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.上述的货物免费保修期为  3  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。
第十一条　调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，在到货（安装、调试完）后         个工作日内，由广西壮族自治区党委办公厅采购管理小组负责组织验收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。
第十二条　货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
第十三条　违约责任
    1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额         % 违约金并赔偿甲方经济损失。

    2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

    3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚，同时乙方负责维修更换，一切费用由乙方承担。
4.乙方逾期交货的，每天向甲方偿付合同金额      ‰ 违约金，超过       天甲方有权解除合同，乙方承担因此给对方造成经济损失；甲方无故延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额       ‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额      % 。
5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额     % 向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。
7.其它违约行为按违约货款额    % 收取违约金并赔偿经济损失。

8.因乙方违约，甲方向乙方主张权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费律师费等）由乙方承担。

第十四条　不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十五条　合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应由甲方邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。因解决争议、实现权利所产生的费用包括但不限于律师费、诉讼费、公告费、评估费、鉴定费、保全费、保全保险费、执行费、差旅费等费用等由败诉方或违约方承担。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十六条　合同生效及其它
    1.合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。
    2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
    3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十七条　合同的变更、终止与转让
    1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十八条　签订本合同依据
1.谈判文件；
2.乙方提供的响应文件；
3.谈判响应函； 
4.成交通知书。
第十九条　本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。自签订之日起两个工作日内，甲方应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

	甲方（章）           
年   月   日
	乙方（章）              
 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件

	1、供应商承诺具体事项：

	2、售后服务具体事项：

	3、保修期责任：

	4、其他具体事项：

	甲方（章）

年   月   日 
	乙方（章）

                 年   月   日


    注：售后服务事项填不下时可另加附页
第六章  评审方法与评定标准
                      评审方法与评定标准
一、评审原则

    （一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

　　（三）无效响应处理原则：在评审过程中，供应商的响应文件或最后报价如被谈判小组认定为无效响应，则该供应商的响应文件将不再进入后续任何评审阶段，且不参与后续的排名与成交候选人推荐。

二、评审方法

    （一）对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

    （二）谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以评标价最低的供应商作为成交供应商。

    （三）谈判供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定条件且按办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其最后报价给予10%的扣除；扣除后的价格为评标价；符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与谈判响应，对其最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-20%）。除上述情况外，评标价=最后报价。
    （四）谈判供应商及所提供的产品企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

    （五）竞标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按评标价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（评标价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。

(二)排名第一的成交候选人放弃成交、拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。
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