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第一章 竞争性磋商公告

	项目概况

桂林中学智慧校园建设服务采购的潜在供应商应在 “广西政府采购云平台”（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）下载采购文件电子版，并于2026年9月14日9点30分（北京时间）前提交相应文件。


一、项目基本情况
项目编号：GLZC2026-C3-990388-KWZB，政府采购计划编号：GLZC2026-C3-00658

项目名称：桂林中学智慧校园建设服务采购 
采购方式：竞争性磋商

预算金额：731000.00元

最高限价：731000.00元
采购需求：为桂林中学临桂校区、解西校区提供智慧化升级服务，坚持“统一平台、数据互通、AI赋能、安全可控、两校协同”的建设主线，实行差异化建设。所有设备、系统、算法及数据接口须完全适配两校区差异化建设模式，实现双校区统一平台管控、数据互联互通、权限分级适配、场景差异化应用，支持后期功能迭代、算法升级、设备扩容，兼容学校现有智慧校园、一卡通、学籍教务、图书管理、AI智慧体育等系统，保障系统长期稳定运行。具体要求详见竞争性磋商文件。

服务期限：自签订合同之日起30日内完成系统部署与集成并交付运行。

本项目不接受联合体参与磋商。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3、本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件：

时间：公告发布时间起至磋商截止时间止。

地点（网址）：“广西政府采购云平台”（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）。

方式：潜在供应商在“广西政府采购云平台”（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/）网上免费下载竞争性磋商采购文件电子版。供应商登录“广西政府采购云平台”，应进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制响应文件并参与磋商，其不利后果由供应商自行承担。

售价（元）：0。

四、响应文件提交时间和地点

截止时间：2026年9月14日9时30分（北京时间）。

地    点：通过广西政府采购云平台实行在线响应。

五、开启

时间：2026年9月14日9时30分（北京时间）截标后。

地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

其他补充事宜

1、本项目无需缴纳磋商保证金。

2、本项目所属行业：软件和信息技术服务业。
3、本项目信息发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.ccgp-guangxi.gov.cn）、桂林市政府采购网（http://gl.zfcg.zcygov.cn/）

4、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）本项目为服务项目，采购内容不涉及政府强制采购节能产品。

（5）优先采购节能产品、环境标志产品。

（6）政府采购支持采用本国产品的政策。

5、资格要求特别说明：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6、“广西政府采购云平台”电子磋商相关事宜：

（1）本项目实行全流程电子化采购，磋商供应商通过“广西政府采购云平台”参与电子磋商，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA认证证书申领和绑定（费用由磋商供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA认证证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，磋商供应商应当在响应文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台”完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由磋商供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA认证证书）。因磋商供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子磋商或磋商失败的，造成的一切后果，由磋商供应商自行承担。

（2）电子磋商具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

（3）电子响应文件的制作、加密、提交、解密等相关事宜详见第二章 “磋商供应商须知”。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：桂林市桂林中学

  地址：桂林市秀峰区解放西路

  联系人：吕红梅 联系电话：18977331511      

2、采购代理机构信息

名称：广西科文招标有限公司

  地址：桂林市七星区穿山东路41号彰泰•天街V+国际中心1#楼八层802号

联系方式：潘虹、刘巧云    联系电话：0773－8998063

3、项目联系方式

  项目联系人：潘虹、刘巧云    联系电话：0773－8998063

4、政府采购监督管理机构

名 称：桂林市财政局

联系方式： 0773-2862142

                                              2026年9月1日

第二章 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

	序号
	条款号
	条款名称
	内容、要求

	1
	1.1
	项目名称及项目编号
	项目名称：桂林中学智慧校园建设服务采购      

项目编号：GLZC2026-C3-990388-KWZB

	2
	3
	供应商资格
	3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.3本项目的特定资格要求：无。

	3
	4
	参与电子磋商的准备工作
	4.1本项目实行全流程电子化采购，磋商供应商通过“广西政府采购云平台”参与电子磋商，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA认证证书申领和绑定（费用由磋商供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA认证证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，磋商供应商应当在响应文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台”完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由磋商供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA认证证书）。因磋商供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子磋商或磋商失败的，造成的一切后果，由磋商供应商自行承担。

4.2电子磋商具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

4.3不论磋商结果如何，磋商供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

	3
	5
	磋商费用
	不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 

	4
	14
	磋商报价及采购预算金额
	14.1 磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填写。采购预算总金额人民币柒拾叁万壹仟元整（¥731000.00）。供应商报价超出采购预算金额的，响应文件按无效处理。
14.2供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效；响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

14.4供应商应在规定时间内在广西政府采购云平台系统上提交最后报价，超出磋商小组设定的最后报价时限或其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

	5
	15.1
	响应文件有效期
	响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

	6
	16
	保证金
	本项目无需缴纳磋商保证金

	7
	17
	电子响应文件的制作、加密要求


	17.1 电子磋商响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对磋商文件的某项要求，供应商的电子磋商响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子磋商响应文件如内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

17.2供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

17.3 磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

17.4磋商前准备 

17.4.1本项目实行在线磋商，采用电子磋商响应文件。若供应商参与磋商，自行承担磋商一切费用。 

17.4.2各供应商应在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。 

17.4.3供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763进行咨询。

	8
	19.1
	响应文件递交截止时间
	于2026年9月14日9时30分之前将电子磋商响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输磋商响应文件。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

	9
	19.2
	磋商响应文件解密时间
	磋商响应文件解密时间：截标时间后30分钟内（2026年9月14日9时30分至10时00分)磋商供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密磋商响应文件。若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份磋商响应文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，磋商供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份磋商响应文件】，若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份磋商响应文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为响应文件撤回。

	10
	20.1
	磋商小组组成
	磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成：3 人，其中采购人代表 1 人，专家 2 人。

	11
	20.2
	磋商时间、地点、人员
	20.2.1磋商时间：响应文件递交截止时间后。

20.2.2磋商地点：本项目需要磋商供应商代表在截标当天截标后，按磋商小组要求及时登陆广西政府采购云平台等候在线磋商。

20.2.3磋商参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件和供应商广西政府采购云平台CA数字证书参加磋商。请供应商按时到达指定地点等候磋商。

20.2.4响应文件递交截止时间后，由磋商小组在评标室内线上开启响应文件。

	12
	21.2
	评审办法
	具体详见第四章评审办法。

	13
	27
	信用查询
	根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：成交通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中磋商小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。

	14
	28
	成交结果公告

及成交通知书
	28.1采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

28.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

	15
	29
	履约保证金
	1、合同签订时，乙方应按合同金额的5%向甲方交纳履约保证金。

2、根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同总金额的5%。本项目按合同金额的 2 %向甲方交纳履约保证金。

开户名称：桂林市桂林中学

开户银行：广西桂林漓江农村合作银行万福支行

账    号：376321600000030

3、履约保证金递交方式：支票、汇票、本票等非现金方式。

4、履约保证金退付方式、时间及条件：履行完合同约定的权利义务事项后[乙方承诺质保期（免费保修、维护、升级期）满]且不存在争议的，甲方在乙方提出履约保证金退还书面申请后30个工作日内无息返还。乙方未依约履行质保义务的，甲方有权委托第三方处理，相关款项在履约保证金中直接扣除，不足额的部分，乙方应继续赔偿。

5、签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 

6、乙方申请付款前，必须向甲方开具合法有效的增值税普通发票；乙方未提供合规发票，甲方付款义务顺延，不承担逾期付款责任。

	16
	30.1
	签订合同时间
	成交通知书发出之日起八个工作日内签订合同。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

	17
	30.3
	合同备案存档
	政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案，一份由广西科文招标有限公司存档。

	18
	31
	采购代理服务费
	本项目采购代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准，由成交人领取成交通知书前，向采购代理机构一次性付清。

	19
	32
	解释权
	本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

	20
	33
	监督管理机构
	桂林市财政局      电话：0773-2862142


一、总则

1. 适应范围

1.1  项目名称及项目编号：

项目名称：桂林中学智慧校园建设服务采购  

项目编号：GLZC2026-C3-990388-KWZB

1.2 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加磋商的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“货物”系指按磋商文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指按磋商文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.6“响应文件”：本项目实行全流程电子化招标，磋商供应商通过“广西政府采购云平台”参与电子磋商。响应文件特指磋商供应商按本采购文件规定提交的电子响应文件（包括因特殊情况无法解密或解密失败提交的电子备份响应文件）。
2.7实质性要求：“采购需求”中的标注★号的内容均为实质性要求。
3. 供应商资格

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.3本项目的特定资格要求：无。
4.参与电子磋商的准备工作

4.1本项目实行全流程电子化采购，磋商供应商通过“广西政府采购云平台”参与电子磋商，并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA认证证书申领和绑定（费用由磋商供应商自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA认证证书办理预计一周左右，建议供应商尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，磋商供应商应当在响应文件提交截止时间前在“广西政府采购云平台”完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由磋商供应商自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA认证证书）。因磋商供应商未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目电子磋商或磋商失败的，造成的一切后果，由磋商供应商自行承担。

4.2电子磋商具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

4.3不论磋商结果如何，磋商供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。
5. 磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

联合体要求

本项目不接受联合体参与磋商

7. 质疑和投诉


7.1供应对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

7.2供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，应当在竞争性磋商公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构（广西科文招标有限公司）提出质疑（“质疑函”格式见附表1）。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构（广西科文招标有限公司）提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

7.3供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉（“投诉书”格式见附表2）。

7.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述磋商文件、采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求，并提供必要的证明材料。质疑函格式详见附件。

7.5质疑联系部门：广西科文招标有限公司；联系电话：0773-8998063

通讯地址：桂林市七星区穿山东路41号彰泰•天街V+国际中心1#楼八层802号
7.6 投诉联系部门：桂林市财政局；联系电话：0773-2862142；

8. 转包与分包

8.1 本项目不允许转包。

8.2 本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.2磋商供应商必须仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.3磋商供应商在采购活动中提供任何虚假材料，其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法磋商供应商的行政与刑事责任。
二、磋商文件

10. 磋商文件的构成
（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；
（4）评审办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件（格式）。

11. 磋商文件的澄清与修改

11.1 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间五日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足五日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

11.2供应商应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。

11.3澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.4 磋商文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改磋商文件。

11.5采购单位可以视采购具体情况，延长响应文件截止时间和磋商时间，在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、竞争性磋商响应文件的编制

12.竞争性磋商响应文件编制基本要求

12.1 本项目实行电子响应，供应商应准备电子磋商响应文件：

12.1.1 电子响应文件按广西政府采购云平台要求及本磋商文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。 

12.2竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

12.2.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】

12.2.1.1资格性响应证明材料：
（1）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

（2）供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除供应商为以下三种情形的：

①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

（委托代理时必须提供）

（3）供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；
供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；
注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明[由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]（见附件）（如有，请提供）；
2025年度财务状况报告（必须提供，可以是磋商供应商自行编制也可是通过第三方审计公司编制，如为自行编制至少须提供现金流量表、负债表及利润表）；

供应商在响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月依法缴纳税收的证明材料[增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明]复印件（必须提供）。
12.2.1.2符合性响应证明材料：
（1）响应函（格式见附件）（必须提供）；
（2）磋商报价表（格式见附件）（必须提供）；

（3）技术要求响应情况表（格式见附件）（必须提供）；

（4）商务要求响应情况表（格式见附件）（必须提供）；
（5）针对本项目的技术方案（格式见附件）（如有，请提供）；
（6）针对本项目的实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；

（7）针对本项目的售后服务方案（格式见附件）（如有，请提供）。
12.2.1.3其他有效证明材料

（1）项目实施人员一览表（格式自拟）[如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳的响应文件递交截止时间前半年的社保证明复印件（如拟投入人员有相关专业技术资格证书的，可同时附证书复印件），除供应商为以下三种情形的：

①如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。]；

（2）“采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）；
（3）磋商供应商业绩证明材料[无不良记录，以响应文件中提供的合同原件扫描件（能清晰反应项目名称、服务内容、签订日期等）为准]（如有，请提供）；

（4）供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交其它相关证明材料（如有，请提供）。

供应商提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖磋商供应商公章（CA签章）/自然人签字或个人CA签章，否则响应无效。
12.3 供应商应按竞争性磋商文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

特别说明：

（1）响应文件（电子响应文件），其中电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若磋商文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子响应系统中作出磋商响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

磋商文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为响应无效。
13. 响应文件的语言及计量

13.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

13.2 磋商计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

14. 磋商报价及采购预算金额

14.1 磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填写。采购预算总金额人民币柒拾叁万壹仟元整（¥731000.00）。报价超过相应采购预算金额的，响应文件按无效处理。

14.2供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

14.3 磋商供应商的磋商报价应包括完成本次服务采购需求范围内所需的劳务费、技术服务费、策划设计、制作、现场执行、版权或知识产权、管理费、利润、验收、税金和风险等一切相关的全部费用。该价格不因磋商供应商在计算报价中的失误、漏项、多项而作任何调整；磋商供应商的报价在合同实施期间应保持不变。除此之外，采购人不再另行支付任何费用。

14.4供应商应在规定时间内在广西政府采购云平台系统上提交最后报价，超出磋商小组设定的最后报价时限或其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。
15. 响应文件有效期

15.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

15.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构书面通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应文件无效。

16. 保证金

本项目无需缴纳磋商保证金。
17. 电子响应文件的制作、加密要求

17.1 电子磋商响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对磋商文件的某项要求，供应商的电子磋商响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子磋商响应文件如内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

17.2供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

17.3 磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

17.4磋商前准备 

17.4.1本项目实行在线磋商，采用电子磋商响应文件。若供应商参与磋商，自行承担磋商一切费用。 

17.4.2各供应商应在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。 

17.4.3供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763 进行咨询。

18. 响应文件的修改和撤回

18.1 响应文件递交截止时间前可以撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，磋商响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。

18.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

19. 响应文件的递交和解密

19.1响应文件递交截止时间：于2026年8月  日9时30分之前将电子磋商响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输磋商响应文件。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

19.2磋商响应文件解密时间：截标时间后30分钟内（2026年8月  日9时30分至10时00分)磋商供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密磋商文件。若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份磋商响应文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，磋商供应商可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份磋商响应文件】，若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份磋商响应文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为响应文件撤回。

19.3 除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

19.4 电子响应文件的相关说明

（1）供应商进行电子响应应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在磋商截止时间前完成磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商截止时间后递交的磋商响应文件，电子交易平台将拒收。 

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

四、竞争性磋商（简称磋商）与评审

20. 磋商小组组成及磋商时间、地点、人员

20.1 磋商小组组成：

磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成： 3 人，其中采购人代表 1 人， 专家 2 人。

20.2 磋商时间、地点、人员：

20.2.1磋商时间：响应文件递交截止时间后。

20.2.2磋商地点：本项目需要磋商供应商代表在截标当天截标后，按磋商小组要求及时登陆广西政府采购云平台等候在线磋商。

20.2.3磋商参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件和供应商广西政府采购云平台CA数字证书参加磋商。请供应商按时到达指定地点等候磋商。

20.2.4响应文件递交截止时间后，由磋商小组在评标室内线上开启响应文件。

21. 评审原则

21.1 磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

21.2 评审办法：综合评分法，具体详见第四章评审办法。

21.3 磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

21.4 在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

21.5 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21.6 响应文件最后报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以最后磋商报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容）经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，作无效响应处理。

22. 评审程序及磋商要求

22.1磋商小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选磋商小组组长。

22.2磋商小组应当对发布公告的竞争性磋商文件（简称磋商文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

22.3 磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项 目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性 审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。 

22.4 磋商小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据 《 中华人民共和国政府采购法实施条例 》 第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理 。

22.4.1 查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

22.4.2 审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

22.5 磋商小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内线上补正或更正。

22.6 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清、说明或者更正应由其法定代表人或相应的授权委托代表签字（个人CA签章)或者加盖供应商公章（CA签章）。

根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商进行磋商。 

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。 

磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。 

磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。 

磋商小组对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。 

22.7当磋商小组一致确定磋商供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的21.11、21.16程序和综合评分法确定成交候选人。第一轮磋商后竞争性磋商文件有实质性变动或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第二轮磋商。

22.8 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。 

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过广西政府采购云平台同时通知所有参加磋商的供应商。 

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代表签字（个人CA签章）或者加盖供应商公章(CA签章)。逾时不交的，视同放弃磋商。 

22.9 第二轮磋商

磋商小组集中就重新提交的响应文件或磋商小组提出的磋商意见与单一响应供应商分别进行磋商。磋商小组对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认（CA签章确认）。

磋商后，供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章（CA签章）后按时线上提交。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的21.11、21.16程序和评审方法确定成交候选人。第二轮磋商后竞争性磋商文件仍有实质性变动的或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第三轮磋商。以此类推。

22.10 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动。 

22.11 最后报价 

22.11.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内线上提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。 

22.11.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由磋商供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上（含 3 家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内线上提交最后报价。 

22.11.3 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库〔2014〕214 号)的规定，如采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，并要求其在规定时间内线上提交最后报价；采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。 

22.11.4 根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214 号)的规定：最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。 符合本办法(财库〔2014〕214号文)第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。（财库〔2014〕214号文第三条第四项：市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目。）

22.12 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。 

未书面退出磋商的供应商在规定时间内线上提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。 

22.13 评审报告 

磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件全部实质性响应要求的供应商中，按照最后综合得分由高到低的顺序提出 3 名以上（含 3 名）成交候选人，并编写评审报告。

22.14 在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上磋商小组成员的意见为准。 

22.15 采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

22.16 本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件，采用的评审方法为综合评分法。

23. 确定成交供应商

23.1磋商小组应当根据综合得分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选人，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，以磋商报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按技术分、商务分由高到低顺序排列，并推荐成交候选供应商。

23.2采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

23.3排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

23.4排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

24. 属于下列情况之一者，响应文件无效

（1）未按磋商文件规定完整线上提交响应文件或未按规定要求线上签字、签章的；

（2）不具备磋商文件规定的资格要求的；

（3）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（4）响应文件有效期、交货时间、免费保修期（升级、维护）期/维护期、售后服务不能满足磋商文件要求的；

（5）供应商未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的，或报价超出采购预算总金额的；

（6）未在磋商小组规定的时间内提交响应文件(包括最后报价)的；

（7）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（8）未满足磋商文件实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）响应文件实质性要求未做变动，供应商最后报价高于第一次报价的；

（10）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

供应商有下列情形之一的视为供应商相互串通磋商，响应文件将被视为无效

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混编。

25. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。（除财库〔2014〕214 号《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外） 

26. 磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对成交人的成交资格进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询时间：成交通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中磋商小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。

28. 成交结果公告及成交通知书

28.1 采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

28.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

28.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

29. 履约保证金

   本项目免收履约保证金。
30. 签订合同

30.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起七个工作日内签订合同。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

30.2 如成交供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从磋商小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

30.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案，一份由广西科文招标有限公司存档。

六、其他事项

31. 采购代理服务费

31.1成交供应商领取成交通知书前，向广西科文招标有限公司一次性付清代理服务费。本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向成交供应商收取。

	费率           服务类型


中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

31.2招标代理服务费缴纳账户：

账户名称：广西科文招标有限公司桂林分公司

银行账号：210 3200 2093 0000 2088

开户银行：桂林工行桂湖支行

32. 解释权：本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

33. 监督管理机构：桂林市财政局   电话：0773-2862142。

34. 广西线上“政采贷”政策详见附表4。
附表1：

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                      

采购人名称：                                         
质疑事项：

□竞争性磋商采购文件   竞争性磋商采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□中标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表2：

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

磋商供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                                           
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

        采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附表3：

政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：​   ）的约定，我单位对（ 项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）供应商（      公司名称         ） 提供的服务进行了验收，验收情况如下：
	验收方式：
	□自行验收        □委托验收

	序号
	名 称
	货物型号规格、标准及配置等

（或服务内容、标准）
	数量
	金 额

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	合       计
	 
	 

	合计大写金额：  仟   佰   拾   万   仟   佰   拾   元

	实际供货日期
	 
	合同交货验收日期
	 

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在提供的服务等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	 验收结论性意见：

 

	
	有异议的意见和说明理由：

                                      签字：

	验收小组成员签字：

	监督人员或其他相关人员签字：

或受邀机构的意见（盖章）：

	中标或者成交供应商负责人签字或盖章：

联系电话：                   年   月    日
	 采购人或受托机构的意见（盖章）：

联系电话：                 年     月     日


附表4：
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第三章 采购需求

项目概况

本项目旨在为桂林中学临桂校区、解西校区提供智慧化升级服务，坚持“统一平台、数据互通、AI赋能、安全可控、两校协同”的建设主线，实行差异化建设。所有设备、系统、算法及数据接口须完全适配两校区差异化建设模式，实现双校区统一平台管控、数据互联互通、权限分级适配、场景差异化应用，支持后期功能迭代、算法升级、设备扩容，兼容学校现有智慧校园、一卡通、学籍教务、图书管理、AI智慧体育等系统，保障系统长期稳定运行。

项目建设内容
1、临桂校区（高中部）建设内容：校门门禁系统、学生宿舍管理系统、校园AI安防一体化系统、停车场出入管理系统。

2、解西校区（初中部）建设内容：校门门禁系统、学生宿舍管理系统、图书管理系统。

总体建设要求

1、本次建设所有软件平台必须支持多系统数据联动、人脸数据共享、一脸通用，门禁、宿管、AI安防平台之间无缝对接，数据统一、权限统一、业务联动。

2、所有系统支持数据驾驶舱可视化展示、移动端微信小程序应用，满足学校日常管理、家校通知、学生考勤、请假管理、安防告警、设备运维等业务需求。

3、项目建设包含设备换新、旧设备拆除、现场施工、系统集成、联调测试、验收交付、培训及售后质保全流程服务，整体方案需适配双校区差异化场景。

系统集成与运维服务要求见下表
	项号
	标的名称
	主要技术参数及性能（配置）要求
	单位
	数量
	参考单价（元）

	一、校园门禁系统

	1
	校园门禁系统集成与运维服务
	本项服务面向校园出入口及重点区域，提供一套完整的智能门禁通行管理系统服务，涵盖通行管理、访客管理、请假管理、考勤管理、数据驾驶舱、移动端应用等能力，并负责系统全部功能的部署、集成、调试与运维。具体服务内容如下：

【系统功能服务】*1项

1. 通行管理：提供服务端统一通行管理与识别校验，支持通行码、二维码、人脸等多种方式核验；支持校园通行证批量导入（含人脸识别库）。

2. 通道管控：系统提供不少于35个通行通道的通行管控能力，支持应急放行、防尾随、红外+电流双重防夹、13种通行模式、双向计数、遥控开门及远程管理。

3. 人脸识别通行：系统提供不少于65个人脸识别点位的识别通行能力，本地存储1000万条出入记录，支持≥100种通行策略。

4. 学生请假管理：支持老师或家长为学生发起请假，审批完成后自动生成记录。

★5. 请假管控：支持设置请假出校设备或场地，设置后学生请假仅能从指定设备出校；请假可选是否回寝和是否出校，并可联动到宿舍和校门的对应出入管理设备；请假流程支持设置请假人、请假类型、请假时间、请假事由、请假凭证（响应文件中须提供第三方检测机构出具的关于该功能有效检测报告复印件并加盖磋商供应商公章，采购人有权在履约验收阶段核验检测报告真伪，若报告存在伪造、虚假情形，按虚假响应及合同违约处理，并报送财政监管部门）。

6. 学校访客管理：支持教职工邀请访客、批量邀请家长；支持学校或教职工个人二维码扫码发起来访申请并经被访人审核，审核通过后自动推送来访通知。

▲7. 考勤规则：支持设置≥100种考勤规则，考勤规则支持启用、停用两种状态，可设置考勤模式、考勤名称、考勤对象、考勤场地、考勤循环、考勤时间。

★8. 考勤循环：考勤支持设置周一到周日中的多天进行循环，支持设置开始考勤时间、迟到时间、超时打卡时间、结束考勤时间；考勤规则支持智能跳过节假日，当遇到国家法定节假日时自动跳过（须提供第三方检测机构出具的关于该功能有效检测报告复印件并加盖磋商供应商公章，采购人有权在履约验收阶段核验检测报告真伪，若报告存在伪造、虚假情形，按虚假响应及合同违约处理，并报送财政监管部门）。

▲9. 考勤记录：支持根据考勤模式，按照上学、放学、归寝、出寝以及考勤的人员查看记录，可见的考勤记录自适应调整，如是教职工考勤，记录中体现教职工的部门。如是学生归寝、出寝考勤，记录中体现班级和所在宿舍信息。如是学生上学、放学考勤，记录中体现班级信息。

★10. 混合云架构：平台采用混合云技术架构，核心安防数据（视频监控、告警管理、人员轨迹）采用本地部署，非校内局域网无法访问；非保密性信息（考勤结果、出入记录、请假记录）采用云部署，兼顾安全性与便捷性（须提供第三方检测机构出具的关于该功能有效检测报告复印件并加盖磋商供应商公章，采购人有权在履约验收阶段核验检测报告真伪，若报告存在伪造、虚假情形，按虚假响应及合同违约处理，并报送财政监管部门）。

11. 数据驾驶舱：系统采用模块化B/S架构，支持微信扫码、账号密码、微信授权登录；提供统一登录认证、组织管理员、教职工、场地、班级学生、课表、角色权限等管理功能。

★12. 工作台：支持工作台功能，可查看全校学生人数、教职工人数、住宿生人数与班级数，可查看今日学生考勤、出入、请假数据、告警事件及当前待办和待审批信息（须提供第三方检测机构出具的关于该功能有效检测报告复印件并加盖磋商供应商公章，采购人有权在履约验收阶段核验检测报告真伪，若报告存在伪造、虚假情形，按虚假响应及合同违约处理，并报送财政监管部门）。

13. 小程序管理：支持家长端、教职工端、访客端，支持请假审批、通行与考勤记录查询。

★14. 公众号推送：支持公众号推送考勤结果，家长可收到自己孩子的考勤结果、教职工可收到权限范围内班级或场地所属学生的考勤结果（须提供第三方检测机构出具的关于该功能有效检测报告复印件并加盖磋商供应商公章，采购人有权在履约验收阶段核验检测报告真伪，若报告存在伪造、虚假情形，按虚假响应及合同违约处理，并报送财政监管部门）。

【系统配套功能（作为本项服务的交付组成部分）】

15. 信息展示：提供不少于4处通行、考勤等信息的可视化展示与触控交互功能。

16. 结构化抓拍分析：支持目标、人体、机动车抓拍与属性提取、混行检测、周界布防、人流量及人员密度统计。

17. 地下室门禁：提供不少于3处地下室出入口的门禁管控能力，支持本地离线识别、双目活体检测、双向对讲、防拆/门开超时/认证超次报警、消防联动开门及第三方API开放。

【圆弧摆闸（单电机）】*8台

1.机身材质为304拉丝不锈钢，顶盖厚度不低于1.2mm;机身板材厚度不低于0.9mm。

2.设备在接收人工操作或出入口控制系统允许通行/禁止通行的输入信号后，进入允许通行状态/禁止通行状态；设备在禁止通行状态下，接收到允许通行信号，转换至允许通行状态后；设备能设置为持续处于允许通行状态/禁止通行状态。

3. 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电时挡板能处于无锁定状态。

4. 设备对其工作状态、操作与结果等给出不同的视觉/听觉指示，如允许通行为绿色，禁止通行、警示为红色，待机为蓝色。

5. 设备具备防尾随功能，应对尾随事件能发出警示。

6. 支持开机自检异常显示。

7. 设备支持最小通道宽度600mm，最大通道宽度1100mm，通道能正常运行，正常通行不会产生误报警。

8. 设备支持一种或多种通讯接口，如RS485、以太网接口。

9.设备拦挡部分在运动过程中，通道拦挡部分运行区域有人时，拦挡部分应停止运动或自动运行到允许通行状态。

10. 支持红外检测功能，具备6对红外模块，具备红外+电流双重防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作。

11. 支持能设置13种通行模式。

12. 常开模式最大通行人数应≥60人/分钟。

13.支持本地参数配置和远程参数配置。

14. 支持双向计数功能，可统计进向人数、出向人数、通行总数。

15. 支持接入遥控装置，实现双方向开门和单方向常开功能；遥控距离应≥50m。

16. 支持通过管理软件实现远程开门、应急开门、应急关门、恢复门常态等功能；支持通过遥控器实现远程开门、远程关门、常开、常闭等功能。

17. 门翼开/关速度支持10档可调；

18.无刷一体机芯，耐冲击，无故障次数≥1500万次

19.控制板带液晶屏显示，支持中英文菜单显示

20.可通过上位机查询闸机状态：闸机实时状态、参数设定、电压电流获取、报警信息等闸门实时参数。

21.机箱支持IK07抗冲击等级，IP54防水等级。

【圆弧摆闸（双电机）】*10台

中间机

1.机身材质为304拉丝不锈钢，顶盖厚度不低于1.2mm;机身板材厚度不低于0.9mm。

2.设备在接收人工操作或出入口控制系统允许通行/禁止通行的输入信号后，进入允许通行状态/禁止通行状态；设备在禁止通行状态下，接收到允许通行信号，转换至允许通行状态后；设备能设置为持续处于允许通行状态/禁止通行状态。

3. 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电时挡板能处于无锁定状态。

4. 设备对其工作状态、操作与结果等给出不同的视觉/听觉指示，如允许通行为绿色，禁止通行、警示为红色，待机为蓝色。

5. 设备具备防尾随功能，应对尾随事件能发出警示。

6. 支持开机自检异常显示。

7. 设备支持最小通道宽度600mm，最大通道宽度1100mm，通道能正常运行，正常通行不会产生误报警。

8. 设备支持一种或多种通讯接口，如RS485、以太网接口。

9.设备拦挡部分在运动过程中，通道拦挡部分运行区域有人时，拦挡部分应停止运动或自动运行到允许通行状态。

10. 支持红外检测功能，具备6对红外模块，具备红外+电流双重防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作。

11. 支持能设置13种通行模式。

12. 常开模式最大通行人数应≥60人/分钟。

13.支持本地参数配置和远程参数配置。

14. 支持双向计数功能，可统计进向人数、出向人数、通行总数。

15. 支持接入遥控装置，实现双方向开门和单方向常开功能；遥控距离应≥50m。

16. 支持通过管理软件实现远程开门、应急开门、应急关门、恢复门常态等功能；支持通过遥控器实现远程开门、远程关门、常开、常闭等功能。

17. 门翼开/关速度支持10档可调；

18.无刷一体机芯，耐冲击，无故障次数≥1500万次

19.控制板带液晶屏显示，支持中英文菜单显示

20.可通过上位机查询闸机状态：闸机实时状态、参数设定、电压电流获取、报警信息等闸门实时参数。

21.机箱支持IK07抗冲击等级，IP54防水等级。

【人脸一体机】*32台

1.支持防护等级试验IP66。

▲2. 输入接口支持RS-485×1、门磁接口×1、韦根输入×1、告警输入×2、电源输入（DC12V）×1。输出接口支持韦根输出×1、告警输出×2、门锁接口×1、100Mbps网口×1、USB2.0接口×1。

3. 支持通过USB插拔方式更换IC卡＆二维码二合一识读器、IC卡＆身份证二合一识读器、IC卡识读器、补光灯模块功能模块实现功能扩展。

▲4. 屏幕尺寸≥7吋。

▲5. 屏幕分辨率≥600×1024。

6. 待机功≤6W。

▲7.设备支持≥200W像素双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头。

8.支持0.3m～2.9m水平方向上进行人脸识别。

9.安装高度1.5m时，0.75m识别距离下，支持1.1m～2.2m身高范围内的人脸识别。

10. 支持添加最多16个访客库与校内人员库，每个库可以选择不同的核验模板。

11. WEB端支持以下功能：1．支持录像功能，支持录像视频导出；2．支持抓图功能，支持抓拍图片导出。

12. 支持配置以下三种开门模式：核验通过、刷脸、远程。

13. 支持在0.001lux低照度环境下正常实现人脸识别。

14. 平均响应时间应≤120ms。

15. 支持自定义识别结果文字提示；支持动态人脸框捕捉人脸；支持语音播报识别结果；支持启停语音提示功能。

16. 具有人脸活体检测功能（防假体攻击功能）。对视频、电子照片、打印照片、3D模型中的人脸不能进行人脸识别开门。

17. 支持存储1000万条出入记录，信息包括通过时间、姓名、人员编号、人员类型、区域地点，其中500万条出入记录含抓取图片。

18.支持单个人员导入最多6张底库照片。

19.支持在DC9V～15V供电条件下正常工作。

20.支持设置≥100种常规通行策略和≥100种临时通行策略，满足学生日常通行使用和临时活动通行使用，可设置策略名称、可通行的对象、可通行的场地或设备、闸机的方向、可通行的时间段、可设置重复周期。

21.支持设置智能跳过节假日，当遇到国家法定节假日时，会自动跳过。

22.常规策略和临时策略通行对象都可选学校教职工、行政班学生，也可以选择虚拟的非行政班学生，满足学校不同群体的通行需求。

23.策略下发可选择具体的设备，也可以通过更直观的学校场地名称与方向快速选择，当场地设备有增补替换时，策略会自动对增补替换的设备生效，无需再次配置和调整规则。

24.同一条常规策略最多可设置8个时间段与重复周期，同一条临时策略最多可设置8个时间段。

25.策略完成后，为避免设置信息错误，默认应为停用状态，检查后可启用，启用后可将策略下发到对应设备中，并能返回执行结果，可知晓下发成功设备与下发失败设备，下发失败可反馈原因。

26.支持通行记录功能，所有人员通行的记录信息能够进行汇总，并支持按照学生的姓名、学号，教职工的姓名、手机号、设备名、人员类型、班级/部门、时间段、通行方式，场地与方向进行筛选，筛选后按照筛选条件进行数据展示，支持基于筛选条件导出通行记录数据。

27.通行记录含有通行时现场图片和档案图片，点击可放大查看现场抓拍图片，可进行二次核对，避免识别错误导致的通行记录错误。

28.出入管理模块（含通行策略与通行记录）所有相关功能，具备后台权限管理能力，仅具备权限的人员能查看、操作、导出该模块数据。

【数据显示触摸屏】*2台

▲1.采用≥21.5英寸横屏式电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16:9；屏幕亮度≥500cd/㎡。

▲2.整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65。

3.整机背部与墙面微距全贴合，背面与平整墙面间隙最大处≤2.5mm，保障教学环境的安全性。

▲4.整机最大厚度不大于29mm。

5.整机正面覆盖钢化玻璃。

6.整机正面不采用贴膜方式具备防眩光功能

7.整机具备至少1路RJ45网络接口；具备不少于2路USB 2.0接口。

8.系统运行内存不低于2GB，存储容量不低于8GB；操作系统版本不低于Android 9.0。

9.整机CPU≥4核，最高主频≥1.9G，操作系统版本不低于Android 9.0。

10.整机电源采用插墙式电源适配器，适配器无需悬挂，线材上出。

【AI高清结构化抓拍机】*1台

1.传感器靶面≥1/2.7""

2.像素≥400万

3.电动变焦：焦距2.7mm～13.5mm，光学变倍不低于5X

4.彩色照度≤0.002lux，黑白照度≤0.001lux

5.红外补光距离≥30米

6.支持ONVIF、GB/T 28181标准协议

7.支持H.265、H.264、MJPEG编码格式

8.存储方式：Micro SD，最大支持256GB

9.防护等级不低于IP67，支持POE供电

10.支持目标、人体抓拍及关联，支持目标、人体属性提取，属性包括：性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩、帽子款式、帽子颜色；人体属性包括性别、年龄段、戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、携包、身姿、鞋子、发型、移动方向

11.支持混行检测:机动车、非机动车、行人、目标检测抓拍及布防；

12.支持识别机动车属性：车牌号码、车牌颜色、车牌类型

13.支持周界布防:越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域；

14.支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防；

15.支持人数统计:人流量统计：支持总人数、进入人数、离开人数统计，支持滞留人数三级报警，支持人数统计清零；

16.支持人员密度检测：支持人员密度三级报警；

【地下室门禁】*4套

1.采用工业级设计，内置嵌入式Linux操作系统，性能稳定可靠，外形高端大方；

2.采用宇视自主知识产权的深度学习算法模型。

3.内置深度学习芯片，支持本地离线识别；

4.≥200万宽动态摄像头，搭配智能测光，适应多种复杂光线场景下，采集高质量图像；

5.RGB+IR双目活体检测功能，有效避免照片、视频等非活体攻击方式；

6.支持设备本地web管理、宇视云、EZAccess、UMS进行人员录入、参数配置、系统维护等操作；

7.内置麦克风与扬声器，支持与住户室内机及管理机双向对讲功能，暂不支持云呼叫呼叫物业app;

8.具备防拆、门开超时、认证超次等报警功能，支持接入消防信号，实现火灾报警联动开门；

9.提供丰富、成熟的API接口，支持第三方对设备的人员、记录、配置等自由管理；

10.内置麦克风：支持

11.内置扬声器：支持

12.内置读卡器：内置IC卡读卡器

13.IC卡：支持

14.卡号最大库容：≥20000

15.多人员库管理：支持最多16个人员库

16.本机记录容量：不带图：≥100000条；带小图：≥20000

17.其他核验最大库容：≥20000

18.最大库容：≥20000

19.IO：≥2路告警输入、≥1路告警输出

20.门锁接口：一组门锁接口,支持接入阳极锁/磁力锁，阴极锁，门磁，开门按钮

21.电源输入：≥DC12V(正负25%宽压范围)

22.网络：≥100Mbps单网口

23.串口：≥1路（RS485）

24.防拆按钮：支持

25.韦根接口：≥1路韦根输入、≥1路韦根输出
	1
	项
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	二、学生宿舍管理系统

	2
	学生宿舍管理系统集成与运维服务
	本项服务面向学生宿舍区，提供一套完整的宿舍管理信息化系统服务，涵盖学生入住管理、宿舍考勤、查寝、床位管理等能力，并负责宿舍区出入管控功能的部署、集成与运维。具体服务内容如下：

【系统功能服务】*1项

1. 入住管理：支持选择宿舍为学生办理入住、离宿、停宿，支持批量导入；支持单个或批量为学生更换宿舍；入住记录包含姓名、学号、班级、宿舍、班主任、家长等信息，支持按姓名、学号、班级搜索。

★2. 宿舍考勤：支持归寝和离寝考勤，可支持有感考勤和无感考勤，有感考勤通过出入管控实现，无感考勤通过网络视频实现（须提供第三方检测机构出具的关于该功能有效检测报告复印件并加盖磋商供应商公章，采购人有权在履约验收阶段核验检测报告真伪，若报告存在伪造、虚假情形，按虚假响应及合同违约处理，并报送财政监管部门）。

3. 查寝管理：支持通过小程序进行宿舍查寝，宿舍管理员可查看各寝室考勤情况，并可根据实际情况修改考勤结果并生成修改记录。

4. 考勤通知：宿舍考勤结果支持同时通知宿舍管理员和学生对应班主任。

★5. 管理屏展示：支持在宿舍管理屏实时显示考勤总人数、已出寝、未出寝、请假人数，实时查看各宿舍已考勤、未考勤、请假名单，过考勤时间后展示缺勤人员（须提供第三方检测机构出具的关于该功能有效检测报告复印件并加盖磋商供应商公章，采购人有权在履约验收阶段核验检测报告真伪，若报告存在伪造、虚假情形，按虚假响应及合同违约处理，并报送财政监管部门）。

6. 床位管理：支持宿舍床位管理，管理员可通过管理平台或小程序管理学生停宿、退宿状态，支持查看停宿记录。

7. 权限管理：支持为宿舍设置宿舍管理员，具备角色数据范围管理能力，宿舍管理员仅能查看账号权限下的寝室数据。

8. 出入管控：提供宿舍区出入的有感考勤与通行管控能力。

【圆弧摆闸（单电机）】*6台

1.机身材质为304拉丝不锈钢，顶盖厚度不低于1.2mm;机身板材厚度不低于0.9mm。

2.设备在接收人工操作或出入口控制系统允许通行/禁止通行的输入信号后，进入允许通行状态/禁止通行状态；设备在禁止通行状态下，接收到允许通行信号，转换至允许通行状态后；设备能设置为持续处于允许通行状态/禁止通行状态。

3. 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电时挡板能处于无锁定状态。

4. 设备对其工作状态、操作与结果等给出不同的视觉/听觉指示，如允许通行为绿色，禁止通行、警示为红色，待机为蓝色。

5. 设备具备防尾随功能，应对尾随事件能发出警示。

6. 支持开机自检异常显示。

7. 设备支持最小通道宽度600mm，最大通道宽度1100mm，通道能正常运行，正常通行不会产生误报警。

8. 设备支持一种或多种通讯接口，如RS485、以太网接口。

9.设备拦挡部分在运动过程中，通道拦挡部分运行区域有人时，拦挡部分应停止运动或自动运行到允许通行状态。

10. 支持红外检测功能，具备6对红外模块，具备红外+电流双重防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作。

11. 支持能设置13种通行模式。

12. 常开模式最大通行人数应≥60人/分钟。

13.支持本地参数配置和远程参数配置。

14. 支持双向计数功能，可统计进向人数、出向人数、通行总数。

15. 支持接入遥控装置，实现双方向开门和单方向常开功能；遥控距离应≥50m。

16. 支持通过管理软件实现远程开门、应急开门、应急关门、恢复门常态等功能；支持通过遥控器实现远程开门、远程关门、常开、常闭等功能。

17. 门翼开/关速度支持10档可调；

18.无刷一体机芯，耐冲击，无故障次数≥1500万次

19.控制板带液晶屏显示，支持中英文菜单显示

20.可通过上位机查询闸机状态：闸机实时状态、参数设定、电压电流获取、报警信息等闸门实时参数。

21.机箱支持IK07抗冲击等级，IP54防水等级。

【圆弧摆闸（双电机）】*11台

中间机

1.机身材质为304拉丝不锈钢，顶盖厚度不低于1.2mm;机身板材厚度不低于0.9mm。

2.设备在接收人工操作或出入口控制系统允许通行/禁止通行的输入信号后，进入允许通行状态/禁止通行状态；设备在禁止通行状态下，接收到允许通行信号，转换至允许通行状态后；设备能设置为持续处于允许通行状态/禁止通行状态。

3. 闸机通道应具备应急放行的功能，设备在断电时挡板能处于无锁定状态。

4. 设备对其工作状态、操作与结果等给出不同的视觉/听觉指示，如允许通行为绿色，禁止通行、警示为红色，待机为蓝色。

5. 设备具备防尾随功能，应对尾随事件能发出警示。

6. 支持开机自检异常显示。

7. 设备支持最小通道宽度600mm，最大通道宽度1100mm，通道能正常运行，正常通行不会产生误报警。

8. 设备支持一种或多种通讯接口，如RS485、以太网接口。

9.设备拦挡部分在运动过程中，通道拦挡部分运行区域有人时，拦挡部分应停止运动或自动运行到允许通行状态。

10. 支持红外检测功能，具备6对红外模块，具备红外+电流双重防夹保护的功能，在门翼动作过程中遇到阻力时门翼应自动停止动作。

11. 支持能设置13种通行模式。

12. 常开模式最大通行人数应≥60人/分钟。

13.支持本地参数配置和远程参数配置。

14. 支持双向计数功能，可统计进向人数、出向人数、通行总数。

15. 支持接入遥控装置，实现双方向开门和单方向常开功能；遥控距离应≥50m。

16. 支持通过管理软件实现远程开门、应急开门、应急关门、恢复门常态等功能；支持通过遥控器实现远程开门、远程关门、常开、常闭等功能。

17. 门翼开/关速度支持10档可调；

18.无刷一体机芯，耐冲击，无故障次数≥1500万次

19.控制板带液晶屏显示，支持中英文菜单显示

20.可通过上位机查询闸机状态：闸机实时状态、参数设定、电压电流获取、报警信息等闸门实时参数。

21.机箱支持IK07抗冲击等级，IP54防水等级。

【人脸一体机】*34台

1.支持防护等级试验IP66。

2. 输入接口支持RS-485×1、门磁接口×1、韦根输入×1、告警输入×2、电源输入（DC12V）×1。输出接口支持韦根输出×1、告警输出×2、门锁接口×1、100Mbps网口×1、USB2.0接口×1。

3. 支持通过USB插拔方式更换IC卡＆二维码二合一识读器、IC卡＆身份证二合一识读器、IC卡识读器、补光灯模块功能模块实现功能扩展。

4. 屏幕尺寸≥7吋。

5. 屏幕分辨率≥600×1024。

6. 待机功≤6W。

7.设备支持≥200W像素双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头。

8.支持0.3m～2.9m水平方向上进行人脸识别。

9.安装高度1.5m时，0.75m识别距离下，支持1.1m～2.2m身高范围内的人脸识别。

10. 支持添加最多16个访客库与校内人员库，每个库可以选择不同的核验模板。

11. WEB端支持以下功能：1．支持录像功能，支持录像视频导出；2．支持抓图功能，支持抓拍图片导出。

12. 支持配置以下三种开门模式：核验通过、刷脸、远程。

13. 支持在0.001lux低照度环境下正常实现人脸识别。

14. 平均响应时间应≤120ms。

15. 支持自定义识别结果文字提示；支持动态人脸框捕捉人脸；支持语音播报识别结果；支持启停语音提示功能。

16. 具有人脸活体检测功能（防假体攻击功能）。对视频、电子照片、打印照片、3D模型中的人脸不能进行人脸识别开门。

17. 支持存储1000万条出入记录，信息包括通过时间、姓名、人员编号、人员类型、区域地点，其中500万条出入记录含抓取图片。

18.支持单个人员导入最多6张底库照片。

19.支持在DC9V～15V供电条件下正常工作。

20.支持设置≥100种常规通行策略和≥100种临时通行策略，满足学生日常通行使用和临时活动通行使用，可设置策略名称、可通行的对象、可通行的场地或设备、闸机的方向、可通行的时间段、可设置重复周期。

21.支持设置智能跳过节假日，当遇到国家法定节假日时，会自动跳过。

22.常规策略和临时策略通行对象都可选学校教职工、行政班学生，也可以选择虚拟的非行政班学生，满足学校不同群体的通行需求。

23.策略下发可选择具体的设备，也可以通过更直观的学校场地名称与方向快速选择，当场地设备有增补替换时，策略会自动对增补替换的设备生效，无需再次配置和调整规则。

24.同一条常规策略最多可设置8个时间段与重复周期，同一条临时策略最多可设置8个时间段。

25.策略完成后，为避免设置信息错误，默认应为停用状态，检查后可启用，启用后可将策略下发到对应设备中，并能返回执行结果，可知晓下发成功设备与下发失败设备，下发失败可反馈原因。

26.支持通行记录功能，所有人员通行的记录信息能够进行汇总，并支持按照学生的姓名、学号，教职工的姓名、手机号、设备名、人员类型、班级/部门、时间段、通行方式，场地与方向进行筛选，筛选后按照筛选条件进行数据展示，支持基于筛选条件导出通行记录数据。

27.通行记录含有通行时现场图片和档案图片，点击可放大查看现场抓拍图片，可进行二次核对，避免识别错误导致的通行记录错误。

28.出入管理模块（含通行策略与通行记录）所有相关功能，具备后台权限管理能力，仅具备权限的人员能查看、操作、导出该模块数据。

【宿舍出入门】*3扇

1. 门扇划分：双开门

2. 边框主材：80×40mm 镀锌矩形管

3. 竖杆：20×20mm 镀锌方管，中心间距 110mm

4. 横向加强横梁：上下两道40×20mm 方管

5. 高中部两扇宽度≥3.56m，高度≥4.46m；一扇宽度≥4m，高度≥3.15m。

【考勤反馈屏】*3台
1.面板尺寸（inches）≥55。

2.分辨率≥1920*1080。

3.对比度≥1200:1。

4.亮度（cd/m²）≥400。

5.刷新率（Hz）≥60Hz。

6.响应时间≤8ms。

7.视角（H/V）≥178°/178°。

8.视频输入≥2个USB。

9.支持≥1个LAN 接口（100M）。

10. 支持查看终端中的展示信息，对终端中的播放信息进行管理（选择播放、删除）。

11.支持显示当前时间和当前考勤规则，当前考勤规则可见开始时间、应到时间、超时打卡时间、结束时间。

12.支持人员完成考勤后，实时显示考勤人员的【头像+姓名】/【仅姓名】、考勤状态和考勤时间。

13.同时支持12个考勤数据实时显示，新的考勤记录会自动排到最前方，并滚动显示。

14. 支持查看终端中的展示信息，对终端中的播放信息进行管理（选择播放、删除）。

15.支持显示当前时间和当前考勤规则，当前考勤规则可见开始时间、应到时间、超时打卡时间、结束时间。

16.支持当有人员在考勤时间完成考勤时，可显示考勤人员的头像、姓名、考勤状态和考勤时间。

17.同时支持12个考勤数据实时显示，新的考勤记录会自动排到最前方，并滚动显示。
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	三、校园 AI 安防一体化平台

	3
	校园AI安防一体化平台集成与运维服务
	本项服务面向校园全域安防，提供一套AI安防一体化平台服务，涵盖视频监控、AI智能分析、人员寻踪、布控告警、事件告警管理等能力，并负责系统全部功能的部署、集成与运维。具体服务内容如下：

【AI智能分析服务】*1项

1.设计架构：系统采用模块化的架构设计B/S架构，通过浏览器打开并用微信扫码登录、账号密码登录或微信授权登录完成鉴权，即可使用平台的各项功能模块，支持小程序作为家长与教职工快速使用入口。

2.登录认证：基于Web浏览器，提供用户统一登录认证功能，包括：手机号码注册、登录、忘记密码、扫码登录、账号管理功能。

3.系统管理员：提供组织管理员管理功能，包括管理员添加、移除、转移等；同时支持设置管理员的管理权限，包括组织管理、系统管理员管理、各角色权限管理等。

4.教职工管理：支持管理员手动添加教职工，教职工信息包括：教工号，姓名，手机号码，角色，管理范围；添加方式包括：Excel批量导入，批量复制，手动添加；支持导出，查询，删除教职工；教职工支持设置部门组织架构，支持多级组织架构。

5.场地管理：支持添加建筑物，并且在建筑物下面手动添加或者批量导入场地，场地信息包括：名称，楼层，容纳人数，面积，班级，类别，照片。

6.支持查看当前告警详情，可查看告警现场实时的视频；支持对告警进行处理，可转派给其他教职工。

7.支持查看告警日志，日志可体现告警处理的流程。

8.支持查看与当前账号角色的相关待处理、待我处理、已处理的告警数量，便于快速查看处理。

★9.默认支持≥20种告警类型，支持手动添加告警类型，告警等级与是否小程序通知、是否平台通知可定义。告警等级支持设置为紧急、重要、次要、提示等多种级别，满足不同的告警类型需求（须提供第三方检测机构出具的关于该功能有效检测报告复印件并加盖磋商供应商公章，采购人有权在履约验收阶段核验检测报告真伪，若报告存在伪造、虚假情形，按虚假响应及合同违约处理，并报送财政监管部门）。

10.支持通过小程序便携处理告警，实现移动端处理、转派。

11.具备角色数据范围管理能力，仅支持查看当前账号角色权限下的所有告警记录，告警信息含时间、类型、严重登记、场地、经办人、状态信息。

12.支持人员防控功能，当防控名单人员在指定区域设备中被抓拍时，平台产生告警，并实时推送给管理员。

13.告警事件支持实时提示推送，支持按照不同等级不同提示音效推送

14. 实时视频：支持视频通道列表、收藏夹、预设场景等方式查看实时视频，支持轮切、组显示、轮巡及最多16分屏自定义布局。

15. 录像回放：支持任意视频通道或本地文件回放，支持按时间、报警、标签时段回放，支持快进快退（±10倍）及暂停控制。

16. 告警管理：支持查看告警详情及现场实时视频，支持告警处理与转派；支持查看告警日志。

【32路AI监控分析盒】*2台
1. 分析引擎：提供一体化AI分析能力，单芯片AI算力不低于18 TOPS（INT8精度），整机AI总算力不低于36 TOPS（INT8精度），支持自动下发人脸底库数据；终端最大底库容量不低于3万张。

▲2. 网络接入：支持不少于5路以太网接入，其中不少于4路支持PoE供电输出。

▲3. 扩展接口：提供不少于4个USB接口，其中USB 2.0不少于2个、USB 3.0不少于1个、USB Type-C不少于1个。

4. 视频接入：支持通过RTSP协议接入视频流并分配至对应组织接点；支持接入NVR并自动同步其下属全部视频通道；支持查看通道在线状态、名称、部署区域、IP及AI分析类型。

5. 分析任务：支持对每路视频独立配置人脸分析及寻踪分析任务，支持自定义≥5个分析区域、相似度阈值调节及按周循环的分析时间表；支持批量启停。

6. 算力调度：支持AI算力灵活调度，同一算力节点可并行承载无感考勤/人脸识别、文搜、图搜、寻踪等多种任务，无需独占算力。

★7. 并发处理：对已接入摄像机进行人员实时寻踪分析及布控任务；系统可同时处理不少于30路分辨率为2560×1440、32路分辨率为1920×1080、帧率为25fps的视频流，并行执行寻踪分析、人员布控及文搜任务（须提供第三方检测机构出具的关于该功能有效检测报告复印件并加盖磋商供应商公章，采购人有权在履约验收阶段核验检测报告真伪，若报告存在伪造、虚假情形，按虚假响应及合同违约处理，并报送财政监管部门）。

8. 寻踪服务：支持人脸及人体双模态寻踪、以图搜图，支持最多30天内寻踪；支持递进搜索、多查询源组合搜索（并发≥10个）、相似度阈值设置、结果自动去重、语义解析（自然语言识别姓名或学号）。

★9. 人员布控：可通过姓名、学号对目标人员发起实时布控任务；布控期间系统持续监测所有接入摄像机的实时画面，当布控目标出现在画面中时，实时向平台推送布控结果（须提供第三方检测机构出具的关于该功能有效检测报告复印件并加盖磋商供应商公章，采购人有权在履约验收阶段核验检测报告真伪，若报告存在伪造、虚假情形，按虚假响应及合同违约处理，并报送财政监管部门）。

10. 终端管理界面支持查看已接入摄像机的在线状态、名称、部署区域、IP地址及当前已配置的AI分析类型；支持查看详情、编辑参数、智能分析配置及移除摄像机等操作。

★11. 可靠性：具备断电重启自恢复能力，连续10次异常断电-恢复测试后系统无损坏、软件正常运行（须提供第三方检测机构出具的关于该功能有效检测报告复印件并加盖磋商供应商公章，采购人有权在履约验收阶段核验检测报告真伪，若报告存在伪造、虚假情形，按虚假响应及合同违约处理，并报送财政监管部门）。

★12. 系统支持语义解析，可自然语言识别待查询人员的姓名或学号信息，并自动执行寻踪搜索（须提供第三方检测机构出具的关于该功能有效检测报告复印件并加盖磋商供应商公章，采购人有权在履约验收阶段核验检测报告真伪，若报告存在伪造、虚假情形，按虚假响应及合同违约处理，并报送财政监管部门）。

★13. 具备双网卡独立配置能力，各网卡可分别设置IP地址、DNS服务器、子网掩码及默认网关；网络配置变更在正常网络通信下不需要其他配置可继续运行业务及AI分析功能（须提供第三方检测机构出具的关于该功能有效检测报告复印件并加盖磋商供应商公章，采购人有权在履约验收阶段核验检测报告真伪，若报告存在伪造、虚假情形，按虚假响应及合同违约处理，并报送财政监管部门）。

14. 视频采集：单台支持不少于32路高清视频采集。（系统配套功能（作为本项服务的交付组成部分））

【AI高清摄像机】*32台

1、图像性能：设备最大分辨率不低于2560×1440

2、接口与存储：配备千兆RJ45网络接口，传输稳定高速；

3、靶面尺寸≥1/3英寸

4、内置定焦镜头，支持2.8mm/4mm/6mm/8mm多种焦距可选

5、镜头光圈≥F1.6；

6、彩色模式最低照度≤0.0002Lux

7、黑白模式最低照度≤0.0001Lux

8、支持3D数字降噪、强光抑制、背光补偿功能；

9、编码性能：兼容H.264、H.265主流视频编码格式；

10、支持AI智能编码技术，可通过智能算法动态优化视频码率。

11、音频功能：内置麦克风及扬声器，支持双向实时语音对讲功能

12、智能分析：内置多种智能行为分析算法，支持越线检测、入侵检测、区域进入/区域离开检测等智能侦测功能。

13、补光性能：支持红外、白光双光智能补光模式，

14、供电与防护：支持DC12V、PoE（802.3af）双供电模式，

15、设备防护等级达到IP67

16、接口与存储：配备千兆RJ45网络接口，传输稳定高速；

17、兼容GB28181、ISAPI等主流安防协议

【交换机】*1套
1、 接口类型：支持POE供电

2、 交换容量≥20Gbps、包转发率≥14.88pps

3、 功耗：POE整机最大功率120W 单端口最大功率30W

4、 支持IEEE802.3AF、IEEE802.3AT标准

5、 默认模式：普通二层交换机；延长模式：PoE端口速率降为10Mpbs，彼此隔离，可延长网络传输至250米；隔离模式：PoE端口彼此隔离，只能和上行端口通信

6、 工作温度：0℃～40℃，工作环境湿度：10%～90%无凝结

【数据显示触摸屏】*1台

1.采用≥21.5英寸横屏式电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16:9；屏幕亮度≥500cd/㎡。

2.整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65。

3.整机背部与墙面微距全贴合，背面与平整墙面间隙最大处≤2.5mm，保障教学环境的安全性。

4.整机最大厚度不大于29mm。

5.整机正面覆盖钢化玻璃。

6.整机正面不采用贴膜方式具备防眩光功能

7.整机具备至少1路RJ45网络接口；具备不少于2路USB 2.0接口。

8.系统运行内存不低于2GB，存储容量不低于8GB；操作系统版本不低于Android 9.0。

9.整机CPU≥4核，最高主频≥1.9G，操作系统版本不低于Android 9.0。

10.整机电源采用插墙式电源适配器，适配器无需悬挂，线材上出。
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	四、车辆识别管理系统

	4
	车辆识别管理系统集成与运维服务
	本项服务面向校园出入口车辆通行场景，提供一套完整的车辆识别与通行管理系统服务，涵盖车牌识别、车辆进出管理、收费管理、车流量统计等能力，并负责车辆通行管控功能的部署、集成与运维。具体服务内容如下：

【系统功能服务】*1项

1. 车牌识别：提供车辆识别服务，支持车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色、车牌颜色识别等，识别结果通过屏显与语音播报。

2. 名单管理：支持允许通行名单、禁止通行名单配置（各≥20000条），支持车辆分组管理及禁行车管理。

3. 进出管控：提供车辆出入口通行管控能力，支持开闸、落闸、暂停等远程控制、开关量控制、遇阻返回、延时落杆、雷达与线圈双重防砸；

4. 收费管理：支持临时车收费规则、包期规则、异常收费规则配置；支持过车、场内车辆、充值、缴费记录查询与导出；支持收费统计、车流量统计。

5. 系统配置：支持网络设置、时间同步、日志记录、用户与角色权限管理、参数配置（未出场超时、场内车辆保存、僵尸车、禁行车及军警车辆放行等）。

6. 远程运维：具备远程快速运维能力，自动读取通行管控运行状态、日志等信息，远程控制通行开关并自动检测运行状态，便于后期维护。

7. 系统配套部署：提供不少于4处车辆通行管控、不少于5处车牌识别通行、不少于3处现场管理操控的完整落地部署能力，保障车辆通行系统的完整运行。

【道闸】*4台

1、电机类型：直流无刷；

2、传动结构：齿轮；

3、升降时间：3~6秒可调节；

4、升降次数：≥250万次；

5、档杆方向：右向；

6、档杆中心高度：≥820mm；

7、弹簧寿命：≥50万次；

8、防砸雷达：支持，预留防砸雷达孔位；

9、线圈防砸：支持；

10、遥控器功能：开闸、落闸、暂停；

11、RS485：支持；

12、开关量：支持；

13、RJ45：支持RJ45线控，可实现开关闸控制、RS485通讯；

14、车流量：日均1500次/天；

15、起落线信号输出：支持；

16、遇阻返回：支持；

17、延时落杆：支持；

18、遥控距离：支持≤30m；

19、配色：黑金；

20、防护等级：≥IP54；

21、电源：AC 220V ±10%；

22、功耗：≤240Wmax；

【通行一体机】*5个

1、分辨率：≥2880*1620；
2、光圈：≥F1.6；
3、镜头类型：定焦镜头≥4mm；
4、靶面尺寸：≥1/2.7"；
5、视频压缩格式：H.265，H.264等；
6、协议对接：支持Onvif、GB/T28181、GA/T1400、HTTP、MQTT等；
7、显示字数：两列四字；屏显颜色：红黄绿三色等；
8、亮度：≥1000cd/㎡；
9、音频：内置喇叭，支持万能语音播报；
10、屏尺寸：≥150mm*300mm；
11、智能识别：支持车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色、车牌颜色识别等；
12、允许通行名单配置：支持，最多20000条；
13、禁止通行名单配置：支持，最多20000条；

【管理终端】*3台

1、操作系统：windows；
2、本地视频输出：HDMI≥1个、VGA≥1个；
3、内存：DDR3 ≥512MB * 2；
4、存储：Nand Flash ≥256MB；
5、USB接口：≥1个USB 3.0 、≥1个USB 2.0；
6、网口：≥8内网、≥1外网，10M/100M自适应；
7、工作电压（V）：DC48V/1.3A；

【保安亭】*1套

尺十≥长1.2米*宽1.2米*高2.3米，不锈钢保安亭。

【安全岛】1项

含砂石水泥、模版兼刷漆。
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	五、图书管理系统

	5
	图书管理系统集成与运维服务
	本项服务面向学校图书馆，提供一套完整的图书管理信息化系统服务，涵盖借还管理、馆藏编目、读者管理、流通管理、期刊管理、自习室管理、阅读评价等能力，并负责自助借还、馆员工作台等功能的部署、集成与运维，同时与校园门禁系统实现人脸识别数据共享。包含条码自助借阅系统及馆员智慧桌面系统，具体服务内容如下：

【系统功能服务】*1项

1. 基础数据管理：支持教职工、学籍、角色、历史成员、学年学期、场地、外部人员、人脸库等基础数据管理，支持批量导入与多级组织架构管理。

2. 首页看板：提供馆藏、读者、借阅、到馆、图书利用率、读者借阅率等数据看板。

3. 采访管理：支持机构推荐、读者荐购、书单导入（EXCEL/MARC）、购书清单、订单、验收单、编目检索、简易编目、MARC编目、编目入藏。

4. 编目管理：支持数据查重、数据处理、回溯建库、中图分类、标签打印、种次号维护、数据清除。

5. 典藏管理：支持图书管理、图书审查、层架管理、图书定位、图书盘点、层架标打印。

6. 期刊管理：支持现刊征订、现刊登到、过刊合订、期刊验收、现刊领取和过刊管理。

7. 读者管理：支持读者类型管理、读者管理、读者证打印、志愿者管理。

8. 流通管理：提供借阅、图书预约、图书赔偿、流通查询、读者到馆记录、志愿者到馆记录、催还管理等一站式借阅服务。

9. 自习室管理：支持自习室创建、座位管理、座位预约、预约规则设置。

10. 阅读评价活动：支持阅读活动评价、评价规则设置、评价记录、勋章管理、积分卡管理、积分记录。

11. 图书馆应用：支持打卡、阅读周报、自定义审批流、日程管理、待办通知、投票活动、电子资源配置、OPAC检索。

12. 自助借还服务：支持图书条形码/RFID快速识别，实现借书、还书、续借、身份验证（人脸、读者证、证号）、个人中心及信息发布等功能。

13. 馆员工作台服务：支持标签加工、读者管理、流通管理、馆藏更改、工作统计及高效借还、解锁、续借、预约等操作。

14. 系统配套部署：提供自助借还、馆员工作台等功能的落地部署，并与校园门禁系统打通人脸识别数据共享（定制对接），实现无需人工刷脸的便捷借阅。

【自助借阅一体机】*1台

借还系统
1.借书：支持图书条形码/RFID标签快速识别，实现图书信息快速检索与借阅状态更新；可根据借阅规则判断读者可借书的数量；提供清晰的交互界面，引导读者完成身份确认、图书选择、借阅规则确认等步骤；可记录借书细节，包括图书条形码、书名、借书状态。
2.还书：系统具备智能检测功能，自动核对借阅记录；支持图书条形码/RFID快速识别，实现即时归还状态更新；提供用户友好的交互流程，包括图书放置确认、归还信息展示等步骤，及时更新用户账户与图书状态。
3.续借：支持读者通过图书条形码/RFID快速识别，提供清晰的交互指引，包括续借图书信息、续借状态确认等步骤，可根据借阅规则判断读者可续借的图书数量及次数。
4.身份验证：提供多元化身份验证模块，支持人脸识别、读者证刷卡及读者证号输入等方式，确保用户身份快速准确验证。
5.个人中心：可查看读者的读者证号、在借书本和可借书本数量，可进行借书、还书、续借。 
6.信息发布：可根据通知公告、新闻资讯、文章鉴赏、失物招领的类型进行信息发布，可选择资源模板，含图库、海报模板库。


二、硬件
1.显示屏：LED液晶显示屏≥21.5寸，分辨率：1920*1080；亮度：≥450cd/㎡；对比度：1000：1；显示比例：16：9；视角：178°。
2.整机尺寸：1528mm×700mm×500mm；高强度冷扎金属烤漆机柜，安全防刮玻璃材质（莫氏硬度7H），不易受尖物刮伤及磨损。
3.触摸屏：电容式G+G触摸屏，支持10点触控；响应速度：≤5ms；触摸精度：≤1.5mm。
4.CPU：CPU≥Cortex-A72双核+ Cortex-A53四核，主频1.8GHz，系统运行内存≥4GB DDR3，存储容量≥32GB，Android 7.1系统。 
5.支持协议：ISO 15693或ISO 14443A标准。
6.性能：具有高灵敏度的读写性能及快速防碰撞处理算法，支持同时读取各个协议的电子标签。
7.读卡器：内置IC/ID双频读卡器，支持 iso14443A/B或15693协议。 
8.蓝牙：支持USB3.0，蓝牙4.0。
9.读写器：RFID读写器，频率范围读距3-50cm；射频协议标准 13.56MHz，支持ISO15693协议。具有高灵敏度的读写性能及快速防碰撞处理算法，支持同时读取各个协议的电子标签。
10.读取数量：图书读取数量 ≤10本。
11.摄像头：采用200万高清双目活体识别摄像头，人脸识别距离≤0.5M，单张人脸识别时间小于1秒。
	1
	项
	49850.00

	六、系统集成与实施服务

	6
	系统集成与实施服务
	本项服务为上述各系统的整体集成与实施服务，包括系统部署、安装调试、系统联调及集中培训，确保各系统协同运行、一次性交付。具体服务内容如下：

1. 系统部署：负责全部系统的现场部署与安装调试。

2. 系统集成：负责各系统间的集成与联调，实现门禁、宿舍、安防、车辆、图书等系统的一体化协同运行。

3. 集中培训：提供针对采购人技术人员和维护人员的集中培训，直至其掌握系统操作与基本维护。

4. 交付保障：确保系统部署完成后一次性调试合格、正常投入使用。
	1
	项
	64900.00


★五、商务要求

	报价要求
	本次报价须为人民币报价；磋商报价为采购人指定地点的现场交付价，磋商供应商须按采购人要求提供服务交付，竞标时应充分考虑实施成本，磋商报价要求包括但不限于：

1、报价包含全部服务费用（含系统部署、集成、调试、培训、质保期内运维及售后服务等费用），以及服务交付过程中所需的全部配套成本。

2、竞标人应充分考虑项目实施期间市场价格变化和可能的国家政策性调整，自行考虑完成项目所需的人力、物力，确定风险系数，对本项目全部服务内容进行总承包报价。

3、有效的磋商报价≦本项目的最高限价。

	服务时间及地点
	1、服务交付期：自签订合同之日起30日内完成系统部署与集成并交付运行。

2、交货地点：桂林市采购人指定地点。

	售后服务要求
	1、本项目服务严格按照国家相关行业标准及供应商公开服务承诺执行，供应商提供3年免费质保服务（含系统运维、故障处理、性能调优、系统升级等），质保期自系统整体部署调试完成、经采购人验收合格签字确认之日起计算。项目全程提供免费上门部署、调试服务，确保系统一次性调试合格、正常投入使用。

2、质保服务期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障的，供应商承担一切费用（请提供技术援助电话和售后服务电话）；质保服务期年满后为有偿维护，维护费收取标准由竞标人根据具体情况提出方案后报业主审核，经双方协商后确认收费标准。

3、质保服务期内服务内容提供包括但不限于故障排除、性能调优、技术咨询、系统升级等服务内容；及时、高效地解决在系统使用过程中遇到的故障、操作失误等相关需求。

4、人员培训：供应商应就系统的部署、使用、维护、管理等对采购人技术人员和维护人员进行现场免费培训，并提供相应的管理方法和手段，直至指定相应人员完全掌握操作、基本维护技术为止。供应商须在竞争性磋商响应文件中提供培训方案。

5、供应商提供7×12小时的售后服务（负责人及电话），自接到售后电话时起，2小时内响应，先进行远程维护处理，若远程维护无法解决后4小时内到达现场，自报障时起48小时内解决问题。

6、为确保货物质量及原厂品质，成交供应商在正式供货时必须提供生产厂家针

对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将不予验收通过。

	项目实施及服务要求
	1、实施要求：成交供应商须完成双校区旧设备拆除、新设备供货、安装、调试、系统部署、多系统数据对接、二次开发优化、全系统联调等全部工作，确保各系统互联互通、一脸通用、功能完整可用。

2、交付要求：项目整体完工后提供完整项目资料（设备清单、技术文档、操作手册、竣工资料），配合采购人完成项目验收交付工作。

3、兼容性要求：所有系统需具备良好开放性、可拓展性，支持后续功能迭代、设备扩容、新增系统对接，适配学校智慧校园长期建设需求。

	双校区配套实施与服务保障要求


	1.双校区专项安装调试：成交供应商需针对临桂校区（门禁、宿管、AI安防、停车场）与解西校区（门禁、宿管）的差异化建设内容，结合两校区不同场地条件、办学场景及设备现状，开展现场精准勘测，制定分校区、分模块专项施工方案，分区域、分时段开展设备安装、线路布设、系统部署及跨校区数据联调，严格规避干扰学校教学秩序及师生正常作息，确保两校区系统同步上线、同步调试、稳定运行。

2.分层分类专项培训：针对校级管理员、两校区安保人员、宿管人员、辅导员及普通教职工开展分层专项培训，覆盖系统操作、数据查询、隐患处置、日常运维及故障排查等全部内容，确保不同岗位人员熟练掌握对应功能操作，保障系统落地即用、高效运维。

3.高标准质保与迭代服务：项目整体质保期不少于3年，质保期内免费提供设备维修、故障更换、系统升级、AI算法迭代优化及双校区数据运维服务；提供7×12小时的售后服务（负责人及电话），自接到售后电话时起，2小时内响应，先进行远程维护处理，若远程维护无法解决后4小时内到达现场，自报障时起48小时内解决问题，保障双校区系统不间断稳定运行。

4.长效运维保障：终身免费提供技术咨询、系统优化、远程运维及数据保障服务，持续适配学校双校区办学管理优化需求；质保期满后提供优惠专属维保方案，保障系统长期稳定迭代运行，助力学校持续打造智慧校园示范标杆。

	验收方案及标准
	1、供应商在服务验收时由采购单位对照采购合同、成交人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求或与响应和承诺的技术参数不一致或提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

2、验收时，服务所涉系统部署完成后通知采购人对服务成果进行清点、核实，由采购人、供应商双方派代表当场验收，并按合同条款、采购要求逐条检验签收后，双方代表签字，否则不予验收。

	质保期满后续维保服务
	一、质保期满后续付费年度维保服务包含内容

（一）软件系统维保服务（智慧校园统一平台、门禁、宿管、AI 安防、停车场、图书管理系统、微信小程序、数据驾驶舱等全部软件子系统）；

7×24 小时技术支持服务，故障 2 小时内远程响应，需要现场处置的故障 24 小时内派遣工程师到达学校双校区现场排查处置；

软件故障、BUG 问题排查与修复，系统参数配置、账号权限、业务流程调整；

定期数据库巡检、数据库备份校验、数据治理，保障双校区业务数据完整安全；

维护各子系统接口稳定性，保障与学校现有智慧校园、一卡通、学籍教务、图书管理、AI 智慧体育等系统持续稳定互联互通；

系统安全漏洞检测、补丁更新，排除软件层面安全风险；

参照质保期标准，每周开展临桂校区、解西校区双校区系统巡检，输出书面巡检报告，提前排查系统隐患；

运维日志核查，定期出具系统整体运行运维分析报告；

系统简单功能配置调优，适配学校管理制度、业务流程微调需求。

（二）硬件设备维保服务（闸机通道、人脸一体机、AI 摄像机、AI 监控分析盒、显示触摸屏、大屏、道闸、管理终端等全部项目硬件）

对项目全部硬件设备开展定期现场巡检、设备状态检测、设备除尘，排查硬件隐患；

硬件故障检测、故障定位、故障维修，提供上门维修人工服务；

注：本服务费包含上门人工及检修服务；硬件损坏所需更换零部件按成本价向采购人提供，不收取额外人工服务费（也可按需修改为：本年费包含常规配件更换费用，人为损坏、不可抗力损坏配件除外）。

设备参数调试，硬件配套软件版本适配升级。

（三）培训与应急保障服务

每年可提供不少于 1 次的管理员、安保、宿管等岗位再培训服务，包含系统运维、故障排查操作教学；

学校重大活动期间提供专项应急保障技术支持；

完整留存运维台账，每次巡检、故障处置完成后提交处置记录。

二、不包含在本后续年度维保服务费内的内容

人为故意损坏、外力破坏、火灾、水灾、雷击等不可抗力造成软硬件损坏的设备配件采购费用；

采购人提出的新增软件功能开发、硬件设备新增扩容类定制开发及采购费用；

第三方软件、第三方设备本身故障产生的原厂服务费。

三、服务模式

服务周期：按自然年为服务周期；

服务地点：桂林市桂林中学临桂校区、解西校区；

采购人可按年度续约，也可选择不采购本付费维保，成交供应商仍须履行采购文件要求的终身免费技术咨询、系统优化、远程运维及数据保障义务。

磋商供应商需在响应文件中做如下承诺：严格响应采购文件要求，无论采购人是否采购本项付费年度维保，我方均终身免费向采购人提供技术咨询、系统优化、远程运维及数据保障服务，该部分服务不纳入本后续付费维保服务范围。

	付款方式
	1、服务所涉系统部署、集成调试完成，采购人预验收合格，支付合同总价70%；

2、系统试运行30日内，采购人验收合格，凭中标人出具的银行履约保函及有效发票，支付合同总价30%；

3、因财政部门拨付款项方面的原因造成的付款延误，甲方配合催促办理，但不能保证付款时限。 

	其他

要求
	“校园门禁系统集成与运维服务”及“学生宿舍管理系统集成与运维服务”中的“人脸一体机”磋商供应商必须提供同品牌、同型号产品。

“校园门禁系统集成与运维服务”及“校园AI安防一体化平台集成与运维服务”中的“数据显示触摸屏”磋商供应商必须提供同品牌、同型号产品。
竞标服务所配套部署的系统及组件必须是全新的，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

3、所有服务内容均严格按采购文件上的实质性参数的要求、供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为验收不合格，采购单位可解除双方的服务合同。

4、为防止虚假应标，要求供应商在响应文件中提供响应函，承诺技术偏离表中响应的内容真实有效；

5、为确保服务配套系统质量，成交供应商必须在交付时提供生产厂家针对此项目的售后服务保证函原件并加盖生产厂家公章，否则不予验收。

6、本项目采购控制价（人民币）：柒拾叁万壹仟元整（¥731,000.00元）。如成交供应商的报价超过采购控制价，其响应文件做无效处理。
7、本项目产品不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与磋商，如有此类产品参与磋商的作响应文件无效处理。

注：

（1）“项目需求”中标注“★”项的属于实质性要求，若有任意一项负偏离作响应文件按无效处理。

（2）“项目需求”中标注“▲”的技术参数为重要技术指标、功能项。


第四章 评审办法

一、评审依据

1. 评审依据：磋商小组以磋商文件和响应文件为评审依据，对供应商的响应文件进行评审。

2. 评审方式：以封闭方式进行评审。

3.采购人和采购代理机构、竞争性磋商小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1、价格分…………………………………………………………………………………20分
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的的通知》（桂财采【2022】31号）的规定，磋商供应商在其投标文件中提供《中小企业声明函》，磋商供应商承接本项目的全部服务且磋商供应商为符合政策要求的小型、微型企业的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；

（2）除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：评标报价为磋商供应商的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。
（3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业和残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）以进入评标的最低的评标报价为20分。

最低磋商供应商评标报价金额          

（5）磋商供应商投标报价分 =                                ×15分

                           磋商供应商评标报价金额

              最低磋商供应商评标报价金额          

（6）磋商供应商质保期满后续服务费报价分 =                             ×5分

                                          磋商供应商评标报价金额

（7）磋商供应商价格分= 磋商供应商投标报价分 +  磋商供应商质保期满后续服务费报价分  

2、服务质量分……………………………………………………………………………33分

（1）性能提升分（满分33分）

采购需求一览表中标注“▲”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为设备性能的评分依据。标注“▲”的技术参数能提供国家认可的第三方检测机构出具的检测（检验）报告复印件或技术参数证明材料（可以是彩页、官网或功能截图等其中任一项）并加盖磋商供应商公章的，每提供一项得3分，满分33分。

3、服务方案分……………………………………………………………………………33分

（1）项目技术方案分（12分）  

由评审小组根据各供应商对本项目的理解程度，特别是本项目双校区差异化建设要求、各子系统软硬件参数、专属软件管理平台功能、数据与系统对接需求逐项评审：

一档（0分）：未提供项目总体认识及难点分析，或未提供各系统专属软件管理平台功能介绍、双校区本地化部署适配说明及校区联动运维保障方案的；或提供的方案无法满足双校区数据互通及分级权限管控基本要求的，得0分。

二档（4分）：对项目总体及难点认识较浅，论述简单，解决方案可操作性较差，存在核心硬件参数缺项、软件平台功能缺失、双校区协同管控方案粗略、双校区部署适配及联动运维保障方案不完善、存在明显短板的，得4分。

三档（8分）：对项目总体及难点有较好认识，论述较清晰，解决方案具备基本可操作性，核心功能响应较完整，但软件平台功能、双校区部署适配、校区联动运维细节存在少量缺漏，整体可完全满足项目基本建设及运维需求，得8分；

四档（12分）完全响应采购文件所有技术参数、平台功能及对接开发要求，功能描述详实，贴合校园实际管理场景，无缺项无偏差，具备完整落地适配方案，得12分。

（2）项目实施方案分（12分）  

一档（0分）：未提供项目实施方案的；或提供的方案无任何针对性，未针对本项目双校区差异化建设单独阐述施工、调试及管控方案的；或无专项工期保障措施、无法满足30个日历日履约时限要求的，得0分；

二档（4分）：仅提供通用框架性方案，无本项目双校区差异化建设针对性内容，无明显技术错误，设备配置基本达标；仅简单罗列。列组织、保障措施，缺失应急维护、安装进度计划、专项安装调试、校区联调方案，整体兼容性、落地性较弱，得4分；  

三档（8分）：方案详实可行，明确本项目双校区施工差异，完整包含专项应急维护方案、科学合理的安装进度计划、标准化安装调试与验收方案，清晰阐述各系统技术路线、设备部署逻辑、跨校区数据联调可行性，贴合项目基本建设需求，得8分；  

四档（12分）：方案完整成熟、针对性极强，深度匹配临桂、解西两校区差异化建设场景；具备完善的分校区施工组织、错峰施工保障、安全文明施工、供货保障、质量管控、进度管控方案，细化双校区系统集成适配、跨校区设备联动优化、校园场景定制化配置、系统运行优化升级及设备扩容拓展能力，安全运维机制完善，全面适配双校区长期迭代建设、常态化稳定运行需求，得12分。  

（3）售后服务方案分（9分）  

一档（0分）：未提供售后服务方案的；或提供的方案仅简单复制采购文件基础质保要求，无任何实质性服务内容；或未明确双校区服务响应机制及人员配置的，得0分；  

二档（3分）：满足采购文件基础售后及质保要求，制定基本的售后服务响应机制，但方案内容笼统，未结合双校区布局特点开展针对性设计，服务团队配置、培训安排等内容描述不具体，服务保障能力未匹配项目核心服务需求的，得 3 分；   

三档（6分）：结合双校区布局特点制定具备落地性的售后服务方案，包含服务团队配置、服务时长承诺等内容；承诺质保期内免费提供系统运维优化、运行效能升级、设备适配调优服务；方案贴合项目需求、可直接落地执行，全面满足项目售后服务要求的，得6分；  

四档（9分）：售后服务方案完整成熟，体系健全、权责清晰，针对双校区布局特点制定差异化服务保障策略；具备完善的服务响应机制、定期回访巡检制度及应急保障措施；提供分层分类定制化培训方案；质保期内系统运维优化、设备适配升级、校园场景常态化调优等服务承诺详实可行；服务经验丰富，落地性极强，完全保障双校区系统长期稳定运行，得9分。

4、履约能力分……………………………………………………………………………14分

（1）安全性能分（12分）

①为保障项目信息化系统及安防系统全生命周期运维服务规范化、流程化、专业化落地，确保后期技术支撑、故障处置、应急保障及服务质量可控可管，服务配套产品制造商具备ITSS 信息技术服务标准三级认证证书，能提供认证证书复印件及官网查询截图的，得3分，未提供或未认定得0分

②为保证产品的信息安全管理，服务配套产品制造商已按照ISO/IEC 27001:2022标准要求建立并实施了信息安全管理体系的，能提供认证证书复印件及官网查询截图的，得3分，未提供或未认定得0分。

③为确保校园教学核心信息安全，服务配套产品制造商制造商具有ISO 27701隐私信息管理体系认证证书，能提供认证证书复印件及官网查询截图的，得3分，未提供或未认定得0分。

④为确保生产制造商的软件能力成熟，服务配套产品制造商通过SJ/T 11235 软件能力成熟度模型等级，能提供认证证书复印件及官网查询截图的，SPCA评估达3级的，得3分，未提供或未认定得0分。

（2）企业知识产权与信誉实力（2分）  

①为确保设备后续使用售后服务质量，服务配套产品制造商通过售后服务完善度十星认证，能提供认证证书复印件及官网查询截图的，得1分；未提供或未认定得0分。

②为确保此次采购的核心服务配套系统后续的升级开发以及避免知识产权纠纷影响学校使用，服务配套产品制造商通过GB/T29490的知识产权管理体系认证，能提供认证证书复印件及官网查询截图的，得1分，未提供或未认定得0分。

5、综合得分＝1+2+3+4
三、推荐成交候选供应商原则

（1）磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，以磋商报价由低到高顺序排列；若仍相同的，依次按服务质量分、服务方案分、履约能力分由高到低顺序排列，并推荐成交候选供应商。

（2）磋商小组可推荐前三名为成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。

（4）排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。

采购项目评审中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查的磋商供应商响应报价平均值50%的，即响应报价＜全部通过符合性审查的磋商供应商响应报价平均值×50%；

（2）响应报价低于通过符合性审查且报价次低磋商供应商响应报价50%的，即响应报价＜通过符合性审查且报价次的磋商供应商响应报价×50%；

（3）响应报价低于采购项目最高限价45%的，即响应报价＜采购项目最高限价×45%。

异常低价响应审查流程：
启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对响应价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。如果响应供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

第五章 采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：







                  
项目编号：








甲方：                             （采购人）

乙方：                             （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购、响应文件规定条款和成交供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

合同标的及合同金额

1、本合同标的为桂林中学智慧校园建设服务采购项目，包含临桂校区、解西校区智慧化软硬件供货、旧设备拆除、现场施工安装、系统集成、联调测试、系统二次开发对接、培训、3 年质保运维等全部工作内容，实现双校区统一平台管控、数据互通、一脸通行，兼容学校现有智慧校园、一卡通、学籍教务、图书管理、AI 智慧体育等系统。具体内容、技术参数、功能要求以磋商文件采购需求及乙方响应文件承诺为准。

2、合同总金额（大写）：人民币________________元整（¥____________元）。

本价格为包干总价，包含设备材料费、运输、拆除旧设备、辅材、布线施工、安装调试、系统开发对接、检测、培训、3 年质保运维、税金、版权、风险、人工、差旅等完成本项目全部工作的一切费用。甲方不再支付任何其他费用。

3、本项目涉及设备明细及报价明细如下表：

	序号
	标的名称
	规格/型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单  价
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3、本项目服务所涉及的设备均不接受进口产品，全部设备、软硬件均要求为国产，如乙方提供进口产品，甲方有权解除合同，乙方承担全部违约责任。
第二条  工期、交付地点

1、交付工期：自本合同签订之日起     个工作日内，完成全部供货、拆除、安装、调试、联调，全部系统上线，完成初验交付甲方使用。

因甲方原因、不可抗力造成工期延误，工期相应顺延；乙方自身原因造成逾期交付，按本合同第十条承担违约责任。

2、交付实施地点：桂林市桂林中学临桂校区、解西校区（甲方指定现场点位）。乙方施工应错峰开展，不得干扰学校正常教学秩序。

第三条  质量标准与质保服务

1、质量标准：乙方提供全部软硬件必须满足竞争性磋商文件采购需求、响应文件承诺，符合国家、行业现行相关标准；★采购需求中标★的实质性条款必须全部满足，▲重要技术指标按响应承诺执行。

2、质保期：全部软硬件整体质保     年，自项目最终验收合格签字之日起计算。

3、质保期内服务内容：

（1）质保期内免费提供设备维修、故障更换、系统升级、AI算法迭代优化及双校区数据运维服务；耗材磨损、人为破坏、违规操作损坏不在免费质保范围。

（2）提供7×24 小时技术支持服务；故障  小时内远程响应，故障需要现场置，  小时内派遣工程师到达甲方现场修复，保障双校区系统不间断运行。

（3）终身免费提供技术咨询、系统优化、远程运维及数据保障服务，持续适配学校双校区办学管理优化需求；质保期满后向甲方提供优惠专属维保服务方案，保障系统长期稳定迭代运行。

4、乙方在质保期内应每周进行一次双校区系统巡检，及时排查隐患。

第四条  双方权利与义务

1、甲方权利义务

1.1 向乙方提供项目实施必要的场地、现有系统对接基础资料，协调校内各部门配合现场勘测、施工调试。 

1.2 按合同约定组织项目初验、最终验收，按合同约定支付合同款项。 

1.3 有权对乙方施工、软硬件质量、系统功能进行监督，对不符合要求的内容有权要求乙方限期整改。

2、乙方权利义务

2.1 本项目严禁转包，严禁分包，乙方必须自行完成全部合同工作内容，不得将本项目全部或部分转给第三方。 

2.2 负责现场勘测、旧设备拆除、设备供货、布线、安装、系统部署、多系统对接、二次开发、双校区联调，确保系统互联互通、一脸通用，与学校现有各业务系统兼容对接。

2.3 完成分层专项培训：对校级管理员、安保、宿管、辅导员、教职工等不同岗位开展操作、运维、故障排查、小程序使用培训，确保甲方人员熟练使用全部系统；形成完整培训记录。 

2.4 项目完工后向甲方完整移交竣工资料：设备清单、产品合格证、技术手册、操作维护手册、系统部署文档、接口文档、竣工图纸等全套项目文档。 

2.5 保密与数据安全义务（新增重点条款，校园人脸 / 学生敏感数据） 

（1）本项目涉及师生人脸信息、学籍、考勤、住宿等大量敏感个人信息，乙方对全部业务数据、人脸底库、学生信息负有永久保密义务； 

（2）乙方不得私自复制、导出、外传、泄露甲方师生人脸、学生个人隐私数据；项目实施、运维过程产生的全部数据所有权归甲方；项目结束乙方不得留存甲方任何师生原始人脸及业务数据； 

（3）乙方必须落实数据安全措施，保障平台符合个人信息保护相关法律法规；发生数据泄露，乙方承担全部赔偿及法律责任。 

2.6 乙方施工做好安全文明施工，承担现场施工安全责任，施工过程造成人身、财产损害，全部责任由乙方承担。 

2.7 指定专职项目对接人，保持通讯畅通，接收甲方故障报修与工作指令。 

2.8 乙方保证所提供软硬件、软件系统、算法、接口不存在知识产权侵权；如发生第三方知识产权主张，全部责任、赔偿由乙方承担。

第五条  验收

1、项目完工后，乙方提交竣工资料，向甲方提交验收申请。 

2、验收依据：竞争性磋商文件采购需求、乙方响应文件承诺、成交通知书、国家及行业标准。分为初验、最终验收两个阶段。

（1）初验：乙方完成    个工作日工期内全部部署调试，系统上线试运行，甲方组织初验；初验合格进入试运行；试运行期 30 日历天。

（2）试运行期满，系统运行稳定无重大故障，甲方组织最终验收。验收不合格，乙方在甲方给定期限内完成全部整改，整改产生全部费用由乙方承担，工期不予顺延；整改后仍然不能达到采购文件要求，甲方有权解除合同并追究违约责任。 

3、验收可以参照政府采购项目合同验收书格式执行。

第六条  付款方式

1、服务所涉系统部署、集成调试完成，采购人预验收合格，支付合同总价70%；

2、系统试运行30日内，采购人验收合格，凭中标人出具的银行履约保函及有效发票，支付合同总价30%；

3、因财政部门拨付款项方面的原因造成的付款延误，甲方配合催促办理，但不能保证付款时限。 

2、履约金约定：

□合同签订时，乙方应按合同金额的5%向甲方交纳履约保证金。

□根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同总金额的5%。本项目按合同金额的 2 %向甲方交纳履约保证金。

开户名称：桂林市桂林中学
开户银行：广西桂林漓江农村合作银行万福支行

账    号：376321600000030
履约保证金递交方式：支票、汇票、本票等非现金方式。

履约保证金退付方式、时间及条件：履行完合同约定的权利义务事项后[乙方承诺质保期（免费保修、维护、升级期）满]且不存在争议的，甲方在乙方提出履约保证金退还书面申请后30个工作日内无息返还。乙方未依约履行质保义务的，甲方有权委托第三方处理，相关款项在履约保证金中直接扣除，不足额的部分，乙方应继续赔偿。

签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 

3、乙方每次申请付款前，必须向甲方开具合法有效的增值税普通发票；乙方未提供合规发票，甲方付款义务顺延，不承担逾期付款责任。

第七条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条　知识产权

1、本项目形成的业务数据、师生人脸、台账记录等全部业务数据知识产权、所有权全部归甲方所有。 

2、乙方交付给甲方的软件平台、定制开发的业务模块，甲方拥有永久使用权；乙方原有基础软件产品版权归乙方所有，但甲方拥有本项目范围内永久使用许可。 

3、乙方保证提供的设备、算法、软件不侵犯第三方专利、著作权、肖像权等知识产权；如第三方提出维权，乙方负责全部应诉、赔偿，给甲方造成损失乙方全额赔偿。
第九条  违约责任

1、甲方违约责任

1.1 甲方无正当理由逾期支付合同款项，按现行民法典相关规定承担逾期付款违约金。

1.2 甲方不得非法复制、逆向破解乙方原有商用软件底层程序，不得超出采购范围擅自转授权第三方使用乙方商用软件。

2、乙方违约责任

2.1 工期逾期：乙方未在合同签订后   个工作日完成交付初验，每逾期一日，乙方按合同总金额 0.3‰向甲方支付违约金；逾期超过 30 个日历天，甲方有权单方面解除合同，乙方支付合同总金额 20% 违约金，并赔偿甲方全部损失。

2.2 交付软硬件、系统功能不满足磋商文件★实质性条款要求，甲方有权要求乙方限期更换、整改；限期仍无法达标，甲方有权解除合同，乙方支付合同总金额 20% 违约金。

2.3 质保期内，乙方不履行质保义务，不按约定   小时远程、    小时现场响应故障，甲方有权委托第三方代为维修，产生全部费用由乙方承担，甲方可直接从质保金中抵扣。

2.4 乙方发生转包、违法分包，甲方有权直接解除合同，乙方支付合同总金额 20% 违约金。

2.5 乙方发生师生人脸、学生隐私数据泄露、违规留存、外泄，乙方除承担全部法律责任外，还应当向甲方支付合同总金额 20% 违约金，造成人身、名誉、经济损失全部由乙方赔偿。

2.6 乙方提供进口产品，视为严重违约，甲方可解除合同，乙方支付合同总金额 20% 违约金。

3、任何一方无法定及约定理由单方解除合同，过错方向守约方支付合同总金额 20% 的违约金，同时赔偿实际损失。

第十条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条  合同的变更、终止与转让

除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

第十四条  签订本合同依据：

1、竞争性磋商采购；

2、乙方提供的投标（或应答）文件；

3、项目技术方案、服务承诺方案；

4、成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各二份。政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：　　　　           

法定代表人：                           法定代表人： 　　　　　　　　　　

委托代理人：                           委托代理人：　　　　　　 　　　　

电  话：                               电    话： 　　　　　　　　　　　

开户名称：                             开户名称：
　　　　　　　　　　     

开户银行：                             开户银行：   　　　　　　　　　　    

银行账号：                             银行账号：   　　　　　　　　　　    

日    期：                             日    期：           　　　　　　
第六章 响应文件（格式）

一、响应文件袋（盒、箱）标记

响 应 文 件

项目名称：                         
项目编号：                       
采购代理机构： 广西科文招标有限公司   

磋商供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：                              
法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：              

联系电话：                                                

日期：              年           月           日

响应文件组成

资格性响应证明材料

符合性响应证明材料

其他有效证明材料

（一）资格性响应证明材料目录

1.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

2.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除供应商为以下三种情形的：

（1） 如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

（2）如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

（3）如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

（委托代理时必须提供）；

3.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

5.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明[由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]（见附件）（如有，请提供）；

6.2025年度财务状况报告（必须提供，可以是磋商供应商自行编制也可是通过第三方审计公司编制，如为自行编制至少须提供现金流量表、负债表及利润表）；

7.供应商在响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月依法缴纳税收的证明材料[增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明]复印件（必须提供）。

1.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面复印件（必须提供）；

2.供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除供应商为以下三种情形的：

（1） 如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

（2）如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

（3）如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

（委托代理时必须提供）

附件：            

授权委托书（格式一）

致： 广西科文招标有限公司 
我              （姓名）系                              （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

磋商供应商[公章（CA签章）]：                                   

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                   　　

        年      月     日

附：供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除供应商为以下三种情形的：

（1） 如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

（2）如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

（3）如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

授权委托书（格式二）

致： 广西科文招标有限公司 

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表本人全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。
代理人无转委托权,特此委托。 

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：                  

      年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件

3.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

附件：

声   明

致： 广西科文招标有限公司 

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

磋商供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                         
日          期：                            

4.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明[由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]（见附件）（如有，请提供）；

附件：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为  万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（CA签章）： 

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

《残疾人福利性单位声明函》（见附件）（如供应商属于残疾人福利性单位的，请提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

            单位名称（CA签章）：

日    期：  年  月  日

注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

6.2025年度财务状况报告（必须提供，可以是磋商供应商自行编制也可是通过第三方审计公司编制，如为自行编制至少须提供现金流量表、负债表及利润表）；

7.供应商在响应文件递交截止时间前半年内任意连续三个月依法缴纳税收的证明材料[增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明]复印件（必须提供）。

（二）符合性响应证明材料目录

响应函（格式见附件）（必须提供）；
磋商报价表（格式见附件）（必须提供）；

技术要求响应情况表（格式见附件）（必须提供）；
商务要求响应情况表（格式见附件）（必须提供）；
针对本项目的技术方案（格式见附件）（如有，请提供）；
针对本项目的实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；
针对本项目的售后服务方案（格式见附件）（如有，请提供）。
1.响应函（格式见附件）（必须提供）

附件：

响 应 函 （格 式）

致：广西科文招标有限公司
根据贵方       项目竞争性磋商文件，项目编号：            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交电子响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按磋商文件采购需求和磋商报价表：

磋商总报价（大写）                元人民币(¥            )；

质保期满后后续服务费              元/年人民币(¥         /年)
2.我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

5. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：            

开户名称：                                        
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：                              

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：              

响应日期：                               

2. 磋商报价表（必须提供）；
附件：
磋商报价表（格式）

	项号
	标的名称
	数量
	单位
	单价

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	合计：磋商报价（大写）              人民币(¥             )

	服务期限：            

	说明：本次报价须为人民币报价；磋商报价为采购人指定地点的现场交付价，磋商供应商须按采购人要求提供服务交付，竞标时应充分考虑实施成本，磋商报价要求包括但不限于：

1、报价包含全部服务费用（含系统部署、集成、调试、培训、质保期内运维及售后服务等费用），以及服务交付过程中所需的全部配套成本。

2、竞标人应充分考虑项目实施期间市场价格变化和可能的国家政策性调整，自行考虑完成项目所需的人力、物力，确定风险系数，对本项目全部服务内容进行总承包报价。


磋商供应商（CA签章，自然人除外）：                                        

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：                                    

时间：

注：1.各磋商供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其磋商响应将被拒绝。磋商响应文件只允许有一个报价。
2.磋商供应商应根据所投项目如实填写磋商报价表的各项内容。
3.磋商报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖磋商供应商CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖磋商供应商公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）

磋商报价明细表（格式）

	项号
	标的名称
	设备名称
	生产厂家
	品牌/型号
	数量
	单位
	单价

（元）

	1
	校园门禁系统集成与运维服务
	系统功能服务
	
	
	1
	项
	

	2
	
	圆弧摆闸（单电机）
	
	
	8
	台
	

	3
	
	圆弧摆闸（双电机）
	
	
	10
	台
	

	4
	
	人脸一体机
	
	
	32
	台
	

	5
	
	数据显示触摸屏
	
	
	2
	台
	

	6
	
	AI高清结构化抓拍机
	
	
	1
	台
	

	7
	
	地下室门禁
	
	
	4
	套
	

	8
	学生宿舍管理系统集成与运维服务
	系统功能服务
	
	
	1
	项
	

	9
	
	圆弧摆闸（单电机）
	
	
	6
	台
	

	10
	
	圆弧摆闸（双电机）
	
	
	11
	台
	

	11
	
	人脸一体机
	
	
	34
	台
	

	12
	
	宿舍出入门
	
	
	3
	扇
	

	13
	
	考勤反馈屏
	
	
	3
	台
	

	14
	校园AI安防一体化平台集成与运维服务
	AI智能分析服务
	
	
	1
	项
	

	15
	
	32路AI监控分析盒
	
	
	2
	台
	

	16
	
	AI高清摄像机
	
	
	32
	台
	

	17
	
	交换机
	
	
	1
	套
	

	18
	
	数据显示触摸屏
	
	
	1
	台
	

	19
	车辆识别管理系统集成与运维服务
	系统功能服务
	
	
	1
	项
	

	20
	
	道闸
	
	
	4
	台
	

	21
	
	通行一体机
	
	
	5
	个
	

	22
	
	管理终端
	
	
	3
	台
	

	23
	
	保安亭
	
	
	1
	套
	

	24
	
	安全岛
	
	
	1
	项
	

	25
	图书管理系统集成与运维服务
	系统功能服务
	
	
	1
	项
	

	26
	
	自助借阅一体机
	
	
	1
	台
	


磋商供应商（CA签章，自然人除外）：                                        

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：                                    

时间：

3. 技术要求响应情况表

技术要求响应情况表

	序号
	采购文件要求
	响应文件的响应情况
	响应情况说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：应对照竞争性磋商采购文件第二章《采购需求》中的第二、三、四、五条内容，逐条对应并做出实质性的响应，并说明与技术、商务条文的响应和偏离。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商采购文件要求，将导致磋商被拒绝。

磋商供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                                       
日          期：                              

4. 商务要求响应情况表

商务要求响应情况表

	序号
	采购文件要求
	响应文件的响应情况
	响应情况说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：应对照竞争性磋商采购文件第二章《采购需求》中的“商务要求”，逐条对应并做出实质性的响应，并说明与技术、商务条文的响应和偏离。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商采购文件要求，将导致磋商被拒绝。

磋商供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                                       
日          期：                              

5.针对本项目的技术方案；

附件：

针对本项目的技术方案（格式）

磋商供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                     

 日          期：                                                   
6.针对本项目的实施方案

附件：

针对本项目的实施方案（格式）

磋商供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                     

 日          期：                                                   
7.针对本项目的售后服务方案

附件：

针对本项目的售后服务方案（格式）

磋商供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                     

 日          期：                                                   
（三）其他有效证明材料目录

1.项目实施人员一览表（格式自拟）（如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳的响应文件递交截止时间前半年的社保证明复印件（如拟投入人员有相关专业技术资格证书的，可同时附证书复印件），除供应商为以下三种情形的：
（1） 如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

（2）如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

（3）如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。）；

2.“采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）；

3.磋商供应商业绩证明材料[无不良记录，以响应文件中提供的合同原件扫描件（能清晰反应项目名称、服务内容、签订日期等）为准]（如有，请提供）；

4.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交其它相关证明材料。

1.项目实施人员一览表[如有，请提供,并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳的响应文件递交截止时间前半年的社保证明复印件（如拟投入人员有相关专业技术资格证书的，可同时附证书复印件）]，除供应商为以下三种情形的：

（1） 如供应商为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

（2）如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

（3）如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。）；

附件：

项目实施人员一览表（格式自拟）

注：1.磋商供应商在响应文件中提供上述相关人员的人员名单，包括但不限于姓名、性别、身份证号、参加工作时间、学历、服务驻点等内容。2.磋商供应商在响应文件中提供项目负责人和专职人员在本单位社保缴费证明（磋商截止时间之日前半年内磋商供应商连续3个月为其缴纳社保的证明，否则不予认可）或劳动合同复印件。3.有相关资格证书的，应提供资格证复印件。

磋商供应商[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                                     

 日          期：                                                   
注：供应商根据自身情况结合本项目要求自行制定
2.“采购需求”需提供的有效证明文件（如有，请提供）；

磋商供应商业绩证明材料（如有，请提供）；

4.供应商可结合本项目的评审办法视自身情况自行提交其它相关证明材料。              

