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第一章  竞争性谈判公告
第一章  竞争性谈判公告
项目概况
    广西体育高等专科学校相思湖校区大礼堂LED显示等设备采购及安装项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台线上获取采购文件，并于2026年9月22日 10:00（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况                                            

    项目编号：GXZC2026-J1-002794-CGZX 

    项目名称：广西体育高等专科学校相思湖校区大礼堂LED显示等设备采购及安装项目

    采购方式：竞争性谈判 

    预算总金额（元）：1113247.53 
    采购需求：

    标项名称：广西体育高等专科学校相思湖校区大礼堂LED显示等设备采购及安装项目

    数量：1

    预算金额（元）：1113247.53
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：LED显示设备采购及安装（详见采购文件）。

    最高限价（元）：1113247.53

    合同履约期限：自合同签订之日起至项目履约完毕。

    本项目（否）接受联合体投标

    备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充

分准备。

二、申请人的资格要求：

    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 

    3.本项目的特定资格要求：无。 

三、获取采购文件

    时间：2026年9月3日至2026年9月8日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时

间，法定节假日除外）

   地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn） 
       方式：登录广西政府采购云平台（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。
    提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文

件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成

获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。 

    售价（元）：0 

四、响应文件提交

    截止时间：2026年9月22日 10:00（北京时间）

    地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标
五、响应文件开启 

    开启时间：2026年9月22日 10:00（北京时间）

    地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅 

六、公告期限 

    自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜 

    1.竞标保证金（人民币）：1.1万元。 (必须足额交纳) 

（1）竞标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 

（2）采用网上银行转账形式的，供应商应于提交响应文件截止时间前将竞标保证金交至以下账户。 

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心 

开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行 

银行账号：20009101040051648  

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式：地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室；电话：0771-8600309。

    2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强

制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业

发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

    3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网

（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

    4.其他注意事项：

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=gx。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。  

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

    1.采购人信息
      名   称：广西体育高等专科学校

      地   址：南宁市西乡塘区大学西路176号

      项目联系人：邓老师
          项目联系方式：0771-3108902
    2.采购代理机构信息
      名   称：广西壮族自治区政府采购中心 

      地   址：广西南宁市星湖路22号 

      项目联系人：陈子希 

       项目联系方式：0771-8600435 

                                                        广西壮族自治区政府采购中心
2026年9月3日
第二章  谈判供应商须知
谈判供应商须知前附表
	序号
	内    容

	1
	项目名称：广西体育高等专科学校相思湖校区大礼堂LED显示等设备采购及安装项目

项目编号：GXZC2026-J1-002794-CGZX

	2
	谈判供应商资格：详见《第一章 竞争性谈判公告》。

	3
	报价：竞标人可就《采购需求》中的货物和服务内容做完整唯一报价。

	4
	响应文件的上传和提交：

本项目通过“广西政府采购云平台（http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。

“电子加密响应文件”的上传、提交：
a.谈判供应商应在上传响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。
b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。

	5
	提交响应文件截止时间：见竞争性谈判公告。

	6
	响应文件有效期：响应文件提交截止日期后六十日。

	7
	保证金（人民币）：详见《第一章 竞争性谈判公告》

	8
	谈判时间：2026年9月22日10时截标后（如有变更，具体变更时间由广西壮族自治区政府采购中心另行通知）
谈判地点：南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心开标室，广西壮族自治区政府采购中心评标室。（本项目采用全流程电子标方式，供应商无须前往谈判地点）

	9
	评标方法：最低评标价法（详细见第六章）

	10
	响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。
电子响应文件是指通过“政采云电子竞标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。

	11
	响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子竞标客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子竞标客户端”编制并加密响应文件。

	12
	响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。

	13
	法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。

	14
	响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。

	15
	电子加密响应文件的解密：

谈判响应文件开启后，本中心将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。

	16
	对竞争性谈判文件、采购过程或者成交结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。

	
	接收质疑函方式：以书面形式。

	
	质疑联系部门及联系方式：

（1）广西壮族自治区政府采购中心内审科

电话：0771-8600453

地址：广西南宁市星湖路22号

（2）广西体育高等专科学校
电话：0771-3108902

地址：南宁市西乡塘区大学西路176号

	
	现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间（其中采购代理机构为9：00-12：00，14：00-17：00）


谈判供应商须知
一、总　则
1. 适用范围
1.1项目名称：广西体育高等专科学校相思湖校区大礼堂LED显示等设备采购及安装项目 

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。
2. 定义
2.1“采购人”是指：广西体育高等专科学校
2.2“采购代理机构”是指：广西壮族自治区政府采购中心(以下简称“本中心”)。
2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。
2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
3. 谈判供应商资格：详见《第一章 竞争性谈判公告》。
4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改
4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。
4.2竞争性谈判公告：见中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。
4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：
4.3.1谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。
4.3.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件提交截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。
4.3.3本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。
4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和开标时间。本中心至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布变更公告。
5.特别说明：

▲5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲5.2谈判供应商在谈判响应活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其响应无效，并报监管部门查处。

▲5.3中小企业价格评审优惠：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对符合条件的小型、微型企业（以下简称“中小企业”）的最后报价给予价格扣除优惠，扣除比例详见评审方法及评定标准。谈判供应商如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“响应文件格式”要求，填写并提交《中小企业声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原最后报价评审。（注：如项目为专门面向中小/小微企业采购，则无需执行此价格扣除）。

▲5.4本国产品价格扣除：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的情况下，依法对本国产品给予价格评审优惠。本项目对本国产品给予价格扣除，扣除比例详见评审方法及评定标准。谈判供应商如申请享受此项价格扣除，必须按本文件“响应文件格式”要求，填写并提交《关于符合本国产品标准的声明函》。未提交或提交不符合要求的，不享受扣除，按其原最后报价评审。

▲5.5 异常低价响应的风险警示：为维护公平竞争和项目质量，谈判小组将对疑似异常低价的响应进行认定。若谈判供应商的最后报价被认定为异常低价且无法在合理期限内证明其报价合理性的，其报价将被视为无效。具体认定标准和处理程序，详见“谈判程序”及“评审方法及评定标准”。

二、竞争性谈判响应文件的编制
6. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1谈判供应商应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

6.2响应文件须由竞标供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

6.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商承担。

6.4竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

6.5.1价格文件
1）报价表；（附件二）[必须提供]
6.5.2 商务技术文件（应该有的必须提供，如未提供，谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件） 
1）谈判书；（附件一）[必须提供]
2）商务、技术响应、偏离情况说明表；（附件三）[必须提供]
3）法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证扫描件或其他电子文件；[委托代理时必须提供]；[附件四]； 
4）法定代表人身份证扫描件或其他电子文件；[法定代表人参加谈判时，必须提供]
5）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；
①谈判供应商有效的“营业执照”等证明文件扫描件或其他电子文件； [必须提供，原件备查]；
②对于有经营资质要求的，谈判供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，要求清晰反映该谈判供应商本年度经营资质，同时要加盖单位公章。[必须提供，原件备查]；
6）财务状况报告[格式自拟，必须提供]；
7）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）[必须提供]；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查]。
    8）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）[必须提供]；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[格式自拟，复印件，原件备查]。
9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料[格式自拟，必须提供]；
10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；
①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）[附件五]；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：竞标人在本项目竞标截止时间前10日内,进入竞标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

    “中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。截止时间为本项目竞标截止时间前10日至竞标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定，则必须提供]；

12）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）[格式自拟，必须提供]；
13）项目需求表中要求提供的文件[如有，则必须提供]；
14）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的，则必须提供）；
15）货物制造、检验、测试、验收执行的标准（如有，可提供）；
16）货物认证、检测报告、鉴定证书等（如有，可提供）；
17）产品获奖证书（如有，可提供）； 
18）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况（如有，可提供）；
19）质量保证措施（如有，可提供）；
20）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料（如有，可提供）；
21）中小企业声明函；（如有，请提供,见[附件六]）

22）关于符合本国产品标准的声明函（如有，请提供，见[附件七]）

23）谈判供应商认为需要提供的有关资料（如有，可提供）。
7. 计量单位
7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。
三、报价要求
8.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。
8.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。
8.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。
8.4报价：竞标人可就《采购需求》中的货物和服务内容做完整唯一报价。
四、竞争性谈判响应文件的份数、上传、提交、修改、撤回、解密
9. 竞争性谈判响应文件的份数、上传、提交、解密：见本须知前附表

10.竞争性谈判响应文件的修改和撤回：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见须知前附表。

11.保证金说明及要求

11.1保证金应用人民币：具体金额详见采购公告。
11.2 保证金交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。
11.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞争性谈判。

11.4保证金相关事宜：电话：0771-8600309，地址：广西南宁市星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室。
11.5未成交供应商的保证金，将在成交通知书发出后四个工作日内予以退还，不计利息。

成交人的保证金在合同签订后四个工作日内退还（合同签订后送达本中心），不计利息。

11.6对应交未交保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。

（说明：评审时，谈判小组将以本中心财务室编制的《采购文件报名登记名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。
注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。
11.7谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：
（1）谈判供应商在竞争性谈判有效期内撤回竞争性谈判响应文件的；
（2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（5） 谈判文件规定的其他情形。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
五、谈判程序及评审方法
12.1在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

12.2竞争性谈判响应文件无效的情形：

12.2.1未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理；

12.2.2最后报价超过采购预算、最高限价或经启动异常低价响应审查程序后，供应商不能证明其最后报价合理性的，其响应文件按无效处理。

12.2.3有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

12.2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动。

12.2.5其他竞标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

12.2.6被拒绝的响应文件为无效。

  谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。
12.3第一轮谈判

（一）谈判准备

本中心将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

（二） 第一轮谈判程序：

1.谈判会由本中心主持，主持人宣布谈判会议开始；

2.主持人介绍参加谈判会的人员名单； 

3.主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.谈判及评审程序

（1）在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

（2）由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（5）当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的程序和评审方法确定成交候选人。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

12.4竞争性谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

12.5第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。

谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的程序和评审方法确定成交候选人。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：

政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

12.6最后报价及成交候选人推荐

12.6.1 最后报价

谈判结束后，谈判小组应要求所有实质性响应谈判文件且继续参加谈判的供应商，在规定时间内通过广西政府采购云平台提交最终、不可更改的最后报价。该报价须由供应商的法定代表人或其授权代表进行CA电子签章确认方为有效。

供应商提交的最后报价，自动成为其竞争性谈判响应文件的组成部分。

12.6.2 异常低价审查

供应商的最后报价如触发下列任一情形，谈判小组应当启动异常低价审查程序：

　１）报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值50%的；

　２）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价50%的；

　３）报价低于采购项目最高限价45%的；
　４）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

谈判小组通过电子询标方式，要求相关供应商在规定时间内提供有关书面说明及必要的证明材料。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的提供书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应将其作为无效响应处理。

12.6.3 成交候选人推荐

在完成符合性审查、详细评审及异常低价审查后，谈判小组应从最后报价未被判定为无效响应且质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评标价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，评标价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并对《评审报告》予以确认。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

12.7供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，谈判活动终止。

12.8本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评审方法为最低评标价法。

12.9可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本中心可中止电子标活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

12.10终止竞争性谈判采购活动

在竞争性谈判采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者本中心将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足 3 家的。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本中心待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

六、确定成交供应商办法
    13.1 根据以下原则确定成交供应商：

    13.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。
七、成交结果公告
    14.本中心在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

八、签订合同
    15.1成交供应商自成交通知书发出之日起，25日内与采购人签订合同（采购需求中另有要求的，按要求执行）。
    15.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定排名第二的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，以此类推。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
    15.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
九、询问、质疑和投诉
    16.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

    16.2 供应商认为竞争性谈判文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

    16.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

    16.4采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“供应商须知前附表”。

十、适用法律
    17.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的谈判。

十一、其他事项

    18.1解释权

    本竞争性谈判文件解释权属本中心。

    18.2 有关事宜

    所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：
    广西壮族自治区政府采购中心
    邮政编码：530022
    通讯地址：广西南宁市星湖路22号
    电    话：0771-8600434
第三章  采购需求
采购项目技术规格、参数及要求
一、项目编号：    GXZC2026-J1-002794-CGZX  

二、项目类别：      货物        

三、采购预算价:  1113247.53  元；；竞标人的最后报价超采购预算价的，作竞标无效处理。

四、标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

五、“主要技术参数及性能（配置）要求”中的“≥”和“≤”偏离说明，“≥”：“=”为无偏离，“＞”为正偏离，“＜”为负偏离；“≤”：“=”为无偏离，“＜”为正偏离，“＞”为负偏离。响应时必须明确具体响应数值，仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。
六、提供“商务、技术响应、偏离情况说明表”时，必须对照竞争性谈判文件“第三章采购项目技术规格、参数及要求”，逐条列明（不允许缺项）所提供货物和服务对竞争性谈判文件的商务、技术做出的响应情况，并逐条写明对“采购项目技术规格、参数及要求”的偏离情况（如：“满足”或者“负偏离”或者“正偏离”）。谈判供应商必须提供对应的详细应答（如有“≥”或“≤”时，响应时必须明确具体响应数值）。“商务、技术响应、偏离情况说明表”中的“竞争性谈判响应文件具体响应”一栏未逐条列明或仅注明“符合”或“满足”或仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。

	项号
	货物名称
	数量
	单位
	最高单价限价（元）
	主要技术参数及性能（配置）要求

	1
	LED显示屏
（主屏）15.68米*6.56米
	102.86
	平米
	6205.33
	显示尺寸:宽度不小于15.68m；高度不低于6.56m；
▲2.点间距：＜2.0mm；
▲3.刷新率不低于3840Hz,支持通过配套软件调节刷新率的设置选项,摄取画面稳定无波纹不闪烁；（响应文件中提供具有资质的检测机构（具有CMA或ilac-MRA+CNAS检测资质）出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）。
4.亮度：不低于600nits；对比度：不低于10000:1
5.显示屏峰值功耗＜650W/㎡，平均功耗＜300W/㎡；
6.水平视角≥175°,垂直视角≥175°；
7.模组平整度≤0.05mm；模组间间隙≤0.05mm；模组间相对错位值≤0.5%；
8.颜色处理位数≥16bit；黑屏非均匀小于10%，色准△E小于1.0；色温1000K-20000K可调，色温为6500K下多档位白场色温控制精准；

9.基色主波长误差：C级≤5nm,亮度误差值在5%以内；
10.LED显示屏在满负荷工作30min后用测温计测试各可触及点温度，屏体结构的金属部分的温升小于30℃,绝缘材料的温升不超过25℃；
11.产品符合GB4943.1-2022信息技术设备安全标准对设备进行电气间隙试验的要求达到I类产品；
12.PCB、面罩及单元整体达到着火危实验V-0级；依据GB/T4208-2017国家标准，产品防尘等级符合IP6X相关要求，防水等级符合IPX5相关要求；
13.产品色域支持范围≥120%NTSC；支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜10%；
14.带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有智能节电功能，节能60%以上；
15.具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防静电、抗震动、防撞、防摔、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能；
16.具有监控自检技术：可实现LED单点检测、通讯检测、温度检测,电源检测,温度监控等功能；
17.摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%以上；LED显示屏画面信噪比≥60dB；
18.支持γ校正曲线≥20条;支持HDR3.0高图像动态技术；
19.支持灯板出现短路时，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的其他元器件，支持更换灯板后，校正参数自动回读。
20.LED显示屏具备现场屏体开关机次数及使用时长记录，以及对现场温湿度的监测反馈，并形成数据保存周期为100天，并可在控制软件端提取数据。

	2
	LED显示屏
（左辅屏）3.52米*1.92米
	6.758
	平米
	6055.33
	1.显示尺寸:宽度不小于3.52m；高度不低1.92m；
▲2.点间距：＜2.0mm；
3.刷新率不低于3840Hz，支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，摄取画面稳定无波纹不闪烁；
4.亮度：不低于600nits；对比度：不低于10000:1
5.显示屏峰值功耗＜650W/㎡，平均功耗＜300W/㎡；水平视角≥175°,垂直视角≥175°
6.模组平整度≤0.05mm；模组间间隙≤0.05mm；模组间相对错位值≤0.5%；
7.颜色处理位数≥16bit；色度均匀性(校正后)在±0.001CxCy之内；
8.黑屏非均匀性小于10%，色准△E小于1.0；
9.色温1000K-20000K可调，色温6500K下多档位白场色温控制精准；
10.基色主波长误差：C级≤5nm,亮度误差值在5%以内；
11.LED显示屏在满负荷工作30min后用测温计测试各可触及点温度，屏体结构的金属部分的温升小于30℃,绝缘材料的温升不超过25℃；
12.产品符合GB4943.1-2022信息技术设备安全标准对设备进行电气间隙试验的要求，达到I类产品；
▲13.PCB、面罩及单元整体达到着火危实验V-0级；（响应文件中提供具有资质的检测机构（具有CMA或ilac-MRA+CNAS检测资质）出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）。

14.依据GB/T4208-2017国家标准，产品防尘等级符合IP6X相关要求，防水等级符合IPX5相关要求；
15.产品色域支持范围≥120%NTSC；具有监控自检技术：可实现LED单点检测、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控等功能；支持灯板出现短路时，灯板会自动保护，避免烧坏灯板上的其他元器件，支持更换灯板后，校正参数自动回读功能。
16.支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失<10%；
17.带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有智能节电功能，节能60%以上；
18.具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防静电、抗震动、防撞、防摔、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能；
19.摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%以上；LED显示屏画面信噪比≥60dB；支持γ校正曲线≥20条;支持HDR3.0高图像动态技术。

	3
	接收卡
	160
	张
	219.00
	1、单个接收卡最大可支持带载512×512像素，硬件接口布局合理，系统运行稳定，安装维护便捷；
2、接收卡硬件架构满足小间距高分辨率模组驱动需求，可充分适配高行数据输出模组，保证画面完整正常显示；
3、可通过校正相机和软件，对每个LED灯珠的亮度和色度进行调节，提高整个LED显示屏显示效果一致性；
4、配套调试软件具备模组亮暗线调节修复功能；支持对显示图像的亮度、色温、gamma、色域进行手动调节和定时自动调节；
5、可以分别对红绿蓝（RGB）三种颜色进行单独的gamma曲线调节，改善低灰不均匀、白平衡漂移问题，实现精细化色彩管控；
6、控制系统支持输出3D显示信号，驱动显示屏实现3D画面播放效果；
7、支持在显示屏画面上显示发送卡、接收卡设备编号及网口信息，便于快速定位硬件位置与排查链路故障；
8、支持将定制的图片画面设置为开机画面，并在系统连接异常、网线连接异常及无信号源的时候显示预存画面；
9、支持对接收卡状态温度、核心电压、IO电压、供电电压、CRC误码包、网口状态、设备连续工作时长；支持设置温度、电压、误码包的告警规则阈值，实现异常自动告警。可统计网口错包辅助故障排查；支持LED逐点故障侦测；支持双网口环形组网冗余备份，单链路故障时自动切换备用链路，保障显示屏不间断正常显示；
10、支持双网口环形组网互为备份，任意一条通讯链路异常，自动切换至备用链路，显示屏持续正常工作；

11、调试软件支持固件程序、配置参数、亮色度校正参数进行备份和回读；
12、接收卡具备双备份启动机制，固件升级异常或程序损坏时可自动切换备用程序启动，避免卡锁死无法访问；
13、支持配置文件导入导出功能，配置文件可完整保存灯板、箱体相关参数，导入后可查看箱体、灯板关键配置信息，便于项目调试与维护；
14、支持规则和不规则箱体的切换,支持90°、180°、270°箱体旋转参数设置;支持箱体的数据组的调整和对开模式设置；

	4
	LED显示屏
（右辅屏）3.52米*1.92米;
	6.758
	平米
	6055.33
	显示尺寸:宽度不小于3.52m；高度不低1.92m；
▲2.点间距：＜2.0mm；
3.刷新率不低于3840Hz，支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，摄取画面稳定无波纹不闪烁；
4.亮度：不低于600nits；对比度：不低于10000:1；
5.显示屏峰值功耗＜650W/㎡，平均功耗＜300W/㎡；平均功耗＜300W/㎡；水平视角≥175°,垂直视角≥175°；
6.模组平整度≤0.05mm；模组间间隙≤0.05mm；模组间相对错位值≤0.5%；
颜色处理位数≥16bit；色度均匀性(校正后)在±0.001CxCy之内；

黑屏非均匀性小于10%，色准△E小于1.0；
9.色温1000K-20000K可调，色温为6500K下多档位白场色温控制精准；
10.基色主波长误差：C级≤5nm,亮度误差值在5%以内；
11.LED显示屏在满负荷工作30min后用测温计测试各可触及点温度，屏体结构的金属部分的温升小于30℃,绝缘材料的温升不超过25℃；
12.产品符合GB4943.1-2022信息技术设备安全标准对设备进行电气间隙试验的要求，达到I类产品；
13.PCB、面罩及单元整体达到着火危实验V-0级；
14.依据GB/T4208-2017国家标准，产品防尘等级符合IP6X相关要求，防水等级符合IPX5相关要求；
15.产品色域支持范围≥120%NTSC；具有监控自检技术：可实现LED单点检测、通讯检测、温度检测，电源检测，温度监控等功能；
16.支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失<10%；
17.带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有智能节电功能，节能60%以上；
18.具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防静电、抗震动、防撞、防摔、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能；

19.摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%以上；LED显示屏画面信噪比≥60dB；支持γ校正曲线≥20条;支持HDR3.0高图像动态技术。

	5
	接收卡
	58
	张
	219.00
	1、单个接收卡最大可支持带载512×512像素，硬件接口布局合理，系统运行稳定，安装维护便捷；
2、接收卡硬件架构满足小间距高分辨率模组驱动需求，可充分适配高行数据输出模组，保证画面完整正常显示；
3、可通过校正相机和软件，对每个LED灯珠的亮度和色度进行调节，提高整个LED显示屏显示效果一致性；
4、配套调试软件具备模组亮暗线调节修复功能；支持对显示图像的亮度、色温、gamma、色域进行手动调节和定时自动调节；
5、可以分别对红绿蓝（RGB）三种颜色进行单独的gamma曲线调节，改善低灰不均匀、白平衡漂移问题，实现精细化色彩管控；
6、控制系统支持输出3D显示信号，驱动显示屏实现3D画面播放效果；
7、支持在显示屏画面上显示发送卡、接收卡设备编号及网口信息，便于快速定位硬件位置与排查链路故障；
8、支持将定制的图片画面设置为开机画面，并在系统连接异常、网线连接异常及无信号源的时候显示预存画面；
9、支持对接收卡状态温度、核心电压、IO电压、供电电压、CRC误码包、有效信号输入网口状态、设备连续工作时长；支持设置温度、电压、CRC误码包的告警规则阈值，实现异常自动告警。可统计网口错包辅助故障排查；支持LED逐点故障侦测；支持双网口环形组网冗余备份，单链路故障时自动切换备用链路，保障显示屏不间断正常显示；
10、支持双网口环形组网互为备份，任意一条通讯链路异常，自动切换至备用链路，显示屏持续正常工作；
11、调试软件支持将系统卡的固件程序、配置参数、亮色度校正参数进行备份和回读；
12、接收卡具备双备份启动机制，固件升级异常或程序损坏时可自动切换备用程序启动，避免卡锁死无法访问；
13、支持配置文件导入导出功能，配置文件可完整保存灯板、箱体相关参数，导入后可查看箱体、灯板关键配置信息，便于项目调试与维护；
14、支持规则和不规则箱体的切换,支持90°、180°、270°箱体旋转参数设置;支持箱体的数据组的调整和对开模式设置。

	6
	拼接处理器
	1
	台
	61996.30
	▲1.本设备为一体化机箱架构，最大带载≥10300万像素。

2.风扇运行支持自动、手动两种模式，具备多档智能调速；操作界面实时显示风扇转速，可根据设备负载、内部温度自动调速，支持风扇运行状态在线监测。设备配备触控前面板，方便直观地进行大屏显示控制和设备管理；集成大屏配置、场景调用及切换、信号源预览、警告查询、设备参数配置、运行状态监测、中英文语言配置、IP及网络参数配置等功能，简化操作流程。
3.背板采用双向信号传输处理，支持数据通道的硬件混插设计，同一槽位可适配输入板卡或输出板卡，业务槽位资源可灵活分配。
4.设备采用FPGA硬件交换处理架构，信号处理不受操作系统影响，具备大规模信号并行切换能力；信号与桌面分别独立处理。整机集成设备管控、可视化预监功能、固件升级、外部接口控制能力，无需配置额外板卡，可支持对所有输入信号画面、大屏实时画面、大屏场景布局进行实时在线监看；单输出接口最大支持不少于16个开窗口；图像窗口可在输出卡端口间任意漫游且跨输出端口窗口数量不减，可进行图层参数设置，包括无极缩放、图层画面截取、锁定、叠加、调整图层优先级、图层全屏和自适应接口全屏，无显示位置、无图层位序、无画面显示大小的限制。
5.支持自定义调节画质的亮度、对比度、饱和度、色调、色温、Gamma等参数，可添加测试画面图像，支持间距、速度、亮度调节。
6.设备可以将视频处理功能和发送卡功能合二为一，无需其他设备，二合一网口输出卡可直接连接LED显示屏显示，减少设备连接，简化线缆部署，增强设备稳定性和兼容性。
7.设备具备一系列的LED屏幕智能管理功能，旨在提高显示效果和一致性。这些功能包括色域调节、屏参定时校正、亮度自动调节、环境参数自动获取和监控、图像手动调节、gamma调节、灰阶处理参数配置、亮暗线调节，以及LED灯珠逐点校正。
▲8.支持借助校正相机与配套软件，实现LED灯珠逐点亮度、色度精细校正，提升整屏显示一致性，支持模组校正后二次优化。（响应文件中提供具有资质的检测机构（具有CMA或ilac-MRA+CNAS检测资质）出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）。
9.用户可通过软件配置，迅速调整LED模组之间的亮暗线，确保整个LED屏体的显示效果更加一致。
10.设备支持Queuing和mapping功能，能自动快速定位并显示系统连接方式及相应驱动，提高操作便捷性。
11.设备允许用户分别对红绿蓝（RGB）三种颜色进行独立的gamma曲线调节，实现精细画面管控。
12.设备支持16bit灰阶处理与显示，为用户提供多达65536个灰阶选择腻。
13.支持对多组显示屏进行隐藏配置，并允许在前台管控界面中显示未隐藏的屏组。
14.提供关键字搜索及模糊搜索功能，用户快速找到所需的信号源。
15.设备集成了多设备管理功能，无需额外添加中控设备或中控板卡。用户可以通过网口或串口方式发送控制指令给第三方设备，支持自动生成记录集并以按钮形式呈现，方便快捷地完成指令下发。设备支持云台摄像机跟踪控制，实时监看摄像机信号，并对摄像机方向、变倍、调焦进行操控，支持保存和调用预置位。
16.系统具备IP信号智能路由功能，简化设置步骤。无需关注解码链路设置，通过一键拖拽信号即可进行上屏开窗操作。
▲17.支持场景预设、全局预案无缝切换，支持将音视频场景、滚动字幕场景、条幅场景、设备联控、矩阵场景、软开关机等多类动作保存为一个全局预案，可自定义调整预案调用顺序，实现全局预案按需一键调用。预案可通过手动、定时、激光笔触发三种方式进行调用，实现预案内容的快速切换。
18.支持直接对LED大屏亮度进行0-255级的精细调节功能。

	7
	多媒体服务器
	1
	台
	60850.00
	标准4U金属结构机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求。
2、为保障播放不卡顿，设备硬件配置应不低于：4核8线程及以上处理器代处理器，内存不小于32G，固态硬盘不小于500G；整机性能满足LED大屏7×24小时不间断播放业务负载要求。
3、操作系统为Windows系列，适用于长时间运行，兼容性更强，针对LED屏应用，进行专业系统优化，屏蔽各类弹窗，保障长时间工作可靠。

▲4、支持通过硬件锁定EDID通道序列，解决电脑显卡多通道拼接时容易显示错乱的问题。（响应文件中提供具有资质的检测机构（具有CMA或ilac-MRA+CNAS检测资质）出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）。
5、具备千兆网口通讯，支持TCP、UDP协议，可供第三方系统集成对接控制。
6、支持至少1路3.5mm麦克风音频输入接口，1路3.5mm音频输出接口。
7、单机独立显卡输出能力不少于3路DP输出和1路Type-C输出,单输出接口可支持4096*2160@60Hz分辨率输出，输出分辨率、时序可自定义配置。

	8
	可视化管理系统
	1
	项
	31066.67
	拼接控制系统是基于B/S架构设计的软件操作平台，布局操作更加灵活便捷，通过此软件实现对系列拼接器的管控，前台操作界面，可进行大屏布局，矩阵切换，设备运维，场景轮询，滚动字幕，底图设置等集成功能；并设置后台管理界面，可进行大屏管理，矩阵管理，设备管理，资源管理，和系统管理。
2、支持设备状态检测、故障告警提示，提升设备运行可靠性，并兼容多种主流视频信号格式。

▲3、管理系统必须是正版软件。（响应文件中提供有效软件知识产权证明材料（软件著作权证书或合法授权证明文件）文件复印件，加盖供应商公章。）

	9
	显示屏结构
	130.236
	平米
	575.00
	1.主屏（110平米）及2套副屏（共计14.5平米），含装饰包边约130平米。
2.现场加工焊接钢结构框架。采用国标40*40*2.0镀锌方管（每根6米）共75根450米。焊接牢固，焊点饱满、光滑，结构焊接处防腐、防锈漆处理。
3.屏幕装饰包边采用0.5mm厚，50mm宽不锈钢拉丝装饰板，70m长。
4.LED屏需要做好结构支撑以保障显示屏的整体平整度及避免框架日久变形或倒塌。

	10
	配电柜
	1
	台
	4852.67
	80kw，带PLC

	11
	台式电脑
	1
	台
	9011.3
	1.处理器不低于i7十三代处理器，内存≥16G，硬盘≥1TBSSD，≥23.8英寸显示器.
2.支持纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件，其中管理控制中心可云化部署；
3.支持以安全策略模板方式对指定终端组快速部署安全策略，安全策略模板支持默认模板和自定义模板；
4.支持安全策略一体化配置，通过一条策略即可实现不同安全功能的配置，包括：终端病毒查杀的文件扫描配置、文件实时监控的参数配置、WebShell检测和威胁处置方式、暴力破解的威胁处置方式和Windows白名单信任目录；
5.支持对主机账号信息进行梳理，可按照“7天”、“30天”展示登录历史，了解账号风险，包括是否存在隐藏账号、弱密码账号、可疑root权限账号、长期未使用账号、半夜登录、多IP登录等。

	12
	视频播控控制软件
	1
	套
	6743.00
	1.支持序列帧等多种媒体格式播放，可以流畅播放视频、音频、图片；支持大分辨率图片支持图片自动优化；支持字幕叠加，可以定义字幕的大小、颜色、位置、静止或者滚动、滚动方向以及滚动速率；支持模拟/数字时钟组件叠加，可以定义模拟时钟的指针颜色、位置及尺寸；支持多种辅助小工具叠加显示。

2.支持多台设备联机播控，由总控服务端向播放端完成素材分发、节目发布、节目管理、设备集中管控；总控端服务器支持热备份，当总控端服务器故障，控备端服务器会自动接管多联机控制，可自动恢复原有工程配置。支持数据存储和检索技术，可把节目或者素材的播放次数、时间和时长一键导出为Excel表格，具备大容量日志存储能力。
3.支持多屏统一管理、画面可分可合，取代多台电脑独立控制，一人即可播控全场，支持自定义画面的位置大小以及尺寸，支持对画面进行旋转，支持对画面的透明度、边框大小颜色进行自定义；可以自定义分屏布局、播放模式、播放顺序；支持实时的查看播放进度，支持拉动进度条来控制视频的播放。
4.服务器具备屏幕管理功能，画布1:1映射实际屏幕布局，可根据需求将屏幕设置为不规则的形状，实现异形显示，内容免分割，不需要考虑内容分割、旋转、头尾重复等琐碎问题，支持异形屏幕拆分重组；支持超宽分辨率画布点对点输出，可满足30720×540像素超长条屏显示需求。
▲5.支持根据预案内素材播放进度触发对外控制指令，实现视频内容与外部周边设备联动控制；具备分级用户权限管理，可按岗位职能配置账户权限，账户密码修改即时生效；管理员账户可强制子账户下线；支持素材加密保护，可对素材进行私有转码加密，可限定加密素材仅允许指定设备播放，视频可设置播放密码，播放、二次转码需校验密码。（响应文件中提供具有资质的检测机构（具有CMA或ilac-MRA+CNAS检测资质）出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）。
6.服务器支持界面自定义编辑定时计划任务，可指定日期、指定星期执行场景预案或关机命令，形成任务列表自动执行，实现无人值守。
7.服务器可与智能电机、智能配电箱、发送卡和多功能卡连接，通过移动平板分发提前配置好的协议指令，完成对本地服务器、外部信号音/视频、窗帘、屏幕电源和亮度的集中管理和控制；可对接监控摄像机，支持摄像头画面回显，支持云台方向、变倍、调焦控制。
▲8.服务器支持可视化平板云控；平板端可实时查看媒体素材、屏幕画面、场景预案、拼接器的信号输入、回显画面和场景模式；兼容I0S、Andriod和鸿蒙系统；平板端支持拖拽替换屏幕画面，一键切换场景预案和模式，控制媒体素材的播放、暂停、静音和PPT翻页。
9.服务器支持接入云平台，实现在局域网或广域网下的节目下发以及切换，可通过云平台下发中控指令，支持跨网络远程集中管控。

	13
	线材及安装辅料
	1
	批
	28698.67
	1.CAT6网线，3300米；电源线RVV3*2.5M㎡，1000米；光纤高清线缆2根，100米。
2.150米弱电桥架200*100及配套辅材；50米强电桥架200*100及配套辅材。
3.满足项目需求书要求。

	14
	无线投屏器
	1
	台
	2718.3
	手机/笔记本/平板无线投屏，投屏距离大于20M；

	15
	平板电脑
	1
	台
	2726.00
	1.网络连接WiFi版；
2.端口USB接口Type-C；
3.音频接口USBType-C；
4.视频接口USBType-C；
5.功能多点触控；方向感应器；内置感应；重力感应；
6.分屏功能前置摄像头800w；
7.后置摄像头1300W；
8.连接方式Wi-Fi；蓝牙；
9.配置CPU类型骁龙88810.显示屏幕比例3:2；
10.屏幕类型LCD。

	16
	主席台桌子
	16
	套
	1758.33
	1.规格：长1600mm×宽600mm×高760mm；
2.全部采用橡胶木实木指接板，其原材料树种一级，防虫、防腐、强度高、钢性好、不变形、比重合理。表面平整，线条均匀整齐，转角过度顺畅，整套产品或同批产品木材纹理，颜色基本一致；
3.油漆：涂膜硬度3H以上，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象；
4.五金配件：采用优质五金配件，易滑动，载重力强，噪音小，坚固耐用。

	17
	主席台桌子配套椅子
	20
	把
	749.33
	1.配套桌子使用，防虫、防腐、强度高、钢性好、不变形、比重合理。表面平整，线条均匀整齐，转角过度顺畅，整套产品或同批产品木材纹理，颜色基本一致；
2.油漆：涂膜硬度3H以上，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象；
3.载重力强，噪音小，坚固耐用。

	18
	条桌（放观众席第一排）
	17
	张
	974.00
	1.规格：长1600mm×宽420mm×高860mm；
2.基材：桌面及桌脚采用橡胶木实木指接板，其它全部采用橡多层实木板，其原材料树种一级，防虫、防腐、强度高、钢性好、不变形、比重合理。表面平整，线条均匀整齐，转角过度顺畅，整套产品或同批产品木材纹理，颜色基本一致；
3.油漆：涂膜硬度3H以上，漆膜表面无尘粒气泡，渣点，边缘及立面无流挂现象;
4.五金配件：采用优质五金配件，易滑动，载重力强，噪音小，坚固耐用。

	19
	设备机柜
	1
	台
	2155.00
	42U加厚型豪华玻璃门机柜600*600*2000MM（含两个固定层板，加长板机柜螺丝300套，1个PDU，两个散热风扇）

	▲商务及其他要求表

	“▲”号说明
	采购需求（即：主要技术参数及性能配置要求和商务要求）中标注“▲”号的参数必须完全响应，不允许负偏离，有负偏离的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。
交货时提供厂家彩页、产品概述或官网公开的相关证明材料加盖厂家公章。

	报价要求
	本项目实行费用包干制，谈判报价应包括但不限于：完成服务实施所需的费用（包含采购范围内的服务价格、软件开发、配套设备、系统维护、升级、培训、技术支持、售后服务、管理费、人员成本、安装调试等）、保险费用和各项税金等完成本项目所产生的全部费用。供应商在报价时应考虑各方面因素、各种风险和自己的承受能力，报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。

报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

（3）运输、装卸、调试检测、培训、技术支持、售后服务费；

（4）按采购人要求进行摆放的费用。

注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、零配件等数量，报价中应包含全部内容，成交后采购人不再另行支付额外费用。

	签订时间、交付使用时间及服务地点及方式
	1、自成交通知书发出之日起25日内。

2、交付使用时间：合同签订之日起90个日历天。

3、服务地点：广西壮族自治区南宁市西乡塘区大学西路176号。
4、交付方式：现场交付。

	验收标准、要求
	1、设备安装前，采购人现场根据竞争性谈判文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时将依法向政府采购管理部门进行举报并予以禁止报价、扣除诚信分等处罚。采购人依法追偿该成交供应商所造成的损失。

2、采购人在签订合同后可以要求成交供应商提供所竞标产品要求的证明文件（加盖公章），提供原厂商售后服务承诺函和供货证明原件，否则不予验收。在保修期内如发现货物有其它潜在缺陷及用户使用后发现存在不符合竞标承诺的标准的，采购人有权退货或向成交供应商索赔。

3、成交供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，质量保证期自验收合格之日起算，由成交供应商提供产品保修文件。

4、成交供应商必须完全响应参数附件，供货时必须提供对应生产厂家对本项目供货证明和售后服务承诺书，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求虚假响应，或者无法正常交货影响采购人使用，可作为废标处理，并按有关规定处理。

5、当满足以下条件时，采购人才向成交供应商签发货物验收报告：

（1）成交供应商已按照合同规定提供了全部产品，并安装调试正常运行，以及完整的技术资料。

（2）货物各项参数完全符合《技术要求》的要求，性能满足要求，若实际验收参数与采购文件要求、响应文件响应的参数不符的，采购人有权拒绝验收并解除合同，相关损失与责任由成交供应商承担。

	售后服务要求
	质保期（含软件维护或升级期）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期（含软件维护或升级期）最短不得少于2年（自验收合格之日算起）。

质保期（含软件维护或升级期）内免一切费用进行上门维修、配件更换、升级、维护等服务。提供终身维修维护服务（只收配件费），硬件质保三年。竞标产品必须是全新、未使用过且无任何抵押、查封等产权瑕疵的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。

2、免费送货上门、免费安装调试合格，免费对采购人进行系统操作培训，直至采购单位的技术人员能熟练独立工作并能简单的进行故障排除为止。

3、需提供7×24小时的电话技术支持服务，接到采购人报障电话后2小时内响应，8小时内派技术人员到达采购人指定地点解决问题，所有问题均需在24小时内解决。24小时内无法修复必须立即提供不低于同档次产品配置的备用设备供采购方正常使用。提供终身免费技术支持服务。

4、提供完整的产品（软件）配套的产品资料，包括系统安装使用手册、系统功能模块说明书、用户使用手册、帮助文档等。

	产品要求
	1、要求供货产品是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的产品。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。

2、竞标报价必须包括供货所需的所有费用，包括采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、安装、调试、验收、售后服务以及所有的不定因素的风险等，合同履行过程中，采购人不再支付合同以外的其他费用。

3、成交供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。

4、规范标准：采购标的须执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。

5、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效竞标处理。

6、项目材料、设备进场时，供应商需提供相应合格证、质量检测报告等，并接受采购人验收。经采购人验收通过后，方可使用。材料、设备进场验收过程中，采购人发现不满足要求的，不能进场。若供应商对发包人验收结果有异议，可与发包人共同对材料、设备进行抽样，并交第三方检测公司进行质量检测，最终结果以第三方检测公司出具的报告为准，所产生检测费用由供应商承担。
7、供应商在进场施工前需提供施工方案，经采购人批复同意后，方可进行现场实施。在施工期间，供应商应严格按施工方案进行施工。因施工方案审批及未按施工方案实施等原因，造成的工期延误问题，由供应商自行承担。

	付款方式及履约保证金
	1、付款方式： 

合同签订后在10个工作日内采购人支付按合同价款30%的预付款；项目完成并竣工验收合格后，采购人在10个工作日内支付至100%的合同价款给成交供应商。项目竣工验收后，成交供应商须开具合同结算金额的发票给到采购人，未收到足额的发票前有权暂不支付合同款尾款。否则采购人有权顺延支付款项且不承担任何违约责任。

2、履约保证金：

2.1履约保证金金额：合同金额的3%（对中小企业则为采购合同金额的2%）；

2.2履约保证金提交方式：于签订合同前，以转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

2.3履约保证金退付方式、时间及条件：

质保期结束后五个工作日内，且成交供应商无违约情形的，由成交供应商向履约保证金收取单位提供验收单及履约保证金退付申请；保证金收取单位在收到成交供应商提交退还履约保证金申请书后15个工作日内将履约保证金无息退回成交供应商。如果成交供应商履行合同过程中有违约情形，则采购人有权不予以退还保证金。

	其他要求
	1.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标。
2.执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，竞标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖竞标人公章，否则不予认定。

3.采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，竞标人所投产品必须从其规定。

	核心产品
	LED显示屏

	可谈判内容：谈判小组根据与供应商谈判情况可能发生实质性变动的内容为未标注“▲”的技术参数及性能（配置）要求。


第四章  竞争性谈判响应文件格式
一、 竞争性谈判响应文件封面格式
封面
竞争性谈判响应文件

项目编号：  

项目名称：
供  应  商：                 （盖公章） 
供应商地址：                            

    年  月  日

二、附  件
附件一 
谈 判 书
广西壮族自治区政府采购中心：
依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判采购文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）。
1. 报价表；
2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；
3. 资格证明文件；
4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；
在此，授权代表宣布同意如下：
1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；
3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；
4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                       
开户银行：                           账号/行号：          
电话/传真：                         电子函件：                           
日期：      年   月    日
法定代表人或委托代理人（被授权人）签字或签章：                       
谈判供应商名称（盖章）：                                                               
附件二             
报  价  表
项目名称:                 
项目编号:                     
	序号
	货物

名称
	品牌、型号规格、生产厂家
	数量①
	单位
	技术参数及性能配置要求（材质工艺要求说明）
	单价②
	单项合价
（元）
③=①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （￥                       元）

	交付使用时间：

	交付使用地点：


注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。
2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。
3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。
4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。
法定代表人或委托代理人（签字或签章）:              
谈判供应商名称（盖章）：       
报价时间：     年     月    日
附件三  
商务、技术响应、偏离情况说明表
项目名称:                 
项目编号:                     

	序号
	竞争性谈判文件要求
	竞争性谈判响应文件具体响应
	响应/偏离
	说明

	商务部分（商务及其他售后服务要求）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	技术部分（技术参数及性能配置要求）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；
2、应对照竞争性谈判文件“第三章  采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将有可能导致谈判被拒绝。
法定代表人或委托代理人签字或签章:                            
谈判供应商名称（盖章）：                              
      年   月   日
附件四
法定代表人授权委托书
广西壮族自治区政府采购中心：
兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 
谈判供应商（盖章）：               
法定代表人（签字或签章）：       
签发日期：      年    月   日
附：委托代理人工作单位               
职务：                          性别：    
身份证号码：                              
	粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件


附件五
参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（格式自拟，必须提供）
说明： 1、竞标人应按照相关法规规定如实作出声明。
 2、按照采购文件的规定盖章（自然人竞标的无需盖章，需要签字）。
附件六
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员
人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                          企业名称（盖章）：

                          日期：
备注：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2、供应商须依据《采购需求》中明确的标的所属行业进行填报。

3、填报依据：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

             《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

附件七
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                                        公司（单位）名称（盖章）：      

                                        日期：　　　　　年　　月　日    

_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
第五章  合同主要条款
广西壮族自治区政府采购合同
合同名称：                    
合同编号：                    
采购人（甲方）                    
住   所：                          
供 应 商（乙方）                   
住   所：                          
签订合同地点：                    
签订合同时间：                    
合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。
采购合同文本

   广西壮族自治区政府采购合同              

                                       合同编号：

   采购单位（甲方）                              采 购 计 划 号                           

   供 应 商（乙方）                             项目名称和编号                        

   签  订  地  点                               签  订  时 间                         

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的
1.供货一览表

	序号
	标的
名称
	商标
品牌
	型号
参数
	生产
厂家
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额
（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                                  （小写）                      


2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。
第二条　质量保证
1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。
2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
2.乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
第四条　包装和运输
1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2.货物的运输方式：        。
3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：             。

4.详见“第三章 采购需求”

第五条　交付和验收
1.交付使用时间：                 、地点：                 。
2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
4.甲方应当在到货（安装、调试完）后     个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。
5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  5  日内及时予以解决。乙方逾期解决的，视为逾期提交服务成果。

7.详见“第三章 采购需求”
第六条　安装和培训
1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。
2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                         。
第七条  售后服务、保修期
1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
2.货物保修期：                 。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：                      。
3.付款方式：                                                                                      

                                                             。
第九条　履约保证金

无
第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
第十一条　质量保证及售后服务
1.乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：             。
（2）贬值处理：             。
（3）退货处理：             。
2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。
3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4.详见“第三章 采购需求”
第十二条　调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后     个工作日内进行验收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.详见“第三章 采购需求”

第十三条　货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以
保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
6.详见“第三章 采购需求”
第十四条　违约责任
    1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额     % 违约金并赔偿甲方经济损失。

    2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

    3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4.乙方逾期交货的，每天向甲方偿付合同金额    ‰ 违约金，超过     天甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额    ‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额    % 。
5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额    % 向甲方支付违约金。
6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。
7.其它违约行为按违约货款额    % 收取违约金并赔偿经济损失。

    8.因乙方违约，甲方向乙方主张权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费律师费等）由乙方承担。

9.详见“第三章 采购需求”

第十五条　不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
第十六条　合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3.诉讼期间，本合同继续履行。
第十七条　合同生效及其它
    1.合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。
    2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
    3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
第十八条　合同的变更、终止与转让
    1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
第十九条　签订本合同依据
1.谈判文件；
2.乙方提供的响应文件；
3.谈判书； 
4.成交通知书。
第二十条　本合同一式七份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方四份，乙方一份。自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

	甲方（章）           
年   月   日
	乙方（章）              
 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	纳税人识别号或统一社会信用代码：
	纳税人识别号或统一社会信用代码：

	邮政编码：
	邮政编码：


合 同 附 件

	1、供应商承诺具体事项：

	2、售后服务具体事项：

	3、保修期责任：

	4、其他具体事项：

	甲方（章）

年   月   日 
	乙方（章）

                 年   月   日


    注：售后服务事项填不下时可另加附页
第六章  评审方法与评定标准
评审方法与评定标准
一、评审原则

    （一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

    （二）评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

    （三）无效响应处理原则：在评审过程中，供应商的响应文件或最后报价如被谈判小组认定为无效响应，则该供应商的响应文件将不再进入后续任何评审阶段，且不参与后续的排名与成交候选人推荐。

二、评审方法

    （一）对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

    （二）谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以评标价最低的供应商作为成交供应商。

（三）谈判供应商按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的条件及格式提供《中小企业声明函》，承诺所提供产品生产企业为小型和微型企业的，对其最后报价给予10%的扣除；扣除后的价格为评标价；  

谈判供应商所提供的产品符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定条件且按该通知中规定的格式提供了《关于符合本国产品标准的声明函》的供应商参与谈判响应，对其最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最后报价×（1-20%）。除上述情况外，评标价=竞标价
    （四）谈判供应商所提供的产品生产企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

    （五）谈判供应商所提供的产品生产企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按评标价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（评标价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

    （二）排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。
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