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第一章 竞争性谈判公告

广西科文招标有限公司

广西科技师范学院人工智能实验室建设项目(目录外)（GXZC2026-J1-002923-KWZB）竞争性谈判公告

项目概况

广西科技师范学院人工智能实验室建设项目(目录外)的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性谈判文件，并于2026年9月8日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2026-J1-002923-KWZB

项目名称：广西科技师范学院人工智能实验室建设项目(目录外)

采购方式：竞争性谈判

预算金额：1075007.00元

最高限价（如有）：1075007.00元

采购需求:

广西科技师范学院人工智能实验室建设项目(目录外)，如《人工智能导论》、《机器学习与深度学习》、《操作系统》等24项，具体内容和数量以采购文件第三章《采购需求》为准。

合同履行期限：合同签订后 30 日内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性谈判文件

时间：2026年9月3日至2026年9月7日，每天上午每天上午00:00-12:00；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载竞争性谈判文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的竞争性谈判文件编制。

售价：0元。
四、响应文件提交
1.首次响应文件提交截止时间：2026年9月8日10时30分（北京时间）

2.地点：通过广西政府采购云平台在线提交。
五、开启

1.首次响应文件开启时间：2026年9月8日10时30分（北京时间）
2.地点：本项目将在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.竞标保证金（人民币）：壹万元整。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

5.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

6.谈判注意事项：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“该平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各供应商抓紧时间办理。
（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

7.CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

8.供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。
9.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：广西科技师范学院
地址：广西壮族自治区来宾市铁北大道 966 号 

联系方式：周老师  联系电话：0772-6621590
2.采购代理机构信息

名称：广西科文招标有限公司

地址：广西壮族自治区南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

项目联系人：梁伟贞、刘忠虎      联系电话：0771-2023650
3.项目联系方式

项目联系人：梁伟贞、刘忠虎      电话：0771-2023650
广西科文招标有限公司

2026年9月2日
第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	供应商的资格条件：详见竞争性谈判公告。

	5.1
	是否接受联合体竞标: 详见竞争性谈判公告。

	6.2
	本项目不允许分包。

	12.1.1
	资格证明文件

1.供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.供应商依法缴纳税收的相关材料（ 竞标截止前半年内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[竞标截止前半年内连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.供应商财务状况报告（2023年至2025年中任意连续两年的财务审计报告或财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表及其附注）复印件或者银行出具的资信证明复印件；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；
注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

2.竞标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

3.供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

4.分公司参加竞标的，应当取得总公司授权，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	报价商务技术文件
1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

7.货物配置清单（均不含报价）（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

8.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

9.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；

10.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：以上标明“必须提供”材料复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	15.2
	竞标报价包含竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。）

	16.2
	竞标有效期：首次响应文件提交截止之日起60天。 

	17.1
	本项目收取竞标保证金。具体要求如下：
1.竞标保证金金额：壹万元整
2.保证金专用银行账号信息如下：
开户名称：广西科文招标有限公司
开户银行：广西北部湾银行南宁分行
银行账号：0101012090615689
3.保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在竞标截止时间前交至指定账户并且到账；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在竞标截止时间前，竞标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件给采购代理机构。否则视为无效竞标保证金。
4.竞标人应将保证金缴纳凭证的复印件作为竞标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则竞标无效。
5.竞标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳竞标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
6.项目如有分标，竞标人根据各分标保证金金额要求，单独提交所投分标的保证金，且提交时请备注项目编号+分标序号。
7.无效保证金的情形： 
（1）竞标保证金在竞标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的）；
（2）竞标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金；
（3）支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的；
（4）保函有效期低于竞标有效期的；
（5）采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函。

	18.2
	响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。

	20.1
	首次响应文件提交截止时间：详见竞争性谈判公告。
首次响应文件提交地点：详见竞争性谈判公告。

	24.1
	谈判小组的人数：3人。（达到公开数额的应为5人以上）

	25.2
	采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。

	26
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为  0 项。

技术要求评审中允许负偏离的条款数为  0 项。

	
	谈判的顺序：按“广西政府采购云”系统的编号顺序。

参与谈判前，供应商法定代表人或者委托代理人必须通过电脑摄像头向谈判小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与谈判的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。如无法核实谈判对象有效身份证明的，谈判小组将拒绝其谈判。

	
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次推荐。

	28.1
	本项目不收取履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 

1.委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

2.法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以纸质书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司，

质疑联系人：梁伟贞         联系电话：0771-2023650
通讯地址：广西壮族自治区南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间）

	32.1
	1.采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向成交供应商收取，领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

2.采购代理服务费收取标准：

按原国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定标准（货物招标类）向成交供应商收取，代理服务费低于6000.00元，按6000.00元向成交供应商计收。
3.账户名称：广西科文招标有限公司南宁咨询一分公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行

银行账号： 805030137000001

	33.1
	解释：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序和评定成交的标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。
3.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。

4.自然人竞标的，谈判文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。

5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	33.3
	1.本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	33.4
	本文件所称本国产品，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），应当符合以下条件：

1.在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

（1）为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

（2）为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

（3）在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

（4）简单的上漆、磨光和分装；

（5）其他不属于属性改变的情形。

2.在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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3.特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第1项和第2项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

4.本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。


供应商须知正文

一、总则

1. 适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本谈判文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。
2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效响应处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3. 供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4. 竞标费用

竞标费用：供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取谈判文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

 6.3供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件按无效响应处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、谈判文件

8.谈判文件的构成

（1）竞争性谈判公告；

（2）供应商须知； 

（3）采购需求；

（4）响应文件格式

（5）合同文本；

（6）评审程序和评定成交的标准；

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

10.谈判文件的澄清和修改

10.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.2采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更首次响应文件提交截止时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

10.3谈判文件澄清、答复、修改、补充的内容为谈判文件的组成部分。当谈判文件与谈判文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。
10.4响应文件未按谈判文件的澄清、修改后的内容编制的，其响应文件作无效响应处理。

三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应文件按无效响应处理，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按谈判文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容详见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2最后报价超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效响应处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.竞标保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交竞标保证金。

17.2竞标保证金的退还

未成交供应商的竞标保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的竞标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 

17.3竞标保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18. 响应文件编制的要求

18.1供应商应按本谈判文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制电子文件，并按广西政府采购云平台的要求编制、加密、上传。
18.3响应文件须由供应商在规定位置盖公章并签字（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则其响应文件按无效响应处理。

18.4响应文件须由供应商法定代表人或委托代理人逐页签名并盖公章，否则按无效响应处理。

18.5响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.6响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的加密、解密

19.1电子响应文件编制完成后，供应商应按广西政府采购云平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由供应商自行负责。

20.响应文件的提交

20.1本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目竞争性谈判文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

20.2未在规定时间内上传或者未按广西政府采购云平台的要求编制、加密的电子响应文件，广西政府采购云平台将拒收。

20.3电子响应文件提交方式见“竞争性谈判公告”中“四、响应文件提交”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
22.首次响应文件的退回

22.1在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，采购代理机构将根据广西政府采购云平台的操作将电子版响应文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。

23. 截止时间后的撤回

23.1供应商在首次响应文件提交截止时间后书面通知采购人、采购代理机构书面撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其竞标保证金。

四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数详见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25. 首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密：采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.2电子交易活动的中止。）

25.3成功解密响应文件的供应商不足3家的，不得谈判。

26. 评审程序和评定成交的标准

26.1谈判小组按照“第四章  评审程序和评定成交的标准”规定的评审程序对响应文件进行评审，并按照评定成交的标准推荐成交候选供应商。

26.2电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.3出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

　　（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

　　（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

　　（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但“第四章 评审程序和评定成交的标准”第3.7条规定的情形除外。

27.4在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商。

27.5成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

29.签订合同

29.1成交供应商在收到成交通知书（书面或电子）后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同（书面或电子）。

29.2 签订合同时间：自成交通知书发出之日起25日内。

29.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第27.5条的规定执行。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为获取谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容

32.1代理服务费：代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

32.2采购代理服务费收取标准：按原国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定标准（货物招标类）向成交供应商收取，代理服务费低于6000.00元，按6000.00元向成交供应商计收。
33. 需要补充的其他内容

33.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本谈判文件所称中小企业解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.4本谈判文件所称本国产品解释规则详见“供应商须知前附表”。。

第三章 采购需求
说明：

1.采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但供应商的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2.凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在货物配置清单中将其标配参数详细列明。

3.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则响应文件作无效响应处理。

4.如供应商竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由供应商自行承担相应法律责任。

5.“实质性要求”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则响应无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

6.供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性谈判文件，不得仅将竞争性谈判文件内容简单复制粘贴作为竞标响应，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。

	序号
	标的名称
	数量及单位
	采购标的所属行业
	▲技术参数要求
	单项最高限价（元）

	1
	《人工智能导论》
	1
	软件与信息技术服务业
	1.提供搜索技术实验项目，涵盖搜索策略、搜索算法、AlphaBeta剪枝算法、MinMax算法等知识点，共计不少于5个关卡。

2.提供群体智能算法实验项目，涵盖实验遗传算法、粒子群算法、蚁群算法等知识点，共计不少于5个关卡。

3.提供知识表示实验项目，涵盖知识的定义、表示方法、搜索树等知识点，共计不少于5个关卡。

4.提供模糊推理和专家系统实验项目，涵盖模糊逻辑、概率理论、模糊推理、知识工程、知识获取、经典专家系统等知识点，共计不少于8个关卡。

5.课程所有实验均支持自动化评测功能，能够在学校本地部署的头歌人工智能创新实践平台预设测试集和测试脚本进行实验结果准确性判定和判分。（供货时提供评测相关软件著作权登记证书或其他证明软件合法的材料）
	24000

	2
	《机器学习与深度学习》
	1
	软件与信息技术服务业
	1.提供Numpy基本操作实验项目，涵盖数组创建、切片索引、基本运算、ufunc、文件读写、数组切片与索引等知识点，共计不少于5个关卡。

2.提供Pandas基本操作实验项目，涵盖数据结构、切片索引、增删改查、文件读写、算术运算、描述性统计、时间序列处理、Series、DataFrame、读取数据、排序、去重等知识点，共计不少于10个关卡。

3.提供模型评估与选择实验项目，涵盖欠拟合与过拟合、留出法等常见评估方法、F1值等性能度量方法、比较检验、偏差与方差等知识点，共计不少于5个关卡。

4.提供KNN算法与线性回归实验项目，涵盖KNN算法基础、相似性和距离度量、线性回归、矩阵方法、梯度等知识点，共计不少于5个关卡。

5.提供逻辑回归实验项目，涵盖Logistic回归、Sigmoid函数、softmax回归、超参数等知识点，共计不少于5个关卡。

6.提供决策树实验项目，涵盖信息熵与信息增益、ID3算法、基尼系数、决策树的剪枝、CART算法等知识点，共计不少于5个关卡。

7.提供朴素贝叶斯实验项目，涵盖先验、后验和条件概率、贝叶斯公式与全概率公式、条件独立假设、离散型朴素贝叶斯分类器、连续型朴素贝叶斯分类器、条件概率等知识点，共计不少于5个关卡。

8.提供支持向量机实验项目，涵盖分类间隔与支持向量、对偶问题、核函数、KKT条件、软间隔与正则化关系、SMO高效优化算法等知识点，共计不少于5个关卡。

9.提供集成学习实验项目，涵盖Boosting、Adaboost算法、弱分类器与强分类器、集成学习分类、Bagging、随机森林算法流程、GBDT算法、XGBoost算法等知识点，共计不少于5个关卡。

10.课程所有实验均支持自动化评测功能，能够基于学校本地部署的头歌人工智能创新实践平台预设的测试集和测试脚本进行实验结果准确性判定和判分。
	30000

	3
	《操作系统》
	1
	软件与信息技术服务业
	1.提供环境练习实验项目，涵盖Linux操作系统初识、Linux 常用命令、Linux之用户管理、Linux之用户高级管理等知识点，共计不少于15个关卡。实验支持用户通过命令输入的方式与系统进行交互，支持在一个训练系统中同时启动运行三个以上命令行实验环境，各运行环境之间能够实现网络通信和数据共享。

2.提供中断、异常和系统调用实验项目，涵盖进程软中断通信、文件操作与异常处理、系统函数调用基础、读文件系统函数、写文件系统函数等知识点，共计不少于8个关卡。

3.提供进程管理实验项目，涵盖进程基础知识、Linux进程管理、进程的共享主存通信、进程的消息通信、进程的信号量通信等知识点，共计不少于10个关卡。

4.提供内存管理实验项目，涵盖主存信息的观察、文件系统、文件打包和解压缩等知识点，共计不少于5个关卡。

5.提供进程同步与互斥实验项目，涵盖进程同步与互斥、进程通信等知识点，共计不少于3个关卡。

6.提供设备管理实验项目，涵盖硬盘管理、硬件目录的挂载等知识点，共计不少于3个关卡。

7.提供文件管理实验项目，涵盖Linux 文件、目录管理等知识点，共计不少于10个关卡。实验需支持两种实验模式：支持基于Web的集成开发环境（IDE）在线编写代码，支持语法高亮、代码补全、代码折叠、环境重置等操作；支撑基于命令行的交互式实验，具备SSH远程连接能力。
8.课程所有实验均支持自动化评测功能，能够基于学校本地部署的头歌人工智能创新实践平台预设的测试集和测试脚本进行实验结果准确性判定和判分。
	30000

	4
	《自然语言处理》
	1
	软件与信息技术服务业
	提供初识自然语言处理技术(numpy、random)实验项目，涵盖走进自然语言基础、自然语言处理的前置技术、基于GMM-HMM算法的语音识别、自然语言处理Eliza等知识点，共计不少于5个关卡。
2.提供基于规则的词法分析(python)实验项目，涵盖基于正则表达式的词形分析方法、划分句子的决策树算法、计算单词之间的最小编辑距离等知识点，共计不少于4个关卡。
3.提供中文分词与N元模型(jieba)实验项目，涵盖规则分词法、统计分词法、基于 jieba 的中文分词实战、N元语言模型等知识点，共计不少于10个关卡。
4.提供词性标注与命名实体识别(jieba)实验项目，涵盖词性标注、命名实体识别等知识点，共计不少于3个关卡。
5.提供关键词提取算法(jieba)实验项目，涵盖TF/IDF 算法、TextRank 算法、LSA/LSI算法、LDA 算法等知识点，共计不少于5个关卡。
6.提供句法分析(HanLP)实验项目，涵盖句法分析概述、句法分析的常用方法与实战等知识点，共计不少于2个关卡。
7.提供文本向量化(pandas、D2V)实验项目，涵盖向量化算法 word2vec、向量化算法 doc2vec等知识点，共计不少于2个关卡。
8.提供情感分析技术(Analysis、SnowNLP)实验项目，涵盖情感分析方法与实践等知识点，共计不少于2个关卡。
9.提供基于机器学习的NLP算法(sklearn)实验项目，涵盖走进机器学习、分类器方法、机器学习在 NLP 中的实战等知识点，共计不少于5个关卡。
10.提供基于深度学习的 NLP 算法(seaborn、matplotlib等)实验项目，涵盖深度学习概述、神经网络模型与实战、RNN和LSTM、词嵌入算法、社交网站情感分析系统等知识点，共计不少于5个关卡。

11.课程所有实验均支持自动化评测功能，能够基于学校本地部署的头歌人工智能创新实践平台预设的测试集和测试脚本进行实验结果准确性判定和判分。
	30000

	5
	《计算机视觉》
	1
	软件与信息技术服务业
	提供图像标注实验项目，涵盖图像增广方法、labelme的安装、labelme的使用、利用labelme对图像数据集进行标注的实例等知识点，共计不少于5个关卡。
2.提供卷积神经网络CNN实验项目，涵盖CNN中的神经网络层、CNN中的损失函数、CNN中的权重初始化、CNN中的正则化方式、基于梯度的CNN学习等知识点，共计不少于5个关卡。
3.提供经典CNN模型实验项目，涵盖经典CNN模型-LeNet、经典CNN模型-AlexNet、经典CNN模型-VGG、经典CNN模型-ResNet、经典CNN模型-DenseNet等知识点，共计不少于5个关卡。
4.提供目标识别实验项目，涵盖基于AlexNet的目标识别、基于Vgg的目标识别、基于GoogLeNet的目标识别、基于ResNet的目标识别等知识点，共计不少于4个关卡。
5.提供目标检测实验项目，涵盖边界框、锚框、交并比、非极大值抑制等知识点，共计不少于4个关卡。
6.提供YOLO 系列算法实验项目，涵盖YOLO算法发展史、YOLO算法思想、YOLO算法的损失函数、YOLO V1网络框架、YOLO V2网络架构、YOLO V3网络架构、YOLO 算法比较、基于 YOLO v3 的目标检测等知识点，共计不少于5个关卡。
7.提供语义分割实验项目，涵盖全卷积网络FCN、深度反卷积网络、DeepLab等知识点，共计不少于3个关卡。
8.提供目标跟踪实验项目，涵盖基于光流法的目标跟踪、基于帧差法的目标跟踪等知识点，共计不少于2个关卡。
9.提供图像生成实验项目，涵盖GAN发展史、GAN生成对抗网络、深度卷积生成对抗网络、超分辨率生成对抗网络等知识点，共计不少于3个关卡。

10.课程所有实验均支持自动化评测功能，能够基于学校本地部署的头歌人工智能创新实践平台预设的测试集和测试脚本进行实验结果准确性判定和判分。
	30000

	6
	《智能机器人系统》
	1
	软件与信息技术服务业
	1.提供ROS初探实验项目，涵盖ROS 基础、ROS 话题与服务、ROS TF 坐标系统、ROS 消息等知识点。配套提供图形化桌面环境，系统能够评测用户在GUI界面中的操作关键过程及结果状态，并依据预设的操作规程与考核点，对操作流程的正确性及最终结果进行自动化判定，共计不少于10个任务关卡。

2.提供机器人系统 -Gazebo 仿真环境实验项目，涵盖机器人虚拟可视化仿真概述、机器人虚拟可视化控制机器人、基于机器人的碰撞检测、基于机器人的相机渲染、机器人虚拟化可视化仿真修改机器人外观、基于机器人的强化学习等知识点，共计不少于5个关卡。

3.提供机器人仿真环境实验项目，涵盖Gazebo、rviz、moveit、机器人建模等知识点，共计不少于4个关卡。

4.提供机器人运动控制实验项目，涵盖正向运动学求解、逆向运动学求解、PID 控制算法等知识点，共计不少于4个关卡。

5.提供机器人感知实验项目，涵盖激光雷达感知、深度摄像头感知等知识点，共计不少于2个关卡。

6.提供SLAM地图构建实验项目。

7.课程所有实验均支持自动化评测功能，能够基于学校人工智能创新实践平台预设的测试集和测试脚本进行实验结果准确性判定和判分。
	30000

	7
	《Python程序设计》
	1
	软件与信息技术服务业
	1.提供IPython基础实验项目，涵盖IPython入门使用、IPython shell中的快捷键、IPython魔法命令、IPython代码分析和计时、IPython 代码调试等知识点，共计不少于5个关卡。

2.提供NumPy 应用实验项目，涵盖NumPy基础及取值操作、NumPy数组的高级操作、NumPy通用函数、NumPy中的聚合函数、NumPy数组排序及其结构化数组等知识点，共计不少于10个关卡。

3.提供Pandas数据处理实验项目，涵盖Pandas安装与对象使用、Pandas数据取值与选择、Pandas数值运算与缺失值处理、Pandas层级索引、Pandas分组聚合与透视表的创建、Pandas合并数据集、Pandas高效化运算与时间序列处理等知识点，共计不少于15个关卡。

4.提供数据可视化实验项目，涵盖Matplotlib接口和常用图形、Matplotlib子图与多子图、可视化异常处理、密度图与等高线图、Matplotlib图形配置、三维图、Basemap和Seaborn等知识点，共计不少于15个关卡。

5.课程所有实验均支持自动化评测功能，能够基于学校本地部署的头歌人工智能创新实践平台预设的测试集和测试脚本进行实验结果准确性判定和判分。

6.所提供的课程具有配套的实体教材，软件平台为教材配套实验运行平台，实体教材已出版。（响应文件中提供实体教材封面和教材目录，供货时提供教材原件至少2套。）
	25000

	8
	《数据挖掘》
	1
	软件与信息技术服务业
	1.提供数据挖掘基础技术实验项目，涵盖Numpy基础、Pandas基础、Numpy应用、Pandas应用等知识点，共计不少于15个关卡。

2.提供数据挖掘高级技术实验项目，涵盖NumPy 数组的高级操作、正则表达式入门、Python 机器学习软件包 Scikit-Learn 的学习与运用等知识点，共计不少于20个关卡。

3.提供数据挖掘常用方法实验项目，涵盖数据预处理、线性回归、决策树、k-均值、k-近邻、基于矩阵分解的协同过滤算法等知识点，共计不少于15个关卡。

4.本课程实验至少包含两种实验形式：支持基于Web的集成开发环境（IDE）在线编写代码，支持语法高亮、代码补全、代码折叠、环境重置等操作。第二种为Jupyter Notebook形式，支持反复调试参数、即时验证结果以及及时看到数据分析与可视化展示，Jupyter Notebook 支持逐单元格运行代码，能快速看到数据清洗、可视化、建模的实时效果。
5.课程所有实验均支持自动化评测功能，能够基于学校本地部署的头歌人工智能创新实践平台预设的测试集和测试脚本进行实验结果准确性判定和判分。
	25000

	9
	《Spark大数据分析》
	1
	软件与信息技术服务业
	1.提供大数据采集实验项目，涵盖大数据技术基础、Linux基本命令、网页数据爬取技术等知识点，共计不少于5个关卡。

2.提供分布式文件存储实验项目，涵盖Hadoop生态系统、Hadoop 伪分布式安装与常用命令使用、分布式文件系统 HDFS、Hadoop 高可用(HA)、文件采集工具 Flume等知识点，共计不少于10个关卡。

3.提供NoSQL数据库管理实验项目，涵盖NoSQL 技术与文档数据库 MongoDB、MongoDB 实践、列族数据库 HBase、HBase 实践、数据仓库 Hive的安装与运用、图数据库 Neo4j的安装与运用等知识点，共计不少于10个关卡。

4.提供大数据计算基础实验项目，涵盖Spark 技术与 RDD 原理、Spark 安装部署、Spark RDD 常用算子、RDD 编程实践等知识点，共计不少于5个关卡。

5.提供大数据计算进阶实验项目，涵盖Spark 结构化数据处理、结构化数据处理实践、Spark 流数据处理、Spark 机器学习等知识点，共计不少于10个关卡。

6.课程所有实验均支持自动化评测功能，能够基于学校本地部署的头歌人工智能创新实践平台预设的测试集和测试脚本进行实验结果准确性判定和判分。

7.配套提供大数据处理虚拟仿真环境，学生可在仿真界面中通过鼠标交互，触发数据采集、清洗、存储、计算及可视化等系列流程。系统依托仿真引擎对处理流程进行动态推演，并支持在仿真环境中通过功能按钮一键切换至真实实验环境，实现“虚拟仿真-真实操作”的无缝衔接。（供货时提供所投软件原厂商虚拟仿真相关软件著作权登记证书或其他证明软件合法的材料）
	30000

	10
	软硬互联实验案例
	1
	软件与信息技术服务业
	1.支持硬件（树莓派5B）接入终端电脑，能够与平台上的案例进行数据传输，该案例能够支持学生线上编写程序，将烧写的程序发送至硬件设备，硬件设备运行程序后将结果发送至平台，平台基于结果进行评测判分。

2.定制两个软硬一体互联实验案例，场景包括但不限于图像采集、人脸识别等，提供全套源码与测试集，支持对学生实验操作进行评测。（供货时提供所投软件原厂商软硬一体相关软件著作权登记证书或其他证明软件合法的材料）

3.上述所有课程必须原生集成于同期建设的学校本地部署的头歌人工智能创新实践平台，实现账号体系统一、数据实时互通、业务流程深度耦合、界面风格统一，用户操作均在单一平台环境内完成，严禁不同系统间的页面跳转。（响应文件中需提供承诺函）
4.提供一流课程建设和申报和建设支撑服务，支持采购人申报1-2门一流课程或精品课程。
	40000

	11
	研训机器人
	15
	工业
	1、体型参数:≥340mm*220mm*110mm；重量：≤1.8KG。材质：铝合金+PC/ABS塑胶。

2、控制方式：支持2.4G群控，群体控制数量≥50。

3、步态算法：慢走≥3厘米/秒，快走≥10厘米/秒；需支持翻滚、大鹏展翅等高难度动作，支持舞蹈、足球、拳击等动作。

4、控制器：需采用高性能STM32核心，板载储存空间≥128M，可储存多个动作组，开关内置，充电接口内置，带有过载保护，可以同时控制≥17个数字舵机，支持NRF24L01无线通信手柄，支持MPU6050姿态检测。

5、自由度：≥17个自由度，头部1个关节，肩部1个关节（共两只），手臂2个关节（共两只），腿部4个关节（共两只），脚部1个关节（共两只）。

6、舵机：≥17个强扭矩伺服舵机；尺寸：约40×37×20（mm）；运动范围：不低于180°；精度：不低于1°；速度：不低于461°/S；减速齿轮箱结构：4级传动结构。

7、电池：7.4V，容量≥3200mAH。 

8、音频输出：不低于1.5W，机体带有MP3模块和扬声器，可以播放音乐。

9、开发平台：需采用不低于Raspberry Pi CM4，支持搭载至少两个摄像头。

10、编程平台：兼容PC端软件，Linux，支持ROS和Python编程。需支持图形化编程，配备图形化编程界面，支持PC端动作编程；软件内置不少于76个基本动作、不少于14个拳击动作、不少于6个足球动作，可通过软件自定义编辑机器人动作和任务流程图，完成快走、滚翻、单脚站立、倒立、俯卧撑等，支持多台机器人集体表演。

11、传感器：内置≥2个传感器，至少包含头部摄像头和胸部摄像头，机体前胸自带2个以上磁吸传感器扩展口，2个传感器扩展口均可实现传感器数据模拟输入和执行器数据输出。

12、配套传感器：机器人功能拓展，≥10个外置传感器相互配合完成不同的场景任务，2磁铁，3PIN磁吸头。

输入模块：

火焰传感器：识别火焰；

光敏传感器：识别环境光源强度；

温度传感器：探测环境温度；

湿度传感器：探测环境湿度；

气敏传感器：检测特定气体；

触摸传感器：感应人体触摸；

人体红外传感器：感应人的远近； 

碰撞开关：感应碰撞。

输出模块：

LED灯：可实现常亮、闪烁等多种编程；

风扇：可实现编程控制转动。

13、摄像头：镜头60度，≥500万像素。

14、手柄操作：

尺寸：≤160mm*115mm*58mm；

发射控制：NRF24L01无线通信手柄，2.4G连接；发射频率可修改；

按键：≥2个摇杆，10个自定义按键，3个功能按键；

模式切换：可以切换4种模式，分别为兼容模式、拳击模式、足球模式和表演模式。

15、配套教学资料，需提供电子版机器人基础教程。
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	具身智能机器人
	2
	工业
	1、体型材质:≥340mm*220mm*110mm，铝合金+PC/ABS塑胶材质。

2、控制方式：需支持2.4G群控，支持两种步态算法，慢走≥3厘米/秒，快走≥10厘米/秒。

3、控制器：需采用高性能STM32核心，板载储存空间≥128M，可储存多个动作组，开关内置，充电接口内置，带有过载保护，可以同时控制≥17个数字舵机，支持无线通信手柄，支持姿态检测。

4、开发平台：需采用不低RDK X5算力平台，CPU≥8核，搭载智能计算芯片，AI算力≥10TOPS，支持Transfomer、RWKV、Occupancy、Stereo Perception等多种复杂模型和最新算法，支持搭载摄像头。

5、编程平台：需提供PC端软件（兼容Windows和macOS），Linux，支持ROS和Python编程。

6、自由度：≥17个自由度，头部1个关节，肩部1个关节（共两只），手臂2个关节（共两只），腿部4个关节（共两只），脚部1个关节（共两只）。

7、舵机：≥17个强扭矩伺服舵机；尺寸：约40×37×20（mm）；运动范围：不低于180°；精度：不低于1°；速度：不低于461°/S；减速齿轮箱结构：4级传动结构。

8、电池：7.4V，容量≥3190mAH。 

9、音频输出：需配置MP3模块和扬声器，扬声器≥1.5W，支持音乐播放。

10、音频输入：需配置无线麦克风，实现精准收音。

11、传感器：内置≥3个传感器，至少包含地磁传感器、头部摄像头和胸部摄像头，机体前胸自带≥2个磁吸传感器扩展口，传感器扩展口均可实现传感器数据模拟输入和执行器数据输出。

12、配套传感器：机器人功能拓展，≥10个外置传感器相互配合完成不同的场景任务，2磁铁，3PIN磁吸头。

包含但不限于以下输入模块：

火焰传感器：识别火焰；

光敏传感器：识别环境光源强度；

温度传感器：探测环境温度；

湿度传感器：探测环境湿度；

气敏传感器：检测特定气体；

触摸传感器：感应人体触摸；

人体红外传感器：感应人的远近； 

碰撞开关：感应碰撞。

包含但不限于以下输出模块：

LED灯：可实现常亮、闪烁等多种编程；

风扇：可实现编程控制转动。

13、摄像头：头部摄像头镜头视野≥60度，≥500万像素；胸部摄像头镜头≥160度，≥500万像素。

14、仿真平台：需配套提供基于 NVIDIA Isaac Sim 的虚拟仿真开发平台，支持具身人工智能与机器人技术的协作研究。需具备高度的物理真实感和图像真实感，提供高质量的场景渲染与动态仿真。主要功能需包括：多样化场景创建、感知模型集成、行为规划与控制算法。

内置案例：需包含人形机器人双机智能协作型自主分类与搬运场景；

内置物体资产数＞100个；

支持与场景可以交互的强化学习算法；

支持搭载通用模型进行数字仿生人交互。

15、手柄操作：尺寸：≤160mm*115mm*58mm；支持2.4G连接；要求发射频率可修改；

按键：≥2个摇杆，12个自定义按键，3个功能按键；模式切换：可以切换4种模式，分别为兼容模式、拳击模式、足球模式和表演模式；可同时支持≥36个自定义动作。

16、需配套教学资料，提供电子版基础教程。
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	研训竞赛场地
	2
	工业
	1、 比赛场地：刀刮布场地，平滑耐刮，尺寸为4100*2300mm。

2、 障碍墙道具：障碍墙为EVA材质，总共有八面障碍墙，障碍墙有三种不同规格的尺寸，分别为200mm（长）*350mm（高）*50mm（厚）、400mm（长）*350mm（高）*50mm（厚）、600mm（长）*350mm（高）*50mm（厚）。

3、 高台道具：高台和台阶均由木板组成，组成台阶的木板尺寸为400mm*150mm*20mm，组成高台的木板尺寸为600mm*400mm*30mm。

4、 资源块道具：资源块有两种尺寸，分别为70*70*70mm和100mm*100mm*100mm。
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	展示跳舞机器人
	8
	工业
	一、功能要求
1.机器人具有人形外观，并带有教育属性。机器人必须具备 头部、双眼、双手和双脚，并且整体≥11个机器人关节（伺服舵机）。

2.机器人运动能力：通过伺服舵机，实现机器人的仿人动作，包括向前行走、下蹲、站起、俯卧撑、跌倒爬起等动作。

3.机器人AI功能要求：

（1）集成视觉识别能力：利用视觉识别绘本， 然后朗读绘本中的内容。

（2）集成语音识别能力，包括机器人唤醒，以及根据语音指令做出相应的动作。

（3）通过机器人的双眼，实现拟人化功能：通过双眼至少表达发怒、困、微笑等5种表情。

4.机器人语言能力：支持接入≥2种语言，至少包含中、英语言。

5.可满足人工智能教学，配套完整的人工智能教学资料，具备人工智能基础知识学习的教育属性。

6.配置自动对焦、电子防抖高清摄像头，可实现语音拍照.远程监控和视频通话。结合AI视觉识别技术，可精确识别人脸。

7.内置4G全网通模块、Wifi模块和蓝牙模块，支持多种配网和联网方式，组网灵活，同时支持4G语音通话。

8.通过手机或平板电脑进行图形化编程，轻松拖拽编程块，完成编程作品，在线保存；或通过电脑联动其他产品使用教学编程软件进行软硬件编程。

9.支持集控展示。

二、技术参数

1.尺寸：高≥240*宽≥145*厚≥110mm

2.重量：≥700g

3.自由度（DOF）：≥13 个自由度

4.控制器:ARM Cortex-A53；

5.处理器：主频≥1.5GHz；

6.GPU ：APM Mail T860，16 个着色器核心（Share Core）；

7.运行内存（RAM）容量：≥2GB；内部存储（ROM）容量：≥16GB;

8.操作系统：Android;

9.电池：≥4000mAh;

三、配置要求

1.套件至少包含手提包装箱、机器人、电源适配器、Type-C充电数据线、摄像头保护盖、说明书、保修卡以及SIM卡针等配件。

2.整机材质为ABS环保材料，颜色为白和浅灰色搭配，全机身环保材料。

3.可以模拟人类真实动作。

4.课程体系完整全面，包含课程、图形化编程软件以及配套教学APP。

5.APP同时支持IOS、android系统。可通过APP对不少于10 台机器人进行批量联网绑定。同时提供Python语言SDK，支持增强级教育人形机器人Python语言二次开发。

6.机器人可以配套2种及以上型号的伺服舵机来实现交互式动作表现。
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	研训机器狗
	1
	工业
	1.整机重量（带电池）：不低于14kg，不高于16kg

2.最大爬坡角度可≥40°

3.最大攀爬落差高度≥16cm

4.负载能力：静态站立最大负载能力20kg（持续时间≥10分钟），行走时最大负载能力8kg。

5.最大运动速度：≥3.7m.s

6.机身需为高强度腔体结构，在关机趴地状态下可在机器狗背部放置不低于100kg重物

7.机器狗配备足端力传感器，数量不少于4个。足端力传感器为可拆卸部件，如不需要可去除：平衡算法可采用触地判断全力控算法，实现全向足底三维受力感测。

8.腿和机身连接处具备全向柔性缓冲结构，可有效吸收全向冲击。

9.全系支持智能OTA升级

10.要求机器狗具备良好的缓冲功能，具备从高度1米处跌落不会损坏并能在2秒内继续行走的能力，机器狗可靠性，对冲击的吸收能力及快速调整能力

11.具备APP高清图传、遥控、机器狗状态查看等功能，具备图形化编程功能

12.提供配套教程，包括但不限于：

（1）使用ROS控制机器狗

（2）使用sdk控制机器狗

（3）激光建图与SLAM

13.机器人的平衡算法采用触地判断的电机全力控算法,可以实现360°足底三维受力感测；足底可选择是否安装压力传感器和气囊；机器人大腿采用铝合金材质、机器人小腿采用高强度复合塑料材质,足底可根据客户需求选择是否采用坚硬的实心防火耐磨橡胶,路面适应性强；

14.配备月球步（即太空步）功能，配备并腿跑功能

15.配备侧边步功能（即在右前脚右后脚悬空的情况下用左前脚左后脚移动，或在左前脚左后脚悬空的情况下用右前脚右后脚移动）

16.配备交叉步功能（即在右前脚左后脚悬空的情况下用左前脚右后脚移动，或在左前脚右后脚悬空的情况下用右前脚左后脚移动）

17.提供多种展示动作，包括向上跳、向前跳、前空翻、握手、坐下、作揖、打滚等多种创意动作

18.一键即可触发伸懒腰动作：机器狗伸懒腰的动作

19.一键即可触发后腿蹬地，身体竖立，两前腿延长动作

20.关节模组外径≥90mm，关节模组直径越大，关节输出扭矩越大，机器狗运动性能越好。采用外转子电机，可大幅度降低关节厚度结构紧凑，高速运转下可输出峰值45N.m的超大扭矩

21.在保证机器狗安全情况下，各关节都有足够大的运动范围：

机身关节：-48°~+48°

大腿关节：-200°~+90°

小腿关节：-156°~-48°

22.为保证机器狗长时间运行不过热保护，机器狗膝关节电机附近内置热管辅助散热对电机进行快速散热（响应文件中提供证明材料）

23.为保证机器狗使用的安全和美观，机器狗膝关节内走线，机器狗小腿和大腿关节之间无外置线缆内走线

24.配备4G通信，内置eSIM、支持4G远程遥控、图传

25.内置WiFi6双频无线模组，支持2.4G以及5.8G wifi ,且同时支持STA和AP 两种模式。内置蓝牙5.2模组

26.配备无线矢量定位及控制系统，无需使用遥控器控制机器狗即可实现机器狗位于人的侧向余光视线内伴随

27.机器狗下巴处配置1台超广角3D激光雷达：FOV360°× 90°,扫描距离20m；近处盲区为0.05m；可实现探物避障

28.配备麦克风、扬声器、照明灯，可为机器人演示动作搭配音乐和灯光

29.内置照明灯，照明瓦数大于等于3W，可用APP控制

30.拥有头部指示灯，可展示为各种颜色，并可显示机器狗运行状态

31.内置语音识别模块，具备语音交互功能，毫秒级语音交互响应，采用语音识别技术，识别准确率高，识字速度快、语音互动

32.广角摄像头具有1080P高清拍摄能力，通光孔径F2.2，支持人体跟踪识别等算法开发

33.支持大模型ChatGPT,语音控制机器狗，其自动完成对应指令动作

34.配备深度相机：Intel Realsense D435i,支持单目彩色图像、双目灰度图像、深度点云、内部imu数据输出，可用于视觉SLAM、地形建图开发，彩色图像1920×1080@30FPS;灰度图像1280×720@30FPS;深度点云1280×720@30FPS，支持25D地形建图，支持视觉算法开发。

35.机器狗本体与电池应采用分体式设计，支持无工具辅助快速更换电池，单次更换时间≤5秒。支持快速更换电池，提高效率。

36.电池宜采用锂电池，电池BMS（电池管理模块）。

37.标准电池，容量≥8000mAh，额定能量不得低于236.8Wh

长续航电池，容量≥15000mAh，额定能量不得低于432Wh

38.标准充电器。输出：34V/3.5A,119.0W

39.快速充电器。输出：33.6V/9A,302.4W（支持9A快速充电）

40.支持拓展无线或触点自主充电功能

41.每台机器狗配备1台伴随遥控器，1台双手遥控器

大遥控器是标准操控双手遥控器，小遥控器是伴随遥控器

42.双手遥控器空续航时间4.5h；锂电池容量2500mAh，充电电压5V/2A，采用数传模块，蓝牙通讯

43.伴随遥控器需要佩戴在腰部和颈部之间，侧边跟随时允许的遥控器距离地面的高度约为0.2-1.2m；遥控距离15m及以上，运行时间约5h；锂电池容量520mAh，充电电压5V/600mA

44.操作系统Ubuntu-ROS。支持ROS操作系统

45.内置8核高性能基础算力CPU

46.提供详细的用户使用，软件开发等手册等，提供高层控制功能的二次开发文档及例程，提供底层控制（电机的位置、速度和力矩）功能的二次开发文档及例程。提供各类功能算法的代码及说明，并且提供调用运动控制的接口

47.搭载 显存至少8GB的算力模组，可提供40Tops算力；

48.实现更快速、高效的计算和数据处理能力。支持多种开发框架，可以进行二次开发。

49.提供接口：1个USB3.0-Type A接口、2个USB3.0-Type C接口（可转HDMI输出）、2个千兆以太网口（标准RJ45）、1个百兆以太网口（GH1.25-4PIN）、1个M8航插接口。

XT30U-F电源口：2路12V1A输出；1路5V2A输出；1路BAT电源输出 
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	智能机器狗
	2
	工业
	1.支持图形化编程，多种编程块
2.感知类编程块：可以调用各种传感器如抚摸、检测人脸障碍等
3.执行类编程块：可以控制行为如运动、显示、播放声音等
4.逻辑类编程块：将编程块以一定逻辑关系联系起来可以实现复杂的逻辑控
5.运算类编程块：对数字或变量进行数学、逻辑等运算
6.变量类编程块：设置变量以满足更高级的编程需求
7.素材类编程块：可以执行已经设计好的动作素材
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	具身智能研发机器人
	2
	工业
	1、尺寸：116cm*41cm*15cm（±2cm） 体重：26kg±5kg
2、仿生关节结构：髋关节倾斜度≥45度，模仿人类髋关节结构；
3、自由度：全身需≥23个自由度（除末端外）：头部：有左右转动和上下转动的关节，左右转动（Yaw，左右转头）范围需至少满足±90°，上下转动（Pitch，抬头低头）转动范围需在−20°~ 45°之间；肩部：前后摆动（Pitch，把手臂向前/向后摆）范围需在−180° ~ 120°之间 ，侧向抬举/收回（Roll，把手臂从身体侧面放下或抬起）范围需在−20° ~ 200°之间，水平旋转（Yaw，肩部绕竖轴转动）范围需至少满足±90° ；肘部：肘关节弯曲/伸直的范围需在-130~0°之间；腰部：左右扭转范围需至少满足±150°；髋部：前后摆动（Pitch，抬腿向前/向后）范围需至少满足±160°，侧向抬/收（Roll，把腿向侧面收回或抬起）范围需在−48.47° ~ 138.32°之间，髋水平旋转（Yaw，腿绕竖轴向内/向外旋转）范围需在−50.33° ~ 110°之间；膝部：膝关节弯曲/伸直的范围需在0°~ 150°之间；踝部：前后摆动（Pitch，脚尖上抬/下压）范围需在−50° ~ 30°之间，侧倾（Roll，脚内外翻）需至少满足±15°
4、运动能力：需具备拟人步态，可全向移动（前进后退、左右平移、左右转向）；需可稳定完成上下坡、爬楼梯、走斜坡；单臂末端负载需≥1kg
5、电机：需满足额定扭矩≥22Nm的电机不少于5个；需满足PA72-100KV型号电机不少于4个，额定扭矩≥15Nm；需满足PA60中空型号电机不少于2个，额定扭矩≥6Nm；需满足中扭矩电机PA4310-25型号不少于12个，额定扭矩≥6Nm；脚踝电机峰值扭矩15Nm，额定扭矩≥6Nm，扭矩密度达到57.5Nm/kg；所有电机需配备多圈编码器并支持零点记忆功能
6、基础算力模组：处理器≥14核20线程；内存≥64G DDR5；存储≥500G SSD；开发接口数量不少于：USB 3.0×3、USB 2.0×3、Type-C×1、网口×2、HDMI×1
7、高算力模组：算力需≥100TOPS
8、外接接口数量需不少于：USB×1、Type-C×1
9、电池：需支持工作状态下快速换电
10、双目深度摄像头：最小深度距离（Min-Z）需满足：10.5cm@424×240 28cm@1280×720；深度图像最大分辨率需满足：1280×720@30fps 848×480@90fps；深度图像视场角/快门需满足：87°×58°/全局快门；深度精度误差需满足：2米以内小于2%
11、激光雷达：水平视场角需满足360°，垂直视场角需满足59°；最小探测距离需满足10厘米；最远探测距离需满足70米@80%反射率
12、机器人操作软件中的图形化编程软件需适配Windows、Mac系统，支持可视化动作、感知编程，支持图形化软件完成物品识别训练，支持Python、C语言等编程，支持VR遥操作及动作录制；
13、遥控手柄：需支持2.4G无线连接，尺寸≥150*100*50mm，重量≥200g
14、需装配LED灯带并支持颜色自定义编程
15、感知能力：语音识别：支持语音对话功能；视觉识别：支持场景识别、地图构建、巡航避障、人脸识别、物品识别（支持ARtag识别）
16、编程功能：支持图形化和Python两种模式的开发工具；支持动作录制（VR遥操作录制动作）；例程库中包含S型曲线行走、爬楼梯等预设动作
17、控制架构：支持模型驱动与强化学习双控制架构（兼容OpenAI Gym、Stable Baselines3框架）
18、音频输入：支持无线麦克风，自适应降噪，并含双模音效互换功能；
19、安全性：配备无线+有线急停（支持远程紧急停止）；通过编程可实现遇障碍物可自动停下；
20、可靠性：支持平地连续3次摔落（需≥0.5m高度）无损伤
21、需支持二次开发，适配从初学者到高阶开发者的阶梯式学习路径，以满足不同专业、不同阶段的教学与开发需求
22、需要有具身智能人才培养课程的完整课程内容，包括从入门到专业的教程规划和交付材料（教材、PPT等教学素材），拥有完善的师资培训体系
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	机械臂
	20
	工业
	1、微处理器：Broadcom BCM2712 64位2.4GHz四核 CortexA76+VideoCore VII @800 MHz
2、AI算力：500GFLOPs，内存8GB
3、操作系统：raspios-bookworm-arm64 + ROS1 Docker+Melodic
4、编程语言：Python
5、舵机方案：15kg*5+6kg*1串行总线智能舵机
6、输入：广角摄像头、K1按键、K2按键、复位按键、2*lIC接口、5V风扇接口、语音识别模块
7、输出：RGB指示灯、OLED显示屏、蜂鸣器、6路总线舵机接口、6路PWM舵机接口、语音播报模块
8、电源方案：12V5A电源适配器
9、电源接口：T插接口
10、遥控方式：手机APP、PC上位机、USB手柄（PC端)
11、通信方式：WiFi网络
12、安全保护：过流保护、反接保护
13、机械臂材质：绿色阳极氧化铝
14、组装后尺寸：约272*135*473mm
15、组装后重量：约1256g
16、机械臂自由度(DOF) ：六自由度机械臂（含夹爪）
17、有效负载：≥200g(伸直可夹重量)
18、负载：≥500g(夹持搬运重量)
19、臂展：350mm
20、有效抓取范围：半径≤30cm、以中心轴为半圆的区域
21、抓取物体直径：1-6cm
22、重复定位精度：±0.5mm
23、电源电压：100~240V 50/60Hz
24、工作温度：5~30℃
25、显示器（响应文件中提供拟配置的显示器的3C认证）约23.8"-100HZ/V-H/HDMI线/底座支架快拆/99%sRGB
色域/不闪屏+滤蓝光/250cd/㎡
26、面板：VA屏 ；分辨率：1920*1080 ；刷新率：100hz ；接口：VGA+HDMI ；配线：HDMI ；
可视角：178/178 ；响应时间：GTG 5ms  ；比列：16:9 ；对比度:3000:1（静态）
27、鼠标键盘（USB接口）
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	大教室扩声系统
	2
	工业
	一、音箱4只

主要功能要求：造型美观，木质外壳铁网，卓越的语音，音乐还原性。主要技术参数：

1、额定功率：150W；

2、最大输入功率：300W；

3、阻抗：8Ω；

4、频率响应：70Hz-20KHz；

5、系统类型：10寸二路二单元全频；

6、高音单元：34芯高音×1；

7、低音单元：10寸低音×1；

8、标准覆盖角：90°(H)×60°(V)；

9、最大声压级：118dB；

10、灵敏度(1W/1m)：93dB /W(lm)；

11、箱体型式：倒相式；

12、箱体及外饰：高密度中纤板(黑色)箱体，钢网；

13、连接器：正负极接线柱；

14、吊挂硬件：2×M8吊点，底托；

二、功率放大器1台

功能要求：

1、360°旋转编码器选择音频输入信号：AUX\BGM\U盘\蓝牙\光纤\同轴；

2、3路有线话筒输入口，并且独立控制音量；带有2支无线手持话筒功能（可以取消）；

3、效果功能：混响、回音、高切、低切、次数、深度、启动时间、延时时间；

4、支持≥1组RRE监听信号输出，≥1个SUB低音信号输出、≥1个CEN中置信号输出，≥1个VOICE点歌机语音输出；

5、3×DSP数字处理技术，采用32位高性能运算DSP芯片，高信噪比专业AD/DA,32位/96K数字采样；

6、65K彩色，4.3寸TFT液晶屏；

7、音乐采用2段高音低音模拟电位器调节和7段数字调节,麦克风采用3段高音中音低音模拟电位器调节和7段数字调节，低切频点可调；

8、防啸叫，3级反馈抑制设定；

9、功放设计有短路、过载、过压、过温限幅，开机延时等保护功能；

10、9级音频变调处理效果；

11、音乐、麦克风、效果关机前3秒自动保存音量设置及最大音量锁定功能；

12、SUB低音信号和CEN中置输出信号独立音量可调；

13、拥有密码才能解锁的开机次数锁功能；

14、蓝牙5.0、USB互动音频输入控制接口；

15、整个数字系统可恢复出厂设置；

16、低音输出音量可随麦克风开关控制；

17、开关机静音功能，防止冲击后级功放。

设备参数：

1、额定功率：8Ω  ≥2*600W ，4Ω ≥450W*2；

2、频率范围：（-1dB） 20Hz-20KHz

3、信噪比：≥100dB

4、THD总谐波失真：＜0.035%

5、麦克风输入：≥20mV(音量最大)

6、音乐输入：≥350mV（音量最大）

7、通道分离度：≥80dB

8、麦克风输入阻抗：10KΩ

9、啸叫抑制功能： ≥3级反馈抑制设定

三、无线麦克风（1套两支）

主要功能要求：

1、全自动快速无线充电设计，智能化充电及电量提示模式；

2、内置不低于1块 18650 电池，持续使用时间不低于20 小时；

3、智能触摸按键；

5、动态拾音跟踪能力；

6、无延迟，高保真，无损的声音传输，满足音乐传输要求；

7、数字导频加密技术，抗干扰强，避免相互串音现象；

8、扫频功能智能搜索干净频率，快速设定频率；

9、红外对频；

10、接收灵敏度高，传输距离不低于 100 米；

11、免拆防丢一体化天线，简化安装步骤，避免天线丢失；

12、静音电路，消除麦克风开启和关闭的各种冲击噪声；

13、麦克风静音 10 分钟自动关机，省电环保；

14、充电和接收一体，主机既可以作为充电仓或者放置仓，也可以作为桌面接收机。
主要技术参数： 

1、工作频率：470——960MHz；

2、调制方式：宽带 FM；

3、信道数量：200；

4、信道间隔：250KHz；

5、频率稳定度：±0.005%；

6、动态范围：100dB；

7、最大偏移：±45KHz；

8、音频响应：50Hz—18KHz(±3dB)；

9、综合失真：≤0.2%；

10、综合信噪比：>106dB；

11、工作温度：-10℃--+50℃；

麦克风指标

12、天线：螺旋式天线；

13、输出功率：高功率 12dBm，低功率 6dBm；

14、杂散抑制：-60dB；

15、供电：单节 18650 电池；

16、电池续航时间：高功率至少 12 小时，低功率至少 20 小时；

17、充电电流：≤500MA；

接收机指标：

18、工作电压：12V/1A 直流；

19、天线形式：固定式鞭状螺旋天线；

20、灵敏度：-96dBm；

21、杂散抑制：≥75dB；

22、最大输出电平：+10dBV。

四、配件要求

1.全频音箱吊架，左右160度可调节,材质：铁,最大承重：50kg；

2.音频线说明：

（1）线缆长度：5米；

（2）接口类型：3.5mm 插头转 2 个 RCA 莲花插头；

（3）导体材质：高纯度 4N 无氧铜，0.12mm 加粗多股导体；

（4）屏蔽设计：双层屏蔽，高保真屏蔽设计；

（5）外径规格：线缆外径加粗至 5.0mm；

（6）接口工艺：镀金接口；

（7）外被材质：环保级黑色磨砂柔性 PVC 材料。
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	小教室扩声系统
	3
	工业
	一、音箱2只

造型美观，木质外壳铁网，卓越的语音，音乐还原性。

主要技术参数：

1、额定功率：≥150W；

2、最大输入功率：≥300W；

3、阻抗：4-8Ω；

4、频率响应：70Hz-20KHz；

5、系统类型：10寸二路二单元全频；

6、高音单元：34芯高音×1；

7、低音单元：10寸低音×1；

8、标准覆盖角：90°(H)×60°(V)；

9、最大声压级：≥118dB；

10、灵敏度(1W/1m)：≥93dB /W(lm)；

11、箱体型式：倒相式；

12、箱体及外饰：高密度中纤板(黑色)箱体，钢网；

13、连接器：正负极接线柱；

14、吊挂硬件：2×M8吊点，底托；

二、功率放大器1台

主要功能特点：

1、360°旋转编码器选择音频输入信号：AUX\BGM\U盘\蓝牙\光纤\同轴；

2、3路有线话筒输入口，并且独立控制音量，带有2支无线手持话筒功能(可以取消)；

3、效果功能：混响、回音、高切、低切、次数、深度、启动时间、延时时间；

4、支持1组RRE监听信号输出，1个SUB低音信号输出、1个CEN中置信号输出，1个VOICE点歌机语音输出；

5、3×DSP数字处理技术，采用32位高性能运算DSP芯片，高信噪比专业AD/DA,32位/96K数字采样；

6、65K彩色大4.3寸TFT液晶屏；

7、音乐支持2段高音低音模拟电位器调节和7段数字调节,麦克风采用3段高音中音低音模拟电位器调节和7段数字调节，低切频点可调；

8、防啸叫，3级反馈抑制设定；

9、功放设计有短路、过载、过压、过温限幅，开机延时等保护功能；

10、9级音频变调处理效果；

11、音乐、麦克风、效果关机前3秒自动保存音量设置及最大音量锁定功能；

12、SUB低音信号和CEN中置输出信号独立音量可调；

13、拥有密码才能解锁的开机次数锁功能；

14、蓝牙5.0、USB互动音频输入控制接口；

15、整个数字系统可恢复出厂设置；

16、低音输出音量可随麦克风开关控制；

17、开关机静音功能，防止冲击后级功放。

主要技术参数：

1、额定功率：8Ω ≥2*300W，4Ω ≥450W*2；

2、频率响应：(-1dB)20Hz-20KHz；

3、信噪比：≥100dB；

4、THD总谐波失真：＜0.035%；

5、麦克风输入：≥20mV(音量最大)；

6、音乐输入：≥350mV(音量最大)；

7、通道分离度：≥80dB；

8、麦克风输入阻抗：10KΩ；

9、啸叫抑制功能：3级反馈抑制设定；

三、无线麦克风（1套2支）

主要功能特点：

1、全自动快速无线充电设计，智能化充电及电量提示模式；

2、内置 不低于1块18650 电池，持续使用时间不低于 20 小时；

3、智能触摸按键；

4、动态拾音跟踪能力；

5、无延迟，高保真，无损的声音传输，满足音乐传输要求；

6、数字导频加密技术，抗干扰强，避免相互串音现象；

7、扫频功能智能搜索干净频率；

8、红外对频；

9、接收灵敏度高，传输距离达 100 米；

10、免拆防丢一体化天线；

11、静音电路，消除麦克风开启和关闭的各种冲击噪声；

12、麦克风静音 10 分钟自动关机，省电环保；

13、充电和接收一体，主机既可以作为充电仓或者放置仓，也可以作为桌面接收机。

主要技术参数： 

1、工作频率：470——960MHz；

2、调制方式：宽带 FM；

3、信道数量：200；

4、信道间隔：250KHz；

5、频率稳定度：±0.005%；

6、动态范围：100dB；

7、最大偏移：±45KHz；

8、音频响应：50Hz—18KHz(±3dB)；

9、综合失真：≤0.2%；

10、综合信噪比：>106dB；

11、工作温度：-10℃--+50℃；

麦克风指标

12、天线：螺旋式天线；

13、输出功率：高功率 12dBm，低功率 6dBm；

14、杂散抑制：-60dB；

15、供电：单节 18650 电池；

16、电池续航时间：高功率不低于 12 小时，低功率 不低于20 小时；

17、充电电流：≤500MA；

接收机指标：

18、工作电压：12V/1A 直流；

19、天线形式：固定式鞭状螺旋天线；

20、灵敏度：-96dBm；

21、杂散抑制：≥75dB；

22、最大输出电平：+10dBV。

四、配件要求：

1.全频音箱吊架，左右160度可调节,材质：铁,最大承重：50kg。
2.音频线说明：

（1）线缆长度：5米；

（6）接口类型：3.5mm 插头转 2 个 RCA 莲花插头；

（7）导体材质：高纯度 4N 无氧铜，0.12mm 加粗多股导体；

（8）屏蔽设计：双层屏蔽，高保真屏蔽设计；

（9）外径规格：线缆外径加粗至 5.0mm；

（10）接口工艺：镀金接口；

（11）外被材质：环保级黑色磨砂柔性 PVC 材料。

	5589

	21
	小教室改造与综合布线
	2
	其他未列明行业
	1.地板开凿，修补破损侧面，顶盖不锈钢板。
2.网络布线一：六类无屏蔽线。2.0版本高清线，布线方式为6个点，每个点布设两条六类网线，从点至电脑端。机柜到一体机布设两条HDMI高清线。讲台到机柜一条HDMI高清线。
3.网络布线二：六类无屏蔽线。2.0版本高清线，布线方式为机柜至每个电脑端点布设一条六类网线，机柜到一体机布设两条HDMI高清线。讲台到机柜一条HDMI高清线
4.展板装饰。
5.主题教育文化展示。
6.教室内依据规划图合理安装音响话筒、基础网络设备、电教设备、中控设备、教学课桌椅并完成全部设备调试。
	22000

	22
	大教室改造与综合布线
	2
	其他未列明行业
	1.地板开凿，修补破损侧面，顶盖不锈钢板。
2.网络布线一：六类无屏蔽线。2.0版本高清线，布线方式为6个点，每个点布设两条六类网线，从点至电脑端。机柜到一体机布设两条HDMI高清线。讲台到机柜一条HDMI高清线。
3.网络布线二：六类无屏蔽线。2.0版本高清线，布线方式为机柜至每个电脑端点布设一条六类网线，机柜到一体机布设两条HDMI高清线。讲台到机柜一条HDMI高清线
4.展板装饰。
5.主题教育文化展示。
6.教室内依据规划图合理安装音响话筒、基础网络设备、电教设备、中控设备、教学课桌椅并完成全部设备调试。
	25000

	23
	核心交换机
	1
	工业
	1.端口≥2*QSFP+ & 48*SFP+；

2.交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps；

3.包转发率≥720Mpps/1260MppS；

4.光模块：≥10*SFP 10G光模块。
	16500

	24
	接入交换机
	2
	工业
	1.端口：≥4*SFP+ &48*10/100/1000TX)；

2.交换容量≥336Gbps；

3.包转发率≥144Mpps。
	2680

	商务要求

	报价要求
	1.竞标报价是所有货物单价包含随配标准附件、备品备件、专用工具、包装费、运输费、运抵指定交货地点、装卸费、安装调试费、验收费、技术服务费、培训费、保修费、售后服务费、税金及其他所有成本费用的总和。

2.本项目货物不接受进口产品竞标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与竞标的作无效竞标处理。

	合同签订时间
	自成交通知书发出之日起25天内。

	交付使用时间及地点
	1.交付使用时间：合同签订后30日内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

2.交货地点：广西科技师范学院内采购人指定地点。

	验收标准
	1.竞标产品必须是厂家合法渠道的全新正品，符合我国有关技术规范和技术标准；成交供应商供货时须提供厂家的售后服务证明原件。

2.交货时，所有产品均严格按签订的政府采购合同、竞标人响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到要求或与响应和承诺的技术参数不一致的，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。

3.货物安装完成正常运行3天后，由供应商提出验收申请，采购人同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、响应文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。

4.如验收达不到要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。

	履约保证金收取及退付
	1.履约保证金金额：履约保证金为合同金额的5%（成交供应商为中小微企业的，履约保证金为合同金额的2%。以响应文件中提交的中小企业声明函为依据）；签订合同时提交履约保证金缴纳凭证。

2.履约保证金递交方式：银行转账、保函等非现金方式。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：成交供应商若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；成交供应商若完全履行合同，货物验收合格后5个工作日内，成交供应商凭履约保证金财务凭证到采购人财务部门办理无息退还手续。

4.备注：

（1）履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。

（2）采用保函的，必须为无条件的保函，否则视为无效履约保证金。

	付款方式
	合同签订后1个月内，供应商向采购人完成设备交付。设备到货、组装调试完毕并经双方组织验收合格后30个工作日内，供应商开具合同金额 100%的增值税专用发票，采购人向供应商支付合同总金额100%的货款。

	质保期
	免费质量保证期不低于3年，从项目经采购人综合运行验收合格后开始计算。

	售后服务
	1.售后服务：

（1）按国家有关规定实行产品“三包”；

（2）供应商需组建项目售后服务小组，7*24小时响应；重要故障需在24小时内派人前往现场进行维护，不能恢复使用的须提供备用机，以保证系统正常运行；

（3）定期回访以及维修；

（4）质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，免费提供应用软件升级；

（5）提供终身维护及线上技术支持；

（6）其余按厂家承诺进行。

2.免费培训：成交供应商需安排工程师对软硬件产品操作使用、运维管理等进行线下或线上培训不低于2次。

3.技术支持与服务：提供每周7×24小时技术响应服务，成交供应商应负责所售产品的售后服务，其中“技术参数要求”中有特殊保修要求的，按其要求执行；质保期内设备发生故障，维修或更换配件所需的全部费用由供应商承担；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。

	其他要求
	1.产品质量达到国家验收合格标准或行业标准。

2.供应商所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与响应文件和承诺相一致。

3.设备必须是全新、完整、未使用过的产品，设备到货后，供应商和采购人现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供应商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供应商应负责更换和补发；

4.知识产权保护要求：供应商应对竞标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。

5.竞标产品必须是厂家合法渠道的全新正品，成交供应商供货时须提供厂家的供货及售后服务证明材料。成交供应商须接受第三方参与的验收方式，验收方法不限于逐项参数验证、实施要求及功能应对等，如验收未通过，其产生的费用由成交供应商自行承担。

6.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。


附件1：

节能产品政府采购品目清单

	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A020101计算机设备
	★A02010104台式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010105便携式计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010107平板式微型计算机
	　
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A020106输入输出设备
	A02010601打印设备
	A0201060101喷墨打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060102激光打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	★A0201060104针式打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02010604显示设备
	★A0201060401液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	A02010609图形图像输入设备
	A0201060901扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A020202投影仪
	　
	　
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A020204多功能一体机
	　
	　
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A020519泵
	A02051901离心泵
	　
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A020523制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	水源热泵机组
	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量>14000W
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A020601电机
	　
	　
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A020602变压器
	配电变压器
	　
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）

	9
	★A020609镇流器
	管型荧光灯镇流器
	　
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A020618生活用电器
	A0206180101电冰箱
	　
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2）

	
	
	★A0206180203空调机
	房间空气调节器
	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A0206180301洗衣机
	　
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061808热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A020619照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	　
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	　
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	　
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A020910电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	　
	《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A020911视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A031210饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	　
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A060805便器
	坐便器
	　
	《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）

	
	
	蹲便器
	　
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	　
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A060806水嘴
	　
	　
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A060807便器冲洗阀
	　
	　
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A060810淋浴器
	　
	　
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

    2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

第四章 评审程序和评定成交的标准

一、评审程序

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前

（3）查询记录和证据留存方式：通过广西政府采购云平台链接到相关查询网站进行查询及记录。

（4）信用信息使用规则：信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的供应商均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件中的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家（本章3.7条规定除外）的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由谈判小组对资格审查的合格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖供应商公章。
3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效响应处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 

3）提交的竞标保证金无效的或者未按照谈判文件的规定提交竞标保证金；

4）响应文件中的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的报价商务技术文件无效。

5）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求的；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条的情形的；

11）技术要求中标“▲”的条款发生负偏离或允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效的；

13）谈判文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）谈判文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
16）未响应谈判文件实质性要求；

17）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价商务技术文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价的；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价的；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价的；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）最后报价超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）； 

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的最后报价超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

3.8通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表”第26条确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，实质性变动的内容须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以电子谈判记录形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以电子回函的形式重新提交响应文件，并由其法定代表人或者委托代理人签字或者加盖供应商公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内以电子回函的形式重新提交响应文件的，视同退出谈判，其响应文件按无效响应处理。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内以电子文件形式提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，除本章第3.7条外，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内以电子文件形式提交最后报价。

5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视为退出谈判，其响应文件按无效响应处理。

5.6谈判小组收齐某一分标最后报价后或达到规定时间后统一开启，谈判小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7响应文件首次及最后报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9供应商最后报价超过采购预算金额或者最高限价或分项预算的，其响应文件按无效响应处理。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效响应处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.11最后报价是供应商电子响应文件的有效组成部分，根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定，谈判中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价审查程序：

① 最终报价＜全部通过符合性审查供应商最终报价平均值×65%；

②最终报价＜通过符合性审查的次低报价供应商最终报价×65%；

③最终报价＜采购项目最高限价×65%；

④谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

谈判小组启动异常低价审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在30分钟内对最终报价通过广西政府采购云平台作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在谈判时可不再重复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商在规定时间内不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

5.12最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1小微企业价格扣除

6.1.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.1.2政策性扣除计算方法。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》的规定，调整对小微企业的价格评审优惠幅度，供应商属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对竞争性谈判报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1 - 扣除比例）。

6.1.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.1.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2本国产品价格扣除

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.3符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评审价，即评审价=最终报价×（1-小微企业扣除比例10% - 本国产品扣除比例20%）；不符合上述给予政策价格扣除情形的，评审价=最终报价。

二、评定成交的标准

7. 成交候选人推荐原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26条规定的顺序推荐）,并编写评审报告。

第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：
响  应  文  件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

        法定代表人或者委托代理人签字：                    

供应商（盖公章 ）：                               

年    月    日

供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

              法定代表人或者委托代理人签字：                   

供应商（盖公章）：                
                                        年    月    日
竞标声明

致：（采购人名称）：

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：    

电话/传真：                         电子函件：                 

开户银行：                           帐号/行号：           
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字）：                                                

供应商（盖公章）：                                          
                                                         年    月    日 

二、报价商务技术文件格式 

1.报价商务技术文件封面格式

响  应  文  件

报  价  商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标：

供应商名称：

年    月    日

2.报价商务技术文件目录

根据谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章 ）：

                               年   月   日

竞标报价表
项目名称：                项目编号：                分标（如有）：            
供应商名称：                                    

单位：元

	项号
	标的名称
	数量及单位

①
	品牌
	规格

型号
	制造商
	产地
	单价

②
	竞标报价

③=①×②

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （￥           ）


注: 

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件按无效响应处理。
2.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

4.谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人和委托代理人（签字）：                    

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位、联合体）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商（盖公章）：      

日期：　　　年　 月 　日    

_______________________________________________________________________________

产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

《声明函》不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

关于符合本国产品标准的成本占比承诺函

致：[采购人/采购代理机构名称]
本单位就参与[项目名称、编号]项目，郑重承诺如下：

本单位为该项目（或采购包）提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例达到80%以上。本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 供应商名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日 

法定代表人身份证明
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：               性      别：                
年    龄：               职      务：                

身份证号码：                                        
系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：               
     年     月     日

注：自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

授权委托书

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（(法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或者盖章）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                         供应商（盖公章）：                      

                                         年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务要求偏离表格式

（注：按采购需求具体条款修改）
项目名称：                

项目编号：               

所竞分标：              
	项目
	谈判文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	报价要求
	
	
	

	交付使用时间及地点
	
	
	

	合同签订时间
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。不得留空，否则按竞标无效处理。
2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.如果采购文件需求为小于或大于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购文件需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。

4.当响应文件的商务内容低于采购文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

5.采购需求中带“▲”的条款，也要分别在本表“响应文件的商务需求”、“响应文件承诺的商务条款”中标记。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日

货物配置清单
项目编号：                  

项目名称：                  

所竞分标：                 

	序号
	货物名称
	数量及单位
	品牌
	规格型号
	制造商
	产地
	参数性能、指标及配置

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：

以上货物配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效响应处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效响应处理。


法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日
技术要求偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
分标号：                       

	序号
	名称
	谈判文件要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术参数要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。不得留空，否则按竞标无效处理。

2.供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

5.当响应文件的货物内容低于采购文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

6.采购需求中带“▲”的条款，也要分别在本表“竞标响应”中标记。
  法定代表人或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：      

日期：   年   月   日

其他文书、文件格式
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：

供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

采购文件公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章 合同文本

一般货物类

《广西壮族自治区政府采购合同》文本
合同编号：
采购人（甲方）：                            采购计划号：                        

供应商（乙方）：                            

项目名称：                                  项目编号：                          

签订地点：                                  签订时间：                          

本合同为中小企业预留合同：（是/否）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价

（元）
	小计金额

（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人民币合计金额（大写）                 （小写）¥     


2.合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、质量保修、售后服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条　质量要求
1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。
第三条　权利保证
1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内附质量合格证。

2.货物的运输方式： 不限   。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险 。

第五条　交付和验收
1.交货期：合同签订后30日内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求；交付地点：采购人指定地点  。

2.乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方将所提供货物的用户手册、原厂保修卡等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 五 日内及时予以解决。

7.因产品或施工质量问题发生争议的，应邀请具有资质的质量检测机构对其进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 按乙方响应文件承诺。

3.其他按乙方响应文件承诺执行。
第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期： 按乙方响应文件承诺   。
3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）
第八条　付款方式
1. 合同签订后1个月内，乙方向甲方完成设备交付。设备到货、组装调试完毕并经双方组织验收合格后30个工作日内，乙方开具合同金额 100%的增值税专用发票，甲方向乙方支付合同总金额100%的货款。

2.发票开具方式： □增值税普通发票  ☑增值税专用发票。

第九条　履约保证金

1.履约保证金金额：履约保证金为合同金额的5%（乙方为中小微企业的，履约保证金为合同金额的2%。以响应文件中提交的中小企业声明函为依据）；签订合同时提交履约保证金缴纳凭证。

2.履约保证金递交方式：银行转账、保函等非现金方式。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：成交乙方若不能完全履行合同，履约保证金不予退还；成交乙方若完全履行合同，货物验收合格后5个工作日内，成交乙方凭履约保证金财务凭证到甲方财务部门办理无息退还手续。

4.备注：（1）履约保证金必须足额缴纳，或出具的保函额度必须足额且保函有效期不能低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止），否则视为无效履约保证金。（2）采用保函的，必须为无条件的保函，否则视为无效履约保证金。
第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务
1.乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期按乙方响应文件承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）
1.甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

6.其他未尽事宜应按照《关于印发广西自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。                                       

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5.甲方在规定期限内不能按时付款，则每迟延一日，甲方应按逾期付款总额每日3‰ 向乙方支付违约金，逾期付款总额不超过合同总额的 5% 。

6.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决
1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件
1.成交通知书；

2.采购需求

3.竞标声明书；

4.竞标报价表

5.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

6.其他合同文件。

7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。
第二十条　本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲乙双方各贰份，采购代理机构壹份，（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

	甲方：    

（盖章）      
	乙方：

             (盖章)

	单位地址： 


	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	经办人：
	经办人：

	电话：
	电话：

	开户银行： 
	开户银行：

	账户：
	账户：

	邮政编码：
	邮政编码：

	日期：     年    月    日
	日期：     年    月    日
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