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第一章 竞争性磋商公告
广西建设工程机电设备招标中心有限公司关于武鸣校区“职业教育

及校史展示馆”陈列布展项目竞争性磋商公告

项目概况
   武鸣校区“职业教育及校史展示馆”陈列布展项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）竞争性磋商文件，并于 2026年8月17日9时 30分（北京时间）前提交（上传）响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-C3-002340-JGJD
项目名称：武鸣校区“职业教育及校史展示馆”陈列布展项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：1088000.00
最高限价（元）：1088000.00
采购需求：武鸣校区“职业教育及校史展示馆”陈列布展项目，详细技术需求或服务要求详见竞争性磋商文件。
合同履行期限：自合同签订之日起 90 个日历天内完成全部供货、现场安装、系统调试及交付工作。
本项目不接受联合体竞标。

二、申请人的资格条件：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)
3.本项目的特定资格要求：无。
4.本项目的特定条件：无
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
三、获取竞争性磋商文件
时间：2026年8月4日至2026年8月11日，每天上午0：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取竞争性磋商文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的磋商文件编制，通过其他方式获取磋商文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。
售价：0元

四、响应文件提交
截止时间： 2026年8月17日9时30分（北京时间）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
五、开启
1.时间： 2026年8月17日9时30分 (北京时间）
2.地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.磋商保证金：本项目收取磋商保证金，磋商保证金金额：人民币壹万元整（¥10000.00），具体详见竞争性磋商文件。
2.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西招标网

（http://www.guangxibid.com.cn/）。
3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.供应商响应注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台

（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子响应具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763或0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

（5）监督管理部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名    称：广西工业职业技术学院　　

地    址：广西南宁市西乡塘区秀灵路37号
联系方式：李运暖，0771-3828335
2.采购代理机构信息

名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司　　

地　　址：南宁市青秀区枫林路18号广西国控集团（枫林路办公区）裙楼三层　　

联系电话：0771-5824250

3.项目联系方式

项目联系人：陈泰东、王剑、陈大鹏
电　　话：0771-5824250　　

广西建设工程机电设备招标中心有限公司

2026年8月4日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	供应商的资格条件：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)
3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的特定条件：无。
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	5.1
	是否接受联合体响应：不接受联合体竞标

	5.2
	联合体竞标要求：无

	6.2
	不允许分包

	12.1.1
	资格证明文件

1.供应商为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2. 供应商依法缴纳税收的相关材料（2026年2月至响应文件递交截止时间内任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[2026年2月至响应文件递交截止时间内任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4. 供应商财务状况报告[2025年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业响应的提供企业信用报告，自然人响应的提供个人信用报告，供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商直接控股信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6. 供应商直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

7.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

8.供应商为中小微企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的资格证明材料【供应商为中小微企业的应当提供《中小企业声明函》;供应商为残疾人福利性单位的应当提供《残疾人福利性单位声明函》;供应商为监狱企业的应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件】(声明函格式后附);(必须提供，否则按无效响应处理)

9.供应商按磋商文件要求缴纳的磋商保证金证明；（必须提供，否则按响应无效处理）
10.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

注：

1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效处理。

2.联合体响应时，第1-6项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则响应文件按无效处理。

	12.1.2
	报价文件
1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

2.供应商认为需要提供的其他有关资料，如《中小企业声明函》。

	12.1.3
	商务技术文件

1.无串通响应行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人响应外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

5.服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.项目实施人员一览表（格式后附）； （必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

8.代理服务费承诺书（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
9.对应采购需求的技术要求、商务要求提供的其他文件资料（格式自拟）；

10.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商电子签章，否则响应文件按无效响应处理。

	15.2
	竞标报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务的价格；包括服务的价格、人员费用、管理费、利润、派出工作人员的交通费、食宿、税费等，以及完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有开支、政策性文件规定的合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 90 日。

	17.1
	本项目收取磋商保证金，具体规定如下：

磋商保证金人民币10000.00元。

磋商保证金的交纳方式:银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函(包含电子保函)，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账(开户银行:招商银行股份有限公司南宁分行，开户名称:广西建设工程机电设备招标中心有限公司，银行账号:771901423310201);采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。

相关要求:

1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效响应处理。

2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函(包含电子保函)交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函(包含电子保函)的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务技术文件中，否则响应文件按无效处理。供应商必须在响应文件提交截止时间前采用现场或邮寄方式(现场提交地址:南宁市青秀区枫林路18号广西国控集团（枫林路办公区）裙楼三层);收件人:陈泰东、王剑、陈大鹏，联系方式:0771-5824250)将单独密封的支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向供应商出具回执(邮寄方式的除外)，并妥善保管。

3.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

备注:

1.磋商保证金在响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的(包含保函额度不足的)，视为无效磋商保证金。

2.供应商采用现钞方式或者从个人账户(自然人竞标除外)转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。

4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。

5.采用金融机构、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证

金。

	19
	本项目不接受电子备份响应文件；

	20.1
	响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。
响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。

	24.1
	磋商小组的人数： 3 人及以上单数。

	25
	首次响应文件开启时间详见竞争性磋商公告

首次响应文件解密时间： 30分钟

	26.3
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术要求评审中允许负偏离的条款数为  0 项。

	28.1
	□本项目不收取履约保证金。
☑本项目收取履约保证金，具体规定如下：

履约保证金金额：按合同金额的 2 %（对中小企业收取的履约保证金数额按合同金额的2%）。
履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（含电子保函）等非现金方式。

履约保证金缴纳期限: 签订合同前5个工作日内由成交供应商转入采购人指定保证金账户。

履约保证金退付方式、时间及条件：项目完成验收合格后，且成交供应商无违约情形的，成交供应商提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后十五个工作日内以银行转账方式无息退还。如果成交供应商履行合同过程中有违约情形，则采购人有权没收保证金，不予退还。
不予退还的情形：签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。
履约保证金指定账户：
开户名称：广西工业职业技术学院
账号：1702012200017200
开户行：广西北部湾银行南宁市衡阳路支行
备注：
1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。

2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。

4.供应商为联合体的，由联合体任意一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。
（1）质疑联系部门及联系方式：广西建设工程机电设备招标中心有限公司
联系电话：0771-5824250

通讯地址：南宁市青秀区枫林路18号广西国控集团（枫林路办公区）裙楼三层

（2）广西工业职业技术学院；

联系电话：0771-3828335 
通讯地址：广西南宁市西乡塘区秀灵路37号
业务时间：每天上午8时30分到12时00分，下午3时00分到6时 00分，双休日和法定节假日不办理业务。

	32.1
	1.采购代理费支付方式：

本项目代理服务费由成交供应商一次性向采购代理机构支付。

2.采购代理费收取标准：

以分标（☑成交金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他   ）为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准（□货物类/☑服务类/□工程类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮    %/□收费基准价格上浮   %）计收。

□固定采购代理收费              。
3. 采购代理费收取银行账户

开户名称：广西建设工程机电设备招标中心有限公司
银行账号：7719 0142 3310 201
开户银行：招商银行南宁分行营业部 

	33.1
	解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于响应阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告或者响应邀请函、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	33.2
	1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、响应/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加响应的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与响应的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。
5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.5“响应”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.13“评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。
3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.磋商费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论响应结果如何，均应自行承担。

5.联合体响应

5.1本项目是否接受联合体响应，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体响应，联合体响应要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
6.转包与分包             

6.1本项目不允许转包。

 6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。

 6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在响应活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通响应，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况； 

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加响应；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、磋商文件

8.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知； 

（3）采购需求；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

（7） 质疑、投诉材料格式。
9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

10.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。
10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。
10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜2.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。
三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。
12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。

15.3竞标报价要求

15.3.1供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所响应的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，
不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所响应的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.3.3竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。承诺的竞标有效期低于采购文件规定期限的，供应商的响应文件作无效处理。
16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

未成交供应商的响应保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还。 

17.3除逾期退还磋商保证金和终止采购的情形以外，磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还： 

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；
（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制响应文件并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取采购文件的供应商名称一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。
20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。
20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。
20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。
20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。
20.6备份响应文件。详在“供应商须知前附表”。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子响应文件制作与投送教程”）
21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回
采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回
供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人及以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
24.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

24.4参加过采购项目前期规划编制论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

25.首次响应文件的开启和解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁，按平台提示和磋商文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应文件作无效处理。
26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1本项目的评审方法为综合评分法。
26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.3 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.4磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2成交通知及成交结果公告。采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过25日。
27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与竞磋文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
27.5排名第一的成交候选人放弃成交，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
28.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。

29.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

29.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：
（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容

32.1代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
32.2代理服务费收费计算标准：

	               费率

金额
	货物类
	服务类
	工程类

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×0.8%＝ 0.4万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.4＝ 1.9 万元

33.需要补充的其他内容
33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
33.3本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）
（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中包含货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所响应产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。
（3）服务项目中包含货物的，根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），供应商必须在响应文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3. 如供应商响应产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.本项目所属行业为：租赁和商务服务业。

	服务需求一览表

	序号
	标的名称
	数量及单位
	服务内容、技术参数及规格要求

	1
	武鸣校区“职业教育及校史展示馆”陈列布展项目
	1项


	第一部分  项目布展服务总体要求
一、总体设计及服务内容

（一）总体设计要求

1.设计遵循主题鲜明、逻辑严谨、工艺精良、节能环保、安全耐久的原则，整体风格统一、篇章特色鲜明，充分体现工业职业教育属性与校园文化内涵。

2.展示脉络按“序厅—世界职业教育—中国职业教育—广西职业教育—学校校史—学校成果”有序展开，动线合理、层次清晰、重点突出。

3.所有设计按现场实际尺寸1:1落地设计，响应供应商提供各区域完整的3D板块造型图、平面图文排版方案、材质工艺实施方案，确保设计可施工、可落地、可验收。

4.版面设计、灯光设计、造型设计、设备点位设计统一协调，满足展示效果、视觉舒适度、使用安全性及长期运营维护要求。

（二）总体服务内容

1.设计服务：完成全馆整体方案设计、各区域造型设计、图文排版设计、灯光氛围设计、设备系统设计；按要求提交各篇章平面排版方案、材质工艺方案、3D效果图；按电子设备要求提供全部配套短视频脚本及高清设计图片。

2.制作安装服务：完成所有墙面展板、立体造型、发光字、灯箱、展示台、展示柜、装饰构件等制作、加固、安装及饰面处理。

3.设备集成服务：完成所有显示设备、音频讲解设备、监控设备、网络设备、客流统计设备的供货、安装、接线、调试、系统对接及功能验收。

4.综合配套服务：提供所有材料及设备的装卸、运输、上楼、仓储服务；提供馆内施工脚手架租赁及搭设服务；负责施工垃圾清运、现场清洁及成品、半成品保护；负责全馆设备系统安装调试、技术交底及操作培训。

5.质保及售后：提供质保期内保内维修、更换、巡检及技术支持服务，接到故障通知后及时响应并处置。

二、馆厅空间布局设计

1.序厅：作为入口形象区，承担主题导入、形象展示、氛围营造功能。

2.第一篇章 工业浪潮・技启百年：世界职业教育发展展示区。

3.第二篇章 国脉匠造・技兴中华：中国职业教育发展展示区。

4.第三篇章 八桂匠魂・技筑兴桂：广西职业教育发展展示区。

5.第四篇章 精工筑校・技脉传承：学校校史展示区。

6.第五篇章 将行工院・技育桃李：学校职业教育发展成果展示区。

7.码上有故事：二维码设计风格与各展区整体风格统一，融入学校LOGO及工业特色元素；扫码后可播放语音讲解（时长大于30秒/个），同步展示拓展内容，支持后台内容更新、数据统计（扫码次数、停留时长）；二维码张贴位置与展品、展区内容对应，便于观众扫码查看，不影响展区整体美观。

8.馆内打卡点：结合学校拥有过的特色建筑进行场景复现（如教学楼外观、走廊细节、标志性装饰等），造型贴合展区主题，尺寸适配空间布局；打卡点需设置简洁标识，标注建筑名称及历史背景，可搭配灯光效果增强体验感；材质与馆内整体材质协调，兼顾美观与耐用性，便于后期维护；打卡点位置避开参观路线主干道，不影响人流通行。

9.整体布局预留设备检修口、电路通道、安全疏散空间，符合场馆展示、消防、安全及人体工程学要求，所有造型、灯具、设备安装牢固可靠、布局规整、美观统一。

10.门口牌匾：职业教育发展史馆2个、校史馆2个，不锈钢材、烤漆，高度约1.8米。

三、馆厅设计

（一）序厅

序厅由形象墙、前言墙、职业教育口号墙组成。基层统一采用75型龙骨框架、阻燃板结构，石膏板封面、刮腻子、刷乳胶漆；形象墙配置仿真石漆背景、立体饰面板、PVC线条、玻璃钢齿轮造型、不锈钢立体发光字及氛围灯带；前言墙采用油画布背景、3D立体发光字、不锈钢烤漆大字；口号墙采用油画布背景、PVC发光展板、3D立体发光字及氛围灯带。整体造型庄重、标识清晰、工艺规范。

（二）第一篇章工业浪潮・技启百年（世界职业教育发展篇）

以墙面文化展板为主体，配套LED超薄灯箱、油画布背景、立体3D发光字、PVC/亚克力造型展板等。展板采用标准龙骨阻燃基层并配置氛围灯带；灯箱采用铝合金边框、PVC线条板及高清软膜UV画面；发光字采用透光PVC底板雕刻；造型展板采用PVC过光油雕刻、UV高清印刷并结合亚克力造型，完整呈现世界职业教育发展脉络。

（三）第二篇章国脉匠造・技兴中华（中国职业教育发展篇）

设置大面积墙面文化展板、IP形象拍照打卡墙、油画布背景、立体3D发光字、PVC/亚克力造型展板、铝塑板饰面及定制展示台。打卡墙含油画布画面、透光软膜、不锈钢齿轮造型及泡雕校园IP形象等；展示台采用木工板造型、密度板喷漆工艺；整体工艺精良、层次丰富，兼具展示性与互动性。

（四）第三篇章八桂匠魂・技筑兴桂（广西职业教育发展篇）

以墙面文化展板为主，配套油画布背景、立体3D发光字、PVC/亚克力造型展板、穿孔铝单板、灰色铝塑板饰面。穿孔铝单板采用雕刻穿孔工艺并内嵌透光灯条，铝塑板拼缝规整、内嵌氛围灯，整体设计突出广西地域职教特色，视觉效果独特。

（五）第四篇章精工筑校・技脉传承（学校校史篇）

包含墙面文化展板、老校门造型复原、圆形灯箱、油画布背景、立体3D发光字、PVC/亚克力造型展板、格栅墙面、铝塑板饰面、圆形展示台、方形落地展示柜。老校门造型采用木雕图案、真石漆喷涂工艺等；展示柜采用木工板、密度板喷漆工艺、玻璃盖板及柜锁，满足校史实物陈列需求。

（六）第五篇章将行工院・技育桃李（学校职业教育发展成果篇）

以墙面文化展板、油画布背景、立体3D发光字、PVC/亚克力造型展板、铝塑板饰面为基础，配置大型定制展示台及方形落地展示柜，用于展示办学成果、校企合作、师生荣誉、专业建设等内容，整体设计现代简洁、功能齐全。

（七）综合服务

包含物料装卸运输、馆内脚手架租赁搭设、施工清理及废料清运、成品及半成品保护、电子设备安装调试及系统集成服务，确保施工过程规范、现场整洁、成品完好、系统稳定。

四、图文版类设计

1.所有图文版面内容准确、逻辑严谨、排版规范、视觉统一，使其符合各篇章主题定位与展示要求。

2.序厅图文突出主题形象、前言概述，风格庄重简洁；世界、中国、广西职教篇章按历史脉络排版，史料详实、层次分明；校史及成果篇章以时间轴、数据、案例、图片相结合的方式呈现，信息直观、重点突出。

3.图文制作采用高清UV印刷、油画布喷印、软膜UV高清画面，文字字体、字号、色彩、间距统一规范，图片清晰、比例恰当、无失真、无模糊。

4.图文版面与立体造型、灯光氛围、电子设备点位完美融合，满足远距离识别和近距离阅读要求。

5.响应供应商按现场实际尺寸1:1提交各区域平面图文排版方案、内容方案及材质工艺说明，确保图文与现场结构、造型结构完全匹配。

五、技术标准和要求

（一）施工工艺标准

1.所有展板基层采用75型龙骨、阻燃板制作，石膏板封面、刮腻子、刷乳胶漆，使其满足阻燃、环保、结构稳固要求。

2.木质结构采用木工板造型、密度板饰面，表面喷漆均匀、无流挂、无毛刺、无变形。

3.铝塑板、铝单板粘贴牢固，拼缝均匀平整，饰面无色差、无空鼓。

4.油画布、软膜布手工粘贴平整，无褶皱、无气泡、无起翘。

5.所有造型安装牢固、尺寸精准、拼接严密，使其符合外观及耐久使用要求。

（二）造型及字牌工艺标准

1.玻璃钢、泡雕、PVC、亚克力等造型雕刻精准、表面光滑、尺寸一致。

2.发光字采用透光PVC底板、不锈钢烤漆材质，发光均匀、亮度一致、无暗区、无频闪。

3.齿轮、校徽、装饰件安装定位准确、结合牢固，使其与整体风格协调统一。

（三）灯光及电路标准

1.灯带、灯箱采用LED节能光源，色温统一、亮度均匀、散热良好、寿命达标。

2.电路布线规范、隐蔽安全，穿管保护、接地可靠，使其符合场馆用电及防火规范。

3.所有带电设备具备过载、短路、漏电保护，使其满足安全使用要求。

（四）电子设备技术要求

1.显示设备分辨率、亮度、对比度、响应时间、接口配置完全满足本文件参数要求，使其功能完整、运行稳定。

2.音频系统覆盖均匀、无杂音、无啸叫、信号稳定，支持时序开关机功能。
3.监控系统像素、红外距离、宽动态、存储功能达标，网络设备支持千兆速率、稳定覆盖。

4.客流统计系统算法精准、视角适配、数据可靠，符合隐私保护规范。

5.所有设备为全新正品，具备合格证明、保修凭证，满足长期稳定运行要求。

（五）安全及环保标准

1.所有材料符合国家环保标准，甲醛及有害物质释放量达标。

阻燃材料满足场馆防火等级要求，施工过程符合安全文明施工规范。

2.工程成品耐久、易清洁、抗磨损，满足场馆长期高频次使用需求。

（六）设计交付标准

1.供应商在响应文件中按要求提供各区域1:1  3D板块造型图、平面图文排版方案、材质工艺方案。

2.按电子设备要求提供全部主题短视频脚本及高清设计图片。

3.提供完整施工图纸、材料清单、设备清单、技术参数说明及验收标准文件。

第二部分 布展服务涉及材料及设施的技术参数及规格要求
序厅
序号

服务名称

技术参数及规格要求

单位

数量

1
形象墙－墙面文化造型展板
1.造型展板设计；

2.基层75型龙骨框架，≥9mm阻燃板基层制作造型展板，石膏板封面，刮腻子，刷乳胶漆；

3.面贴立体饰面板造型，PVC线条；

4.仿真石漆背景墙；

5.凹凸立体玻璃钢齿轮造型；

6.立体不锈钢发光字校名、馆名和校徽；

7.根据展板造型设计使用灯带配套氛围；

▲8. 在响应文件中提供落地实施整套该展厅区域3D板块造型及平面图文排版设计图一份（包括但不限于各篇章平面排版方案，各篇章材质工艺方案），此设计图要按现场布局和实际尺寸一比一设计。
㎡
31.86
2
前言墙－墙面文化展
1.造型展板设计；

2.基层75型龙骨框架，≥9mm阻燃板基层制作造型展板，石膏板封面，刮腻子，刷乳胶漆；

3.墙面3D立体发光字，发光内容PVC板；

4.配套立体不锈钢烤漆大字；

5.油画布背景墙；

6.根据展板造型设计使用灯带配套氛围；

▲7. 在响应文件中提供落地实施整套该展厅区域3D板块造型及平面图文排版设计图一份（包括但不限于各篇章平面排版方案，各篇章材质工艺方案），此设计图要按现场布局和实际尺寸一比一设计。
㎡
16.38
3
职业教育口号墙－墙面艺术文化展板
1.造型展板设计；

2.基层75型龙骨框架，≥9mm阻燃板基层制作造型展板，石膏板封面，刮腻子，刷乳胶漆；

3.PVC发光内容展板；

4.3D立体发光字；

5.油画布背景板；

6.根据展板造型设计使用灯带配套氛围 ；

▲7. 在响应文件中提供落地实施整套该展厅区域3D板块造型及平面图文排版设计图一份（包括但不限于各篇章平面排版方案，各篇章材质工艺方案），此设计图要按现场布局和实际尺寸一比一设计。
㎡
37.05
第一篇章 工业浪潮•技启百年（世界职业教育发展篇）
序号

服务名称

技术参数及规格要求

单位

数量

4
墙面文化展板
一、造型展板设计；

1.输出标准：提供高清效果图、立面施工图、异形节点详图、材料清单。

2.交付内容：平面创意方案，定稿后全套施工图纸、可编辑源文件。可根据采购人提供的文字、图片素材完成排版、图文校对、图文优化美化。

3.平面版式：整体视觉风格统一，图文层级清晰，异形造型尺寸与现场实测数据零偏差，标注完整材质、厚度、收口工艺。

4.售后配合：施工全程提供设计答疑、尺寸复核、造型调整服务，竣工配合完成整体视觉优化微调。

二、基层75型龙骨框架

1.天地龙骨QU75:75×40mm，壁厚≥0.6mm，重载位≥0.8mm，定尺3m；

2.竖龙骨QC75:75×50mm，带走线孔，展示墙安装间距400mm；

3.配件：配套同规格横撑、≥0.5mm镀锌卡扣，热镀锌紧固螺丝；

4.基材Q195热镀锌钢带，禁用电镀锌；

5.双面镀锌层≥120g/㎡，展厅潮湿区≥140g/㎡；6.平直度、抗弯强度符合GB/T 11981-2024优等品；

7.工艺标准：①工厂：多道冷弯一体成型，原厂热镀锌钝化，切口去毛刺；②现场：弹线精准固定，高荷载区域加密龙骨，预留伸缩缝。

三、阻燃板基层制作造型展板：

1.板材规格：≥9mm厚阻燃胶合板，标准1220×2440mm，裁切误差≤1mm；

2.基层配套：75型轻钢龙骨框架，板面自攻螺丝间距≤200mm；

3.造型要求：异形开槽、圆弧折边无崩边，拼接缝隙≤0.3mm。

4.材质标准：

（1）基材：多层实木胶合板，B1级阻燃，甲醛释放E1级；

（2）性能：含水率6%—12%，不起鼓、不分层，抗弯不变形；

（3）辅材：阻燃防锈自攻钉、环保木工胶；

5.工艺标准：

（1）工厂预裁造型，板面刷防腐封闭底漆；

（2）板材与龙骨满贴加固，螺丝沉头找平；

（3）造型边角打磨光滑，面层无凹凸毛刺

6.石膏板封面

技术参数：采用≥12mm国标加厚纸面石膏板，常规规格1220×2440mm；拼缝顺直，板面无翘曲、无大小头。螺丝固定间距：横向、竖向间距≤200mm，板边间距≤170mm。材质要求：板材为建筑纸面石膏板，芯材密实均匀；达到B1级阻燃、E1级环保标准，具备防潮、抗变形、抗开裂性能；纸面与石膏芯黏结牢固，无脱层、空鼓、粉化、裂痕、色差及破损瑕疵。工艺标准：板面整体满封铺设，错缝拼装；板间预留3-5mm伸缩缝，阴阳角方正顺直；所有自攻螺丝沉头处理、防锈点漆；板面整体找平，无凸起、毛刺、基层整体牢固平整。。

7.刮腻子

（1）技术参数：内墙整体批刮两遍耐水腻子，整体成型厚度2-3mm；墙面平整度、垂直度误差≤2mm/2m，阴阳角方正顺直、线条笔直。

（2）材质要求：采用国标成品内墙耐水腻子，符合JG/T 298标准，达到E1级环保要求；防潮防霉、耐候性好，不起皮、不掉粉、不开裂；配套专用防锈腻子封堵钉眼。

（3）工艺标准：基层清理除尘、修补缝隙，板缝铺贴玻纤防裂带；钉眼全部防锈处理；两遍腻子分层批刮、厚薄均匀；精细打磨，整体墙面平整细腻、无砂痕、无凹凸瑕疵。

8.刷乳胶漆

（1）工艺工序：抗碱底漆1遍+哑光面漆2遍；漆膜均匀饱满，干膜总厚度≥85μm。整体墙面无色差、透底、流挂、刷痕、积粉；整体平整度≤2mm/2m，阴阳角线条顺直通顺。

（2）材质要求：采用国标优等品内墙乳胶漆，执行GB/T 9755-2024、GB 30981.1-2025标准；E0级高环保、低VOC、净味防霉；具备耐擦洗、抗碱抗粉化、遮盖力强、耐黄变性能；漆膜韧性好，贴合基层不开裂、不脱层，适配展厅长期密闭环境。 

9.根据展板造型设计使用灯带配套氛围

（1）采用低压12V柔性LED灯带，适配展板造型弯折走线，可随异形、圆弧造型贴合铺设。

（2）灯珠密度≥120珠/米，发光均匀无暗区、无频闪、无光斑，色温一致。

（3）整体布线隐藏式安装，走线顺直、固定牢固，灯光氛围柔和、衬托展板立体造型。

（4）材质要求：①灯带采用纯铜电路板、高亮LED灯珠。②灯带外层环保硅胶套管，防尘、防潮、抗氧化、耐弯折、不易断裂。③配套同规格稳压驱动电源，过载、短路保护，低压安全、适配展厅长期通电使用

（5）工艺标准：①根据展板造型精准裁剪、贴合底板隐蔽铺设，无外露线路。②接头绝缘防水处理，接线规整、无乱线、无裸露铜丝。③整体灯光通透均匀，光影层次柔和，完美衬托展板立体造型，运行稳定无故障。

四、PVC发光内容展板

1.技术参数：

（1）板材整体定制裁切，尺寸精准，误差±1mm，板面平整度高，无弯曲变形。

（2）画面高清UV打印，图文清晰、边缘锐利，透光均匀一致、无暗区、无阴影、无杂点。

（3）整体透光柔和通透，亮度均匀，安装平整贴合、拼缝严密、整体规整。

2.材质要求：

（1）采用高密度全新原生PVC结皮板，B1级阻燃、E1级环保，防潮、防霉、不变形、不脆裂。

（2）板材质地密实、无气孔、无杂质，透光均匀稳定，长期背光照射不发黄、不老化。

（3）采用高端环保UV固化墨水，附着力强、耐刮耐磨、色牢度高、长期不褪色。

3.工艺标准：

（1）板材精切修边，无毛刺、无划痕、无破损，板面干净光洁。

（2）高清UV直喷工艺，色彩还原准确，层次分明，透光效果均匀柔和。

（3）隐蔽式固定安装，贴合紧密、平整无翘边，适配灯带背光系统，整体发光通透高级。

▲五、响应文件中提供落地实施整套该展厅区域3D板块造型及平面图文排版设计图一份：（包括但不限于本篇章平面排版方案，本篇章材质工艺方案），此设计图要按现场布局和实际尺寸一比一设计，此区域设计图不能低于2张。
㎡
116.11
5
灯箱
1.灯箱造型设计；

2.LED超薄灯箱（包含：≥15mm厚PVC灯线条板、铝合金边框、含LED灯带板）；

3.定制高清软膜UV画面，含安装。
㎡
21
6
油画布
1.造型展板面贴油画布做背景面；

2.油画布底图案设计；

3.含油画布手工粘贴、含胶水辅材；
㎡
116.11
7
立体3D发光字
1.透光PVC底板雕刻；

2.立体3D发光字，尺寸规格：≥20cm*20cm。
个
48
8
PVC/亚克力造型展板
1.造型展板设计；

2.墙面PVC/亚克力版面造型艺术设计；

3.面层≥15mm PVC过光油雕刻造型，UV高清印制作画面，结合≥3mm亚克力造型设计制作展板；

4.能清晰地反映墙面文化造型设计结构；
㎡
65
第二篇章 国脉匠造•技兴中华（中国职业教育发展篇）
序号

服务名称

技术参数及规格要求

单位

数量

9
墙面文化展板
一、造型展板设计；

1.输出标准：提供高清效果图、立面施工图、异形节点详图、材料清单。

2.交付内容：平面创意方案，定稿后全套施工图纸、可编辑源文件。可根据采购人提供的文字、图片素材完成排版、图文校对、图文优化美化。

3.平面版式：整体视觉风格统一，图文层级清晰，异形造型尺寸与现场实测数据零偏差，标注完整材质、厚度、收口工艺。

4.售后配合：施工全程提供设计答疑、尺寸复核、造型调整服务，竣工配合完成整体视觉优化微调。

二、基层75型龙骨框架

1.天地龙骨QU75:75×40mm，壁厚≥0.6mm，重载位≥0.8mm，定尺3m；

2.竖龙骨QC75:75×50mm，带走线孔，展示墙安装间距400mm；

3.配件：配套同规格横撑、≥0.5mm镀锌卡扣，热镀锌紧固螺丝；

4.基材Q195热镀锌钢带，禁用电镀锌；

5.双面镀锌层≥120g/㎡，展厅潮湿区≥140g/㎡；6.平直度、抗弯强度符合GB/T 11981-2024优等品；

7.工艺标准：①工厂：多道冷弯一体成型，原厂热镀锌钝化，切口去毛刺；②现场：弹线精准固定，高荷载区域加密龙骨，预留伸缩缝。

三、阻燃板基层制作造型展板：

1.板材规格：≥9mm厚阻燃胶合板，标准1220×2440mm，裁切误差≤1mm；

2.基层配套：75型轻钢龙骨框架，板面自攻螺丝间距≤200mm；

3.造型要求：异形开槽、圆弧折边无崩边，拼接缝隙≤0.3mm。

4.材质标准：

（1）基材：多层实木胶合板，B1级阻燃，甲醛释放E1级；

（2）性能：含水率6%—12%，不起鼓、不分层，抗弯不变形；

（3）辅材：阻燃防锈自攻钉、环保木工胶；

5.工艺标准：

（1）工厂预裁造型，板面刷防腐封闭底漆；

（2）板材与龙骨满贴加固，螺丝沉头找平；

（3）造型边角打磨光滑，面层无凹凸毛刺

6.石膏板封面

技术参数：采用≥12mm国标加厚纸面石膏板，常规规格1220×2440mm；拼缝顺直，板面无翘曲、无大小头。螺丝固定间距：横向、竖向间距≤200mm，板边间距≤170mm。材质要求：板材为高密度建筑纸面石膏板，芯材密实均匀；达到B1级阻燃、E1级环保标准，具备防潮、抗变形、抗开裂性能；纸面与石膏芯黏结牢固，无脱层、空鼓、粉化、裂痕、色差及破损瑕疵。工艺标准：板面整体满封铺设，错缝拼装；板间预留3-5mm伸缩缝，阴阳角方正顺直；所有自攻螺丝沉头处理、防锈点漆；板面整体找平，无凸起、毛刺、基层整体牢固平整。

7.刮腻子

（1）技术参数：内墙整体批刮两遍耐水腻子，整体成型厚度2-3mm；墙面平整度、垂直度误差≤2mm/2m，阴阳角方正顺直、线条笔直。

（2）材质要求：采用国标成品内墙耐水腻子，符合JG/T 298标准，达到E1级环保要求；粘接强度高、防潮防霉、耐候性好，不起皮、不掉粉、不开裂；配套专用防锈腻子封堵钉眼。

（3）工艺标准：基层清理除尘、修补缝隙，板缝铺贴玻纤防裂带；钉眼全部防锈处理；两遍腻子分层批刮、厚薄均匀；精细打磨，整体墙面平整细腻、无砂痕、无凹凸瑕疵。

8.刷乳胶漆

（1）工艺工序：抗碱底漆1遍+哑光面漆2遍；漆膜均匀饱满，干膜总厚度≥85μm。整体墙面无色差、透底、流挂、刷痕、积粉；整体平整度≤2mm/2m，阴阳角线条顺直通顺。

（2）材质要求：采用国标优等品内墙乳胶漆，执行GB/T 9755-2024、GB 30981.1-2025标准；E0级高环保、低VOC、净味防霉；具备耐擦洗、抗碱抗粉化、遮盖力强、耐黄变性能；漆膜韧性好，贴合基层不开裂、不脱层，适配展厅长期密闭环境。 

9.根据展板造型设计使用灯带配套氛围

（1）采用低压12V柔性LED灯带，适配展板造型弯折走线，可随异形、圆弧造型贴合铺设。

（2）灯珠密度≥120珠/米，发光均匀无暗区、无频闪、无光斑，色温一致。

（3）整体布线隐藏式安装，走线顺直、固定牢固，灯光氛围柔和、衬托展板立体造型。

（4）材质要求：①灯带采用纯铜电路板、高亮LED灯珠。②灯带外层环保硅胶套管，防尘、防潮、抗氧化、耐弯折、不易断裂。③配套同规格稳压驱动电源，过载、短路保护，低压安全、适配展厅长期通电使用

（5）工艺标准：①根据展板造型精准裁剪、贴合底板隐蔽铺设，无外露线路。②接头绝缘防水处理，接线规整、无乱线、无裸露铜丝。③整体灯光通透均匀，光影层次柔和，完美衬托展板立体造型，运行稳定无故障。

四、PVC发光内容展板

1.技术参数：

（1）板材整体定制裁切，尺寸精准，误差±1mm，板面平整度高，无弯曲变形。

（2）画面高清UV打印，图文清晰、边缘锐利，透光均匀一致、无暗区、无阴影、无杂点。

（3）整体透光柔和通透，亮度均匀，安装平整贴合、拼缝严密、整体规整。

2.材质要求：

（1）采用高密度全新原生PVC结皮板，B1级阻燃、E1级环保，防潮、防霉、不变形、不脆裂。

（2）板材质地密实、无气孔、无杂质，透光均匀稳定，长期背光照射不发黄、不老化。

（3）采用高端环保UV固化墨水，附着力强、耐刮耐磨、色牢度高、长期不褪色。

3.工艺标准：

（1）板材精切修边，无毛刺、无划痕、无破损，板面干净光洁。

（2）高清UV直喷工艺，色彩还原准确，层次分明，透光效果均匀柔和。

（3）隐蔽式固定安装，贴合紧密、平整无翘边，适配灯带背光系统，整体发光通透高级。

▲五、响应文件中提供落地实施整套该展厅区域3D板块造型及平面图文排版设计图一份：（包括但不限于本篇章平面排版方案，本篇章材质工艺方案），此设计图要按现场布局和实际尺寸一比一设计，此区域设计图不能低于2张。
㎡
183.45
10
拍照打卡展示墙

（IP形象打卡）
1.基层75型龙骨框架，≥9mm阻燃板基层制作造型展板，石膏板封面，刮腻子，刷乳胶漆；

2.油画布图案设计制作；

3.软膜布高清喷印画面透光；

4.不锈钢齿轮及配套造型定制；

5.校园IP人物造型泡雕材质定制2个；

▲6.响应文件中提供落地实施整套该展厅区域3D板块造型及平面图文排版设计图一份：（包括但不限于各篇章平面排版方案，各篇章材质工艺方案），此设计图要按现场布局和实际尺寸一比一设计。
㎡
24.70
11
油画布
1.造型展板面贴油画布做背景面；

2.油画布底图案设计；

3.含油画布手工粘贴、含胶水辅材；
㎡
145.21
12
立体3D发光字
1.透光PVC底板雕刻；

2.立体3D发光字，尺寸规格：≥20cm*20cm。
个
38.00
13
PVC/亚克力造型展板
1.造型展板设计；

2.墙面PVC/亚克力版面造型艺术设计；

3.面层≥15mm  PVC过光油雕刻造型，UV高清印制作画面，结合≥3mm亚克力造型设计制作展板；

4.能清晰地反映墙面文化造型设计结构；
㎡
77.45
14
铝塑板
1.蓝色/米黄色铝塑板面贴做饰面；

2.拼接物理缝隙≤0.5mm。
㎡
37.00
15
展示台
1.展示台设计；

2.定制制作展示台，≥18mm木工板造型制作，≥9mm密度板面喷漆。
㎡
7.00
第三篇章 八桂匠魂•技筑兴桂（广西职业教育发展篇）
序号

服务名称

技术参数及规格要求

单位

数量

16
墙面文化展板
一、造型展板设计；

1.输出标准：提供高清效果图、立面施工图、异形节点详图、材料清单。

2.交付内容：平面创意方案，定稿后全套施工图纸、可编辑源文件。可根据采购人提供的文字、图片素材完成排版、图文校对、图文优化美化。

3.平面版式：整体视觉风格统一，图文层级清晰，异形造型尺寸与现场实测数据零偏差，标注完整材质、厚度、收口工艺。

4.售后配合：施工全程提供设计答疑、尺寸复核、造型调整服务，竣工配合完成整体视觉优化微调。

二、基层75型龙骨框架

1.天地龙骨QU75:75×40mm，壁厚≥0.6mm，重载位≥0.8mm，定尺3m；

2.竖龙骨QC75:75×50mm，带走线孔，展示墙安装间距400mm；

3.配件：配套同规格横撑、≥0.5mm镀锌卡扣，热镀锌紧固螺丝；

4.基材Q195热镀锌钢带，禁用电镀锌；

5.双面镀锌层≥120g/㎡，展厅潮湿区≥140g/㎡；6.平直度、抗弯强度符合GB/T 11981-2024优等品；

7.工艺标准：①工厂：多道冷弯一体成型，原厂热镀锌钝化，切口去毛刺；②现场：弹线精准固定，高荷载区域加密龙骨，预留伸缩缝。

三、阻燃板基层制作造型展板：

1.板材规格：≥9mm厚阻燃胶合板，标准1220×2440mm，裁切误差≤1mm；

2.基层配套：75型轻钢龙骨框架，板面自攻螺丝间距≤200mm；

3.造型要求：异形开槽、圆弧折边无崩边，拼接缝隙≤0.3mm。

4.材质标准：

（1）基材：多层实木胶合板，B1级阻燃，甲醛释放E1级；

（2）性能：含水率6%—12%，不起鼓、不分层，抗弯不变形；

（3）辅材：阻燃防锈自攻钉、环保木工胶；

5.工艺标准：

（1）工厂预裁造型，板面刷防腐封闭底漆；

（2）板材与龙骨满贴加固，螺丝沉头找平；

（3）造型边角打磨光滑，面层无凹凸毛刺

6.石膏板封面

技术参数：采用≥12mm国标加厚纸面石膏板，常规规格1220×2440mm；拼缝顺直，板面无翘曲、无大小头。螺丝固定间距：横向、竖向间距≤200mm，板边间距≤170mm。材质要求：板材为高密度建筑纸面石膏板，芯材密实均匀；达到B1级阻燃、E1级环保标准，具备防潮、抗变形、抗开裂性能；纸面与石膏芯黏结牢固，无脱层、空鼓、粉化、裂痕、色差及破损瑕疵。工艺标准：板面整体满封铺设，错缝拼装；板间预留3-5mm伸缩缝，阴阳角方正顺直；所有自攻螺丝沉头处理、防锈点漆；板面整体找平，无凸起、毛刺、基层整体牢固平整。

7.刮腻子

（1）技术参数：内墙整体批刮两遍耐水腻子，整体成型厚度2-3mm；墙面平整度、垂直度误差≤2mm/2m，阴阳角方正顺直、线条笔直。

（2）材质要求：采用国标成品内墙耐水腻子，符合JG/T 298标准，达到E1级环保要求；粘接强度高、防潮防霉、耐候性好，不起皮、不掉粉、不开裂；配套专用防锈腻子封堵钉眼。

（3）工艺标准：基层清理除尘、修补缝隙，板缝铺贴玻纤防裂带；钉眼全部防锈处理；两遍腻子分层批刮、厚薄均匀；精细打磨，整体墙面平整细腻、无砂痕、无凹凸瑕疵。

8.刷乳胶漆

（1）工艺工序：抗碱底漆1遍+哑光面漆2遍；漆膜均匀饱满，干膜总厚度≥85μm。整体墙面无色差、透底、流挂、刷痕、积粉；整体平整度≤2mm/2m，阴阳角线条顺直通顺。

（2）材质要求：采用国标优等品内墙乳胶漆，执行GB/T 9755-2024、GB 30981.1-2025标准；E0级高环保、低VOC、净味防霉；具备耐擦洗、抗碱抗粉化、遮盖力强、耐黄变性能；漆膜韧性好，贴合基层不开裂、不脱层，适配展厅长期密闭环境。 

9.根据展板造型设计使用灯带配套氛围

（1）采用低压12V柔性LED灯带，适配展板造型弯折走线，可随异形、圆弧造型贴合铺设。

（2）灯珠密度≥120珠/米，发光均匀无暗区、无频闪、无光斑，色温一致。

（3）整体布线隐藏式安装，走线顺直、固定牢固，灯光氛围柔和、衬托展板立体造型。

（4）材质要求：①灯带采用纯铜电路板、高亮LED灯珠。②灯带外层环保硅胶套管，防尘、防潮、抗氧化、耐弯折、不易断裂。③配套同规格稳压驱动电源，过载、短路保护，低压安全、适配展厅长期通电使用

（5）工艺标准：①根据展板造型精准裁剪、贴合底板隐蔽铺设，无外露线路。②接头绝缘防水处理，接线规整、无乱线、无裸露铜丝。③整体灯光通透均匀，光影层次柔和，完美衬托展板立体造型，运行稳定无故障。

四、PVC发光内容展板

1.技术参数：

（1）板材整体定制裁切，尺寸精准，误差±1mm，板面平整度高，无弯曲变形。

（2）画面高清UV打印，图文清晰、边缘锐利，透光均匀一致、无暗区、无阴影、无杂点。

（3）整体透光柔和通透，亮度均匀，安装平整贴合、拼缝严密、整体规整。

2.材质要求：

（1）采用高密度全新原生PVC结皮板，B1级阻燃、E1级环保，防潮、防霉、不变形、不脆裂。

（2）板材质地密实、无气孔、无杂质，透光均匀稳定，长期背光照射不发黄、不老化。

（3）采用高端环保UV固化墨水，附着力强、耐刮耐磨、色牢度高、长期不褪色。

3.工艺标准：

（1）板材精切修边，无毛刺、无划痕、无破损，板面干净光洁。

（2）高清UV直喷工艺，色彩还原准确，层次分明，透光效果均匀柔和。

（3）隐蔽式固定安装，贴合紧密、平整无翘边，适配灯带背光系统，整体发光通透高级。

▲五、响应文件中提供落地实施整套该展厅区域3D板块造型及平面图文排版设计图一份：（包括但不限于本篇章平面排版方案，本篇章材质工艺方案），此设计图要按现场布局和实际尺寸一比一设计，此区域设计图不能低于2张。
㎡
150.43
17
油画布
1.造型展板面贴油画布做背景面；

2.油画布底图案设计；

3.含油画布手工粘贴、含胶水辅材；
㎡
100.42
18
立体3D发光字
1.透光PVC底板雕刻；

2.立体3D发光字，尺寸规格：≥20cm*20cm。
个
32.00
19
PVC/亚克力文化造型展板
1.造型展板设计；

2.墙面PVC/亚克力版面造型艺术设计；

3.面层≥15mm  PVC过光油雕刻造型，UV高清印制作画面，结合≥3mm亚克力造型设计制作展板；

4.能清晰地反映墙面文化造型设计结构；
㎡
76.35
20
穿孔铝单板
1.灰色铝单板雕刻穿孔造型；

2.底板透光；
㎡
6.00
21
灰色铝塑板
1.灰色铝塑板面贴做饰面；

2.拼缝拼接；

3.透光内嵌灯条；
㎡
45.04
第四篇章 精工筑校•技脉传承（学校校史篇）
序号

服务名称

技术参数及规格要求

单位

数量

22
墙面文化展板
一、造型展板设计；

1.输出标准：提供高清效果图、立面施工图、异形节点详图、材料清单。

2.交付内容：平面创意方案，定稿后全套施工图纸、可编辑源文件。可根据采购人提供的文字、图片素材完成排版、图文校对、图文优化美化。

3.平面版式：整体视觉风格统一，图文层级清晰，异形造型尺寸与现场实测数据零偏差，标注完整材质、厚度、收口工艺。

4.售后配合：施工全程提供设计答疑、尺寸复核、造型调整服务，竣工配合完成整体视觉优化微调。

二、基层75型龙骨框架

1.天地龙骨QU75:75×40mm，壁厚≥0.6mm，重载位≥0.8mm，定尺3m；

2.竖龙骨QC75:75×50mm，带走线孔，展示墙安装间距400mm；

3.配件：配套同规格横撑、≥0.5mm镀锌卡扣，热镀锌紧固螺丝；

4.基材Q195热镀锌钢带，禁用电镀锌；

5.双面镀锌层≥120g/㎡，展厅潮湿区≥140g/㎡；6.平直度、抗弯强度符合GB/T 11981-2024优等品；

7.工艺标准：①工厂：多道冷弯一体成型，原厂热镀锌钝化，切口去毛刺；②现场：弹线精准固定，高荷载区域加密龙骨，预留伸缩缝。

三、阻燃板基层制作造型展板：

1.板材规格：≥9mm厚阻燃胶合板，标准1220×2440mm，裁切误差≤1mm；

2.基层配套：75型轻钢龙骨框架，板面自攻螺丝间距≤200mm；

3.造型要求：异形开槽、圆弧折边无崩边，拼接缝隙≤0.3mm。

4.材质标准：

（1）基材：多层实木胶合板，B1级阻燃，甲醛释放E1级；

（2）性能：含水率6%—12%，不起鼓、不分层，抗弯不变形；

（3）辅材：阻燃防锈自攻钉、环保木工胶；

5.工艺标准：

（1）工厂预裁造型，板面刷防腐封闭底漆；

（2）板材与龙骨满贴加固，螺丝沉头找平；

（3）造型边角打磨光滑，面层无凹凸毛刺

6.石膏板封面

技术参数：采用≥12mm国标加厚纸面石膏板，常规规格1220×2440mm；拼缝顺直，板面无翘曲、无大小头。螺丝固定间距：横向、竖向间距≤200mm，板边间距≤170mm。材质要求：板材为高密度建筑纸面石膏板，芯材密实均匀；达到B1级阻燃、E1级环保标准，具备防潮、抗变形、抗开裂性能；纸面与石膏芯黏结牢固，无脱层、空鼓、粉化、裂痕、色差及破损瑕疵。工艺标准：板面整体满封铺设，错缝拼装；板间预留3-5mm伸缩缝，阴阳角方正顺直；所有自攻螺丝沉头处理、防锈点漆；板面整体找平，无凸起、毛刺、基层整体牢固平整。

7.刮腻子

（1）技术参数：内墙整体批刮两遍耐水腻子，整体成型厚度2-3mm；墙面平整度、垂直度误差≤2mm/2m，阴阳角方正顺直、线条笔直。

（2）材质要求：采用国标成品内墙耐水腻子，符合JG/T 298标准，达到E1级环保要求；粘接强度高、防潮防霉、耐候性好，不起皮、不掉粉、不开裂；配套专用防锈腻子封堵钉眼。

（3）工艺标准：基层清理除尘、修补缝隙，板缝铺贴玻纤防裂带；钉眼全部防锈处理；两遍腻子分层批刮、厚薄均匀；精细打磨，整体墙面平整细腻、无砂痕、无凹凸瑕疵。

8.刷乳胶漆

（1）工艺工序：抗碱底漆1遍+哑光面漆2遍；漆膜均匀饱满，干膜总厚度≥85μm。整体墙面无色差、透底、流挂、刷痕、积粉；整体平整度≤2mm/2m，阴阳角线条顺直通顺。

（2）材质要求：采用国标优等品内墙乳胶漆，执行GB/T 9755-2024、GB 30981.1-2025标准；E0级高环保、低VOC、净味防霉；具备耐擦洗、抗碱抗粉化、遮盖力强、耐黄变性能；漆膜韧性好，贴合基层不开裂、不脱层，适配展厅长期密闭环境。 

9.根据展板造型设计使用灯带配套氛围

（1）采用低压12V柔性LED灯带，适配展板造型弯折走线，可随异形、圆弧造型贴合铺设。

（2）灯珠密度≥120珠/米，发光均匀无暗区、无频闪、无光斑，色温一致。

（3）整体布线隐藏式安装，走线顺直、固定牢固，灯光氛围柔和、衬托展板立体造型。

（4）材质要求：①灯带采用纯铜电路板、高亮LED灯珠。②灯带外层环保硅胶套管，防尘、防潮、抗氧化、耐弯折、不易断裂。③配套同规格稳压驱动电源，过载、短路保护，低压安全、适配展厅长期通电使用

（5）工艺标准：①根据展板造型精准裁剪、贴合底板隐蔽铺设，无外露线路。②接头绝缘防水处理，接线规整、无乱线、无裸露铜丝。③整体灯光通透均匀，光影层次柔和，完美衬托展板立体造型，运行稳定无故障。

四、PVC发光内容展板

1.技术参数：

（1）板材整体定制裁切，尺寸精准，误差±1mm，板面平整度高，无弯曲变形。

（2）画面高清UV打印，图文清晰、边缘锐利，透光均匀一致、无暗区、无阴影、无杂点。

（3）整体透光柔和通透，亮度均匀，安装平整贴合、拼缝严密、整体规整。

2.材质要求：

（1）采用高密度全新原生PVC结皮板，B1级阻燃、E1级环保，防潮、防霉、不变形、不脆裂。

（2）板材质地密实、无气孔、无杂质，透光均匀稳定，长期背光照射不发黄、不老化。

（3）采用高端环保UV固化墨水，附着力强、耐刮耐磨、色牢度高、长期不褪色。

3.工艺标准：

（1）板材精切修边，无毛刺、无划痕、无破损，板面干净光洁。

（2）高清UV直喷工艺，色彩还原准确，层次分明，透光效果均匀柔和。

（3）隐蔽式固定安装，贴合紧密、平整无翘边，适配灯带背光系统，整体发光通透高级。

▲五、响应文件中提供落地实施整套该展厅区域3D板块造型及平面图文排版设计图一份：（包括但不限于本篇章平面排版方案，本篇章材质工艺方案），此设计图要按现场布局和实际尺寸一比一设计，此区域设计图不能低于2张。
㎡
207.66
23
老校门造型复原
1.基层75型龙骨框架，≥9mm阻燃板基层制作造型展板，石膏板封面，刮腻子，刷乳胶漆；

2.老校门木雕图案设计制作；

3.老校门喷真石漆；

▲4.响应文件中提供落地实施整套该展厅区域3D板块造型及平面图文排版设计图一份（包括但不限于各篇章平面排版方案，各篇章材质工艺方案），此设计图要按现场布局和实际尺寸一比一设计。
㎡
15.90
24
圆形灯箱
1.灯箱圆形造型设计；

2.LED超薄灯箱（包括：≥15mm厚PVC灯线条板、铝合金边框、LED灯带板）；

3.定制高清软膜UV画面，含安装。
㎡
8.00
25
油画布
1.造型展板面贴油画布做背景面；

2.油画布底图案设计；

3.含油画布手工粘贴、含胶水辅材；
㎡
195.01
26
立体3D发光字
1.透光PVC底板雕刻；

2.立体3D发光字，尺寸规格：≥20cm*20cm。
个
56.00
27
PVC/亚克力造型展板
1.造型展板设计；

2.墙面PVC/亚克力版面造型艺术设计；

3.面层≥15mm  PVC过光油雕刻造型，UV高清印制作画面，结合≥3mm亚克力造型设计制作展板；

4.能清晰地反映墙面文化造型设计结构；
㎡
105.60
28
格栅墙面
1.墙面格栅造型粘贴；

2.配套灯带透光氛围；
㎡
12.00
29
铝塑板
1.蓝色/米黄色铝塑板面贴做饰面；

2.拼接物理缝隙≤0.5mm。
㎡
37.00
30
圆形展示台
1.展示台设计；

2.定制制作展示台，≥18mm木工板造型制作，≥9mm密度板面喷漆；
㎡
3.50
31
方形落地展示柜
1.尺寸：约1.2m长×0.9m高

定制制作展示柜，≥18mm木工板造型制作，≥9mm密度板面喷漆；

2.玻璃盖板，含柜锁
个
2
第五篇章 将行工院•技育桃李（学校职业教育发展篇）
序号

服务名称

技术参数及规格要求

单位

数量

32
墙面文化展板
一、造型展板设计；

1.输出标准：提供高清效果图、立面施工图、异形节点详图、材料清单。

2.交付内容：平面创意方案，定稿后全套施工图纸、可编辑源文件。可根据采购人提供的文字、图片素材完成排版、图文校对、图文优化美化。

3.平面版式：整体视觉风格统一，图文层级清晰，异形造型尺寸与现场实测数据零偏差，标注完整材质、厚度、收口工艺。

4.售后配合：施工全程提供设计答疑、尺寸复核、造型调整服务，竣工配合完成整体视觉优化微调。

二、基层75型龙骨框架

1.天地龙骨QU75:75×40mm，壁厚≥0.6mm，重载位≥0.8mm，定尺3m；

2.竖龙骨QC75:75×50mm，带走线孔，展示墙安装间距400mm；

3.配件：配套同规格横撑、≥0.5mm镀锌卡扣，热镀锌紧固螺丝；

4.基材Q195热镀锌钢带，禁用电镀锌；

5.双面镀锌层≥120g/㎡，展厅潮湿区≥140g/㎡；6.平直度、抗弯强度符合GB/T 11981-2024优等品；

7.工艺标准：①工厂：多道冷弯一体成型，原厂热镀锌钝化，切口去毛刺；②现场：弹线精准固定，高荷载区域加密龙骨，预留伸缩缝。

三、阻燃板基层制作造型展板：

1.板材规格：≥9mm厚阻燃胶合板，标准1220×2440mm，裁切误差≤1mm；

2.基层配套：75型轻钢龙骨框架，板面自攻螺丝间距≤200mm；

3.造型要求：异形开槽、圆弧折边无崩边，拼接缝隙≤0.3mm。

4.材质标准：

（1）基材：多层实木胶合板，B1级阻燃，甲醛释放E1级；

（2）性能：含水率6%—12%，不起鼓、不分层，抗弯不变形；

（3）辅材：阻燃防锈自攻钉、环保木工胶；

5.工艺标准：

（1）工厂预裁造型，板面刷防腐封闭底漆；

（2）板材与龙骨满贴加固，螺丝沉头找平；

（3）造型边角打磨光滑，面层无凹凸毛刺

6.石膏板封面

技术参数：采用≥12mm国标加厚纸面石膏板，常规规格1220×2440mm；拼缝顺直，板面无翘曲、无大小头。螺丝固定间距：横向、竖向间距≤200mm，板边间距≤170mm。材质要求：板材为高密度建筑纸面石膏板，芯材密实均匀；达到B1级阻燃、E1级环保标准，具备防潮、抗变形、抗开裂性能；纸面与石膏芯黏结牢固，无脱层、空鼓、粉化、裂痕、色差及破损瑕疵。工艺标准：板面整体满封铺设，错缝拼装；板间预留3-5mm伸缩缝，阴阳角方正顺直；所有自攻螺丝沉头处理、防锈点漆；板面整体找平，无凸起、毛刺、坑洼，基层整体牢固平整。

7.刮腻子

（1）技术参数：内墙整体批刮两遍耐水腻子，整体成型厚度2-3mm；墙面平整度、垂直度误差≤2mm/2m，阴阳角方正顺直、线条笔直。

（2）材质要求：采用国标成品内墙耐水腻子，符合JG/T 298标准，达到E1级环保要求；粘接强度高、防潮防霉、耐候性好，不起皮、不掉粉、不开裂；配套专用防锈腻子封堵钉眼。

（3）工艺标准：基层清理除尘、修补缝隙，板缝铺贴玻纤防裂带；钉眼全部防锈处理；两遍腻子分层批刮、厚薄均匀；精细打磨，整体墙面平整细腻、无砂痕、无凹凸瑕疵。

8.刷乳胶漆

（1）工艺工序：抗碱底漆1遍+哑光面漆2遍；漆膜均匀饱满，干膜总厚度≥85μm。整体墙面无色差、透底、流挂、刷痕、积粉；整体平整度≤2mm/2m，阴阳角线条顺直通顺。

（2）材质要求：采用国标优等品内墙乳胶漆，执行GB/T 9755-2024、GB 30981.1-2025标准；E0级高环保、低VOC、净味防霉；具备耐擦洗、抗碱抗粉化、遮盖力强、耐黄变性能；漆膜韧性好，贴合基层不开裂、不脱层，适配展厅长期密闭环境。 

9.根据展板造型设计使用灯带配套氛围

（1）采用低压12V柔性LED灯带，适配展板造型弯折走线，可随异形、圆弧造型贴合铺设。

（2）灯珠密度≥120珠/米，发光均匀无暗区、无频闪、无光斑，色温一致。

（3）整体布线隐藏式安装，走线顺直、固定牢固，灯光氛围柔和、衬托展板立体造型。

（4）材质要求：①灯带采用纯铜电路板、高亮LED灯珠，低功耗、高亮度、使用寿命长。②灯带外层环保硅胶套管，防尘、防潮、抗氧化、耐弯折、不易断裂。③配套同规格稳压驱动电源，过载、短路保护，低压安全、适配展厅长期通电使用

（5）工艺标准：①根据展板造型精准裁剪、贴合底板隐蔽铺设，无外露线路。②接头绝缘防水处理，接线规整、无乱线、无裸露铜丝。③整体灯光通透均匀，光影层次柔和，完美衬托展板立体造型，运行稳定无故障。

四、PVC发光内容展板

1.技术参数：

（1）板材整体定制裁切，尺寸精准，误差±1mm，板面平整度高，无弯曲变形。

（2）画面高清UV打印，图文清晰、边缘锐利，透光均匀一致、无暗区、无阴影、无杂点。

（3）整体透光柔和通透，亮度均匀，安装平整贴合、拼缝严密、整体规整。

2.材质要求：

（1）采用高密度全新原生PVC结皮板，B1级阻燃、E1级环保，防潮、防霉、不变形、不脆裂。

（2）板材质地密实、无气孔、无杂质，透光均匀稳定，长期背光照射不发黄、不老化。

（3）采用高端环保UV固化墨水，附着力强、耐刮耐磨、色牢度高、长期不褪色。

3.工艺标准：

（1）板材精切修边，无毛刺、无划痕、无破损，板面干净光洁。

（2）高清UV直喷工艺，色彩还原准确，层次分明，透光效果均匀柔和。

（3）隐蔽式固定安装，贴合紧密、平整无翘边，适配灯带背光系统，整体发光通透高级。

▲五、响应文件中提供落地实施整套该展厅区域3D板块造型及平面图文排版设计图一份（包括但不限于本篇章平面排版方案，本篇章材质工艺方案），此设计图要按现场布局和实际尺寸一比一设计，此区域设计图不能低于2张。
㎡
212.13
33
油画布
1.造型展板面贴油画布做背景面；

2.油画布底图案设计；

3.含油画布手工粘贴、含胶水辅材；
㎡
171.39
34
立体3D发光字
1.透光PVC底板雕刻；

2.立体3D发光字，尺寸规格：≥20cm*20cm。
个
46.00
35
PVC/亚克力造型展板
1.造型展板设计；

2.墙面PVC/亚克力版面造型艺术设计；

3.面层≥15mm  PVC过光油雕刻造型，UV高清印制作画面，结合≥3mm亚克力造型设计制作展板；

4.能清晰地反映墙面文化造型设计结构；
㎡
86.12
36
铝塑板
1.蓝色/米黄色铝塑板面贴做饰面；

2.拼接物理缝隙≤0.5mm。
㎡
14.25
37
展示台
1.展示台设计；

2.定制制作展示台，≥18mm木工板造型制作，≥9mm密度板面喷漆；
㎡
15.36
38
方形落地展示柜
1.尺寸：约1.2m长×0.9m高

定制制作展示柜，≥18mm木工板造型制作，≥9mm密度板面喷漆；

2.玻璃盖板，含柜锁
个
2
《码上有故事》
序号

服务名称

技术参数及规格要求

单位

数量

39
码上有故事系统
1.核心扫码与识别参数

（1）支持码制：QR Code、Data Matrix、PDF417、Micro QR、Aztec 等主流二维码及一维条码。

（2）识别速度：≤0.3秒/次（单码解码时间）。

（3）识读精度：≥3mil（支持低像素/小尺寸二维码识别）。

（4）识读角度：360°全向识读，偏转±55°，倾斜±65°。

（5）屏幕码识读：支持手机屏幕二维码识读（抗反光、抗频闪）。

2.语音播报参数

（1）播报延迟：扫码至语音播报触发时间 ≤0.5秒（本地播报）。

（2）支持TTS（文本转语音）引擎：

（3）支持本地离线TTS引擎（无需联网即可播报预设语音）。

（4）音色选择：提供不少于5种标准音色（如：标准女声、标准男声、童声、老人声、客服甜美女声）。

（5）音量控制：支持1-16级或0—100%无级音量调节，支持静音模式。

（6）播报方式：即刻播报、排队播报（防并发冲突）、循环播报（可设循环次数）。

（7）音频输出：内置扬声器输出（额定功率：3W/5W/10W可选），支持3.5mm音频外接扩音器/功放设备。

（8）自定义语音：支持通过后台录入或上传MP3/WAV格式自定义提示音（如：“欢迎光临”、“支付成功”等）。

3.网络与通信参数

（1）通信方式：支持 Wi-Fi （2.4G/5G）、4G全网通、蓝牙5.0、以太网（RJ45）、USB有线连接。

（2）通信协议：MQTT、HTTP/HTTPS、WebSocket、TCP/IP。

（3）心跳机制：设备与端保持长连接，心跳间隔可配（如30秒），断网自动重连。

套

1

《馆内打卡点》
序号

服务名称

技术参数及规格要求

单位

数量

40
馆内打卡点
结合学校拥有过的特色建筑进行场景复现，包含老校门复原、教学楼外观复原、教学楼走廊、校园IP人物及其它齿轮标志性装饰，造型贴合老校门及教学楼打卡展区主题，尺寸适配空间布局；打卡点设置学校名字，标注建筑名称及历史背景，搭配灯光效果增强体验感；老校门及教学楼材质为油画布，齿轮材质为不锈钢雕刻；打卡点位置避开参观路线主干道，不影响人流通行。
套

1

《电子设备系统》
序号

服务名称

技术参数及规格要求

单位

数量

41
智能触摸一体机
1.背光源 LED (直下式结构），参照或相当于ARMv7 CPU，（ROM）≥32GB，（RAM） ≥2GB。

2.显示屏尺寸：≥65 英寸（16:9）； 

3.显示屏类型：LED 液晶显示屏； 

4.显示方式：横、竖屏显示均可； 

5.整机外形尺寸：约1505.39（宽）×876.73（高）×88（深）mm； 

6.画面显示尺寸：约1426.48（宽）×801.52（高）mm； 

7.物理分辨率：≥3840（H）×2160（V）（UHD）； 

8.可视角度：≥170°； 

9.背光灯寿命：≥40000 小时； 

10.整机功耗：≤141W； 

11.待机功率：≤0.5W；

12.电压范围：AC100-240V～50/60Hz； 

13.B/S架构，跨平台管理，管理终端平台支持WINDOWS操作系统； 

▲14.在响应时需提供3套符合需求的短视频脚本，短视频内容要求如下：
脚本系统一：

1）提供配套脚本1个、高清视频设计图片≥3张。

2）脚本及图片主题：职业教育起源

3）根据以上主题自行编制脚本，该项脚本内容要求与其他电子屏配置的脚本都不能相同。

脚本系统二：

1）提供配套脚本1个、高清视频设计图片≥3张。

2）脚本及图片主题：职业教育兴起与发展

3）根据以上主题自行编制脚本，该项脚本内容要求与其他电子屏配置的脚本都不能相同。

脚本系统三：

1）提供配套脚本1个、高清视频设计图片≥3张。

2）脚本及图片主题：职业教育成就

3）根据以上主题自行编制脚本，该项脚本内容要求与其他电子屏配置的脚本都不能相同。

15.系统既满足信息发布基本功能，又具备触摸互动功能。 

1）软件的用户界面框架开发多点触控展示系统； 

2）可由多人同时通过手势触摸屏幕进行操作，支持10点电容触控； 

3）为展示提供了一个自由互动，富有效率和创意空间的演讲/演示环境； 

4）高性能的文件交互：通过双手的自由操作，高清图片、视频的快速呈现和多点交互，如放大、缩小、旋转、拖曳、也可将图片或视频滑动到显示屏边缘，把需要讲解的内容展示在观众面前； 

5）可应用于各类产品展厅，观众通过趣味的互动体验，产生对产品的认可； 

6）支持 win7， win10 多点触摸操作，系统稳定、操作简单、随意定制、趣味、实用、娱乐、不限尺寸； 

7）软件可扩展，框架结构及栏目完全自定义，UI可视化编辑操作； 

8）全屏浏览限制，只有管理员输入密码方可对软件后台进行设置； 

9）支持自定义背景图片、自定义功能按钮、自由拖动按钮位置、无限层级子页面； 

10）支持 Word、PDF 文档显示； 

11）支持图片多点放大缩小展示； 

12）支持视频播放展示； 

13）支持开机自启、自动关机、无人触摸广告图播放、无人触摸自动返回主页、背景音乐等功能。 

▲14）提供以上1）-13）项展示功能的软件截图。
台
3
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98寸电视机
1.屏幕尺寸：≥98英寸；

2.推荐观看距离：3-3.5m；

3.分辨率：不低于超高清4K；

4.可观看网络超高清节目；

5.显示类型：Mini LED；

6.高端技术，精准处理；

7.运行内存：≥4GB；

8.存储内存：≥128GB；

9.通过低蓝光护眼认证；

10.响应时间：≤8ms；

11.屏幕比例：16:9；

12.色域标准DCI-P3；

13.背光分区数：300～400级；

14.亮度：800～1100尼特；

15.色域值：≥95%；

16.系统：参照或相当于Android；

17.CPU架构：参照或相当于四核A73；

18.Wi-Fi频段：2.4G&5G；

19.HDMI2.1接口数：≥4个；

20.USB2.0接口数：1个；

21.USB3.0接口数：1个；

22.待机功率：≤0.5W；

23.电源功率：≥450W；

▲24.在响应时提供2套符合需求的短视频脚本，短视频内容要求如下：
脚本系统一：

1）提供配套脚本1个、高清视频设计图片≥3张。

2）脚本及图片主题：职业教育未来发展

3）根据以上主题自行编制脚本，该项脚本内容要求与其他电子屏配置的脚本都不能相同。

脚本系统二：

1）提供配套脚本1个、高清视频设计图片≥3张。

2）脚本及图片主题：职教精神传承与匠心延续

3）根据以上主题自行编制脚本，该项脚本内容要求与其他电子屏配置的脚本都不能相同。
台
2
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55寸透明展示触摸屏
1.≥55英寸透明展示触控屏；

2、分辨率：≥1920*1080；

3.曲率平面；

4.采用面板IPS技术或同等技术； 

5.支持多点触控；

6.Wi-Fi连接；

7.可即插即播；

8.具有定时开关功能；

9.具有远程发布功能；

10. 支持全高清4K、广视角≥170°；

11.具有双重防盗功能；

12.可透明展示；

13.液晶玻璃基板；

14.配套橱窗柜体；

▲15.在响应时需提供1套符合需求的短视频脚本，短视频内容要求如下：

脚本系统：

1）提供配套脚本1个、高清视频设计图片3张。

2）脚本及图片主题：校史沿革

3）根据以上主题自行编制脚本，该项脚本内容要求与其他电子屏配置的脚本都不能相同。
台
1
44

43寸拼接屏
1.≥43英寸无缝拼接单元；

2.最佳分辨率：≥3840*2160；

3.屏幕高宽比：16:9；

4.响应时间：≤6ms；

5.亮度：≥500cd/m2；

6、对比度：≥4500:1；

7、色彩：≥16.7M；

8.单元拼缝为无缝； 

9.原装A+级液晶屏，使用寿命达6万小时以上，满足7×24小时全天不间断工作； 

10.采用液晶模组， a-Si TFT-LCD；

11.采用最新的直下式LED背光源面板；

12.采用视角延伸技术，保证在水平、垂直视角178°内，图像不变形，色彩不失真；

13.超窄拼缝，无缝的显示效果；

14.≥16.7M色彩，真实再现画面的每一个细节；

15.采用图像像素动态逐点切割解析处理技术，对画面细节进行补偿，可使低像素图像在全高清显示屏中清晰再现；采用逐行扫描驱动技术，提升画面的流畅度，消除闪烁；

16.去交错算法，消除“锯齿”；

17.动态插值补偿、3D动态数字降噪、3D梳状滤波、10位数字亮度及色彩增强、自动肤色校正、3D运动补偿、非线性缩放等多种处理技术；

18.图像边框校正技术，纠正图像错位；图像边框可选补偿或遮盖，实现完整全高清信号实时处理；

19.含拼接处理器、播放器、钢结构；

▲20.在响应时提供1套符合需求的短视频脚本，短视频内容要求如下：

脚本系统：

1）提供配套脚本1个、高清视频设计图片3张。

2）脚本及图片主题：校园风貌展示

3）根据以上主题自行编制脚本，该项脚本内容要求与其他电子屏配置的脚本都不能相同。
台
4
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语音喇叭扩音讲解系统
一、吸顶扬声器：17个

1.4″ 二分频同轴全频吸顶扬声器； 

2.4″驱动单元带聚丙烯涂覆的纸锥盆； 

3.单元结构：LF/ 4” Cone ， HF/ 0.8" Film domel； 

4.频率响应：85 Hz～20 kHz； 

5.标称阻抗：16Ω； 

6.16Ω功率（定阻）：NOISE：15W 节目功率，PGM：30 W粉红噪声 PEAK：60W 峰值功率； 

7.100V 功率（定压）：6 W， 3 W， 1.5 W； 

8.标称灵敏度：88dB； 

9.标称覆盖角度：160°圆锥角覆盖； 

10.额定最大声压级：≥106dB SPL； 

▲11.响应文件中提供生产厂商设备彩页，并加盖供应商公章；
二、功率放大器： 2台

1.独立模块结构，语音清晰细腻； 

2.具有平衡、不平衡输入，及立体声、单声道、桥接三种输出方式； 

3.高灵敏度安全保护电路； 

4.电源、保护、信号、削波 LED 工作状态指示； 

5.削峰限幅、电源软启动系统。利用继电器延时的电路的软启动特性，从而保护扬声器； 

6.双风扇冷却通道； 

7.输入灵敏度阻抗：500mv/20KΩ； 

8.额定功率 8Ω：300W×4； 

9.额定功率：4Ω：550W×4； 

10.桥接功率：900W×2 ； 

11.频率响应：20Hz-20kHz(±0.5%）； 

12.总谐波失真（8Ω/1kHz）：≤0.5%(20Hz～20kHz）；

13.输入灵敏度：0.775V，1V，1.4V ； 

14.信噪比：≥100dB；

三、真分集无线话筒（双手持）： 2套

1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz；

2.PLL双频道锁相环回路设计；

3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能；

4.显示屏显示功能（显示频率、频道、静噪、电平等）；

5.每通道有音量调节功能；

6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）；

7.发射功率调节，高功率14dBm；低功率6dBm；

8.发射机采用2节5号1.5V碱性电池；

9.动态范围：≥88dB；

10.最大频偏：±45kHz；

11.频率响应：120Hz～16kHz(±3dB）；

12.综合信噪比：≥73dB；

13.综合失真度：≤1%；

14.发射机工作时间8小时及以上；

15.含1台一拖二接收机及2只手持式话筒；

四、头戴式无线话筒： 2支

1.波段范围（UHF）：632MHz～695MHz；

2.采用2节5号1.5V碱性电池；

3.采用红外线对频；

4.具有音量调节；

5.关机零功耗；

6.工作时间8小时以上；

7.单只头戴式话筒。

五、八路天线分配器：2台

1.频率范围：500MHz～950MHz

2.具备频谱扫描功能

3.扫描范围：500MHz～950MHz

4.具备≥18个独立频段，每个频段可独立调节增益，增益范围：5dB，10dB，15dB，20dB(±2dB)

5.输入/出阻抗：50欧姆

6.天线供电：+12VDC/150mA中央点为正极

7.直流输出：12VDC/3A（MAX）*4组中央点为正极

8.电源：100--240VAC，50/60Hz，12VDC/3A

9.连接器端口：BNC

六、指向性天线（鱼骨型）：4套

（一）技术要求：

1.采用对数周期偶极振子阵列，能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果；

2.集成式放大器具有四档增益设置，用于补偿不同级别的同轴线缆信号损失；

3.可将天线翼叶子固定在话筒支架上或者使用可旋转支架固定在墙壁上；

4.四档位增益可调选择开关；

（二）技术参数：

1.射频频率范围：470～950MHz；

2.阻抗：50Ω；

3.极化方式：垂直极化与水平极化；

4.连接方式：BNC；

5.供电方式：+12VDC/150mA。

七、电源时序器：2台

1.独立的八路大功率电源输出，可满足多种三极电源插座，如：国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座；

2.单路最大输出≥10A，总输入电流容量≥16A；

3.八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能；

4.开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效地统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行；

5.可用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域；

6.具有≥2路DC5V/1A的USB输出接口；

7.电源输出：≥8路；

8.单路最大负荷：≥10A；

9.控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动；

10.电源总容量：220V，16A；

11.供电电源：AC220/50Hz；

12.时序间隔：0.4～0.5s；
套
1
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高清网络监控系统
一、网络摄像机：20个

1.≥400万 1/3" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机；

2.支持Smart侦测：≥10项事件检测，1项异常检测；

3.最低照度： 彩色：≤0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR；

4.宽动态： ≥120 dB；

5.调节角度： 水平：0°～360°，垂直：0°～75°，旋转：0°～360°；

6.焦距&视场角：

（1）2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3°；

（2）4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9°；

（3）6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2°；

（4）8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3°；

7.补光灯类型： 红外灯；

8.补光距离： 最远可达≥30m；

9.红外波长范围： 850 nm。

二、硬盘录像机：1台

1.32路硬盘录像机；

2.≥16个人脸名单库，总库容≥1万张；（平均15KB/张）

3.支持陌生人报警；

4.支持人脸1V1比对；

5.支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索；

6.支持人脸属性识别；

7.支持人脸评分功能；

8.支持接入混合抓拍事件；

9.支持热成像接入、存储、报警；

10.支持区域关注度相机：支持区域关注度联动方式：区域人数检测、停留时长检测报警；

11.支持接入多个客流相机，合并统计客流数据；

12.2U标准机架式；

13.具有≥2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源；

14.内置≥2块4T硬盘；

15.具有≥2个千兆网口；

16.具有≥2个USB2.0接口、1个USB3.0接口；

17.具有1个eSATA接口；

18.支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘；

三、监控显示屏：1台

1.屏幕尺寸：≥31.5英寸；

2.屏幕刷新率：60Hz；

3.分辨率：≥1920*1080；

4.接口：HDMI，DVI，VGA；

5.VGA接口：支持VGA接口；

6.Type-C：不支持Type-C接口；

7.USB扩展/充电：不支持USB扩展/充电；

8.HDMI接口：支持HDMI接口；

9.DP接口：不支持DP接口；

10.DVI接口：不支持DVI接口；

四、无线AP：16个

1.商品毛重：≤0.88kg；

2.5G MIMO技术：3×3 MIMO；

3.支持IPv6：支持≥IPv6；

4.适用面积：≥120㎡；

5.类型：安装AP；

6.LAN输出口：千兆网口；

7.无线协议：支持Wi-Fi 5；

8.2.4G MIMO技术：3×3 MIMO；

9.无线速率：≥1900M；

10.天线：内置天线；

11.供电方式：POE/DC供电；

12.WAN接入口：无接入口；

13.适用频段：2.4GHz；5GHz；2.4GHz+5GHz；

14.工作温度：0℃～40℃；

五、交换机：2台

1.≥24路网络交换机；

2.支持IPv6：支持IPv6；

3.企业VPN：支持企业VPN；

4.适用面积：复式/别墅；

5.LAN输出口：千兆网口；

6.AP管理：支持AP管理；

7.WAN接入口：千兆网口；

8.天线：其他；

9.上网行为管理：支持上网行为管理；

10.LAN口数量：≥24个；

11.工作温度：0℃～40℃；

六、控制终端：1套

I5或同等及以上/≥8G/≥1T/集显/无光驱/WIN11
套
1
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客流统计系统
1.采用高精度3D  AI深度学习算法，实时统计进人数、出人数、经过人数、驻留人数、折返人数、驻留时间，进行成人、儿童、性别识别；

2.支持140°广视角，分辨率≥1920*1080，支持安装高度范围1.9～6m，覆盖范围1.1～8.4m；

3.支持宽电压9V-36V、过压保护、反接保护、onvif协议；

4.支持RJ45和Wi-Fi传输数据，支持POE供电或DC12V供电，支持RS485/IO输入、输出；

5.吸顶安装符合隐私保护规范，不提取人脸等属性信息，符合GDPR隐私保护；

6.防水等级：≥IP66，冲击振动报告、高低温：-40°C～55°C；

7.支持白牌/个性化定制/OEM。
套
1
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综合服务

1.装卸、运输

各种施工物料及设备器材的装卸、运输费用
2.脚手架租赁

（1）馆内施工及高空工作脚手架租赁

（2）脚手架灵活搭建

3.清理、清洁费

（1）清理、清洁、废料运输

（2）人工卫生清洁

4.成品保护

施工过程中成品、半成品保护
5.设备安装、调试，系统服务

电子设备安装、调试、系统服务
6.学校牌匾

（1）职业教育发展史馆：不锈钢材质，烤漆艺术字，竖牌，高约1.8m，宽度约0.4m；

（2）校史馆：不锈钢材质，烤漆艺术字，竖牌，高约1.8m，宽度约0.4m。
项

1



	▲
商务条款


	一、合同签订期：成交通知书发出之日起25日内

二、服务时间：自合同签订之日起 90 个日历天内完成全部供货、现场安装、系统调试及交付工作。
三、服务地点：广西工业职业技术学院武鸣校区图书行政楼1楼。

四、售后服务要求：

1.质量要求：符合相关法律法规及规范和采购需求要求，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期为1年（“技术参数要求”有要求的则按其要求）。若厂家质保期超过此年限的，在合同履行过程中按厂家规定执行。

2.其他：（1）成交供应商负责本项目所有展板材料运输、现场成品搬运、全套造型展板安装、灯光系统调试、版面校准、整体视觉收尾，全程为采购人现场管理人员、展馆运维人员开展布展设施日常巡查、简易故障处理、灯光调控、版面保护等实操培训，培训完成交付操作维护手册；项目勘测、制作、施工、调试全过程主动接受采购人、监理现场监督，随需求实时调整优化。

（2）质保期限范围内因材料质量、施工工艺、安装缺陷、线路故障产生的开裂、变形、掉漆、灯光不亮、版面翘边、固定松动等全部问题，由成交供应商提供材料、人工、运输、更换服务，并承担全部费用。

（3）质保期内若展板、灯带、PVC 发光版面、基层结构出现严重破损、电路故障等无法现场修复的问题，供应商无条件拆除旧件、全新更换同标准、同工艺成品并完成二次安装调试，不收取任何费用。

（4）质保期满后，供应商提供优惠续维保服务，双方可另行签订年度维保合同，提供定期巡检、耗材更换、版面翻新、线路检修等优惠报价。

（5）人为磕碰、擅自拆改、外力破坏、违规接线、日常清洁不当造成的损坏，不在免费质保范畴，供应商可提供有偿维修。

（6）质保期故障响应机制：采购人报修通知发出后，供应商 2 小时内专人对接响应；6 小时内通过电话、线上视频远程诊断指导；需上门处理的，24 小时内技术人员抵达现场完成维修、更换、调试，完工同步清理现场。

（7）质保期满后维修响应机制：收到报修2小时内响应，6小时内远程线上排查；确需上门的48 小时内抵达现场；复杂、大面积造型修复、整体版面更换等重大问题，5个工作日内出具完整整改施工方案并落地实施，具体细则以双方维保协议为准。

（8）增值售后配套：质保期内每半年提供 1 次上门巡检，检查龙骨牢固度、阻燃基层防潮情况、灯带线路、漆面完好度，出具巡检记录表；项目竣工后提供图纸、材质清单、光源配件型号全套电子档案留存，后期改造、增补展板提供技术方案支持，以上服务均包含在报价之内。

五 、其他要求：

1.报价必须含以下部分，包括：供应商须就本项目需求清单中的所有实施内容作完整报价。总报价包括但不限于采购标的及相关配件的价格、设计费用、运输费用（含装卸）、安装调试费用、安全文明施工费、系统对接费、项目技术支持费、巡检、材料、物料、设备、辅材、器材、现场管理、项目使用培训费用、派出技术人员的交通费、住宿费、伙食及通信补助费、税金、售后服务费及其他所有可能发生的一切费用。合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

2.付款方式：

（1）预付款：合同生效及实施条件具备后10个工作日内，支付合同总金额的30%；项目实施完毕且验收通过后，支付至合同总金额的100%。

（2）采购人付款前，成交供应商应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到合格有效发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

（3）付款方式为银行转账。

7.验收要求

（1）验收标准应按合同要求、成交供应商的项目响应文件及符合国家标准、地方标准、行业标准或者其他标准、规范。

（2）验收方案：

1）所有采购标的均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

2）采购文件采购需求及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供项目相关使用说明书、合格证。

（3）验收要求：

1）验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，报价时应考虑相关费用。

2）采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，如委托第三方机构组织实施的，由验收小组对照采购文件的技术参数要求核对检验，如不符合采购文件的技术参数要求的，按合同约定执行，成交供应商承担所有责任和费用。采购人保留进一步追究责任的权利。

①验收活动开始前，成交供应商应对货物作出全面检查并对验收文件进行整理，列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据。

②因验收不合格的，需要再次组织验收的，由此产生的相关成本费用由成交供应商承担。

3）验收时成交供应商提供验收文档，具体如下：技术方案、实施方案、售后服务方案、培训方案、测试文档、使用说明书、电子文档（如有）等。

4）对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合采购文件的技术需求及要求，以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

5）项目验收过程中，需委托第三方检测机构介入的，费用由成交供应商另行承担。

6）在验收过程中发现成交供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7）成交供应商提交服务成果前应对提交的服务成果作出全面检查并对验收文件进行整理，列出清单，作为采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交给采购人。

	其他说明
	供应商可结合项目实际提供技术方案、安装调试实施方案


附件1：
节能产品政府采购品目清单
	品目序号
	名称
	依据的标准

	1
	A02010100计算机
	★A02010105台式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010108便携式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	
	
	★A02010109平板式计算机
	
	《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）

	2
	A02020000办公设备
	A02021000打印机
	A02021001 A3黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021002 A3彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021003 A4黑白打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021004 A4彩色打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021005 3D打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021006票据打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021007条码打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021008地址打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	
	A02021099其他打印机
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	
	
	A02021100输入输出设备
	A02021104液晶显示器
	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	
	
	
	A02021118扫描仪
	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求

	3
	A02020200投影仪
	
	
	《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）

	4
	A02020400多功能一体机
	
	
	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）

	5
	A02051900泵
	A02051901离心泵
	
	《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）

	6
	A02052300制冷空调设备
	★A02052301制冷压缩机
	冷水机组
	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）

	
	
	
	溴化锂吸收式冷水机组
	《溴化锂吸收式冷水机组能效限
定值及能效等级》（GB29540）

	
	
	★A02052305空调机组
	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机
	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	★A02052309专用制冷、空调设备
	机房空调
	《单元式空气调节机能效限定值
及能效等级》（GB19576）

	
	
	A02052399其他制冷
空调设备
	冷却塔
	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）
《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）

	7
	A02060100电机
	
	
	《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）

	8
	A02060200变压
	配电变压器
	
	《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052）

	9
	★A02060900镇流器
	管型荧光灯镇流器
	
	《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）

	10
	A02061800生活用电器
	A02061801电冰箱
	
	《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）

	
	
	★A02061804空调机
	房间空气调节器
	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

	
	
	
	多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W）
	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）

	
	
	
	单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W）
	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）

	
	
	A02061810洗衣机
	
	《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）

	
	
	A02061819热水器
	★电热水器
	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）

	
	
	
	燃气热水器
	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）

	
	
	
	热泵热水器
	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）

	
	
	
	太阳能热水系统
	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

	11
	A02061900照明设备
	★普通照明用双端荧光灯
	
	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）

	
	
	LED道路/隧道照明产品
	
	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）

	
	
	LED筒灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	
	
	普通照明用非定向自镇流LED灯
	
	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255）

	12
	★A02091000电视设备
	A02091001普通电视设备（电视机）
	
	《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850）

	13
	★A02091100视频设备
	A02091107视频监控设备
	监视器
	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视与机顶盒能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）

	14
	A02241000饮食炊事机械
	商用燃气灶具
	
	《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）

	15
	★A05020105便器
	坐便器
	
	《坐便器水效限定值及水效等级》
（GB25502）

	
	
	蹲便器
	
	《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）

	
	
	小便器
	
	《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）

	16
	★A05020106水嘴
	
	
	《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）

	17
	A05020107便器冲洗阀
	
	
	《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）

	18
	A05020110淋浴器
	
	
	《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）


注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。
2.以“★”标注的为政府强制采购产品。
3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。
附件2：
中小企业划型标准规定

工信部联企业[2011]300号
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发[2009]36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
第四章  评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

1.确认磋商文件
由磋商小组确认磋商文件。
2.资格审查

2.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。
注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道： “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：
（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；
（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；

（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.符合性审查

3.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

3.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
3.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。
3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1）商务技术评审
1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 

3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

5）商务条款中标（成交）“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；
6）未对响应有效期作出响应或者响应文件承诺的响应有效期不满足磋商文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

11）虚假响应，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12）磋商文件未载明允许提供备选（替代）响应方案或明确不允许提供备选（替代）响应方案时，供应商提供了备选（替代）响应方案的；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
14）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；
15）未响应磋商文件实质性要求；
16）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1） 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所响应分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所响应分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所响应分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所响应分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；分项响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所响应分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后分项响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。
2.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

2.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
3.磋商程序
3.1磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后在规定时间内在广西政府采购云平台上参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。
3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

3.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
3.6采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。
3.7根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。
3.8除本章第3.7条情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。
4. 最后报价
4.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价，除本章第4.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。
4.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。
4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第3.7条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

4.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。
4.6最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7最后报价出现前后不一致的，按照本章第2.4条的规定修正。 

4.8修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；
（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所响应分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。
4.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。
4.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

注：如磋商小组要求提供最后报价附件的，需按规定的时间提供。最后报价有时间限制，供应商可参照竞争性磋商文件“第五章 响应文件格式”的最后报价表提前准备，以免耽误最后报价。
5.比较与评价
5.1评审方法：综合评分法。

5.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。
5.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
5.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.异常低价审查 

6.1依据规定《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定，政府采购评审中出现以下异常低价情形，评审小组应当启动异常低价响应审查程序：

（1）响应报价低于全部通过符合性审查供应商响应报价平均值 50  ％的（注：此处由采购人根据项目实际情况填写，填写范围不得低于50％，最高不得超过65％）；

（2）响应报价低于通过符合性审查的次低报价供应商响应报价 50  ％的（注：此处由采购人根据项目实际情况填写，填写范围不得低于50％，最高不得超过65％）；

（3）响应报价低于采购项目最高限价 45  ％的（注：此处由采购人根据项目实际情况填写，填写范围不得低于45％，最高不得超过65％）；

（4）评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（5）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

6.2评审小组启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组）应当将其作为无效响应处理。

评审组织:采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

记录及归档:异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

7.评审复核
7.1评审报告签署前，评审委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。
7.2评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评审委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

	序号
	评审因素
	分值
	评标标准

	1
	报价分
	20分
	本项目属于专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（1）满足磋商文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（2）价格分计算公式：

某供应商价格分＝基准价／某供应商评审报价×20分

	2
	技术分
	65分
	设计方案

(45分)
	一档（45分）：提供整套落地实施空间3D设计效果图，空间功能区分区明确，参观动线合理通畅，墙面板块结构造型清晰，图文信息完整准确，专业主题内容可视，材质标注清楚，施工工艺完整说明，具备实操性落地性，符合职业教育行业内容。且拟定的制作工艺具备可行性和前沿性，经济性，运用成熟技术和工艺；所用图形创意既有丰富寓意，又对重点、亮点的把握与处理能紧扣主题，文化和艺术性强，内容素材原创，版面内容中使用的人物肖像、字库、文字和内容的著作权、版权、使用权为供应商持有。

二档（30分）：提供整套落地实施空间3D设计效果图但部分细节有待完善，空间层级分明但重点不够突出。材质标注齐全但缺乏创新性说明，但未对工艺创新点作出专项说明，采用常规制作工艺且经济性一般。图形创意符合主题但寓意表达不够深刻，未承诺使用合法素材的。

三档（15 分）：未提供整套落地实施空间3D设计效果图，未提供各篇章材质工艺方案，图文信息存在缺漏或错误，空间层级混乱影响观看。仅标注基础简单材质，工艺存在非可行性。图形创意与主题毫无关联性，图文字体存在非原创使用风险，整体方案不能落地实施。

注：供应商未提供方案或不满足三档要求的，不得分。

	
	
	
	总体实施方案（6分)
	一档（6分）：对项目总体有深刻认识，针对本项目提出总体实施方案完整、全面、详细，且表述清晰；方案阐述各阶段工作具体内容，且科学合理、针对性强、可行性强；设计构思能充分体现本项目建设的主题、内容、精神。

二档（4分）：对项目总体有一定认识，表述较清晰；实施方案较有针对性；设计构思较能体现本项目建设的主题、内容、精神。

三档（2分）：对项目总体认识较简单，表述一般清晰；实施方案针对性差；设计构思未能体现本项目建设的主题、内容、精神。

注：供应商未提供或提供的内容不符合采购需求的，不得分。

	
	
	
	拟投入的施工设备及材料（6分）
	一档（6分）：投入的施工设备及材料符合本项目工艺的特殊需求，有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理。
二档（4分）：投入的施工设备及材料有详细的组织计划、进场时间安排合理。
三档（2分）：投入的施工设备及材料有组织计划方案，但方案较简单。

	
	
	
	工程进度计划与措施

（5分）
	一档（5分）：工程进度计划针对性强，符合本项目特殊需求。总体安排表述清晰、准确、完整，计划编制合理、可行， 关键节点的控制措施有力、合理、可行，进度违约责任承诺具体。

二档（4分）：工程进度计划针对性较强，符合本项目需求。总体安排表述较清晰、完整，关键节点的控制措施有一定合理性。 

三档（2分）：工程进度计划针对性较差，总体安排表述一般，计划编制合理性、可行性较差，关键节点的控制措施简单。

	
	
	
	拟投入本项目主要管理人员情况

（3分）
	一档（3分）：拟投入本项目主要管理人员≥8 人，人员经验 、专业匹配等方面情况较优， 人员职责分工明确， 完全满足项目管理需要。

二档（2分）：拟投入本项目主要管理人员 5 至 7人， 完全满足项目管理需要。

三档（1分）：拟投入本项目主要管理人员＜5 人，基本满足项目管理需要。

	3
	商务分
	15分
	类似项目业绩

（3分）
	供应商提供与本项目相关的布展或陈列展示类项目业绩的一个得1分，满分3分。 

（提供合同或验收报告复印件作为证明材料， 并加盖供应商公章，不提供不得分。）

	
	
	
	售后服务（12分）
	一档（12分）：方案内容完整、科学、可行且针对性强；针对售后服务体系、服务人员配备分工、响应时间、售后服务措施提出了针对、科学可行的具体措施及解决方案，对项目的售后保障能起到有效的支持；对可能出现的技术难点提出了较有效的解决方案，能够有效地保障项目的售后服务；有定期巡查计划，提供技术支持服务。应急措施详细、完善，人员安排到位，可行性高，方案切实可行，科学合理，且具有一定的先进性。有明确的排除问题时间承诺，售后服务质量管理措施等。

二档（8分）：方案内容完整，针对售后服务体系、服务人员配备分工、响应时间提出了明确的措施及解决方案，且方案具有一定的针对性及可行性。应急措施简单，可行性一般，方案切实可行，符合项目实际情况。

三档（4分）：售后服务方案较简单，仅对采购单位提出的要求进行了部分细化，售后服务承诺书中各项措施缺乏针对性，对采购单位使用需求响应的具体措施缺乏充分的合理性，效率响应要求难以充分保障。

	总得分=1+2+3。


二、评审标准
8.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）
7.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照技术要求偏离分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、技术要求偏离分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。
第五章 响应文件格式

一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式： 

电 子 响 应 文 件
资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
3.供应商直接控股股东信息表
供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例(%)
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

             法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

                                    供应商名称（电子签章）：

                                    日期：    年   月   日
4. 供应商直接管理关系信息表
供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

            法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
                                  供应商名称（电子签章）：

                                日期：    年   月   日
竞标声明

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其响应产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的响应有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        

电话/传真：                         电子邮箱：                                

开户银行：                           账号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：                                                

供应商名称（电子签章）：                                          
                                                         年    月    日

二、报价文件格式 
1.报价文件封面格式

电 子 响 应 文 件
报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

竞  标  报  价  表
项目名称：[项目采购-项目名称_]  项目编号：[项目采购-项目编号_]
竞标人名称：
　　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）                                        
	序号
	服务名称
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③＝①×②
	备注

	1
	武鸣校区“职业教育及校史展示馆”陈列布展项目
	1项
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：
（大写）人民币           （￥          元）


注: 

1、竞标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖竞标人有效电子公章，否则其竞标作无效标处理。
2、本表内容均不能涂改，否则其竞标作无效标处理。
3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。
4、符合磋商文件中列明的可享受中小企业扶持政策的竞标人，请填写中小企业声明函。注：竞标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

 竞标人名称（电子签章）：           
     日期：    年    月    日

三、商务技术文件格式 

1.商务技术文件封面格式
电 子 响 应 文 件
商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
无串通响应行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通响应的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况； 

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加响应；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

                               年   月   日
法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                

身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：               
     年     月     日

注：自然人响应的无需提供，联合体响应的只需牵头人出具。
授权委托书

（非联合体响应格式）

（如有委托时）
致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（(法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：     法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                          供应商名称（电子签章）：                      

                                         年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织响应时“我方”是指“我单位”，自然人响应时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体响应格式）

（如有委托时）
本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体响应协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

    附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则其响应文件按无效响应处理。
2.法人、其他组织响应时“我方”是指“我单位”，自然人响应时“我方”是指“本人”。
商务要求偏离表格式

（注：按采购需求具体条款修改）
所竞分标：              
	名称
	磋商文件商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	合同签订时间
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：      

日期：   年   月   日
技术要求偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                 
分标号：                       

	序号
	名称
	磋商文件技术要求
	响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：      

日期：   年   月   日
项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所竞分标：     分标

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2.供应商应当附本表所列证书的复印件并加盖供应商电子签章。

法定代表人或者委托代理人签字：        
供应商名称（电子签章）：                       日 期：         
代理服务费承诺书
代理服务费承诺书

致：招标代理机构名称：
本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位成交，保证在发出成交通知书之后，按本项目采购文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费, 在领取成交通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致成交结果改变，我方将放弃对已缴纳的成交服务费追还的一切权利。

2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称_                           ；

（2）纳税人识别号_                       ；

（3）在税局登记的地址_                   ；

（4）在税局登记的电话_                   ；

（5）开户银行_                           ；

（6）银行账户_                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                      供应商公章（电子签章）：

                                    日期：    年   月   日

其他文书、文件格式
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
第六章 合同文本（格式）

广西壮族自治区政府采购

         （项目名称）         合同

项目编号：                     
计划编号：                     
采购人：                       

中标人：                   
签订日期：               年       月       日
目  录

一、广西壮族自治区政府采购合同书 
二、合同附件
1、成交通知书
2、采购需求
3、磋商文件的澄清和修改（如有请提供）
4、资格声明函
5、开标一览表
6、商务条款偏离表
7、服务（技术）响应表

8、售后服务承诺（如有请提供）
9、中标人澄清函（如有请提供）
10、其他与本合同相关的资料（如有请提供）
广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：
采购单位（甲方）：                        

供 应 商（乙方）：                        

采 购 计 划 号：                          

项目名称及编号：                          

签  订  地  点：                                         签 订 时 间：                  

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和成交人响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

合同标的

1、服务名称：武鸣校区“职业教育及校史展示馆”陈列布展项目
2、服务数量：                         
3、服务内容：                         

第二条　合同金额

本项目合同金额（大写）人民币：_________________(￥           元 )（详见报价表）。

第三条　服务时间及地点

1、服务期限：自合同签订之日起 90 个日历天内完成全部供货、现场安装、系统调试及交付工作
2、服务地点：广西工业职业技术学院武鸣校区图书行政楼1楼
乙方所提供的服务、服务成果必须与招投标文件和承诺相一致且符合国家、地方及行业相应的服务规范及标准。有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第四条　售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及磋商文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、乙方提供的服务承诺、质保期及其他具体约定事项：见合同附件。
第五条　付款方式
1、合同生效及实施条件具备后10个工作日内，支付合同总金额的30%；项目实施完毕且验收通过后，支付至合同总金额的100%。

2、采购人付款前，成交供应商应向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人未收到合格有效发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。
第六条　履约保证金

按合同金额的 2 %收取
第七条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条  验收

1、乙方应在完成项目建设后3日内书面通知甲方组织初步验收，甲方在收到乙方书面验收通知之日起3个工作日内依据磋商文件上的服务要求和国家有关质量标准组织初步验收，符合磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收；乙方应在完成全部服务内容、提交全部服务成果后3日内书面通知甲方组织最终验收，甲方在收到乙方书面验收通知之日起3个工作日内组织最终验收。

2、甲方对乙方提交的服务或服务成果依据磋商文件上的服务要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合磋商文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方应当在乙方的服务成果提交后七个工作日内进行验收。

3、乙方提交服务成果前应对提交的服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交给甲方。

4、对技术复杂的服务，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。由此产生的检测费用由乙方承担。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6、乙方提供不符合磋商文件、响应文件和本合同规定的服务或服务成果，甲方有权拒绝接受。

7、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务或服务成果不满足磋商文件、响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务或服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

8、甲方验收后以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后3个工作日内予以解决并重新通知甲方进行验收，否则甲方有权不予出具验收结果报告。如因最终验收不合格导致乙方逾期提供或提交的，乙方应承担本合同规定的逾期提供服务或提交服务成果的违约责任。

9、验收合格并不使甲方丧失因质量问题而向乙方索赔和求偿的权利，同时不解除乙方对于服务或服务成果质量缺陷或瑕疵负有的相应保证责任。
第九条　保密条款

乙方及其工作人员对本项目服务内容及由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料、工作中涉及的国家秘密、工作秘密（包括财务信息）和个人隐私（包括人事信息）等予以保密，涉密文件和介质按国家相关规定使用和保存，及时向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。未经甲方或有权机关（单位）书面批准不得对外透露任何工作信息。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第十条  知识产权

乙方提供服务期间产生的相关成果、产权及其他全部有形和无形知识产权、随附权益及其衍生权利均归甲方所有。

知识产权保证与侵权赔偿： 甲方使用成交产品及服务不受第三方知识产权起诉。若发生指控，由乙方承担全部法律责任及费用；若因此造成甲方损失，乙方应全额赔偿。

第十一条  违约责任

1、乙方所提供的服务或提交的服务成果质量不合格的，应及时在甲方要求期限内更换，更换不及时的按乙方逾期提供服务或逾期提交服务成果处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同总金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方逾期提供服务或逾期提交服务成果的，每天向甲方偿付合同总金额3‰违约金，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；如因乙方提供的服务或提交的服务成果质量不合格或因乙方出现其他违约行为导致甲方解除合同的，甲方无需支付任何费用，除上述责任外，乙方还应自收到甲方解除合同通知之日起10日内返还甲方已经支付的全部款项并向甲方支付合同总金额 5%的违约金。
3、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每发生一次乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

4、乙方提供的服务或服务成果在质量保证期内，因乙方和其他质量原因造成的问题，由乙方负责在甲方要求期限内解决并承担由此产生的一切费用。

5、乙方提供的服务或服务成果如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，同时乙方应当赔偿因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于行政罚款、诉讼费、侵权赔偿、律师费、差旅费等）并向甲方承担相当于合同总金额20%的违约金。

6、乙方的违约行为给甲方造成损失的，除了应当承担相应违约金，还应当另行赔偿甲方的损失。

7、本合同中约定乙方应承担的赔偿金、违约金等款项，甲方可从应付款项中直接扣除，不足部分甲方有权继续追索。

8、任何一方按照本合同约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照本合同约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

9、除承担相应违约责任外，违约方还应承担守约方为实现债权和担保权利而支付的全部费用（包括但不限于：诉讼费用、财产保全费用、财产保全保险担保费用、调查取证费用、公证费用、律师费用、差旅费用等）。

第十二条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。在双方协商一致的基础上决定终止本合同的，有关费用以实际履行部分进行结算。
第十三条  合同争议解决

1、因服务或服务成果质量问题发生争议的，甲方有权邀请国家认可的有资质的质量检测机构对服务或服务成果质量进行鉴定。鉴定结果为服务或服务成果符合合同约定标准的，鉴定费由甲方承担；鉴定结果为服务或服务成果不符合合同约定标准的，鉴定费由乙方承担。一方对服务或服务成果质量有争议，但另一方不配合进行检测的，对服务或服务成果质量有争议的一方有权自行选择有相应检测资质的检测部门进行质量确认，并按前述约定确定检测费承担主体。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其他

1、本合同经双方法定代表人（负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据

1、成交通知书
2、采购需求

3、磋商文件的澄清和修改（如有请提供）

4、资格声明函

5、开标一览表

6、商务条款偏离表

7、服务（技术）响应表

8、售后服务承诺

9、成交人澄清函

10、其他与本合同相关的资料

第十七条  通知与送达

甲乙双方确认本合同列明的地址作为文书送达地址，该地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。地址需要变更时应当提前五个工作日书面通知对方。因提供或者确认的地址不准确、地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。
本合同一式五份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方一份，代理机构一份，乙方应在合同签订后两个工作日内在“广西政府采购云平台”进行合同备案。

	甲方（章）           

                 年   月   日
	乙方（章）              

                             年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人（负责人）：
	法定代表人（负责人）：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


附件I：
政府采购项目合同验收报告（格式）

    根据政府采购合同（采购合同编号：​                ）的约定，我单位对（采购项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

	序号
	名    称
	货物型号规格、标准及配置

（或服务内容、标准）
	数量
	金额
	与合同约定

是否一致

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	合     计
	
	
	

	合 计 大 写 金 额 ：人民币                             元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。见附件）

	验收小组意见
	验收结论性意见：



	
	有异议的意见和说明理由：



	验收小组成员签字：

	参与验收其他或监督人员签字：

	中标（或成交）供应商签字或盖章：

联系电话：

                            年  月   日
	采购人的意见（盖章）：

联系电话：

   年  月   日


备注：本报告单一式三份（采购人1份、成交人1份、采购代理机构1份）。

第七章 质疑、投诉材料格式
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：
说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：

供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                                联系电话：                

被投诉人2：

……

相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：  武鸣校区“职业教育及校史展示馆”陈列布展项目    
采购项目的编号：                               
采购人名称： 广西工业职业技术学院                

代理机构名称： 广西建设工程机电设备招标中心有限公司                

竞争性磋商公告：是/否公告期限：                                                       

采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


