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第一章 招标公告
项目概况
高速公路监控系统设施设备运维服务项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于 2026年8月4日 9 时 30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：GXZC2026-G3-002202-YZLZ（采购计划编号：广西政采[2026]14527号-002、广西政采[2026]14527号-001）
项目名称：高速公路监控系统设施设备运维服务项目
预算总金额（元）：6035900.00

最高限价（元）： 6035900.00

采购需求： 

	/分标

	序号
	标的的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	高速公路监控系统设施设备运维服务
	1项
	1. 服务提供形式
高速公路监控系统设施设备运维服务的提供形式以采购运维服务方式体现。

…

具体详见《第二章  采购需求》


合同履行期限：详见商务要求
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：承接服务的供应商应为小型或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位
3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件
时间： 2026年7月14日至2026年7月21日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

 售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间、开标时间：2026年8月4日9时30分（北京时间）
地点：

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.网上查询地址

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）

广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）
2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。
（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：广西壮族自治区公安厅　
地址：广西壮族自治区南宁市佛子岭路1号
联系方式：陈婧； 0771-2892211　
2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司　　

地　址：广西壮族自治区南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼/530201　　

联系方式：0771-2611898、2618118、2618199　

3.项目联系方式

项目联系人：唐冰、韦顺、韦明剑

电　话：　0771-2611898、2618118、2618199

第二章  采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。
（2）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）规定，供应商提供的产品不能为通知附件内46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。投标产品有此类产品的，投标无效。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代。
4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。
5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。
6.项目背景：“十四五”时期是我国“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，也是全面开启建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年。随着国内经济快速发展和国际环境的深刻变化，公安机关维护社会稳定的任务更加繁重艰巨。公安交管工作作为公安机关履行好新时期新时代职责使命的一项重要基础性、专门性工作，地位重要、意义重大。

近年来高速公路管理支队在信息化方面建成了一批项目，使得道路交通安全管理工作得到了较好的开展，但也存在一些建设的已经超过质保期，而又没有再采购行动维护服务，使得前期建成的项目存在无运维状态，经综合考虑及部门论证后认为应对已经过保的项目采购运维服务。

高速公路监控系统设施设备运维服务包括：桂海高速公路全程监控系统一期光数字传输网络项目、桂海高速公路全程监控系统光传输网络（二期)系统建设工程项目、G80广昆高速公路兴六段光传输网络系统采购项目、广西桂海高速公路智能监控及指挥中心系统集成采购项目、G72泉南高速桂南段G80广昆高速兴六段增建过车抓拍、视频监控设备采购及安装项目、G75兰海高速南宁到北海段增建过车抓拍视频监控项目、广昆高速兴业到六景段增建科技信息化设备采购项目、广西高速公路管理支队部分大队分控中心建设项目、广西区交警总队高速公路管理支队部分大队分控中心项目、信息研判室设备采购项目、研判室显控系统升级改造项目、交警总队高速公路管理支队部分信息化基础设施及系统增改扩建项目等建设的系统设施设备运维服务。
/分标      采购预算：详见招标公告   
	序号
	标的的名称
	数量及
单位
	所属行业
	▲技术要求

	1
	高速公路监控系统设施设备运维服务
	1项
	软件和信息技术服务业
	1. 服务提供形式

高速公路监控系统设施设备运维服务的提供形式以采购运维服务方式体现。

（1）运维服务需安排1名非驻场项目经理对项目进行管理，制定维护计划，对驻场工程师、高速公路机电维护技术员的工作进行统筹管理和督导。

（2）安排不少于3名驻场维护工程师派驻高速公路管理一、二、三、四各支队提供服务（二、三支队共用一名驻场人员），包括：日常维护、设备与系统监控、设备与系统巡检、支队光传输系统平台维护、网络及网络安全维护、故障处置、应急保障、资产与配置维护、性能优化、培训及知识管理、运维报告及其他技术支持等服务工作。

（3）安排不少于22名高速公路机电维护技术员提供外场运维服务，服务包括：高速公路户外监控设备维护、电力系统维护、卡口杆件基础维护、光传输系统外场设备维护、通信管道及光缆维护、新产品测试服务、系统设备意外受损运维管理等。
（4）内场运维服务所需的计算机由中标人自行配备，所配备计算机必须符合信创要求。因处理故障需要更换的设备归各支队所有，运维过程所需要的工具及检测设备由中标人提供并有归属权，服务期满后运维过程数据存储组件要移交广西壮族自治区公安厅后方可撤场。

2.服务内容

本运维项目服务内容包括通用服务及专项服务两部分：

（1）通用服务：日常维护、设备与系统监控、设备与系统巡检、各支队光传输系统平台维护、各支队光传输系统平台维护、光传输系统外场设备维护、通信管道及光缆维护、网络及网络安全维护、故障处置、应急保障、资产与配置维护、性能优化、培训及知识管理、建转运移交、运维报告及其他技术支持、增值服务等。

（2）专项服务：平台服务器及存储维护、高速公路户外监控设备维护、电力系统维护、卡口杆件基础维护、支队分控中心维护、分控中心平台服务器及软件维护、研判室及机房维护、新产品测试服务、系统设备意外受损运维管理等。

2.1 通用服务
序号
服务
名称

服务目标

服务内容

1

日常维护

完成日志备份、异常进程处理、每季度重启等日常维护操作，确保系统的正常运行。

日常维护内容包括但不仅限于以下内容：

对设备或系统进行日志备份；

对异常进程进行终止等操作；

对设备或系统进行重启操作；

对设备或系统垃圾数据进行清除；

一年内提供不少于4次分析工作；

2

设备与系统监控

利用监控工具，对具备监控条件的设备及其附属软件、系统、平台、数据库、机房环境等开展运行情况实时监控，发现异常、告警信息及时汇报、处理，确保设备与系统隐患、故障获得第一时间解决。

实时监测各维护对象的运行状态；

发现异常和告警信息时，30分钟内向上汇报，处理；

每季度分析异常、告警信息，找到问题根源，形成解决方案。每年不少于4次分析工作；

3

设备与系统巡检

每日检查设备运行状态，从而及时发现隐患或故障，确保设备安全、稳定运行。

日常巡检：按照巡检方案定期开展设备与系统巡检，每天不少于1次。

特巡特维：重大活动、会议、工作检查等特殊时期按采购人要求执行特别巡视和维护。

巡检内容包括但不限于以下内容：

a.机房环境状态和周边设备的安全检查；

b.服务器的外观、温度、有无故障指示灯、硬件运行状况、系统日志、系统补丁和病毒库的检查；

c.网络设备的外观、温度、工作指示灯状况、端口网络状况、测试设备的数据通信功能等检查；

编制巡检记录及巡检报告；

定期开展隐患排查，制定隐患处理措施。每年不少于1次排查工作；

4

故障处置

响应服务台的派单，对用户报障/服务请求、系统告警或巡检发现的设备故障进行分析、处理，确保应用尽快恢复。

响应服务台的派单；

对故障进行分析；

配合采购人开展故障定位，制定故障解决方案；

配合采购人开展故障处理，协调沟通和协助指挥。

按维护服务响应要求保证系统恢复；

编制故障分析及处置报告；

5

应急保障

应急情况发生时及时响应、特殊时期应急保障支持。

编制或修订应急处置预案；

编制应急演练方案，每年至少开展1次应急演练；

按照应急处置预案响应和处置；

重大活动、会议、工作检查等特殊时期提供应急保障支持。

编制应急处置总结报告；

6

资产与配置维护

协助对资产信息进行梳理、维护、管理、统计。对相关配置信息进行维护及管理，满足设备与系统运行过程中配置管理的需要。

协助采购人梳理资产信息，分析资产之间关联关系；

协助采购人维护、管理资产信息、统计相关数据；

协助采购人系统配置信息录入和修改；

配置项及配置信息统计；

配置过程记录；

7

性能优化

对设备、系统、平台、数据库等性能进行诊断分析、性能调优，确保设备在最佳状态下运行。

定期开展性能诊断分析，每年不少于2次；

编制设备性能调优技术方案，开展性能调优实施工作；

技术性文档的完善和更新工作；

8

培训及知识管理

提供培训、协助知识库维护，确保相关人员技能掌握和知识沉淀、传承。

每年提供不少于2次的技术培训，具体要求如下：

协助采购人编制培训计划；

编制培训课件；

协助采购人搭建培训环境；

开展技术培训；

协助知识库维护；

9

建转运移交

完成设备建转运工作，确保设备维护资料齐全，工作开展有序。

根据《运维中心建转运管理办法》完成基础设施移交，材料齐全。

10

运维报告及其他技术支持

以项目/合同为单位提供周期性的运维分析报告、其他技术文档，确保运维服务不断改进、提升服务品质。

编制运维分析月报；

编制运维分析年报；

根据采购人要求提供项目所需的其他技术文档。

配合采购人开展设施改造、设备搬迁；系统、平台、数据库等迁移工作；

配合采购人开展如基础设施规划、设备及系统架构升级优化方案编制、运维体系规范化建设等工作。

参与采购人在建及新建与其服务范围内的系统相关联的子项目，配合相关工作。

11

增值服务

基于通用的维护需求外，提供具有针对性且个性化的服务内容。

运维工具配备：中标人须自行配备运维驻场人员（含一线信息化业务服务保障人员）办公所需的运维工具，包含每人互联网与公安网办公电脑各一台以及打印外设一套（按采购人要求做好安全措施与安全警示标签）；需配备包括但不仅限于以下维保工具：测试仪器、板级维修上门工具箱、笔式可视故障测试仪、标签机、网络测线仪等专业常用工具。

2.2专项服务
序号
维护类别

维护对象

专项维护内容

1

业务系统平台服务

全程监控系统视频及高清卡口（综合应用）平台软件、服务器、存储、磁盘阵列等设备及其附带软件

（1）视频及高清卡口（综合应用）平台的软件维护

（2）业务系统软件的安装、升级，合理性拓展；

（3）视频和卡口综合应用数据库维护；

（4）定期检查服务器运行情况，对操作进行补丁升级；主机病毒查杀；主机系统安全漏洞处理；

（5）存储管理软件的维护和存储资源的划分； 

（6）解决主机及存储上的应用系统出现紧急问题，如性能问题，死机，异常等问题；

（7）对存储网络性能状态的监控和技术支持；

（8）定期检查存储设备的运行情况，监测存储系统的运行状态，确保数据存储正常。

（9）技术培训:提供满足用户需求的设备日常操作、简单的维护和错误处理等等具体的培训方案。

（10）建立相应的备件库、确保设备一旦出现故障导致系统不能正常运行，按服务响应要求更换，保证系统正常运行。

2

高速公路户外监控设备维护

卡口抓拍相机、高清球机，LED频闪、诱导屏、测速设备等高速公路野外监控设备及安装附件

(1)每日巡检，对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，按服务响应要求发现并排除故障，要求抓拍机和视频监控在线率达到95%以上，因不可抗力导致的除外。

(2)根据每日巡检的故障派单，对高速公路沿线抓拍机、球机、LED屏的故障排查，故障维修。

(3)建立相应的备件库、确保设备一旦出现故障无法修复，按服务响应要求更换，保证前端数据采集正常运行。

(4)对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应按服务响应要求更换、维修，如视频头等。

(5)每季度对监控系统和设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络需求，如带宽、IP地址等。

(6)当采购人业务场景变化需要更换抓拍机位置时，5条车道以内由中标人提供迁移服务。

(7)对辖区内部分补光灯及闪光灯安装遮光灯罩。

(8)将原太阳能供电不稳定监控点位改成为市电供电方式，以确保供电的稳定性。

(9)在南宁南收费站增设一台不低于400万像素32倍光学变焦红外高清球机设备，支持事件检测功能。满足监控无盲区的要求。

(10)在四支队辖区钦州西收费站路口增设预警卡口设备，完善四支队卡口数据。

(11)补充建设一支队辖区永福、池头卡口往南宁方向的卡口抓拍设备，满足卡口全车道覆盖的要求。
(12)每月巡检：每月指派技术工程师到前端卡口及指挥中心现场进行硬件设备和软件系统的预防性检查与维护，排除系统的隐患，并提供服务报告。每半年组织公司总工在现场对设备运行状态进行评估，分析相关硬件运行维护报告并对改善系统运行质量提出合理化建议。

3

电力系统维护

对监控点的电力设备及电力线路进行维护

（1）日常巡检，对容易损坏，已经老化的电力设备和电力线路进行提前更换，维修。检查UPS蓄电池组的性能指标，各个电池电压是否正常，接线端子有无氧化，线路绝缘层有无破损，有无其他安全隐患。

（2）每个季度对机房机柜、通信站点、电子卡口、视频监控、诱导屏等信息点的电源，风扇，防雷器等基本硬件进行观察和检测，并进行维护保养。

（3）因电力故障引起的信息点数据采集暂停，立即派外场工作人员对电力线缆进行摸排抢修。直到恢复该信息点的数据采集并能够回传至各中心。

（4）季度巡检：每个季度驱车至各个野外监控点处检查电力供应情况一次，检查线路是否有损伤或老化，接触是否良好，接线端子是否松动氧化，线路保护层，隔离防雷设备是否完好无损，及时进行保养，及时修复隐患，清除蛇鼠蚁等隐患。适当拧紧接线端子。每个季度检查一次UPS、蓄电池电压、电量，及时更换损坏的电池，检查UPS设备功能性能情况，按服务响应要求修复故障。每个季度检查一次各个监控点取电接入点和电缆敷设的路由，对管道敷设和直埋敷设的电缆进行沿线检查，检查出异常状况的必须加以保护措施，预防电路中断。

维护与保持各个取电点的所属权属的关键人的关系，预防因各种特殊原因而不能接入供电。

（5）因电力故障引起的信息点数据采集暂停，按服务响应要求派外场工作人员对电力线缆进行摸排抢修。直到恢复该信息点的数据采集并能够回传至各中心。

（6）野外通信站点和电子卡口点、视频监控点，诱导屏等野外信息点的用电报装，电费支付。确保各信息点的供电正常。

（7）宾阳东卡口、小平阳卡口、那容卡口、桂林西卡口、池头卡口、永福卡口、黄冕卡口需升级供电配套设施，承担升级所产生的一切费用及运维期间产生的电费。

4

卡口杆件基础维护

龙门架、T型卡口杆，L型卡口杆，以及基础，通信维修井

（1）T型杆件、L型杆件、龙门架及附属基础所导致的隐患故障，在接到故障通报后按服务响应要求派外场工作人员进行现场处置，维护维修。

（2）每个季度检查一次杆件、基础、地脚螺钉等有无倾斜、有无被车辆撞击或人为破坏，如有必须立即采取措施进行维修。检查户外通信箱及其基础，外表、门限等有无被车辆撞击或人为破坏，如有必须立即采取措施进行处理。检查杆件的螺丝、法兰、大样焊接点是否有生锈、开裂、腐蚀等现象，如有必须立即采取措施进行处理。

（3）根据采购人要求对杆件的外观和标签等进行刷新保养，美观处理。保持杆件的整洁和规范。

5

支队分控中心维护

大屏、服务器、供电、机房综合布线等

(1)分控中心分屏图像控制系统等日常维护管理

(2)机房、机柜、主机环境的维护；

(3)机房及设备的清洁工作，每季度一次，清洁范围包括空调室外机、机房环境、新风系统、设备；

(4)日常巡检，对容易损坏，已经老化的电力设备和电力线路进行提前更换，维修。检查UPS蓄电池组的性能指标，各个电池电压是否正常，接线端子有无氧化，线路绝缘层有无破损，有无其他安全隐患。

(5)每个季度对机房机柜、通信站点、电子卡口、视频监控、诱导屏等信息点的电源，风扇，防雷器等基本硬件进行观察和检测，并进行维护保养。

(6)因电力故障引起的信息点数据采集暂停，立即派外场工作人员对电力线缆进行摸排抢修。直到恢复该信息点的数据采集并能够回传至各中心。

6

分控中心平台服务器及软件维护

全程监控系统视频及高清卡口（综合应用）平台支队分控中心软件、服务器等设备及其附带软件

（1）视频及高清卡口（综合应用）平台

（2）业务系统软件的安装、升级，合理性拓展，

（3）视频和卡口综合应用数据库维护；

（4）每天检查服务器运行情况，对操作进行补丁升级；主机病毒查杀；主机系统安全漏洞处理；

（5）存储管理软件的维护和存储资源的划分； 

（6）解决主机及存储上的应用系统出现紧急问题，如性能问题，死机，异常等问题；

（7）对存储网络性能状态的监控和技术支持；

（8）每天检查存储设备的运行情况，监测存储系统的运行状态，确保数据存储正常。

（9）技术培训:提供满足用户需求的设备日常操作、简单的维护和错误处理等等的出具体的培训方案。

（10）建立相应的备件库、确保设备一旦出现故障导致系统不能正常运行，及时更换，保证系统正常运行。

7

各支队研判室及机房维护

大屏、空调、机柜、综合布线等

(1)研判室分屏图像控制系统等日常维护管理

(2)机房、机柜、主机环境的维护；

(3)机房及设备的清洁工作，每季度一次，清洁范围包括空调室外机、机房环境、新风系统、设备；

(4)日常巡检，对容易损坏，已经老化的电力设备和电力线路进行提前更换，维修。检查UPS蓄电池组的性能指标，各个电池电压是否正常，接线端子有无氧化，线路绝缘层有无破损，有无其他安全隐患。

(5)每个季度对机房机柜、通信站点、电子卡口、视频监控、诱导屏等信息点的电源，风扇，防雷器等基本硬件进行观察和检测，并进行维护保养。

因电力故障引起的信息点数据采集暂停，立即派外场工作人员对电力线缆进行摸排抢修。直到恢复该信息点的数据采集并能够回传至各中心。

（6）高速公路管理四支队中继机房需迁移至新办公地址，承担迁移所产生的一切费用。

8

支队光传输系统平台维护

支队光传输系统总平台运维管理

（1）每天登录光传输网管系统，对设备在线情况进行检查，并做好详实记录，确保网络通信传输畅通。对运行关键业务的主要设备配备相应的备份设备，定期对备份设备通电检查。

（2）每天登录光传输网管系统对各个监控点野外通信站状态进行主动巡检。发现故障立即通知外场维护人员到场维修。

（3）当监控平台出现业务数据中断的时候，通过光传输网管系统远程核查通信节点状态，对业务中断的故障进行判断和定位，立即通知相关责任方派单维修，并配合技术人员进行联调联试，直至业务恢复正常。

（4）每个季度统计接入网络的设备运行情况，对用户的网络使用需求变更作出及时响应。及时处理软硬件故障，发现故障后立即上报客户并组织维护团队尽快排除故障。

（5）运维报告：编制运维分析月报；编制运维分析年报；

9

光传输系统外场设备维护

野外通信站点运维管理

（1）合理安排网络需求，如带宽、IP地址等限制。对网络性能进行检测，包括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等；实时检测所有可能影响监控网络因素。对异常情况，进行核查，并进行相关的处理。根据用户需要及时进行监控网络的规划、优化。

（2）每个季度查野外监控点MSTP设备功能性能指标，及时清除设备上的蚁窝、蜘蛛网等杂物。按服务响应要求修复或更换有故障隐患的设备。对容易老化的监控设备部件进行全面检查，一旦发现老化现象应按服务响应要求保养、更换。

（3）检查户外通信箱中光跳纤是否完好，检查光纤接线盒法兰盘等是否保持洁净完好，及时清除法兰中的灰尘。检查以太网防雷器、电源防雷器等功能是否正常。适当插拔设备光纤接头、适当拧紧各个接线端子等，清除接线端子处的氧化物和除尘清洁处理。

（4）接到故障报告按服务响应要求派外场工作人员前往维修，在服务响应要求时间内排除通信站点的故障，恢复正常通信。

（5）运维报告：编制运维分析月报；编制运维分析年报；

10

通信管道及光缆维护

骨干光缆，支线光缆的维护保养，抗损抢通。

（1）每个季度对680公里的主干72/36芯光缆进行检测，及时发现处理隐患，排除故障，并进行保养。对光缆衰减、损耗等技术指标进行测量并记录。平均损耗必须低于国际电信联盟（ITU）电信标准【G.657（12/2006）】的要求，找出光缆损耗点，并将其修复，保证整条光缆纤芯的平均损耗达标。

（2）每个季度对32公里的监控点支线16/8芯光缆进行检查，及时发现、处理隐患并进行维护保养，并对光缆衰减、损耗等技术指标进行测量并记录。找出光缆损耗点，并将其修复，保证整条光缆纤芯的平均损耗达标。

（3）对坍塌的光缆管道进行疏通加固，防鼠防虫处理，确保线路管道或者架空、直埋路由的通畅，对断损的光缆进行熔接修复，保持通信线路稳定。

（4）在高速公路改扩建施工期内需要对干线及支线光缆做好防护措施，以免通信传输受到改扩建施工的影响。

（5）运维报告：编制运维分析月报；编制运维分析年报；

（6）完善桂林西卡口网络通信设施及承担运维期间产生的网络租赁费用。

11

网络及网络安全维护

路由器、交换机等网络设备及其附带软件

（1）信息网络整体架构配置规划、调整、升级；

（2）新增设备网络参数规划、入网；

（3）架构变动时的设备迁移；

（4）建立相应的备件库、确保设备一旦出现故障导致系统不能正常运行，及时更换，保证系统正常运行。

（5）技术培训:提供满足用户需求的设备日常操作、简单的维护和错误处理等等具体的培训方案。

12

支队光传输系统平台维护

支队光传输系统总平台运维管理

（1）每天登录光传输网管系统，对设备在线情况进行检查，并做好详实记录，确保网络通信传输畅通。对运行关键业务的主要设备配备相应的备份设备，定期对备份设备通电检查。

（2）每天登录光传输网管系统对各个监控点野外通信站状态进行主动巡检。发现故障立即通知外场维护人员到场维修。

（3）当监控平台出现业务数据中断的时候，通过光传输网管系统远程核查通信节点状态，对业务中断的故障进行判断和定位，立即通知相关责任方派单维修，并配合技术人员进行联调联试，直至业务恢复正常。

（4）每个季度计接入网络的设备运行情况，对用户的网络使用需求变更作出及时响应。及时处理软硬件故障，发现故障后立即上报客户并组织维护团队尽快排除故障。

（5）运维报告：编制运维分析月报；编制运维分析年报。

13

新产品测试服务

新设备和新系统的测试。

（1）为配合采购人持续改进和优化监控系统，进行新产品和新系统的应用测试，中标人要提供技术服务，为新设备，新系统的测试提供网络接入，保障其测试期间的数据传输。

（2）实地踏勘，方案设计，技术实施。

（3）设备安装调试，电力安装调试，网络安装调试，系统联调联试。

（4）根据采购人的实际需求，人工费，车辆费，过路费，传输设备，辅材，由中标人承担。
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系统设备意外受损运维管理

先行恢复服务

（1）外场设备部署于高速公路沿线，都是野外安装环境，立杆安装在路中央隔离带，光缆电缆敷设于中央隔离带管道之内。

（2）当交通事故、人为破坏、偷盗等引起系统硬件或线路受损造成系统运行不正常时，首先采取措施及时恢复系统的正常运行。

采购人及时开据授权书，协助调查取证，报案，协调，由中标人代表采购人对责任肇事方追讨损失赔偿事宜，所得赔偿款由中标人支配。

2.3 运维备件要求

本次项目的运维备件由中标人提供，备件费用及保存由中标人自行承担，中标后由采购人安排人员对备件情况进行检查。运维过程中如发生设备损坏情况，应及时从备件库中取用，使用后应及时补充备件数量。

所提供的备件或更换的设备参数不能低于原项目的参数要求，并保证更换的设备能接原有系统正常使用。

备件或更换的设备费用已经包含在本次运维服务费中，不再另行支付。

主要备品备件有抓拍机20台、补光灯20台、闪光灯20台、球机10台、终端服务器10台、拼接屏3块、光端机20台、光模块60块、光缆5000米、电缆2000米，其他备件由中标人根据项目情况优化提供。

2.4 服务交付要求

(一)按照《广西壮族自治区公安厅厅机关政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、投标文件验收。

(二)若在签署最终验收文件后12周内，由于中标人的原因，该项目有一条及以上达不到本项目招标文件规定的技术及服务要求时，中标人应在4周内采取有效措施，使该项目完全达到规定的技术及服务要求，在此期间的一切费用由中标人承担，如在此期间内仍达不到规定的技术性及服务要求时，将按合同中相应条款执行。

（三）按服务指标要求需要达到以下服务成果：

1）日常维护：完成日志备份、异常进程处理、定期重启等日常维护操作，每年提供不少于4次维护报告；

2）解决方案：定期分析异常、告警信息，找到问题根源，形成解决方案，每年提供不少于4次分析工作。

3）日常巡检：按照巡检方案定期开展设备与系统巡检，每天不少于1次。

4）特巡特维：重大活动、会议、工作检查等特殊时期按采购人要求执行特别巡视和维护。

5）高速公路户外监控设备维护：每日巡检，对监控系统及设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障，要求抓拍机和视频监控在线率达到95%以上，因不可抗力导致的除外。

6）每天登录光传输网管系统，对设备运行况进行检查，并做好详实记录。按月份及年终编制运维分析年报。对光传输及电力系统进行检查时就做好记录，并按月份及年度编制运维分析月报及年报。

7）除不可抗力外网络设备故障修复不得超过24小时，光路故障修复不得超过48小时。

8）除不可抗力外电力设备故障修复不得超过24小时，电路故障修复不得超过48小时（对道路改扩建点位不做规定）。

9）性能优化：开展性能诊断分析，每年不少于2次

10）培训：每年提供不少于4次的技术培训。

2.5 服务人员要求

2.5.1 人员数量及资质
岗位名称
数量（人）

人员资质、工作经验、工作要求

是否驻场

工作时间

项目经理

1

1、学历及工作年限要求：要求大学本科以上计算机、通信、电子类专业学历或同等学历，工作经验要求3年以上。

2、认证要求：要求为信息系统集成及服务项目经理同级别或以上认证（投标文件中请提供证书复印件）。

3、工作经验要求：要求熟悉服务器、光传输、网络、网络安全、存储、路由器、交换机等；有视频监控平台及网络管理维护经验。

工作职责：按用户需求提供项目管理，制定详细维护计划，对驻场工程师、驻场值班人员、外场维修施工人员的工作进行统筹管理和督导。

否

驻场维护工程师

3

1、学历及工作年限要求：要求大学本科以上计算机、通信、电子类专业学历或同等学历，工作经验要求2年以上。

2、工作经验要求：要求熟悉服务器、光传输设备、网络设备、网络安全设备、电力设备、存储、路由器、交换机等；有视频监控平台及网络管理维护经验。

3、工作要求：熟练掌握及运用支队综合应用业务平台相关的软件及硬件，熟悉系统光缆线路、电力线路、支队机房、支队平台，对指挥中心软硬件系统等能够熟练操作、配置，并进行日常维护管理以及必要的性能；对高清卡口前端、视频监控、网络通信设备、分控中心系统、指挥中心系统集成平台相关的软件及硬件进行日巡检；对故障进行派单维修，并配合前端维修人员进行联调联试，恢复故障；驻场维保工程师必须在采购人处上班并参与日常考勤、接受采购人的日常管理和派遣。调优等。

是

5×8小时驻场，按采购人工作时间要求到岗；加入24小时备勤

高速公路机电维护技术员

22

1、学历及资质要求：大学专科以上学历，具有电工证。

2、工作经验要求：2年机电安防类的维修维护经验。

3、工作要求：当高速公路沿途的抓拍卡口、视频监控、光传输设备、光缆、电力设备、电缆、无线网络设备发生故障后，快速达到故障所在地点进行抢修；及时高效的配合驻场维护工程师进行系统故障判断和恢复调试；定期在外场对监控系统的前端设备进行巡检维护。

否

7×24小时，根据故障排查、故障维修、巡检要求到岗

2.5.2 人员管理

1）参加人员保密培训、签订保密协议、定期配合进行保密检查等。

2）对于不满足采购人要求的运维人员，采购人有权要求中标人无条件更换人员，且不能影响项目进度。

3）中标人运维人员如无法履行岗位职责，经采购人监理审核认定需要更换人员的，须提前一周向采购人提出申请，经采购人确认备档后，中标人方可换人，并确保运维工作的稳定交接。若更换人员3次后仍不合格的，视为中标人违约，采购人可依法解除合同，并追究其法律责任。

4）在维保服务期间，中标人驻场运维人员因离职需要更换人员的，须提前一个月向采购人提出申请，经采购人确认备档后，中标人方可换人，并确保运维工作的稳定交接。若更换人员3次后仍不合格的，视为中标人违约，采购人可依法解除合同，并追究其法律责任。

5）中标人运维人员须按照采购人管理要求规范着装、佩戴工作证，所需费用由中标人自行承担。

6）根据采购人需要，中标人运维人员需服从运维中心工作安排和调整，而不仅限于本项目所属系统运维工作。

2.5.3 人员考核

中标人驻场人员须服从采购人月度考核，递交每月工作总结至采购人，采购人结合该岗位制定的考核标准对各岗位进行评定，对个人工作进行考核。各维护岗位以职位划分，职位不同，考核内容也不同。考核以四个档次为标准，分为优秀、良好、合格、不合格。

工作考核评价标准：


达到岗位要求并在本岗位做出突出成绩的为优秀；

达到岗位要求并按时优质完成任务的为良好；

基本达到岗位要求并在帮助下按时完成任务的为合格；

未达到岗位要求且在帮助下也未能完成任务的为不合格；
年度运维工作结束后，运维中心将通过运维工作总结会对年度运维工作表现良好的人员进行表彰奖励。

2.6 人员培训要求

每年提供不少于4次的技术培训，具体要求如下：

(1)协助采购人编制培训计划；

(2)编制培训课件；

(3)协助采购人搭建培训环境；

(4)开展技术培训；

(5)协助知识库维护。

2.7 服务响应要求

(一)中标人须提供7×24小时技术支持服务。

(二)项目维护响应：

1）提供日常维护报告不少于4次；

2）提供解决方案不少于4次；

3）日常巡检每天不少于1次。

4）重大活动、会议、工作检查等特殊时期按采购人要求执行特别巡视和维护。

5）每日巡检，抓拍机和视频监控在线率达到95%以上。

6）性能诊断分析，不少于2次

7）提供不少于4次的技术培训。

(三)接到故障通知，服务人员按照三种现场处理级别进行响应处理：

1级：严重问题

现象：一级核心系统设备不能启动或启动后不可操作。

处理方式：立即响应，15分钟内到达现场。1小时内采取相应解决方案直至系统可以运行或降至2-3级别的问题。

2级：关键问题

现象：

（1）一级核心系统设备可以启动，但出现错误，其关键业务可以运行。

（2）二级重要系统设备不能启动或启动后不可操作。

内场处理方式：立即响应，30分钟内到达现场，4小时内采取相应解决方案直至系统可以运行或降至3级别的问题。

外场处理方式：立即响应，12小时内到达现场，24小时内采取相应解决方案直至系统可以运行或降至3级别的问题。

3级：普通问题

现象：

（1）系统基本正常，出现非致命性错误，业务基本不受影响。

（2）三级次要系统设备不能启动或启动后不可操作。

内场处理方式：立即响应，12小时内到达外场，24小时内采取相应解决方案直至系统正常；非工作日，由采购人决定服务人员是否到场。

外场处理方式：立即响应，24小时内到达外场，48小时内采取相应解决方案直至系统正常；非工作日，由采购人决定服务人员是否到场。

2.8 考核标准

1）运维服务每6个月作为一个考核周期。每一个考核周期独立计分，满分为100分。考核分数将折算作为年度供应商评价结果。

2）上一考核周期结束后，考核基准分重置为100分，进入下一考核周期。

3）依据表1所列各项考核指标要求，在每个考核周期后的5个工作日内完成对中标人运维服务质量考核评价，并在3个工作日内经供需双方对考核得分结果进行签字确认。
注：表1详见附件1“表1、运维服务质量评价表”。

2.9 考核应用

本项目运维期为两年，每年运维费用为合同金额的50%，签订合同并具备服务能力后提请准备工作验收，准备工作验收通过后支付每年运维费用30%预付款，当年剩余金额按考核周期（每年分2个考核周期，每个考核周期为6个月）进行考核及付款。每期考核结束后10个工作日内向中标人支付，每期付款金额为每年运维费用的35%减掉当期扣款金额。第二年开始支付每年运维费用30%预付款，当年剩余金额按考核周期进行考核及付款。每期考核结束后10个工作日内向中标人支付，每期付款金额为每年运维费用的35%减掉当期扣款金额。
具体约定如下：

1）每个考核周期扣减金额独立计算，均以合同总价的35%作为扣减基准。

2）每个考核周期扣减金额与运维服务质量评价得分扣减金额折算关系如表2所示.
注：表2详见附件2“表2、运维服务质量评价得分扣减金额折算表”。



	▲一、商务要求

	合同签订时间
	自中标通知书发出之日起 25日内

	投标报价要求
	（1）本项目是运维管理服务保障项目，实行总承包报价；报价包括了本项目设备保养、设备维修、设备损耗更换，备品备件、系统巡检、系统运行保障、运输、保管、设计、施工、安装、调试等各种费用和服务、税金、人工及其它所有成本费用的总和。

（2）投标人应充分考虑运维管理服务保障期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目的所有内容范围的设备及系统服务进行总承包报价。

（3）当运维设备清单里的硬件及软件损坏无法修复时，中标人必须更换全新产品以确保系统正常运行，要求替代产品性能及参数不低于原故障产品且中标人不得以任何理由向采购人申请其他费用。

	服务期及服务地点
	（1）服务期：本运维服务期限为24个月，签订合同并通过准备工作验收合格后开始计算服务时间。

（2）维护服务实施地点：

桂林西收费站至南宁东收费站之间的路段（G72）；

南宁南收费站至合浦收费站之间的路段（G75）；

兴业收费站至六景收费站之间的路段（G80）；

武鸣东收费站至黎塘收费站之间的路段（S40）；

高速公路管理各支队分控中心；

高速公路管理各支队研判室；

维保实施地点包括但不限于上述地点。

	付款方式
	本项目运维期为两年，每年运维费用为合同金额的50%，签订合同并具备服务能力后提请准备工作验收，准备工作验收通过后支付每年运维费用30%预付款，当年剩余金额按考核周期（每年分2个考核周期，每个考核周期为6个月）进行考核及付款。每期考核结束后10个工作日内向中标人支付，每期付款金额为每年运维费用的35%减掉当期扣款金额。第二年开始支付每年运维费用30%预付款，当年剩余金额按考核周期进行考核及付款。每期考核结束后10个工作日内向中标人支付，每期付款金额为每年运维费用的35%减掉当期扣款金额。

	履约保证金
	项目签订合同后5个工作日内，由中标人按合同金额的2%向采购人缴纳履约保证金。服务期满，待中标人履行完合同全部义务后，如未出现违约事项的，5个工作日内无息返还。由中标人向采购人提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，采购人在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。

	运维要求
	（1）在运维服务期内，中标人应根据投标文件承诺和合同要求向采购人提供技术支持与服务。

（2）设备（含硬盘）如有故障，完成维修、更换处理。硬件故障暂时无法修复的必须使用备件更换，达到服务响应要求，维持系统正常运行。

（3）因不可抗力和采购人以外的因素导致的系统损毁所产生的系统抢修、设备维修/更换、系统集成等费用全部由中标人负责。涉及第三方责任（如盗窃、交通事故、施工等）导致的系统损毁，中标人须采取首先抢修恢复系统的原则，先行垫资对系统进行抢修，设备维修/更换等，直至恢复系统正常运行。因此产生的费用，中标人可通过法律途径或友好协商的方式向责任方索赔。

（4）因不可抗力和采购人的因素导致的系统损毁，在与采购人书面确认后，中标人须采取首先抢修恢复系统，后续协商补充费用的原则，自行垫资对系统进行抢修，设备维修/更换等，直至恢复系统正常运行。

（5）为配合高速公路改扩建工程，野外监控站点需要根据要求进行迁移的时候，通信设备及线路、电力设备及线路、视频监控及卡口的拆除及回迁由中标人自行垫资实施，迁移和回迁所产生的全部费用由采购人协助中标人向责任方索赔，中标人不得再向采购人申请和收取费用。回迁后必须保证该站点的业务功能与原系统保持整体一致。

（5）中标人进行系统维护管理期间，经采购人授权许可的公安机关或其他部门使用该系统内的通信网络或数据资源时，中标人须提供技术支持及必要的现场指导，保障系统的正常运行和顺利对接。

（6）在维护服务实施过程中，如通信设备损坏无法修复而需要更换的，必须采用原品牌参数性能等于或优于原型号的设备进行更换，中标人不能擅自对原通信系统架构及网管平台进行更改。

（7）投标人须承诺其提供的光端机、光模块、光放大器等备品备件能无缝接入桂海高速公路全程监控系统一期光数字传输网络，形成统一网管平台。互联集成和对接所产生的软件开发等所有费用由中标人负责。投标人必须在投标文件中提供SDH622M、OP20野外光端机的备品件与原系统互联互通性承诺书（格式自拟），否则投标无效。

（8）在运维保养服务中，中标人应当形成日常运维保养文档，并每周整理报送采购人。

（9）重大警务活动专门保障。

	信息安全及保密要求
	1、中标人须与采购人在签订合同的同时签订《合作单位保密协议书》，项目人员须提交《保密承诺书》，遵守采购人信息安全管理规定，对非权限范围内设备不允许操作。非权限范围内信息不允许访问。未经允许，不可随意在工作环境内拍照、录音、录像等。

2、依据《网络安全等级保护条例》本次运维涉及高速公路公安交通智能管控平台的网络安全保护等级为第二级。该系统服务遭到破坏后，所侵害的客体是社会秩序、公共利益。对交通指挥决策效率、公安交通管理能力造成严重影响，影响决策、指挥、调度以及公安交管信息、公民个人信息泄露等。综上因素负责维护工作的中标人要保证对所有系统资料和数据负有保密的责任和义务，未经采购人许可，不允许向第三方透露。
3、中标人无条件配合开展施工及维保人员岗前审查、保密教育、保密检查，一旦发生泄密事件采购人有权依法解除合同。
4、投标人须在投标文件提供《廉洁承诺书》（格式见本章附件3），做出不向建设单位工作人员行贿的承诺。未在投标文件中提供《廉洁承诺书》的，视为投标无效。
5、中标人需严格按照《公安机关信息化项目合同中涉及网络完全相关条款的参考模板（试行）》要求，遵循相关规定。

	服务质量保障要求
	（1）要求各视频监控点，卡口点，测速点，诱导屏点，各维护总点位的数据在线率必须达到95%以上（自然灾害、第三方损毁或不可抗力除外，但必须及时提供证明材料证明其真实性）。

（2）服务期内中标人须保障光传输网络和视频卡口数据综合应用平台不间断稳定运行，满足监控及卡口电警等业务要求，并对运维服务范围内各子系统进行标准化改造或优化。

（3）在重大节假日或重大活动期间需进行运维保障时，根据采购人要求派人驻场保障。

（4）按采购人需求，做好新产品测试工作。

	涉路施工

安全要求
	1、本项目运维施工所在地点为桂林、柳州、来宾、南宁、钦州、防城港、北海、贵港等运营中的高速公路，涉及到路段行车安全及路产保护，在进行涉路施工作业时中标人必须严格遵守交通安全法律法规的各项规定，按照要求做好安全防护工作后方可进行施工作业，必须按要求设置好相关安全防护设施设备、标志，配备相应的安全员。

2、进入高速公路开展故障检查、故障抢修、巡检维护等施工作业时，需要取得所在高速公路路段运营管理单位颁发的施工许可证，中标人自行到桂林、柳州、来宾、南宁、钦州、防城港、北海、贵港等有关部门办理在高速公路上施工作业相关手续，自行负责相关安全防护工作。

3、作业标准需按《自治区高速公路发展中心关于印发广西高速公路典型作业区布置指引的通知》（桂高速养护发〔2024〕47号）文件中的标准执行，维修、巡检、保障等作业需配备100K等级的防撞车辆及符合标准的标识标牌）
4、由此产生的协调工作和全部费用由中标人负责。投标人必须在投标文件中提供办理施工许可证的承诺书（格式自拟），否则投标无效。

	验收要求和验收标准
	1.按照《广西壮族自治区公安厅厅机关政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、投标文件验收。

2.按照广西壮族自治区公安厅信息化项目管理有关内控规定，在签订合同并具备服务能力后提前准备工作验收，后续验收按服务考评指标进行。

（1）运维服务考核标准：

①运维服务每6个月作为一个考核周期。每一个考核周期独立计分，满分为100分。考核分数将折算作为年度供应商评价结果。

②上一考核周期结束后，考核基准分重置为100分，进入下一考核周期。

（2）运维服务处罚条款：

本项目运维期为两年，每年运维费用为合同金额的50%，签订合同并具备服务能力后提请准备工作验收，准备工作验收通过后支付每年运维费用30%预付款，当年剩余金额按考核周期（每年分2个考核周期，每个考核周期为6个月）进行考核及付款。每期考核结束后10个工作日内向中标人支付，每期付款金额为每年运维费用的35%减掉当期扣款金额。第二年开始支付每年运维费用30%预付款，当年剩余金额按考核周期进行考核及付款。每期考核结束后10个工作日内向中标人支付，每期付款金额为每年运维费用的35%减掉当期扣款金额。
具体约定如下：

①每个考核周期扣减金额独立计算，均以每年运维费用的35%作为扣减基准。

②每个考核周期扣减金额与运维服务质量评价得分扣减金额折算关系如下表所示

运维服务质量评价得分扣减金额折算表

序号

运维服务质量评价得分

扣减系数

扣减金额

1

90≤运维服务质量评价得分≤100

0%

0

2

80≤运维服务质量评价得分<90

2%

2%×每年运维费用的35%

3

70≤运维服务质量评价得分<80

5%

5%×每年运维费用的35%

4

60≤运维服务质量评价得分<70

10%

10%×每年运维费用的35%

5

运维服务质量评价得分<60

20%

20%×每年运维费用的35%



	其他要求
	（1）投标人须承诺其提供的抓拍机、测速雷达、补光灯、闪光灯、球机、终端服务器、拼接屏、服务器、硬盘等备品备件能接入全程监控系统（视频及高清卡口综合应用平台）；如需更换的新硬件与原平台软硬件出现兼容性问题而导致系统无法正常运行的，由中标人负责进行系统集成标准化改造，互联集成和对接所产生的软件开发等所有费用由中标人负责，投标人必须在投标文件中提供备品备件与原系统的互联互通性承诺书（格式自拟），否则投标无效。

（2）投标人自行配备运维所需要的备品备件、仪器仪表和工具、不低于5辆交通车辆（如：售后保障交通车辆和特种车辆升降登高平台车）和工程机械，保持设备及交通工具状态良好。

	二、与实现项目目标相关的其他要求

	（一）投标人的履约能力要求

	管理体系要求
	如有，详见《第四章评标办法及评分标准》。

	业绩要求
	如有，详见《第四章评标办法及评分标准》。

	（二）其他要求

	本项目为服务采购，无核心产品要求。

	本项目为服务采购，不适用进口产品说明。

	三、采购人对项目的其他要求和说明

	现场考察：
为保证投标人充分了解项目实际情况（包括但不限于本项目建设标准、硬件环境），本项目将统一组织投标人进行现场考察。投标人可根据自身需要按以下规定的统一集中考察时间及地点自行前往参加本项目现场考察。
考察交通工具、费用、人身安全等由各投标人自行承担。

投标人代理人持针对本项目出具的法定代表人授权委托书或单位介绍信原件、代理人身份证原件前往。

投标人可于考察前一个工作日提前联系，如过后联系不上后果自负。

考察时间：2026年7月23日上午9:30前集中，9:30后由采购人统一安排进行考察；

集中地点：广西壮族自治区公安厅交通警察总队大门口（广西南宁市青秀区东葛路127号）  

联系人：李浩，联系电话：18776180049

	投标人可根据评分标准在投标文件中提供技术方案、实施方案、应急服务方案、服务人员能力证明、信誉业绩证明。

	本项目运维软硬件清单附后。


本项目运维软硬件清单

[image: image1.emf]软硬件运维清单.xls x


附件1
表1、运维服务质量评价表
	一级指标
	标准分
	二级指标
	标准分
	指标类型
	指标说明
	查证方法
	备注
	得分
	扣分说明

	系统运行稳定性
	100
	系统运行故障
	20
	定量指标
	1、按以下情况进行扣分，扣分不设下限。

2、有证据证明是因中标人原因（包括安全漏洞、功能缺陷、代码缺陷、兼容性问题、实施问题等）导致的系统运行故障，每发生一次，扣3分。
	根据信息系统实际运行情况取得。
	故障指未引起安全运行事件的信息系统运行异常；

若因故障导致安全运行事件，则参照安全运行事件指标进行评价；

因采购人或第三方导致的延迟或质量问题，或不可抗力（如封网、机房环境等）不参与评价。
	
	

	
	
	安全运行事件
	20
	定量指标
	1、按以下情况进行扣分，扣分不设下限。

2、有证据证明是因中标人原因（包括安全漏洞、功能缺陷、代码缺陷、兼容性问题、实施问题等）导致的安全运行事件，每发生一次，扣2-10分（根据事件严重程度判定）。
	根据信息系统实际运行情况取得。
	安全运行事件类别包括：系统故障事件、有害程序事件、网络攻击事件、信息破坏事件、信息内容安全事件、灾害性事件、失泄密事件和其他安全运行事件；

因采购人或第三方导致的延迟或质量问题，或不可抗力（如封网、机房环境等）不参与评价。
	
	

	运维服务支持度
	
	故障响应
	20
	定量指标
	1、按以下情况进行扣分，扣完即止。

2、扣分情况包括：

发生系统运行故障时，不能根据技术服务要求及承诺及时提供电话应急支持或现场技术支持，每发生一次，扣2分；

发生系统运行故障时，不能在规定时间内恢复正常运行，每发生一次，扣2分；

故障排除后，不能按时提交《故障处理及分析报告》，每发生一次，扣1分。
	以信息系统实际运行情况及中标人提交的有关记录、分析文档作为依据。
	因采购人或第三方导致的延迟或质量问题，或不可抗力（如封网、机房环境等）不参与评价；
	
	

	
	
	现场驻点服务
	20
	定量指标
	1、按以下情况进行扣分，扣完即止。

2、扣分情况包括：

现场驻点维护人员无故不在采购人指定驻点场所，每缺席一次，扣2分；

现场驻点维护人员不按照采购人服务规范要求执行，被采购人书面通报后仍拒绝改正，每发生一次，扣1分；

非工作时间（双休日、法定节假日、夜间等）无法联系上中标人值班工程师或未及时赶到现场，每发生一次，扣2分。
	根据信息系统实际运行情况取得。
	
	
	

	
	
	定期巡检服务
	20
	定量指标
	1、按以下情况进行扣分，扣完即止。

2、扣分情况包括：

无故未在约定时间进行定期巡检服务，每发生一次，扣1分；

有证据证明中标人未在定期巡检中发现已发生的系统运行异常，每发生一次，扣2分；

未按时提交《运维分析季报》《运维分析年报》，每发生一次，扣1分。
	以中标人提交的《运维分析季报》《运维分析年报》及信息系统实际运行情况作为依据。
	
	
	


附件2
表2、运维服务质量评价得分扣减金额折算表
	序号
	运维服务质量评价得分
	扣减系数
	扣减金额

	1
	90≤运维服务质量评价得分≤100
	0%
	0

	2
	80≤运维服务质量评价得分<90
	2%
	2%×合同总价的35%

	3
	70≤运维服务质量评价得分<80
	5%
	5%×合同总价的35%

	4
	60≤运维服务质量评价得分<70
	10%
	10%×合同总价的35%

	5
	运维服务质量评价得分<60
	20%
	20%×合同总价的35%


附件3
廉洁承诺书
广西壮族自治区公安厅：

为了有效遏制不公平竞争和违规违纪行为发生，确保招标工作公平、公正、公开、有序进行，我们保证认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规以及与廉洁有关的规章制度，特向贵单位承诺如下事项：

一、自觉遵守国家有关法律法规及廉洁规定。

二、不与招标采购单位（采购人或采购代理机构）工作人员串通投标，损害国家利益、企业利益以及他人的合法利益；不与其他竞标人相互串通投标报价，不排挤其他竞标人，不损害采购人或其他投标人的合法权益。

三、不以任何名义为参与招标、评标工作的有关人员报销应由参与招标、评标工作的有关人员支付的任何费用；

四、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

五、不以任何名义向参与招标、评标工作的有关人员提供高消费宴请及娱乐活动；

六、不以谋取非正当利益为目的，擅自与参与招标、评标工作的有关人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

七、不以任何名义接受或暗示为参与招标、评标工作的有关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便。

贵单位既可根据国家有关单位的判决、裁定等有效文书认定我单位是否违反承诺，也有权通过对贵单位相关人员的调查来认定我单位是否违反承诺。如违反以上承诺，我单位自愿接受贵单位对我单位进行严肃处理（包括但不限于实施市场禁入、取消投、中标资格以及终止合同等），给贵单位造成损失的，予以赔偿。

承诺单位（盖章）：

承诺单位法定代表人（负责人）：

（签字或盖章）

年月日

合作企业保密协议
甲方：

乙方: 
鉴于乙方在劳动合同期内担任计算机网络维护相关工作，接触并使用公安信息网，并可能查看到计算机中存储的相关电子信息，因此可能接触到相关警务工作秘密、敏感信息以及有关网络、信息系统的重要参数设置等，为保守秘密，按公安部、广西壮族自治区公安厅保密工作规定的相关要求，根据《中华人民共和国保密法》和《计算机信息系统保密管理暂行规定》的相关规定，特签订本保密协议。

第一条乙方必须承担以下义务

1、对保密信息谨慎、妥善持有，并严格保密，没有甲方事先书面同意,不得向任何第三方披露。

2、在维护甲方设备和信息系统过程中，非因维护工作需要，未经甲方人员许可，不得向甲方人员询问或试图自行获取设备、系统的开机密码、系统登录账号、设备重要配置参数结构图表、统计数字等资料，对经甲方许可获取的各类密码、参数等资料，必须妥善保管，不能对其他无关人员披露。

3、密级信息不能在公安网或互联网计算机上处理，也不能在公安网或互联网上传输，必须在专网涉密计算机上处理和存储，存储设备要设置保护密码。

4、乙方在维护工作中，甲方要求外，要主动避免接触各类涉密信息或警务工作信息，对无意中发现或接触到的，要保守秘密，不向无关人员披露，不得拷贝、复印任何与维护无关的甲方用户信息。

5、必须严格遵守《中华人民共和国国家保密法》、遵守保密纪律。如乙方泄密，造成损害的，责任由乙方全部承担，甲方将保留对乙方及其责任人追究法律责任的权利。

第二条 保密期限为甲乙双方签订劳动合同之日起至合同期满之日止。

第三条 本保密协议自双方授权代表签署之日起生效。

第四条 本协议一式两份，双方各持一份。

甲方：                            

         乙方: 

代表:                                              代表:

时间：                                             时间：

(签章)                                             (签章)

个人保密承诺书
本人了解国家保密的法律、法规和规章制度，认真学习了广西公安厅《广西公安信息网安全管理规定》、《广西公安厅机关公安信息网安全管理实施细则》、《广西壮族自治区公安厅保密委员会关于进一步加强厅机关驻点人员安全保密管理的通知》等相关安全保密要求，知悉应当承担的保密义务和法律责任，并郑重承诺：
一、严格遵守国家保密法律、法规和规章制度，遵守广西公安厅相关安全保密要求，履行保密义务；

二、不违规记录和存储任何在工作中所涉及的国家秘密，警务工作秘密和相关项目技术、业务资料及数据；

三、不通过互联网、微信、QQ等存储、处理、传输涉及从科技信息化项目中所接触和知悉的国家秘密和警务工作秘密，包括警务工作信息和敏感信息；
四、不以任何方式泄露科技信息化项目中所接触和知悉的国家秘密和警务工作秘密，包括警务工作信息和敏感信息；

五、不对外发表、传播涉及警务工作信息和敏感信息内容的文章、著作或相关信息；

六、禁止使用双网卡计算机及带无线功能的笔记本计算机设备开展运维操作；

七、自愿接受保密监督检查；

若违反以上承诺，自愿承担一切法律后果。

承诺人签名：

                         承诺人身份证号码：

     年    月    日

附件：
中小企业划型标准规定

工信部联企业〔2011〕300号
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
第三章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	编列内容

	3
	1.投标人的资格要求详见招标公告。
2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：

2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

	6.1
	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。

	6.2
	如接受联合体投标，联合体投标要求如下：
1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。

3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。

7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。

	7.2
	√不允许分包

□允许分包

分包内容：                                     。

分包金额或者比例：                                     。

	11.2
	□不组织现场考察
√组织现场考察：具体详见采购需求

	
	√不组织召开开标前答疑会
□组织召开开标前答疑会
会议开始时间：   年  月  日   时  分，逾期后果自负。会议地点：              

	13
	报价文件：

1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理）

3. 《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具）

4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	
	资格证明文件

1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）
2. 投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年 10月至 2026 年6月内连续 3个月）的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理）
3. 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料（2025年10月至 2026年6月内连续 3个月）的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理）
4.投标人财务状况报告（2024或2025年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（必须提供，否则按无效投标处理）
5.投标人直接控股信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理）
9.供应商满足政府采购政策的材料（供应商根据自身响应情况，提供以下任意一项材料以证明自身满足政策）：
（1）《中小企业声明函》（格式后附）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（格式后附）

（3）省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件； 

10.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
注：1. 以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

2.联合体投标时，第1-6项、9项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。

	
	商务及技术文件：

1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

2.投标保证金提交凭证；（必须提供，否则按无效投标处理）

3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）

7.投标人情况介绍（格式自拟）；

8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理）

9.代理服务费承诺书（格式后附）； 

10.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

11.服务方案（格式自拟）【项目前期准备、项目实施计划（人员构成、技术服务、技术培训）】； 

12.项目实施人员一览表（格式后附）； 

13.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

14.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

	16.2
	投标报价包括了本项目设备保养、设备维修、设备损耗更换，备品备件、系统巡检、系统运行保障、运输、保管、设计、施工、安装、调试等各种费用和服务、税金、人工及其它所有成本费用的总和。

	17.2
	投标有效期：自投标截止之日起  90 日。

	18.1
	□本项目不收取投标保证金。
√本项目收取投标保证金，具体规定如下：
投标保证金人民币 6万元。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前从投标人账户交至指定账户并且到账
开户名称：云之龙咨询集团有限公司 

开户银行：中信银行南宁园湖支行   

银行账号：8113001013400293071
采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。
相关要求：

1.投标保证金采用银行转账交纳方式，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。

2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市星湖路22号开标楼3楼304房） ；邮寄地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼，收件人： 唐冰，联系方式：0771-2611898、2618118、2618199  ）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，未按时提交的，投标无效，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。

3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

备注： 

1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。

2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。

3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。

4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。

5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。

	20
	√本项目不接受电子备份投标文件；
□本项目接受电子备份投标文件。

	21.1
	1. 提交投标文件截止时间：详见招标公告
2.投标地点：详见招标公告

	23
	1.开标时间：详见招标公告

2.开标地点：详见招标公告

	24.3（1）
	电子投标文件解密时间： 30分钟

	25.3（2）
	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用查询截止时点：资格审查结束前

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）作为附件上传保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。

	26.1
	评标委员会的人数：5人或以上单数

	29.1
	评标方法：

√综合评分法

□最低评标价法

	29.2
	商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0项。
技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0项。

	29.3
	中标候选人推荐数量：
□    名

√根据[总得分由高到低]排列次序并全部推荐为中标候选人

	30.1
	采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：

√依次按投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、故障响应时间短优先的顺序确定；

□随机抽取；

	35.1
	□本项目不收取履约保证金。
√本项目收取履约保证金，具体规定如下：
履约保证金金额：合同金额的 2 %。
履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（含电子保函）等非现金方式。
履约保证金缴纳期限: 自中标通知书发出之日起5日内。
履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金在项目验收完成后无息退还。由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。
不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。
履约保证金指定账户：采购人提供
备注：

1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。
2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。
3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。
4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	36.1
	签订合同携带的证明材料： 

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	38.2
	接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司政府采购全过程咨询部
联系电话：0771-2611898、2618118、2618199
通讯地址：广西壮族自治区南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。

	39.1
	1.采购代理费支付方式：

√本项目代理服务费由中标人一次性向采购代理机构支付。

□采购人支付。

2.采购代理费收取标准：

√以分标（√中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他   ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（□货物招标/√服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（√收费基准价格/□收费基准价格下浮  %/□收费基准价格上浮   %）收取。

□固定采购代理收费              。
3.账户名称： 
开户名称：云之龙咨询集团有限公司 

开户银行：中信银行南宁园湖支行   

银行账号：8113001013400293071

	40.1
	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

	40.2
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。

4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。

5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。


投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门对政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

    2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。
6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。
6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。
6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
7.转包与分包             

7.1本项目不允许转包。

 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包的投标人应具备相应行政许可。

 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。
8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。
8.4根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

9.回避与串通投标
9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求； 

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位
招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。
17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。
18.2投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。 

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

 19.1投标人应按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制投标文件并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

    19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见“投标人须知前附表”。
21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。  

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。
22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开    标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24.开标程序
24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。
24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。
24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。
（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。
五、资格审查

25.资格审查

 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。
 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）
（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。
六、评   标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。
27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。
29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。
29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。
29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。
29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标和合同

30 确定中标人
30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

31. 结果公告
31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
31.3采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

32.发出中标通知书
    在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因
采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。
35.履约保证金

 35.1 履约保证金的金额、提交方式、缴纳期限、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。
36.签订合同

 36.1签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

    36.3中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
38. 询问、质疑和投诉
38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下： 

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

　　（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

　　（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务费收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务费收费标准：

	               费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	  1.5%                
	1.5%
	1.0% 

	100万元～500万元
	1.1%                 
	0.8%
	0.7% 

	500万元～1000万元
	  0.8%                
	0.45%
	0.55%

	1000万元～5000万元
	0.5%                
	0.25%
	0.35% 

	5000万元～1亿元
	0.25%                 
	0.1%
	0.2%

	1亿元～5亿元
	0.05%
	  0.05%
	  0.05%

	5亿元～10亿元
	0.035%
	  0.035%
	0.035%

	10亿元～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50亿元～100亿元
	 0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿元以上
	 0.004%
	0.004%
	0.004%


注： 

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

修正后的报价，投标人不确认的；

投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的。

报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的； 

为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于投标人须知正文第9.2条情形的；

投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

未响应招标文件实质性要求的。

法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
1）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50%  的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×  50%  ； 

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50%  的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×  50% ； 

③投标报价低于采购项目最高限价 45%  的，即投标报价＜采购项目最高限价× 45%  ；④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）异常低价投标审查
1）评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：

①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50%  的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×  50%  ； 

②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50%  的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价× 50%  ； 

③投标报价低于采购项目最高限价  45% 的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%   ；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
三、评标标准
综合评分法

	序号
	评审因素
	评标标准

	1
	价格分

（10分）
	投标报价（满分10分）
	（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。
（2）中小企业政策性扣除计算方法

本项目专门面向小微企业，不再进行中小企业政策性扣除

（3）本国产品政策性扣除计算方法。

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。

供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。

（4）中小企业折扣（如有）与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。

（5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（6）价格分计算公式：        

价格分=（评标基准价／评标报价）× 10  分

	2
	技术分（满分75分）
	技术方案分（满分20分）
	一档（6分）：技术方案有基本框架，满足本项目采购需求。

二档（13分）：在一档的基础上，技术方案对采购人光网络现状与业务需求分析内容有相关描述；对项目需求理解全面准确，能针对维护对象提出可行的故障处理方案。

三档（20分）：在二档的基础上，运维技术方案能够提供针对本项目需求的网络拓扑图，能提供监控系统及网络安全系统完整的架构图等技术文件，有完整的备品备件清单，能针对维护对象提出可行且具有针对性的故障处理方案，能够对现有系统提出切实可行的优化建议。
未提供方案或方案达不到入档要求的，得0分。

	
	
	实施方案分（满分20分）
	一档（6分）：有实施组织方案，包含运维服务响应流程，故障维修施工工艺及方法。

二档（13分）：在一档基础上，有可行的故障维修施工工艺及方法、了解实际实施环境；针对本项目有分工明确的运维团队组织架构图、运维服务响应流程图；故障处理流程科学合理，有人员安排和清晰的分工明细表，拟投入运维实施的服务人员数量优于采购文件要求；配有固定的售后保障交通车辆和特种车辆升降登高平台车，车辆数量不少于6台。

三档（20分）：在二档基础上，对施工质量有完善的控制方案和措施，项目执行保障措施，有可行的安全文明施工方案，拟投入运维实施的服务人员数量优于采购文件要求，配有固定的售后保障交通车辆和特种车辆升降登高平台车，车辆数量不少于7台，能充分保障本项目运维服务的需要。

【拟投入运维实施的服务人员须提供投标人2025年10月至2026年5月任意1个月为其缴纳社保的证明材料或劳动协议复印件并加盖投标人公章；须提供投标人有效的车辆行驶证复印件或车辆租赁协议（含意向租赁）复印件并加盖投标人公章】
未提供方案或方案达不到入档要求的，得0分。

	
	
	应急服务方案分（满分13分）
	一档（5分）：应急服务方案有基本框架，符合本项目采购需求。

二档（9分）：有完整的应急服务方案；有高速公路涉路施工应急标识标牌的摆放方案和示意图，有涉路施工安全作业规范。

三档（13分）：在满足二档基础上，提供有完善可行的应急服务事件处理流程图。在突发事件与特殊时段，如节假日或深夜，承诺提供重要保障应急服务。
未提供方案或方案达不到入档要求的，得0分。

	
	
	服务人员能力分（满分22分）
	拟投入本项目的人员（除项目经理外）中：

①具备信息系统项目管理师（高级）的，每有一名得2分，满分6分；注：中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发为有效。

②具备通信、电子、网络或计算机类中级或以上职称证书(不含信息系统项目管理师等软考证书)的，每有一名得2分，满分4分；

③具备本项目维保产品厂家认证的，每有一名得1分，满分2分；

④具备建筑施工企业安全生产考核合格证书的，每有一名得1分，满分4分；

⑤具备低压电工证且同时具有有特种作业证（操作项目：高处安装、维护、拆除作业）的，每有一名得2分，满分6分；

注：人员须提供人员证书复印件、投标人2025年10月至2026年5月任意1个月为其缴纳社保的证明材料或劳动协议复印件并加盖投标人公章；同一人员同时具有多项证书的，只能选一项加分（按得分最高的项），不得累计加分；
注：中标人在签订合同后3个工作日内必须提供原件给采购人核查。

	3
	商务分（满分15分）
	（1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得2分，满分2分，（投标文件提供证书复印件并加盖投标人公章，证书须在有效期内。并提供在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）对体系证书的信息查询截图作为评审依据，已失效或撤销的不得分。）。

	
	
	（2）投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证、具有ISO20000信息技术服务管理体系认证的，每具有1项得2分，满分4分。（投标文件提供证书复印件并加盖投标人公章，证书须在有效期内。并提供在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）对体系证书的信息查询截图作为评审依据，已失效或撤销的不得分。）

	
	
	（3）投标人具有与本项目涉及技术相关的实用新型专利权，每具有一个专利证书得2分，满分4分。（投标文件中须提供有效的证书复印件加盖投标人公章）

	
	
	（4）投标人2022年1月1日至投标截止时间具有类似项目业绩的，每项业绩得1分，满分5分。

注：类似业绩指的是含光传输网络系统、高清抓拍卡口系统、电力系统、平台服务器及软件、指挥中心及机房等综合性信息系统维护项目，投标文件提供合同复印件并加盖投标人公章。
注：中标人在签订合同后3个工作日内必须提供原件给采购人核查。

	总得分=1+2+3


注：计分方法按四舍五入取至百分位

服务类项目不适用政府采购节能、环境标志产品要求
四、中标候选人推荐原则
（一）综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。
2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章  拟签订的合同文本
政府采购合同
合同编号：
采购人（甲方）：                            
供应商（乙方）：                          

采 购 计 划 号：                         
项目名称：                           项目编号：                       

合同类型：      合同

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

	序号
	名称
	服务内容
	数  量
	单位
	单  价

（元）
	总  价

（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	合计金额（人民币）：（大写）                          （小写）                                


第二条　标的质量
乙方所提供的服务及服务内容必须与投标（响应）承诺相一致，且满足项目实施要求，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条  履行时间（期限）、地点和方式
1.履行时间（期限）： 

2.履行地点：
3.履行方式

（1）履行方式：   以采购运维服务方式      ；

（2）伴随货物的，乙方负责货物运输，货物的运输方式：  不限  ，交货方式：

☑乙方将货物送到甲方指定地点。

□甲方自行到乙方指定地点提货。

□其他：            。 

第四条　包装方式（如有伴随货物的）
1.乙方提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条　实施和培训
1.实施时间： 按甲方及招标文件要求       ；实施地点： 按甲方及招标文件要求      。

2.实施要求：按按甲方及招标文件要求进行实施。

3.乙方应按投标文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料，乙方提供不符合投标文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4.乙方应当按照投标文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间：  按甲方及招标文件要求      ；培训地点：  按甲方及招标文件要求     。

第六条　合同价款支付

1.本合同以人民币付款。

2. 合同价款包括：本项目是运维管理服务保障项目，实行总承包报价；报价包括了本项目设备保养、设备维修、设备损耗更换，备品备件、系统巡检、系统运行保障、运输、保管、设计、施工、安装、调试等各种费用和服务、税金、人工及其它所有成本费用的总和。
3.付款方式：本项目运维期为两年，每年运维费用为合同金额的50%，签订合同并具备服务能力后提请准备工作验收，准备工作验收通过后支付每年运维费用30%预付款，当年剩余金额按考核周期（每年分2个考核周期，每个考核周期为6个月）进行考核及付款。每期考核结束后10个工作日内向中标人支付，每期付款金额为每年运维费用的35%减掉当期扣款金额。第二年支付方式按照第一年支付方式支付，第二年开始支付每年运维费用30%预付款，当年剩余金额按考核周期进行考核及付款。每期考核结束后10个工作日内向中标人支付，每期付款金额为每年运维费用的35%减掉当期扣款金额。 
4.资金支付方式：银行转账  。

第七条　验收、交付标准和方法

1.验收标准和方法

（1）验收标准：服务验收标准，伴随货物、工程验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）
（2）验收程序及方法：按采购需求。

2.交付标准和方法

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书/报告后  7 日内向甲方交付使用。

（2）甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足投标文件及本合同规定的，暂停向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

（3）伴随货物的，其所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。
3.考核标准

1）运维服务每6个月作为一个考核周期。每一个考核周期独立计分，满分为100分。考核分数将折算作为年度供应商评价结果。

2）上一考核周期结束后，考核基准分重置为100分，进入下一考核周期。

3）依据表1所列各项考核指标要求，在每个考核周期后的5个工作日内完成对中标人运维服务质量考核评价，并在3个工作日内经供需双方对考核得分结果进行签字确认。

注：表1详见附件1“表1、运维服务质量评价表”。

4.考核应用

本项目运维期为两年，每年运维费用为合同金额的50%，签订合同并具备服务能力后提请准备工作验收，准备工作验收通过后支付每年运维费用30%预付款，当年剩余金额按考核周期（每年分2个考核周期，每个考核周期为6个月）进行考核及付款。每期考核结束后10个工作日内向中标人支付，每期付款金额为每年运维费用的35%减掉当期扣款金额。第二年开始支付每年运维费用30%预付款，当年剩余金额按考核周期进行考核及付款。每期考核结束后10个工作日内向中标人支付，每期付款金额为每年运维费用的35%减掉当期扣款金额。

具体约定如下：

1）每个考核周期扣减金额独立计算，均以合同总价的35%作为扣减基准。

2）每个考核周期扣减金额与运维服务质量评价得分扣减金额折算关系如表2所示.

注：表2详见附件2“表2、运维服务质量评价得分扣减金额折算表”。

第八条  售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标文件承诺，为甲方提供售后服务。

2.伴随货物的质量保修范围： 整机质保   ；保修期： 按采购需求     。
第九条　履约保证金

1.履约保证金金额：合同金额  %，即  元。

2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

3.履约保证金退付的方式、时间及条件：由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）
4.不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

第十条　违约责任

1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。若在签署最终验收文件后12周内，由于乙方的原因，该项目有一条及以上达不到本项目招标文件规定的技术及服务要求时，乙方应在4周内采取有效措施，使该项目完全达到规定的技术及服务要求，在此期间的一切费用由乙方承担，如在此期间内仍达不到规定的技术性及服务要求时，将按以下第2至6条款执行。

2.乙方未能按时交付服务的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

每日迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 万分之三；

迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同服务的义务，但如迟延交付必然导致合同服务实施、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3.甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。迟延付款违约金的计算方法如下：

每日迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 万分之三；
迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10%。
4.乙方未按本合同和投标文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的 10   %向甲方支付违约金。

5.因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决
1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构或专家组进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列  （1）  方式解决：

（1）向   南宁  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条　合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条　合同文件构成
1.政府采购合同

2.中标（成交）通知书；

3.投标（响应）文件；

4.采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5.标准、规范及有关技术文件；

6.双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　知识产权和保密要求
1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3.乙方应保证所提供服务及货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同服务或货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同服务或货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后， 应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后28日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.伴随货物的，乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。
7.乙方需严格按照《公安机关信息化项目合同中涉及网络完全相关条款的参考模板（试行）》要求，遵循相关规定。

第十六条  合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式  六 份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方三份，乙方二份.

甲方（盖章）：
乙方（盖章）：

法定代表人或者委托代理人（签字）：
法定代表人或者委托代理人（签字）： 

签订日期：　　　年　　月　　日
签订日期：　　　年　　月　　日


开户名称：


银行账号：


开 户 行：

附件1
表1、运维服务质量评价表
	一级指标
	标准分
	二级指标
	标准分
	指标类型
	指标说明
	查证方法
	备注
	得分
	扣分说明

	系统运行稳定性
	100
	系统运行故障
	20
	定量指标
	1、按以下情况进行扣分，扣分不设下限。

2、有证据证明是因中标人原因（包括安全漏洞、功能缺陷、代码缺陷、兼容性问题、实施问题等）导致的系统运行故障，每发生一次，扣3分。
	根据信息系统实际运行情况取得。
	故障指未引起安全运行事件的信息系统运行异常；

若因故障导致安全运行事件，则参照安全运行事件指标进行评价；

因采购人或第三方导致的延迟或质量问题，或不可抗力（如封网、机房环境等）不参与评价。
	
	

	
	
	安全运行事件
	20
	定量指标
	1、按以下情况进行扣分，扣分不设下限。

2、有证据证明是因中标人原因（包括安全漏洞、功能缺陷、代码缺陷、兼容性问题、实施问题等）导致的安全运行事件，每发生一次，扣2-10分（根据事件严重程度判定）。
	根据信息系统实际运行情况取得。
	安全运行事件类别包括：系统故障事件、有害程序事件、网络攻击事件、信息破坏事件、信息内容安全事件、灾害性事件、失泄密事件和其他安全运行事件；

因采购人或第三方导致的延迟或质量问题，或不可抗力（如封网、机房环境等）不参与评价。
	
	

	运维服务支持度
	
	故障响应
	20
	定量指标
	1、按以下情况进行扣分，扣完即止。

2、扣分情况包括：

发生系统运行故障时，不能根据技术服务要求及承诺及时提供电话应急支持或现场技术支持，每发生一次，扣2分；

发生系统运行故障时，不能在规定时间内恢复正常运行，每发生一次，扣2分；

故障排除后，不能按时提交《故障处理及分析报告》，每发生一次，扣1分。
	以信息系统实际运行情况及中标人提交的有关记录、分析文档作为依据。
	因采购人或第三方导致的延迟或质量问题，或不可抗力（如封网、机房环境等）不参与评价；
	
	

	
	
	现场驻点服务
	20
	定量指标
	1、按以下情况进行扣分，扣完即止。

2、扣分情况包括：

现场驻点维护人员无故不在采购人指定驻点场所，每缺席一次，扣2分；

现场驻点维护人员不按照采购人服务规范要求执行，被采购人书面通报后仍拒绝改正，每发生一次，扣1分；

非工作时间（双休日、法定节假日、夜间等）无法联系上中标人值班工程师或未及时赶到现场，每发生一次，扣2分。
	根据信息系统实际运行情况取得。
	
	
	

	
	
	定期巡检服务
	20
	定量指标
	1、按以下情况进行扣分，扣完即止。

2、扣分情况包括：

无故未在约定时间进行定期巡检服务，每发生一次，扣1分；

有证据证明中标人未在定期巡检中发现已发生的系统运行异常，每发生一次，扣2分；

未按时提交《运维分析季报》《运维分析年报》，每发生一次，扣1分。
	以中标人提交的《运维分析季报》《运维分析年报》及信息系统实际运行情况作为依据。
	
	
	


附件2

表2、运维服务质量评价得分扣减金额折算表
	序号
	运维服务质量评价得分
	扣减系数
	扣减金额

	1
	90≤运维服务质量评价得分≤100
	0%
	0

	2
	80≤运维服务质量评价得分<90
	2%
	2%×合同总价的35%

	3
	70≤运维服务质量评价得分<80
	5%
	5%×合同总价的35%

	4
	60≤运维服务质量评价得分<70
	10%
	10%×合同总价的35%

	5
	运维服务质量评价得分<60
	20%
	20%×合同总价的35%


第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式： 
电子投标文件

报价文件

项目名称： 
项目编号： 
所投分标：
投标人名称：
投标人地址：

                                   年  月  日
2.报价文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：             ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：            

联系人：        电话：        传真：          电子邮箱：         
投标人名称：                
开户银行：                         银行账号：                     

                法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______ 

                                     投标人名称（电子签章）：
                                                      年    月     日
4. 开标一览表
开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：           

投标人名称：                                            单位：元  
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币           （¥           ）

	投标产品中，属于本国产品总值为¥       （具体明细详见附表，附表格式自拟），占投标产品报价的比例为    %。


注： 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

2.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。
3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。
4.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

 法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                  投标人名称（电子签章）：

                                  日期：    年   月   日
二、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式： 

电子投标文件

资格证明文件
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日
2.资格证明文件目录
根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人直接控股股东信息表
投标人直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例(%)
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

             法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

                                    投标人名称（电子签章）：

                                    日期：    年   月   日
4. 投标人直接管理关系信息表
投标人直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

            法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
                                  投标人名称（电子签章）：

                                日期：    年   月   日
5.投标声明
投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

    特此承诺。
 法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
                             投标人名称（电子签章）：                 
                                                  年    月    日
注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务及技术文件格式

1.商务及技术文件封面格式： 

电子投标文件
商务及技术文件
项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

                        年  月  日
2.商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。
3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的； 

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
                                    投标人名称（电子签章）

                                                      年    月     日

4.法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                          性      别：                
年    龄：                          职      务：                

身份证号码：                                 
系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

         年        月        日

注：自然人投标的无需提供
5.授权委托书格式
授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：
我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：                           

委托代理人身份证号码：                             

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：              

                                                投标人名称（电子签章）：

                                              年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）
致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件
牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日
注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。
6.商务要求偏离表格式
所投分标：     分标

	项目
	招标文件商务要求
	投标人的承诺
	偏离说明

	合同签订时间
	
	
	

	…
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：               

日  期：         
7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式： 

	采购人名称
	项目名称
	合同金额

（万元）
	采购人联系人及

联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：　　　　　

投标人名称（电子签章）：                                                                                年    月    日
8. 代理服务费承诺书
代理服务费承诺书

致：招标代理机构名称：
本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之后，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费， 在领取中标通知书后，由于被质疑、投诉或者其他原因而导致中标结果改变，我方将放弃对已缴纳的中标服务费追还的一切权利。

2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称_                           ；

（2）纳税人识别号_                       ；

（3）在税务局登记的地址_                   ；

（4）在税务局登记的电话_                   ；

（5）开户银行_                           ；

（6）银行账户_                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： 

                                      供应商公章（电子签章）：

                                    日期：    年   月   日

9.技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

	项号
	标的的名称
	技术要求
	投标响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        

投标人名称（电子签章）：                          

日  期：          
10.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：        
投标人名称（电子签章）：                          

日 期：         
四、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

 
（所有成员单位名称）自愿组成 
（联合体名称）联合体，共同参加 
（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.   
（某成员单位名称）为 
（联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。
3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 
。
5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6.本协议书一式 
份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。
联合体牵头人名称（电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字或者电子签名）
联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：
法定代表人或者其委托代理人： 
（签字或者电子签名）
……

 
年 
月 
日
 2.中小企业声明函格式
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）： 

日 期：
注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称（电子签章）：
日  期：
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
4. 关于符合本国产品标准的声明函格式
关于符合本国产品标准的声明函
 

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

5.质疑函（格式）
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   

联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：                                   
□招标过程   

□招标结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                                    
事实依据：                                                                      
法律依据：                                                                       
质疑事项2

……
四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
6.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
投标人：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           

法定代表人/主要负责人：                                                         

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   

地址：                                                            

邮编：            

被投诉人1：

地址：                                                            

邮编：           

联系人：                                联系电话：                

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                                       

地址：                                              邮编：                         

联系人：                                            联系电话：                                     

二、投诉项目基本情况：

招标项目的名称：                                                                   
招标项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        

代理机构名称：                                                                      

招标文件公告：是/否公告期限：                                                       

招标结果公告：是/否公告期限：                                                    
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                                           

事实依据：                                                                                       

法律依据：                                                                                       

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：

日期：

                                                                                说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


运维预算

		高速公路监控系统设施设备运维服务项目设备清单明细

		序号		设备名称		品牌		型号		单位		数量		备注

		1		高清网络智能化球型摄像机		大华		DH-SD6582-HN		台		28		广西桂海高速公路智能监控及指挥中心系统集成采购项目
采购时间：2011年10月31日

		2		设备机箱		国产优质		定制		个		35

		3		高清卡口断点续传智能管理设备		大华		DH-ITSE0200-GN3A-A		个		47

		4		窄波平板雷达		大华		DH-ITARD-024SA		个		6

		5		高清卡口一体化摄像机		大华		DH-ITC213		套		94

		6		高清号牌镜头		锐力		KA1425-35MP3		套		94

		7		摄像机防护罩		大华		DH-ITABX-018BA		台		124

		8		光学机构及控制单元		定制		PL M30.5 P=0.5mm		根		124

		9		窄脉冲辅助照明装置		大华		DH-ITLF-300AA		项		94

		10		LED频闪灯辅助照明装置		大华		DH-ITALE		个		94

		11		工业级以太网交换机		科洛理思		JETNET3008-HD		个		30

		12		配套电器元件		国产优质		国产定制		个		30

		13		电源避雷器		地凯　		DK-220AC20		套		35

		14		网络避雷器		地凯　		DK-DW/m 24×124/套		套		248

		15		其它安装附件		国产优质		国产优质		项		30

		16		系统服务器		IBM		X3650M3		台		3

		17		WEB服务器		IBM		X3650M3		套		1

		18		数据接入服务器		IBM		X3650M3		台		1

		19		数据库服务器		IBM		X3650M3　		套		1

		20		转发服务器		IBM		X3620M3　		个		1

		21		卡口服务器		IBM		X3620M3　		个		1

		22		IP SAN磁盘阵列		大华		DH-ESS3016X		台		5

		23		专用硬盘		西部数据		WD2003FYYS　		个		80

		24		KMV切换器		ATEN		CS1758A		台		1

		25		网络交换机		迈普		MyPower S4128F		台		2

		26		设备机柜		科士达		SERCS E81042BK-A		台		1

		27		操作终端		HP　		8200 Elite MT		块		2

		28		集成基础平台及框架		大华		定制开发		块		1

		29		网络交换机		大华		Quidway s1024		块		1

		30		计算机接口		大华		DHM-VGA0102		块		6

		31		专用视频电缆/RGB电缆/控制线缆		大华				块		15

		32		多屏图形控制器		大华		DH-DSCON		块		1

		33		中心工作站		HP　		8200 Elite MT		块		1

		34		附材及线缆		国产优质　		定制		块		1

		35		LED中心工作站		HP　		8200 Elite MT		块		1

		36		19寸标准机柜		科士达		SERCS E6842BK-A		个		4

		37		19寸标准机柜(服务器)		科士达		SERCS E81042BK-A		个		2

		38		工作站		HP　		8200 Elite MT		台		10

		39		应用服务器		IBM		X3850X5		套		2

		40		核心交换机		迈普		S6600-04		台		2

		41		防火墙		绿盟		SG 600A		套		3

		42		网闸		龙信		LSGW2000		套		1

		43		路由器		迈普		MP2804-AC		台		2

		44		LED补光灯		大华		DH-ITALE-06-OAA-P		只		6		G72泉南高速桂南段G80广昆高速兴六段增建过车抓拍、视频监控设备采购及安装项目
采购时间：2016年5月11日

		45		L型杆		大华		定制		套		4

		46		L型杆基础		大华		定制		个		4

		47		标志标牌		大华		定制		块		10

		48		超五类线		国产优质		超五类非屏蔽双绞线		米		2300

		49		电源防雷器		地凯		DK-220AC20		个		7

		50		电源线		国产优质		RVV3*1.5		米		4400

		51		断点续存终端		大华		DH-ITSE0804-GN5B-D		台		1

		52		二合一防雷		地凯		DK-DW/m 24		个		15

		53		龙门架防雷接地施工		大华		定制		套		1

		54		L型架防雷接地		大华		定制		套		5

		55		防雷排插		地凯		DK-200AC10b		个		6

		56		龙门架辅助材料		大华		定制		批		1

		57		L型架辅助材料		大华		定制		批		14

		58		工业交换机		科洛理思		JetNet3018G		台		1

		59		解码器		大华		DH-NVS0404DH		台		2

		60		卡口一体化摄像机		大华		DH-ITC302		台		6

		61		龙门架		大华		定制		套		1

		62		龙门架基础		大华		定制		套		1

		63		落地箱		大华		定制		只		1

		64		配电箱		大华		定制		只		5

		65		企业级硬盘		希捷		ST4000NM0023		块		11

		66		千兆光模块		科洛理思		SFPGLHX30-w		对		2

		67		取电电缆		国产优质		RVV3*4.0		米		1600

		68		龙门架土建施工费		大华		定制		项		1

		69		L型架土建施工费		大华		定制		项		4

		70		网络存储服务器		大华		DH-EVS7036S-R		台		1

		71		网络存储服务器		大华		DH-EVS5000-R		台		1

		72		显示器		三星		S20C300BL		台		2

		73		信号线		国产优质		RVVP2*0.5		米		50

		74		星光级红外监控球机		大华		DH-SD-6A923-0F-HN1		台		14

		75		支架		大华		8018		台		18

		76		智能闪关灯		大华		DH-ITALF-30-0AC-GS		只		6

		77		300万像素高清智能摄像机		蓝盾		LD-CZN-EI		套		46		G75兰海高速南宁到北海段增建过车抓拍、视频监控项目
采购时间：2017年5月18日

		78		嵌入智能抓拍机监测软件		蓝盾		蓝盾基于LINUX 的智能抓拍机监测软件V1.0		套		1

		79		嵌入前端控制软件		蓝盾		蓝盾公路卡口车辆监测记录系统（高清）前端控制软件V1.0		套		1

		80		嵌入高清视频检测识别软件		蓝盾		蓝盾高清视频检测识别软件V1.0		套		1

		81		高清镜头		蓝盾		定制		套		46

		82		防护罩		蓝盾		定制		台		46

		83		网络防雷器		蓝盾		定制		只		46

		84		SD卡		蓝盾		定制		个		46

		85		偏正镜		蓝盾		定制		个		46

		86		多功能数字化窄波测速雷达		蓝盾		LDR		台		12

		87		嵌入雷达监控管理软件		蓝盾		LDR证眼雷达监控管理软件V2.0		套		1

		88		300万像素室外高清事件检测球机（置于龙门架、跨线桥底结构之上）		蓝盾		LD-F836		套		12

		89		嵌入事件检测软件		蓝盾		蓝盾视频监控系统管理软件V1.0		套		1

		90		支架		蓝盾		定制		个		12

		91		频闪补光灯		蓝盾		CXBG-2-MC-LD-300BK-S		台		46

		92		LED补光灯		蓝盾		CXBG-1-PS-SL-2102		台		46

		93		电源避雷器		普天		DXH06-FCS/1+1r20		只		6

		94		网络交换机		友讯		DES-1008D		只		12

		95		机箱		蓝盾		定制		只		12

		96		时间服务器		蓝盾		LD-CS-1		套		6

		97		在线式智能电源		蓝盾		LD-OLP305		套		6

		98		LED显示屏		蓝盾		定制		套		4

		99		LED主控制系统		蓝盾		定制		套		2

		100		显示屏箱体		蓝盾		定制		套		2

		101		电源模块		蓝盾		定制		套		2

		102		配电柜		蓝盾		定制		套		2

		103		卡口式区间测速系统配套线缆		蓝盾		定制		套		6

		104		区间测速标志牌及杆件（含基础施工）		蓝盾		定制		套		8

		105		钢结构框架式龙门架杆件1（双向10车道）		蓝盾		定制		套		2

		106		钢结构框架式龙门架杆件2（双向8车道）		蓝盾		定制		套		2

		107		T型架杆件（双向6车道）		蓝盾		定制		套		1

		108		T型杆件基础施工		蓝盾		定制		套		1

		109		安全防护		蓝盾		定制		套		6

		110		安装辅材		蓝盾		定制		套		6

		111		300万像素室外高清事件检测球机（单独立杆安装）		蓝盾		LD-F836		套		12

		112		600万像素室外高清事件检测球机（单独立杆安装）		蓝盾		LD-8637		套		4

		113		嵌入事件检测软件		蓝盾		蓝盾视频监控系统管理软件V1.0		套		1

		114		支架		蓝盾		定制		个		16

		115		网络交换机		友讯		DES-1008D		只		16

		116		电源防雷器		普天		DXH06-FCS/1+1r20		只		16

		117		网络防雷器		蓝盾		定制		个		16

		118		专用机箱		蓝盾		定制		个		16

		119		配套线缆		蓝盾		定制		套		16

		120		高清事件检测球机杆件（7米）		蓝盾		定制		套		12

		121		高清事件检测球机杆件（10米）		蓝盾		定制		套		4

		122		安装辅材		蓝盾		定制		套		16

		123		钦防段团雾检测报警系统		蓝盾		DNQ2		台		1

		124		数据采集器		蓝盾		定制		套		1

		125		开关电源		蓝盾		定制		只		1

		126		电源防雷器		普天		DXH06-FCS/1+1r20		只		1

		127		通讯防雷器		蓝盾		定制		套		1

		128		网络防雷器		蓝盾		定制		只		1

		129		系统避雷		蓝盾		定制		套		1

		130		配套线缆		蓝盾		定制		套		1

		131		安装辅材		蓝盾		定制		套		1

		132		流媒体服务器		浪潮		NF5270M4		台		1

		133		web服务器/管控平台服务器		浪潮		NF5270M4		台		1

		134		数据库服务器		浪潮		NF5270M4		台		1

		135		新增存储设备		海康威视		DS-A72048R-CVS		台		1

		136		磁盘		蓝盾		定制		块		24

		137		交换机		H3C		LS-5130-30C-HI		台		1

		138		KVM		海康威视		SL-1708		台		1

		139		机柜		图腾		定制		台		1

		140		野外环网光端机		中国电子科技集团公司第三十四研究所		OP20E		台		19

		141		光跳纤LC-FC		蓝盾		定制		根		38

		142		法兰盘		蓝盾		定制		个		38

		143		2M电缆		蓝盾		定制		根		19

		144		8芯支线光缆及铺设		蓝盾		定制		千米		10

		145		以太网线路防雷器		蓝盾		定制		套		19

		146		电源线缆及线缆铺设		蓝盾		定制		米		10000

		147		高速公路定制高清抓拍智能识别卡口机		蓝盾		LD-CZN-EI		套		12		广昆高速兴业到六景段增建科技信息化设备采购项目
2018年11月5日

		148		高清镜头		蓝盾		定制		套		12

		149		防护罩		蓝盾		定制		台		12

		150		网络防雷器		蓝盾		定制		只		12

		151		SD卡		蓝盾		定制		个		12

		152		偏振镜		蓝盾		定制		个		12

		153		多功能数字化窄波测速雷达		蓝盾		LDR		台		12

		154		频闪补光灯		蓝盾		CXBG-2-MC-LD-300BK-S		台		12

		155		LED补光灯		蓝盾		CXBG-1-PS-SL-2102		台		12

		156		电源避雷器		普天		DXH06-FCS/1+Ir20		只		4

		157		网络交换机		友讯		DES-100BD		只		4

		158		机箱		蓝盾		定制		只		2

		159		时间服务器		蓝盾		LD-CS-1		套		2

		160		在线式智能电源		蓝盾		LD-0LP305		套		2

		161		LED显示屏		蓝盾		定制		套		4

		162		LED主控制系统		蓝盾		定制		套		2

		163		显示屏箱体		蓝盾		定制		套		4

		164		电源模块		蓝盾		定制		套		2

		165		配电柜		蓝盾		定制		套		2

		166		卡口式区间测速系统配套线缆		蓝盾		定制		套		4

		167		区间测速标志牌及杆件（含基础施工）		蓝盾		定制		套		2

		168		钢结构框架式龙门架杆件2（双向6车道）		蓝盾		定制		套		2

		169		安全防护		蓝盾		定制		套		2

		170		安装辅材		蓝盾		定制		套		2

		171		高清公路红外事件检测球机		蓝盾		LD-F836		套		20

		172		支架		蓝盾		定制		个		20

		173		太阳能光伏板		蓝盾		定制		套		14

		174		太阳能专用蓄电池		蓝盾		定制		套		14

		175		太阳能控制器		蓝盾		定制		块		14

		176		网络交换机		友讯		DES-1008D		只		14

		177		电源防雷器		蓝盾		定制		只		14

		178		网络防雷器		蓝盾		定制		个		14

		179		专用机箱		蓝盾		定制		个		14

		180		配套线缆		蓝盾		定制		套		14

		181		安装辅材		蓝盾		定制		套		14

		182		团雾检测报警系统		蓝盾		定制		台		2

		183		数据采集器		蓝盾		定制		套		2

		184		开关电源		蓝盾		定制		只		2

		185		电源防雷器		蓝盾		定制		只		2

		186		通讯防雷器		蓝盾		定制		套		2

		187		网络防雷器		蓝盾		定制		只		2

		188		系统避雷		蓝盾		定制		套		2

		189		配套线缆		蓝盾		定制		套		2

		190		安装杆件		蓝盾		定制		套		2

		191		安装辅材		蓝盾		定制		套		2

		192		数据应用服务器		浪潮		NF5270M4		台		1

		193		磁盘		蓝盾		定制		块		24

		194		野外光端机（外场控制点）		三十四所		OP20E		台		16

		195		千兆SFP双纤双向光模块		蓝盾		定制		个		32

		196		光跳纤LC-FC		蓝盾		定制		根		80

		197		法兰盘		蓝盾		定制		个		32

		198		线缆与附件		蓝盾		定制		套		5

		199		8芯支线光缆及铺设		蓝盾		定制		千米		2

		200		熔接配套		蓝盾		定制		套		5

		201		以太网线路防雷器		蓝盾		定制		套		16

		202		高速公路野外拉点电源线缆及线缆铺设		蓝盾		定制		千米		2

		203		大屏幕显示设备		蓝盾		定制		台		33		广西高速公路管理支队部分大队分控中心建设项目
采购时间：2018年1月3日

		204		大屏显示设备支架底座		蓝盾		定制		个		15

		205		大屏显示设备支架框架		蓝盾		定制		个		33

		206		防倾倒钢结构		蓝盾		定制		项		4

		207		大屏四周装修隔断		蓝盾		定制		项		1

		208		拼接控制管理系统		蓝盾		定制		套		5

		209		在线式智能电源		蓝盾		LD-OLP305		套		5

		210		信息发布条屏1		蓝盾		定制		M2		6.4

		211		信息发布条屏支架1		蓝盾		定制		M2		6.4

		212		信息发布条屏2		蓝盾		定制		M2		3.96

		213		信息发布条屏支架2		蓝盾		定制		M2		5.22

		214		高清信号传输线缆		蓝盾		定制		根		53

		215		高性能控制主机		联想		M4900		台		10

		216		音响		漫步者		R208PF		个		5

		217		新增会议摄像机		科达		moon50-1080P30		台		5

		218		新增全向麦克风		科达		TrueVoc 300A		个		5

		219		信号延长放大器		迈拓维矩		MT-DV100		对		10

		220		视频会议线材		蓝盾		定制		批		10

		221		室内监控高清半球		蓝盾		定制		台		10

		222		网络硬盘录像机		蓝盾		定制		台		5

		223		公安交警实战业务功能平台		蓝盾		蓝盾智能交通监测设备集成管控平台软件V1.0		套		5

		224		服务器机柜		图腾		K36042		台		5

		225		综合布线		蓝盾		定制		项		5

		226		配电系统		蓝盾		定制		套		4

		227		防雷接地系统		蓝盾		定制		套		5

		228		拼接显示单元		蓝盾		定制		台		30		广西区交警总队高速公路管理支队部分大队分控中心项目
采购时间：2018年6月29日

		229		拼接显示屏框架		蓝盾		定制		个		30

		230		防倾倒钢结构		蓝盾		定制		项		5

		231		拼接控制管理系统		蓝盾		定制		套		5

		232		信息发布条屏		蓝盾		定制		M2		8

		233		信息发布条屏支架		蓝盾		定制		M2		8

		234		高清信号传输线缆		蓝盾		定制		根		50

		235		高性能控制电脑		联想		扬天M4900		台		10

		236		音响		漫步者		R208PF		台		5

		237		新增会议摄像机		科达		moon50-1080P30		台		5

		238		新增全向麦克风		科达		TrueVoc 300A		只		5

		239		信号延长放大器		迈拓维矩		MT-DV100		对		10

		240		室内监控高清半球		蓝盾		定制		台		20

		241		网络硬盘录像机		大华		DH-NVR4816-4K		台		5

		242		公安交警实战业务功能平台		蓝盾		蓝盾智能交通监测设备集成管控平台软件V1.0		套		5

		243		服务器机柜		蓝盾		定制		台		5

		244		配电系统		蓝盾		定制		套		5

		245		防雷接地系统		蓝盾		定制		套		5

		246		消防设备		蓝盾		定制		套		5

		247		信息操作台		蓝盾		定制		套		9

		248		高清红外网络半球型摄像机		大华		DH-IPC-HDBW4221R-AS		台		2		
信息研判室设备采购项目
采购时间：2016年12月26日

		249		硬盘录像机		大华		DH-NVR4408-4K		台		1

		250		硬盘录像机专用硬盘		希捷		ST2000VX000		块		4

		251		液晶显示单元		大华		DHL550UCH-ES		套		8

		252		视频综合平台		大华		DH-M30-3U		套		1

		253		控制终端		戴尔		OptiPlex7040
SD00346		台		2

		254		交换机		H3C		S1224V2-CN		台		1

		255		高清线材		秋叶原		HDMI20M		条		10

		256		打印机		惠普		Officejet Pro8100ePrinter		台		1

		257		音箱		M.Sound		MR-10		个		2

		258		无线会议话筒套件		Andexin		Wx-4800		套		1

		259		后级功放		DLUX		P-8500		套		1

		260		专业调音台		雅马哈		MG82CX		台		1

		261		反馈抑制器		Andexin		HD-1100		台		1

		262		电源时序控制器		Cinemaster		SX820		台		1

		263		自动混音器		Andexin		DMX-830		台		1

		264		机柜		金盾		ND6624		个		1

		265		辅材		国产优质		定制		批		1

		266		终端控制台		博升		福邦F-0212		套		3

		267		视频会议电视终端		科达		SKYX310-1080P30		套		1		研判室显控系统升级改造项目
采购时间：2018年11月1日

		268		会议电视摄像机		科达		moon50-1080P30		套		2

		269		液晶拼接单元		大华		DHL550UCH-ES		套		2

		270		LED显示屏		大华		DH-PHID4.76-SS		平方		4

		271		大屏控制器		大华				套		1

		272		大屏控制软件		大华				套		1

		273		显示单元底座		国产		定制		套		1

		274		线缆		国产		定制		套		11

		275		SDH 622M 野外光端机		CETC		OT1080型MSTP设备		台		15		桂海高速公路全程监控系统一期光数字传输网络项目
采购时间：2011年11月10日

		276		622M SFP双纤双向光模块（40公里		CETC		PT7420-41-2W		个		58

		277		622M SFP双纤双向光模块（80公里）		CETC		PT7620-41-2W		个		8

		278		电源适配器(野外控制点)		CETC		DM-12-4A		个		30

		279		户外通信箱及基础、安装附件（户外通信箱基础）		CETC		定制		套		19

		280		户外配电箱及安装附件		CETC		定制		套		16

		281		双电源备份器		CETC		定制		台		15

		282		光跳纤（FC-FC）		CETC		FC/PC-FC/PC-SM-2m		根		30

		283		野外光端机及设备安装调试费		定制		技术服务		项		15

		284		工业级串口服务器		CETC		NET2COM-801		个		14

		285		串口服务器电源适配器		CETC		DM-12-2A		个		14

		286		UPS监控RS232通信协议		CETC		定制		套		1

		287		电力监控安装辅材		CETC		定制		套		14

		288		安装调试费（电力监控系统）		定制		技术服务		项		14

		289		电力监控系统集成软件		CETC		定制		套		3

		290		便携式计算机		Yoga13-IFI		屏幕尺寸：13.3英寸1600x900
CPU型号：Intel 酷睿i5 3317U 
内存容量：4GB DDR3L（低电压版）
硬盘容量：128GB SSD固态硬盘
显卡芯片：Intel GMA HD 4000		台		6

		291		网管终端（大队分中心）		CETC		V480S		台		3

		292		光传输网管软件		CETC		光传输网络设备桂海全网网管软件		套		3

		293		高频开关电源		CETC		PS4815/30A		台		3

		294		蓄电池组		CETC		GFM－200A		套		3

		295		2m室内通信机柜		CETC		定制		个		3

		296		电源分配单元		CETC		T30810.09		个		3

		297		千兆以太网交换机		思科		WS-C2960-24TC-L		台		3

		298		千兆光模块		CETC		PT7320-51-1W		个		12

		299		光配线架		CETC		定制		台		4

		300		数字配线架		CETC		定制		台		6

		301		子架		CETC		OT2050  CORE PROTECTED  &subrack		台		3

		302		数据直通板		CETC		D_INF		块		3

		303		电源时钟接口板		CETC		P_INF		块		6

		304		管理控制板		CETC		MCP		块		3

		305		交叉时钟板		CETC		CS		块		6

		306		STM-1/4 接口板		CETC		STM-1/4		块		6

		307		E1接口板		CETC		E12		块		6

		308		E1接口保护板P		CETC		TPS_E12P		块		3

		309		E1接口保护板W		CETC		TPS_E12W		块		3

		310		GE接口板(含2层交换)		CETC		GE		块		18

		311		风扇单元		CETC		FAN		个		9

		312		电源线		CETC		G30803.15		根		6

		313		光跳纤LC-LC		CETC		LC/PC-LC/PC-SM-2m		根		36

		314		法兰盘		CETC		FC/FC		个		36

		315		2M电缆		CETC		AZ0000-0276		根		12

		316		线缆与附件		CETC		定制		套		3

		317		STM-16 接口板		CETC		STM-16		台		6

		318		2.5G SFP 光模块L16.2（80公里）		CETC		PT7820-61-3W		个		6

		319		STM-4 接口板		CETC		STM-4A		块		6

		320		光功率放大器		CETC		SOB-10-1		台		2

		321		手持式网络测试仪		CETC		OTP6126-2		台		2

		322		手持式OTDR（大队分中心）		CETC		LATONA FS500		台		2

		323		干线光缆		长飞		GYTA53-72B1		米		8000

		324		干线光缆		长飞		GYTA53-36B1		米		250800

		325		支线光缆		长飞		GYTS08B1		米		5900

		326		熔接配套		CETC		定制		个		15

		327		网络线、设备进电线等辅材		CETC		定制		套		35

		328		电缆Rvv  3*2.5		广西昌用		RVV 3*2.5		米		750

		329		管道敷设3*2.5		广西昌用		RVV 3*2.5		米		750

		330		电缆2*6		广西昌用		VV 2*6		米		1721

		331		管道敷设2*6		广西昌用		VV 2*6		米		1721

		332		电缆VV 2*10		广西昌用		VV 2*10		米		23500

		333		管道铺设电缆VV 2*10		广西昌用		VV 2*10管道铺设		米		23500

		334		电缆VV22 2*10		广西昌用		VV22 2*10		米		9560

		335		直埋敷设电缆VV22 2*10		广西昌用		VV22 2*10铺设		米		9560

		336		UPS  1KVA		SMK-1250ARM-600Ah		1KVA UPS 一台，150Ah免维护蓄电池四节.输入方式单相接地 额定电压220VAC电压范围115VAC～300VAC 频率50Hz功率因数0.98,旁路电压80VAC×(1±5%)～285VAC×(1±5%)		台		6

		337		UPS  3KVA		YHK9103-RMH		1KVA UPS 一台，150Ah免维护蓄电池八节输入方式单相接地 额定电压220VAC电压范围115VAC～300VAC 频率50Hz功率因数0.98,旁路电压80VAC×(1±5%)～285VAC×(1±5%)		台		13

		338		基础防雷		CETC		定制		个		30

		339		B+C电源防雷器		地凯		DK-220AC100A30		个		3

		340		插座式电源防雷器		地凯		DK-220AC10 D		个		3

		341		插座式电源防雷器		地凯		DK-220AC10 b		个		30

		342		以太网线路防雷器		地凯		DK-RJ45		个		30

		343		摄像机立杆含基础、安装		CETC		定制		套		2

		344		T型卡口含基础、安装（柳南，兴六段）		CETC		定制		套		11

		345		T型卡口含基础、安装（桂柳，钦北段）		CETC		定制		套		9

		346		龙门架（茅尾海）		CETC		全幅龙门架 52米跨度，设计、基础建造、定制，安装		套		1

		347		野外光端机		CETC		OP20/2G4F4E1-II		台		3		桂海高速公路全程监控系统光传输网络（二期)系统建设工程项目
采购时间：2016年4月21日

		348		千兆SFP双纤双向光模块		CETC		OP20/1000BASE-EX-I		个		6

		349		辅助接口板		CETC		OP30/AUX		块		3

		350		核心层光端机控制/交叉/时钟同步/10GE接口/电源接口板		CETC		OP30/MAIN_B		块		6

		351		核心层光端机75欧2M接口板		CETC		OP30/pE12_C		块		3

		352		核心层光端机千兆接口板		CETC		OP30/GE_08		块		6

		353		10G XFP 光模块（支持80公里无中继传输）		CETC		OP30/10GBASE-ER		个		4

		354		光功率放大器		CETC		EDFA-BA-12		台		4

		355		光色散补偿器		CETC		DCM-C34-20		台		4

		356		高频开关电源		艾默生		PS48120-2/1800-Y5		台		3

		357		千兆SFP光模块		CETC		OP30/1000BASE-EX		个		16

		358		千兆SFP电模块		CETC		OP30/1000BASE-T		个		30

		359		电源分配单元		CETC		DC-PSA		个		3

		360		风扇单元		CETC		OP30/FAN		块		3

		361		光跳纤LC-FC		CETC		LC/FC-5；LC/FC-10		根		50

		362		法兰盘		CETC		FC5、FC10		个		30

		363		2M电缆		上海汉威		810-0268-MZ010-A00		根		6

		364		光配线架		南京普天		ODF-72		台		3

		365		数字配线架		南京普天		DDF75-32		台		3

		366		2m室内通信机柜		CETC		RACK-041		个		3

		367		核心层光端机子架		CETC		OP30		套		3

		368		工业级串口服务器		深圳三旺		NP301		台		3

		369		串口服务器电源适配器		深圳三旺		NP-PDC		个		3

		370		RS232信号隔离器		深圳三旺		Data 8205		个		3

		371		网管终端		联想		扬天T4900c		台		3

		372		线缆与附件		武汉长飞		定制		套		3

		373		72芯干线光缆及铺设		武汉长飞		GYTA53-72B1		米		10000

		374		36芯干线光缆及铺设		武汉长飞		GYTA53-36B1.3		米		209000

		375		12芯支线光缆及铺设		武汉长飞		GYTS-12B1.3		米		7000

		376		熔接配套		桂林师慧		定制		套		3

		377		机房电线、网络线、设备进电线等辅材		桂林电缆厂		定制		套		3

		378		UPS监控RS232通信协议		山特		MODBUS		套		1

		379		电力监控安装辅材		桂林电缆厂		定制		套		3

		380		UPS  3KVA		山特		c3ks		套		3

		381		B+C电源防雷器		OBO		V 25-B+C/4		套		3

		382		以太网线路防雷器		深圳三旺		FL-45		套		3

		383		户外通信箱		武汉普天		DUM23F-48/15-60		个		3

		384		设备柜基础及安装		CETC		定制		套		3

		385		野外光端机（外场控制点）		中国电科34所		OP20		台		4		G80广昆高速公路兴六段光传输网络系统项目
采购时间：2017年9月26日

		386		1000M SFP双纤双向光模块（工业级标准，外场控制点40公里）		中国电科34所		OP20/1000BASE-EX-I		个		8

		387		汇聚层辅助接口板		中国电科34所		OP30/AUX		块		1

		388		汇聚层光端机控制/交叉/时钟同步/10GE接口/电源接口板		中国电科34所		OP30/MAIN_B		块		2

		389		汇聚层光端机75欧2M接口板		中国电科34所		OP30/pE12_C		块		1

		390		汇聚层光端机千兆接口板		中国电科34所		OP30/GE_08		块		2

		391		10G XFP 光模块（支持80公里无中继传输）		中国电科34所		OP30/10GBASE-ER		个		4

		392		高频开关电源		艾默生		PS48120-2/1800-Y5		个		1

		393		千兆SFP光模块		中国电科34所		OP30/1000BASE-EX		个		12

		394		千兆SFP电模块		中国电科34所		OP30/1000BASE-T		块		12

		395		电源分配单元		中国电科34所		DC-PSA		根		1

		396		汇聚层风扇单元		中国电科34所		OP30/FAN		个		1

		397		光跳纤LC-FC		中国电科34所		LC/FC-5
LC/FC-10		根		36

		398		法兰盘		中国电科34所		FC5
FC10		台		20

		399		2M电缆		上海汉威		810-0268-MZ010-A00		台		4

		400		光配线架		南京普天		ODF-72		个		1

		401		数字配线架		南京普天		DDF75-32		套		1

		402		2m室内通信机柜		中国电科34所		RACK-041		台		1

		403		汇聚光端机子架		中国电科34所		OP30		个		1

		404		工业级串口服务器		深圳三旺		NP301		个		1

		405		串口服务器电源适配器		深圳三旺		NP-PDC		台		1

		406		RS232信号隔离器		深圳三旺		Data 8205		套		1

		407		网管终端		联想扬天		T4900d		千米		1

		408		线缆与附件（大队分中心）		武汉长飞				千米		1

		409		72芯干线光缆及铺设		武汉长飞		GYTA53-72B1		千米		5

		410		36芯干线光缆及铺设		武汉长飞		GYTA53-36B1.3		套		120

		411		12芯支线光缆及铺设		武汉长飞		GYTS-12B1.3		套		7

		412		机房电线、网络线、设备进电线等辅材		桂林电缆厂				套		1

		413		UPS监控RS232通信协议		山特		MODBUS		套		1

		414		电力监控安装辅材		桂林电缆厂				套		4

		415		UPS		山特		c3ks		套		1

		416		B+C电源防雷器		OBO		V 25-B+C/4		个		1

		417		以太网线路防雷器		深圳三旺		FL-45		套		4

		418		户外通信箱		武汉普天		DUM23F-48/15-60		台		5

		419		设备柜基础及安装		定制				台		5

		420		光功率放大器		中国电科34所		EDFA-BA-12		台		4

		421		光色散补偿器		中国电科34所		DCM-C34-20		个		4






