云之龙咨询集团有限公司核电系统模拟回路及防人因综合行为实训装置（GXZC2026-G1-002536-YZLZ）公开招标公告
项目概况
核电系统模拟回路及防人因综合行为实训装置招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2026年8月31日上午9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
[bookmark: _Hlk237274749][bookmark: OLE_LINK28]项目编号：GXZC2026-G1-002536-YZLZ；政府采购计划编号：广西政采[2026]16524号、广西政采[2026]16525号
项目名称：核电系统模拟回路及防人因综合行为实训装置
预算金额：850万元
最高限价：850万元
采购需求： 
	分标1：预算金额：850万元

	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	热工回路工艺系统
	1套
	[bookmark: OLE_LINK20]一、配置要求
1.热工回路工艺系统是基于典型工业热力循环原理，包含可运行、可实操、高仿真闭式实训平台，系统集成工业级泵、阀门、压力容器、换热器、管道及各类仪表，并配套完备的供电、供水、仪表气源供气等辅助配套设施，高度还原工业现场实际工况，可用于热工原理讲授与系统操作实训，同时能够支撑设备检修维护、水汽化学监督、系统性能试验等多专业全流程实操训练，并可结合平台开展防人因失误管控及作业行为规范相关实训教学，构建一体化综合性实体实训场景。
2.系统需构建一个完整的、模块化的三回路热力循环系统，包含循环回路、加热回路、冷却回路三个核心介质循环回路，以及热量交换单元、水质处理单元（如加药）及配套的储运设备。三个回路可独立实现闭式循环，加热回路与循环回路也可切换为开式循环，以模拟多样化的工作模式。系统通过管式换热器实现加热回路与循环回路、加热回路与冷却回路之间的热量交换，通过板式换热器实现循环回路与冷却回路之间的热量交换。同时，为模拟复杂工业系统及多种工况，设计有净化回路系统、化学加药回路系统、化学取样回路系统、补水回路系统、压空回路系统、排放回路系统等辅助系统。
……具体见招标公告附件。

	2
	电气、仪控设备检修系统
	1套
	一、配置要求 
1.围绕热工回路工艺系统的实际控制与供配电需求，独立设置电气检修实训间与仪控检修实训区，配置与防城港核电现场使用的同类型的主流设备、盘柜及工具。模块强调在真实的能源隔离与信号环境下，开展规范化、程序化的检修作业训练。
2.紧密围绕热工回路工艺系统中的真实工业设备，构建覆盖电气、仪控两大专业的全场景、高仿真检修实训平台。模块以“真实设备、真实流程、真实环境”为原则，在综合技能行为训练室的三层钢结构平台及隔间内，分区设置电气检修实训间及仪控检修实训台。各区域配置核电厂现场同型或同等级的主流设备与工具，支持在模拟运行、隔离、停电等多种系统状态下，开展从认知、拆装、检测到调试的全流程规范化检修作业。
……具体见招标公告附件。

	3
	行为规范与人因训练融合智能场景系统
	1套
	一、配置要求 
行为规范与人因训练融合智能场景模块是集成智能环境控制与物联网技术的沉浸式行为塑造平台。该模块不提供独立训练设备，而是用于嵌入热工回路工艺系统、机电仪设备检修及集中控制与智能实景区的每一个实训环节。其核心功能是通过智能化手段动态创设、精确控制并客观记录各类“人因陷阱”与标准化作业场景，强制学员在高度仿真的复杂、动态甚至带干扰的环境中，应用防人因失误工具，从而将安全行为规范从“知晓”转化为“本能”。 
二、技术参数 
（一）智能环境干扰系统
1.可调智能照明系统：实训区域照明可实现分区、分级的无级调光。能够模拟正常照明、局部照明不足、应急照明等多样化工况。
……具体见招标公告附件。

	4
	集中控制与智能评估系统
	1套
	一、配置要求 
集中控制与智能评估模块是实训中心的“智慧大脑”与“教学中枢”，旨在构建一个高度仿真、数据驱动的现代化指挥、观摩与评估平台。该模块通过构建与核电厂主控室功能等效的集中控制室，以及与之联动的分布式智能系统，实现对全实训场区的统一监控、协同调度与全过程、教学评估。模块核心包括部署于控制室的教员主控台、学员操作台，以及遍布全场的智能感知与数据采集网络，从而完整还原“主控室-现场”的作业协同模式。
二、技术参数 
（一）集中控制室硬件配置
1.集中控制台（教员主控台）：采用工业级控制台设计，配置多屏显示系统，可同时展示工艺系统DCS/PLC风格流程图、设备实时参数、视频监控画面、电子标牌状态。配备冗余操作站、广播麦克风，具备对全系统设备进行远程启停、参数设定、模式切换的操作权限，以及向全场发布语音指令的调度能力，教员主控台可实时对系统插入人因陷阱，考查学员处理异常状态的能力。
……具体见招标公告附件。

	5
	一回路反应堆压力容器
	1套
	▲一、配置要求
反应堆压力容器模型模块是本实训中心的核心认知教学载体，旨在通过高精度、可视化的物理模型，将核电站最核心的设备——反应堆压力容器的内部结构与工作原理进行直观、科学的解析。本模块要求严格按照我国自主三代核电技术压水堆反应堆压力容器为原型，进行等比例缩小与教学化设计。模型核心采用“不锈钢承压外壳”与“高透可视化材质”相结合的半剖视结构，在确保结构稳固、符合工业美学的同时，必须完整、清晰地展示压力容器内部的关键组件布局与冷却剂流道关系。其根本教学目的是打破理论教学的抽象性，使学生能够“看见”堆芯，理解冷却剂流程，并与控制棒驱动机构等联动部件协同演示，构建起对反应堆物理与热工水力过程的系统性、实体化认知。
……具体见招标公告附件。

	6
	一回路燃料组件模拟体及控制棒驱动机构模拟体
	1套
	一、配置要求
本模块是反应堆压力容器模型的核心动态演示与结构展示组件，由燃料组件模拟体与控制棒驱动机构模拟体两大部分构成。其设计目标在于将核反应堆最核心的能量产生区域（堆芯）与关键控制执行机构（控制棒驱动机构）进行可视化、可动化的教学还原。通过1:10的精确缩比，本模块不仅静态展示压水堆堆芯的精密排布与结构，还能动态演示反应堆启动、功率调节与紧急停堆的物理过程，使学生直观理解“核裂变反应控制”这一核心原理，将抽象的控制逻辑转化为可见的机械动作与空间关系。
二、技术参数
（一）燃料组件模拟体
1.原型与比例：以“华龙一号”压水堆典型燃料组件（如CF3）为设计原型，严格按 1:10比例缩比制造。
2.单体尺寸：截面尺寸约为21mm×21mm，高度约400mm。
3.骨架结构：上、下管座及中间格架采用不锈钢精密加工制成，确保结构稳固并呈现真实的金属机械质感。
……具体见招标公告附件。

	……
	……
	……
	……具体见招标公告附件。



合同履行期限：自合同签订之日起至合同履约完毕（即产品质保期满）。
本分标不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Hlk51746371][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393623]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
时间：2026年 8 月 10 日至2026年 8 月 17 日，每天0:00至23:59（北京时间）
地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，并按系统操作获取招标文件（或在“广西政府采购云平台电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云平台系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。
售价：0元。
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]2026年 8 月 31 日上午9时30分（北京时间）
投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Hlk37429585][bookmark: _Hlk37429595][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796]1.网上查询地址
中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）
[bookmark: _Hlk37429674]2.本项目需要落实的政府采购政策
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购支持采用本国产品的政策。
（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
（4）政府采购促进残疾人就业政策。
（5）政府采购支持监狱企业发展。
3.投标人投标注意事项
（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云平台电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763或0771-3381253）。
（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
注：
①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。
②投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名称：广西电力职业技术学院
地址：广西南宁市玉洞大道109号
联系方式：梁栩，0771-2212899 
2.采购代理机构信息
[bookmark: OLE_LINK22]名称：云之龙咨询集团有限公司
地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：陈柠、莫国华、岑昌桦，0771-2618118、2611889、2611898
3.项目联系方式
项目联系人：陈柠、莫国华、岑昌桦
电话：0771-2618118、2611889、2611898

